«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 903 603.00	руб.	Смета на сумму:	1 903 603.00	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	

		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Калининград, ул.Пугачева 12-14	
Сметная стоимость:	1 903.603	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.076	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	187.115	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ.Пугачева 12-14	
	
	Демонтажные работы	
1.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.051	6 900.71	351.94	59 048.03	3 011	8.555	
		Объем: 127*0.04									
1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	12.41085	8.820	109.46	149.970	1 861	17.003	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	2.11089	11.429	24.13	194.614	411	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	2.00175	95.16	190.49	468.45	938	4.923	
			(1)			11.23	22.48	191.22	383	17.028	
1. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.06579	8.58	0.56	35.88	2	4.182	
1. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.10914	139.36	15.21	1 430.52	156	10.265	
			(1)			15.08	1.65	256.87	28	17.034	
1. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	6.00525	6.03	36.21	8.99	54	1.491	
		Накладные расходы				104%	138.93	88%	1 999		
		Сметная прибыль				60%	80.15	48%	1 091		
		Всего с НР и СП					571.03		6 101		
	
2.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.12	1 689.81	202.78	15 301.41	1 836	9.054	
2. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	8.1912	9.160	75.03	155.940	1 277	17.024	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	1.128	11.230	12.67	191.220	216	17.028	
2. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	1.128	95.16	107.34	468.45	528	4.923	
			(1)			11.23	12.67	191.22	216	17.028	
2. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	3.384	6.03	20.41	8.99	30	1.491	
		Накладные расходы				104%	91.21	88%	1 314		
		Сметная прибыль				60%	52.62	48%	717		
		Всего с НР и СП					346.61		3 866		
	
3.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		11.473	48.13	552.20	490.34	5 626	10.188	
		Объем: (5.1*2.2)+12*0.12*0.08*2.2									
	
4.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		11.473	16.40	188.16	145.95	1 674	8.897	
		Объем: (5.1*2.2)+12*0.12*0.08*2.2									
	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
5.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.2136	4 846.79	1 035.28	49 459.80	10 565	10.205	
		Объем: 534*0.4									
5. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	3.221088	8.280	26.67	140.760	453	17	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	9.317232	15.080	140.50	256.870	2 393	17.034	
5. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	7.108608	112.40	799.01	1 144.08	8 133	10.179	
			(1)			15.08	107.20	256.87	1 826	17.034	
5. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	2.208624	93.88	207.35	890.86	1 968	9.489	
			(1)			15.08	33.31	256.87	567	17.034	
5. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.008544	263.51	2.25	1 266.59	11	4.807	
		Накладные расходы				95%	158.81	81%	2 305		
		Сметная прибыль				43%	71.88	34%	968		
		Всего с НР и СП					1 265.97		13 838		
	
6.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		341.76	16.40	5 604.86	145.95	49 880	8.899	
		Объем: 213.6*1.6									
	
7.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.2136	344.93	73.68	3 421.73	731	9.921	
7. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.638664	8.280	5.29	140.760	90	17	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.696336	15.080	10.50	256.870	179	17.034	
7. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.696336	93.88	65.37	890.86	620	9.489	
			(1)			15.08	10.50	256.87	179	17.034	
7. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.014952	126.43	1.89	1 018.85	15	8.059	
			(1)			12.94	0.19	219.76	3	16.983	
7. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.004272	263.51	1.13	1 266.59	5	4.807	
		Накладные расходы				95%	15.00	81%	218		
		Сметная прибыль				43%	6.79	34%	91		
		Всего с НР и СП					95.47		1 040		
	
8.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		1.068	2 520.14	2 691.51	17 348.53	18 528	6.884	
		Объем: 534*0.2									
8. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	16.78896	8.510	142.87	144.650	2 429	16.998	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	14.82384	14.301	212.00	243.333	3 607	17.015	
8. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	4.58172	102.57	469.95	835.60	3 828	8.147	
			(1)			11.23	51.45	191.22	876	17.028	
8. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.89036	139.36	263.44	1 430.52	2 704	10.265	
			(1)			15.08	28.51	256.87	486	17.034	
8. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	7.56144	223.58	1 690.59	1 170.91	8 854	5.237	
			(1)			16.11	121.81	273.99	2 072	17.007	
8. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.79032	133.41	105.44	763.85	604	5.726	
			(1)			12.94	10.23	219.76	174	16.983	
8. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	5.34	3.60	19.22	20.52	110	5.7	
		Накладные расходы				142%	503.92	121%	7 304		
		Сметная прибыль				81%	287.44	65%	3 923		
		Всего с НР и СП					3 482.87		29 755		
	
9.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		117.48	104.66	12 295.46	516.66	60 697	4.937	
		Объем: 106.8*1.10									
	
10.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания		0.534	61 088.01	32 621.00	523 248.53	279 415	8.565	
10. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	19.73664	8.670	171.12	147.370	2 909	16.998	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	22.4013	14.601	327.08	248.282	5 562	17.005	
10. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	2.12532	102.57	217.99	835.60	1 776	8.147	
			(1)			11.23	23.87	191.22	406	17.028	
10. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	1.38306	93.88	129.84	890.86	1 232	9.489	
			(1)			15.08	20.86	256.87	355	17.034	
10. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.21894	139.36	30.51	1 430.52	313	10.265	
			(1)			15.08	3.30	256.87	56	17.034	
10. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	5.1798	76.06	393.98	517.81	2 682	6.808	
			(1)			12.94	67.03	219.76	1 138	16.983	
10. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	11.56644	110.81	1 281.68	779.38	9 015	7.033	
			(1)			16.11	186.34	273.99	3 169	17.007	
10. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	1.58064	133.41	210.87	763.85	1 207	5.726	
			(1)			12.94	20.45	219.76	347	16.983	
10. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.3471	127.56	44.28	698.95	243	5.479	
			(1)			15.08	5.23	256.87	89	17.034	
10. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	8.01	400.56	3 208.49	3 333.65	26 703	8.322	
10. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	100.926	266.28	26 874.58	2 308.69	233 007	8.67	
10. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	16.02	3.60	57.67	20.52	329	5.7	
		Накладные расходы				142%	707.44	121%	10 250		
		Сметная прибыль				81%	403.54	65%	5 506		
		Всего с НР и СП					33 731.99		295 171		
	
11.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.267	14 953.22	3 992.51	73 400.04	19 598	4.909	
		Объем: 534*0.05									
11. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.31631	11.972	15.76	203.871	268	17.029	
11. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.06266	102.57	109.00	835.60	888	8.147	
			(1)			11.23	11.93	191.22	203	17.028	
11. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.25365	139.36	35.35	1 430.52	363	10.265	
			(1)			15.08	3.83	256.87	65	17.034	
11. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	27.234	141.30	3 848.16	673.68	18 347	4.768	
		Накладные расходы				142%	22.38	121%	324		
		Сметная прибыль				81%	12.77	65%	174		
		Всего с НР и СП					4 027.65		20 096		
	
12.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-27.23	141.30	-3 847.60	673.68	-18 344	4.768	
		Объем: (0.267)*(-102.0)									
	
13.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		27.23	280.61	7 641.01	2 121.17	57 759	7.559	
		Объем: (0.267)*(102.0)									
	
14.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		53.4	144.07	7 693.09	2 196.06	117 269	15.243	
14. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	630.12	10.360	6 528.04	176.300	111 090	17.017	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	3.204	12.085	38.72	205.490	658	17.004	
14. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	1.602	102.57	164.32	835.60	1 339	8.147	
			(1)			11.23	17.99	191.22	306	17.028	
14. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.602	133.41	213.72	763.85	1 224	5.726	
			(1)			12.94	20.73	219.76	352	16.983	
14. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	30.438	10.08	306.82	13.73	418	1.362	
14. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.602	101.31	162.30	999.00	1 600	9.861	
			(1)			12.94	20.73	219.76	352	16.983	
14. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.67	104.66	279.44	516.66	1 379	4.937	
14. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	10.68	3.60	38.45	20.52	219	5.7	
		Накладные расходы				142%	9 324.80	121%	135 215		
		Сметная прибыль				81%	5 319.08	65%	72 636		
		Всего с НР и СП					22 336.96		325 120		
	
15.	С1 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2		544.68	82.62	45 001.46	480.02	261 457	5.81	
		Объем: (53.4)*10.2									
	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
16.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.003	4 846.79	14.54	49 459.80	148	10.179	
		Объем: 10*0.25									
16. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.04524	8.280	0.37	140.760	6	17	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.13086	15.080	1.97	256.870	34	17.034	
16. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.09984	112.40	11.22	1 144.08	114	10.179	
			(1)			15.08	1.51	256.87	26	17.034	
16. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.03102	93.88	2.91	890.86	28	9.489	
			(1)			15.08	0.47	256.87	8	17.034	
16. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00012	263.51	0.03	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	2.22	81%	32		
		Сметная прибыль				43%	1.01	34%	14		
		Всего с НР и СП					17.77		194		
	
17.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		4.8	16.40	78.72	145.95	701	8.905	
		Объем: 3*1.6									
	
18.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.003	344.93	1.03	3 421.73	10	9.709	
18. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.00897	8.280	0.07	140.760	1	17	
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.00978	15.080	0.15	256.870	3	17.034	
18. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.00978	93.88	0.92	890.86	9	9.489	
			(1)			15.08	0.15	256.87	3	17.034	
18. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00021	126.43	0.03	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
18. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00006	263.51	0.02	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.21	81%	3		
		Сметная прибыль				43%	0.09	34%	1		
		Всего с НР и СП					1.33		15		
	
19.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.02	2 520.14	50.40	17 348.53	347	6.885	
		Объем: 10*0.2									
19. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.3144	8.510	2.68	144.650	45	16.998	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.2776	14.301	3.97	243.333	68	17.015	
19. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.0858	102.57	8.80	835.60	72	8.147	
			(1)			11.23	0.96	191.22	16	17.028	
19. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.0354	139.36	4.93	1 430.52	51	10.265	
			(1)			15.08	0.53	256.87	9	17.034	
19. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.1416	223.58	31.66	1 170.91	166	5.237	
			(1)			16.11	2.28	273.99	39	17.007	
19. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0148	133.41	1.97	763.85	11	5.726	
			(1)			12.94	0.19	219.76	3	16.983	
19. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.1	3.60	0.36	20.52	2	5.7	
		Накладные расходы				142%	9.44	121%	137		
		Сметная прибыль				81%	5.39	65%	73		
		Всего с НР и СП					65.23		557		
	
20.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		2.2	104.66	230.25	516.66	1 137	4.938	
		Объем: 2*1.10									
	
21.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.005	14 953.22	74.77	73 400.04	367	4.908	
		Объем: 10*0.05									
21. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.02465	11.972	0.30	203.871	5	17.029	
21. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.0199	102.57	2.04	835.60	17	8.147	
			(1)			11.23	0.22	191.22	4	17.028	
21. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.00475	139.36	0.66	1 430.52	7	10.265	
			(1)			15.08	0.07	256.87	1	17.034	
21. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	0.51	141.30	72.06	673.68	344	4.768	
		Накладные расходы				142%	0.43	121%	6		
		Сметная прибыль				81%	0.24	65%	3		
		Всего с НР и СП					75.44		376		
	
22.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-0.51	141.30	-72.06	673.68	-344	4.774	
		Объем: (0.005)*(-102.0)									
	
23.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		0.51	280.61	143.11	2 121.17	1 082	7.561	
		Объем: (0.005)*(102.0)									
	
24.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		1	144.07	144.07	2 196.06	2 196	15.243	
24. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	11.8	10.360	122.25	176.300	2 080	17.017	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.06	12.085	0.73	205.490	12	17.004	
24. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.03	102.57	3.08	835.60	25	8.147	
			(1)			11.23	0.34	191.22	6	17.028	
24. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.03	133.41	4.00	763.85	23	5.726	
			(1)			12.94	0.39	219.76	7	16.983	
24. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	0.57	10.08	5.75	13.73	8	1.362	
24. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.03	101.31	3.04	999.00	30	9.861	
			(1)			12.94	0.39	219.76	7	16.983	
24. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.05	104.66	5.23	516.66	26	4.937	
24. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.2	3.60	0.72	20.52	4	5.7	
		Накладные расходы				142%	174.63	121%	2 531		
		Сметная прибыль				81%	99.61	65%	1 360		
		Всего с НР и СП					418.32		6 087		
	
25.	С2 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2		10.2	63.68	649.54	369.98	3 774	5.81	
		Объем: (1)*10.2									
	
	Установка бортовых камней	
26.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.01753	4 846.79	84.96	49 459.80	867	10.205	
		Объем: 178*0.3*0.3+27*0.28*0.2									
26. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.2643524	8.280	2.19	140.760	37	17	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.7646586	15.080	11.53	256.870	196	17.034	
26. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.5833984	112.40	65.57	1 144.08	667	10.179	
			(1)			15.08	8.80	256.87	150	17.034	
26. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1812602	93.88	17.02	890.86	161	9.489	
			(1)			15.08	2.73	256.87	47	17.034	
26. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0007012	263.51	0.18	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	13.03	81%	189		
		Сметная прибыль				43%	5.90	34%	79		
		Всего с НР и СП					103.89		1 135		
	
27.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		28.048	16.40	459.99	145.95	4 094	8.9	
		Объем: 17.53*1.6									
	
28.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.01753	344.93	6.05	3 421.73	60	9.917	
28. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0524147	8.280	0.43	140.760	7	17	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0571478	15.080	0.86	256.870	15	17.034	
28. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0571478	93.88	5.37	890.86	51	9.489	
			(1)			15.08	0.86	256.87	15	17.034	
28. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0012271	126.43	0.16	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
28. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0003506	263.51	0.09	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1.23	81%	18		
		Сметная прибыль				43%	0.55	34%	7		
		Всего с НР и СП					7.83		85		
	
29.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.114	2 520.14	287.30	17 348.53	1 978	6.885	
		Объем: 178*0.3*0.2+27*0.28*0.1									
29. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.79208	8.510	15.25	144.650	259	16.998	
29. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.58232	14.301	22.63	243.333	385	17.015	
29. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.48906	102.57	50.16	835.60	409	8.147	
			(1)			11.23	5.49	191.22	94	17.028	
29. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.20178	139.36	28.12	1 430.52	289	10.265	
			(1)			15.08	3.04	256.87	52	17.034	
29. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.80712	223.58	180.46	1 170.91	945	5.237	
			(1)			16.11	13.00	273.99	221	17.007	
29. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.08436	133.41	11.25	763.85	64	5.726	
			(1)			12.94	1.09	219.76	19	16.983	
29. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.57	3.60	2.05	20.52	12	5.7	
		Накладные расходы				142%	53.79	121%	779		
		Сметная прибыль				81%	30.68	65%	419		
		Всего с НР и СП					371.77		3 176		
	
30.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		12.54	104.66	1 312.44	516.66	6 479	4.937	
		Объем: 11.4*1.10									
	
31.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		1.78	5 013.40	8 923.85	32 447.66	57 757	6.472	
31. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	135.4224	8.970	1 214.74	152.560	20 660	17.008	
31. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.2104	15.080	18.25	256.870	311	17.034	
31. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	1.2104	113.70	137.62	810.77	981	7.131	
			(1)			15.08	18.25	256.87	311	17.034	
31. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0712	101.31	7.21	999.00	71	9.861	
			(1)			12.94	0.92	219.76	16	16.983	
31. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00178	10 705.00	19.05	54 434.60	97	5.085	
31. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3026	960.26	290.57	3 126.47	946	3.256	
31. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	10.502	685.00	7 193.87	3 302.36	34 681	4.821	
31. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.1068	569.06	60.78	2 995.86	320	5.265	
		Накладные расходы				142%	1 750.85	121%	25 375		
		Сметная прибыль				81%	998.72	65%	13 631		
		Всего с НР и СП					11 673.42		96 763		
	
32.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		178	76.13	13 551.14	342.67	60 995	4.501	
	
33.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		0.27	937.76	253.19	12 783.98	3 452	13.634	
33. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	20.5416	8.970	184.26	152.560	3 134	17.008	
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.1836	15.080	2.77	256.870	47	17.034	
33. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.1836	113.70	20.88	810.77	149	7.131	
			(1)			15.08	2.77	256.87	47	17.034	
33. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0108	101.31	1.09	999.00	11	9.861	
			(1)			12.94	0.14	219.76	2	16.983	
33. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00027	10 705.00	2.89	54 434.60	15	5.085	
33. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0459	960.26	44.08	3 126.47	144	3.256	
		Накладные расходы				142%	265.58	121%	3 849		
		Сметная прибыль				81%	151.49	65%	2 068		
		Всего с НР и СП					670.27		9 369		
	
34.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.005	569.06	2.85	2 995.86	15	5.263	
		Объем: (0.27)*(0.06*0.33)									
	
35.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1.37	685.00	938.45	3 302.36	4 524	4.821	
		Объем: (0.27)*(5.9*0.86)									
	
36.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		27	34.14	921.78	185.77	5 016	5.442	
	
	Прочие работы	
37.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.05	466.00	23.30	5 151.65	258	11.073	
37. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	0.9205	8.970	8.26	152.560	140	17.008	
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.0275	15.080	0.41	256.870	7	17.034	
37. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.0275	113.70	3.13	810.77	22	7.131	
			(1)			15.08	0.41	256.87	7	17.034	
37. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.059	101.31	5.98	999.00	59	9.861	
			(1)			12.94	0.76	219.76	13	16.983	
37. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.004	839.12	3.36	5 438.81	22	6.482	
37. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00036	1 548.45	0.56	21 024.29	8	13.578	
37. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	0.5	4.05	2.03	13.18	7	3.254	
		Накладные расходы				142%	12.31	121%	178		
		Сметная прибыль				81%	7.02	65%	96		
		Всего с НР и СП					42.63		531		
	
38.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.004	839.12	-3.36	5 438.81	-22	6.548	
		Объем: (0.05)*(-0.08)									
	
39.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.004	2 318.40	9.27	39 412.80	158	17.044	
		Объем: 0.4*0.4*0.3*4*2									
39. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	1.12	8.280	9.27	140.760	158	17	
		Накладные расходы				80%	7.42	68%	107		
		Сметная прибыль				38%	3.52	31%	49		
		Всего с НР и СП					20.21		314		
	
40.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.004	75 738.95	302.96	395 878.41	1 584	5.228	
		Объем: 0.4*0.4*0.3*4*2									
40. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	0.72	8.280	5.96	140.760	101	17	
40. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.072	15.080	1.09	256.870	18	17.034	
40. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.072	97.19	7.00	1 104.78	80	11.367	
			(1)			15.08	1.09	256.87	18	17.034	
40. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.192	0.62	0.12	2.92	1	4.71	
40. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00052	101.31	0.05	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
40. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	1	34.52	34.52	146.02	146	4.23	
40. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	0.408	625.74	255.30	3 077.22	1 256	4.918	
40. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.0008	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	7.40	89%	106		
		Сметная прибыль				55%	3.88	44%	52		
		Всего с НР и СП					314.24		1 742		
	
41.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Монтаж металлического оборудования элементов благоустройства (скамейка)	1 т конструкций		0.102	1 237.01	126.17	11 645.94	1 188	9.416	
		Объем: 0.051*2									
41. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	3.30174	9.980	32.95	169.690	560	17.003	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	0.57528	15.106	8.69	257.313	148	17.033	
41. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.00714	134.97	0.96	2 085.69	15	15.453	
			(1)			17.21	0.12	292.54	2	16.998	
41. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.01224	113.70	1.39	810.77	10	7.131	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.034	
41. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	0.5559	109.83	61.05	770.83	429	7.018	
			(1)			15.08	8.38	256.87	143	17.034	
41. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.09792	1.86	0.18	6.99	1	3.758	
41. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.17136	1.52	0.26	3.21	1	2.112	
41. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.98124	14.19	13.92	96.41	95	6.794	
41. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.03978	7.34	0.29	42.71	2	5.819	
41. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.02958	5.85	0.17	8.46		1.446	
41. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.01938	101.31	1.96	999.00	19	9.861	
			(1)			12.94	0.25	219.76	4	16.983	
41. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000102	42 199.00	0.43	204 231.36	2	4.84	
41. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.13974	13.15	1.84	51.59	7	3.923	
41. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000306	5 233.80	0.02	51 322.60		9.806	
41. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00019788	5 919.30	1.17	38 886.83	8	6.569	
41. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000408	13 134.00	5.36	48 876.68	20	3.721	
41. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000102	10 705.00	0.01	54 434.60		5.085	
41. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.04182	8.54	0.36	47.09	2	5.514	
41. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000612	14 737.00	0.90	79 545.15	5	5.398	
41. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00010506	2 214.00	0.23	9 095.06	1	4.108	
41. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00003162	20 496.00	0.65	72 156.04	2	3.52	
41. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000102	18 473.00	1.88	92 065.62	9	4.984	
41. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0019074	89.00	0.17	283.65	1	3.187	
		Накладные расходы				90%	37.48	77%	545		
		Сметная прибыль				72%	29.98	58%	411		
		Всего с НР и СП					193.63		2 144		
	
42.	С3 Цена поставщи.	Скамейка со спинкой 1,86*0,53	шт		2	1 900.17	3 800.34	11 039.99	22 080	5.81	
	
43.	С4 Цена поставщи.	Урна железобетонная с металлической вставкой 044*0,44	шт		2	619.62	1 239.24	3 599.99	7 200	5.81	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					149 651.63		1 056 803	7.062	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					142 641.53		993 640	6.966	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					87 727.07		492 215	5.611	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 37; %=68 - по стр. 39; %=89 - по стр. 40)					13 261.03		192 240	14.497	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 37; %=31 - по стр. 39; %=44 - по стр. 40)					7 542.39		102 959	13.651	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					163 444.95		1 288 839	7.885	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					126.17		1 188	9.416	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 41)					37.48		545	14.541	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 41)					29.98		411	13.709	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					193.63		2 144	11.073	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 883.93		61 975	9.003	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 883.93		61 975	9.003	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					170 522.51		1 352 958	7.934	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 649.18	2.14	28 953	7.934	
	ИТОГО					174 171.69		1 381 911	7.934	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 483.43	2	27 638	7.934	
	ИТОГО					177 655.12		1 409 549	7.934	
	НДС 18%				18	31 977.92	18	253 719	7.934	
	ВСЕГО С НДС					209 633.04		1 663 268.00	7.934	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					13 298.51		192 785.00	14.497	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					7 572.37		103 370	13.651	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
44.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0304	4 846.79	147.34	49 459.80	1 504	10.208	
		Объем: 76*0.4									
44. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.458432	8.280	3.80	140.760	65	17	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.326048	15.080	20.00	256.870	341	17.034	
44. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.011712	112.40	113.72	1 144.08	1 157	10.179	
			(1)			15.08	15.26	256.87	260	17.034	
44. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.314336	93.88	29.51	890.86	280	9.489	
			(1)			15.08	4.74	256.87	81	17.034	
44. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001216	263.51	0.32	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	22.61	81%	329		
		Сметная прибыль				43%	10.23	34%	138		
		Всего с НР и СП					180.18		1 971		
	
45.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		48.64	16.40	797.70	145.95	7 099	8.899	
		Объем: 30.4*1.6									
	
46.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0304	344.93	10.49	3 421.73	104	9.914	
46. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.090896	8.280	0.75	140.760	13	17	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.099104	15.080	1.49	256.870	25	17.034	
46. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.099104	93.88	9.30	890.86	88	9.489	
			(1)			15.08	1.49	256.87	25	17.034	
46. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.002128	126.43	0.27	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.03	219.76		16.983	
46. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000608	263.51	0.16	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	2.13	81%	31		
		Сметная прибыль				43%	0.96	34%	13		
		Всего с НР и СП					13.58		148		
	
47.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.152	2 520.14	383.06	17 348.53	2 637	6.884	
		Объем: 76*0.2									
47. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	2.38944	8.510	20.33	144.650	346	16.998	
47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.10976	14.301	30.17	243.333	513	17.015	
47. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.65208	102.57	66.88	835.60	545	8.147	
			(1)			11.23	7.32	191.22	125	17.028	
47. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.26904	139.36	37.49	1 430.52	385	10.265	
			(1)			15.08	4.06	256.87	69	17.034	
47. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.07616	223.58	240.61	1 170.91	1 260	5.237	
			(1)			16.11	17.34	273.99	295	17.007	
47. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.11248	133.41	15.01	763.85	86	5.726	
			(1)			12.94	1.46	219.76	25	16.983	
47. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.76	3.60	2.74	20.52	16	5.7	
		Накладные расходы				142%	71.71	121%	1 039		
		Сметная прибыль				81%	40.91	65%	558		
		Всего с НР и СП					495.68		4 235		
	
48.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		16.72	104.66	1 749.92	516.66	8 639	4.937	
		Объем: 15.2*1.10									
	
49.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания		0.076	61 088.01	4 642.69	523 248.53	39 767	8.566	
49. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	2.80896	8.670	24.35	147.370	414	16.998	
49. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	3.1882	14.601	46.55	248.282	792	17.005	
49. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.30248	102.57	31.03	835.60	253	8.147	
			(1)			11.23	3.40	191.22	58	17.028	
49. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.19684	93.88	18.48	890.86	175	9.489	
			(1)			15.08	2.97	256.87	51	17.034	
49. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.03116	139.36	4.34	1 430.52	45	10.265	
			(1)			15.08	0.47	256.87	8	17.034	
49. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	0.7372	76.06	56.07	517.81	382	6.808	
			(1)			12.94	9.54	219.76	162	16.983	
49. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	1.64616	110.81	182.41	779.38	1 283	7.033	
			(1)			16.11	26.52	273.99	451	17.007	
49. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.22496	133.41	30.01	763.85	172	5.726	
			(1)			12.94	2.91	219.76	49	16.983	
49. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.0494	127.56	6.30	698.95	35	5.479	
			(1)			15.08	0.74	256.87	13	17.034	
49. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	1.14	400.56	456.64	3 333.65	3 800	8.322	
49. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	14.364	266.28	3 824.85	2 308.69	33 162	8.67	
49. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	2.28	3.60	8.21	20.52	47	5.7	
		Накладные расходы				142%	100.68	121%	1 459		
		Сметная прибыль				81%	57.43	65%	784		
		Всего с НР и СП					4 800.80		42 010		
	
50.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.038	14 953.22	568.22	73 400.04	2 789	4.908	
		Объем: 76*0.05									
50. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.18734	11.972	2.24	203.871	38	17.029	
50. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.15124	102.57	15.51	835.60	126	8.147	
			(1)			11.23	1.70	191.22	29	17.028	
50. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0361	139.36	5.03	1 430.52	52	10.265	
			(1)			15.08	0.54	256.87	9	17.034	
50. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	3.876	141.30	547.68	673.68	2 611	4.768	
		Накладные расходы				142%	3.18	121%	46		
		Сметная прибыль				81%	1.81	65%	25		
		Всего с НР и СП					573.22		2 860		
	
51.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-3.88	141.30	-548.24	673.68	-2 614	4.768	
		Объем: (0.038)*(-102.0)									
	
52.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		3.88	280.61	1 088.77	2 121.17	8 230	7.559	
		Объем: (0.038)*(102.0)									
	
53.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		7.6	144.07	1 094.90	2 196.06	16 690	15.243	
53. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	89.68	10.360	929.08	176.300	15 811	17.017	
53. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.456	12.085	5.51	205.490	94	17.004	
53. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.228	102.57	23.39	835.60	191	8.147	
			(1)			11.23	2.56	191.22	44	17.028	
53. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.228	133.41	30.42	763.85	174	5.726	
			(1)			12.94	2.95	219.76	50	16.983	
53. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	4.332	10.08	43.67	13.73	59	1.362	
53. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.228	101.31	23.10	999.00	228	9.861	
			(1)			12.94	2.95	219.76	50	16.983	
53. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.38	104.66	39.77	516.66	196	4.937	
53. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	1.52	3.60	5.47	20.52	31	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 327.12	121%	19 245		
		Сметная прибыль				81%	757.02	65%	10 338		
		Всего с НР и СП					3 179.04		46 273		
	
54.	С5 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2		77.52	82.62	6 404.70	480.02	37 211	5.81	
		Объем: 7.6*10.2									
	
55.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.016	2 520.14	40.32	17 348.53	278	6.895	
		Объем: 26*0.3*0.2									
55. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.25152	8.510	2.14	144.650	36	16.998	
55. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.22208	14.301	3.18	243.333	54	17.015	
55. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.06864	102.57	7.04	835.60	57	8.147	
			(1)			11.23	0.77	191.22	13	17.028	
55. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.02832	139.36	3.95	1 430.52	41	10.265	
			(1)			15.08	0.43	256.87	7	17.034	
55. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.11328	223.58	25.33	1 170.91	133	5.237	
			(1)			16.11	1.82	273.99	31	17.007	
55. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01184	133.41	1.58	763.85	9	5.726	
			(1)			12.94	0.15	219.76	3	16.983	
55. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.08	3.60	0.29	20.52	2	5.7	
		Накладные расходы				142%	7.55	121%	109		
		Сметная прибыль				81%	4.31	65%	59		
		Всего с НР и СП					52.18		445		
	
56.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		1.76	104.66	184.20	516.66	909	4.935	
		Объем: 1.6*1.10									
	
57.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.26	5 013.40	1 303.48	32 447.66	8 436	6.472	
57. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	19.7808	8.970	177.43	152.560	3 018	17.008	
57. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.1768	15.080	2.67	256.870	45	17.034	
57. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.1768	113.70	20.10	810.77	143	7.131	
			(1)			15.08	2.67	256.87	45	17.034	
57. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0104	101.31	1.05	999.00	10	9.861	
			(1)			12.94	0.13	219.76	2	16.983	
57. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00026	10 705.00	2.78	54 434.60	14	5.085	
57. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0442	960.26	42.44	3 126.47	138	3.256	
57. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	1.534	685.00	1 050.79	3 302.36	5 066	4.821	
57. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0156	569.06	8.88	2 995.86	47	5.265	
		Накладные расходы				142%	255.74	121%	3 706		
		Сметная прибыль				81%	145.88	65%	1 991		
		Всего с НР и СП					1 705.10		14 133		
	
58.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		26	76.13	1 979.38	342.67	8 909	4.501	
	
	озеленение	
59.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.64	2 168.55	1 387.87	14 380.30	9 203	6.631	
59. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	25.6	8.430	215.81	143.350	3 670	17.005	
59. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	9.6	122.09	1 172.06	576.42	5 534	4.721	
		Накладные расходы				115%	248.18	98%	3 597		
		Сметная прибыль				77%	166.17	61%	2 239		
		Всего с НР и СП					1 802.23		15 038		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					21 234.80		149 791	7.054	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					20 437.10		142 692	6.982	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					11 406.97		63 898	5.602	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 44, 46; %=121 - по стр. 47, 49, 50, 53, 55, 57; %=98 - по стр. 59)					2 038.90		29 561	14.499	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 44, 46; %=65 - по стр. 47, 49, 50, 53, 55, 57; %=61 - по стр. 59)					1 184.73		16 144	13.627	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					23 660.73		188 397	7.962	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					797.70		7 099	8.899	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					797.70		7 099	8.899	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					24 458.43		195 496	7.993	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	523.41	2.14	4 184	7.994	
	ИТОГО					24 981.84		199 680	7.993	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	499.64	2	3 994	7.994	
	ИТОГО					25 481.48		203 674	7.993	
	НДС 18%				18	4 586.67	18	36 661	7.993	
	ВСЕГО С НДС					30 068.15		240 335.00	7.993	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 038.90		29 561.00	14.499	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 184.73		16 144	13.627	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					170 886.43		1 206 594	7.061	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					163 078.63		1 136 332	6.968	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					99 134.04		556 113	5.61	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 44, 46; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 37, 47, 49, 50, 53, 55, 57; %=68 - по стр. 39; %=89 - по стр. 40; %=98 - по стр. 59)					15 299.93		221 801	14.497	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 44, 46; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 37, 47, 49, 50, 53, 55, 57; %=31 - по стр. 39; %=44 - по стр. 40; %=61 - по стр. 59)					8 727.12		119 103	13.647	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					187 105.68		1 477 236	7.895	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					126.17		1 188	9.416	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 41)					37.48		545	14.541	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 41)					29.98		411	13.709	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					193.63		2 144	11.073	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					7 681.63		69 074	8.992	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					7 681.63		69 074	8.992	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					194 980.94		1 548 454	7.942	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	4 172.59	2.14	33 137	7.942	
	ИТОГО					199 153.53		1 581 591	7.942	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 983.07	2	31 632	7.942	
	ИТОГО					203 136.60		1 613 223	7.942	
	НДС 18%				18	36 564.59	18	290 380	7.942	
	ВСЕГО С НДС					239 701.19		1 903 603.00	7.942	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					15 337.41		222 346.00	14.497	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					8 757.10		119 514	13.648	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                         Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»                                             Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)