«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УК Управдом»	
                               Русович С.Б.	                             Тишковец В.А.	
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Кленовая,9-21	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь  	
	
на капитальный ремонт черепичной крыши многоквартирного двухэтажного дома №9-21 по ул.Кленовой	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-03	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	9.1	
2.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0.3	
3.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	9.4	
4.	Е58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы	100 м2	9.4	
5.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	7.57	
6.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.9	
7.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.68	
8.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.4	
9.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.06	
10.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.52	
11.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.52	
12.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1.52	
13.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.16	
14.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.6	
15.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.08	
16.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.08	
17.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.7	
18.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	18.8	
19.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	389.16	
20.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	9.4	
21.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	1175	
22.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	9.4	
23.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	79	
24.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	6	
25.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	3.78	
26.	Е10-01-008-08	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.12	
27.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0528	
28.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.03	
29.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.126	
30.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.03	
31.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.33	
32.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.45	
33.	Е15-04-014-01	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.45	
34.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	1.12	
35.	Е54-3-1	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	100 м2 подшивки	0.61	
36.	Е10-01-022-01	Подшивка карниза досками обшивки	100 м2 потолка	0.61	
37.	Е15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.61	
38.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, по дымовым трубам	100 м2 покрытия	0.17	
39.	Х311-1037	Погрузка мусора	т	135.423	
40.	Х403-1-15	Перевозка мусора	т	135.423	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)