«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 122 739	руб.	Смета на сумму:	1 122 739	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭК №17»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / О.Н. Чикулаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Белинского 37-39	
Сметная стоимость:	1 122.739	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.662	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	187.567	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	3.791	553.31	459.71	93.60	2 097.60	1 742.76	354.84	12.51	4.4	23 363	21 802	1 561	
									1	1				
	Объем: 376.7+8.13*0.15*2													
	Накладные расходы		99%			1 725.33				84%	18 314			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 045.66				48%	10 465			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 868.59					52 142			
	
2.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка люков выхода на крышу, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	12.51	4.05	653	652	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	463			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	339			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 455			
	
3.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	12.51	4.05	653	652	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	463			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	339			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 455			
	
4.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	12.51	6.53	3 807	1 726	389	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.86	12.51		1 692	52	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 600			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	765			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 172			
	
5.	ТССЦ 203-8040 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	1.44	1 365.61			1 966.48					3 859			
				1 365.61			1 966.48		2 679.54			3 859		
	Объем: 0.9*0.8*2													
	
6.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (прим.), 100 м2 проемов	0.008	21 223.62	2 306.00	742.65	169.79	18.45	5.94	12.51	5.84	658	231	35	
				18 174.97	28.43		145.40	0.23	2.7	12.53		393	3	
	Объем: 0.75*0.54*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			19.80				90%	211			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.09				43%	101			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					199.68					969			
	
7.	Цена поставщика. 
Люк выхода на крышу (прим.), м2	0.81	3 956.07			3 204.42			1	1	15 958			
				3 956.07			3 204.42		4.98	1		15 958		
	Объем: 0.75*0.54*2													
	Поправки: М: =19506.17*1.01/4.98	
	
8.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.791	172.51	127.80	44.71	653.99	484.49	169.50	12.51	7.12	7 268	6 061	1 207	
					6.95			26.35	1	12.49			329	
	Объем: 376.7+8.13*0.15*2													
	Накладные расходы		83%			424.00				71%	4 537			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			332.05				52%	3 323			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 410.03					15 128			
	
9.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим.), 100 м2 кровли	1.991	172.51	127.80	44.71	343.47	254.45	89.02	12.51	7.12	3 817	3 183	634	
					6.95			13.84	1	12.49			173	
	Объем: 376.7+8.13*0.15*2-180													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			222.68				71%	2 383			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			174.39				52%	1 745			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					740.54					7 945			
	
10.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.8	5 502.93	806.67	80.64	9 905.27	1 452.01	145.15	12.51	7.11	45 700	18 165	1 032	
				4 615.62			8 308.12		3.19	1		26 503		
	Накладные расходы		83%			1 205.17				71%	12 897			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			943.81				52%	9 446			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 054.24					68 043			
	
11.	ТЕРр 53-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен	1.8	1 138.82	680.90	457.92	2 049.88	1 225.62	824.26	12.51	5.93	20 220	15 333	4 888	
					59.65			107.37	1	12.5			1 342	
	Накладные расходы		86%			1 146.37				73%	12 173			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			933.09				56%	9 338			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 129.34					41 731			
	
12.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.8	286.73	122.64	1.26	516.11	220.74	2.27	12.51	7.2	3 584	2 762	16	
				162.83			293.09		2.75	1		806		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			205.29				79%	2 182			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			141.27				51%	1 409			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					862.67					7 175			
	
13.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	225	13.13			2 954.25					9 630			
				13.13			2 954.25		42.8			9 630		
	Объем: 180*1.25													
	
14.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 15 см, 1 м3 изоляции	27	202.86	119.97	82.89	5 477.10	3 239.14	2 237.96	12.51	6.94	56 053	40 522	15 531	
									17.02	1				
	Объем: 180*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		90%			2 915.23				77%	31 202			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 943.48				48%	19 451			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 335.81					106 706			
	
15.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	550.8	26.54			14 618.23					47 991			
				26.54			14 618.23		87.13			47 991		
	Объем: 180*3*1.02													
	
16.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.8	286.73	122.64	1.26	516.11	220.74	2.27	12.51	7.2	3 584	2 762	16	
				162.83			293.09		2.75	1		806		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			205.29				79%	2 182			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			141.27				51%	1 409			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					862.67					7 175			
	
17.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	225	13.13			2 954.25					9 630			
				13.13			2 954.25		42.8			9 630		
	Объем: 180*1.25													
	
18.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.66	4 519.16	360.82	36.65	2 982.65	238.14	24.19	12.51	7.07	14 303	2 979	171	
				4 121.69			2 720.32		4.1	1		11 153		
	Накладные расходы		83%			197.66				71%	2 115			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			154.79				52%	1 549			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 335.10					17 967			
	
19.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.35	9 291.30	1 358.31	34.61	3 251.96	475.41	12.11	12.51	6.98	14 215	5 947	85	
				7 898.38			2 764.43		2.96	1		8 183		
	Накладные расходы		83%			394.59				71%	4 222			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			309.02				52%	3 092			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 955.57					21 530			
	
20.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.12	6 775.72	1 449.90	67.19	813.09	173.99	8.06	12.51	7.02	4 820	2 177	57	
				5 258.63			631.04		4.1	1		2 587		
	Накладные расходы		83%			144.41				71%	1 546			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			113.09				52%	1 132			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 070.60					7 498			
	
21.	ТЕР 10-01-010-01 
(прим.. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.1	191.41	160.20	31.21	19.14	16.02	3.12	12.51	7.02	222	200	22	
									2.78	1				
	Поправки: ОЗП: *0.8;  ЭМ: *0.8;  ЗПМ: *0.8;  М: *0	
	Накладные расходы		106%			16.98				90%	180			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			8.65				43%	86			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.77					488			
	
22.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.1	3 020.43	230.29	48.76	302.04	23.03	4.88	12.51	7.02	1 084	288	34	
				2 741.38			274.14		2.78	1		762		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			24.41				90%	259			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			12.44				43%	124			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					338.89					1 467			
	
23.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	6.254	221.62	101.80	102.69	1 385.98	636.64	642.21	12.51	3.39	10 332	7 964	2 177	
				17.13	1.45		107.13	9.07	1.78	12.56		191	114	
	Объем: 180*2+(376.7+8.13*0.15*2)*0.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			581.14				77%	6 220			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			387.43				48%	3 877			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 354.55					20 430			
	
24.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	129.457	36.04			4 665.63					19 485			
				36.04			4 665.63		150.51			19 485		
	Объем: 20.7*6.253973													
	
25.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.188	2 956.30	374.76	6.66	555.78	70.45	1.25	12.51	6.9	2 168	881	9	
				2 574.88	1.03		484.08	0.19	2.64	12.57		1 278	2	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			58.63				71%	627			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.92				52%	459			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					660.33					3 254			
	
26.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	3.791	4 088.23	504.69	210.18	15 498.50	1 913.28	796.77	12.52	6.84	94 369	23 954	5 450	
				3 373.37	20.39		12 788.45	77.29	5.08	12.5		64 965	966	
	Объем: 376.7+8.13*0.15*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 149.82				92%	22 926			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 094.81				44%	10 965			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 743.13					128 260			
	
27.	Цена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2	485.298	83.55			40 545.09			1	1	164 613			
				83.55			40 545.09		4.06	1		164 613		
	Объем: 379.139*1.28													
	Поправки: М: =320*1.06/4.06	
	
28.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.469	4 972.00	72.11	75.20	2 331.87	33.82	35.27	12.51	6.29	8 497	423	222	
				4 824.69	5.48		2 262.78	2.57	3.47	12.5		7 852	32	
	Объем: 23.47*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			39.30				92%	419			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			20.01				44%	200			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 391.19					9 116			
	
29.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карнизов на слуховых окнах, 100 м2 потолка	0.024	10 259.57	603.91	84.83	246.23	14.49	2.04	12.52	6.76	976	181	14	
				9 570.83	3.78		229.70	0.09	3.4	12.5		781	1	
	Объем: 8.13*2*0.15													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			15.45				90%	164			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			7.87				43%	78			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					269.56					1 218			
	
30.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву карнизов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.024	1 316.51	347.48	6.74	31.60	8.34	0.16	12.51	7.14	159	104	1	
				962.29	0.16		23.09		2.32	12.46		54		
	Объем: 8.13*2*0.15													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			7.92				80%	83			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.92				37%	38			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.44					281			
	
31.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (2 трубы в 6 канала), 100 м труб	0.028	8 572.20	5 513.35	252.31	240.02	154.37	7.06	12.51	6.18	2 357	1 931	44	
				2 806.54	60.12		78.58	1.68	4.86	12.52		382	21	
	Объем: 1.4*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			121.72				66%	1 288			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			98.31				50%	976			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					460.05					4 621			
	
32.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.118	3 649.31			430.62					1 626			
				3 649.31			430.62		13 782.4			1 626		
	Объем: 0.028*4200													
	
33.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов, 100 м труб	0.028	23 217.20	15 220.75	473.40	650.08	426.18	13.26	12.51	6.18	6 437	5 332	82	
				7 523.05	112.70		210.65	3.16	4.86	12.52		1 024	40	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			334.89				66%	3 546			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			270.48				50%	2 686			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 255.45					12 669			
	
34.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.308	3 649.31			1 123.99					4 245			
				3 649.31			1 123.99		13 782.4			4 245		
	Объем: 0.028*2200*5													
	
35.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.21	2 412.79	1 295.60	2.05	506.69	272.08	0.43	12.51	4.04	4 396	3 404	2	
				1 115.14			234.18		4.23	1		991		
	Накладные расходы		79%			214.94				67%	2 281			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			136.04				40%	1 362			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					857.67					8 038			
	
36.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.21	2 291.60	114.18	14.24	481.24	23.98	2.99	12.51	7.11	1 570	300	21	
				2 163.18			454.27		2.75	1		1 249		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			22.78				80%	240			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			11.27				37%	111			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					515.29					1 921			
	
37.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.47	75.57	75.35	0.22	35.52	35.41	0.10	12.51	4.09	443	443		
									1	1				
	Объем: 23.5*2													
	Накладные расходы		83%			29.39				71%	315			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.02				52%	230			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					87.93					988			
	
38.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (боковые части слуховых окон), 100 м2 покрытия	0.36	11 907.97	1 173.45	33.16	4 286.87	422.44	11.94	12.51	7.14	15 425	5 285	85	
				10 701.36	3.78		3 852.49	1.36	2.61	12.5		10 055	17	
	Объем: 6*2*3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			457.70				92%	4 878			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			233.09				44%	2 333			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 977.66					22 636			
	
39.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.47	8 813.16	326.90	31.86	4 142.19	153.64	14.98	12.51	6.89	14 582	1 922	103	
				8 454.40	3.03		3 973.57	1.42	3.16	12.48		12 556	18	
	Объем: 23.5*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			167.46				92%	1 785			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			85.28				44%	854			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 394.94					17 220			
	
40.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.43	1 357.93	327.73	1.01	583.91	140.92	0.43	12.51	7.2	3 638	1 763	3	
				1 029.19			442.55		4.23	1		1 872		
	Накладные расходы		83%			116.96				71%	1 252			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			91.60				52%	917			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					792.47					5 806			
	
41.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.511	7 415.77	333.04	13.17	3 789.46	170.18	6.73	12.51	7.18	11 606	2 129	48	
				7 069.56			3 612.55		2.61	1		9 429		
	Объем: 7.3*4+7.3*3													
	Накладные расходы		83%			141.25				71%	1 512			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			110.62				52%	1 107			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 041.33					14 225			
	
42.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.07	8 719.75	480.56	8.10	610.38	33.64	0.57	12.51	7.18	1 128	421	4	
				8 231.09			576.18		1.22	1		703		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	299			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	219			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					660.17					1 646			
	
43.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.16	5 731.49	578.30	8.10	917.04	92.53	1.30	12.51	7.18	3 085	1 158	9	
				5 145.09			823.21		2.33	1		1 918		
	Накладные расходы		83%			76.80				71%	822			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.14				52%	602			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 053.98					4 509			
	
44.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.07	4 604.75	480.56	8.10	322.33	33.64	0.57	12.51	7.18	1 145	421	4	
				4 116.09			288.13		2.5	1		720		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	299			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	219			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					372.12					1 663			
	
45.	ТЕРр 65-38-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт.	2	281.32	27.78		562.64	55.56		12.51	1	3 849	695		
				253.54			507.08		6.22	1		3 154		
	Накладные расходы		103%			57.23				88%	612			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			33.34				48%	334			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					653.20					4 794			
	
46.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	2	88.07	12.17		176.14	24.34		12.51	1	714	304		
				75.90			151.80		2.7	1		410		
	Накладные расходы		103%			25.07				88%	268			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.60				48%	146			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.81					1 127			
	
47.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	36.12	7.34		7.34	264.97		264.97		5.54	1 468		1 468	
										1				
	Объем: 30.85+5.27													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
48.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	36.12	26.50		26.50	957.18		957.18		5.54	5 303		5 303	
										1				
	Объем: 30.85+5.27													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	141 031.77	14 743.22	6 703.79			674 688	184 457	40 729	
			119 584.74	248.77				449 506	3 110	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	140 292.99	14 663.32	6 703.79			670 125	183 458	40 729	
			118 925.86	248.77				445 942	3 110	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	72 462.96					277 037			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 3, 8-10, 18-20, 25, 37, 40-44; %=90 - по стр. 4, 6, 21, 22, 29; %=73 - по стр. 11; %=79 - по стр. 12, 16; %=77 - по стр. 14, 23; %=92 - по стр. 26, 28, 38, 39; %=80 - по стр. 30, 36; %=66 - по стр. 31, 33; %=67 - по стр. 35)	13 676.46					145 882			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 14, 23; %=52 - по стр. 2, 3, 8-10, 18-20, 25, 37, 40-44; %=43 - по стр. 4, 6, 21, 22, 29; %=56 - по стр. 11; %=51 - по стр. 12, 16; %=44 - по стр. 26, 28, 38, 39; %=37 - по стр. 30, 36; %=50 - по стр. 31, 33; %=40 - по стр. 35)	9 131.20					91 345			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	163 100.65					907 352			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	738.78	79.90				4 563	999		
			658.88					3 564		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 45, 46)	82.30					879			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 45, 46)	47.94					480			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	869.02					5 922			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	163 969.67					913 274			
	Строительный контроль 2,14%	3 508.95					19 544			
	Всего со строительным контролем	167 478.62					932 818			
	Непредвиденные расходы 2%	3 349.57					18 656			
	Итог с непредвиденными	170 828.19					951 474			
	НДС	30 749.07					171 265			
	Всего с НДС	201 577.26					1 122 739			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 758.76					146 761			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 179.14					91 825			

Составил:	инженер ООО "ЖЭК №17"                                М.А. Резников	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Гл. инженер  ООО "ЖЭК №17"                          С.И. Сиротина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)