«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 917 058	руб.	Смета на сумму:	1 917 058	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«КР МКД»	Генеральный директор
ООО «УКЛР»	
		
________________ /С. Б. Русович/	________________ /А.Н. Гонда/	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
	
Объект:	Потемкина, д.8-12	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт шиферной кровли МКД № 8-12 по ул. Потемкина	
	
Сметная стоимость:	1 917.058	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.529	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	287.745	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	8.71	165.55	131.65	33.90	1 441.94	1 146.67	295.27	12.51	4.4	15 644	14 345	1 299	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 135.20				84%	12 050			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			688.00				48%	6 886			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 265.15					34 579			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	8.71	172.51	127.80	44.71	1 502.56	1 113.14	389.42	12.51	7.12	16 698	13 925	2 773	
					6.95			60.53	1	12.49			756	
	Накладные расходы		83%			974.15				71%	10 424			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			762.89				52%	7 634			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 239.59					34 756			
	
3.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	1.1	3 176.89	1 205.91	20.22	3 494.58	1 326.50	22.24	12.51	7.02	25 420	16 595	156	
				1 950.76			2 145.84		4.04	1		8 669		
	Накладные расходы		83%			1 101.00				71%	11 782			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			862.23				52%	8 629			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 457.80					45 832			
	
4.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок), 100 м	0.75	9 291.30	1 358.31	34.61	6 968.48	1 018.73	25.96	12.51	6.98	30 460	12 744	181	
				7 898.38			5 923.79		2.96	1		17 534		
	Накладные расходы		83%			845.55				71%	9 048			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			662.17				52%	6 627			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 476.20					46 135			
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.67	6 775.72	1 449.90	67.19	4 539.73	971.43	45.02	12.51	7.02	26 914	12 153	316	
				5 258.63			3 523.28		4.1	1		14 445		
	Накладные расходы		83%			806.29				71%	8 629			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			631.43				52%	6 320			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 977.45					41 862			
	
6.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.096	8 572.20	5 513.35	252.31	822.93	529.28	24.22	12.51	6.18	8 080	6 621	150	
				2 806.54	60.12		269.43	5.77	4.86	12.52		1 309	72	
	Объем: 1.2*8													
	Накладные расходы		78%			417.34				66%	4 417			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			337.08				50%	3 347			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 577.35					15 844			
	
7.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.4032	2 934.00			1 182.99					4 532			
				2 934.00			1 182.99		11 241.04			4 532		
	Объем: 9.6*42													
	
8.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% на каждый следующий канал (до 12 каналов), 100 м труб	0.06	51 077.84	33 485.65	1 041.48	3 064.67	2 009.14	62.49	12.51	6.18	30 347	25 134	386	
				16 550.71	247.94		993.04	14.88	4.86	12.52		4 826	186	
	Объем: 1.2*5													
	Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11	
	Накладные расходы		78%			1 578.74				66%	16 711			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 275.13				50%	12 660			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 918.54					59 718			
	
9.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	1.452	2 934.00			4 260.17					16 322			
				2 934.00			4 260.17		11 241.04			16 322		
	Объем: 6*22*11													
	
10.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% на каждый следующий канал (до 9 каналов), 100 м труб	0.036	37 147.52	24 353.20	757.44	1 337.31	876.72	27.27	12.51	6.18	13 242	10 968	169	
				12 036.88	180.32		433.33	6.49	4.86	12.52		2 106	81	
	Объем: 1.2*3													
	Начисления: Н3= 8, Н4= 8, Н5= 8, Н48= 8	
	Накладные расходы		78%			688.90				66%	7 292			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			556.42				50%	5 525			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 582.64					26 059			
	
11.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.6336	2 934.00			1 858.98					7 122			
				2 934.00			1 858.98		11 241.04			7 122		
	Объем: 3.6*22*8													
	
12.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.764	2 412.79	1 295.60	2.05	1 843.37	989.84	1.57	12.51	4.04	15 993	12 383	6	
				1 115.14			851.97		4.23	1		3 604		
	Накладные расходы		79%			781.97				67%	8 297			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			494.92				40%	4 953			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 120.26					29 243			
	
13.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.764	2 291.60	114.18	14.24	1 750.78	87.24	10.88	12.51	7.11	5 714	1 091	77	
				2 163.18			1 652.67		2.75	1		4 545		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			82.88				80%	873			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			41.00				37%	404			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 874.66					6 990			
	
14.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	8.71	221.62	101.80	102.69	1 930.27	886.66	894.41	12.51	3.39	14 390	11 092	3 032	
				17.13	1.45		149.20	12.63	1.78	12.56		266	159	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			809.36				77%	8 663			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			539.57				48%	5 400			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 279.21					28 454			
	
15.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	180.297	36.04			6 497.90					27 137			
				36.04			6 497.90		150.51			27 137		
	Объем: 8.71*20.7													
	
16.	ТЕРр 58-12-1 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	0.9575	3 803.88	268.33	45.75	3 642.22	256.93	43.81	12.51	6.95	13 042	3 214	304	
				3 489.80	5.68		3 341.48	5.44	2.85	12.54		9 523	68	
	Объем: (54.85+13.54)*2*0.7													
	Накладные расходы		83%			217.77				71%	2 330			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			170.54				52%	1 707			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 030.53					17 079			
	
17.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	8.71	4 088.23	504.69	210.18	35 608.52	4 395.84	1 830.62	12.52	6.84	216 818	55 036	12 521	
				3 373.37	20.39		29 382.05	177.58	5.08	12.5		149 261	2 220	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			4 939.29				92%	52 676			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 515.38				44%	25 193			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43 063.19					294 686			
	
18.	Цена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2	1114.88	83.55			93 144.65			1	1	378 167			
				83.55			93 144.65		4.06	1		378 167		
	Объем: 871*1.28													
	Поправки: М: =320.00*1.06/4.06	
	
19.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	1.367	4 972.00	72.11	75.20	6 796.72	98.57	102.80	12.51	6.29	24 766	1 233	647	
				4 824.69	5.48		6 595.35	7.48	3.47	12.5		22 886	94	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			114.53				92%	1 221			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			58.33				44%	584			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 969.58					26 571			
	
20.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	1.367	4 972.00	72.11	75.20	6 796.72	98.57	102.80	12.51	6.29	24 766	1 233	647	
				4 824.69	5.48		6 595.35	7.48	3.47	12.5		22 886	94	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			114.53				92%	1 221			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			58.33				44%	584			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 969.58					26 571			
	
21.	ТЕР 15-04-030-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (ограждений), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4101	1 288.77	768.15	4.21	528.52	315.02	1.73	12.51	7.1	4 476	3 941	12	
				516.40	0.16		211.78	0.07	2.47	12.46		523	1	
	Объем: 136.7*0.6*0.5													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			299.34				80%	3 154			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			148.09				37%	1 459			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					975.95					9 088			
	
22.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка лобовой доски, 100 м2 подшивки	0.20505	257.63	231.54	26.09	52.83	47.48	5.35	12.51	6.47	629	594	35	
					10.34			2.12	1	12.53			27	
	Объем: 136.7*0.15													
	Накладные расходы		85%			42.16				72%	447			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			39.68				64%	397			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					134.67					1 474			
	
23.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство лобовой доски, 100 м2 потолка	0.20505	10 259.57	603.91	84.83	2 103.72	123.83	17.39	12.52	6.76	8 340	1 550	118	
				9 570.83	3.78		1 962.50	0.77	3.4	12.5		6 672	10	
	Объем: 136.7*0.15													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			132.08				90%	1 404			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			67.28				43%	671			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 303.08					10 415			
	
24.	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.20505	978.00	299.35	6.74	200.54	61.38	1.38	12.51	7.14	1 141	768	10	
				671.92	0.16		137.78	0.03	2.64	12.46		364		
	Объем: 136.7*0.15													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			58.34				80%	614			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			28.86				37%	284			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					287.74					2 040			
	
25.	ТЕРр 58-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.05	2 888.51	2 877.16	11.35	144.43	143.86	0.57	12.51	4.05	1 802	1 800	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			119.40				71%	1 278			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			93.51				52%	936			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					357.34					4 016			
	
26.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	5	394.62	69.00	29.78	1 973.08	345.00	148.88	12.51	6.53	9 519	4 316	972	
				295.84	2.08		1 479.20	10.38	2.86	12.51		4 231	130	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			376.70				90%	4 001			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			191.91				43%	1 912			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 541.69					15 432			
	
27.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	2.4	3 070.76			7 369.82					12 613			
				3 070.76			7 369.82		5 255.58			12 613		
	Объем: 0.6*0.8*5													
	
28.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.09	775.58	765.14	10.44	69.80	68.86	0.94	12.52	6.47	868	862	6	
					4.13			0.37	1	12.55			5	
	Накладные расходы		74%			51.23				63%	546			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			34.62				40%	347			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					155.65					1 761			
	
29.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.09	12 237.99	745.23	9.03	1 101.42	67.07	0.81	12.51	6.78	2 612	839	6	
				11 483.73	0.95		1 033.54	0.09	1.71	12.42		1 767	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			77.23				98%	823			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			47.68				56%	470			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 226.34					3 906			
	
30.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	1.26	27.31			34.41					277			
				27.31			34.41		220.16			277		
	Объем: 0.09*14													
	
31.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	9	88.07	12.17		792.63	109.53		12.51	1	3 215	1 370		
				75.90			683.10		2.7	1		1 844		
	Накладные расходы		103%			112.82				88%	1 206			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			65.72				48%	658			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					971.16					5 078			
	
32.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	1.367	75.57	75.35	0.22	103.30	103.00	0.30	12.51	4.09	1 290	1 289	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			85.49				71%	915			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			66.95				52%	670			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					255.74					2 875			
	
33.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия	0.4101	11 907.97	1 173.45	33.16	4 883.46	481.23	13.60	12.51	7.14	17 572	6 020	97	
				10 701.36	3.78		4 388.63	1.55	2.61	12.5		11 454	19	
	Объем: 136.7*0.3													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			521.40				92%	5 556			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			265.53				44%	2 657			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 670.39					25 785			
	
34.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.367	8 813.16	326.90	31.86	12 047.59	446.87	43.56	12.51	6.89	42 411	5 590	300	
				8 454.40	3.03		11 557.16	4.14	3.16	12.48		36 521	52	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			487.09				92%	5 191			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			248.06				44%	2 482			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 782.74					50 084			
	
35.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Ф 120, 100 м	0.85	7 415.77	333.04	13.17	6 303.40	283.08	11.19	12.51	7.18	19 306	3 541	80	
				7 069.56			6 009.13		2.61	1		15 684		
	Накладные расходы		83%			234.96				71%	2 514			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			184.00				52%	1 841			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 722.36					23 661			
	
36.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.16	5 731.49	578.30	8.10	917.04	92.53	1.30	12.51	7.18	3 085	1 158	9	
				5 145.09			823.21		2.33	1		1 918		
	Накладные расходы		83%			76.80				71%	822			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.14				52%	602			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 053.98					4 509			
	
37.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	12.51	7.18	1 289	481	5	
				8 231.09			658.49		1.22	1		803		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	342			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	250			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					754.47					1 881			
	
38.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей водосточных труб отметов, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	12.51	7.18	1 309	481	5	
				4 116.09			329.29		2.5	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	342			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	250			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.27					1 901			
	
39.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.	0.84	1 357.93	327.73	1.01	1 140.66	275.29	0.85	12.51	7.2	7 107	3 444	6	
				1 029.19			864.52		4.23	1		3 657		
	Накладные расходы		83%			228.49				71%	2 445			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			178.94				52%	1 791			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 548.09					11 343			
	
	Дощатые вент. каналы	
	
40.	ТЕРр 53-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка обшивки вент. канала, 100 м2 стен	0.72	584.91	333.63	251.28	421.14	240.21	180.92	12.51	5.99	4 089	3 005	1 084	
					33.37			24.03	1	12.5			300	
	Объем: 6*0.6*4*5													
	Накладные расходы		86%			227.25				73%	2 413			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			184.97				56%	1 851			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					833.35					8 352			
	
41.	ТЕРр 53-1-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка каркаса деревянных стен из брусьев, 100 м2 стен	0.72	730.29	403.97	326.32	525.81	290.86	234.95	12.51	5.99	5 046	3 639	1 407	
					43.34			31.20	1	12.5			390	
	Накладные расходы		86%			276.97				73%	2 941			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			225.44				56%	2 256			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 028.22					10 243			
	
42.	ТЕР 10-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство вентиляционного короба деревянного по каркасу из брусьев, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.72	10 901.78	1 279.85	222.33	7 849.28	921.49	160.07	12.52	6.38	33 741	11 537	1 021	
				9 399.61	18.31		6 767.72	13.19	3.13	12.49		21 183	165	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			990.76				90%	10 532			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			504.73				43%	5 032			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 344.77					49 305			
	
43.	ТЕР 26-01-037-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции	3.6	811.20	235.30	124.98	2 920.31	847.09	449.91	12.51	5.97	20 117	10 597	2 686	
				450.92			1 623.31		4.21	1		6 834		
	Объем: 72*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			762.38				77%	8 160			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			508.25				48%	5 087			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 190.95					33 363			
	
44.	ТССЦ 104-0002 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Вата минеральная, м3	3.492	447.38			1 562.25					8 878			
				447.38			1 562.25		2 542.24			8 878		
	Объем: 3.6*0.97													
	
45.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Обивка вент. каналов кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.72	373.54	335.71	26.60	268.95	241.71	19.15	12.52	7.17	3 197	3 026	137	
				11.23			8.09		4.14	1		33		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			256.21				90%	2 723			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			130.52				43%	1 301			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					655.69					7 222			
	
46.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.3168	23 811.97			7 543.63					15 162			
				23 811.97			7 543.63		47 861.13			15 162		
	Объем: 0.72*0.44													
	
47.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Обшивка вент. каналов плоским шифером, 100 м2 покрытия	0.72	1 339.24	1 173.45	33.16	964.25	844.88	23.88	12.51	7.14	10 989	10 569	170	
				132.63	3.78		95.49	2.72	2.61	12.5		249	34	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1875:[ М-(10568.73=13515.00*0.782) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			915.41				92%	9 755			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			466.18				44%	4 665			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 345.84					25 409			
	
48.	Цена поставщика. 
Плоский шифер, м2	75.6	47.19			3 567.35			1	1	14 483			
				47.19			3 567.35		4.06	1		14 483		
	Объем: 72.0*1.05													
	Поправки: М: =186.00*1.03/4.06	
	
49.	ТЕР 12-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство колпаков над шахтами в два канала, 1 колпак	6	536.67	20.09	1.26	3 220.04	120.54	7.58	12.51	7.2	9 540	1 508	55	
				515.32			3 091.92		2.58	1		7 977		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			130.18				92%	1 387			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			66.30				44%	664			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 416.52					11 591			
	
50.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (борова), 1 м3 кладки	0.83	1 615.27	301.17	30.24	1 340.67	249.97	25.10	12.51	6.11	7 287	3 127	153	
				1 283.86	5.99		1 065.60	4.97	3.76	12.52		4 007	62	
	Накладные расходы		86%			219.25				73%	2 328			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			178.46				56%	1 786			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 738.38					11 401			
	
	Прочие работы	
	
51.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	43.7	7.34		7.34	320.57		320.57		5.54	1 776		1 776	
										1				
	Объем: 0.1206+23.0983495+5.4648+2.38464+8.71*1.45													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
52.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	43.7	26.50		26.50	1 158.05		1 158.05		5.54	6 416		6 416	
										1				
	Объем: 0.1206+23.0983495+5.4648+2.38464+8.71*1.45													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	260 980.40	22 602.92	6 708.11			1 195 156	282 819	39 233	
			231 669.39	393.91				873 097	4 926	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	258 982.14	22 357.46	6 706.36			1 188 184	279 748	39 221	
			229 918.34	393.45				869 209	4 920	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	126 987.74					484 416			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-5, 16, 25, 32, 35-39; %=66 - по стр. 6, 8, 10; %=67 - по стр. 12; %=80 - по стр. 13, 21, 24; %=77 - по стр. 14, 43; %=92 - по стр. 17, 19, 20, 33, 34, 47, 49; %=72 - по стр. 22; %=90 - по стр. 23, 26, 42, 45; %=73 - по стр. 40, 41, 50)	21 111.97					224 897			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 14, 43; %=52 - по стр. 2-5, 16, 25, 32, 35-39; %=50 - по стр. 6, 8, 10; %=40 - по стр. 12; %=37 - по стр. 13, 21, 24; %=44 - по стр. 17, 19, 20, 33, 34, 47, 49; %=64 - по стр. 22; %=43 - по стр. 23, 26, 42, 45; %=56 - по стр. 40, 41, 50)	13 541.20					135 296			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	293 635.31					1 548 377			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 998.26	245.46	1.75			6 972	3 071	12	
			1 751.05	0.46				3 888	6	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 28; %=98 - по стр. 29; %=88 - по стр. 31)	241.28					2 575			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 28; %=56 - по стр. 29; %=48 - по стр. 31)	148.02					1 475			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 387.56					11 022			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	296 022.87					1 559 399			
	Строительный контроль 2,14%	6 334.89					33 371			
			6 334.89					33 371		
	Всего со строительным контролем	302 357.76					1 592 770			
			302 357.76					1 592 770		
	Непредвиденные расходы 2%	6 047.16					31 855			
			6 047.16					31 855		
	Всего с непредвиденными расходами	308 404.92					1 624 625			
			308 404.92					1 624 625		
	НДС 18%	55 512.89					292 433			
	Всего с НДС	363 917.81					1 917 058			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	21 353.25					227 472			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	13 689.22					136 771			

Составил:	Инженер - сметчик                                                             И.С. Блинова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)