«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 751 813	руб.	Смета на сумму:	1 751 813	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УЮТ»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Баранова Н.С. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли МКД № 57-63 по ул. Кирова	
Сметная стоимость:	1 751.813	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.886	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	214.279	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	10.425	165.55	131.65	33.90	1 725.86	1 372.45	353.41	12.51	4.4	18 724	17 169	1 555	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 358.73				84%	14 422			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			823.47				48%	8 241			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 908.06					41 387			
	
2.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов настенных, 100 м труб и покрытий	1.562	75.57	75.35	0.22	118.04	117.70	0.34	12.51	4.09	1 474	1 472	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			97.69				71%	1 045			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			76.51				52%	765			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					292.24					3 285			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.0934	5 502.93	806.67	80.64	6 016.90	882.01	88.17	12.51	7.11	27 760	11 034	627	
				4 615.62			5 046.72		3.19	1		16 099		
	Объем: 156.2*0.7													
	Накладные расходы		83%			732.07				71%	7 834			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			573.31				52%	5 738			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 322.27					41 332			
	
4.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	10.425	172.51	127.80	44.71	1 798.42	1 332.32	466.10	12.51	7.12	19 986	16 667	3 319	
					6.95			72.45	1	12.49			905	
	Накладные расходы		83%			1 165.96				71%	12 476			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			913.10				52%	9 137			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 877.48					41 600			
	
5.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	9.4843	221.62	101.80	102.69	2 101.87	965.48	973.92	12.51	3.39	15 669	12 078	3 302	
				17.13	1.45		162.47	13.75	1.78	12.56		289	173	
	Объем: 1042.5*0.7+109.34*2													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		90%			881.31				77%	9 433			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			587.54				48%	5 880			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 570.72					30 983			
	
6.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	196.325	36.04			7 075.55					29 549			
				36.04			7 075.55		150.51			29 549		
	Объем: 9.4843*20.7													
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.36	4 519.16	360.82	36.65	1 626.90	129.90	13.19	12.51	7.07	7 802	1 625	93	
				4 121.69			1 483.81		4.1	1		6 084		
	Накладные расходы		83%			107.82				71%	1 154			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			84.44				52%	845			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 819.15					9 801			
	
8.	ТЕРр 58-5-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт.	36	111.23	12.64	28.30	4 004.28	455.04	1 018.80	12.51	7.07	23 802	5 693	7 203	
				70.29			2 530.44		4.31	1		10 906		
	Накладные расходы		83%			377.68				71%	4 042			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			295.78				52%	2 960			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 677.74					30 804			
	
9.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	1.33	3 176.89	1 205.91	20.22	4 225.26	1 603.86	26.89	12.51	7.02	30 735	20 064	189	
				1 950.76			2 594.51		4.04	1		10 482		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 331.20				71%	14 245			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 042.51				52%	10 433			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 598.97					55 414			
	
10.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.1	6 775.72	1 449.90	67.19	677.57	144.99	6.72	12.51	7.02	4 017	1 814	47	
				5 258.63			525.86		4.1	1		2 156		
	Накладные расходы		83%			120.34				71%	1 288			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			94.24				52%	943			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					892.16					6 248			
	
11.	ТЕР 12-01-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов настенных, 100 м желобов	1.562	24 362.23	882.04	409.00	38 053.80	1 377.74	638.86	12.51	6.84	128 275	17 236	4 370	
				23 071.19	39.83		36 037.20	62.21	2.96	12.5		106 670	778	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			1 555.15				92%	16 573			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			791.97				44%	7 926			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40 400.92					152 774			
	
12.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	12.51	4.05	980	979	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			64.92				71%	695			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	509			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.33					2 184			
	
13.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (прим.), 100 м2 проемов	0.00405	21 223.62	2 306.00	742.65	85.96	9.34	3.01	12.51	5.84	333	117	18	
				18 174.97	28.43		73.61	0.12	2.7	12.53		199	1	
	Объем: 0.75*0.54*1													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			10.03				90%	106			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.11				43%	51			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					101.10					490			
	
14.	Цена поставщика. 
Люк выхода на крышу FAKRO WSZ 0.75х0.54, м2	0.405	3 956.07			1 602.21			1	1	7 979			
				3 956.07			1 602.21		4.98	1		7 979		
	Объем: 0.75*0.54*1													
	Поправки: М: =19506.17*1.01/4.98	
	
15.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	12.51	6.53	3 807	1 726	389	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.86	12.51		1 692	52	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 600			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	765			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 172			
	
16.	ТССЦ 203-8040 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	1.222	1 365.61			1 668.78					3 274			
				1 365.61			1 668.78		2 679.54			3 274		
	Объем: 0.65*0.94*2													
	
17.	ТЕРр 65-33-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена жалюзийных решеток, 100 жалюзийных решеток	0.04	489.26	418.02	0.33	19.57	16.72	0.01	12.51	6.39	233	209		
				70.91	0.13		2.84	0.01	8.29	12.46		24		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1514:[ М-(3754.00=37.54*100) ]	
	Накладные расходы		103%			17.23				88%	184			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10.04				48%	100			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.84					517			
	
18.	ТССЦ 301-0596 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 302, размер 150х580 мм, м2	1.504	704.11			1 058.98					10 072			
				704.11			1 058.98		6 696.95			10 072		
	Объем: 0.4*0.94*4													
	
19.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	10.425	4 088.23	504.69	210.18	42 619.84	5 261.38	2 191.07	12.52	6.84	259 510	65 873	14 987	
				3 373.37	20.39		35 167.38	212.54	5.08	12.5		178 650	2 657	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			5 911.83				92%	63 048			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3 010.66				44%	30 153			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51 542.33					352 711			
	
20.	Цена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2	1334.4	83.55			111 484.85			1	1	452 628			
				83.55			111 484.85		4.06	1		452 628		
	Объем: 1042.5*1.28													
	Поправки: М: =320*1.06/4.06	
	
21.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.562	2 956.30	374.76	6.66	4 617.74	585.38	10.40	12.51	6.9	18 013	7 323	72	
				2 574.88	1.03		4 021.96	1.61	2.64	12.57		10 618	20	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			487.20				71%	5 214			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			381.54				52%	3 818			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 486.49					27 045			
	
22.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.06	373.54	335.71	26.60	22.41	20.14	1.60	12.52	7.17	266	252	11	
				11.23			0.67		4.14	1		3		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			21.35				90%	227			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.88				43%	108			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.63					601			
	
23.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0264	23 811.97			628.64					1 264			
				23 811.97			628.64		47 861.13			1 264		
	Объем: 0.06*0.44													
	
24.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.264	7 415.77	333.04	13.17	9 373.53	420.96	16.65	12.51	7.18	28 709	5 266	120	
				7 069.56			8 935.92		2.61	1		23 323		
	Объем: 15.8*8													
	Накладные расходы		83%			349.40				71%	3 739			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			273.62				52%	2 738			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 996.55					35 186			
	
25.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.16	5 731.49	578.30	8.10	917.04	92.53	1.30	12.51	7.18	3 085	1 158	9	
				5 145.09			823.21		2.33	1		1 918		
	Объем: 8*2													
	Накладные расходы		83%			76.80				71%	822			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.14				52%	602			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 053.98					4 509			
	
26.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	12.51	7.18	1 309	481	5	
				4 116.09			329.29		2.5	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	342			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	250			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.27					1 901			
	
27.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	12.51	7.18	1 289	481	5	
				8 231.09			658.49		1.22	1		803		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	342			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	250			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					754.47					1 881			
	
28.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.05	1 357.93	327.73	1.01	1 425.83	344.12	1.06	12.51	7.2	8 884	4 305	8	
				1 029.19			1 080.65		4.23	1		4 571		
	Накладные расходы		83%			285.62				71%	3 057			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			223.68				52%	2 239			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 935.13					14 179			
	
29.	ТЕРр 58-21-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.	1.6	1 123.87	161.26	3.04	1 798.19	258.02	4.86	12.51	7.17	7 208	3 228	35	
				959.57			1 535.31		2.57	1		3 946		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			214.16				71%	2 292			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			167.71				52%	1 679			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 180.06					11 178			
	
30.	ТЕРр 58-21-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1, 10 шт.	0.4	329.91	45.08	1.01	131.96	18.03	0.40	12.51	7.2	520	226	3	
				283.82			113.53		2.57	1		292		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			14.96				71%	160			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			11.72				52%	118			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					158.64					798			
	
31.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Разборка обшивки вентиляционных каналов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.26	219.24	204.34	14.90	57.00	53.13	3.87	12.52	7.17	693	665	28	
									4.14	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			56.32				90%	599			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			28.69				43%	286			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					142.01					1 577			
	
32.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка вентиляционных каналов  кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.26	5 112.78	335.71	26.60	1 329.32	87.28	6.92	12.52	7.17	6 256	1 093	50	
				4 750.47			1 235.12		4.14	1		5 113		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			92.52				90%	984			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			47.13				43%	470			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 468.97					7 710			
	
33.	ТЕРр 58-21-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1, 10 шт.	0.8	659.82	90.16	2.02	527.86	72.13	1.62	12.51	7.2	2 081	902	12	
				567.64			454.11		2.57	1		1 167		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Поправки: ПЗ: *2	
	Накладные расходы		83%			59.87				71%	640			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.88				52%	469			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					634.61					3 190			
	
34.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.58	2 412.79	1 295.60	2.05	1 399.42	751.45	1.19	12.51	4.04	12 141	9 401	5	
				1 115.14			646.78		4.23	1		2 736		
	Накладные расходы		79%			593.65				67%	6 299			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			375.73				40%	3 760			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 368.79					22 200			
	
35.	ТЕР 15-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.58	2 512.50	159.37	15.75	1 457.25	92.43	9.14	12.51	7.07	5 329	1 156	65	
				2 337.38			1 355.68		3.03	1		4 108		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			87.81				80%	925			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			43.44				37%	428			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 588.50					6 682			
	
36.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	31.36	7.34		7.34	230.05		230.05		5.54	1 274		1 274	
										1				
	Объем: 16.76+14.6													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
37.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	31.36	26.50		26.50	831.04		831.04		5.54	4 604		4 604	
										1				
	Объем: 16.76+14.6													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	252 645.67	16 757.63	6 961.78			1 149 534	209 693	42 407	
			228 926.25	366.84				897 438	4 586	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	251 567.12	16 740.91	6 961.77			1 139 229	209 484	42 407	
			227 864.43	366.83				887 342	4 586	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	122 460.03					494 694			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-4, 7-10, 12, 21, 24-30, 33; %=77 - по стр. 5; %=92 - по стр. 11, 19; %=90 - по стр. 13, 15, 22, 31, 32; %=67 - по стр. 34; %=80 - по стр. 35)	16 268.86					173 601			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5; %=52 - по стр. 2-4, 7-10, 12, 21, 24-30, 33; %=44 - по стр. 11, 19; %=43 - по стр. 13, 15, 22, 31, 32; %=40 - по стр. 34; %=37 - по стр. 35)	10 147.37					101 563			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	277 983.35					1 414 393			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 078.55	16.72	0.01			10 305	209		
			1 061.82	0.01				10 096		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 17)	17.23					184			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 17)	10.04					100			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 105.82					10 589			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	279 089.17					1 424 982			
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%	5 972.51					30 495			
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ	285 061.68					1 455 477			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	5 701.23					29 110			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	290 762.91					1 484 587			
	НДС 18%	52 337.32					267 226			
	Всего с НДС	343 100.23					1 751 813			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	16 286.09					173 785			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	10 157.41					101 663			

Составил:	Заместитель директора по тех.вопросам ООО «УЮТ»                             Иванова Л.М.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)