|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 183 308 | руб. | Смета на сумму: | 183 308 | руб. | | |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» | | | Директор ООО «УКБР 1» | | | | |
|  | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /И.А. Журавлев/ | | | | |
|  | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. | | | | |
|  | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ** | | | | | | | |
| (Локальная смета) | | | | | | | |
| на дополнительные работы по капитальному ремонту фасада с утеплением МКД № 74 по ул. Киевская г. Калининграда | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | **183.308** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | | | | | | **10.777** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | **0.172** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | **27.580** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Фасад* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 08-07-001-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0.4224 | 1 301.39 | 398.46 | 7.09 | 549.71 | 168.31 | 2.99 | 16.9 | 10 | 5 224 | 2 844 | 30 |
| 895.84 |  | 378.40 |  | 6.21 | 1 | 2 350 |  |
|  | *Начисления: Н48= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 185.14 |  |  |  | 93% | 2 645 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 114.45 |  |  |  | 54% | 1 536 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 849.30 |  |  |  |  | 9 405 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 69-2-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.04 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 2.53 | 1.99 | 0.54 | 16.9 | 1.82 | 35 | 34 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 1.55 |  |  |  | 66% | 22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 1.00 |  |  |  | 40% | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5.08 |  |  |  |  | 71 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕРр 69-5-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 0.04 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 187.56 | 7.91 | 169.85 | 16.9 | 5.01 | 1 017 | 134 | 851 |
| 244.81 | 134.04 | 9.79 | 5.36 | 3.32 | 16.91 | 33 | 91 |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 10.35 |  |  |  | 66% | 149 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 6.64 |  |  |  | 40% | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 204.55 |  |  |  |  | 1 256 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2 | 0.1349 | 188.95 | 188.95 |  | 25.49 | 25.49 |  | 16.9 | 1 | 431 | 431 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 25.24 |  |  |  | 84% | 362 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 15.29 |  |  |  | 48% | 207 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 66.02 |  |  |  |  | 1 000 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕР 15-01-080-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2 | 0.1349 | 38 941.43 | 3 434.73 | 4 629.41 | 5 253.20 | 463.35 | 624.51 | 16.9 | 6.05 | 20 023 | 7 831 | 3 778 |
| 30 877.29 | 246.02 | 4 165.35 | 33.19 | 2.02 | 16.91 | 8 414 | 561 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 104-9100* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 471.71 |  |  |  | 80% | 6 714 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 233.37 |  |  |  | 37% | 3 105 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 958.29 |  |  |  |  | 29 842 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | С1 цена поставщ.  Плиты минераловатные на синтетич. связующем, марки PAROC LINIO 20, м3 | 1.511 | 983.72 |  |  | 1 486.40 |  |  |  |  | 7 328 |  |  |
| 983.72 |  | 1 486.40 |  | 4.93 |  | 7 328 |  |
|  | Объем: 0.1349\*11.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =4849.75/4.93* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Двери* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕР 46-04-012-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Разборка металлических заполнений проемов дверных, 100 м2 | 0.0187 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 21.39 | 16.67 | 4.72 | 16.9 | 9.43 | 326 | 282 | 45 |
|  | 116.72 |  | 2.18 | 1 | 16.91 |  | 37 |
|  | Объем: 1.95\*0.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 18.66 |  |  |  | 84% | 268 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 11.31 |  |  |  | 48% | 153 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 51.36 |  |  |  |  | 747 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕР 09-04-012-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 1.824 | 81.83 | 25.25 | 21.83 | 149.26 | 46.06 | 39.82 | 16.9 | 8.72 | 1 456 | 778 | 347 |
| 34.75 |  | 63.38 |  | 5.22 | 1 | 331 |  |
|  | Объем: 1.90\*0.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 37.31 |  |  |  | 69% | 537 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 33.16 |  |  |  | 58% | 451 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 219.73 |  |  |  |  | 2 444 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | С203-9066-043  Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, полимер-порошковая окраска, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь толщиной: снаружи - 2 мм, внутри - 2 мм, м2 | 1.824 | 1 925.39 |  |  | 3 511.91 |  |  |  |  | 17 314 |  |  |
| 1 925.39 |  | 3 511.91 |  | 4.93 |  | 17 314 |  |
|  | Объем: 1.90\*0.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =9492.16/4.93* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕР 09-04-012-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка дверного доводчика к металлическим дверям, 1 шт. | 1 | 15.98 | 11.68 | 3.31 | 15.98 | 11.68 | 3.31 | 16.9 | 4.37 | 215 | 197 | 14 |
| 0.99 |  | 0.99 |  | 3.31 | 1 | 3 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 9.46 |  |  |  | 69% | 136 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 8.41 |  |  |  | 58% | 114 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 33.85 |  |  |  |  | 465 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | С101-6899  Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг), шт. | 1 | 342.77 |  |  | 342.77 |  |  |  |  | 1 690 |  |  |
| 342.77 |  | 342.77 |  | 4.93 |  | 1 690 |  |
|  | *Поправки: М: =1689.85/4.93* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕР 15-02-031-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0038 | 4 675.18 | 2 012.03 | 67.18 | 17.77 | 7.65 | 0.26 | 16.9 | 9.43 | 171 | 129 | 2 |
| 2 595.97 | 31.06 | 9.86 | 0.12 | 4.03 | 16.91 | 40 | 2 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 7.38 |  |  |  | 80% | 105 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 3.65 |  |  |  | 37% | 48 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 28.80 |  |  |  |  | 324 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 15-04-005-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0038 | 1 664.78 | 407.98 | 15.85 | 6.33 | 1.55 | 0.06 | 16.9 | 9.97 | 49 | 26 | 1 |
| 1 240.95 | 0.30 | 4.72 |  | 4.74 | 17 | 22 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1.47 |  |  |  | 80% | 21 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 0.73 |  |  |  | 37% | 10 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8.53 |  |  |  |  | 79 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕРр 62-10-6  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0941 | 1 872.75 | 877.16 | 9.34 | 176.23 | 82.54 | 0.88 | 16.9 | 9.8 | 1 721 | 1 395 | 9 |
| 986.25 | 1.51 | 92.81 | 0.14 | 3.42 | 16.88 | 317 | 2 |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 66.14 |  |  |  | 68% | 950 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 41.34 |  |  |  | 40% | 559 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 283.71 |  |  |  |  | 3 230 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Электрический ввод в дом ВЛ 0,4кВ* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 33-04-041-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Снятие ответвлений к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4, 1 ответвление | 5 | 14.00 | 8.93 | 5.07 | 70.00 | 44.65 | 25.35 | 16.9 | 9.99 | 1 008 | 755 | 253 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 42.42 |  |  |  | 80% | 604 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 51% |  |  | 22.77 |  |  |  | 41% | 310 |  |  |
|  |  |  | =(60\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(60\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 135.19 |  |  |  |  | 1 922 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕРм 08-02-318-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Оттяжка тросовая к стене здания с установкой крюка, 1 шт. | 1 | 84.27 | 26.17 | 57.58 | 84.27 | 26.17 | 57.58 | 16.9 | 6.78 | 842 | 442 | 390 |
| 0.52 | 5.13 | 0.52 | 5.13 | 17.02 | 16.9 | 9 | 87 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 29.74 |  |  |  | 81% | 428 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 20.35 |  |  |  | 52% | 275 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 134.35 |  |  |  |  | 1 546 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕРм 08-02-374-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 4, 1 шт. | 1 | 676.52 | 47.57 | 612.76 | 676.52 | 47.57 | 612.76 | 16.9 | 6.68 | 4 974 | 804 | 4 093 |
| 16.19 | 56.10 | 16.19 | 56.10 | 4.72 | 16.9 | 76 | 948 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 98.49 |  |  |  | 81% | 1 419 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 67.39 |  |  |  | 52% | 911 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 842.39 |  |  |  |  | 7 304 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | С2 Цена поставщи.  Зажим анкерный, шт | 1 | 35.52 |  |  | 35.52 |  |  |  |  | 175 |  |  |
| 35.52 |  | 35.52 |  | 4.93 |  | 175 |  |
|  | *Поправки: М: =170/4.93\*1.03* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | С3 Цена поставщи.  Зажим прокалывающий, шт | 5 | 56.41 |  |  | 282.05 |  |  |  |  | 1 391 |  |  |
| 56.41 |  | 282.05 |  | 4.93 |  | 1 391 |  |
|  | *Поправки: М: =270/4.93\*1.03* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | С4 Цена поставщи.  Крюк анкерный, шт | 1 | 73.12 |  |  | 73.12 |  |  |  |  | 361 |  |  |
| 73.12 |  | 73.12 |  | 4.93 |  | 361 |  |
|  | *Поправки: М: =350/4.93\*1.03* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Козырек над входом в подъезд и подвал* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕРр 69-2-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.08 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 5.06 | 3.97 | 1.09 | 16.9 | 1.82 | 69 | 67 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 3.10 |  |  |  | 66% | 44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 1.99 |  |  |  | 40% | 27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 10.14 |  |  |  |  | 140 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕР 46-03-013-45  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм (глубиной 150мм), 100 отверстий | 0.08 | 167.67 | 50.14 | 117.53 | 13.41 | 4.01 | 9.40 | 16.9 | 1.96 | 86 | 68 | 18 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 3.97 |  |  |  | 84% | 57 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 2.41 |  |  |  | 48% | 33 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 19.79 |  |  |  |  | 176 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕР 46-03-013-58  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к расценке 46-03-013-45, 100 отверстий | -0.08 | 7.57 | 1.90 | 5.67 | -0.61 | -0.15 | -0.45 | 16.9 | 1.96 | -3 | -3 | -1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | -0.15 |  |  |  | 84% | -3 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | -0.09 |  |  |  | 48% | -1 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | -0.85 |  |  |  |  | -7 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕР 09-06-001-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Монтаж каркаса козырьков из метал. конструкций, 1 т конструкций | 0.1049 | 1 117.68 | 937.13 | 102.82 | 117.24 | 98.30 | 10.79 | 16.9 | 7.45 | 1 775 | 1 661 | 80 |
| 77.73 | 2.41 | 8.15 | 0.25 | 4.1 | 16.93 | 33 | 4 |
|  | Объем: (2.33\*26.1+1.36\*32.4)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9002* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1019:[ М-(11.48=5919.30\*0.00194) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 79.83 |  |  |  | 69% | 1 149 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 70.96 |  |  |  | 58% | 966 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 268.02 |  |  |  |  | 3 890 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТССЦ 201-0756  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, т | 0.0441 | 18 473.00 |  |  | 814.66 |  |  |  |  | 4 059 |  |  |
| 18 473.00 |  | 814.66 |  | 92 038.49 |  | 4 059 |  |
|  | Объем: 1.36\*32.4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТССЦ 201-0757  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т, т | 0.0608 | 16 794.00 |  |  | 1 021.08 |  |  |  |  | 5 499 |  |  |
| 16 794.00 |  | 1 021.08 |  | 90 447.69 |  | 5 499 |  |
|  | Объем: 2.33\*26.1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТССЦ 201-0843  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т | 0.03 | 16 244.00 |  |  | 487.32 |  |  |  |  | 3 229 |  |  |
| 16 244.00 |  | 487.32 |  | 107 628.42 |  | 3 229 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТЕРр 58-12-2  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 0.101 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 274.04 | 18.18 | 3.00 | 16.9 | 9.8 | 1 254 | 307 | 29 |
| 2 503.59 | 4.83 | 252.86 | 0.49 | 3.63 | 16.89 | 918 | 8 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 15.50 |  |  |  | 71% | 224 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 12.14 |  |  |  | 52% | 164 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 301.67 |  |  |  |  | 1 641 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТЕР 12-01-023-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 0.101 | 8 084.92 | 352.93 | 132.79 | 816.58 | 35.65 | 13.41 | 16.9 | 9.45 | 5 304 | 602 | 127 |
| 7 599.20 | 11.91 | 767.52 | 1.20 | 5.96 | 16.91 | 4 574 | 20 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 39.80 |  |  |  | 92% | 572 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 20.27 |  |  |  | 44% | 274 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 876.65 |  |  |  |  | 6 150 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТССЦ 101-4128  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: ендовы, карнизные планки, обрамления,примыкания к стенам., м2 | 5 | 137.86 |  |  | 689.30 |  |  |  |  | 3 536 |  |  |
| 137.86 |  | 689.30 |  | 707.28 |  | 3 536 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТЕР 13-03-002-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.068 | 575.97 | 60.23 | 11.43 | 39.17 | 4.10 | 0.78 | 16.9 | 4.1 | 242 | 69 | 3 |
| 504.31 | 0.11 | 34.29 | 0.01 | 4.94 | 17.27 | 169 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 3.33 |  |  |  | 69% | 48 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 2.47 |  |  |  | 48% | 33 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 44.97 |  |  |  |  | 323 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТЕР 13-03-004-05  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.068 | 826.70 | 23.79 | 7.92 | 56.22 | 1.62 | 0.54 | 16.9 | 4.94 | 251 | 27 | 3 |
| 794.99 | 0.11 | 54.06 | 0.01 | 4.08 | 17.27 | 221 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 1.32 |  |  |  | 69% | 19 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 0.98 |  |  |  | 48% | 13 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 58.52 |  |  |  |  | 283 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 0.44 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 21.17 | 1.94 | 16.13 | 16.9 | 8.51 | 223 | 33 | 137 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 1.94 |  |  |  | 100% | 33 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1.16 |  |  |  | 60% | 20 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 0.44 | 16.40 |  | 16.40 | 7.22 |  | 7.22 |  | 9.28 | 67 |  | 67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Отмостка* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | ТЕРр 68-12-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.022 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 151.82 | 47.22 | 104.60 | 16.9 | 5.23 | 1 345 | 798 | 547 |
|  | 473.09 |  | 10.41 | 1 | 16.9 |  | 176 |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 59.94 |  |  |  | 88% | 857 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 34.58 |  |  |  | 48% | 468 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 246.33 |  |  |  |  | 2 670 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 4.4 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 211.75 | 19.40 | 161.30 | 16.9 | 8.51 | 2 226 | 328 | 1 373 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 2.2\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 19.40 |  |  |  | 100% | 328 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 11.64 |  |  |  | 60% | 197 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.04 | 1 275.12 | 1 275.12 |  | 51.00 | 51.00 |  | 16.9 | 1 | 862 | 862 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 36.72 |  |  |  | 61% | 526 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 19.38 |  |  |  | 31% | 267 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 107.10 |  |  |  |  | 1 655 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | ТЕР 01-02-060-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.04 | 426.34 | 426.34 |  | 17.05 | 17.05 |  | 16.9 | 1 | 288 | 288 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 12.28 |  |  |  | 61% | 176 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 6.48 |  |  |  | 31% | 89 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 35.81 |  |  |  |  | 553 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | ТЕР 08-01-003-08  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.04 | 2 767.93 | 953.46 | 20.26 | 110.72 | 38.14 | 0.81 | 16.9 | 10 | 905 | 645 | 8 |
| 1 794.21 |  | 71.77 |  | 3.51 | 1 | 252 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 41.95 |  |  |  | 93% | 600 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 25.94 |  |  |  | 54% | 348 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 178.61 |  |  |  |  | 1 853 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | ТЕР 08-01-003-07  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.04 | 2 947.38 | 213.91 | 89.27 | 117.90 | 8.56 | 3.57 | 16.9 | 5.04 | 541 | 145 | 18 |
| 2 644.20 |  | 105.77 |  | 3.58 | 1 | 379 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 9.42 |  |  |  | 93% | 135 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 5.82 |  |  |  | 54% | 78 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 133.14 |  |  |  |  | 754 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | ТЕР 11-01-002-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 2 | 384.53 | 35.06 | 54.25 | 769.06 | 70.12 | 108.50 | 16.9 | 5.79 | 5 096 | 1 185 | 628 |
| 295.22 | 6.18 | 590.44 | 12.36 | 5.56 | 16.89 | 3 283 | 209 |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 91.55 |  |  |  | 94% | 1 310 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 52.79 |  |  |  | 51% | 711 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 913.40 |  |  |  |  | 7 117 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | ТЕР 11-01-002-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 2 | 187.10 | 31.24 | 29.73 | 374.20 | 62.48 | 59.46 | 16.9 | 6.06 | 2 630 | 1 056 | 360 |
| 126.13 | 3.37 | 252.26 | 6.74 | 4.81 | 16.9 | 1 213 | 114 |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 76.83 |  |  |  | 94% | 1 100 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 44.30 |  |  |  | 51% | 597 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 495.34 |  |  |  |  | 4 327 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 2 | 725.26 | 32.57 | 0.30 | 1 450.52 | 65.14 | 0.60 | 16.9 | 5.83 | 7 613 | 1 101 | 3 |
| 692.39 |  | 1 384.78 |  | 4.7 | 1 | 6 508 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 72.31 |  |  |  | 94% | 1 035 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 41.69 |  |  |  | 51% | 562 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 564.52 |  |  |  |  | 9 209 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 10.8 | 16.40 |  | 16.40 | 177.12 |  | 177.12 |  | 9.28 | 1 644 |  | 1 644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 4.4+4\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **20 761.01** | **1 498.32** | **2 220.50** |  |  | **114 492** | **25 321** | **14 860** |
| **17 008.04** | **133.69** |  |  | **73 727** | **2 259** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 151.48** | **73.74** | **670.34** |  |  | **7 743** | **1 246** | **4 483** |
| **407.40** | **61.23** |  |  | **2 012** | **1 035** |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **390.69** |  |  |  |  | **1 927** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 16, 17)** | | | | | **128.22** |  |  |  |  | **1 848** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 16, 17)** | | | | | **87.73** |  |  |  |  | **1 186** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 367.43** |  |  |  |  | **10 777** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **16 586.73** | **1 247.20** | **1 134.47** |  |  | **86 356** | **21 078** | **6 715** |
| **14 205.06** | **72.21** |  |  | **58 561** | **1 220** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **6 030.38** |  |  |  |  | **29 868** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 39, 40; %=66 - по стр. 2, 3, 21; %=84 - по стр. 4, 7, 22, 23; %=80 - по стр. 5, 12, 13, 15; %=68 - по стр. 14; %=71 - по стр. 28; %=92 - по стр. 29; %=69 - по стр. 31, 32; %=88 - по стр. 35; %=61 - по стр. 37, 38; %=94 - по стр. 41-43)** | | | | | **1 297.92** |  |  |  |  | **18 538** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 39, 40; %=40 - по стр. 2, 3, 14, 21; %=48 - по стр. 4, 7, 22, 23, 31, 32, 35; %=37 - по стр. 5, 12, 13; %=41 - по стр. 15; %=52 - по стр. 28; %=44 - по стр. 29; %=31 - по стр. 37, 38; %=51 - по стр. 41-43)** | | | | | **721.67** |  |  |  |  | **9 692** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **18 606.32** |  |  |  |  | **114 586** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **2 605.54** | **156.04** | **53.92** |  |  | **16 233** | **2 636** | **441** |
| **2 395.58** | **0.25** |  |  | **13 154** | **4** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 8, 10, 24)** | | | | | **126.59** |  |  |  |  | **1 822** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 8, 10, 24)** | | | | | **112.53** |  |  |  |  | **1 531** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **2 844.66** |  |  |  |  | **19 586** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **417.26** | **21.34** | **361.77** |  |  | **4 160** | **361** | **3 221** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 33, 36)** | | | | | **21.34** |  |  |  |  | **361** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 33, 36)** | | | | | **12.80** |  |  |  |  | **217** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **417.26** |  |  |  |  | **4 160** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **23 235.67** |  |  |  |  | **149 109** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **497.24** |  |  |  |  | **3 191** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **23 732.91** |  |  |  |  | **152 300** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **474.66** |  |  |  |  | **3 046** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **24 207.57** |  |  |  |  | **155 346** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **4 357.36** |  |  |  |  | **27 962** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **28 564.93** |  |  |  |  | **183 308** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **1 552.73** |  |  |  |  | **22 208** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **921.93** |  |  |  |  | **12 409** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |