«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «ЖЭУ-14» 	
___________________________ /С.Б.Русович/	_____________________________ /Н.В.Бойкова /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения и водоотведения МКД №9-11 по ул.Дунайской в г.Калининграде	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
На капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения и водоотведения	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	РАБОТЫ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	
1.	Е46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне	1 м3	5.25	
2.	Е51-1-5	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта	0.196	
3.	Е51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3 грунта	0.028	
4.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.28	
5.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных (полы)	1 м3 подстилающего слоя	20.35	
6.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	10.175	
7.	Е11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	2.035	
8.	Е11-01-004-02	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	2.035	
9.	Е11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	2.035	
10.	Е11-01-011-04	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки	2.035	
11.	Е08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0.416	
12.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.28	
13.	Е16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.28	
14.	С103-1328	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм	м	27.944	
15.	Е16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	2	
16.	Е59-5-2	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.1	
17.	Е46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.04	
18.	Е46-03-017-06	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0.0342	
	НАРУЖНЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	
19.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.08	
20.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.04	
21.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.076	
22.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.04	
23.	Е22-01-021-03	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1 км трубопровода	0.004	
24.	С103-1328	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм	м	4.04	
25.	Е23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	1 врезка	2	
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
26.	Е66-24-2	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.0408	
27.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (ф25=54м, ф20=8м)	100 м трубопровода	0.62	
28.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (ф40мм=25м)	100 м трубопровода	0.25	
29.	Е46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0.14	
30.	Е16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм (в подвале)	100 м трубопровода	0.25	
31.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.0682	
32.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0502	
33.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0502	
34.	Е16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода  диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.25	
35.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.54	
36.	С507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32	м	50.652	
37.	С301-5603	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	45	
38.	С.Цена поставщик	PP-R Колено ф32 90 град	шт.	17	
39.	С507-3297	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм	шт.	12	
40.	С507-3288	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	10	
41.	С507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	40	
42.	С302-0079	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со сгоном	шт.	8	
43.	С.Цена поставщик	PP-R Муфта с НР Дн-15*10 МПа	шт.	9	
44.	С507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32 (гильза)	м	7.496	
45.	Е16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.24	
46.	С507-3337	Труба из полипропилена PN 10/25	м	22.296	
47.	С507-5008	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	8	
48.	С302-0077	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном	шт.	8	
49.	С507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32 (гильза)	м	1.876	
50.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	10.3	
51.	С104-0843	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	м	26.4	
52.	С104-0844	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	59.4	
53.	С104-0845	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	27.5	
54.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.154	
55.	Е15-02-015-02	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по камню и бетону потолков (в квартирах)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.112	
56.	Е15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (в квартирах)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.112	
57.	Е65-3-8	Снятие водомеров диаметром до 50 мм	100 шт. арматуры	0.01	
58.	Е16-06-001-01	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1 узел	1	
59.	Е18-06-007-03	Установка фильтров диаметром 40 мм	10 фильтров	0.1	
60.	С302-0066	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в	шт.	2	
	ВОДООТВЕДЕНИЕ	
61.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.62	
62.	Е46-03-010-06	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	100 отверстий	0.08	
63.	Е46-03-017-04	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0.064	
64.	Е16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	2	
65.	Е16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.62	
66.	С301-5609	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	40	
67.	Цена поставщика.	ПВХ тройник110*90	шт	6	
68.	Цена поставщика.	ПВХ  колено  110 *90	шт	8	
69.	Цена поставщика.	ПВХ  ревизия  110	шт	6	
70.	Цена поставщика.	Переход ПВХ/чугун.   110	шт	4	
71.	Е65-6-12	Смена унитазов типа <Компакт> (б/у)	100 приборов	0.08	
72.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	15.699	
73.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	20.179	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)