«УТВЕРЖДАЮ»	
			Директор МКУ «КР МКД»			

	________________ /Русович С.Б. /	
		
	«______»____________________ 2015 г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт фасада без утепления, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Калининград, ул. Новый вал, д. 29-33, ул. Багратиона, д. 58-64	
Сметная стоимость:	11 649.308	тыс. руб.	
монтажных работ:	1 115.909	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	13.218	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2 125.060	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
	ОКНА ПОДЪЕЗДОВ	
	
1.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.3136	1 870.07	1 617.67	252.40	586.45	507.30	79.15	16.12	9.34	8 917	8 178	739	
					100.00			31.36	1	18.81			590	
	Накладные расходы		99%			533.27				84%	7 365			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			323.20				48%	4 209			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 442.92					20 491			
	
2.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.3136	21 833.35	2 767.20	891.18	6 846.94	867.80	279.47	16.11	7.17	31 829	13 980	2 004	
				18 174.97	34.11		5 699.67	10.70	2.78	18.81		15 845	201	
	Объем: 0.8*1.4*28													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			931.21				90%	12 763			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			474.39				43%	6 098			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 252.54					50 690			
	
3.	203-0956 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2	31.36	2 102.05			65 920.29					99 845			
				2 102.05			65 920.29		3 183.83			99 845		
	Объем: 0.8*1.4*28													
	
4.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.4	5 874.09	264.64	24.75	2 349.64	105.86	9.90	16.11	9.15	5 772	1 705	91	
				5 584.70	0.78		2 233.88	0.31	1.78	18.69		3 976	6	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			112.54				90%	1 540			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			57.33				43%	736			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 519.51					8 048			
	
5.	101-2907 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	40	76.10			3 044.00					10 872			
				76.10			3 044.00		271.81			10 872		
	
6.	ТЕРр 61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.49	6 374.88	3 642.90	37.83	3 123.69	1 785.02	18.54	16.12	9.34	33 621	28 775	173	
				2 694.15	14.99		1 320.13	7.35	3.54	18.81		4 673	138	
	Накладные расходы		79%			1 415.97				67%	19 372			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			896.18				40%	11 565			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 435.85					64 558			
	
7.	ТЕР 15-04-005-03 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.49	1 827.74	563.01	23.78	895.59	275.88	11.65	16.12	9.14	6 658	4 447	106	
				1 240.95	0.39		608.07	0.19	3.46	18.69		2 104	4	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			262.27				80%	3 561			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			129.75				37%	1 647			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 287.61					11 866			
	
8.	ТЕРр 61-20-1 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.472	5 885.40	3 188.72	2.53	2 777.91	1 505.08	1.19	16.11	6.42	28 756	24 247	8	
				2 694.15			1 271.64		3.54	1		4 502		
	Накладные расходы		79%			1 189.01				67%	16 245			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			752.54				40%	9 699			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 719.46					54 700			
	
9.	ТЕР 15-04-014-01 
(Прим) 
Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.472	2 291.60	114.18	14.24	1 081.64	53.89	6.72	16.11	9.07	3 798	868	61	
				2 163.18			1 021.02		2.81	1		2 869		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			51.20				80%	694			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			25.33				37%	321			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 158.16					4 814			
	
10.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.42	2 956.30	374.76	6.66	1 241.65	157.40	2.80	16.11	9.22	5 535	2 536	26	
				2 574.88	1.03		1 081.45	0.43	2.75	18.87		2 974	8	
	Накладные расходы		83%			131.00				71%	1 806			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			102.59				52%	1 323			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 475.24					8 664			
	
	КРЫЛЬЦА	
	
11.	ТЕР 12-01-017-01 
Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ,прим, 100 м2 стяжки	1.26	373.01	199.47	173.54	469.99	251.33	218.66	16.12	7.05	5 593	4 052	1 542	
					19.54			24.62	5	16.1			396	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			298.03				92%	4 092			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			151.77				44%	1 957			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					919.79					11 642			
	
12.	ТЕР 12-01-017-02 
Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30мм)  ,прим, 100 м2 стяжки	1.26	146.16	109.92	36.24	184.16	138.50	45.66	16.12	7.3	2 566	2 233	333	
					4.56			5.75	5.06	15.92			91	
	Начисления: Н3= 15*0.8, Н4= 15*0.8, Н5= 15*0.8, Н48= 15*0	
	Накладные расходы		108%			155.79				92%	2 138			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			79.34				44%	1 023			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					419.29					5 727			
	
13.	ТЕР 12-01-017-01 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	1.26	1 471.85	286.74	271.15	1 854.53	361.29	341.65	16.12	7.05	13 991	5 824	2 409	
				913.96	30.53		1 151.59	38.46	5	16.1		5 758	619	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			431.73				92%	5 928			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			219.86				44%	2 835			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 506.12					22 753			
	
14.	ТЕР 12-01-017-02 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30мм), 100 м2 стяжки	1.26	1 085.24	158.01	56.63	1 367.40	199.09	71.35	16.12	7.3	9 281	3 209	521	
				870.60	7.13		1 096.96	8.98	5.06	15.92		5 551	143	
	Начисления: Н3= 1.25*15, Н4= 1.25*15, Н5= 1.15*15, Н48= 15	
	Накладные расходы		108%			224.72				92%	3 084			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			114.44				44%	1 475			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 706.55					13 840			
	
15.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	1.26	180.53	29.88	5.06	227.47	37.65	6.38	16.11	9.14	1 848	606	58	
				145.59			183.44		6.45	1		1 183		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			40.66				92%	558			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			20.71				44%	267			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					288.84					2 672			
	
16.	ТЕРр 58-7-7 
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 покрытия	1.26	3 225.29	447.51	31.62	4 063.87	563.86	39.84	16.11	5.39	22 067	9 084	215	
				2 746.16	1.94		3 460.16	2.44	3.69	18.79		12 768	46	
	Накладные расходы		83%			470.03				71%	6 482			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			368.10				52%	4 748			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 901.99					33 297			
	
17.	101-6062 
Биполь ЭКП, м2	168.84	25.67			4 334.12					19 103			
				25.67			4 334.12		113.14			19 103		
	Объем: (1.26)*134													
	
18.	ТЕР 12-01-004-04 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	0.455	1 097.50	397.64	132.18	499.36	180.92	60.14	16.12	7.82	4 634	2 916	470	
				567.69	13.40		258.30	6.10	4.83	16.1		1 248	98	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			201.98				92%	2 773			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			102.86				44%	1 326			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					804.20					8 733			
	
19.	101-6062 
Биполь ЭКП, м2	114.66	25.67			2 943.32					12 973			
				25.67			2 943.32		113.14			12 973		
	Объем: (0.455)*252													
	
20.	ТЕРр 58-20-2 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м, 100 м	0.4552	5 049.76	572.14	10.64	2 298.65	260.44	4.84	16.11	9.23	9 771	4 196	45	
				4 466.98	1.81		2 033.37	0.82	2.72	18.8		5 531	15	
	Накладные расходы		83%			216.85				71%	2 990			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			169.82				52%	2 190			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 685.31					14 951			
	
21.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	0.1365	2 956.30	374.76	6.66	403.53	51.15	0.91	16.11	9.22	1 799	824	8	
				2 574.88	1.03		351.47	0.14	2.75	18.87		967	3	
	Накладные расходы		83%			42.57				71%	587			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.34				52%	430			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					479.44					2 816			
	
22.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен, потолков, откосов кирпичных, прим, 100 м2	5.64	188.95	188.95		1 065.68	1 065.68		16.11	1	17 168	17 168		
									1	1				
	Объем: 456.89+5.57+101.54													
	Накладные расходы		99%			1 055.02				84%	14 421			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			639.41				48%	8 241			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 760.11					39 830			
	
23.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	1.7	37.19	25.77		63.22	43.81		16.12	1	804	706		
				11.42			19.41		5.06	1		98		
	Накладные расходы		86%			37.68				73%	515			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			30.67				56%	395			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					131.56					1 715			
	
24.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	5.64	80.30	76.91	1.68	452.88	433.78	9.45	16.11	9.18	7 100	6 988	87	
				1.71	0.16		9.64	0.92	2.64	18.69		25	17	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			412.97				80%	5 604			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			204.31				37%	2 592			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 070.15					15 296			
	
25.	101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	74.0532	15.82			1 171.52					3 841			
				15.82			1 171.52		51.87			3 841		
	Объем: 5.64*0.013*1010													
	
26.	ТЕР 15-02-001-01 
(Прим) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен,откосов, потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5.64	2 074.12	832.23	83.91	11 698.06	4 693.79	473.27	16.11	9.97	103 455	75 617	4 718	
				1 157.98	39.06		6 531.01	220.31	3.54	14.27		23 120	3 144	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			4 668.40				80%	63 009			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 309.63				37%	29 142			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 676.08					195 605			
	
27.	ТЕРр 61-28-1 
(Прим) 
Нанесение клеевого состава по сетке (стены, откосы, потолки), 100 м2 поверхности	5.64	689.65	675.65	13.36	3 889.63	3 810.67	75.35	16.11	9.09	62 095	61 390	685	
				0.64			3.61		5.66	1		20		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			3 010.43				67%	41 131			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 905.34				40%	24 556			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 805.39					127 782			
	
28.	101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	620.4	12.74			7 903.90					15 833			
				12.74			7 903.90		25.52			15 833		
	Объем: 564*1.1													
	
29.	113-8075 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	1410	9.39			13 239.90					22 532			
				9.39			13 239.90		15.98			22 532		
	Объем: 564*2.5													
	
30.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	5.64	6 763.95	788.77	62.59	38 148.68	4 448.68	352.99	16.11	8.32	193 321	71 668	2 937	
				5 912.59			33 347.01		3.56	1		118 715		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			4 226.25				80%	57 334			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 090.88				37%	26 517			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44 465.81					277 173			
	
31.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	5.64	2 291.60	114.18	14.24	12 924.63	643.99	80.30	16.11	9.07	45 386	10 375	728	
				2 163.18			12 200.34		2.81	1		34 283		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			611.79				80%	8 300			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			302.68				37%	3 839			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 839.10					57 525			
	
32.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	2.46	1 615.27	301.17	30.24	3 973.56	740.88	74.39	16.11	7.35	24 705	11 936	547	
				1 283.86	5.99		3 158.30	14.74	3.87	17.45		12 223	257	
	Накладные расходы		86%			649.83				73%	8 901			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			528.93				56%	6 828			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 152.33					40 434			
	
33.	ТЕР 46-04-003-07 
Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150, 1 м3	4.76	1 545.02	216.66	1 277.14	7 354.30	1 031.30	6 079.19	16.11	4.18	42 815	16 614	25 411	
				51.22	116.56		243.81	554.83	3.24	16.1		790	8 933	
	Накладные расходы		99%			1 570.27				84%	21 459			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			951.68				48%	12 263			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 876.25					76 537			
	
34.	ТЕР 06-01-035-01 
Устройство лестничных маршей, прим, 100 м3 железобетона в деле	0.0476	175 060.51	11 114.32	11 145.50	8 332.88	529.04	530.53	16.12	8.63	48 237	8 528	4 578	
				152 800.69	1 340.75		7 273.31	63.82	4.83	16.09		35 130	1 027	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			563.22				80%	7 644			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			326.07				44%	4 204			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 222.17					60 085			
	
35.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.063	1 466.39	1 466.39		92.38	92.38		16.11	1	1 488	1 488		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			66.51				61%	908			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			35.10				31%	461			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.00					2 857			
	
36.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.063	490.29	490.29		30.89	30.89		16.11	1	498	498		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			22.24				61%	304			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			11.74				31%	154			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.87					956			
	
37.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	10.08	16.40		16.40	165.31		165.31	1	7.87	1 301		1 301	
									1	1				
	Объем: 6.3*1.6													
	
38.	ТЕР 11-01-002-03 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	3.15	356.66	36.11	61.42	1 123.48	113.75	193.47	16.11	4.6	6 902	1 832	890	
				259.13	6.18		816.26	19.47	5.12	16.1		4 179	313	
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			147.87				94%	2 016			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			85.26				51%	1 094			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 356.62					10 012			
	
39.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	3.15	203.51	35.93	41.45	641.04	113.17	130.57	16.12	4.78	4 292	1 824	624	
				126.13	4.21		397.31	13.27	4.64	16.11		1 844	214	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			140.35				94%	1 916			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			80.92				51%	1 039			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					862.31					7 247			
	
40.	ТЕР 09-03-050-01 
Обрамление лестничных ступеней, прим, 100 м плинтуса	1.12	259.06	145.14	57.95	290.15	162.56	64.90	16.11	4	3 093	2 619	260	
				55.97			62.69		3.43	1		215		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			131.67				69%	1 807			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			117.04				58%	1 519			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					538.87					6 419			
	
41.	101-1641 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.422	5 326.70			2 247.87					11 762			
				5 326.70			2 247.87		27 871.89			11 762		
	
42.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	39.1286	48.13	4.41	36.66	1 883.11	172.56	1 434.45	16.1	7.59	18 111	2 778	10 888	
									1	1				
	Объем: 126*0.004+0.15+0.030+564*0.018*1.8+4.76*2.2+0.072+0.852+3.911+4.77+0.094													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			172.56				100%	2 778			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			103.54				60%	1 667			
	
43.	ТССЦпг 03-21-01-012 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км, 1 т груза	39.1286	14.96		14.96	585.36		585.36	1	7.86	4 601		4 601	
									1	1				
	Объем: 126*0.004+0.15+0.030+564*0.018*1.8+4.76*2.2+0.072+0.852+3.911+4.77+0.094													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	223 792.63	25 429.39	11 448.38			978 569	409 709	67 064	
			186 638.77	1 025.01				497 352	16 263	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	220 868.70	25 094.27	9 198.36			951 463	404 312	50 014	
			186 576.08	1 025.01				497 137	16 263	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	100 804.92					196 761			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 22, 33; %=90 - по стр. 2, 4; %=67 - по стр. 6, 8, 27; %=80 - по стр. 7, 9, 24, 26, 30, 31, 34; %=71 - по стр. 10, 16, 20, 21; %=92 - по стр. 11-15, 18; %=73 - по стр. 23, 32; %=61 - по стр. 35, 36; %=94 - по стр. 38, 39)	23 891.64					325 441			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 22, 33; %=43 - по стр. 2, 4; %=40 - по стр. 6, 8, 27; %=37 - по стр. 7, 9, 24, 26, 30, 31; %=52 - по стр. 10, 16, 20, 21; %=44 - по стр. 11-15, 18, 34; %=56 - по стр. 23, 32; %=31 - по стр. 35, 36; %=51 - по стр. 38, 39)	13 524.16					173 172			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	258 284.50					1 450 076			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	290.15	162.56	64.90			3 093	2 619	260	
			62.69					215		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 40)	131.67					1 807			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 40)	117.04					1 519			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	538.86					6 419			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 633.78	172.56	2 185.12			24 013	2 778	16 790	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 42)	172.56					2 778			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 42)	103.54					1 667			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 633.78					24 013			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	261 457.14					1 480 508			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 595.18					31 683			
	ИТОГО	267 052.32					1 512 191			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5 341.05					30 244			
	ИТОГО	272 393.37					1 542 435			
	НДС 18%	49 030.81					277 638			
	ВСЕГО С НДС	321 424.18					1 820 073			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	24 023.31					327 248			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	13 641.20					174 691			
	
	Раздел 2.  Подвал	
	
	ОКНА ПОДВАЛА	
	
44.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.1066	1 734.68	1 482.28	252.40	184.92	158.01	26.91	16.12	9.34	2 798	2 547	251	
					100.00			10.66	1	18.81			201	
	Объем: 0.6*0.6*13+0.6*0.2*1+0.9*0.7*4+0.8*0.5*1+1.4*0.7*3													
	Накладные расходы		99%			166.98				84%	2 308			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			101.20				48%	1 319			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					453.11					6 425			
	
45.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.1066	21 833.35	2 767.20	891.18	2 327.44	294.98	95.00	16.11	7.17	10 819	4 752	681	
				18 174.97	34.11		1 937.45	3.64	2.78	18.81		5 386	68	
	Объем: 5.46+5.2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			316.54				90%	4 338			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			161.25				43%	2 073			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 805.23					17 230			
	
46.	203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	5.46	2 460.30			13 433.24					22 977			
				2 460.30			13 433.24		4 208.2			22 977		
	Объем: 0.9*0.7*4+1.4*0.7*3													
	
47.	203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	5.2	3 070.76			15 967.95					27 294			
				3 070.76			15 967.95		5 248.9			27 294		
	Объем: 0.6*0.6*13+0.6*0.2*1+0.8*0.5*1													
	
48.	ТЕР 09-06-001-02 
Демонтаж решеток, прим, 1 т конструкций	0.07203	424.24	321.76	102.48	30.56	23.18	7.38	16.11	8.11	433	373	60	
					1.27			0.09	3.63	16.11			1	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		81%			18.85				69%	258			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			16.75				58%	217			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66.16					908			
	
49.	ТЕР 09-06-001-02 
Монтаж решеток, прим, 1 т конструкций	0.16005	982.00	634.32	219.60	157.17	101.52	35.15	16.11	8.11	1 995	1 636	285	
				128.08	2.72		20.50	0.43	3.63	16.11		74	7	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			82.58				69%	1 134			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			73.40				58%	953			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					313.15					4 082			
	
50.	201-0843 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0.16005	16 244.00			2 599.85					14 207			
				16 244.00			2 599.85		88 764.7			14 207		
	
51.	ТЕР 15-04-030-04 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0319	1 443.24	921.78	5.06	46.04	29.40	0.16	16.11	9.14	517	474	1	
				516.40	0.20		16.47	0.01	2.55	18.69		42		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			27.94				80%	379			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			13.82				37%	175			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					87.80					1 072			
	
52.	ТЕРр 61-20-1 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.088	5 885.40	3 188.72	2.53	517.92	280.61	0.22	16.11	6.42	5 361	4 521	1	
				2 694.15			237.09		3.54	1		839		
	Накладные расходы		79%			221.68				67%	3 029			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			140.31				40%	1 808			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					879.91					10 198			
	
53.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, прим, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.088	2 317.29	137.02	17.09	203.92	12.06	1.50	16.11	9.07	743	194	14	
				2 163.18			190.36		2.81	1		535		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			11.46				80%	155			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.67				37%	72			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					221.05					970			
	
	РЕМОНТ ОТМОСТКИ	
	
54.	ТЕР 46-04-009-02 
Разборка бетонных оснований , прим, 1 м3	52.81	303.52	75.11	228.41	16 028.89	3 966.56	12 062.33	16.11	4.18	114 322	63 901	50 421	
					20.91			1 104.26	1	16.1			17 779	
	Объем: 528.1*0.1													
	Накладные расходы		99%			5 020.11				84%	68 611			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3 042.49				48%	39 206			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24 091.49					222 140			
	
55.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	1.0562	1 466.39	1 466.39		1 548.80	1 548.80		16.11	1	24 951	24 951		
									1	1				
	Объем: 528.1*0.2*1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			1 115.14				61%	15 220			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			588.54				31%	7 735			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 252.48					47 906			
	
56.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	1.0562	490.29	490.29		517.85	517.85		16.11	1	8 342	8 342		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			372.85				61%	5 089			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			196.78				31%	2 586			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 087.49					16 017			
	
57.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	168.992	16.40		16.40	2 771.47		2 771.47	1	7.87	21 811		21 811	
									1	1				
	Объем: 105.62*1.6													
	
58.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	1.5843	3 001.78	246.00	111.59	4 755.73	389.73	176.79	16.12	4.34	20 581	6 282	767	
				2 644.20			4 189.21		3.23	1		13 531		
	Объем: 528.1*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			428.70				93%	5 842			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			265.02				54%	3 392			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 449.45					29 816			
	
59.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	52.81	452.40	40.32	76.78	23 891.46	2 129.25	4 054.49	16.11	4.6	131 044	34 302	18 651	
				335.31	7.73		17 707.72	407.96	4.41	16.1		78 091	6 568	
	Объем: 528.1*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			2 816.30				94%	38 418			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 623.81				51%	20 844			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28 331.58					190 306			
	
60.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	52.81	203.51	35.93	41.45	10 747.15	1 897.25	2 188.97	16.12	4.78	71 954	30 584	10 463	
				126.13	4.21		6 660.93	222.46	4.64	16.11		30 907	3 584	
	Объем: 528.1*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			2 352.88				94%	32 118			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 356.61				51%	17 426			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 456.64					121 498			
	
61.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	52.81	730.22	37.46	0.38	38 562.94	1 978.02	19.80	16.11	5.8	193 964	31 866	115	
				692.39			36 565.12		4.43	1		161 983		
	Объем: 528.1*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			2 195.60				94%	29 954			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 265.93				51%	16 252			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42 024.48					240 170			
	
	ПРИЯМКИ	
	
62.	ТЕРр 62-41-1 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.1629	172.22	172.22		28.05	28.05		16.11	1	452	452		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			22.44				68%	307			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			14.03				40%	181			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.52					940			
	
63.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	0.1629	57.10	31.22		9.30	5.09		16.11	1	99	82		
				25.88			4.22		4.02	1		17		
	Накладные расходы		80%			4.07				68%	56			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2.55				40%	33			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.92					188			
	
64.	ТЕРр 62-25-1 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.1629	583.00	39.30	33.89	94.97	6.40	5.52	16.12	3.74	413	103	21	
				509.81			83.05		3.48	1		289		
	Накладные расходы		80%			5.12				68%	70			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			3.20				40%	41			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					103.29					524			
	
65.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.1629	2 006.26	835.02	150.35	326.82	136.02	24.49	16.11	11.72	3 100	2 191	287	
				1 020.89	86.58		166.30	14.10	3.74	14.8		622	209	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			142.61				80%	1 920			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			70.56				37%	888			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					539.99					5 908			
	
66.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска стен приямков с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, прим, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1629	2 291.60	114.18	14.24	373.30	18.60	2.32	16.11	9.07	1 311	300	21	
				2 163.18			352.38		2.81	1		990		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			17.67				80%	240			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8.74				37%	111			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					399.71					1 662			
	
67.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.65	1 615.27	301.17	30.24	1 049.93	195.76	19.66	16.11	7.35	6 528	3 154	144	
				1 283.86	5.99		834.51	3.89	3.87	17.45		3 230	68	
	Накладные расходы		86%			171.70				73%	2 352			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			139.76				56%	1 804			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 361.38					10 684			
	
68.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	116.182	48.13	4.41	36.66	5 591.37	512.36	4 259.23	16.1	7.59	53 775	8 249	32 328	
									1	1				
	Объем: 52.81*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			512.36				100%	8 249			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			307.42				60%	4 949			
	
69.	ТССЦпг 03-21-01-012 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км, 1 т груза	116.182	14.96		14.96	1 738.08		1 738.08	1	7.86	13 661		13 661	
									1	1				
	Объем: 52.81*2.2													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	143 505.12	14 229.50	27 489.47			753 452	229 256	149 983	
			100 966.35	1 767.50				361 014	28 485	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	130 616.62	13 592.44	18 678.16			647 570	218 998	81 838	
			98 346.00	1 766.98				346 733	28 477	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	29 401.19					50 271			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 44, 54; %=90 - по стр. 45; %=80 - по стр. 51, 53, 65, 66; %=67 - по стр. 52; %=61 - по стр. 55, 56; %=93 - по стр. 58; %=94 - по стр. 59-61; %=68 - по стр. 62-64; %=73 - по стр. 67)	15 409.80					210 407			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 44, 54; %=43 - по стр. 45; %=37 - по стр. 51, 53, 65, 66; %=40 - по стр. 52, 62-64; %=31 - по стр. 55, 56; %=54 - по стр. 58; %=51 - по стр. 59-61; %=56 - по стр. 67)	9 000.27					115 946			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	155 026.69					973 923			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 787.58	124.70	42.53			16 635	2 009	345	
			2 620.35	0.52				14 281	8	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 48, 49)	101.43					1 392			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 48, 49)	90.16					1 170			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 979.17					19 197			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	10 100.92	512.36	8 768.78			89 247	8 249	67 800	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 68)	512.36					8 249			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 68)	307.42					4 949			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	10 100.92					89 247			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	168 106.78					1 082 367			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 597.49					23 163			
	ИТОГО	171 704.27					1 105 530			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 434.09					22 111			
	ИТОГО	175 138.36					1 127 641			
	НДС 18%	31 524.90					202 975			
	ВСЕГО С НДС	206 663.26					1 330 616			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	15 511.23					211 799			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 090.43					117 116			
	
	Раздел 3.  Холодное водоснабжение	
	
70.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.84	2 557.56	625.61	1 931.95	2 148.35	525.51	1 622.84	16.12	4.18	15 255	8 471	6 783	
					176.84			148.54	1	16.1			2 392	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			667.31				84%	9 125			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			404.43				48%	5 214			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 220.09					29 594			
	
71.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.168	2 646.84	648.48	43.99	444.67	108.94	7.39	16.12	9.1	3 232	1 756	67	
				1 954.37			328.33		4.29	1		1 409		
	Объем: (0.1*0.1*0.2*84)													
	Накладные расходы		99%			107.85				84%	1 475			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			65.36				48%	843			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					617.88					5 550			
	
72.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	3.8	391.23	305.70	8.28	1 486.67	1 161.66	31.46	16.11	5.3	19 832	18 714	167	
				77.25	1.29		293.55	4.90	3.24	18.84		951	92	
	Накладные расходы		74%			863.25				63%	11 848			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			583.28				40%	7 522			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 933.20					39 202			
	
73.	ТЕР 16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.105	4 943.67	2 761.82	2 074.25	519.08	289.99	217.80	16.12	6.34	6 101	4 675	1 381	
				107.60	303.96		11.30	31.92	4.02	16.09		45	514	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			370.20				98%	5 085			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			228.56				56%	2 906			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 117.83					14 092			
	
74.	301-5601 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	10	3.74			37.40					143			
				3.74			37.40		14.25			143		
	
75.	507-3336 
Труба из полипропилена PN 10/20, м	9.4395	11.39			107.52					190			
				11.39			107.52		20.16			190		
	Объем: 0.105*89.9													
	
76.	С507-5029 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х3/4", шт.	28	15.40			431.08					1 841			
				15.40			431.08		4.27			1 841		
	Поправки: М: =65.74/4.27	
	
77.	302-1832 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм, шт.	28	27.16			760.48					3 007			
				27.16			760.48		107.41			3 007		
	
78.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 20х1/2", шт	28	28.01			784.26			1	1	3 349			
				28.01			784.26		4.27	1		3 349		
	Поправки: М: =115*1.04/4.27	
	
79.	507-3337 
Труба из полипропилена PN 10/25 (гильза), м	10	19.03			190.30					256			
				19.03			190.30		25.63			256		
	
80.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	1.25	2 591.15	1 768.25	751.38	3 238.94	2 210.31	939.23	16.11	6.44	42 006	35 608	6 049	
				71.52	106.91		89.40	133.63	3.91	16.09		350	2 150	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			2 695.53				98%	37 003			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 664.20				56%	21 144			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 598.67					100 153			
	
81.	301-5603 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	125	4.90			612.50					2 066			
				4.90			612.50		16.53			2 066		
	
82.	507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	117.25	29.31			3 436.60					5 897			
				29.31			3 436.60		50.29			5 897		
	Объем: 1.25*93.8													
	
83.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	42	1.76			73.77					315			
				1.76			73.77		4.27			315		
	Поправки: М: =7.50/4.27	
	
84.	С507-5023 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х3/4", шт.	28	15.45			432.66					1 847			
				15.45			432.66		4.27			1 847		
	Поправки: М: =65.98/4.27	
	
85.	Цена поставщика. 
ППР колено ф 32 *90, шт	42	6.62			278.24			1	1	1 188			
				6.62			278.24		4.27	1		1 188		
	Поправки: М: =27.20*1.04/4.27	
	
86.	С507-5003 
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, шт.	24	3.03			72.67					310			
				3.03			72.67		4.27			310		
	Поправки: М: =12.93/4.27	
	
87.	С507-3297 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм, шт.	28	2.87			80.33					343			
				2.87			80.33		4.27			343		
	Поправки: М: =12.25/4.27	
	
88.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 32х1", шт	28	54.31			1 520.79			1	1	6 494			
				54.31			1 520.79		4.27	1		6 494		
	Поправки: М: =223*1.04/4.27	
	
89.	302-1834 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт.	28	95.91			2 685.48					8 658			
				95.91			2 685.48		309.23			8 658		
	
90.	507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза), м	10	33.67			336.70					734			
				33.67			336.70		73.37			734		
	
91.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	2.55	3 432.88	2 357.66	944.60	8 753.83	6 012.04	2 408.72	16.11	6.46	113 770	96 854	15 560	
				130.62	133.64		333.08	340.77	4.07	16.09		1 356	5 483	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			7 305.73				98%	100 290			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			4 510.50				56%	57 309			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 570.06					271 369			
	
92.	507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	238.935	33.67			8 044.94					17 531			
				33.67			8 044.94		73.37			17 531		
	Объем: 255*0.937													
	
93.	301-5604 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	255	5.67			1 445.85					4 850			
				5.67			1 445.85		19.02			4 850		
	
94.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	47	5.50			258.67					1 105			
				5.50			258.67		4.27			1 105		
	Поправки: М: =23.50/4.27	
	
95.	С507-5004 
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	60	5.12			307.03					1 311			
				5.12			307.03		4.27			1 311		
	Поправки: М: =21.85/4.27	
	
96.	С507-3289 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт.	8	5.66			45.26					193			
				5.66			45.26		4.27			193		
	Поправки: М: =24.16/4.27	
	
97.	С507-3303 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм, шт.	24	5.06			121.52					519			
				5.06			121.52		4.27			519		
	Поправки: М: =21.62/4.27	
	
98.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	127	2.80			355.12					1 516			
				2.80			355.12		4.27			1 516		
	Поправки: М: =11.94/4.27	
	
99.	Цена поставщика. 
Муфта комбинированная наружная ф40х5/4", шт	2	154.42			308.83			1	1	1 319			
				154.42			308.83		4.27	1		1 319		
	Поправки: М: =634*1.04/4.27	
	
100.	302-1835 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 40 мм, шт.	28	139.65			3 910.20					12 523			
				139.65			3 910.20		447.25			12 523		
	
101.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 40х1 1/2", шт	56	102.78			5 755.80			1	1	24 577			
				102.78			5 755.80		4.27	1		24 577		
	Поправки: М: =422*1.04/4.27	
	
102.	507-3340 
Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза), м	10	45.47			454.70					1 201			
				45.47			454.70		120.11			1 201		
	
103.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	39.05	216.50	51.10	39.33	8 454.38	1 995.51	1 535.84	16.12	8.9	62 919	32 168	13 669	
				126.07			4 923.03		3.47	1		17 083		
	Объем: 10.5+125+255													
	Вычт.ресурсы:  101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			1 795.96				77%	24 769			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 197.31				48%	15 441			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 447.65					103 129			
	
104.	104-0842 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м	11.55	5.41			62.49					302			
				5.41			62.49		26.16			302		
	Объем: 10.5*1.1													
	
105.	104-0844 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	137.5	7.80			1 072.50					4 664			
				7.80			1 072.50		33.92			4 664		
	Объем: 125*1.1													
	
106.	104-0845 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	280.5	8.63			2 420.72					11 226			
				8.63			2 420.72		40.02			11 226		
	Объем: 255*1.1													
	
107.	ТЕР 09-03-039-01 
Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т, 1 т конструкций	0.078	1 908.41	1 066.08	511.91	148.86	83.15	39.93	16.11	6.08	1 672	1 340	243	
				330.43	2.49		25.77	0.19	3.49	16.1		90	3	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			67.51				69%	927			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			60.00				58%	779			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					276.37					3 378			
	
108.	101-1641 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.078	5 326.70			415.48					2 174			
				5 326.70			415.48		27 871.89			2 174		
	
109.	ТЕР 16-07-003-05 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм, 1 врезка	2	76.06	64.75	8.09	152.13	129.50	16.17	16.11	5.45	2 210	2 086	88	
				3.23			6.46		5.5	1		36		
	Вычт.ресурсы:  103-0053:[ М-(20.10=50.25*0.4) ];  302-1138:[ М-(66.00=66.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			148.93				98%	2 044			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			91.94				56%	1 168			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					393.00					5 422			
	
110.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.836	48.13	4.41	36.66	40.23	3.69	30.65	16.1	7.59	386	59	233	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			3.69				100%	59			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			2.21				60%	35			
	
111.	ТССЦпг 03-21-01-012 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км, 1 т груза	0.836	14.96		14.96	12.51		12.51	1	7.86	98		98	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	62 219.54	12 520.30	6 862.54			389 130	201 731	44 338	
			42 830.81	659.95				142 969	10 634	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	14 748.87					35 109			
			14 748.87					35 109		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	14 748.87					35 109			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	14 748.87					35 109			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	23 666.51	2 629.96	3 166.07			136 699	42 395	20 519	
			17 870.47	148.54				73 785	2 392	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	12 619.11					55 293			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 70, 71; %=77 - по стр. 103)	2 571.12					35 369			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 70, 71, 103)	1 667.10					21 498			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	27 904.73					193 566			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	148.86	83.15	39.93			1 672	1 340	243	
			25.77	0.19				90	3	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 107)	67.51					927			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 107)	60.00					779			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	276.37					3 378			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	23 602.56	9 803.50	3 613.38			215 166	157 937	23 245	
			10 185.70	511.22				33 985	8 239	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 72; %=98 - по стр. 73, 80, 91, 109)	11 383.64					156 270			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 72; %=56 - по стр. 73, 80, 91, 109)	7 078.47					90 050			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	42 064.67					461 486			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	52.74	3.69	43.16			484	59	331	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 110)	3.69					59			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 110)	2.21					35			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	52.74					484			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	85 047.38					694 023			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 820.01					14 852			
	ИТОГО	86 867.39					708 875			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 737.35					14 178			
	ИТОГО	88 604.74					723 053			
	НДС 18%	15 948.85					130 150			
	ВСЕГО С НДС	104 553.59					853 203			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	14 022.27					192 566			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 805.57					112 327			
	
	Раздел 4.  Горячее водоснабжение	
	
112.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	1.68	2 557.56	625.61	1 931.95	4 296.69	1 051.02	3 245.67	16.12	4.18	30 509	16 942	13 567	
					176.84			297.09	1	16.1			4 783	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			1 334.63				84%	18 249			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			808.87				48%	10 428			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 440.18					59 186			
	
113.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.336	2 646.84	648.48	43.99	889.34	217.89	14.78	16.12	9.1	6 464	3 512	135	
				1 954.37			656.67		4.29	1		2 817		
	Объем: (0.1*0.1*0.2*168)													
	Накладные расходы		99%			215.71				84%	2 950			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			130.73				48%	1 686			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 235.79					11 100			
	
114.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	7.98	391.23	305.70	8.28	3 122.02	2 439.49	66.07	16.11	5.3	41 648	39 300	350	
				77.25	1.29		616.46	10.29	3.24	18.84		1 997	194	
	Накладные расходы		74%			1 812.84				63%	24 881			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 224.89				40%	15 798			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 159.75					82 327			
	
115.	ТЕР 16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов  горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм(прим.), 100 м трубопровода	0.105	4 943.67	2 761.82	2 074.25	519.08	289.99	217.80	16.12	6.34	6 101	4 675	1 381	
				107.60	303.96		11.30	31.92	4.02	16.09		45	514	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			370.20				98%	5 085			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			228.56				56%	2 906			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 117.83					14 092			
	
116.	301-5601 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	10	3.74			37.40					143			
				3.74			37.40		14.25			143		
	
117.	507-3354 
Труба из полипропилена PN 20/20, м	9.4395	13.97			131.87					250			
				13.97			131.87		26.48			250		
	Объем: 10.5*0.899													
	
118.	С507-5029 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х3/4", шт.	56	15.40			862.16					3 681			
				15.40			862.16		4.27			3 681		
	Поправки: М: =65.74/4.27	
	
119.	С302-0078 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном, шт.	56	61.66			3 452.72					14 743			
				61.66			3 452.72		4.27			14 743		
	Поправки: М: =263.27/4.27	
	
120.	507-3337 
Труба из полипропилена PN 10/25 (гильза), м	10	19.03			190.30					256			
				19.03			190.30		25.63			256		
	
121.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (прим), 100 м трубопровода	2.52	2 591.15	1 768.25	751.38	6 529.70	4 455.99	1 893.48	16.11	6.44	84 685	71 786	12 194	
				71.52	106.91		180.23	269.40	3.91	16.09		705	4 335	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			5 434.20				98%	74 599			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			3 355.03				56%	42 628			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 318.93					201 911			
	
122.	301-5603 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	252	4.90			1 234.80					4 166			
				4.90			1 234.80		16.53			4 166		
	
123.	507-3356 
Труба из полипропилена PN 20/32, м	236.376	35.59			8 412.62					16 244			
				35.59			8 412.62		68.72			16 244		
	Объем: 2.52*93.8													
	
124.	Цена поставщика. 
ППР колено ф 32 *90, шт	96	6.62			635.98			1	1	2 716			
				6.62			635.98		4.27	1		2 716		
	Поправки: М: =27.20*1.04/4.27	
	
125.	С507-5003 
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, шт.	52	3.03			157.46					672			
				3.03			157.46		4.27			672		
	Поправки: М: =12.93/4.27	
	
126.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	84	1.76			147.54					630			
				1.76			147.54		4.27			630		
	Поправки: М: =7.50/4.27	
	
127.	С507-5023 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х3/4", шт.	56	15.45			865.31					3 695			
				15.45			865.31		4.27			3 695		
	Поправки: М: =65.98/4.27	
	
128.	С507-3297 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм, шт.	56	2.87			160.66					686			
				2.87			160.66		4.27			686		
	Поправки: М: =12.25/4.27	
	
129.	С302-0080 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм со сгоном, шт.	56	184.57			10 335.74					44 134			
				184.57			10 335.74		4.27			44 134		
	Поправки: М: =788.10/4.27	
	
130.	507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза), м	10	33.67			336.70					734			
				33.67			336.70		73.37			734		
	
131.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения  из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм( прим.), 100 м трубопровода	5.35	3 432.88	2 357.66	944.60	18 365.89	12 613.49	5 053.58	16.11	6.46	238 694	203 203	32 646	
				130.62	133.64		698.82	714.95	4.07	16.09		2 844	11 504	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			15 327.71				98%	210 413			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			9 463.19				56%	120 236			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43 156.79					569 343			
	
132.	507-3357 
Труба из полипропилена PN 20/40, м	501.295	49.88			25 004.59					53 443			
				49.88			25 004.59		106.61			53 443		
	Объем: 535*0.937													
	
133.	301-5604 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	535	5.67			3 033.45					10 176			
				5.67			3 033.45		19.02			10 176		
	
134.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	94	5.50			517.33					2 209			
				5.50			517.33		4.27			2 209		
	Поправки: М: =23.50/4.27	
	
135.	С507-5004 
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	121	5.12			619.17					2 644			
				5.12			619.17		4.27			2 644		
	Поправки: М: =21.85/4.27	
	
136.	С507-3289 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт.	16	5.66			90.53					387			
				5.66			90.53		4.27			387		
	Поправки: М: =24.16/4.27	
	
137.	С507-3303 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм, шт.	48	5.06			243.04					1 038			
				5.06			243.04		4.27			1 038		
	Поправки: М: =21.62/4.27	
	
138.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	254	2.80			710.25					3 033			
				2.80			710.25		4.27			3 033		
	Поправки: М: =11.94/4.27	
	
139.	Цена поставщика. 
Муфта комбинированная наружная ф40х5/4", шт	4	154.42			617.67			1	1	2 637			
				154.42			617.67		4.27	1		2 637		
	Поправки: М: =634*1.04/4.27	
	
140.	С302-0072 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/н, шт.	57	254.83			14 525.26					62 023			
				254.83			14 525.26		4.27			62 023		
	Поправки: М: =1088.12/4.27	
	
141.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 40х1 1/2", шт	112	102.78			11 511.61			1	1	49 155			
				102.78			11 511.61		4.27	1		49 155		
	Поправки: М: =422*1.04/4.27	
	
142.	507-3340 
Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза), м	36	45.47			1 636.92					4 324			
				45.47			1 636.92		120.11			4 324		
	
143.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	79.75	216.50	51.10	39.33	17 265.99	4 075.34	3 136.57	16.12	8.9	128 498	65 694	27 915	
				126.07			10 054.08		3.47	1		34 888		
	Объем: 10.5+252+535													
	Вычт.ресурсы:  101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			3 667.81				77%	50 584			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 445.20				48%	31 533			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 379.00					210 616			
	
144.	104-0853 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм, м	11.55	8.70			100.49					427			
				8.70			100.49		36.96			427		
	Объем: 10.50*1.1													
	
145.	104-0855 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм, м	277.2	12.37			3 428.96					14 717			
				12.37			3 428.96		53.09			14 717		
	Объем: 252*1.1													
	
146.	104-0856 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм, м	588.5	14.84			8 733.34					37 705			
				14.84			8 733.34		64.07			37 705		
	Объем: 535*1.1													
	
147.	ТЕР 09-03-039-01 
Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т, 1 т конструкций	0.078	1 908.41	1 066.08	511.91	148.86	83.15	39.93	16.11	6.08	1 672	1 340	243	
				330.43	2.49		25.77	0.19	3.49	16.1		90	3	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			67.51				69%	927			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			60.00				58%	779			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					276.37					3 378			
	
148.	101-1641 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.078	5 326.70			415.48					2 174			
				5 326.70			415.48		27 871.89			2 174		
	
149.	ТЕР 16-07-003-05 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм, 1 врезка	4	76.06	64.75	8.09	304.26	259.00	32.34	16.11	5.45	4 420	4 172	176	
				3.23			12.92		5.5	1		71		
	Вычт.ресурсы:  103-0053:[ М-(20.10=50.25*0.4) ];  302-1138:[ М-(66.00=66.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			297.85				98%	4 089			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			183.89				56%	2 336			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					786.00					10 845			
	
150.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.756	48.13	4.41	36.66	84.50	7.74	64.37	16.1	7.59	813	125	489	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			7.74				100%	125			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			4.64				60%	75			
	
151.	ТССЦпг 03-21-01-012 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км, 1 т груза	1.756	14.96		14.96	26.27		26.27	1	7.86	206		206	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	149 701.95	25 493.10	13 790.86			882 552	410 749	89 302	
			110 405.60	1 323.84				382 299	21 333	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	40 086.45					93 926			
			40 086.45					93 926		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	40 086.45					93 926			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	40 086.45					93 926			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	47 895.55	5 344.25	6 397.02			275 002	86 148	41 617	
			36 154.28	297.09				147 236	4 783	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	25 443.53					109 531			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 112, 113; %=77 - по стр. 143)	5 218.15					71 783			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 112, 113, 143)	3 384.80					43 647			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	56 498.50					390 432			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	148.86	83.15	39.93			1 672	1 340	243	
			25.77	0.19				90	3	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 147)	67.51					927			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 147)	60.00					779			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	276.37					3 378			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	61 460.32	20 057.96	7 263.27			510 933	323 136	46 747	
			34 139.10	1 026.56				141 047	16 547	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 114; %=98 - по стр. 115, 121, 131, 149)	23 242.79					319 066			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 114; %=56 - по стр. 115, 121, 131, 149)	14 455.56					183 903			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	99 158.67					1 013 902			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	110.77	7.74	90.64			1 019	125	695	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 150)	7.74					125			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 150)	4.64					75			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	110.77					1 019			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	196 130.76					1 502 657			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 197.20					32 157			
	ИТОГО	200 327.96					1 534 814			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 006.56					30 696			
	ИТОГО	204 334.52					1 565 510			
	НДС 18%	36 780.21					281 792			
	ВСЕГО С НДС	241 114.73					1 847 302			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	28 528.45					391 776			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	17 900.36					228 329			
	
	Раздел 5.  Отопление	
	
152.	ТЕРр 66-24-3 
Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции	1.95	170.23	170.23		331.95	331.95		16.11	1	5 348	5 348		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			245.64				63%	3 369			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			165.98				40%	2 139			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					743.57					10 856			
	
153.	ТЕРр 69-1-3 
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича, 100 отверстий	0.84	991.12	991.12		832.54	832.54		16.11	1	13 412	13 412		
									1	1				
	Накладные расходы		78%			649.38				66%	8 852			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			416.27				40%	5 365			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 898.19					27 629			
	
154.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	3.95	673.19	525.85	14.21	2 659.10	2 077.11	56.13	16.11	5.27	35 462	33 462	296	
				133.13	2.20		525.86	8.69	3.24	18.78		1 704	163	
	Накладные расходы		74%			1 543.49				63%	21 184			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 042.90				40%	13 450			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 245.49					70 096			
	
155.	ТЕРр 65-1-3 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	6.1	844.51	673.67	18.36	5 151.51	4 109.39	112.00	16.11	5.75	69 860	66 202	644	
				152.48	3.36		930.13	20.50	3.24	18.81		3 014	386	
	Накладные расходы		74%			3 056.12				63%	41 950			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 064.95				40%	26 635			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 272.57					138 446			
	
156.	ТЕР 16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм(прим.), 100 м трубопровода	0.86	4 943.67	2 761.82	2 074.25	4 251.55	2 375.17	1 783.85	16.12	6.34	49 969	38 288	11 310	
				107.60	303.96		92.54	261.41	4.02	16.09		372	4 206	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			3 032.07				98%	41 644			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 871.97				56%	23 797			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 155.59					115 410			
	
157.	301-5601 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	86	3.74			321.64					1 226			
				3.74			321.64		14.25			1 226		
	
158.	507-3366 
Труба из полипропилена PN 25/20, м	77.314	28.28			2 186.44					4 139			
				28.28			2 186.44		53.54			4 139		
	Объем: 86*0.899													
	
159.	С507-5029 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х3/4", шт.	172	15.40			2 648.07					11 307			
				15.40			2 648.07		4.27			11 307		
	Поправки: М: =65.74/4.27	
	
160.	С302-0078 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном, шт.	172	61.66			10 604.79					45 282			
				61.66			10 604.79		4.27			45 282		
	Поправки: М: =263.27/4.27	
	
161.	507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32 (гильза), м	10	29.31			293.10					503			
				29.31			293.10		50.29			503		
	
162.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов отопления  из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм( прим.), 100 м трубопровода	3.95	3 432.88	2 357.66	944.60	13 559.86	9 312.76	3 731.15	16.11	6.46	176 232	150 029	24 103	
				130.62	133.64		515.95	527.86	4.07	16.09		2 100	8 493	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			11 316.71				98%	155 352			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			6 986.84				56%	88 772			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31 863.41					420 356			
	
163.	507-3369 
Труба из полипропилена PN 25/40, м	370.115	84.05			31 108.17					66 458			
				84.05			31 108.17		179.56			66 458		
	Объем: 395*0.937													
	
164.	301-5604 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	395	5.67			2 239.65					7 513			
				5.67			2 239.65		19.02			7 513		
	
165.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	348	5.50			1 915.22					8 178			
				5.50			1 915.22		4.27			8 178		
	Поправки: М: =23.50/4.27	
	
166.	С507-5004 
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	116	5.12			593.58					2 535			
				5.12			593.58		4.27			2 535		
	Поправки: М: =21.85/4.27	
	
167.	С507-3301 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм, шт.	172	4.59			789.91					3 373			
				4.59			789.91		4.27			3 373		
	Поправки: М: =19.61/4.27	
	
168.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	26	2.80			72.70					310			
				2.80			72.70		4.27			310		
	Поправки: М: =11.94/4.27	
	
169.	Цена поставщика. 
Муфта комбинированная наружная ф40х5/4", шт	172	154.42			26 559.70			1	1	113 410			
				154.42			26 559.70		4.27	1		113 410		
	Поправки: М: =634*1.04/4.27	
	
170.	Цена поставщика. 
Клапан балансировочный муфтовый  ДУ 40*2,5МПа с штуцерами, шт	87	1 753.63			152 565.81			1	1	651 456			
				1 753.63			152 565.81		4.27	1		651 456		
	Поправки: М: =7200*1.04/4.27	
	
171.	С302-0072 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/н, шт.	172	254.83			43 830.59					187 157			
				254.83			43 830.59		4.27			187 157		
	Поправки: М: =1088.12/4.27	
	
172.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 40х1 1/2", шт	172	102.78			17 678.54			1	1	75 487			
				102.78			17 678.54		4.27	1		75 487		
	Поправки: М: =422*1.04/4.27	
	
173.	507-3340 
Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза), м	15	45.47			682.05					1 802			
				45.47			682.05		120.11			1 802		
	
174.	ТЕР 16-04-002-09 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм,прим, 100 м трубопровода	6.1	4 152.07	1 792.88	2 278.53	25 327.64	10 936.58	13 899.03	16.12	6.4	267 343	176 298	88 954	
				80.66	327.53		492.03	1 997.90	4.25	16.09		2 091	32 146	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			14 874.65				98%	204 275			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			9 183.48				56%	116 729			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49 385.77					588 347			
	
175.	507-3374 
Труба из полипропилена PN 25/110, м	607.56	509.45			309 521.44					780 447			
				509.45			309 521.44		1 284.56			780 447		
	Объем: (6.1)*99.6													
	
176.	301-5609 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	610	12.58			7 673.80					23 997			
				12.58			7 673.80		39.34			23 997		
	
177.	С507-4307 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм, шт.	172	96.97			16 679.57					71 222			
				96.97			16 679.57		4.27			71 222		
	Поправки: М: =414.08/4.27	
	
178.	С507-5015 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм, шт.	60	49.71			2 982.72					12 736			
				49.71			2 982.72		4.27			12 736		
	Поправки: М: =212.27/4.27	
	
179.	Цена поставщика. 
Тройник ППР переходной 110/40/110, шт	184	140.78			25 903.06			1	1	110 606			
				140.78			25 903.06		4.27	1		110 606		
	Поправки: М: =578*1.04/4.27	
	
180.	507-3345 
Труба из полипропилена PN 10/125 (гильза), м	25	294.89			7 372.25					23 864			
				294.89			7 372.25		954.57			23 864		
	
181.	ТЕР 16-05-001-03 
Установка вентилей диаметром до 100 мм, прим, 1 шт.	8	336.98	38.67	14.19	2 695.82	309.34	113.52	16.11	6.56	11 888	4 983	745	
				284.12	0.45		2 272.96	3.60	2.71	16.2		6 160	58	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			359.88				98%	4 940			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			222.19				56%	2 823			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 277.89					19 651			
	
182.	Цена поставщика. 
Вентиль запорный чугунный тип 215 Pn16 Dn100  t max300°C вода,пар ZETKAMA, шт	8	2 158.91			17 271.31			1	1	73 748			
				2 158.91			17 271.31		4.27	1		73 748		
	Поправки: М: =8864*1.04/4.27	
	
183.	ТЕР 09-03-039-01 
Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т, 1 т конструкций	1.525	1 908.41	1 066.08	511.91	2 910.33	1 625.77	780.66	16.11	6.08	32 696	26 191	4 746	
				330.43	2.49		503.91	3.80	3.49	16.1		1 759	61	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			1 319.95				69%	18 114			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			1 173.29				58%	15 226			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 403.57					66 036			
	
184.	101-1641 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	1.525	5 326.70			8 123.22					42 505			
				5 326.70			8 123.22		27 871.89			42 505		
	
185.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	109.1	216.50	51.10	39.33	23 620.30	5 575.16	4 290.90	16.12	8.9	175 788	89 872	38 189	
				126.07			13 754.24		3.47	1		47 727		
	Объем: 86+395+610													
	Вычт.ресурсы:  101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			5 017.64				77%	69 201			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3 345.10				48%	43 139			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31 983.04					288 128			
	
186.	104-0853 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм, м	94.6	8.70			823.02					3 496			
				8.70			823.02		36.96			3 496		
	Объем: 86*1.1													
	
187.	104-0856 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм, м	434.5	14.84			6 447.98					27 838			
				14.84			6 447.98		64.07			27 838		
	Объем: 395*1.1													
	
188.	104-0863 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм, м	671	39.81			26 712.51					147 164			
				39.81			26 712.51		219.32			147 164		
	Объем: 610*1.1													
	
189.	ТЕР 16-07-003-08 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм, 1 врезка	4	281.37	105.11	19.28	1 125.48	420.46	77.10	16.11	5.31	10 040	6 774	409	
				156.98	0.45		627.92	1.80	4.55	16.2		2 857	29	
	Вычт.ресурсы:  103-0401:[ М-(33.33=83.32*0.4) ];  302-1177:[ М-(490.14=490.14*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			485.60				98%	6 667			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			299.80				56%	3 810			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 910.88					20 517			
	
190.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	15.666	48.13	4.41	36.66	753.94	69.09	574.32	16.1	7.59	7 250	1 112	4 359	
									1	1				
	Объем: 9.75*1.2+1.343+2.623													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			69.09				100%	1 112			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			41.45				60%	667			
	
191.	ТССЦпг 03-21-01-012 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км, 1 т груза	15.666	14.96		14.96	234.36		234.36	1	7.86	1 842		1 842	
									1	1				
	Объем: 9.75*1.2+1.343+2.623													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	807 055.22	37 975.32	25 653.02			3 354 889	611 971	175 597	
			743 316.38	2 825.56				2 565 543	45 542	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	376 845.22					986 874			
			376 845.22					986 874		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	376 845.22					986 874			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	376 845.22					986 874			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	306 869.94	6 739.65	4 290.90			1 440 258	108 632	38 189	
			295 839.39					1 293 437		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	282 085.15					1 245 710			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 152; %=66 - по стр. 153; %=77 - по стр. 185)	5 912.67					81 423			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 152, 153; %=48 - по стр. 185)	3 927.34					50 643			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	316 709.95					1 572 324			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 910.33	1 625.77	780.66			32 696	26 191	4 746	
			503.91	3.80				1 759	61	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 183)	1 319.95					18 114			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 183)	1 173.29					15 226			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 403.57					66 036			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	119 441.43	29 540.81	19 772.78			885 969	476 036	126 461	
			70 127.86	2 821.76				283 473	45 481	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 154, 155; %=98 - по стр. 156, 162, 174, 181, 189)	34 668.52					476 012			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 154, 155; %=56 - по стр. 156, 162, 174, 181, 189)	21 672.13					276 015			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	175 782.08					1 637 996			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	988.30	69.09	808.68			9 092	1 112	6 201	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 190)	69.09					1 112			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 190)	41.45					667			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	988.30					9 092			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	875 729.12					4 272 322			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	18 740.60					91 428			
	ИТОГО	894 469.72					4 363 750			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	17 889.39					87 275			
	ИТОГО	912 359.11					4 451 025			
	НДС 18%	164 224.64					801 185			
	ВСЕГО С НДС	1 076 583.75					5 252 210			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	41 901.14					575 549			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	26 772.76					341 884			
	
	Раздел 6.  Ливневая канализация ( система внутренних водостоков)	
	
192.	ТЕРр 58-7-6 
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 покрытия	0.105	3 359.71	528.40	55.69	352.77	55.48	5.85	16.11	5.46	2 004	894	32	
				2 775.62	3.49		291.44	0.37	3.7	18.8		1 078	7	
	Накладные расходы		83%			46.36				71%	640			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			36.30				52%	469			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					435.43					3 112			
	
193.	101-6061 
Биполь ЭПП, м2	14.07	22.92			322.48					1 411			
				22.92			322.48		100.28			1 411		
	Объем: (0.105)*134													
	
194.	101-6062 
Биполь ЭКП, м2	11.97	25.67			307.27					1 354			
				25.67			307.27		113.14			1 354		
	Объем: (0.105)*114													
	
195.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.07	8 719.75	480.56	8.10	610.38	33.64	0.57	16.11	9.14	1 192	542	5	
				8 231.09			576.18		1.12	1		645		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	385			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	282			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					660.17					1 859			
	
196.	ТЕРр 58-16-3 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	0.09	2 603.14	1 221.06	143.55	234.28	109.90	12.92	16.11	4.94	2 400	1 770	64	
				1 238.53	15.51		111.47	1.40	5.08	16.1		566	22	
	Накладные расходы		83%			92.38				71%	1 272			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			72.35				52%	932			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					399.00					4 604			
	
197.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.105	180.53	29.88	5.06	18.96	3.14	0.53	16.11	9.14	154	51	5	
				145.59			15.29		6.45	1		99		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			3.39				92%	47			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1.73				44%	22			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24.08					223			
	
198.	ТЕР 10-01-012-02 
Демонтаж короба из плит древесноволокнистых твердых 5 мм (на лестничной клетке), прим, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.408	170.25	127.95	42.30	69.46	52.20	17.26	16.12	9.12	999	842	157	
									6.85	1				
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			55.33				90%	758			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			28.19				43%	362			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					152.98					2 119			
	
199.	ТЕР 10-01-012-02 
Монтаж короба из плит древесноволокнистых твердых 5 мм (на лестничной клетке), прим, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.408	2 050.01	220.72	79.31	836.40	90.05	32.36	16.12	9.12	6 638	1 452	295	
				1 749.99			714.00		6.85	1		4 891		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			95.45				90%	1 307			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			48.63				43%	624			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					980.48					8 569			
	
200.	ТЕР 46-03-010-03 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.95	8 523.13	1 953.63	6 569.50	8 096.97	1 855.95	6 241.03	16.12	4.18	56 005	29 918	26 087	
					601.32			571.25	1	16.1			9 197	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			2 402.93				84%	32 857			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 456.32				48%	18 775			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 956.22					107 637			
	
201.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	1.18	2 646.84	648.48	43.99	3 123.27	765.21	51.91	16.12	9.1	22 701	12 335	472	
				1 954.37			2 306.16		4.29	1		9 893		
	Накладные расходы		99%			757.56				84%	10 361			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			459.13				48%	5 921			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 339.95					38 983			
	
202.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	2.66	775.58	765.14	10.44	2 063.04	2 035.27	27.77	16.12	9.34	33 068	32 809	259	
					4.13			10.99	1	18.83			207	
	Накладные расходы		74%			1 514.23				63%	20 800			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 023.13				40%	13 206			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 600.40					67 074			
	
203.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	2.66	12 984.16	894.28	10.83	34 537.87	2 378.79	28.81	16.12	8.58	90 966	38 346	247	
				12 079.05	1.14		32 130.27	3.03	1.63	15.99		52 372	48	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			2 739.09				98%	37 626			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 691.09				56%	21 501			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38 968.06					150 093			
	
204.	301-5609 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	248	12.58			3 119.84					9 756			
				12.58			3 119.84		39.34			9 756		
	
205.	Цена поставщика. 
ПВХ тройник110/100/100 45 град, шт	4	33.49			133.96			1	1	572			
				33.49			133.96		4.27	1		572		
	Поправки: М: =137.50*1.04/4.27	
	
206.	Цена поставщика. 
ПВХ  колено  110 *45, шт	54	11.52			622.10			1	1	2 656			
				11.52			622.10		4.27	1		2 656		
	Поправки: М: =47.30*1.04/4.27	
	
207.	Цена поставщика. 
ПВХ  колено  110 *90, шт	32	13.13			420.09			1	1	1 794			
				13.13			420.09		4.27	1		1 794		
	Поправки: М: =53.90*1.04/4.27	
	
208.	Цена поставщика. 
ПВХ  ревизия  110, шт	46	22.50			1 035.23			1	1	4 420			
				22.50			1 035.23		4.27	1		4 420		
	Поправки: М: =92.40*1.04/4.27	
	
209.	ТЕР 09-03-039-01 
Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т, 1 т конструкций	0.136	1 908.41	1 066.08	511.91	259.54	144.99	69.62	16.11	6.08	2 916	2 336	423	
				330.43	2.49		44.94	0.34	3.49	16.1		157	5	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			117.72				69%	1 615			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			104.64				58%	1 358			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					481.89					5 889			
	
210.	101-1641 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.136	5 326.70			724.43					3 791			
				5 326.70			724.43		27 871.89			3 791		
	
211.	ТЕРр 61-10-1 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.07	3 222.10	1 873.08	1.32	225.55	131.12	0.09	16.11	6.42	2 447	2 112	1	
				1 347.70			94.34		3.54	1		334		
	Накладные расходы		79%			103.58				67%	1 415			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			65.56				40%	845			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					394.69					4 707			
	
212.	ТЕРр 62-26-4 
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07	1 702.87	133.64	125.61	119.20	9.35	8.79	16.12	4.01	442	151	35	
				1 443.62			101.05		2.53	1		256		
	Накладные расходы		80%			7.48				68%	103			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			4.68				40%	60			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					131.36					605			
	
213.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.165	1 466.39	1 466.39		241.95	241.95		16.11	1	3 898	3 898		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			174.20				61%	2 378			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			91.94				31%	1 208			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					508.10					7 484			
	
214.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	4.114	48.13	4.41	36.66	197.98	18.14	150.82	16.1	7.59	1 904	292	1 145	
									1	1				
	Объем: 0.082+0.133+3.56+0.339													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			18.14				100%	292			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			10.88				60%	175			
	
215.	ТССЦпг 03-21-01-012 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км, 1 т груза	4.114	14.96		14.96	61.55		61.55	1	7.86	484		484	
									1	1				
	Объем: 0.082+0.133+3.56+0.339													
	
216.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.165	810.13	810.13		133.67	133.67		16.11	1	2 153	2 153		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			96.24				61%	1 313			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			50.79				31%	667			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					280.71					4 134			
	
217.	408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	18.15	104.66			1 899.58					8 825			
				104.66			1 899.58		486.22			8 825		
	Объем: 16.5*1.1													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	59 767.82	8 058.85	6 709.88			264 950	129 901	29 711	
			44 970.12	587.38				104 870	9 486	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	19 528.00	3 481.66	6 371.31			125 856	56 118	27 153	
			9 675.07	573.02				42 585	9 226	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	5 465.14					24 823			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 192, 195, 196; %=92 - по стр. 197; %=90 - по стр. 198, 199; %=84 - по стр. 200, 201; %=67 - по стр. 211; %=68 - по стр. 212; %=61 - по стр. 213, 216)	3 862.83					52 835			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 192, 195, 196; %=44 - по стр. 197; %=43 - по стр. 198, 199; %=48 - по стр. 200, 201; %=40 - по стр. 211, 212; %=31 - по стр. 213, 216)	2 337.47					30 168			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	25 728.30					208 859			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	259.54	144.99	69.62			2 916	2 336	423	
			44.94	0.34				157	5	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 209)	117.72					1 615			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 209)	104.64					1 358			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	481.90					5 889			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	39 720.75	4 414.06	56.58			133 790	71 155	506	
			35 250.11	14.02				62 128	255	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 202; %=98 - по стр. 203)	4 253.33					58 426			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 202; %=56 - по стр. 203)	2 714.22					34 707			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	46 688.30					226 923			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	259.53	18.14	212.37			2 388	292	1 629	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 214)	18.14					292			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 214)	10.88					175			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	259.53					2 388			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	73 158.03					444 059			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 565.58					9 503			
	ИТОГО	74 723.61					453 562			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 494.47					9 071			
	ИТОГО	76 218.08					462 633			
	НДС 18%	13 719.25					83 274			
	ВСЕГО С НДС	89 937.33					545 907			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 233.88					112 876			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 156.33					66 233			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	1 446 042.28	123 706.46	91 954.15			6 623 542	1 993 317	555 995	
			1 229 128.03	8 189.24				4 054 047	131 743	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	431 680.54					1 115 909			
			431 680.54					1 115 909		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	431 680.54					1 115 909			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	431 680.54					1 115 909			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	749 445.32	56 882.23	48 101.82			3 576 848	916 603	259 330	
			644 461.29	3 810.64				2 400 913	61 141	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	455 819.04					1 682 389			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 22, 33, 44, 54, 70, 71, 112, 113, 200, 201; %=90 - по стр. 2, 4, 45, 198, 199; %=67 - по стр. 6, 8, 27, 52, 211; %=80 - по стр. 7, 9, 24, 26, 30, 31, 34, 51, 53, 65, 66; %=71 - по стр. 10, 16, 20, 21, 192, 195, 196; %=92 - по стр. 11-15, 18, 197; %=73 - по стр. 23, 32, 67; %=61 - по стр. 35, 36, 55, 56, 213, 216; %=94 - по стр. 38, 39, 59-61; %=93 - по стр. 58; %=68 - по стр. 62-64, 212; %=77 - по стр. 103, 143, 185; %=63 - по стр. 152; %=66 - по стр. 153)	56 866.21					777 258			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 22, 33, 44, 54, 70, 71, 103, 112, 113, 143, 185, 200, 201; %=43 - по стр. 2, 4, 45, 198, 199; %=40 - по стр. 6, 8, 27, 52, 62-64, 152, 153, 211, 212; %=37 - по стр. 7, 9, 24, 26, 30, 31, 51, 53, 65, 66; %=52 - по стр. 10, 16, 20, 21, 192, 195, 196; %=44 - по стр. 11-15, 18, 34, 197; %=56 - по стр. 23, 32, 67; %=31 - по стр. 35, 36, 55, 56, 213, 216; %=51 - по стр. 38, 39, 59-61; %=54 - по стр. 58)	33 841.14					435 074			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	840 152.67					4 789 180			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 545.32	2 224.32	1 037.57			58 684	35 835	6 260	
			3 283.43	5.04				16 592	80	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 40, 48, 49, 107, 147, 183, 209)	1 805.79					24 782			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 40, 48, 49, 107, 147, 183, 209)	1 605.13					20 831			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	9 956.24					104 297			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	244 225.06	63 816.33	30 706.01			1 745 858	1 028 264	196 959	
			149 702.77	4 373.56				520 633	70 522	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 72, 114, 154, 155, 202; %=98 - по стр. 73, 80, 91, 109, 115, 121, 131, 149, 156, 162, 174, 181, 189, 203)	73 548.28					1 009 774			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 72, 114, 154, 155, 202; %=56 - по стр. 73, 80, 91, 109, 115, 121, 131, 149, 156, 162, 174, 181, 189, 203)	45 920.38					584 675			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	363 693.72					3 340 307			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	14 146.04	783.58	12 108.75			126 243	12 615	93 446	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 42, 68, 110, 150, 190, 214)	783.58					12 615			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 42, 68, 110, 150, 190, 214)	470.14					7 568			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	14 146.04					126 243			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	1 659 629.21					9 475 936			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	35 516.07					202 785			
	ИТОГО	1 695 145.28					9 678 721			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	33 902.91					193 574			
	ИТОГО	1 729 048.19					9 872 295			
	НДС 18%	311 228.67					1 777 013			
	ВСЕГО С НДС	2 040 276.86					11 649 308			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	132 220.28					1 811 814			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	81 366.65					1 040 580			

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ КРМКД                                       Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КРМКД                                      Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)