«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 350 944	руб.	Смета на сумму:	1 350 944	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭК №17»	
		
________________ /С.Б.Русович /	________________ /И.А.Макарова/	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (в подвале), ремонт подвальных помещений, ремонт фасада с утеплением, утепление чердачного перекрытия МКД расположенного по адресу г.Калининград, ул.Сестрорецкая д.7	
Сметная стоимость:	1 350.944	тыс. руб.	
монтажных работ:	3.612	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.611	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	259.635	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3.68	1 381.08	478.15	7.09	5 082.37	1 759.60	26.09	16.91	9.66	46 523	29 755	252	
				895.84			3 296.68		5.01	1		16 516		
	Начисления: Н5= 1.2, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			1 935.56				93%	27 672			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 196.53				54%	16 068			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 214.46					90 263			
	
2.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.3	63.27	49.68	13.59	18.98	14.90	4.08	16.9	1.99	260	252	8	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			11.62				66%	166			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			7.45				40%	101			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.05					527			
	
3.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.3	4 688.98	197.81	4 246.36	1 406.69	59.34	1 273.91	16.91	4.64	7 160	1 003	5 911	
				244.81	134.04		73.44	40.21	3.34	16.9		245	680	
	Накладные расходы		78%			77.65				66%	1 111			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			49.78				40%	673			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 534.11					8 944			
	
4.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2	2.6	188.95	188.95		491.27	491.27		16.9	1	8 302	8 302		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			486.36				84%	6 974			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			294.76				48%	3 985			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 272.39					19 261			
	
5.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	1.7	37.19	25.77		63.22	43.81		16.91	1	842	741		
				11.42			19.41		5.21	1		101		
	Накладные расходы		86%			37.68				73%	541			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			30.67				56%	415			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					131.56					1 798			
	
6.	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.006	19 716.98	3 507.27	113.70	118.30	21.04	0.68	16.9	7.44	810	356	5	
				16 096.01	15.08		96.58	0.09	4.65	16.9		449	2	
	Накладные расходы		86%			18.17				73%	261			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			14.79				56%	200			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					151.26					1 272			
	
7.	ТЕР 15-01-080-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2	2.6	38 899.69	3 434.73	4 629.41	101 139.19	8 930.30	12 036.47	16.91	6.01	370 868	151 011	72 339	
				30 835.55	246.02		80 172.43	639.65	1.84	16.9		147 517	10 810	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3741:[ М-(41.74=10435.75*0.004) ]	
	Накладные расходы		95%			9 091.45				80%	129 457			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4 497.88				37%	59 874			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					114 728.52					560 199			
	
8.	С104-9100-09 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160, м3	29.12	1 153.88			33 601.04					156 581			
				1 153.88			33 601.04		4.66			156 581		
	Объем: 2.6*11.2													
	Поправки: М: =5377.09/4.66	
	
9.	ТЕРр 58-15-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб	0.12	560.81	553.26		67.30	66.39		16.91	1	1 128	1 123		
				7.55			0.91		5.9	1		5		
	Накладные расходы		83%			55.10				71%	797			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.15				52%	584			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					165.56					2 509			
	
10.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.2	2 956.30	374.76	6.66	591.26	74.95	1.33	16.9	9.54	2 819	1 267	13	
				2 574.88	1.21		514.98	0.24	2.99	16.85		1 540	4	
	Накладные расходы		83%			62.41				71%	902			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			48.87				52%	661			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					702.54					4 382			
	
11.	ТЕРм 08-02-390-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м	0.2	338.42	205.13	47.33	67.68	41.03	9.47	16.91	2.77	794	694	26	
				85.96	0.15		17.19	0.03	4.3	17		74	1	
	Накладные расходы		95%			39.01				81%	563			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			26.69				52%	361			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					133.38					1 718			
	
12.	ТЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.204	72.53	37.52	2.47	14.80	7.65	0.50	16.9	7.65	153	129	4	
				32.54	0.15		6.64	0.03	2.98	17		20	1	
	Объем: 20*1.02													
	Накладные расходы		95%			7.30				81%	105			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.99				52%	68			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.09					326			
	
13.	С509-1837 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x60 мм, 100 м	0.2	1 681.92			336.38					1 568			
				1 681.92			336.38		4.66			1 568		
	Поправки: М: =7837.76/4.66	
	
	Цоколь	
	
14.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.5	69.93	66.88	1.34	34.97	33.44	0.67	16.9	9.58	574	565	6	
				1.71	0.15		0.86	0.08	3.23	17		3	1	
	Накладные расходы		95%			31.84				80%	453			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			15.75				37%	209			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					82.57					1 236			
	
15.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	6.6	15.82			104.41					408			
				15.82			104.41		61.81			408		
	Объем: 50*0.013/100*1010													
	
16.	ТЕР 26-01-036-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен, 100 м2 поверхности	0.5	289.27	140.36	10.80	144.64	70.18	5.40	16.91	7.52	1 345	1 187	41	
				138.11	0.45		69.06	0.23	1.7	17		117	4	
	Накладные расходы		90%			63.37				77%	917			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			42.25				48%	572			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					250.26					2 834			
	
17.	ТССЦ 101-2797 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дюбель распорный с металлическим стержнем (доп. РЦЦС: "марка IZM, размером") 10х150 мм, 10 шт.	30	8.37			251.10					1 701			
				8.37			251.10		56.7			1 701		
	Объем: 50*6													
	
18.	ТССЦ 104-0228 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плиты из экструдированного пенополистирола КТплэкс 30, м3	2.5	1 040.93			2 602.33					11 734			
				1 040.93			2 602.33		4 693.43			11 734		
	Объем: 50*0.05													
	
19.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности	0.5	689.65	675.65	13.36	344.83	337.83	6.68	16.9	9.61	5 775	5 709	64	
				0.64			0.32		5.97	1		2		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			266.89				67%	3 825			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			168.92				40%	2 284			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					780.63					11 884			
	
20.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	55	12.74			700.70					1 404			
				12.74			700.70		25.53			1 404		
	Объем: 1.1*50													
	
21.	ТССЦ 113-8075 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	125	9.39			1 173.75					2 074			
				9.39			1 173.75		16.59			2 074		
	Объем: 50*2.5													
	
22.	ТЕР 15-04-019-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5	888.34	103.29	45.63	444.17	51.65	22.82	16.91	4.08	2 327	873	93	
				739.42			369.71		3.68	1		1 361		
	Накладные расходы		95%			49.07				80%	698			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			24.28				37%	323			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					517.51					3 348			
	
	Оконные проемы	
	
23.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (чердак), 100 м2	0.0025	1 734.68	1 482.28	252.40	4.34	3.71	0.63	16.91	9.36	69	63	6	
					116.72			0.29	1	16.9			5	
	Накладные расходы		99%			3.96				84%	57			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.40				48%	33			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10.70					159			
	
24.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0025	21 294.18	2 406.26	712.94	53.24	6.02	1.78	16.9	7.55	252	102	13	
				18 174.97	31.85		45.44	0.08	3.01	16.9		137	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			6.47				90%	93			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			3.29				43%	44			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.00					389			
	
25.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.25	3 070.76			767.69					1 389			
				3 070.76			767.69		5 554.97			1 389		
	
26.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0032	5 091.02	2 414.44	80.62	16.29	7.73	0.26	16.9	9.36	167	131	2	
				2 595.97	37.27		8.31	0.12	4.06	16.9		34	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			7.46				80%	106			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.69				37%	49			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.44					323			
	
27.	ТЕР 15-04-005-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0032	1 749.55	489.58	19.02	5.60	1.57	0.06	16.91	9.65	43	26	1	
				1 240.95	0.36		3.97		4.03	17		16		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1.49				80%	21			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			0.74				37%	10			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7.83					73			
	
28.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.042	1 143.95	891.55	252.40	48.05	37.45	10.60	16.91	9.36	732	633	99	
					116.72			4.90	1	16.9			83	
	Накладные расходы		99%			41.93				84%	601			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			25.41				48%	344			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					115.39					1 677			
	
29.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	4.2	91.25	30.30	26.20	383.23	127.26	110.02	16.9	8.51	3 690	2 151	936	
				34.75			145.95		4.13	1		603		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			103.08				69%	1 484			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			91.63				58%	1 248			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					577.94					6 422			
	
30.	С1 Цена поставщи. 
Блок дверной металлический, м2	4.2	937.34			3 936.82					18 346			
				937.34			3 936.82		4.66			18 346		
	Поправки: М: =4200*1.04/4.66	
	
31.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.027	5 091.02	2 414.44	80.62	137.46	65.19	2.18	16.9	9.36	1 407	1 102	20	
				2 595.97	37.27		70.09	1.01	4.06	16.9		285	17	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			62.89				80%	895			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			31.11				37%	414			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					231.46					2 716			
	
32.	ТЕР 15-04-005-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.027	1 749.55	489.58	19.02	47.24	13.22	0.51	16.91	9.65	364	224	5	
				1 240.95	0.36		33.51	0.01	4.03	17		135		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			12.57				80%	179			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.22				37%	83			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66.03					626			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	154 199.34	12 265.53	13 514.14			651 609	207 399	79 844	
			128 419.70	686.97				364 365	11 611	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	418.86	48.68	9.97			2 515	823	30	
			360.21	0.06				1 662	2	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	336.38					1 568			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 11, 12)	46.30					668			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 11, 12)	31.68					429			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	496.84					3 612			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	153 397.25	12 089.59	13 394.15			645 404	204 425	78 878	
			127 913.54	686.91				362 100	11 609	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	43 137.84					193 637			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 23, 28; %=73 - по стр. 5, 6; %=80 - по стр. 7, 14, 22, 26, 27, 31, 32; %=71 - по стр. 9, 10; %=77 - по стр. 16; %=67 - по стр. 19; %=90 - по стр. 24)	12 323.93					175 728			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3, 19; %=48 - по стр. 4, 16, 23, 28; %=56 - по стр. 5, 6; %=37 - по стр. 7, 14, 22, 26, 27, 31, 32; %=52 - по стр. 9, 10; %=43 - по стр. 24)	6 507.93					86 925			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	172 229.11					908 057			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	383.23	127.26	110.02			3 690	2 151	936	
			145.95					603		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 29)	103.08					1 484			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 29)	91.63					1 248			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	577.94					6 422			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	173 303.89					918 091			
	Зимние удорожания 0,516% (ГСНр81-05-02-2001 табл.2 п.1.1)	894.25					4 737			
	Всего с затратами на зимние удорожания	174 198.14					922 828			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 727.84					19 749			
	ИТОГО	177 925.98					942 577			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 558.52					18 852			
	ИТОГО	181 484.50					961 429			
										
	НДС 18%	32 667.21					173 057			
	ВСЕГО С НДС	214 151.71					1 134 486			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 473.31					177 880			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 631.24					88 602			
	
	Раздел 2.  Чердачное перекрытие	
	
33.	ТЕР 11-01-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка утеплителя засыпного шлакового (прим), 1 м3 изоляции	5.8	42.78	15.93	26.85	248.10	92.38	155.72	16.9	7.62	2 748	1 561	1 187	
					4.60			26.68	14.21	16.89			451	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			132.16				94%	1 891			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			76.20				51%	1 026			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					456.46					5 665			
	
34.	ТЕРр 57-1-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка дощатого настила (прим), 100 м2 основания	0.445	144.40	144.40		64.26	64.26		16.9	1	1 086	1 086		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			51.41				68%	738			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			43.70				54%	586			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					159.36					2 411			
	
35.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие пленкой перекрытия (прим), 100 м2 поверхности	0.89	33.25	31.22	2.03	29.59	27.79	1.81	16.9	9.65	487	470	17	
									2.01	1				
	Объем: 44.5*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			30.85				94%	442			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			17.79				51%	240			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					78.22					1 169			
	
36.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	54.468	13.13			715.16					2 309			
				13.13			715.16		42.4			2 309		
	Объем: 44.5*1.224													
	
37.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	54.468	7.04			383.45					1 600			
				7.04			383.45		29.38			1 600		
	Объем: 44.5*1.224													
	
38.	ТЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2 (толщ.150мм), 100 м2 изолируемой поверхности	0.445	750.08	539.78	210.30	333.79	240.20	93.58	16.91	9.65	4 965	4 062	903	
					5.42			2.41	5.33	16.93			41	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Начисления: Н3= 2.0, Н4= 2.0, Н5= 2.0, Н48= 2.0	
	Накладные расходы		111%			269.30				94%	3 857			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			155.27				51%	2 093			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					758.36					10 914			
	
39.	ТЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (3-ий слой), 100 м2 изолируемой поверхности	0.445	375.04	269.89	105.15	166.89	120.10	46.79	16.91	9.65	2 482	2 031	452	
					2.71			1.21	5.33	16.93			20	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Накладные расходы		111%			134.65				94%	1 928			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			77.64				51%	1 046			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					379.18					5 456			
	
40.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	136.17	26.54			3 613.95					11 907			
				26.54			3 613.95		87.44			11 907		
	Объем: 44.5*3*1.02													
	
41.	ТЕР 10-01-083-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия	0.445	4 417.47	274.57	106.59	1 965.77	122.18	47.43	16.9	8.26	9 013	2 065	392	
				4 036.31	8.90		1 796.16	3.96	3.65	16.9		6 556	67	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-1777:[ М-(1133.06=15737.00*0.072) ]	
	Накладные расходы		106%			133.71				90%	1 919			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			68.12				43%	917			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 167.59					11 849			
	
42.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.89	187.80	88.52	82.15	167.14	78.78	73.11	16.9	4.04	1 676	1 331	295	
				17.13	1.16		15.25	1.03	3.24	16.97		49	18	
	Накладные расходы		90%			71.83				77%	1 039			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			47.89				48%	648			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					286.86					3 362			
	
43.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	18.42	36.04			663.86					3 623			
				36.04			663.86		196.69			3 623		
	Объем: 0.89*20.7													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	8 351.96	745.69	418.44			41 896	12 606	3 246	
			7 187.83	35.29				26 044	597	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 351.96	745.69	418.44			41 896	12 606	3 246	
			7 187.83	35.29				26 044	597	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	5 376.42					19 439			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 33, 35, 38, 39; %=68 - по стр. 34; %=90 - по стр. 41; %=77 - по стр. 42)	823.90					11 814			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 33, 35, 38, 39; %=54 - по стр. 34; %=43 - по стр. 41; %=48 - по стр. 42)	486.59					6 555			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 662.45					60 265			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	9 662.45					60 265			
	Зимние удорожания 0,516% (ГСНр81-05-02-2001 табл.2 п.1.1)	49.86					311			
	Всего с затратами на зимние удорожания	9 712.31					60 576			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	207.84					1 296			
	ИТОГО	9 920.15					61 872			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	198.40					1 237			
	ИТОГО	10 118.55					63 109			
										
	НДС 18%	1 821.34					11 360			
	ВСЕГО С НДС	11 939.89					74 469			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	823.90					11 814			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	486.59					6 555			
	
	Раздел 3.  Подвал	
	
	стены	
	
44.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2	1	188.95	188.95		188.95	188.95		16.9	1	3 193	3 193		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			187.06				84%	2 682			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			113.37				48%	1 533			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					489.38					7 408			
	
45.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	0.3	42.34	30.92		12.70	9.28		16.91	1	175	157		
				11.42			3.43		5.21	1		18		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		86%			7.98				73%	115			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			6.50				56%	88			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.18					378			
	
46.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором для удаления плесени "Dufa Schimmelentferner", 100 м2 протравленной поверхности	1	31.22	31.22		31.22	31.22		16.89	1	527	527		
									4.78	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0488:[ М-(25.70=25695.00*0.001) ];  ТССЦ 411-0001:[ М-(0.18=3.60*0.05) ]	
	Накладные расходы		80%			24.98				68%	358			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			15.61				40%	211			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71.81					1 096			
	
47.	С Цена поставщик. 
Средство для удаления плесени типа "Dufa Schimmelentferner", литр	10	323.61			3 236.05					15 080			
				323.61			3 236.05		4.66			15 080		
	Поправки: М: =1450/4.66*1.04	

														

49.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1	2 036.55	871.32	144.34	2 036.55	871.32	144.34	16.9	12.31	20 167	14 725	1 777	
				1 020.89	76.33		1 020.89	76.33	3.59	16.9		3 665	1 290	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			900.27				80%	12 812			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			445.40				37%	5 926			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 382.21					38 905			
	
50.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1	193.63	106.22	2.82	193.63	106.22	2.82	16.9	9.63	2 223	1 795	27	
				84.59	0.18		84.59	0.18	4.74	17		401	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			101.08				80%	1 438			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			50.01				37%	665			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					344.72					4 327			
	
51.	ТЕР 13-03-001-11 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей смесью типа "Пенетрон", первый слой (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	1	244.10	73.73	12.49	244.10	73.73	12.49	16.89	3.08	1 731	1 245	38	
				157.88	0.13		157.88	0.13	2.83	17.27		447	2	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0194:[ М-(815.29=48242.00*0.0169) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			59.83				69%	860			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			44.32				48%	599			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					348.24					3 190			
	
52.	ТЕР 13-03-001-12 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей смесью типа "Пенетрон, последующий слой (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	1	191.19	73.44	12.49	191.19	73.44	12.49	16.89	3.08	1 577	1 240	38	
				105.26	0.13		105.26	0.13	2.83	17.27		298	2	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0194:[ М-(545.13=48242.00*0.0113) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			59.59				69%	857			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			44.14				48%	596			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					294.92					3 030			
	
53.	ТССЦ 402-0195 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон", кг	105	85.69			8 997.45					27 220			
				85.69			8 997.45		259.24			27 220		
	Объем: 1.05*100													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	15 131.84	1 354.16	172.14			71 893	22 882	1 880	
			13 605.55	76.77				47 129	1 297	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	11 895.79	1 354.16	172.14			56 813	22 882	1 880	
			10 369.50	76.77				32 049	1 297	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	8 997.45					27 220			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 44; %=73 - по стр. 45; %=68 - по стр. 46; %=80 - по стр. 49, 50; %=69 - по стр. 51, 52)	1 340.78					19 123			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 44, 51, 52; %=56 - по стр. 45; %=40 - по стр. 46; %=37 - по стр. 49, 50)	719.34					9 617			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	13 955.91					85 553			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 236.05					15 080			
			3 236.05					15 080		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 236.05					15 080			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	17 191.96					100 633			
	Зимние удорожания 0,516% (ГСНр81-05-02-2001 табл.2 п.1.1)	88.71					519			
	Всего с затратами на зимние удорожания	17 280.67					101 152			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	369.81					2 165			
	ИТОГО	17 650.48					103 317			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	353.01					2 066			
	ИТОГО	18 003.49					105 383			
										
	НДС 18%	3 240.63					18 969			
	ВСЕГО С НДС	21 244.12					124 352			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 340.78					19 123			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	719.34					9 617			
	
	Раздел 4.  КАHАЛИЗАЦИЯ	
	
54.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.03	775.58	765.14	10.44	23.27	22.95	0.31	16.9	9.35	391	388	3	
					4.83			0.14	1	16.89			2	
	Накладные расходы		74%			17.09				63%	246			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			11.55				40%	156			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51.90					793			
	
55.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.03	12 865.35	777.64	8.66	385.96	23.33	0.26	16.9	9.3	998	394	2	
				12 079.05	0.90		362.37	0.03	1.66	16.99		602		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			26.86				98%	386			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			16.59				56%	221			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					429.41					1 605			
	
56.	С Цена поставщик. 
Ревизия  100мм, шт	2	27.45			54.90					256			
				27.45			54.90		4.66			256		
	Поправки: М: =123/4.66*1.04	
	
57.	ТССЦ 301-7362 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 108-116 мм, шт.	2	32.65			65.29					279			
				32.65			65.29		4.27			279		
	Поправки: М: =139.4/4.27	
	
58.	ТЕР 16-07-004-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	102.08	97.09	1.21	102.08	97.09	1.21	16.9	9.69	1 674	1 641	12	
				3.78			3.78		5.65	1		21		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1011:[ М-(25.00=25.00*1) ];  ТССЦ 103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ];  ТССЦ 301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			111.65				98%	1 608			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			68.93				56%	919			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					282.67					4 201			
	
59.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	10.982	48.13	4.41	36.66	528.52	48.43	402.60	16.89	8.48	5 541	818	3 414	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			48.43				100%	818			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			29.06				60%	491			
	
60.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	10.982	16.40		16.40	180.10		180.10	1	8.87	1 598		1 598	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	1 340.12	191.80	584.48			10 737	3 241	5 029	
			486.34	0.17				1 158	2	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	631.50	143.37	1.78			3 598	2 423	17	
			486.34	0.17				1 158	2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 54; %=98 - по стр. 55, 58)	155.60					2 240			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 54; %=56 - по стр. 55, 58)	97.06					1 296			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	884.16					7 134			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	708.62	48.43	582.70			7 139	818	5 012	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 59)	48.43					818			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 59)	29.06					491			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	708.62					7 139			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	1 592.78					14 273			
	Зимние удорожания 0,516% (ГСНр81-05-02-2001 табл.2 п.1.1)	8.22					74			
	Всего с затратами на зимние удорожания	1 601.00					14 347			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	34.26					307			
	ИТОГО	1 635.26					14 654			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	32.71					293			
	ИТОГО	1 667.97					14 947			
										
	НДС 18%	300.23					2 690			
	ВСЕГО С НДС	1 968.20					17 637			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	155.60					2 240			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	97.06					1 296			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	179 023.26	14 557.18	14 689.20			776 135	246 128	89 999	
			149 699.42	799.20				438 696	13 507	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	418.86	48.68	9.97			2 515	823	30	
			360.21	0.06				1 662	2	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	336.38					1 568			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 11, 12)	46.30					668			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 11, 12)	31.68					429			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	496.84					3 612			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	173 645.00	14 189.44	13 984.73			744 113	239 913	84 004	
			145 470.87	798.97				420 193	13 503	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	57 511.71					240 296			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 23, 28, 44; %=73 - по стр. 5, 6, 45; %=80 - по стр. 7, 14, 22, 26, 27, 31, 32, 49, 50; %=71 - по стр. 9, 10; %=77 - по стр. 16, 42; %=67 - по стр. 19; %=90 - по стр. 24, 41; %=94 - по стр. 33, 35, 38, 39; %=68 - по стр. 34, 46; %=69 - по стр. 51, 52)	14 488.61					206 665			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 34; %=40 - по стр. 2, 3, 19, 46; %=48 - по стр. 4, 16, 23, 28, 42, 44, 51, 52; %=56 - по стр. 5, 6, 45; %=37 - по стр. 7, 14, 22, 26, 27, 31, 32, 49, 50; %=52 - по стр. 9, 10; %=43 - по стр. 24, 41; %=51 - по стр. 33, 35, 38, 39)	7 713.86					103 097			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	195 847.47					1 053 875			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	383.23	127.26	110.02			3 690	2 151	936	
			145.95					603		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 29)	103.08					1 484			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 29)	91.63					1 248			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	577.94					6 422			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 867.55	143.37	1.78			18 678	2 423	17	
			3 722.39	0.17				16 238	2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 54; %=98 - по стр. 55, 58)	155.60					2 240			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 54; %=56 - по стр. 55, 58)	97.06					1 296			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 120.21					22 214			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	708.62	48.43	582.70			7 139	818	5 012	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 59)	48.43					818			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 59)	29.06					491			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	708.62					7 139			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	201 751.08					1 093 262			
	Зимние удорожания 0,516% (ГСНр81-05-02-2001 табл.2 п.1.1)	1 041.04					5 641			
	Всего с затратами на зимние удорожания	202 792.12					1 098 903			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 339.75					23 517			
	ИТОГО	207 131.87					1 122 420			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 142.64					22 448			
	ИТОГО	211 274.51					1 144 868			
										
	НДС 18%	38 029.41					206 076			
	ВСЕГО С НДС	249 303.92					1 350 944			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	14 793.59					211 057			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 934.23					106 070			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»:                                                        Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»:                                                            Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)