«СОГЛАСОВАНО»	        «УТВЕРЖДАЮ»	
    Смета на сумму:	   1 435 641	руб.	    Смета на сумму:	1 435 641	руб.	
    Директор  МКУ «КР МКД»	    Исполнительный директор  ООО «МУП РСУ №24»	
		
    ________________/С.Б. Русович /	     ________________ /Н.В. Тихонова /	
		
   «______»____________________ 2014г.	    «______»____________________ 2014г.	

	
               Объект:	 Многоквартирный  дом  №33-37  по ул. Б. Хмельницкого  в г.  Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт отмостки, крылец, электропроводки и трубопроводов ХВС в местах общего пользования 	
                                                                               (во исполнение решения суда)	
Сметная стоимость:	1 435.641	тыс. руб.	
монтажных работ:	192.400	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.097	тыс. чел. ч	
Сметная заработная плата:	303.710	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Холодное водоснабжение	
	
1.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.48	2 557.56	625.61	1 931.95	1 227.63	300.29	927.33	14.41	4.42	8 426	4 327	4 099	
					176.84			84.88	1	14.39			1 221	
	Объем: 12+36													
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			381.32				84%	4 660			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			231.10				48%	2 663			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 840.05					15 749			
	
2.	ТЕРр 69-1-1 
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.05	418.14	418.14		20.91	20.91		14.4	1	301	301		
									1	1				
	Накладные расходы		78%			16.31				66%	199			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			10.46				40%	120			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.67					620			
	
3.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.096	2 646.84	648.48	43.99	254.10	62.25	4.22	14.41	8.03	1 785	897	34	
				1 954.37			187.62		4.55	1		854		
	Объем: (0.1*0.1*0.2*48)													
	Накладные расходы		99%			61.63				84%	753			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			37.35				48%	431			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					353.08					2 969			
	
4.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (ф32мм=64м, ф15мм=68м,ф20мм=30м, ф25мм=58м), 100 м трубопровода	2.2	391.23	305.70	8.28	860.71	672.54	18.22	14.4	4.52	10 357	9 685	82	
				77.25	1.29		169.95	2.84	3.47	14.45		590	41	
	Объем: 64+58+30+68													
	Накладные расходы		74%			499.78				63%	6 127			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			337.69				40%	3 890			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 698.18					20 375			
	
5.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (ф50мм=38м, ф65мм=8м), 100 м трубопровода	0.46	673.19	525.85	14.21	309.67	241.89	6.54	14.4	4.5	3 725	3 483	29	
				133.13	2.20		61.24	1.01	3.47	14.4		213	15	
	Объем: 8+38													
	Накладные расходы		74%			179.75				63%	2 204			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			121.45				40%	1 399			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					610.87					7 328			
	
6.	ТЕР 16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.68	4 943.67	2 761.82	2 074.25	3 361.69	1 878.04	1 410.49	14.41	5.84	35 612	27 063	8 237	
				107.60	303.96		73.17	206.69	4.27	14.39		312	2 974	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			2 397.44				98%	29 436			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 480.16				56%	16 821			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 239.29					81 869			
	
7.	ТССЦ 301-5601 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	68	3.74			254.32					887			
				3.74			254.32		13.04			887		
	
8.	ТССЦ 507-3336 
Труба из полипропилена PN 10/20, м	61.132	11.39			696.29					1 283			
				11.39			696.29		20.98			1 283		
	Объем: 0.68*89.9													
	
9.	Цена поставщика. 
ППР колено ф 20 90 град, шт	150	0.96			143.41			1	1	640			
				0.96			143.41		4.46	1		640		
	Поправки: М: =4.10*1.04/4.46	
	
10.	Цена поставщика. 
ППР тройник ф 20, шт	10	1.45			14.46			1	1	64			
				1.45			14.46		4.46	1		64		
	Поправки: М: =6.20*1.04/4.46	
	
11.	Цена поставщика. 
ППР переход ф 20 х1/2", шт	48	8.88			426.45			1	1	1 902			
				8.88			426.45		4.46	1		1 902		
	Поправки: М: =38.10*1.04/4.46	
	
12.	С302-0062 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в, шт.	48									6 741			
									140.43			6 741		
	
13.	Цена поставщика. 
ППР кран шаровый ф 20, шт	9	29.54			265.90			1	1	1 186			
				29.54			265.90		4.46	1		1 186		
	Поправки: М: =126.7*1.04/4.46	
	
14.	ТССЦ 507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	4.69	29.31			137.46					238			
				29.31			137.46		50.82			238		
	Объем: 0.05*93.8													
	
15.	ТЕР 16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.3	3 534.19	2 172.41	1 280.52	1 060.26	651.72	384.16	14.41	5.87	11 746	9 391	2 255	
				81.26	185.73		24.38	55.72	4.09	14.39		100	802	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			813.56				98%	9 989			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			502.28				56%	5 708			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 376.10					27 443			
	
16.	ТССЦ 301-5602 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	30	4.39			131.70					505			
				4.39			131.70		16.83			505		
	
17.	ТССЦ 507-3337 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	27.87	19.03			530.37					723			
				19.03			530.37		25.93			723		
	Объем: 0.30*92.9													
	
18.	Цена поставщика. 
ППР колено ф 25 90 град, шт	24	1.45			34.70			1	1	155			
				1.45			34.70		4.46	1		155		
	Поправки: М: =6.20*1.04/4.46	
	
19.	Цена поставщика. 
ППР тройник ф 25, шт	12	1.80			21.55			1	1	96			
				1.80			21.55		4.46	1		96		
	Поправки: М: =7.70*1.04/4.46	
	
20.	ТССЦ 507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	4.685	33.67			157.74					357			
				33.67			157.74		76.25			357		
	Объем: 0.05*93.7													
	
21.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.58	2 591.15	1 768.25	751.38	1 502.87	1 025.58	435.80	14.41	5.92	17 530	14 779	2 580	
				71.52	106.91		41.48	62.00	4.12	14.39		171	892	
	Объем: 18+40													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 250.72				98%	15 358			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			772.18				56%	8 776			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 525.77					41 663			
	
22.	ТССЦ 507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	54.404	29.31			1 594.58					2 765			
				29.31			1 594.58		50.82			2 765		
	Объем: 0.58*93.8													
	
23.	ТССЦ 301-5603 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	58	4.90			284.20					1 061			
				4.90			284.20		18.29			1 061		
	
24.	Цена поставщика. 
ППР тройник ф32, шт	12	4.08			48.97			1	1	218			
				4.08			48.97		4.46	1		218		
	Поправки: М: =17.50*1.04/4.46	
	
25.	Цена поставщика. 
ППР колено ф 32 90 град, шт	20	2.40			48.04			1	1	214			
				2.40			48.04		4.46	1		214		
	Поправки: М: =10.30*1.04/4.46	
	
26.	Цена поставщика. 
ППР кран шаровый  ф 32, шт	6	73.50			441.00			1	1	1 967			
				73.50			441.00		4.46	1		1 967		
	Поправки: М: =315.2*1.04/4.46	
	
27.	Цена поставщика. 
Разборное соединение ф32*1"мм, шт	6	44.44			266.67			1	1	1 189			
				44.44			266.67		4.46	1		1 189		
	Поправки: М: =190.6*1.04/4.46	
	
28.	ТССЦ 507-3340 
Труба из полипропилена PN 10/50, м	4.73	45.47			215.07					544			
				45.47			215.07		114.93			544		
	Объем: 0.05*94.6													
	
29.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.64	3 432.88	2 357.66	944.60	2 197.04	1 508.90	604.54	14.41	5.93	25 689	21 743	3 585	
				130.62	133.64		83.60	85.53	4.31	14.39		360	1 231	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 833.59				98%	22 515			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 132.05				56%	12 865			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 162.68					61 069			
	
30.	ТССЦ 507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	59.968	33.67			2 019.12					4 573			
				33.67			2 019.12		76.25			4 573		
	Объем: 64*0.937													
	
31.	ТССЦ 301-5604 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	64	5.67			362.88					1 353			
				5.67			362.88		21.14			1 353		
	
32.	Цена поставщика. 
ППР кран шаровый  ф 40, шт	6	79.98			479.89			1	1	2 140			
				79.98			479.89		4.46	1		2 140		
	Поправки: М: =343*1.04/4.46	
	
33.	Цена поставщика. 
ППР колено ф 40 90 град, шт	15	5.18			77.65			1	1	346			
				5.18			77.65		4.46	1		346		
	Поправки: М: =22.20*1.04/4.46	
	
34.	Цена поставщика. 
ППР тройник ф40, шт	18	5.92			106.61			1	1	475			
				5.92			106.61		4.46	1		475		
	Поправки: М: =25.40*1.04/4.46	
	
35.	ТССЦ 507-3341 
Труба из полипропилена PN 10/63, м	4.73	71.43			337.86					926			
				71.43			337.86		195.75			926		
	Объем: 0.05*94.6													
	
36.	ТЕР 16-04-002-06 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	0.38	4 203.09	1 970.56	2 098.82	1 597.18	748.81	797.55	14.41	5.87	15 662	10 790	4 682	
				133.72	304.88		50.81	115.85	3.74	14.39		190	1 667	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			994.36				98%	12 208			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			613.91				56%	6 976			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 205.45					34 846			
	
37.	ТССЦ 507-3341 
Труба из полипропилена PN 10/63, м	35.948	71.43			2 567.77					7 037			
				71.43			2 567.77		195.75			7 037		
	Объем: 0.38*94.6													
	
38.	ТССЦ 301-5606 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт.	38	6.81			258.78					1 019			
				6.81			258.78		26.81			1 019		
	
39.	Цена поставщика. 
ППР колено ф 63 90 град, шт	10	18.49			184.91			1	1	825			
				18.49			184.91		4.46	1		825		
	Поправки: М: =79.30*1.04/4.46	
	
40.	Цена поставщика. 
ППР тройник ф63, шт	6	25.58			153.48			1	1	685			
				25.58			153.48		4.46	1		685		
	Поправки: М: =109.70*1.04/4.46	
	
41.	ТЕР 16-04-002-07 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода	0.08	4 986.32	2 261.30	2 640.44	398.91	180.90	211.23	14.41	5.86	3 876	2 607	1 238	
				84.59	384.38		6.77	30.75	4.66	14.39		32	442	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			243.40				98%	2 988			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			150.27				56%	1 707			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					792.58					8 571			
	
42.	ТССЦ 301-5607 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм, шт.	8	9.29			74.32					294			
				9.29			74.32		36.73			294		
	
43.	ТССЦ 507-3342 
Труба из полипропилена PN 10/75, м	7.792	97.11			756.68					2 254			
				97.11			756.68		289.26			2 254		
	Объем: 0.08*97.4													
	
44.	Цена поставщика. 
ППР колено ф 75*90, шт	10	29.78			297.78			1	1	1 328			
				29.78			297.78		4.46	1		1 328		
	Поправки: М: =127.7*1.04/4.46	
	
45.	Цена поставщика. 
ППР тройник ф75, шт	10	40.11			401.08			1	1	1 789			
				40.11			401.08		4.46	1		1 789		
	Поправки: М: =172.0*1.04/4.46	
	
46.	Цена поставщика. 
ППР переходник  ф 75*2 1/2"мм, шт	1	210.63			210.63			1	1	939			
				210.63			210.63		4.46	1		939		
	Поправки: М: =903.3*1.04/4.46	
	
47.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	26.6	216.50	51.10	39.33	5 758.94	1 359.30	1 046.18	14.41	7.86	38 173	19 587	8 223	
				126.07			3 353.46		3.09	1		10 362		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			1 223.37				77%	15 082			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			815.58				48%	9 402			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 797.89					62 657			
	
48.	ТССЦ 104-0843 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м	33	6.14			202.62					1 034			
				6.14			202.62		31.33			1 034		
	Объем: 30*1.1													
	
49.	ТССЦ 104-0842 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м	74.8	5.41			404.67					1 958			
				5.41			404.67		26.18			1 958		
	Объем: 68*1.1													
	
50.	ТССЦ 104-0844 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	63.8	7.80			497.64					2 301			
				7.80			497.64		36.06			2 301		
	Объем: 58*1.1													
	
51.	ТССЦ 104-0845 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	70.4	8.63			607.55					2 971			
				8.63			607.55		42.2			2 971		
	Объем: 64*1.1													
	
52.	ТССЦ 104-0847 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм, м	41.8	10.91			456.04					2 196			
				10.91			456.04		52.54			2 196		
	Объем: 38*1.1													
	
53.	ТССЦ 104-0848 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм, м	41.8	12.01			502.02					2 613			
				12.01			502.02		62.5			2 613		
	Объем: 38*1.1													
	
54.	ТССЦ 104-0849 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм, м	8.8	15.16			133.41					566			
				15.16			133.41		64.36			566		
	Объем: 8*1.1													
	
55.	ТЕРр 65-3-17 
Снятие водомерных узлов массой до 100 кг, 100 шт. арматуры	0.01	1 708.87	964.73	744.14	17.09	9.65	7.44	14.4	6.4	187	139	48	
					110.08			1.10	1	14.43			16	
	Накладные расходы		74%			7.96				63%	98			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			5.38				40%	62			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.42					347			
	
56.	ТЕР 16-06-001-01 
Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм, 1 узел	1	2 887.20	126.52	22.17	2 887.20	126.52	22.17	14.4	6.35	10 753	1 822	141	
				2 738.51	0.90		2 738.51	0.90	3.21	14.48		8 791	13	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			146.53				98%	1 798			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			90.47				56%	1 028			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 124.20					13 579			
	
57.	ТЕР 16-05-001-03 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт.	5	110.98	38.67	14.19	554.89	193.34	70.95	14.4	6.04	4 020	2 784	429	
				58.12	0.45		290.60	2.25	2.78	14.47		808	33	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 507-0986:[ М-(226.00=113.00*2) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			224.93				98%	2 761			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			138.87				56%	1 578			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					918.69					8 358			
	
58.	Цена поставщика. 
ППР кран шаровый ф 63, шт	1	237.54			237.54			1	1	1 059			
				237.54			237.54		4.46	1		1 059		
	Поправки: М: =1018.70*1.04/4.46	
	
59.	С302-0073 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/н, шт.	3									4 798			
									1 599.44			4 798		
	
60.	ТССЦ 301-1665 
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт.	1	94.08			94.08					464			
				94.08			94.08		463.53			464		
	
61.	ТЕР 18-06-007-04 
Установка фильтров диаметром 50 мм, 10 фильтров	0.1	3 354.76	134.98	126.86	335.48	13.50	12.69	14.4	6.7	2 302	194	85	
				3 092.93	1.14		309.29	0.11	6.54	14.29		2 023	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			15.65				98%	192			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			9.66				56%	110			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					360.79					2 604			
	
62.	ТЕР 16-07-003-06 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	1	140.31	90.60	11.46	140.31	90.60	11.46	14.4	5.44	1 508	1 305	62	
				38.25	0.23		38.25	0.23	3.7	14.47		142	3	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			104.45				98%	1 282			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			64.49				56%	732			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					309.25					3 522			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	39 622.77	9 084.74	5 970.97			260 330	130 897	35 809	
			24 567.02	649.86				93 626	9 352	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	9 012.94					20 700			
			9 012.94					20 700		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	9 012.94					20 700			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	9 012.94					20 700			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	13 926.25	1 742.75	1 977.73			79 541	25 112	12 356	
			10 205.75	84.88				42 072	1 221	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	6 664.67					30 856			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 3; %=66 - по стр. 2; %=77 - по стр. 47)	1 682.63					20 694			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 47; %=40 - по стр. 2)	1 094.49					12 616			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	16 703.37					112 851			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	16 683.58	7 341.99	3 993.24			160 089	105 785	23 453	
			5 348.33	564.98				30 854	8 131	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 4, 5, 55; %=98 - по стр. 6, 15, 21, 29, 36, 41, 56, 57, 61, 62)	8 712.11					106 955			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 4, 5, 55; %=56 - по стр. 6, 15, 21, 29, 36, 41, 56, 57, 61, 62)	5 418.85					61 652			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	30 814.54					328 696			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	56 530.85					462 247			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 209.76					9 892			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	57 740.61					472 139			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	1 154.81					9 443			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	58 895.42					481 582			
	НДС	10 601.18					86 685			
	Всего с НДС	69 496.60					568 267			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 394.74					127 649			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 513.34					74 268			
	
	Раздел 2.  Отмостка	
	
63.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	6.76	363.53	86.00	277.53	2 457.46	581.36	1 876.10	14.4	4.42	16 664	8 372	8 292	
					25.40			171.70	1	14.39			2 471	
	Объем: (55+12.6)*0.1*1													
	Накладные расходы		99%			745.53				84%	9 108			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			451.84				48%	5 205			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 654.83					30 977			
	
64.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.14196	1 466.39	1 466.39		208.17	208.17		14.4	1	2 998	2 998		
									1	1				
	Объем: 67.6*0.21*1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			149.88				61%	1 829			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			79.10				31%	929			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					437.16					5 756			
	
65.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.2028	3 001.78	246.00	111.59	608.76	49.89	22.63	14.41	3.96	2 546	719	90	
				2 644.20			536.24		3.24	1		1 737		
	Объем: 67.6*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			54.88				93%	669			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			33.93				54%	388			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					697.56					3 603			
	
66.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных (H=0.15м), 1 м3 подстилающего слоя	10.14	452.40	40.32	76.78	4 587.38	408.83	778.50	14.41	4.53	27 438	5 891	3 527	
				335.31	7.73		3 400.04	78.33	5.3	14.39		18 020	1 127	
	Объем: 67.6*1*0.15													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			540.75				94%	6 597			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			311.78				51%	3 579			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 439.91					37 614			
	
67.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных (H=0.06м), 1 м3 подстилающего слоя	4.056	730.22	37.46	0.38	2 961.77	151.92	1.52	14.4	5.17	15 928	2 188	8	
				692.39			2 808.33		4.89	1		13 733		
	Объем: 67.6*1*0.06													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			168.63				94%	2 057			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			97.23				51%	1 116			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 227.63					19 101			
	
68.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.126412	464.61	136.64	50.60	58.73	17.27	6.40	14.4	7.19	481	249	46	
				277.37	3.03		35.06	0.38	5.32	14.36		187	5	
	Объем: 67.6*1.87/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			16.77				80%	203			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			9.71				44%	112			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					85.21					796			
	
69.	ТССЦ 101-3892 
Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм, м2	67.6	15.18			1 026.17					4 266			
				15.18			1 026.17		63.11			4 266		
	
70.	ТЕР 27-04-016-04 
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной, 1000 м2 поверхности	0.0676	1 014.10	298.10	714.55	68.55	20.15	48.30	14.41	6.05	583	290	292	
				1.45	88.81		0.10	6.00	4.1	14.41			87	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			33.47				109%	411			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			21.18				65%	245			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.20					1 239			
	
71.	ТССЦ 101-2198 
Геоткань, м2	67.6	8.08			546.21					2 435			
				8.08			546.21		36.02			2 435		
	
72.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.14196	490.29	490.29		69.60	69.60		14.4	1	1 002	1 002		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			50.11				61%	611			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			26.45				31%	311			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					146.16					1 924			
	
73.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	40.4248	7.56		7.56	305.68		305.68		6.07	1 855		1 855	
										1				
	Объем: (6.76*2.2)+(14.196*1.8)													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
74.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., т	40.4248	27.63		27.63	1 116.84		1 116.84		6.07	6 779		6 779	
										1				
	Объем: (6.76*2.2)+(14.196*1.8)													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	14 015.32	1 507.19	4 155.97			82 975	21 709	20 889	
			8 352.15	256.41				40 378	3 690	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 015.32	1 507.19	4 155.97			82 975	21 709	20 889	
			8 352.15	256.41				40 378	3 690	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 572.38					6 701			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 63; %=61 - по стр. 64, 72; %=93 - по стр. 65; %=94 - по стр. 66, 67; %=80 - по стр. 68; %=109 - по стр. 70)	1 760.02					21 485			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 63; %=31 - по стр. 64, 72; %=54 - по стр. 65; %=51 - по стр. 66, 67; %=44 - по стр. 68; %=65 - по стр. 70)	1 031.21					11 885			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	16 806.55					116 345			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	16 806.55					116 345			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	359.66					2 490			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	17 166.21					118 835			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	343.32					2 377			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	17 509.53					121 212			
	НДС	3 151.72					21 818			
	Всего с НДС	20 661.25					143 030			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 760.02					21 485			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 031.21					11 885			
	
	Раздел 3.  Крыльца	
	
75.	ТЕР 46-04-003-07 
Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 ( лестничные марши), 1 м3	9.9	1 545.02	216.66	1 277.14	15 295.70	2 144.93	12 643.69	14.4	4.41	88 410	30 887	55 759	
				51.22	116.56		507.08	1 153.94	3.48	14.39		1 765	16 605	
	Накладные расходы		99%			3 265.88				84%	39 893			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 979.32				48%	22 796			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 540.90					151 099			
	
76.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	2.74	218.68	77.46	141.22	599.18	212.24	386.94	14.4	4.42	4 767	3 056	1 710	
					12.93			35.43	1	14.39			510	
	Накладные расходы		99%			245.19				84%	2 995			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			148.60				48%	1 712			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					992.98					9 474			
	
77.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.009	1 466.39	1 466.39		13.20	13.20		14.4	1	190	190		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			9.50				61%	116			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			5.02				31%	59			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.72					365			
	
78.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	0.55	203.51	35.93	41.45	111.93	19.76	22.80	14.41	4.58	871	285	104	
				126.13	4.21		69.37	2.32	6.95	14.4		482	33	
	Объем: 0.05+0.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			24.51				94%	299			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			14.13				51%	162			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					150.57					1 332			
	
79.	ТЕР 11-01-004-05 
Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности	0.01	1 645.01	360.09	234.96	16.45	3.60	2.35	14.41	3.61	123	52	8	
				1 049.96	2.91		10.50	0.03	6.01	14.4		63		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			4.03				94%	49			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			2.32				51%	27			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22.80					198			
	
80.	ТЕР 06-01-035-01 
Устройство лестничных маршей, прим, 100 м3 железобетона в деле	0.099	175 060.51	11 114.32	11 145.50	17 330.99	1 100.32	1 103.40	14.41	7.1	102 957	15 856	7 834	
				152 800.69	1 340.75		15 127.27	132.73	5.24	14.38		79 267	1 909	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 171.40				80%	14 212			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			678.18				44%	7 817			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 180.57					124 986			
	
81.	ТЕР 08-02-001-01 
Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м (подпорные стенки), 1 м3 кладки	3.29	1 353.07	54.77	48.60	4 451.62	180.21	159.89	14.4	7.71	20 109	2 595	1 233	
				1 249.70	7.55		4 111.51	24.84	3.96	14.39		16 282	357	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			225.56				93%	2 745			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			139.43				54%	1 594			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 816.61					24 448			
	
82.	ТЕР 09-03-050-01 
Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (обрамление лестницы), 100 м плинтуса	0.39	215.47	145.14	57.95	84.03	56.61	22.60	14.4	3.99	922	815	90	
				12.38			4.83		3.39	1		16		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 201-0822:[ М-(43.59=10897.91*0.004) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			45.85				69%	562			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			40.76				58%	473			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					170.64					1 957			
	
83.	ТССЦ 101-1641 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.14703	5 326.70			783.18					4 005			
				5 326.70			783.18		27 242.64			4 005		
	Объем: 39*0.00377													
	
84.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.24	63.27	49.68	13.59	15.18	11.92	3.26	14.4	2.12	179	172	7	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			9.30				66%	114			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			5.96				40%	69			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.44					361			
	
85.	ТЕРр 69-2-2 
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий	0.24	60.84	47.78	13.06	14.60	11.47	3.13	14.4	2.12	172	165	7	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			8.95				66%	109			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			5.74				40%	66			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29.28					347			
	
86.	ТЕР 06-01-015-07 
Установка закладных деталей весом до 4 кг, 1 т	0.07742	13 072.02	2 390.10	47.91	1 012.04	185.04	3.71	14.4	7.2	6 783	2 665	27	
				10 634.00	2.84		823.28	0.22	4.97	14.36		4 092	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			176.00				80%	2 134			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			101.89				44%	1 174			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 289.93					10 091			
	
87.	ТЕР 11-01-004-05 
Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности	0.06	1 764.02	432.11	281.96	105.84	25.93	16.92	14.41	3.61	813	374	61	
				1 049.96	3.50		63.00	0.21	6.01	14.4		379	3	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			29.02				94%	354			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			16.73				51%	192			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					151.59					1 360			
	
88.	ТЕР 11-01-004-06 
Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 (до 4мм), 100 м2 изолируемой поверхности	0.06	1 180.59	291.59	289.50	70.84	17.50	17.37	14.41	3.69	572	252	64	
				599.50	3.87		35.97	0.23	7.11	14.45		256	3	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*2, Н4= 1.25*1.2*2, Н5= 1.15*1.2*2, Н48= 2	
	Накладные расходы		111%			19.68				94%	240			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			11.35				51%	130			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					101.87					942			
	
89.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.036465	502.06	163.97	60.72	18.31	5.98	2.21	14.4	7.19	156	86	16	
				277.37	3.63		10.11	0.13	5.32	14.36		54	2	
	Объем: 19.5*1.87/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			5.80				80%	70			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3.36				44%	39			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.48					265			
	
90.	ТССЦ 101-3891 
Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм, м2	19.5	22.70			442.65					1 839			
				22.70			442.65		94.33			1 839		
	
91.	ТЕР 11-01-011-03 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.195	1 928.43	387.07	55.41	376.04	75.48	10.81	14.4	7.22	2 588	1 087	78	
				1 485.95	20.51		289.76	4.00	4.91	14.43		1 423	58	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			88.22				94%	1 076			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			50.87				51%	584			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					515.13					4 248			
	
92.	ТЕР 11-01-011-04 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (толщиной 50 мм), 100 м2 стяжки	0.195	2 300.78	28.57	62.18	448.65	5.57	12.12	14.4	6.98	2 285	80	85	
				2 210.04	20.33		430.96	3.96	4.92	14.45		2 120	57	
	Начисления: Н1= 6, Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			10.58				94%	129			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			6.10				51%	70			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					465.33					2 484			
	
93.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, прим, 100 м2 поверхности	0.3588	1 043.83	675.65	13.36	374.53	242.42	4.79	14.4	8.02	4 301	3 491	38	
				354.82			127.31		6.06	1		771		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			191.51				67%	2 339			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			121.21				40%	1 396			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					687.25					8 036			
	
94.	ТССЦ 101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	39.468	12.74			502.82					1 011			
				12.74			502.82		25.61			1 011		
	Объем: 0.3588*110													
	
95.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.3588	2 074.12	832.23	83.91	744.20	298.60	30.11	14.4	8.91	6 305	4 300	268	
				1 157.98	39.06		415.48	14.02	4.18	14.39		1 737	202	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			296.99				80%	3 602			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			146.93				37%	1 666			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 188.12					11 572			
	
96.	ТЕР 15-04-012-01 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3588	2 512.50	159.37	15.75	901.48	57.18	5.65	14.4	7.97	3 493	823	45	
				2 337.38			838.65		3.13	1		2 625		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			54.32				80%	658			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			26.87				37%	305			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					982.68					4 456			
	
97.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн.	26.712	7.56		7.56	201.99		201.99		6.07	1 226		1 226	
										1				
	Объем: 9.9*2.2+2.74*1.8													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
98.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн.	26.712	27.63		27.63	737.99		737.99		6.07	4 480		4 480	
										1				
	Объем: 9.9*2.2+2.74*1.8													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	44 653.44	4 667.96	15 391.73			258 557	67 231	73 140	
			24 593.73	1 372.06				118 187	19 742	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	44 569.41	4 611.35	15 369.13			257 635	66 416	73 050	
			24 588.90	1 372.06				118 171	19 742	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 728.65					6 855			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 75, 76; %=61 - по стр. 77; %=94 - по стр. 78, 79, 87, 88, 91, 92; %=80 - по стр. 80, 86, 89, 95, 96; %=93 - по стр. 81; %=66 - по стр. 84, 85; %=67 - по стр. 93)	5 836.43					71 135			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 75, 76; %=31 - по стр. 77; %=51 - по стр. 78, 79, 87, 88, 91, 92; %=44 - по стр. 80, 86, 89; %=54 - по стр. 81; %=40 - по стр. 84, 85, 93; %=37 - по стр. 95, 96)	3 464.01					39 856			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	53 869.85					368 626			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	84.03	56.61	22.60			922	815	90	
			4.83					16		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 82)	45.85					562			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 82)	40.76					473			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	170.64					1 957			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	54 040.49					370 583			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 156.47					7 930			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	55 196.96					378 513			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	1 103.94					7 570			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	56 300.90					386 083			
	НДС	10 134.16					69 495			
	Всего с НДС	66 435.06					455 578			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 882.28					71 697			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 504.77					40 329			
	
	Раздел 4.  Замена электропроводки	
	
99.	ТЕРм 08-02-407-01 
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	3	1 214.02	368.86	236.64	3 642.05	1 106.57	709.92	14.4	5.49	34 053	15 935	3 897	
				608.52	8.52		1 825.56	25.56	7.79	14.38		14 221	368	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 075.52				81%	13 205			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			735.88				52%	8 478			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 453.46					55 736			
	
100.	ТЕРм 08-02-407-03 
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м	0.6	1 832.64	567.66	357.76	1 099.58	340.60	214.65	14.4	5.96	8 884	4 905	1 279	
				907.22	16.49		544.33	9.89	4.96	14.39		2 700	142	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			332.97				81%	4 088			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			227.82				52%	2 624			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 660.36					15 597			
	
101.	ТЕРм 08-02-411-01 
Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м	0.95	2 753.44	415.57	266.92	2 615.77	394.79	253.57	14.4	5.12	13 613	5 685	1 298	
				2 070.95	3.98		1 967.40	3.78	3.37	14.39		6 630	54	
	Объем: 75+20													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			378.64				81%	4 649			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			259.07				52%	2 984			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 253.48					21 246			
	
102.	ТЕРм 08-02-412-02 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	3.4	219.41	80.72	6.43	745.98	274.46	21.87	14.4	6.18	5 994	3 952	135	
				132.25	0.36		449.65	1.22	4.24	14.47		1 907	18	
	Объем: 170+170													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			261.90				81%	3 216			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			179.19				52%	2 064			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 187.07					11 274			
	
103.	ТЕРм 08-02-412-03 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	0.55	264.30	94.13	12.86	145.37	51.77	7.08	14.4	6.18	1 131	745	44	
				157.31	0.72		86.52	0.40	3.95	14.48		342	6	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			49.56				81%	608			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.91				52%	391			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					228.84					2 130			
	
104.	ТЕРм 08-02-412-06 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2, 100 м	0.4	540.85	215.57	80.40	216.34	86.23	32.16	14.4	6.18	1 834	1 242	199	
				244.88	4.54		97.95	1.81	4.02	14.37		394	26	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			83.64				81%	1 027			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			57.23				52%	659			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					357.20					3 520			
	
105.	ТЕРм 08-03-591-01 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.1	929.15	498.65	43.75	92.92	49.86	4.38	14.41	4.08	835	719	18	
				386.75	0.54		38.68	0.05	2.55	14.49		99	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			47.41				81%	583			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			32.44				52%	374			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					172.78					1 793			
	
106.	ТЕРм 08-03-591-02 
Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.03	482.60	406.49	12.86	14.48	12.19	0.39	14.41	6.18	186	176	2	
				63.25	0.72		1.90	0.02	4.19	14.48		8		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			11.60				81%	143			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.94				52%	92			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.02					420			
	
107.	ТЕРм 08-03-593-01 
Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды, 100 шт.	0.44	4 303.38	608.47	1 768.87	1 893.49	267.73	778.30	14.41	7.09	11 961	3 858	5 518	
				1 926.04	658.61		847.46	289.79	3.05	14.43		2 585	4 182	
	Объем: 18+26													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			529.64				81%	6 512			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			362.39				52%	4 181			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 785.52					22 654			
	
	Материалы	
	
108.	ТССЦ 103-0001 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм, м	150	9.21			1 381.50					4 859			
				9.21			1 381.50		32.39			4 859		
	
109.	ТССЦ 103-0002 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм, м	150	11.44			1 716.00					5 690			
				11.44			1 716.00		37.93			5 690		
	
110.	ТССЦ 103-0005 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм, м	60	27.07			1 624.20					5 578			
				27.07			1 624.20		92.97			5 578		
	
111.	ТССЦ 101-2162 
Рукава металлические РЗ-Ц-Х диаметром условного прохода: 25 мм, м	75	4.73			354.75					2 353			
				4.73			354.75		31.37			2 353		
	Объем: 20+55													
	
112.	ТССЦ 101-3131 
Рукава металлические диаметром 20 мм РЗ-Ц-Х, м	20	3.58			71.60					435			
				3.58			71.60		21.75			435		
	
113.	ТССЦ 501-8190 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.3468	3 246.49			1 125.88					8 034			
				3 246.49			1 125.88		23 167.09			8 034		
	Объем: 340*1.02													
	
114.	ТССЦ 501-8194 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 4,0 мм2, 1000 м	0.0561	7 070.26			396.64					2 987			
				7 070.26			396.64		53 236.21			2 987		
	Объем: 55*1.02													
	
115.	ТССЦ 501-8274 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 5 и сечением 25 мм2, 1000 м	0.0408	87 617.62			3 574.80					19 478			
				87 617.62			3 574.80		477 392.03			19 478		
	Объем: 40*1.02													
	
116.	Цена поставщика. 
Выключатель однополюсный для открытой установки 1Р44, шт	10	15.01			150.11			1	1	670			
				15.01			150.11		4.46	1		670		
	Поправки: М: =65*1.03/4.46	
	
117.	Цена поставщика. 
Выключатель однополюсный для скрытой установки, шт	3	8.08			24.25			1	1	108			
				8.08			24.25		4.46	1		108		
	Поправки: М: =35*1.03/4.46	
	
118.	ТССЦ 503-0530 
Разветвительная коробка У-198, шт.	27	8.20			221.40					651			
				8.20			221.40		24.12			651		
	
119.	Цена поставщика. 
Светильник с лампами накаливания до 60 Вт, шт	44	38.85			1 709.19			1	1	7 623			
				38.85			1 709.19		4.46	1		7 623		
	Поправки: М: =165*1.05/4.46	
	
120.	ТССЦ 509-0741 
Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100, 10 шт.	4.4	35.22			154.97					462			
				35.22			154.97		105.07			462		
	
	Строительные работы	
	
121.	ТЕРр 67-4-3 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.44	53.31	52.33	0.98	23.46	23.03	0.43	14.4	7.35	335	332	3	
					0.39			0.17	1	14.33			2	
	Накладные расходы		85%			19.72				72%	240			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.08				52%	174			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58.26					749			
	
122.	ТЕРр 67-4-1 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.13	48.36	48.36		6.29	6.29		14.4	1	91	91		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			5.35				72%	66			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.09				52%	47			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.73					204			
	
123.	ТЕРр 67-3-1 
Демонтаж кабеля, 100 м	1.4	80.15	79.82	0.33	112.21	111.75	0.46	14.4	7.27	1 613	1 609	3	
					0.13			0.18	1	14.31			3	
	Накладные расходы		85%			95.14				72%	1 161			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			72.75				52%	838			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					280.11					3 612			
	
124.	ТЕРр 67-1-1 
Демонтаж скрытой электропроводки, 100 м	1.7	21.03	21.03		35.75	35.75		14.4	1	515	515		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			30.39				72%	371			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.24				52%	268			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					89.38					1 154			
	
125.	ТЕР 46-03-011-02 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2, 100 м борозд	0.55	962.69	235.71	726.98	529.48	129.64	399.84	14.41	4.42	3 635	1 868	1 767	
					66.54			36.60	1	14.39			527	
	Накладные расходы		99%			164.58				84%	2 012			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			99.74				48%	1 150			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					793.80					6 796			
	
126.	ТЕР 46-03-010-01 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.25	687.25	153.07	534.18	171.81	38.27	133.55	14.41	4.42	1 142	551	590	
					48.89			12.22	1	14.39			176	
	Накладные расходы		99%			49.99				84%	611			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			30.29				48%	349			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					252.09					2 102			
	
127.	ТЕР 46-03-009-07 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см, 100 шт.	0.06	3 160.84	728.55	2 432.29	189.65	43.71	145.94	14.41	4.37	1 268	630	638	
					237.28			14.24	1	14.39			205	
	Накладные расходы		99%			57.37				84%	701			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			34.77				48%	401			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					281.79					2 370			
	
128.	ТЕР 46-03-009-01 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.	0.06	1 748.93	352.69	1 396.24	104.94	21.16	83.77	14.41	4.42	675	305	370	
					127.80			7.67	1	14.39			110	
	Накладные расходы		99%			28.54				84%	349			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			17.30				48%	199			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					150.78					1 223			
	
129.	ТЕР 46-03-017-01 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.15	1 944.70	473.27	25.13	291.71	70.99	3.77	14.41	7.97	2 149	1 023	30	
				1 446.30			216.95		5.05	1		1 096		
	Накладные расходы		99%			70.28				84%	859			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			42.59				48%	491			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					404.58					3 499			
	
130.	ТЕР 46-03-017-06 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.15	2 044.21	521.66	40.95	306.63	78.25	6.14	14.41	8.03	2 128	1 128	49	
				1 481.60			222.24		4.28	1		951		
	Накладные расходы		99%			77.47				84%	948			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			46.95				48%	541			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					431.05					3 617			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	24 743.20	3 143.04	2 796.22			150 970	45 269	15 840	
			18 803.93	403.60				89 861	5 820	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	16 117.38	2 761.02	2 023.21			112 657	39 764	12 396	
			11 333.14	332.87				60 498	4 802	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	5 473.69					31 612			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 99-107; %=72 - по стр. 121-124)	2 921.48					35 869			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 99-107, 121-124)	2 011.03					23 174			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	21 049.89					171 700			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 904.12	382.02	773.01			22 186	5 505	3 444	
			2 749.09	70.73				13 236	1 018	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 309.90					11 189			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 125-130)	448.22					5 479			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 125-130)	271.65					3 131			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 623.99					30 796			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 721.70					16 127			
			4 721.70					16 127		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 721.70					16 127			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	30 395.58					218 623			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	650.47					4 679			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	31 046.05					223 302			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	620.92					4 466			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	31 666.97					227 768			
	НДС	5 700.05					40 998			
	Всего с НДС	37 367.02					268 766			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 369.70					41 348			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 282.68					26 305			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	123 034.73	18 402.93	28 314.89			752 832	265 106	145 678	
			76 316.83	2 681.93				342 052	38 604	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	25 130.32	2 761.02	2 023.21			133 357	39 764	12 396	
			20 346.08	332.87				81 198	4 802	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	14 486.63					52 312			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 99-107; %=72 - по стр. 121-124)	2 921.48					35 869			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 99-107, 121-124)	2 011.03					23 174			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	30 062.83					192 400			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	76 415.10	8 243.31	22 275.84			442 337	118 742	109 739	
			45 895.89	1 784.08				213 857	25 671	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	12 275.60					55 601			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 3, 63, 75, 76, 125-130; %=66 - по стр. 2, 84, 85; %=77 - по стр. 47; %=61 - по стр. 64, 72, 77; %=93 - по стр. 65, 81; %=94 - по стр. 66, 67, 78, 79, 87, 88, 91, 92; %=80 - по стр. 68, 80, 86, 89, 95, 96; %=109 - по стр. 70; %=67 - по стр. 93)	9 727.30					118 793			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 47, 63, 75, 76, 125-130; %=40 - по стр. 2, 84, 85, 93; %=31 - по стр. 64, 72, 77; %=54 - по стр. 65, 81; %=51 - по стр. 66, 67, 78, 79, 87, 88, 91, 92; %=44 - по стр. 68, 80, 86, 89; %=65 - по стр. 70; %=37 - по стр. 95, 96)	5 861.36					67 488			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	92 003.76					628 618			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	84.03	56.61	22.60			922	815	90	
			4.83					16		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 82)	45.85					562			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 82)	40.76					473			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	170.64					1 957			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	21 405.28	7 341.99	3 993.24			176 216	105 785	23 453	
			10 070.03	564.98				46 981	8 131	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 4, 5, 55; %=98 - по стр. 6, 15, 21, 29, 36, 41, 56, 57, 61, 62)	8 712.11					106 955			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 4, 5, 55; %=56 - по стр. 6, 15, 21, 29, 36, 41, 56, 57, 61, 62)	5 418.85					61 652			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	35 536.24					344 823			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	157 773.47					1 167 798			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	3 376.35					24 991			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	161 149.82					1 192 789			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	3 223.00					23 856			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	164 372.82					1 216 645			
	НДС	29 587.11					218 996			
	Всего с НДС	193 959.93					1 435 641			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	21 406.74					262 179			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	13 332.00					152 787			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)