«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	620 037	руб.	Смета на сумму:	620 037	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Уют-Сервис»	
________________ /_С.Б.Русович_______ /	________________ /_О.Б. Манойло______ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома №20-22 по ул.Восточная, №47-49 по ул.Тихорецкая в г.Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Восточная №20-22, ул. Тихорецкая №47-49	
Сметная стоимость:	620.037	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.569	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	92.000	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Тротуар	
	
1.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.072	6 900.71	2 146.35	4 754.36	496.85	154.54	342.31	16.9	5.36	4 446	2 612	1 835	
					473.09			34.06	1	16.9			576	
	Объем: 180*0.04													
	Накладные расходы		104%			196.14				88%	2 805			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			113.16				48%	1 530			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					806.15					8 782			
	
2.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	14.4	48.13	4.41	36.66	693.01	63.50	527.90	16.9	8.6	7 330	1 073	4 540	
									1	1				
	Объем: 7.2*2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			63.50				100%	1 073			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			38.10				60%	644			
	
3.	ТССЦпг 03-21-01-008 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км, 1 т груза	14.4	11.68		11.68	168.19		168.19		9.24	1 554		1 554	

4.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.45	1 275.12	1 275.12		573.80	573.80		16.9	1	9 697	9 697		
									1	1				
	Объем: 180*0.25													
	Накладные расходы		72%			413.14				61%	5 915			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			218.04				31%	3 006			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 204.98					18 618			
	
5.	ТССЦпг 01-01-01-039 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза	72	4.48		3.78	322.85		272.16	1	8.62	3 228		2 346	
					0.44			31.68	1	17.39			551	
	Объем: 45*1.6													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			31.68				100%	551			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			19.01				60%	331			
	
6.	ТССЦпг 03-21-01-008 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км, 1 т груза	72	11.68		11.68	840.96		840.96		9.24	7 770		7 770	
														
	Объем: 45*1.6													
	
7.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.045	344.93	24.76	314.90	15.52	1.11	14.17	16.9	9	147	19	128	
				5.27	49.16		0.24	2.21	4.59	16.91		1	37	
	Накладные расходы		86%			2.86				73%	41			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1.43				34%	19			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.80					207			
	
8.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.36	2 520.14	133.78	2 368.36	907.25	48.16	852.61	16.9	5.91	5 882	814	5 039	
				18.00	198.48		6.48	71.45	4.43	16.91		29	1 208	
	Объем: 180*0.2													
	Накладные расходы		128%			153.10				109%	2 204			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			96.88				65%	1 314			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 157.23					9 400			
	
9.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	39.6	104.66			4 144.54					19 462			
				104.66			4 144.54		491.47			19 462		
	Объем: 36*1.10													
	
10.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.09	540.62		540.62	48.66		48.66	1	8.46	412		412	
					59.01			5.31	4.83	16.91			90	
	Объем: 180*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		128%			6.80				109%	98			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			4.30				65%	59			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					59.76					569			
	
11.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	9.18	280.61			2 576.00					19 167			
				280.61			2 576.00		2 087.9			19 167		
	Объем: 9*1.02													
	
12.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	18	144.06	122.25	15.86	2 593.08	2 200.50	285.48	16.91	5.48	39 275	37 210	1 564	
				5.95	0.73		107.10	13.14	4.67	16.79		500	221	
	Накладные расходы		128%			2 833.46				109%	40 800			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 793.05				65%	24 330			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 219.59					104 405			
	
13.	СЦена поставщика. 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК" (М400), толщина 60 мм, серая, м2	183.6	90.71			16 654.32			1	1	79 774			
				90.71			16 654.32		4.79	1		79 774		
	Объем: 180*1.02													
	Поправки: М: =395*1.1/4.79	
	
	Раздел 2.  Установка бортовых камней	
	
14.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0378	2 520.14	133.78	2 368.36	95.26	5.06	89.52	16.9	5.91	618	85	529	
				18.00	198.48		0.68	7.50	4.43	16.91		3	127	
	Объем: 135*0.28*0.1													
	Накладные расходы		128%			16.08				109%	231			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			10.17				65%	138			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					121.51					987			
	
15.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	4.16	104.66			435.39					2 045			
				104.66			435.39		491.47			2 045		
	Объем: 3.78*1.10													
	
16.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора Прил.27.3 п. 3.1;  Кзтр=1,2 Кэм=1,2, 100 м бортового камня	1.35	1 090.52	818.93	97.64	1 472.20	1 105.55	131.82	16.91	7.66	20 827	18 695	1 010	
				173.95	12.30		234.83	16.61	4.78	16.91		1 122	281	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		128%			1 436.36				109%	20 684			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			908.95				65%	12 334			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 817.51					53 845			
	
17.	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.02673	569.06			15.21					80			
				569.06			15.21		3 009.69			80		
	Объем: (1.35)*(0.06*0.33)													
	
18.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	6.85	685.00			4 692.25					22 807			
				685.00			4 692.25		3 329.55			22 807		
	Объем: (1.35)*(5.9*0.86)													
	
19.	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	135	34.14			4 608.90					25 059			
				34.14			4 608.90		185.62			25 059		
	
	Лестницы	
	
20.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.038	6 900.71	2 146.35	4 754.36	262.23	81.56	180.67	16.9	5.36	2 347	1 378	968	
					473.09			17.98	1	16.9			304	
	Накладные расходы		104%			103.52				88%	1 480			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			59.72				48%	807			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.48					4 635			
	
21.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	7.6	48.13	4.41	36.66	365.76	33.52	278.62	16.9	8.6	3 869	566	2 396	
									1	1				
	Объем: 3.8*2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			33.52				100%	566			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			20.11				60%	340			
	
22.	ТССЦпг 03-21-01-008 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км, 1 т груза	7.6	11.68		11.68	88.77		88.77		9.24	820		820	

23.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0884	1 275.12	1 275.12		112.72	112.72		16.9	1	1 905	1 905		
									1	1				
	Объем: 28.5*0.2+26.2*0.4*0.3													
	Накладные расходы		72%			81.16				61%	1 162			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			42.83				31%	591			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					236.71					3 658			
	
24.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.0314	704.46	704.46		22.12	22.12		16.9	1	374	374		
									1	1				
	Объем: 26.2*0.4*0.3													
	Накладные расходы		72%			15.93				61%	228			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			8.41				31%	116			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.45					718			
	
25.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	3.45	104.66			361.08					1 696			
				104.66			361.08		491.47			1 696		
	Объем: 3.14*1.10													
	
26.	ТССЦпг 01-01-01-039 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза	14.144	4.48		3.78	63.41		53.46	1	8.62	634		461	
					0.44			6.22	1	17.39			108	
	Объем: 8.84*1.6													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			6.22				100%	108			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			3.73				60%	65			
	
27.	ТССЦпг 03-21-01-008 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км, 1 т груза	14.144	11.68		11.68	165.20		165.20		9.24	1 526		1 526	

28.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.00884	344.93	24.76	314.90	3.05	0.22	2.78	16.9	9	29	4	25	
				5.27	49.16		0.05	0.43	4.59	16.91			7	
	Накладные расходы		86%			0.56				73%	8			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.28				34%	4			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.89					41			
	
29.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.057	2 520.14	133.78	2 368.36	143.65	7.63	135.00	16.9	5.91	931	129	798	
				18.00	198.48		1.03	11.31	4.43	16.91		5	191	
	Объем: 28.5*0.2													
	Накладные расходы		128%			24.24				109%	349			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			15.34				65%	208			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					183.23					1 488			
	
30.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	6.27	104.66			656.22					3 082			
				104.66			656.22		491.47			3 082		
	Объем: 5.7*1.10													
	
31.	ТЕР 06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство бетонной подготовки для лестниц, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0215	11 913.47	1 490.40	1 792.35	256.14	32.04	38.54	16.9	10.94	1 921	542	422	
				8 630.72	271.44		185.56	5.84	5.16	16.91		957	99	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0061:[ М-(63825.48=625.74*102) ]	
	Накладные расходы		95%			35.99				80%	513			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			20.83				44%	282			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					312.96					2 716			
	
32.	ТССЦ 401-0003 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), м3	2.193	632.95			1 388.06					6 681			
				632.95			1 388.06		3 046.42			6 681		
	Объем: 0.0215*102													
	
33.	ТЕР 06-01-024-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных, лестниц, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.055	9 552.04	3 322.43	2 301.78	525.36	182.73	126.60	16.9	10.44	5 451	3 088	1 322	
				3 927.83	309.62		216.03	17.03	4.82	16.91		1 041	288	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0023:[ М-(64560.90=632.95*102) ]	
	Накладные расходы		95%			189.77				80%	2 701			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			109.87				44%	1 485			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					825.00					9 637			
	
34.	ТССЦ 401-0008 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300), м3	5.61	701.01			3 932.67					20 732			
				701.01			3 932.67		3 695.51			20 732		
	Объем: 0.055*102													
	
35.	ТССЦ 204-0021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т	0.1504	6 683.04			1 005.13					5 238			
				6 683.04			1 005.13		34 826.2			5 238		
	Объем: 150.4/1000													
	
36.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.22	2 947.38	213.91	89.27	648.42	47.06	19.64	16.91	4.76	2 838	796	93	
				2 644.20			581.72		3.35	1		1 949		
	Накладные расходы		110%			51.77				93%	740			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			32.00				54%	430			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					732.19					4 008			
	
37.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	2.21	144.06	122.25	15.86	318.37	270.17	35.05	16.91	5.48	4 822	4 569	192	
				5.95	0.73		13.15	1.61	4.67	16.79		61	27	
	Накладные расходы		128%			347.88				109%	5 010			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			220.14				65%	2 987			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					886.39					12 819			
	
38.	СЦена поставщика. 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК" (М400), толщина 80 мм, серая, м2	22.542	111.38			2 510.68			1	1	12 026			
				111.38			2 510.68		4.79	1		12 026		
	Объем: 22.1*1.02													
	Поправки: М: =485*1.1/4.79	
	
39.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора Прил.27.3 п. 3.1;  Кзтр=1,2 Кэм=1,2, 100 м бортового камня	0.308	1 090.52	818.93	97.64	335.88	252.23	30.07	16.91	7.66	4 752	4 265	230	
				173.95	12.30		53.58	3.79	4.78	16.91		256	64	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		128%			327.71				109%	4 719			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			207.38				65%	2 814			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					870.96					12 284			
	
40.	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.0060984	569.06			3.47					18			
				569.06			3.47		3 009.69			18		
	Объем: (0.308)*(0.06*0.33)													
	
41.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	1.56	685.00			1 068.60					5 194			
				685.00			1 068.60		3 329.55			5 194		
	Объем: (0.308)*(5.9*0.86)													
	
42.	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	31	34.14			1 058.34					5 754			
				34.14			1 058.34		185.62			5 754		
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	56 649.57	5 194.22	4 728.18			362 218	87 821	35 980	
			46 511.31	246.17				234 739	4 179	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	53 941.42	5 097.20	2 332.92			335 489	86 182	14 567	
			46 511.31	208.27				234 739	3 520	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	45 110.86					228 815			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 20; %=61 - по стр. 4, 23, 24; %=73 - по стр. 7, 28; %=109 - по стр. 8, 10, 12, 14, 16, 29, 37, 39; %=80 - по стр. 31, 33; %=93 - по стр. 36)	6 236.45					89 687			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 20; %=31 - по стр. 4, 23, 24; %=34 - по стр. 7, 28; %=65 - по стр. 8, 10, 12, 14, 16, 29, 37, 39; %=44 - по стр. 31, 33; %=54 - по стр. 36)	3 862.80					52 454			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	64 040.67					477 630			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 708.15	97.02	2 395.26			26 729	1 639	21 413	
				37.90					659	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 2, 5, 21, 26)	134.92					2 298			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2, 5, 21, 26)	80.95					1 378			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 708.15					26 729			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	66 748.82					504 359			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 428.42					10 793			
	ИТОГО	68 177.24					515 152			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 363.54					10 303			
	ИТОГО	69 540.78					525 455			
	НДС 18%	12 517.34					94 582			
	ВСЕГО С НДС	82 058.12					620 037			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)