|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Смета на сумму: | 650 664 | руб. | Смета на сумму: | 650 664 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Исполнительный директор ООО «УК РСУ-5» |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Ю. Донцова / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Объект: | ООО УК РСУ-5 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1** |
| (Локальный сметный расчет) |
| Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №10-12 по ул. М. Козенкова. Объект культурного наследия местного (муниципального) значения. |
| Сметная стоимость: | **650.664** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **0.947** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **120.050** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2". |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия | 2.24 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 1 239.41 | 1 029.75 | 209.66 | 14.4 | 6.14 | 16 116 | 14 828 | 1 287 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 1 019.45 |  |  |  | 84.15% | 12 478 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 59.5% |  |  | 612.70 |  |  |  | 47.6% | 7 058 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 871.56 |  |  |  |  | 35 652 |  |  |
|  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 2.24 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 386.42 | 286.27 | 100.15 | 14.41 | 7.71 | 4 897 | 4 125 | 772 |
|  | 6.95 |  | 15.57 | 1 | 14.38 |  | 224 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 250.53 |  |  |  | 70.55% | 3 068 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 196.20 |  |  |  | 52% | 2 261 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 833.14 |  |  |  |  | 10 227 |  |  |
|  |
| 3. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 2.24 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 12 326.56 | 1 806.94 | 180.63 | 14.41 | 8 | 61 602 | 26 038 | 1 445 |
| 4 615.62 |  | 10 338.99 |  | 3.3 | 1 | 34 119 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 499.76 |  |  |  | 70.55% | 18 370 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 174.51 |  |  |  | 52% | 13 540 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 15 000.83 |  |  |  |  | 93 512 |  |  |
|  |
| 4. | ТЕРр 58-12-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 2.24 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 6 077.68 | 403.16 | 66.48 | 14.41 | 7.81 | 24 611 | 5 809 | 519 |
| 2 503.59 | 4.13 | 5 608.04 | 9.25 | 3.26 | 14.44 | 18 282 | 134 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 342.30 |  |  |  | 70.55% | 4 193 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 268.07 |  |  |  | 52% | 3 090 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 688.05 |  |  |  |  | 31 894 |  |  |
|  |
| 5. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.72 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 6 689.74 | 977.98 | 24.92 | 14.4 | 7.89 | 31 340 | 14 083 | 197 |
| 7 898.38 |  | 5 686.83 |  | 3 | 1 | 17 061 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 811.72 |  |  |  | 70.55% | 9 936 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 635.69 |  |  |  | 52% | 7 323 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 137.15 |  |  |  |  | 48 599 |  |  |
|  |
| 6. | ТССЦ 509-9900 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Строительный мусор, т | 0.6984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Объем: (0.72)\*0.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 7. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м | 0.4 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 1 270.76 | 482.36 | 8.09 | 14.4 | 7.93 | 10 241 | 6 946 | 64 |
| 1 950.76 |  | 780.30 |  | 4.14 | 1 | 3 230 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 400.36 |  |  |  | 70.55% | 4 900 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 313.53 |  |  |  | 52% | 3 612 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 984.65 |  |  |  |  | 18 753 |  |  |
|  |
| 8. | ТССЦ 509-9900 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Строительный мусор, т | 0.2256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.14 |  |  |  |
|  | Объем: (0.4)\*0.564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 9. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.15 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 1 016.36 | 217.49 | 10.08 | 14.4 | 7.93 | 6 548 | 3 132 | 80 |
| 5 258.63 |  | 788.79 |  | 4.23 | 1 | 3 337 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 180.52 |  |  |  | 70.55% | 2 210 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 141.37 |  |  |  | 52% | 1 629 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 338.25 |  |  |  |  | 10 386 |  |  |
|  |
| 10. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.24 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 496.42 | 228.03 | 230.02 | 14.4 | 3.55 | 4 184 | 3 284 | 817 |
| 17.13 | 1.45 | 38.37 | 3.25 | 2.19 | 14.47 | 84 | 47 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 208.15 |  |  |  | 76.5% | 2 548 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 59.5% |  |  | 137.61 |  |  |  | 47.6% | 1 586 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 842.18 |  |  |  |  | 8 318 |  |  |
|  |
| 11. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 46.368 | 36.04 |  |  | 1 671.10 |  |  |  |  | 8 337 |  |  |
| 36.04 |  | 1 671.10 |  | 179.8 |  | 8 337 |  |
|  | Объем: 2.24\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 12. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 2.24 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 642.27 | 274.70 | 2.83 | 14.4 | 8.08 | 5 018 | 3 956 | 23 |
| 162.83 |  | 364.74 |  | 2.85 | 1 | 1 040 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 92.7% |  |  | 254.65 |  |  |  | 78.8% | 3 117 |  |  |
|  |  |  | =(103\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63.75% |  |  | 175.12 |  |  |  | 51% | 2 018 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 072.04 |  |  |  |  | 10 153 |  |  |
|  |
| 13. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 280 | 13.13 |  |  | 3 676.40 |  |  |  |  | 12 051 |  |  |
| 13.13 |  | 3 676.40 |  | 43.04 |  | 12 051 |  |
|  | Объем: 224\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 14. | ТЕРр 58-2-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон полукруглых, 100 окон | 0.04 | 1 174.67 | 1 166.71 | 7.96 | 46.99 | 46.67 | 0.32 | 14.41 | 5.49 | 674 | 672 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 38.74 |  |  |  | 70.55% | 474 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 30.34 |  |  |  | 52% | 349 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 116.06 |  |  |  |  | 1 498 |  |  |
|  |
| 15. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон полукруглых, 1 слуховое окно | 4 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 1 578.46 | 276.00 | 119.10 | 14.4 | 7.03 | 8 220 | 3 974 | 837 |
| 295.84 | 2.08 | 1 183.36 | 8.30 | 2.88 | 14.4 | 3 408 | 120 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19\*0.5) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106.2% |  |  | 301.93 |  |  |  | 90.27% | 3 696 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 53.55% |  |  | 152.24 |  |  |  | 42.84% | 1 754 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 032.63 |  |  |  |  | 13 670 |  |  |
|  |
| 16. | ТССЦ 203-0955 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 2.8 | 2 460.30 |  |  | 6 888.84 |  |  |  |  | 11 297 |  |  |
| 2 460.30 |  | 6 888.84 |  | 4 034.55 |  | 11 297 |  |
|  |
| 17. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим.) Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.048 | 430.54 | 386.06 | 33.25 | 20.67 | 18.53 | 1.60 | 14.41 | 8.05 | 282 | 267 | 13 |
| 11.23 |  | 0.54 |  | 4.11 | 1 | 2 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94\*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00\*0.44) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.25, Н4= 1.25\*1.25, Н5= 1.15\*1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106.2% |  |  | 19.68 |  |  |  | 90.27% | 241 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 53.55% |  |  | 9.92 |  |  |  | 42.84% | 114 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 50.27 |  |  |  |  | 637 |  |  |
|  |
| 18. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0211 | 23 811.97 |  |  | 502.43 |  |  |  |  | 973 |  |  |
| 23 811.97 |  | 502.43 |  | 46 126.25 |  | 973 |  |
|  | Объем: 0.048\*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 19. | ТЕР 12-01-023-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 2.24 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 18 303.17 | 909.15 | 371.81 | 14.41 | 7.09 | 96 763 | 13 101 | 2 636 |
| 7 599.20 | 14.91 | 17 022.21 | 33.40 | 4.76 | 14.39 | 81 026 | 481 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 017.95 |  |  |  | 91.8% | 12 468 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55.25% |  |  | 520.76 |  |  |  | 44.2% | 6 003 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 19 841.88 |  |  |  |  | 115 235 |  |  |
|  |
| 20. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 33 | 137.86 |  |  | 4 549.38 |  |  |  |  | 17 923 |  |  |
| 137.86 |  | 4 549.38 |  | 543.11 |  | 17 923 |  |
|  |
| 21. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка желобов, 100 м труб и покрытий | 0.34 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 25.69 | 25.62 | 0.07 | 14.4 | 5.59 | 369 | 369 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 21.26 |  |  |  | 70.55% | 260 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 16.65 |  |  |  | 52% | 192 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 63.61 |  |  |  |  | 821 |  |  |
|  |
| 22. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.34 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 2 996.47 | 111.15 | 10.83 | 14.4 | 7.48 | 10 765 | 1 600 | 81 |
| 8 454.40 | 3.03 | 2 874.50 | 1.03 | 3.16 | 14.36 | 9 083 | 15 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 121.15 |  |  |  | 91.8% | 1 483 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55.25% |  |  | 61.98 |  |  |  | 44.2% | 714 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 179.60 |  |  |  |  | 12 961 |  |  |
|  |
| 23. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.34 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 1 005.14 | 127.42 | 2.26 | 14.4 | 7.79 | 4 207 | 1 835 | 18 |
| 2 574.88 | 1.03 | 875.46 | 0.35 | 2.69 | 14.48 | 2 355 | 5 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 106.05 |  |  |  | 70.55% | 1 298 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 83.05 |  |  |  | 52% | 957 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 194.24 |  |  |  |  | 6 462 |  |  |
|  |
| 24. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.13 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 964.05 | 43.30 | 1.71 | 14.4 | 8.06 | 3 082 | 623 | 14 |
| 7 069.56 |  | 919.04 |  | 2.66 | 1 | 2 445 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 35.94 |  |  |  | 70.55% | 440 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 28.15 |  |  |  | 52% | 324 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 028.13 |  |  |  |  | 3 845 |  |  |
|  |
| 25. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.02 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 114.63 | 11.57 | 0.16 | 14.4 | 8.06 | 407 | 167 | 1 |
| 5 145.09 |  | 102.90 |  | 2.32 | 1 | 239 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 9.60 |  |  |  | 70.55% | 118 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 7.52 |  |  |  | 52% | 87 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 131.75 |  |  |  |  | 612 |  |  |
|  |
| 26. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.04 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 184.19 | 19.22 | 0.32 | 14.4 | 8.06 | 691 | 277 | 3 |
| 4 116.09 |  | 164.64 |  | 2.5 | 1 | 412 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 70.55% | 195 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 212.64 |  |  |  |  | 1 030 |  |  |
|  |
| 27. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.02 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 174.40 | 9.61 | 0.16 | 14.4 | 8.06 | 345 | 138 | 1 |
| 8 231.09 |  | 164.62 |  | 1.25 | 1 | 206 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 7.98 |  |  |  | 70.55% | 97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 6.25 |  |  |  | 52% | 72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 188.62 |  |  |  |  | 514 |  |  |
|  |
| 28. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.1 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 135.79 | 32.77 | 0.10 | 14.4 | 8.08 | 896 | 472 | 1 |
| 1 029.19 |  | 102.92 |  | 4.11 | 1 | 423 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 27.20 |  |  |  | 70.55% | 333 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 21.30 |  |  |  | 52% | 245 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 184.29 |  |  |  |  | 1 474 |  |  |
|  |
| 29. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.028 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 240.02 | 154.37 | 7.06 | 14.4 | 6.63 | 2 664 | 2 223 | 47 |
| 2 806.54 | 60.12 | 78.58 | 1.68 | 5.01 | 14.42 | 394 | 24 |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 121.72 |  |  |  | 66.3% | 1 490 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 98.31 |  |  |  | 50.4% | 1 132 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 460.05 |  |  |  |  | 5 286 |  |  |
|  |
| 30. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.1176 | 2 934.00 |  |  | 345.04 |  |  |  |  | 1 486 |  |  |
| 2 934.00 |  | 345.04 |  | 12 633.52 |  | 1 486 |  |
|  | Объем: 0.028\*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 31. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов), 100 м труб | 0.028 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 650.08 | 426.18 | 13.26 | 14.4 | 6.63 | 7 280 | 6 137 | 88 |
| 7 523.05 | 112.70 | 210.65 | 3.16 | 5.01 | 14.41 | 1 055 | 45 |
|  | *Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 334.89 |  |  |  | 66.3% | 4 099 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 270.48 |  |  |  | 50.4% | 3 116 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 255.45 |  |  |  |  | 14 494 |  |  |
|  |
| 32. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.308 | 2 934.00 |  |  | 903.67 |  |  |  |  | 3 891 |  |  |
| 2 934.00 |  | 903.67 |  | 12 633.52 |  | 3 891 |  |
|  | Объем: 0.028\*2200\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 33. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.07 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 168.90 | 90.69 | 0.14 | 14.4 | 5.48 | 1 633 | 1 306 | 1 |
| 1 115.14 |  | 78.06 |  | 4.18 | 1 | 326 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 71.65 |  |  |  | 67.15% | 877 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 45.35 |  |  |  | 40% | 522 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 285.89 |  |  |  |  | 3 032 |  |  |
|  |
| 34. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.07 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 160.41 | 7.99 | 1.00 | 14.4 | 8 | 550 | 115 | 8 |
| 2 163.18 |  | 151.42 |  | 2.82 | 1 | 427 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 94.5% |  |  | 7.55 |  |  |  | 80.33% | 92 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 46.75% |  |  | 3.74 |  |  |  | 37.4% | 43 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 171.70 |  |  |  |  | 685 |  |  |
|  |
| 35. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (оголовки дымовых труб) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.0216 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 257.21 | 25.35 | 0.72 | 14.4 | 7.8 | 983 | 365 | 6 |
| 10 701.36 | 3.78 | 231.15 | 0.08 | 2.65 | 14.39 | 613 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 27.46 |  |  |  | 91.8% | 336 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55.25% |  |  | 14.05 |  |  |  | 44.2% | 162 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 298.72 |  |  |  |  | 1 481 |  |  |
|  |
| 36. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 0.5 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 807.64 | 150.59 | 15.12 | 14.4 | 6.44 | 4 814 | 2 168 | 97 |
| 1 283.86 | 5.99 | 641.93 | 3.00 | 3.97 | 14.41 | 2 548 | 43 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 132.09 |  |  |  | 73.1% | 1 616 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 107.51 |  |  |  | 56% | 1 238 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 047.24 |  |  |  |  | 7 668 |  |  |
|  |
| 37. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.32 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 1 591.04 | 23.07 | 24.06 | 14.4 | 6.73 | 6 253 | 332 | 162 |
| 4 824.69 | 5.48 | 1 543.90 | 1.75 | 3.73 | 14.38 | 5 759 | 25 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 26.81 |  |  |  | 91.8% | 328 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55.25% |  |  | 13.71 |  |  |  | 44.2% | 158 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 631.56 |  |  |  |  | 6 739 |  |  |
|  |
| 38. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Разборка люка выхода на крышу, 100 окон | 0.01 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 26.19 | 26.07 | 0.11 | 14.41 | 5.49 | 376 | 376 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 21.64 |  |  |  | 70.55% | 265 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 16.95 |  |  |  | 52% | 196 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 64.77 |  |  |  |  | 837 |  |  |
|  |
| 39. | ТССЦ 509-9900 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Строительный мусор, т | 0.056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (0.01)\*5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 40. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Устройство люка выхода на крышу, 100 м2 проемов | 0.005 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 106.12 | 11.53 | 3.71 | 14.4 | 6.38 | 442 | 166 | 24 |
| 18 174.97 | 28.43 | 90.87 | 0.14 | 2.78 | 14.43 | 253 | 2 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106.2% |  |  | 12.39 |  |  |  | 90.27% | 152 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 53.55% |  |  | 6.25 |  |  |  | 42.84% | 72 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 124.76 |  |  |  |  | 666 |  |  |
|  |
| 41. | ТССЦ 203-0955 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый типа Велюкс пл. до 0.75 м2, м2 | 0.5 | 2 460.30 |  |  | 1 230.15 |  |  |  |  | 2 109 |  |  |
| 2 460.30 |  | 1 230.15 |  | 4 218.1 |  | 2 109 |  |
|  |
| 42. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 19.02 | 7.56 |  | 7.56 | 143.83 |  | 143.83 |  | 6.07 | 873 |  | 873 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 224\*0.04+8.902+1.159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.90/6.07* |
|  |
| 43. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 19.02 | 27.63 |  | 27.63 | 525.48 |  | 525.48 |  | 6.07 | 3 190 |  | 3 190 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 224\*0.04+8.902+1.159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.70/6.07* |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **80 139.20** | **8 253.53** | **2 075.79** |  |  | **378 383** | **118 884** | **13 308** |
| **69 809.82** | **80.96** |  |  | **246 194** | **1 166** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **80 139.20** | **8 253.53** | **2 075.79** |  |  | **378 383** | **118 884** | **13 308** |
| **69 809.82** | **80.96** |  |  | **246 194** | **1 166** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **19 767.01** |  |  |  |  | **58 067** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2-5, 7, 9, 14, 21, 23-28, 38; %=76.5 - по стр. 10; %=78.8 - по стр. 12; %=90.27 - по стр. 15, 17, 40; %=91.8 - по стр. 19, 22, 35, 37; %=66.3 - по стр. 29, 31; %=67.15 - по стр. 33; %=80.33 - по стр. 34; %=73.1 - по стр. 36)** | **7 447.06** |  |  |  |  | **91 178** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 10; %=52 - по стр. 2-5, 7, 9, 14, 21, 23-28, 38; %=51 - по стр. 12; %=42.84 - по стр. 15, 17, 40; %=44.2 - по стр. 19, 22, 35, 37; %=50.4 - по стр. 29, 31; %=40 - по стр. 33; %=37.4 - по стр. 34; %=56 - по стр. 36)** | **5 181.79** |  |  |  |  | **59 711** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **92 768.05** |  |  |  |  | **529 272** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **92 768.05** |  |  |  |  | **529 272** |  |  |
|  | **Строительный контроль 2,14%** | **1 985.24** |  |  |  |  | **11 326** |  |  |
|  | **Всего со строительным контролем** | **94 753.29** |  |  |  |  | **540 598** |  |  |
|  | **Непредвиденные работы 2%** | **1 895.07** |  |  |  |  | **10 812** |  |  |
|  | **Всего с непредвиденными работами** | **96 648.36** |  |  |  |  | **551 410** |  |  |
|  | **НДС** | **17 396.70** |  |  |  |  | **99 254** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | **114 045.06** |  |  |  |  | **650 664** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **7 447.06** |  |  |  |  | **91 178** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **5 181.79** |  |  |  |  | **59 711** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |