«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	577 821	руб.	Смета на сумму:	577 821	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:		
	
Объект:		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 34	
(Локальный сметный расчет)	
на пер. Сухумский 11 	
Сметная стоимость:	577.821	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.679	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	82.391	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	ТЕРр 58-17-3 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли	2.43	203.12	201.95	1.17	493.58	490.74	2.84	12.02	3.78	5 909	5 899	11	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			407.31				71%	4 188			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			318.98				52%	3 067			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 219.88					13 165			
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.43	172.51	127.80	44.71	419.20	310.55	108.65	12.02	6.19	4 405	3 733	673	
					6.95			16.89	1	12			203	
	Накладные расходы		83%			271.78				71%	2 795			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			212.84				52%	2 047			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					903.81					9 246			
3.	ТЕР 10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам(обрешетка с прозорами), 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	1.701	211.61	46.85	7.91	359.95	79.69	13.46	12.02	5.9	1 742	958	79	
				156.85	0.38		266.80	0.64	2.64	12.1		704	8	
	Объем: 243*0.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			85.15				90%	869			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			43.38				43%	415			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					488.48					3 027			
4.	ТЕР 12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	2.43	110.62	83.67	26.95	268.82	203.33	65.49	12.02	4.53	2 741	2 444	297	
					2.45			5.95	2.82	12.03			72	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			226.02				92%	2 315			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			115.10				44%	1 107			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					609.95					6 163			
5.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	267.3	13.13			3 509.65					10 304			
				13.13			3 509.65		38.55			10 304		
	Объем: 243*1.1													
6.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.43	221.62	101.80	102.69	538.53	247.37	249.53	12.02	3.65	3 941	2 973	911	
				17.13	1.45		41.63	3.52	1.36	12.03		57	42	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			225.80				77%	2 322			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			150.53				48%	1 447			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					914.87					7 710			
7.	ТССЦ 113-0530 
Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг	50.3217	62.53			3 146.62					17 764			
				62.53			3 146.62		353.01			17 764		
	Объем: 2.431*20.7													
8.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	12.02	3.77	314	313		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	222			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	163			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					699			
9.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	1	394.62	69.00	29.78	394.62	69.00	29.78	12.02	5.68	1 824	829	169	
				295.84	2.08		295.84	2.08	2.79	12.01		825	25	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			75.34				90%	769			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			38.38				43%	367			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					508.35					2 960			
10.	ТССЦ 203-8040 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	0.6	1 365.61			819.37					1 605			
				1 365.61			819.37		2 674.17			1 605		
11.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.41	4 519.16	360.82	36.65	1 852.86	147.94	15.03	12.02	6.28	8 210	1 778	94	
				4 121.69			1 689.89		3.75	1		6 337		
	Объем: 31+10													
	Накладные расходы		83%			122.79				71%	1 262			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			96.16				52%	925			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 071.81					10 397			
12.	ТЕРр 58-5-2 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен, 100 м	1.06	6 167.60	1 449.90	67.19	6 537.66	1 536.89	71.22	12.02	6.23	37 206	18 473	444	
				4 650.51			4 929.54		3.71	1		18 289		
	Накладные расходы		83%			1 275.62				71%	13 116			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			998.98				52%	9 606			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 812.26					59 928			
13.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.05	6 775.72	1 449.90	67.19	338.79	72.50	3.36	12.02	6.23	1 818	871	21	
				5 258.63			262.93		3.52	1		926		
	Накладные расходы		83%			60.18				71%	618			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			47.13				52%	453			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					446.09					2 889			
14.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов,, 100 м труб и покрытий	0.59	75.57	75.35	0.22	44.59	44.46	0.13	12.02	3.82	535	534		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			36.90				71%	379			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.90				52%	278			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					110.39					1 192			
15.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.59	8 813.16	326.90	31.86	5 199.77	192.87	18.80	12.02	6.01	17 396	2 318	113	
				8 454.40	3.03		4 988.10	1.78	3	11.99		14 964	21	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			210.22				92%	2 152			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			107.06				44%	1 029			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 517.05					20 577			
16.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий карнизных свесов из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.236	11 907.97	1 173.45	33.16	2 810.28	276.93	7.83	12.02	6.24	9 666	3 329	49	
				10 701.36	3.78		2 525.52	0.89	2.49	12.01		6 289	11	
	Объем: 59*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			300.05				92%	3 073			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			152.80				44%	1 470			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 263.13					14 208			
17.	ТЕР 12-01-007-02 
(прим.) 
Устройство кровель из безасбестового шифера  по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	2.43	4 088.23	504.69	210.18	9 934.41	1 226.39	510.73	12.02	5.96	54 181	14 741	3 044	
				3 373.37	20.39		8 197.29	49.54	4.44	12		36 396	594	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 378.00				92%	14 108			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			701.76				44%	6 747			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 014.18					75 037			
18.	Цена поставщика. 
Безасбестовый шифер  типа "ИЗОПОЛ", цвет кирпичный, м2	291.6	60.79			17 725.70			1	1	72 144			
				60.79			17 725.70		4.07	1		72 144		
	Объем: 243*1.2													
	Поправки: М: =240.2/4.07*1.03	
19.	ТЕР 12-01-012-01 
Установка решеток снегозадержания, 100 м ограждения	0.59	4 972.00	72.11	75.20	2 933.48	42.54	44.37	12.02	5.61	10 069	511	249	
				4 824.69	5.48		2 846.57	3.23	3.27	12		9 308	39	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			49.43				92%	506			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			25.17				44%	242			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 008.09					10 817			
20.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство боковых обделок слуховых окон  из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.02	11 907.97	1 173.45	33.16	238.16	23.47	0.66	12.02	6.24	819	282	4	
				10 701.36	3.78		214.03	0.08	2.49	12.01		533	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			25.43				92%	260			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			12.95				44%	125			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					276.55					1 204			
21.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.26	7 415.77	333.04	13.17	1 928.10	86.59	3.42	12.02	6.36	6 007	1 041	22	
				7 069.56			1 838.09		2.69	1		4 944		
	Накладные расходы		83%			71.87				71%	739			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.28				52%	541			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 056.25					7 287			
22.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	12.02	6.36	1 565	556	4	
				5 145.09			411.61		2.44	1		1 004		
	Объем: 4*2													
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	395			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	289			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 249			
23.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	12.02	6.36	640	231	2	
				4 116.09			164.64		2.47	1		407		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	164			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	120			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					924			
24.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	12.02	6.36	618	231	2	
				8 231.09			329.24		1.17	1		385		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	164			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	120			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					902			
25.	ТЕРр 58-22-1 
Установка ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.2	1 357.93	327.73	1.01	271.59	65.55	0.20	12.01	6.38	1 610	787	1	
				1 029.19			205.84		3.99	1		821		
	Накладные расходы		83%			54.41				71%	559			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			42.61				52%	409			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					368.60					2 578			
26.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.055	8 572.20	5 513.35	252.31	471.47	303.23	13.88	12.02	5.6	4 431	3 645	78	
				2 806.54	60.12		154.36	3.31	4.59	12.01		709	40	
	Накладные расходы		78%			239.10				66%	2 432			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			193.12				50%	1 843			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					903.69					8 706			
27.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.4675	6 499.70			3 038.61					11 632			
				6 499.70			3 038.61		24 881.99			11 632		
	Объем: 0.055*8500													
28.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.055	23 217.20	15 220.75	473.40	1 276.95	837.14	26.04	12.02	5.6	12 107	10 062	146	
				7 523.05	112.70		413.77	6.20	4.59	12		1 899	74	
	Поправки: ПЗ: *5	
	Накладные расходы		78%			657.81				66%	6 690			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			531.30				50%	5 068			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 466.06					23 865			
29.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	1.2375	6 499.70			8 043.38					30 791			
				6 499.70			8 043.38		24 881.99			30 791		
	Объем: 0.055*4500*5													
30.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.29	2 412.79	1 295.60	2.05	699.71	375.72	0.59	12.02	3.76	5 864	4 516	2	
				1 115.14			323.39		4.16	1		1 345		
	Накладные расходы		79%			296.82				67%	3 026			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			187.86				40%	1 806			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 184.39					10 696			
31.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	2 291.60	114.18	14.24	343.74	17.13	2.14	12.02	6.3	1 037	206	13	
				2 163.18			324.48		2.52	1		818		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			16.27				80%	165			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8.05				37%	76			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					368.06					1 278			
32.	Х311-1037 
Погрузка мусора  в автотранспортные, т	8	7.91		7.91	63.26		63.26		4.99	316		316	
										1				
	Поправки: ЭМ: =39.46/4.99	
33.	Х403-1-5 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км, т	8	28.56		28.56	228.44		228.44		4.99	1 140		1 140	
										1				
	Поправки: ЭМ: =142.49/4.99	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	74 948.98	6 760.80	1 481.25			340 351	81 261	7 884	
			66 706.89	94.11				251 200	1 130	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	74 948.98	6 760.80	1 481.25			340 351	81 261	7 884	
			66 706.89	94.11				251 200	1 130	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	18 557.63					72 096			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 2, 8, 11-14, 21-25; %=90 - по стр. 3, 9; %=92 - по стр. 4, 15-17, 19, 20; %=77 - по стр. 6; %=66 - по стр. 26, 28; %=67 - по стр. 30; %=80 - по стр. 31)	6 178.24					63 287			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 8, 11-14, 21-25; %=43 - по стр. 3, 9; %=44 - по стр. 4, 15-17, 19, 20; %=48 - по стр. 6; %=50 - по стр. 26, 28; %=40 - по стр. 30; %=37 - по стр. 31)	4 141.35					39 761			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	85 268.57					443 399			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	85 268.57					443 399			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%	852.69					4 434			
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	86 121.26					447 833			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ  РАБОТЫ 2%	1 722.43					8 957			
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	87 843.69					456 790			
	НДС	15 811.86					82 222			
	Всего с НДС	103 655.55					539 012			
	ИНДЕКС ДЕФЛЯТОР ПО ДАННЫМ ИНЭКОНОМ РАЗВИТИЯ 2011/2012  1,072	7 463.20					38 809			
	ВСЕГО С ИНДЕКСОМ ДЕФЛЯТОРОМ	111 118.75					577 821			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 178.24					63 287			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 141.35					39 761			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	74 948.98	6 760.80	1 481.25			340 351	81 261	7 884	
			66 706.89	94.11				251 200	1 130	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	74 948.98	6 760.80	1 481.25			340 351	81 261	7 884	
			66 706.89	94.11				251 200	1 130	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	18 557.63					72 096			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 2, 8, 11-14, 21-25; %=90 - по стр. 3, 9; %=92 - по стр. 4, 15-17, 19, 20; %=77 - по стр. 6; %=66 - по стр. 26, 28; %=67 - по стр. 30; %=80 - по стр. 31)	6 178.24					63 287			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 8, 11-14, 21-25; %=43 - по стр. 3, 9; %=44 - по стр. 4, 15-17, 19, 20; %=48 - по стр. 6; %=50 - по стр. 26, 28; %=40 - по стр. 30; %=37 - по стр. 31)	4 141.35					39 761			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	85 268.57					443 399			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	85 268.57					443 399			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%	852.69					4 434			
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	86 121.26					447 833			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ  РАБОТЫ 2%	1 722.43					8 957			
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	87 843.69					456 790			
	НДС	15 811.86					82 222			
	Всего с НДС	103 655.55					539 012			
	ИНДЕКС ДЕФЛЯТОР ПО ДАННЫМ ИНЭКОНОМ РАЗВИТИЯ 2011/2012  1,072	7 463.20					38 809			
	ВСЕГО С ИНДЕКСОМ ДЕФЛЯТОРОМ	111 118.75					577 821			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 178.24					63 287			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 141.35					39 761			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)

Применение сметных нормативов  проверил ведущий инженер сметчик МКУ «ГДСР» ГО «Город Калининград»                     /О.А. Ивкова/