«УТВЕРЖДАЮ»                                                 	          	
                                                                                                                                 Смета на сумму:    6 666 010 руб.           	
                     	                                                    Директор МКУ «КР МКД»	
		
                                                                                                                                 ________________ /С.Б. Русович/                           	
		
«______»____________________ 2015 г.                   

	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1б	
	
на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, подвальных помещений МКД расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Беговая д. 26-32	
Сметная стоимость:	6 666.010	тыс. руб.	
монтажных работ:	11.683	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	9.415	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 409.925	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	7.8	165.55	131.65	33.90	1 291.29	1 026.87	264.42	16.11	6.86	18 357	16 543	1 814	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 016.60				84%	13 896			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			616.12				48%	7 941			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 924.01					40 194			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	7.8	172.51	127.80	44.71	1 345.58	996.84	348.74	16.11	9.68	19 435	16 059	3 376	
					6.95			54.21	1	16.08			872	
	Накладные расходы		83%			872.37				71%	12 021			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			683.18				52%	8 804			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 901.13					40 260			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	7.8	5 502.93	806.67	80.64	42 922.85	6 292.03	628.99	16.12	9.08	222 345	101 427	5 711	
				4 615.62			36 001.84		3.2	1		115 206		
	Накладные расходы		83%			5 222.38				71%	72 013			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4 089.82				52%	52 742			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					52 235.05					347 100			
	
4.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	7.8	2 713.25	179.98	29.68	21 163.35	1 403.84	231.50	16.12	9.21	85 494	22 630	2 132	
				2 503.59	4.13		19 528.00	32.21	3.11	18.83		60 732	607	
	Накладные расходы		83%			1 191.92				71%	16 498			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			933.43				52%	12 083			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 288.70					114 076			
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.4	6 775.72	1 449.90	67.19	2 710.29	579.96	26.88	16.11	9	18 104	9 343	242	
				5 258.63			2 103.45		4.05	1		8 519		
	Накладные расходы		83%			481.37				71%	6 634			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			376.97				52%	4 858			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 568.63					29 596			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	2.08	9 291.30	1 358.31	34.61	19 325.90	2 825.28	71.99	16.11	8.96	95 118	45 515	645	
				7 898.38			16 428.63		2.98	1		48 957		
	Накладные расходы		83%			2 344.98				71%	32 316			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 836.43				52%	23 668			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 507.31					151 101			
	
7.	ТЕРр 58-5-3 
(прим.) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки), 100 м	0.84	9 291.30	1 358.31	34.61	7 804.69	1 140.98	29.07	16.11	8.96	38 413	18 381	260	
				7 898.38			6 634.64		2.98	1		19 771		
	Накладные расходы		83%			947.01				71%	13 051			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			741.64				52%	9 558			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 493.34					61 022			
	
8.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.63	4 519.16	360.82	36.65	7 366.23	588.14	59.74	16.11	9.04	33 059	9 475	540	
				4 121.69			6 718.35		3.43	1		23 044		
	Накладные расходы		83%			488.16				71%	6 727			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			382.29				52%	4 927			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 236.68					44 713			
	
9.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	21.06	221.62	101.80	102.69	4 667.22	2 143.87	2 162.60	16.11	3.72	43 535	34 538	8 045	
				17.13	1.45		360.76	30.54	2.64	16.18		952	494	
	Объем: 780*2.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 956.97				77%	26 975			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 304.65				48%	16 815			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 928.84					87 325			
	
10.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	435.94	36.04			15 711.28					82 218			
				36.04			15 711.28		188.6			82 218		
	Объем: 21.06*20.7													
	
11.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен(мауэрлат), 1 м3	1.44	218.68	77.46	141.22	314.90	111.54	203.36	16.11	4.18	2 647	1 797	850	
					12.93			18.62	1	16.09			300	
	Накладные расходы		99%			128.86				84%	1 761			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			78.10				48%	1 007			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					521.85					5 415			
	
12.	ТЕРр 53-20-4 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (мауэрлат), 100 м3 кладки	0.0144	136 578.60	5 963.00	3 790.41	1 966.73	85.87	54.58	16.11	9.68	8 979	1 383	528	
				126 825.19	588.90		1 826.28	8.48	3.87	16.09		7 068	136	
	Накладные расходы		86%			81.14				73%	1 109			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			66.05				56%	851			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 113.92					10 939			
	
13.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.08	2 618.75	2 607.40	11.35	209.50	208.59	0.91	16.12	6.42	3 368	3 363	6	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			173.13				71%	2 388			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			135.58				52%	1 749			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					518.21					7 504			
	
14.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	8	394.62	69.00	29.78	3 156.92	552.00	238.20	16.11	7.82	17 453	8 893	1 863	
				295.84	2.08		2 366.72	16.60	2.83	16.1		6 698	267	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			602.72				90%	8 244			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			307.04				43%	3 939			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 066.68					29 636			
	
15.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	5.76	2 460.30			14 171.33					24 239			
				2 460.30			14 171.33		4 208.2			24 239		
	Объем: 0.6*1.2*8													
	
16.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим.) 
Обивка  слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.28	373.54	335.71	26.60	104.59	94.00	7.45	16.12	9.13	1 596	1 515	68	
				11.23			3.14		4.07	1		13		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			99.64				90%	1 364			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			50.76				43%	651			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					254.99					3 611			
	
17.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.123	23 811.97			2 928.87					5 652			
				23 811.97			2 928.87		45 948.75			5 652		
	Объем: 0.28*0.44													
	
18.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	7.8	865.92	122.64	1.26	6 754.16	956.56	9.85	16.11	9.16	34 368	15 410	90	
				742.02			5 787.76		3.26	1		18 868		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			889.60				79%	12 174			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			612.20				51%	7 859			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 255.96					54 401			
	
19.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	975	13.13			12 801.75					41 262			
				13.13			12 801.75		42.32			41 262		
	Объем: 780*1.25													
	
20.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	7.8	8 171.06	405.87	165.99	63 734.24	3 165.78	1 294.70	16.12	8.26	361 059	51 032	10 694	
				7 599.20	14.91		59 273.76	116.32	5.05	16.09		299 332	1 872	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			3 544.67				92%	48 672			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 805.16				44%	23 278			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					69 084.06					433 008			
	
21.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	26.5	137.86			3 653.29					14 857			
				137.86			3 653.29		560.66			14 857		
	
22.	ТЕР 46-02-009-04 
Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб (чердачное пространство, над крышей), 100 м2	1.795	278.54	278.54		499.98	499.98		16.11	1	8 055	8 055		
									1	1				
	Объем: 135.74+43.72													
	Накладные расходы		99%			494.98				84%	6 766			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			299.99				48%	3 866			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 294.95					18 688			
	
23.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.12	8 572.20	5 513.35	252.31	1 028.66	661.60	30.28	16.11	7.76	12 416	10 658	235	
				2 806.54	60.12		336.78	7.21	4.52	17.91		1 522	129	
	Объем: 1.5*8													
	Накладные расходы		78%			521.67				66%	7 119			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			421.35				50%	5 394			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 971.68					24 929			
	
24.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.504	3 086.00			1 555.34					6 775			
				3 086.00			1 555.34		13 441.57			6 775		
	Объем: 0.12*4200													
	
25.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6-ти каналов), 100 м труб	0.12	23 217.20	15 220.75	473.40	2 786.06	1 826.49	56.81	16.11	7.75	33 946	29 425	440	
				7 523.05	112.70		902.77	13.52	4.52	17.9		4 081	242	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			1 435.21				66%	19 580			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 159.21				50%	14 834			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 380.47					68 360			
	
26.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	1.32	3 086.00			4 073.52					17 743			
				3 086.00			4 073.52		13 441.57			17 743		
	Объем: 0.12*2200*5													
	
27.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	1.795	2 412.79	1 295.60	2.05	4 330.96	2 325.60	3.68	16.11	6.41	44 575	37 465	24	
				1 115.14			2 001.68		3.54	1		7 086		
	Объем: 135.74+43.72													
	Накладные расходы		79%			1 837.22				67%	25 102			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 162.80				40%	14 986			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 330.98					84 663			
	
28.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб  по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (над крышей), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.432	2 291.60	114.18	14.24	989.97	49.33	6.15	16.11	9.07	3 476	795	56	
				2 163.18			934.49		2.81	1		2 626		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			46.86				80%	636			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			23.19				37%	294			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 060.02					4 406			
	
29.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (дымовые трубы на чердаке), 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.357	189.33	101.80	2.94	256.91	138.14	3.99	16.11	9.17	2 744	2 225	37	
				84.59	0.16		114.79	0.22	4.2	18.69		482	4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			131.44				80%	1 783			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			65.03				37%	825			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					453.38					5 352			
	
30.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	1.1	75.57	75.35	0.22	83.13	82.89	0.24	16.11	6.5	1 337	1 335	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			68.80				71%	948			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			53.88				52%	694			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					205.81					2 979			
	
31.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	1.1	2 956.30	374.76	6.66	3 251.93	412.24	7.33	16.11	9.22	14 498	6 641	68	
				2 574.88	1.03		2 832.37	1.13	2.75	18.87		7 789	21	
	Накладные расходы		83%			343.10				71%	4 730			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			268.69				52%	3 464			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 863.72					22 692			
	
32.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.1	8 813.16	326.90	31.86	9 694.48	359.59	35.05	16.11	8.82	35 769	5 793	309	
				8 454.40	3.03		9 299.84	3.33	3.19	16.07		29 666	53	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			391.95				92%	5 378			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			199.61				44%	2 572			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 286.04					43 720			
	
33.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим.) 
Установка снегозадержателей, 100 м ограждения	1.1	4 972.00	72.11	75.20	5 469.19	79.32	82.72	16.11	7.68	26 273	1 278	635	
				4 824.69	5.48		5 307.16	6.02	4.59	16.09		24 360	97	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			92.17				92%	1 265			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			46.94				44%	605			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 608.29					28 143			
	
34.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.55	7 415.77	333.04	13.17	4 078.67	183.17	7.24	16.11	9.13	14 060	2 951	66	
				7 069.56			3 888.26		2.84	1		11 043		
	Накладные расходы		83%			152.03				71%	2 095			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			119.06				52%	1 535			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 349.76					17 690			
	
35.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.24	5 731.49	578.30	8.10	1 375.56	138.79	1.94	16.11	9.14	5 390	2 236	18	
				5 145.09			1 234.82		2.54	1		3 136		
	Накладные расходы		83%			115.20				71%	1 588			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			90.21				52%	1 163			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 580.97					8 140			
	
36.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	16.11	9.14	1 363	619	6	
				8 231.09			658.49		1.12	1		738		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	439			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	322			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					754.47					2 124			
	
37.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.56	1 357.93	327.73	1.01	760.44	183.53	0.57	16.11	9.16	5 319	2 957	5	
				1 029.19			576.35		4.09	1		2 357		
	Накладные расходы		83%			152.33				71%	2 099			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			119.29				52%	1 538			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 032.06					8 956			
	
38.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	16.11	9.14	1 448	619	6	
				4 116.09			329.29		2.5	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	439			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	322			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.27					2 209			
	
39.	ТЕР 10-01-012-04 
Устройство лобовой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1.86	3 104.61	230.44	94.03	5 774.58	428.61	174.89	16.11	9.12	24 634	6 905	1 595	
				2 780.15			5 171.08		3.12	1		16 134		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			454.33				90%	6 215			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			231.45				43%	2 969			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 460.36					33 818			
	
40.	ТЕР 15-04-024-01 
Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.37	978.00	299.35	6.74	361.86	110.76	2.49	16.11	9.15	2 478	1 784	23	
				671.92	0.16		248.61	0.06	2.7	18.69		671	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			105.28				80%	1 428			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			52.09				37%	660			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					519.22					4 566			
	
	Окна	
	
41.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (фронтоны), 100 м2	0.029	1 734.68	1 482.28	252.40	50.31	42.99	7.32	16.12	9.34	761	693	68	
					100.00			2.90	1	18.81			55	
	Объем: 1.1*1.3*2													
	Накладные расходы		99%			45.43				84%	628			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			27.53				48%	359			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.28					1 748			
	
42.	ТЕР 10-01-034-05 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (подъезд, фронтоны), 100 м2 проемов	0.029	17 609.18	2 001.53	711.39	510.67	58.04	20.63	16.11	7.38	2 297	935	152	
				14 896.26	28.43		431.99	0.82	2.8	18.81		1 210	16	
	Объем: 1.1*1.3*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			62.39				90%	856			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			31.78				43%	409			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					604.85					3 562			
	
43.	ТССЦ 203-0990 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2	2.86	2 489.46			7 119.86					11 509			
				2 489.46			7 119.86		4 024.3			11 509		
	Объем: 1.1*1.3*2													
	
44.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.019	4 993.78	2 313.83	83.97	94.88	43.96	1.60	16.11	9.34	925	708	15	
				2 595.97	33.28		49.32	0.63	4.09	18.81		202	12	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			42.36				80%	576			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			20.96				37%	266			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					158.20					1 767			
	
45.	ТЕР 15-04-005-01 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.019	1 014.07	166.01	10.54	19.27	3.15	0.20	16.12	9.14	106	51	2	
				837.52	0.16		15.91		3.38	18.69		54		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			2.99				80%	41			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.48				37%	19			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23.74					166			
	
46.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	51.08	48.13	4.41	36.66	2 458.28	225.26	1 872.59	16.1	7.59	23 643	3 627	14 213	
									1	1				
	Объем: (780*0.014)+(179.5*0.014*1.8)+30.434+4.97+(2.9*0.08)													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			225.26				100%	3 627			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			135.16				60%	2 176			
	
47.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	51.08	16.40		16.40	837.71		837.71	1	7.87	6 593		6 593	
									1	1				
	Объем: (780*0.014)+(179.5*0.014*1.8)+30.434+4.97+(2.9*0.08)													
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	292 633.14	30 102.47	8 787.71			1 479 691	485 059	61 432	
			253 382.57	312.82				927 395	5 178	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	289 337.15	29 877.21	6 077.41			1 449 455	481 432	40 626	
			253 382.57	312.82				927 395	5 178	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	62 015.24					204 255			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 11, 22, 41; %=71 - по стр. 2-8, 13, 30, 31, 34-38; %=77 - по стр. 9; %=73 - по стр. 12; %=90 - по стр. 14, 16, 39, 42; %=79 - по стр. 18; %=92 - по стр. 20, 32, 33; %=66 - по стр. 23, 25; %=67 - по стр. 27; %=80 - по стр. 28, 29, 40, 44, 45)	26 601.08					365 554			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 11, 22, 41; %=52 - по стр. 2-8, 13, 30, 31, 34-38; %=56 - по стр. 12; %=43 - по стр. 14, 16, 39, 42; %=51 - по стр. 18; %=44 - по стр. 20, 32, 33; %=50 - по стр. 23, 25; %=40 - по стр. 27; %=37 - по стр. 28, 29, 40, 44, 45)	18 463.92					237 825			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	334 402.15					2 052 834			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 295.99	225.26	2 710.30			30 236	3 627	20 806	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 46)	225.26					3 627			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 46)	135.16					2 176			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 295.99					30 236			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	337 698.14					2 083 070			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	7 226.74					44 578			
	ИТОГО	344 924.88					2 127 648			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	6 898.50					42 553			
	ИТОГО	351 823.38					2 170 201			
	НДС 18%	63 328.21					390 636			
	ВСЕГО С НДС	415 151.59					2 560 837			
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
48.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	8.7	1 454.57	549.87	8.86	12 654.79	4 783.91	77.10	16.12	9.13	117 179	77 117	704	
				895.84			7 793.77		5.05	1		39 359		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			5 262.30				93%	71 719			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			3 253.06				54%	41 643			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 170.15					230 541			
	
49.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.87	63.27	49.68	13.59	55.04	43.22	11.82	16.11	1.78	717	696	21	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			33.71				66%	459			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			21.61				40%	278			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					110.36					1 455			
	
50.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.87	4 688.98	197.81	4 246.36	4 079.41	172.09	3 694.33	16.12	4.06	18 527	2 774	14 999	
				244.81	143.10		212.98	124.50	3.54	15.1		754	1 880	
	Накладные расходы		78%			231.34				66%	3 072			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			148.30				40%	1 862			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 459.05					23 460			
	
51.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных  и откосов, 100 м2	7.6	188.95	188.95		1 436.02	1 436.02		16.11	1	23 134	23 134		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 421.66				84%	19 433			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			861.61				48%	11 104			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 719.29					53 671			
	
52.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	4.5	37.19	25.77		167.36	115.97		16.12	1	2 129	1 869		
				11.42			51.39		5.06	1		260		
	Накладные расходы		86%			99.73				73%	1 364			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			81.18				56%	1 047			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					348.27					4 540			
	
53.	ТЕРр 53-23-2 
Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 6 кирпичей, 1 м карниза	20	296.64	57.56	2.16	5 932.80	1 151.20	43.20	16.11	10.18	37 513	18 546	440	
				236.92	0.30		4 738.40	6.00	3.91	16.2		18 527	97	
	Накладные расходы		86%			995.19				73%	13 609			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			810.04				56%	10 440			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 738.03					61 562			
	
54.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.85	2 956.30	374.76	6.66	2 512.86	318.55	5.66	16.11	9.22	11 203	5 132	52	
				2 574.88	1.03		2 188.65	0.88	2.75	18.87		6 019	17	
	Накладные расходы		83%			265.13				71%	3 656			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			207.63				52%	2 677			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 985.62					17 536			
	
55.	ТЕР 15-01-080-02 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2	7	40 613.99	3 949.94	5 786.76	284 297.94	27 649.58	40 507.34	16.12	5.75	1 059 037	445 711	232 917	
				30 877.29	307.74		216 141.03	2 154.16	1.76	16.11		380 408	34 704	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			28 313.55				80%	384 332			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			14 007.76				37%	177 754			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					326 619.25					1 621 123			
	
56.	ТССЦ 104-0004 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	78.4	671.40			52 637.76					285 581			
				671.40			52 637.76		3 642.62			285 581		
	Объем: 7*11.2													
	
57.	ФЕРм 08-02-390-03 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м	0.62	325.68	193.34	39.07	201.92	119.87	24.22	17.1	3.17	2 336	2 050	77	
				93.27	0.14		57.83	0.09	3.62	17.36		209	2	
	Накладные расходы		95%			113.96				81%	1 662			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			77.97				52%	1 067			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					393.86					5 065			
	
58.	С509-1838 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм, м	63.24	21.01			1 328.78					5 674			
				21.01			1 328.78		89.72			5 674		
	Объем: 62*1.02													
	Поправки: М: =89.72/4.27	
	
59.	ФЕРм 08-02-399-02 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.62	51.16	35.34	2.22	31.72	21.91	1.38	17.11	7.84	443	375	11	
				13.60	0.14		8.43	0.09	6.81	17.36		57	2	
	Накладные расходы		95%			20.90				81%	305			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.30				52%	196			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66.92					944			
	
	Цоколь	
	
60.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	3	37.19	25.77		111.57	77.31		16.12	1	1 420	1 246		
				11.42			34.26		5.06	1		173		
	Накладные расходы		86%			66.49				73%	910			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			54.12				56%	698			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					232.17					3 027			
	
61.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.64	80.30	76.91	1.68	51.39	49.22	1.07	16.11	9.18	806	793	10	
				1.71	0.16		1.09	0.10	2.64	18.69		3	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			46.85				80%	636			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			23.18				37%	294			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					121.42					1 736			
	
62.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	8.4	15.82			132.89					436			
				15.82			132.89		51.87			436		
	Объем: (0.64)*0.013*1010													
	
63.	ТЕРр 53-15-1 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.1	19 716.98	3 507.27	113.70	1 971.70	350.73	11.37	16.11	6.69	11 923	5 650	76	
				16 096.01	15.10		1 609.60	1.51	3.85	16.09		6 197	24	
	Накладные расходы		86%			302.93				73%	4 142			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			246.57				56%	3 177			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 521.19					19 242			
	
64.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.41	2 074.12	832.23	83.91	850.39	341.22	34.40	16.11	9.97	7 521	5 497	343	
				1 157.98	39.06		474.77	16.02	3.54	14.27		1 681	229	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			339.38				80%	4 581			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			167.90				37%	2 119			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 357.67					14 220			
	
65.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.41	6 763.95	788.77	62.59	2 773.22	323.40	25.66	16.11	8.32	14 053	5 210	213	
				5 912.59			2 424.16		3.56	1		8 630		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			307.23				80%	4 168			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			152.00				37%	1 928			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 232.45					20 149			
	
66.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.41	2 291.60	114.18	14.24	939.56	46.82	5.84	16.11	9.07	3 299	754	53	
				2 163.18			886.90		2.81	1		2 492		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			44.48				80%	603			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			22.01				37%	279			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 006.04					4 181			
	
	Окна и двери в подъездах	
	
67.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (подъезды), 100 м2	0.0748	1 870.07	1 617.67	252.40	139.88	121.00	18.88	16.12	9.34	2 127	1 951	176	
					100.00			7.48	1	18.81			141	
	Объем: 1.1*1.7*4													
	Накладные расходы		99%			127.20				84%	1 757			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			77.09				48%	1 004			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					344.16					4 888			
	
68.	ТЕР 10-01-034-05 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (подъезд, фронтоны), 100 м2 проемов	0.0748	17 609.18	2 001.53	711.39	1 317.17	149.71	53.21	16.11	7.38	5 924	2 412	393	
				14 896.26	28.43		1 114.24	2.13	2.8	18.81		3 120	40	
	Объем: 1.1*1.7*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			160.95				90%	2 207			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			81.99				43%	1 054			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 560.11					9 185			
	
69.	ТССЦ 203-0991 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2	7.48	2 223.50			16 631.78					26 897			
				2 223.50			16 631.78		3 595.89			26 897		
	Объем: 1.1*1.7*4													
	
70.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м (окна в подъездах), 100 п. м	0.045	5 825.86	220.54	20.63	262.16	9.92	0.93	16.11	9.15	616	160	8	
				5 584.70	0.65		251.31	0.03	1.78	18.69		447	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			10.55				90%	145			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.37				43%	69			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					278.08					830			
	
71.	ТССЦ 101-2907 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	4.5	76.10			342.45					1 223			
				76.10			342.45		271.81			1 223		
	
72.	ТЕР 15-02-024-03 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску (окна подъездов внутри), 100 м2 отделываемой поверхности	0.027	6 181.26	1 849.25	114.03	166.89	49.93	3.08	16.11	10.46	1 223	804	32	
				4 217.99	32.69		113.89	0.88	3.39	16.51		386	15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			48.27				80%	655			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			23.88				37%	303			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					239.04					2 181			
	
73.	ТЕР 11-01-018-03 
(перим.) 
Установка перфорированного уголка на на углы откосов, 100 м жилок	0.18	1 131.22	214.36	1.26	203.62	38.58	0.23	16.12	9.16	1 160	622	2	
				915.60			164.81		3.25	1		536		
	Объем: (1.7*2+1.1)*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			42.82				94%	585			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			24.69				51%	317			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					271.14					2 062			
	
74.	ТЕР 15-04-027-05 
(прим.) 
Шпатлевка  по  сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.027	549.16	139.13	4.21	14.83	3.76	0.11	16.12	9.14	100	61	1	
				405.82	0.16		10.96		3.52	18.69		39		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3.57				80%	49			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.77				37%	23			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.17					171			
	
75.	ТЕР 15-04-005-05 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.27	1 334.54	277.90	13.08	360.33	75.03	3.53	16.12	9.13	2 191	1 210	32	
				1 043.57	0.16		281.76	0.04	3.37	18.69		950	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			71.32				80%	969			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			35.28				37%	448			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					466.93					3 608			
	
76.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных (подъезд №32), 100 м2	0.0231	1 143.95	891.55	252.40	26.43	20.59	5.83	16.12	9.34	386	332	54	
					100.00			2.31	1	18.81			43	
	Объем: 1.1*2.1													
	Накладные расходы		99%			22.67				84%	315			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			13.74				48%	180			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62.84					881			
	
77.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (подъезд № 32), 1 м2 проема	2.31	91.08	29.04	27.29	210.38	67.08	63.03	16.11	8.1	1 906	1 081	511	
				34.75			80.27		3.92	1		315		
	Объем: 1.1*2.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			54.33				69%	746			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			48.30				58%	627			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					313.01					3 279			
	
78.	С2 Цена поставщи. 
Дверь металлическая, м2	2.31	1 096.02			2 531.80					10 811			
				1 096.02			2 531.80		4.27			10 811		
	Объем: 1.1*2.1													
	Поправки: М: =4500*1.04/4.27	
	
79.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	30.235	48.13	4.41	36.66	1 455.09	133.34	1 108.42	16.1	7.59	13 995	2 147	8 413	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			133.34				100%	2 147			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			80.00				60%	1 288			
	
80.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	30.235	16.40		16.40	495.85		495.85	1	7.87	3 902		3 902	
									1	1				
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	396 325.78	37 669.96	46 196.49			1 675 392	607 334	263 440	
			312 245.96	2 316.22				801 184	37 198	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 562.42	141.78	25.60			8 453	2 425	88	
			1 395.04	0.18				5 940	4	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 328.78					5 674			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 57, 59)	134.86					1 967			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 57, 59)	92.27					1 263			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 789.55					11 683			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	392 602.04	37 327.76	44 503.59			1 647 136	601 681	250 526	
			310 770.65	2 316.04				794 929	37 194	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	72 276.68					324 948			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 48; %=66 - по стр. 49, 50; %=84 - по стр. 51, 67, 76; %=73 - по стр. 52, 53, 60, 63; %=71 - по стр. 54; %=80 - по стр. 55, 61, 64-66, 72, 74, 75; %=90 - по стр. 68, 70; %=94 - по стр. 73)	38 217.32					519 365			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 48; %=40 - по стр. 49, 50; %=48 - по стр. 51, 67, 76; %=56 - по стр. 52, 53, 60, 63; %=52 - по стр. 54; %=37 - по стр. 55, 61, 64-66, 72, 74, 75; %=43 - по стр. 68, 70; %=51 - по стр. 73)	20 320.77					258 699			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	451 140.13					2 425 200			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	210.38	67.08	63.03			1 906	1 081	511	
			80.27					315		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 77)	54.33					746			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 77)	48.30					627			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	313.01					3 279			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 950.94	133.34	1 604.27			17 897	2 147	12 315	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 79)	133.34					2 147			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 79)	80.00					1 288			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 950.94					17 897			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	455 193.63					2 458 059			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	9 741.14					52 602			
	ИТОГО	464 934.77					2 510 661			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	9 298.70					50 213			
	ИТОГО	474 233.47					2 560 874			
	НДС 18%	85 362.02					460 957			
	ВСЕГО С НДС	559 595.49					3 021 831			
	
	Раздел 3.  Подвал	
	
	Стены	
	
81.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	7.4	188.95	188.95		1 398.23	1 398.23		16.11	1	22 525	22 525		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 384.25				84%	18 921			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			838.94				48%	10 812			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 621.42					52 258			
	
82.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	1.83	1 615.27	301.17	30.24	2 955.94	551.14	55.34	16.11	7.35	18 378	8 879	407	
				1 283.86	5.99		2 349.46	10.96	3.87	17.45		9 092	191	
	Накладные расходы		86%			483.41				73%	6 621			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			393.47				56%	5 079			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 832.82					30 078			
	
83.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	7.4	57.10	31.22		422.54	231.03		16.11	1	4 492	3 722		
				25.88			191.51		4.02	1		770		
	Накладные расходы		80%			184.82				68%	2 531			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			115.52				40%	1 489			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					722.88					8 512			
	
84.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	7.4	2 203.33	1 002.02	180.42	16 304.63	7 414.93	1 335.11	16.11	11.72	163 356	119 455	15 647	
				1 020.89	103.89		7 554.59	768.79	3.74	14.8		28 254	11 378	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			7 774.53				80%	104 666			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3 846.35				37%	48 408			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27 925.51					316 431			
	
85.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	7.4	210.27	122.16	3.53	1 556.02	903.97	26.09	16.11	9.17	17 431	14 563	239	
				84.59	0.20		625.97	1.44	4.2	18.69		2 629	27	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			860.14				80%	11 672			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			425.54				37%	5 398			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 841.70					34 501			
	
	Наружная гидроизоляция стен подвала	
	
86.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.21	1 275.12	1 275.12		267.78	267.78		16.11	1	4 314	4 314		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			192.80				61%	2 632			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			101.76				31%	1 337			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					562.34					8 283			
	
87.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.51	80.30	76.91	1.68	40.95	39.23	0.85	16.11	9.18	642	632	8	
				1.71	0.16		0.87	0.08	2.64	18.69		2	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			37.34				80%	507			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			18.48				37%	235			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					96.77					1 384			
	
88.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	6.7	15.82			105.99					348			
				15.82			105.99		51.87			348		
	Объем: (0.51)*0.013*1010													
	
89.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.51	2 074.12	832.23	83.91	1 057.80	424.44	42.80	16.11	9.97	9 355	6 838	427	
				1 157.98	39.06		590.57	19.92	3.54	14.27		2 091	284	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			422.14				80%	5 698			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			208.85				37%	2 635			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 688.79					17 688			
	
90.	ТЕР 08-01-003-02 
Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.51	4 636.47	148.83	148.84	2 364.60	75.90	75.91	16.11	5.83	10 317	1 223	443	
				4 338.80			2 212.79		3.91	1		8 652		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			83.49				93%	1 137			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			51.61				54%	660			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 499.70					12 115			
	
91.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.21	810.13	810.13		170.13	170.13		16.11	1	2 741	2 741		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			122.49				61%	1 672			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			64.65				31%	850			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					357.27					5 263			
	
	Проемы	
	
92.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.09	1 734.68	1 482.28	252.40	156.12	133.41	22.72	16.12	9.34	2 363	2 150	212	
					100.00			9.00	1	18.81			169	
	Объем: 0.8*0.4*28													
	Накладные расходы		99%			140.99				84%	1 948			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			85.45				48%	1 113			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					382.55					5 424			
	
93.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.09	21 833.35	2 767.20	891.18	1 965.00	249.05	80.21	16.11	7.17	9 135	4 012	575	
				18 174.97	34.11		1 635.75	3.07	2.78	18.81		4 547	58	
	Объем: 0.8*0.4*28													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			267.25				90%	3 663			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			136.14				43%	1 750			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 368.39					14 548			
	
94.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	8.96	3 070.76			27 514.01					47 030			
				3 070.76			27 514.01		5 248.9			47 030		
	Объем: 0.8*0.4*28													
	
95.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.084	1 143.95	891.55	252.40	96.09	74.89	21.20	16.12	9.34	1 405	1 207	198	
					100.00			8.40	1	18.81			158	
	Объем: 1*2.1*4													
	Накладные расходы		99%			82.46				84%	1 147			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			49.97				48%	655			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					228.52					3 207			
	
96.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (со стороны дворового фасада), 1 м2 проема	8.4	102.34	34.85	32.75	859.66	292.70	275.06	16.11	8.1	8 088	4 715	2 228	
				34.75			291.90		3.92	1		1 144		
	Объем: 1.0*2.1*4													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			237.09				69%	3 253			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			210.74				58%	2 735			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 307.49					14 076			
	
97.	ТССЦ 203-8118 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм, шт.	4	3 168.09			12 672.36					43 840			
				3 168.09			12 672.36		10 960.11			43 840		
	
98.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.16	5 473.34	2 776.60	100.77	875.73	444.26	16.12	16.11	9.34	9 006	7 157	151	
				2 595.97	39.93		415.36	6.39	4.09	18.81		1 699	120	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			428.12				80%	5 822			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			211.81				37%	2 692			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 515.65					17 520			
	
99.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.16	210.27	122.16	3.53	33.64	19.55	0.56	16.11	9.17	377	315	5	
				84.59	0.20		13.53	0.03	4.2	18.69		57	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			18.60				80%	253			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9.20				37%	117			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					61.44					747			
	
100.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	19.92	48.13	4.41	36.66	958.67	87.85	730.27	16.1	7.59	9 219	1 414	5 543	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			87.85				100%	1 414			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			52.71				60%	848			
	
101.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	19.92	16.40		16.40	326.69		326.69	1	7.87	2 571		2 571	
									1	1				
	
	Отмостка	
	
102.	ТЕРр 68-12-4 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.10225	6 900.71	2 146.35	4 754.36	705.60	219.46	486.13	16.11	4.89	5 913	3 536	2 377	
					473.50			48.42	1	16.1			779	
	Объем: 102.25*0.1													
	Накладные расходы		104%			278.60				88%	3 797			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			160.73				48%	2 071			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 144.92					11 781			
	
103.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.2045	1 275.12	1 275.12		260.76	260.76		16.11	1	4 201	4 201		
									1	1				
	Объем: 102.25*0.2													
	Накладные расходы		72%			187.75				61%	2 563			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			99.09				31%	1 302			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					547.60					8 066			
	
104.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.2045	490.29	490.29		100.26	100.26		16.11	1	1 615	1 615		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			72.19				61%	985			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			38.10				31%	501			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					210.55					3 101			
	
105.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.3067	3 001.78	246.00	111.59	920.65	75.45	34.22	16.12	4.34	3 984	1 216	149	
				2 644.20			810.98		3.23	1		2 619		
	Объем: 102.25*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			83.00				93%	1 131			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			51.31				54%	657			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 054.95					5 772			
	
106.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	10.225	203.51	35.93	41.45	2 080.85	367.34	423.83	16.12	4.78	13 932	5 922	2 026	
				126.13	4.21		1 289.68	43.07	4.64	16.11		5 984	694	
	Объем: 102.25*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			455.56				94%	6 219			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			262.66				51%	3 374			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 799.07					23 525			
	
107.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	10.225	452.40	40.32	76.78	4 625.83	412.26	785.02	16.11	4.6	25 373	6 642	3 611	
				335.31	7.73		3 428.54	78.99	4.41	16.1		15 120	1 272	
	Объем: 102.25*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			545.29				94%	7 439			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			314.40				51%	4 036			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 485.52					36 848			
	
108.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	10.225	730.22	37.46	0.38	7 466.50	382.98	3.83	16.11	5.8	37 555	6 170	22	
				692.39			7 079.69		4.43	1		31 363		
	Объем: 102.25*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			425.11				94%	5 800			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			245.11				51%	3 147			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 136.72					46 502			
	
109.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	18.41	48.13	4.41	36.66	886.00	81.19	674.91	16.1	7.59	8 521	1 307	5 123	
									1	1				
	Объем: 10.225*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			81.19				100%	1 307			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			48.71				60%	784			
	
110.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	51.13	16.40		16.40	838.53		838.53	1	7.87	6 599		6 599	
									1	1				
	Объем: 10.225*1.8+20.45*1.6													
	
	Спуски в подвал	
	
111.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.12	1 275.12	1 275.12		153.01	153.01		16.11	1	2 465	2 465		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			110.17				61%	1 504			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			58.14				31%	764			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					321.32					4 733			
	
112.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.11	188.95	188.95		20.78	20.78		16.11	1	335	335		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			20.57				84%	281			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.47				48%	161			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53.82					777			
	
113.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	4.5	218.68	77.46	141.22	984.06	348.57	635.49	16.11	4.18	8 272	5 615	2 656	
					12.93			58.19	1	16.09			936	
	Накладные расходы		99%			402.69				84%	5 503			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			244.06				48%	3 144			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 630.81					16 919			
	
114.	ТЕР 08-02-001-01 
Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки	4.5	1 353.07	54.77	48.60	6 088.84	246.49	218.70	16.11	9.67	27 849	3 971	2 115	
				1 249.70	7.55		5 623.65	33.98	3.87	16.09		21 764	547	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			308.52				93%	4 202			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			190.72				54%	2 440			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 588.08					34 490			
	
115.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.11	80.30	76.91	1.68	8.83	8.46	0.18	16.11	9.18	138	136	2	
				1.71	0.16		0.19	0.02	2.64	18.69				
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			8.06				80%	109			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.99				37%	50			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.87					297			
	
116.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	1.4	15.82			22.15					73			
				15.82			22.15		51.87			73		
	Объем: (0.11)*0.013*1010													
	
117.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.35	2 074.12	832.23	83.91	725.94	291.28	29.37	16.11	9.97	6 420	4 693	293	
				1 157.98	39.06		405.29	13.67	3.54	14.27		1 435	195	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			289.70				80%	3 910			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			143.33				37%	1 809			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 158.97					12 139			
	
118.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.12	810.13	810.13		97.22	97.22		16.11	1	1 566	1 566		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			70.00				61%	955			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			36.94				31%	485			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					204.16					3 007			
	
119.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.35	2 291.60	114.18	14.24	802.06	39.96	4.98	16.11	9.07	2 817	644	45	
				2 163.18			757.11		2.81	1		2 127		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			37.96				80%	515			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			18.78				37%	238			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					858.80					3 570			
	
120.	ТЕРр 59-5-2 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.12	1 679.51	942.47	24.65	201.54	113.10	2.96	16.12	9.21	2 241	1 823	27	
				712.39	3.75		85.49	0.45	4.57	18.79		391	8	
	Накладные расходы		76%			86.30				65%	1 190			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			68.13				48%	879			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					355.97					4 310			
	
121.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	8.71	48.13	4.41	36.66	419.18	38.41	319.31	16.1	7.59	4 031	618	2 424	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			38.41				100%	618			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			23.05				60%	371			
	
122.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	8.7	16.40		16.40	142.68		142.68	1	7.87	1 123		1 123	
									1	1				
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	99 653.85	16 035.47	7 609.07			551 956	258 337	57 246	
			75 677.43	1 104.87				231 031	16 819	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	95 222.44	15 535.32	4 301.62			511 804	250 283	31 635	
			75 385.53	1 104.87				229 887	16 819	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	40 314.51					91 291			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 81, 92, 95, 112, 113; %=73 - по стр. 82; %=68 - по стр. 83; %=80 - по стр. 84, 85, 87, 89, 98, 99, 115, 117, 119; %=61 - по стр. 86, 91, 103, 104, 111, 118; %=93 - по стр. 90, 105, 114; %=90 - по стр. 93; %=88 - по стр. 102; %=94 - по стр. 106-108; %=65 - по стр. 120)	15 864.27					214 992			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 81, 92, 95, 102, 112, 113, 120; %=56 - по стр. 82; %=40 - по стр. 83; %=37 - по стр. 84, 85, 87, 89, 98, 99, 115, 117, 119; %=31 - по стр. 86, 91, 103, 104, 111, 118; %=54 - по стр. 90, 105, 114; %=43 - по стр. 93; %=51 - по стр. 106-108)	8 505.68					108 290			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	119 592.39					835 086			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	859.66	292.70	275.06			8 088	4 715	2 228	
			291.90					1 144		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 96)	237.09					3 253			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 96)	210.74					2 735			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 307.49					14 076			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 571.75	207.45	3 032.39			32 064	3 339	23 383	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 100, 109, 121)	207.45					3 339			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 100, 109, 121)	124.47					2 003			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 571.75					32 064			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	124 471.63					881 226			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 663.69					18 858			
	ИТОГО	127 135.32					900 084			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 542.71					18 002			
	ИТОГО	129 678.03					918 086			
	НДС 18%	23 342.05					165 255			
	ВСЕГО С НДС	153 020.08					1 083 341			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	788 612.77	83 807.90	62 593.27			3 707 039	1 350 730	382 118	
			641 305.96	3 733.91				1 959 610	59 195	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 562.42	141.78	25.60			8 453	2 425	88	
			1 395.04	0.18				5 940	4	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 328.78					5 674			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 57, 59)	134.86					1 967			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 57, 59)	92.27					1 263			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 789.55					11 683			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	777 161.63	82 740.29	54 882.62			3 608 395	1 333 396	322 787	
			639 538.75	3 733.73				1 952 211	59 191	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	174 606.43					620 494			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 11, 22, 41, 51, 67, 76, 81, 92, 95, 112, 113; %=71 - по стр. 2-8, 13, 30, 31, 34-38, 54; %=77 - по стр. 9; %=73 - по стр. 12, 52, 53, 60, 63, 82; %=90 - по стр. 14, 16, 39, 42, 68, 70, 93; %=79 - по стр. 18; %=92 - по стр. 20, 32, 33; %=66 - по стр. 23, 25, 49, 50; %=67 - по стр. 27; %=80 - по стр. 28, 29, 40, 44, 45, 55, 61, 64-66, 72, 74, 75, 84, 85, 87, 89, 98, 99, 115, 117, 119; %=93 - по стр. 48, 90, 105, 114; %=94 - по стр. 73, 106-108; %=68 - по стр. 83; %=61 - по стр. 86, 91, 103, 104, 111, 118; %=88 - по стр. 102; %=65 - по стр. 120)	80 682.67					1 099 911			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 11, 22, 41, 51, 67, 76, 81, 92, 95, 102, 112, 113, 120; %=52 - по стр. 2-8, 13, 30, 31, 34-38, 54; %=56 - по стр. 12, 52, 53, 60, 63, 82; %=43 - по стр. 14, 16, 39, 42, 68, 70, 93; %=51 - по стр. 18, 73, 106-108; %=44 - по стр. 20, 32, 33; %=50 - по стр. 23, 25; %=40 - по стр. 27, 49, 50, 83; %=37 - по стр. 28, 29, 40, 44, 45, 55, 61, 64-66, 72, 74, 75, 84, 85, 87, 89, 98, 99, 115, 117, 119; %=54 - по стр. 48, 90, 105, 114; %=31 - по стр. 86, 91, 103, 104, 111, 118)	47 290.37					604 814			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	905 134.67					5 313 120			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 070.04	359.78	338.09			9 994	5 796	2 739	
			372.17					1 459		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 77, 96)	291.42					3 999			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 77, 96)	259.04					3 362			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 620.50					17 355			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	8 818.68	566.05	7 346.96			80 197	9 113	56 504	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 46, 79, 100, 109, 121)	566.05					9 113			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 46, 79, 100, 109, 121)	339.63					5 467			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	8 818.68					80 197			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	917 363.40					5 422 355			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	19 631.58					116 038			
	ИТОГО	936 994.98					5 538 393			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	18 739.90					110 768			
	ИТОГО	955 734.88					5 649 161			
	НДС 18%	172 032.28					1 016 849			
	ВСЕГО С НДС	1 127 767.16					6 666 010			

Составил:	Ведущий инженер СО                                                    Гринева Е.П.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника СО МКУ «КР МКД»                                       Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)