«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Председатель ЖСК «Буревестник»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Ермакова Т.А. /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
На капитальный ремонт системы электроснабжения МКД №158-162 по ул. Машиностроительная в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	1 957.359	тыс. руб.	
монтажных работ:	1 451.388	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.441	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	350.224	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Главный распределительный щит	
	
1.	ФЕРм 08-03-571-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм, 1 м ширины по фронту	1	332.41	69.88	244.98	332.41	69.88	244.98	15.28	6.97	2 962	1 068	1 708	
				17.55	13.61		17.55	13.61	10.67	16.09		187	219	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1755;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 509-0090	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			79.32				81%	1 042			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			54.27				52%	669			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					465.99					4 674			
	
2.	С.Цена поставщик 
Ящик наружного исполнения типа RH 1000х1200х300, шт	1	2 473.65			2 473.65					10 562			
				2 473.65			2 473.65		4.27			10 562		
	Поправки: М: =10254.85/4.27*1.03	
	
3.	ФЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (модуль автоматики АВР), 1 шт.	1	81.30	28.21	50.09	81.30	28.21	50.09	15.28	5.79	743	431	290	
				3.00	3.79		3.00	3.79	7.15	16.07		21	61	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 050101;  СЦЭСМ 100602;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			30.40				81%	399			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.80				52%	256			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					132.50					1 397			
	
4.	ФЕРм 08-02-144-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2, 100 шт.	0.15	177.45	174.54		26.62	26.18		15.29	1	407	400		
				2.91			0.44		15.28	1		7		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			24.87				81%	324			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			17.02				52%	208			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					68.51					939			
	
5.	ФЕРм 08-02-144-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2, 100 шт.	0.2	160.55	157.92		32.11	31.58		15.29	1	491	483		
				2.63			0.53		15.3	1		8		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			30.00				81%	391			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.53				52%	251			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					82.64					1 133			
	
6.	ФЕРм 08-02-144-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2, 100 шт.	0.12	112.67	110.82		13.52	13.30		15.29	1	207	203		
				1.85			0.22		15.26	1		3		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			12.64				81%	164			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.65				52%	106			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.80					477			
	
7.	С.Цена поставщик 
Модуль автоматики АВР типа МА-0А, шт	1	7 732.74			7 732.74					33 019			
				7 732.74			7 732.74		4.27			33 019		
	Поправки: М: =32057.10/4.27*1.03	
	
8.	С.Цена поставщик 
Источник бесперебойного питания ИБП 500 Вт, шт	1	928.69			928.69					3 966			
				928.69			928.69		4.27			3 966		
	Поправки: М: =3850/4.27*1.03	
	
9.	ФЕРм 08-03-529-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Контактор переменного тока на конструкции на ток до 160 А, 1 шт.	2	175.76	47.14	4.69	351.52	94.27	9.38	15.28	6.32	3 661	1 440	59	
				123.93	0.17		247.86	0.34	8.72	15.5		2 161	5	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 111-0087;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			89.88				81%	1 170			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			61.50				52%	751			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					502.90					5 583			
	
10.	С.Цена поставщик 
Пускатель переменного тока типа DILM 115 104A (230В), шт	2	1 758.04			3 516.09					15 014			
				1 758.04			3 516.09		4.27			15 014		
	Поправки: М: =7288.20/4.27*1.03	
	
11.	С.Цена поставщик 
Блокировка механическая типа DILM-150-XMV (для механической блокировки контактов пускателя), шт	1	444.76			444.76					1 899			
				444.76			444.76		4.27			1 899		
	Поправки: М: =1843.80/4.27*1.03	
	
12.	ФЕРм 08-03-529-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Блок-контактор на конструкции с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12, 1 шт.	2	96.85	42.46	1.67	193.71	84.91	3.34	15.29	5.15	2 424	1 298	17	
				52.73			105.46		10.51	1		1 108		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 111-0087;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			80.66				81%	1 051			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			55.19				52%	675			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					329.57					4 150			
	
13.	С.Цена поставщик 
Приставка DILM150-XHI22 (для электрической блокировки контактов пускателя), шт	2	52.22			104.45					446			
				52.22			104.45		4.27			446		
	Поправки: М: =216.50/4.27*1.03	
	
14.	ТЕРм 10-01-039-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки, 1 шт.	2	22.08	21.72		44.16	43.44		14.4	1	636	626		
				0.36			0.72		14.47	1		10		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		80%			34.75				68%	426			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			26.06				48%	300			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					104.98					1 362			
	
15.	С.Цена поставщик 
Лампа сигнальная M22-L-R/G (зелен./красн.), шт	2	52.22			104.45					446			
				52.22			104.45		4.27			446		
	Поправки: М: =216.50/4.27*1.03	
	
16.	ФЕРм 08-03-521-29 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Демонтаж рубильника  на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А, 1 шт.	2	19.06	17.96	1.10	38.12	35.91	2.21	15.28	6.61	563	549	15	
					0.04			0.08	5.94	15.5			1	
	Добавл.ресурсы:  1-2047;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			34.19				81%	446			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.39				52%	286			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					95.70					1 295			
	
17.	ФЕРм 08-01-053-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Демонтаж трансформатора  тока напряжением до 10 кВ, 1 шт.	3	10.46	7.01	3.45	31.39	21.04	10.35	15.28	6.56	389	322	68	
					0.23			0.69	17.13	16.13			11	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 030408;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 509-0090	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			20.64				81%	270			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.12				52%	173			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66.16					832			
	
18.	ТЕРр 67-4-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж электросчетчиков, 100 шт.	0.02	235.05	232.77	2.28	4.70	4.66	0.05	14.4	8.54	67	67		
					0.90			0.02	1	16.9				
	Накладные расходы		85%			3.98				72%	48			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.04				52%	35			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11.72					150			
	
19.	ТЕРм 10-03-013-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж коммутатора  испытательно-измерительного, 1 шт.	1	110.92	76.84	34.09	110.92	76.84	34.09	14.4	5.24	1 285	1 106	179	
					3.68			3.68	5.07	14.39			53	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		80%			64.42				68%	788			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			48.31				48%	556			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					223.65					2 629			
	
20.	ФЕРм 08-03-523-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Демонтаж предохранителя, устанавливаемого  на изоляционном основании, на ток до 250 А, 1 шт.	9	4.05	3.98	0.07	36.45	35.83	0.62	15.29	5.78	551	548	4	
									6.89	1				
	Добавл.ресурсы:  1-2048;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			34.04				81%	444			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.29				52%	285			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					93.78					1 280			
	
21.	ФЕРм 08-03-523-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Демонтаж предохранителя, устанавливаемого на изоляционном основании, на ток до 100 А, 1 шт.	24	3.85	3.79	0.06	92.38	90.86	1.51	15.29	5.9	1 398	1 389	9	
									7.16	1				
	Добавл.ресурсы:  1-2048;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			86.32				81%	1 125			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			59.06				52%	722			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					237.76					3 245			
	
22.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками металлической конструкции щита ГРЩ (ВРУ), 1 м2 очищаемой поверхности	15.6	9.78	9.78		152.57	152.57		14.39	1	2 195	2 195		
									1	1				
	Объем: (1.8*2+2.4)*0.55*2+1.8+2.4*3													
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			123.58				69%	1 515			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			91.54				48%	1 054			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					367.69					4 763			
	
23.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.156	360.95	72.00	12.49	56.31	11.23	1.95	14.4	2.65	292	162	5	
				276.46	0.13		43.13	0.02	2.89	14.73		125		
	Объем: (1.8*2+2.4)*0.55*2+1.8+2.4*3													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			9.11				69%	112			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.75				48%	78			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72.17					482			
	
24.	ТЕР 13-03-004-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.156	791.14	28.55	9.50	123.42	4.45	1.48	14.4	3.81	563	64	6	
				753.09	0.13		117.48	0.02	4.2	14.73		493		
	Объем: (1.8*2+2.4)*0.55*2+1.8+2.4*3													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			3.62				69%	44			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.68				48%	31			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.72					638			
	
25.	ФЕРм 08-02-165-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2, 1 шт.	2	1 119.94	83.81	1 032.58	2 239.89	167.62	2 065.15	15.29	5.36	13 697	2 563	11 069	
				3.56	97.69		7.12	195.38	9.08	16.09		65	3 144	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 031050;  ССЦ 101-0069;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 509-1206	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			344.85				81%	4 623			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			235.95				52%	2 968			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 820.69					21 287			
	
26.	С.Цена поставщик 
Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией, шт	2	4 829.18			9 658.36					41 241			
				4 829.18			9 658.36		4.27			41 241		
	Поправки: М: =20020/4.27*1.03	
	
27.	ФЕРм 08-03-522-15 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А, 1 шт.	2	81.59	58.02	3.55	163.18	116.04	7.10	15.28	6.48	2 042	1 773	46	
				20.02	0.17		40.04	0.34	5.57	15.5		223	5	
	Добавл.ресурсы:  1-2047;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			110.56				81%	1 440			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			75.65				52%	925			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					349.39					4 407			
	
28.	С.Цена поставщик 
Рубильник перекидной типа ВР32-35А7 250А, шт	2	728.48			1 456.96					6 221			
				728.48			1 456.96		4.27			6 221		
	Поправки: М: =3020/4.27*1.03	
	
29.	ФЕРм 08-01-053-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Трансформатор тока напряжением до 10 кВ, 1 шт.	6	49.76	28.06	13.80	298.54	168.34	82.80	15.28	6.56	3 927	2 572	543	
				7.90	0.92		47.40	5.54	17.13	16.13		812	89	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 030408;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 509-0090	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			165.19				81%	2 155			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			113.02				52%	1 384			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					576.75					7 466			
	
30.	С.Цена поставщик 
Трансформатор тока 200/5, шт	3	110.96			332.88					1 421			
				110.96			332.88		4.27			1 421		
	Поправки: М: =460/4.27*1.03	
	
31.	С.Цена поставщик 
Трансформатор тока 50/5, шт	3	110.96			332.88					1 421			
				110.96			332.88		4.27			1 421		
	Поправки: М: =460/4.27*1.03	
	
32.	ТЕРм 10-03-013-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Коммутатор испытательно-измерительный, 1 шт.	2	463.46	307.34	136.34	926.92	614.69	272.69	14.4	5.24	10 481	8 852	1 429	
				19.77	14.70		39.54	29.40	5.07	14.39		200	423	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		80%			515.27				68%	6 307			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			386.45				48%	4 452			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 828.65					21 240			
	
33.	С.Цена поставщик 
Блок испытательный, шт	2	104.93			209.86					896			
				104.93			209.86		4.27			896		
	Поправки: М: =435/4.27*1.03	
	
34.	ФЕРм 08-03-600-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	3	11.50	8.33	2.66	34.51	24.98	7.99	15.29	7.14	454	382	57	
				0.51	0.17		1.53	0.50	9.51	15.5		15	8	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			24.21				81%	316			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.56				52%	203			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					75.28					973			
	
35.	С.Цена поставщик 
Счетчик эл. ЦЭ 6803В (ВМ) /1кл точности 1Т 3ф. 5-7.5А (380В), шт	2	399.22			798.43					3 409			
				399.22			798.43		4.27			3 409		
	Поправки: М: =1655/4.27*1.03	
	
36.	С.Цена поставщик 
Счетчик эл. ЦЭ 6803В (ВМ) /1кл точности 1Т 3ф. 5-50А (380В), шт	1	399.22			399.22					1 705			
				399.22			399.22		4.27			1 705		
	Поправки: М: =1655/4.27*1.03	
	
37.	ФЕРм 08-03-521-15 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А, 1 шт.	2	50.13	35.92	0.65	100.27	71.83	1.30	15.28	4.7	1 254	1 098	6	
				13.57			27.14		5.53	1		150		
	Добавл.ресурсы:  1-2047;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			68.24				81%	889			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.69				52%	571			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.20					2 714			
	
38.	С.Цена поставщик 
Рубильник предохранитель типа  LTS 200/1 3Ф, 250А габарит 1, шт	1	1 634.01			1 634.01					6 977			
				1 634.01			1 634.01		4.27			6 977		
	Поправки: М: =6774/4.27*1.03	
	
39.	С.Цена поставщик 
Вставка плавкая типа NV/NH1-200А, шт	3	47.04			141.11					603			
				47.04			141.11		4.27			603		
	Поправки: М: =195/4.27*1.03	
	
40.	С.Цена поставщик 
Рубильник предохранитель типа  LTS 160/00/1 160А, шт	1	403.90			403.90					1 725			
				403.90			403.90		4.27			1 725		
	Поправки: М: =1674.4/4.27*1.03	
	
41.	С.Цена поставщик 
Вставка плавкая типа NV/NH00-50А, шт	3	20.74			62.23					266			
				20.74			62.23		4.27			266		
	Поправки: М: =86/4.27*1.03	
	
42.	ФЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.11	891.29	606.06	184.50	98.04	66.67	20.30	15.29	9.65	1 284	1 019	196	
				100.73	72.26		11.08	7.95	6.23	16.08		69	128	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331002;  СЦЭСМ 351201;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2175;  ССЦ 101-2272;  ССЦ 506-1143;  ССЦ 506-1180	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			70.89				81%	929			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			48.50				52%	596			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					217.43					2 810			
	
43.	С.Цена поставщик 
Шина алюминиевая 5х40мм, м	6	53.79			322.75					1 378			
				53.79			322.75		4.27			1 378		
	Поправки: М: =223/4.27*1.03	
	
44.	С.Цена поставщик 
Шина медная 5х40мм, м	5	311.17			1 555.85					6 644			
				311.17			1 555.85		4.27			6 644		
	Поправки: М: =1290/4.27*1.03	
	
45.	С.Цена поставщик 
Шина DIN рейка, м	2	12.06			24.12					103			
				12.06			24.12		4.27			103		
	Поправки: М: =50/4.27*1.03	
	
46.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	3	67.13	26.47	4.28	201.38	79.42	12.85	15.29	6.36	2 286	1 214	82	
				36.37	0.17		109.11	0.50	9.07	15.5		990	8	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			75.92				81%	990			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			51.95				52%	635			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					329.25					3 911			
	
47.	С.Цена поставщик 
Автомат PLHT-63A, шт	3	1 127.21			3 381.63					14 440			
				1 127.21			3 381.63		4.27			14 440		
	Поправки: М: =4673/4.27*1.03	
	
48.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	6	39.27	17.81	1.36	235.64	106.85	8.14	15.28	5.31	2 948	1 633	43	
				20.11			120.66		10.54	1		1 272		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			101.51				81%	1 323			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			69.45				52%	849			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					406.60					5 120			
	
49.	С.Цена поставщик 
Автомат CLS6-C10/2, шт	6	73.33			439.98					1 879			
				73.33			439.98		4.27			1 879		
	Поправки: М: =304./4.27*1.03	
	
50.	ТЕРм 10-01-039-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (автомат светочувствительный), 1 шт.	2	22.08	21.72		44.16	43.44		14.4	1	636	626		
				0.36			0.72		14.47	1		10		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		80%			34.75				68%	426			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			26.06				48%	300			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					104.98					1 362			
	
51.	С.Цена поставщик 
Фото выключатель DS-TA/1S на дин рейку, шт	1	1 087.65			1 087.65					4 644			
				1 087.65			1 087.65		4.27			4 644		
	Поправки: М: =4509/4.27*1.03	
	
52.	С.Цена поставщик 
Фото датчик для SD-/SENSOR, шт	1	380.69			380.69					1 626			
				380.69			380.69		4.27			1 626		
	Поправки: М: =1578.2/4.27*1.03	
	
53.	ФЕРм 08-02-144-07 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Отсоединение от  зажимов  жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2, 100 шт.	0.06	87.74	87.74		5.26	5.26		15.29	1	80	80		
									15.28	1				
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			5.00				81%	65			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.42				52%	42			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.68					186			
	
54.	ФЕРм 08-02-144-07 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2, 100 шт.	0.06	356.79	350.94		21.41	21.06		15.29	1	327	322		
				5.85			0.35		15.28	1		5		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			20.01				81%	261			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.69				52%	167			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.11					755			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	44 018.15	2 311.36	2 838.37			220 201	34 485	15 831	
			38 868.42	261.86				169 885	4 155	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	43 685.85	2 143.11	2 834.94			217 151	32 064	15 820	
			38 707.81	261.82				169 267	4 155	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	37 927.34					161 951			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3-6, 9, 12, 16, 17, 20, 21, 25, 27, 29, 34, 37, 42, 46, 48, 53, 54; %=68 - по стр. 14, 19, 32, 50; %=72 - по стр. 18)	2 162.49					27 812			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3-6, 9, 12, 16-18, 20, 21, 25, 27, 29, 34, 37, 42, 46, 48, 53, 54; %=48 - по стр. 14, 19, 32, 50)	1 522.63					18 366			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	47 370.97					263 329			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	332.30	168.25	3.43			3 050	2 421	11	
			160.61	0.04				618		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 22-24)	136.31					1 670			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 22-24)	100.97					1 162			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	569.58					5 882			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	47 940.55					269 211			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 025.93					5 761			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	48 966.48					274 972			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	979.33					5 499			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	49 945.81					280 471			
	НДС	8 990.25					50 485			
	ВСЕГО С НДС	58 936.06					330 956			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 298.80					29 482			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 623.60					19 528			
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП	25.44					379			
			25.44					379		
	
	Раздел 2.  электроснабжение подъездов	
	
	Замена квартирных стояков	
	
55.	ТЕР 46-03-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	0.423	3 505.16	849.00	2 656.16	1 482.68	359.13	1 123.56	14.4	4.41	10 126	5 171	4 955	
					243.12			102.84	1	14.39			1 480	
	Объем: (2.7*9-1.2)*3-9*3													
	Накладные расходы		99%			457.35				84%	5 587			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			277.18				48%	3 192			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 217.21					18 905			
	
56.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.27	1 461.46	357.49	1 103.97	394.59	96.52	298.07	14.41	4.41	2 705	1 391	1 314	
					101.05			27.28	1	14.39			393	
	Объем: 9*3													
	Накладные расходы		99%			122.56				84%	1 499			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			74.28				48%	856			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					591.43					5 060			
	
57.	ФЕРм 08-02-409-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм, 100 м	0.423	515.14	352.84	132.08	217.90	149.25	55.87	15.29	6.23	2 712	2 282	348	
				30.22	5.68		12.78	2.40	6.41	16.07		82	39	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			144.07				81%	1 880			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			98.57				52%	1 207			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					460.54					5 799			
	
58.	ТССЦ 509-0104 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобы двухлапковые, 10 шт.	1.269	24.44			31.01					128			
				24.44			31.01		100.87			128		
	Объем: 0.3*42.3													
	
59.	ТССЦ 101-3914 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Дюбели распорные полипропиленовые, 100 шт.	0.1269	212.90			27.02					43			
				212.90			27.02		338.36			43		
	Объем: 42.3*0.3													
	
60.	ТССЦ 301-0041 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Патрубки, 10 шт.	0.2268	253.58			57.51					113			
				253.58			57.51		497.76			113		
	Объем: 0.18*12.6													
	
61.	ТССЦ 103-1397 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм, м	43.146	15.70			677.39					2 409			
				15.70			677.39		55.83			2 409		
	Объем: 42.3*1.02													
	
62.	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж кабеля, 100 м	0.96	80.15	79.82	0.33	76.94	76.63	0.32	14.4	8.42	1 106	1 103	3	
					0.13			0.12	1	16.69			2	
	Накладные расходы		85%			65.24				72%	796			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			49.89				52%	575			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					192.07					2 476			
	
63.	ТЕРр 67-2-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 70 мм2, 100 м пучка проводов	0.693	51.28	50.63	0.65	35.54	35.09	0.45	14.4	8.57	509	505	4	
					0.26			0.18	1	16.69			3	
	Накладные расходы		85%			29.98				72%	366			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.93				52%	264			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					88.44					1 139			
	
64.	ФЕРм 08-02-412-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2, 100 м	0.693	306.78	162.43	53.23	212.60	112.57	36.89	15.29	7.15	2 332	1 721	264	
				91.12	3.24		63.15	2.25	5.49	16.09		347	36	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0781;  ССЦ 509-1660	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			109.08				81%	1 423			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			74.63				52%	914			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					396.31					4 669			
	
65.	ФЕРм 08-02-396-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Короб металлический по стенам и потолкам,, 100 м	0.657	498.32	339.30	45.86	327.40	222.92	30.13	15.29	6.3	3 994	3 408	190	
				113.16	1.62		74.35	1.06	5.32	16.09		396	17	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 101-4621	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			212.78				81%	2 774			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			145.59				52%	1 781			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					685.77					8 549			
	
66.	С.Цена поставщик 
Короб металлический перфорированный 60x80, м	67.014	150.76			10 103.11					43 140			
				150.76			10 103.11		4.27			43 140		
	Объем: 65.7*1.02													
	Поправки: М: =625/4.27*1.03	
	
67.	ФЕРм 08-02-399-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 120 мм2, 100 м	0.657	92.81	74.22	2.66	60.98	48.76	1.75	15.29	7.14	830	746	12	
				15.93	0.17		10.47	0.11	6.88	15.5		72	2	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			46.43				81%	606			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.77				52%	389			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					139.17					1 825			
	
68.	С.Цена поставщик 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 5 и сечением 25 мм2, м	137.7	188.27			25 924.85					110 699			
				188.27			25 924.85		4.27			110 699		
	Объем: (69.3+65.7)*1.02													
	Поправки: М: =780.5/4.27*1.03	
	
	Капитальный ремонт щитов этажных	
	
69.	ТЕРр 56-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Снятие дверей щитов этажных (прим), 100 м2 дверных полотен	0.54	305.84	305.84		165.15	165.15		14.41	1	2 380	2 380		
									1	1				
	Объем: 9*3*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		82%			135.42				70%	1 666			
										=(82.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		62%			102.39				50%	1 190			
										=(62.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					402.97					5 236			
	
70.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	48.6	9.78	9.78		475.31	475.31		14.39	1	6 840	6 840		
									1	1				
	Объем: 0.9*1*9*3*2													
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			385.00				69%	4 720			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			285.19				48%	3 283			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 145.50					14 843			
	
71.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.486	360.95	72.00	12.49	175.42	34.99	6.07	14.4	2.65	908	504	16	
				276.46	0.13		134.36	0.06	2.89	14.73		388	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			28.39				69%	348			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.03				48%	242			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					224.84					1 499			
	
72.	ТЕР 13-03-004-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.486	791.14	28.55	9.50	384.50	13.87	4.62	14.4	3.81	1 755	200	18	
				753.09	0.13		366.00	0.06	4.2	14.73		1 537	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			11.28				69%	139			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			8.36				48%	96			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					404.14					1 990			
	
73.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверей щитов этажных (прим), 1 м2 проема	24.3	57.90	30.30	26.20	1 406.87	736.29	636.56	14.4	7.41	15 454	10 603	4 717	
				1.40			34.02		3.96	1		135		
	Объем: 0.9*1*9*3													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1921:[ М-(9.96=99.55*0.1) ];  ТССЦ 204-0062:[ М-(23.39=7798.00*0.003) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			596.39				69%	7 316			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			530.13				58%	6 150			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 533.39					28 920			
	
74.	ТЕРр 63-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах при площади стекол до 0,25 м2, 100 м2 остекления	0.011664	1 898.22	1 861.31	33.48	22.14	21.71	0.39	14.41	8.31	316	313	3	
				3.43	3.23		0.04	0.04	3.14	16.81			1	
	Объем: 4*9*3*0.12*0.09													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0244:[ М-(2491.31=15474.00*0.161) ];  ТССЦ 101-1251:[ М-(4850.27=47.09*103) ]	
	Накладные расходы		77%			16.75				65%	204			
										=(77.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			10.88				40%	126			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49.76					646			
	
75.	С.Цена поставщик 
Стекло для щита этажного размером 12х9см, 1шт	108	5.43			586.16					2 503			
				5.43			586.16		4.27			2 503		
	Объем: 9*4*3													
	Поправки: М: =22.5/4.27*1.03	
	
76.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Демонтаж автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	324	4.79	4.45	0.34	1 552.28	1 442.45	109.84	15.28	5.31	22 624	22 041	583	
									10.54	1				
	Объем: 9*4*3*3													
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			1 370.33				81%	17 853			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			937.59				52%	11 461			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 860.20					51 939			
	
77.	ТЕРм 10-01-051-34 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разделка и включение провода одножильного при пайке и отпайке, 100 концов жил	2.16	34.94	31.65		75.47	68.36		14.4	1	1 038	984		
				3.29			7.11		7.51	1		53		
	Объем: 9*3*8													
	Накладные расходы		80%			54.69				68%	669			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			41.02				48%	472			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					171.17					2 179			
	
78.	С.Цена поставщик 
Зажим ответвительный У859М, 1шт	216	22.92			4 949.79					21 136			
				22.92			4 949.79		4.27			21 136		
	Поправки: М: =95/4.27*1.03	
	
79.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (с учетом 324 шт демонтируемых автоматов), 1 шт.	459	39.27	17.81	1.36	18 026.77	8 173.87	622.40	15.28	5.31	225 491	124 897	3 305	
				20.11			9 230.49		10.54	1		97 289		
	Объем: (4*4+1)*9*3													
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			7 765.18				81%	101 167			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5 313.02				52%	64 946			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31 104.96					391 604			
	
80.	С.Цена поставщик 
Выключатель автоматический CLS6-C25/3 - 25А, 1шт	27	127.12			3 432.29					14 656			
				127.12			3 432.29		4.27			14 656		
	Объем: 9*3													
	Поправки: М: =527/4.27*1.03	
	
81.	С.Цена поставщик 
Выключатель автоматический CLS6-C20/2 - 20А, 1шт	108	115.06			12 426.58					53 061			
				115.06			12 426.58		4.27			53 061		
	Объем: 9*4*3													
	Поправки: М: =477/4.27*1.03	
	
82.	ТЕРр 67-4-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж электросчетчиков, 100 шт.	1.08	235.05	232.77	2.28	253.85	251.39	2.46	14.4	8.54	3 641	3 620	21	
					0.90			0.97	1	16.9			16	
	Накладные расходы		85%			214.51				72%	2 618			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			164.03				52%	1 891			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					632.39					8 150			
	
83.	ФЕРм 08-03-600-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт.	108	6.43	3.34	2.66	694.44	360.29	287.71	15.26	7.14	7 939	5 498	2 054	
				0.43	0.17		46.44	18.14	8.33	15.5		387	281	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			359.51				81%	4 681			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			245.98				52%	3 005			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 299.93					15 625			
	
84.	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж кабеля, 100 м	3.85	80.15	79.82	0.33	308.58	307.31	1.27	14.4	8.42	4 436	4 425	11	
					0.13			0.50	1	16.69			8	
	Накладные расходы		85%			261.64				72%	3 192			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			200.08				52%	2 305			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					770.30					9 933			
	
85.	ФЕРм 08-02-144-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2, 100 шт.	2.88	122.06	120.06		351.53	345.77		15.29	1	5 375	5 287		
				2.00			5.76		15.3	1		88		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			328.48				81%	4 282			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			224.75				52%	2 749			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					904.76					12 407			
	
86.	ФЕРм 08-02-405-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2, 100 м	3.09	521.37	345.62	102.05	1 611.04	1 067.98	315.33	15.29	6.25	19 407	16 329	1 971	
				73.70	2.59		227.73	8.01	4.86	16.09		1 107	129	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 509-0860	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 022.19				81%	13 331			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			699.39				52%	8 558			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 332.62					41 296			
	
87.	ТССЦ 501-8180 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 1 и сечением 6,0 мм2, 1000 м	0.31518	3 310.19			1 043.31					8 493			
				3 310.19			1 043.31		26 945.86			8 493		
	Объем: 309*1.02													
	
88.	ТЕР 46-03-017-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.12168	2 167.90	645.39	40.91	263.79	78.53	4.98	14.41	8.22	1 885	1 132	41	
				1 481.60			180.28		3.95	1		712		
	Объем: 56.4*0.06*0.02+27*0.1*0.1*0.2													
	Накладные расходы		99%			77.74				84%	951			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			47.12				48%	543			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					388.65					3 379			
	
89.	ТЕРр 61-2-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.1128	3 516.04	2 146.49	21.85	396.61	242.12	2.46	14.4	8.54	4 069	3 487	21	
				1 347.70	8.66		152.02	0.98	3.69	16.81		561	16	
	Объем: 56.4*0.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		79%			192.05				67%	2 347			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			121.55				40%	1 401			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					710.21					7 817			
	
90.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	3.38	66.71		66.71	225.48		225.48	1	6.28	1 416		1 416	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
91.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	3.38	18.71		18.71	63.23		63.23		6.28	397		397	
														
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	88 520.11	14 886.26	3 829.84			606 066	224 867	21 664	
			69 804.02	165.00				359 535	2 425	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	82 302.42	12 662.64	1 464.42			555 250	192 846	8 766	
			68 175.38	33.74				353 637	533	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	58 497.10					253 816			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 57, 64, 65, 67, 76, 79, 83, 85, 86; %=72 - по стр. 62, 63, 82, 84; %=68 - по стр. 77)	11 984.09					155 638			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 57, 62-65, 67, 76, 79, 82-86; %=48 - по стр. 77)	8 249.23					100 518			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	102 535.74					811 406			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 075.92	1 487.33	1 728.86			32 840	21 418	8 181	
			859.72	131.26				3 241	1 892	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	27.02					43			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 55, 56, 88; %=70 - по стр. 69; %=69 - по стр. 70-72; %=65 - по стр. 74; %=67 - по стр. 89)	1 426.55					17 460			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 55, 56, 70-72, 88; %=50 - по стр. 69; %=40 - по стр. 74, 89)	947.97					10 931			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 450.44					61 231			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 406.87	736.29	636.56			15 454	10 603	4 717	
			34.02					135		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 73)	596.39					7 316			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 73)	530.13					6 150			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 533.39					28 920			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	734.90					2 522			
			734.90					2 522		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	734.90					2 522			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	112 254.47					904 079			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	2 402.25					19 347			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	114 656.72					923 426			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ  2%	2 293.13					18 469			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	116 949.85					941 895			
	НДС	21 050.97					169 541			
	ВСЕГО С НДС	138 000.82					1 111 436			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	14 007.03					180 414			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 727.33					117 599			
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП	178.00					2 719			
			178.00					2 719		
	
	Раздел 3.  Замена электропроводки моп лестничничные клетки, подвал	
	
92.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.86	53.31	52.33	0.98	45.85	45.00	0.84	14.4	8.52	655	648	7	
					0.39			0.34	1	16.72			6	
	Накладные расходы		85%			38.54				72%	471			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			29.47				52%	340			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					113.86					1 466			
	
93.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.45	48.36	48.36		21.76	21.76		14.4	1	313	313		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			18.50				72%	225			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.14				52%	163			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.40					701			
	
94.	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж кабеля, 100 м	6.8	80.15	79.82	0.33	545.02	542.78	2.24	14.4	8.42	7 835	7 816	19	
					0.13			0.88	1	16.69			15	
	Накладные расходы		85%			462.11				72%	5 638			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			353.38				52%	4 072			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 360.51					17 545			
	
95.	С.Цена поставщик 
Коробка раcпределительная IP54 PE 120-013, 1коробка	89	18.81			1 674.53					7 150			
				18.81			1 674.53		4.27			7 150		
	Объем: 58+27+4													
	Поправки: М: =78.00/4.27*1.03	
	
96.	С.Цена поставщик 
Колодка клемная на 4 клемы PS 10, шт.	89	11.58			1 030.48					4 400			
				11.58			1 030.48		4.27			4 400		
	Поправки: М: =48.00/4.27*1.03	
	
97.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.89	1 626.77	840.90	271.52	1 447.83	748.40	241.66	15.28	7.2	16 384	11 436	1 740	
				514.35	14.26		457.77	12.69	7.01	16.09		3 209	204	
	Объем: 58+27+4													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			723.04				81%	9 428			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			494.71				52%	6 053			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 665.57					31 865			
	
98.	С.Цена поставщик 
Светильники потолочные полугерметичные, шт	89	205.12			18 255.43					77 951			
				205.12			18 255.43		4.27			77 951		
	Поправки: М: =850.34/4.27*1.03	
	
99.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для мест общего пользования, шт	89	84.51			7 521.23					32 116			
				84.51			7 521.23		4.27			32 116		
	Поправки: М: =350.34/4.27*1.03	
	
100.	ФЕРм 08-03-593-09 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник местного освещения, 100 шт.	0.06	1 250.82	812.33	26.62	75.05	48.74	1.60	15.28	7.15	872	745	11	
				411.88	1.62		24.71	0.10	4.68	16.09		116	2	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			46.40				81%	605			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.75				52%	388			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					153.19					1 866			
	
101.	С.Цена поставщик 
Светильник аварийный 2х8W, 2,5АН EL-238 (комплекте с лампой), шт	6	129.86			779.14					3 327			
				129.86			779.14		4.27			3 327		
	Поправки: М: =538.34/4.27*1.03	
	
102.	ТЕРм 10-01-039-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (автомат светочувствительный), 1 шт.	27	22.08	21.72		596.16	586.44		14.4	1	8 585	8 445		
				0.36			9.72		14.47	1		141		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		80%			469.15				68%	5 743			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			351.86				48%	4 054			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 417.18					18 381			
	
103.	С.Цена поставщик 
Датчик движения ДД024 белый угол 180 градусов, шт	27	127.58			3 444.66					14 709			
				127.58			3 444.66		4.27			14 709		
	Поправки: М: =528.9/4.27*1.03	
	
104.	ФЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.06	498.53	376.16	16.54	29.91	22.57	0.99	15.28	7.27	381	345	7	
				105.83	0.49		6.35	0.03	4.62	15.9		29		
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			21.47				81%	279			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.69				52%	179			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66.07					840			
	
105.	С.Цена поставщик 
Выключатель одноклавишный наружной установки, шт	6	55.70			334.18					1 427			
				55.70			334.18		4.27			1 427		
	Поправки: М: =230.9/4.27*1.03	
	
106.	ФЕРм 08-03-591-08 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.03	534.36	411.41	16.54	16.03	12.34	0.50	15.28	7.27	207	189	4	
				106.42	0.49		3.19	0.01	4.68	15.9		15		
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			11.73				81%	153			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.03				52%	98			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35.79					458			
	
107.	С.Цена поставщик 
Розетка штепсельная с заземляющим контактом, шт	3	60.45			181.35					774			
				60.45			181.35		4.27			774		
	Поправки: М: =250.6/4.27*1.03	
	
108.	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	8.96	288.28	214.78	54.61	2 582.97	1 924.39	489.32	15.29	5.59	33 283	29 424	2 735	
				18.89	1.46		169.25	13.12	6.64	16.02		1 124	210	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 840.63				81%	24 004			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 259.38				52%	15 410			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 682.99					72 696			
	
109.	ТССЦ 509-0104 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобы двухлапковые, 10 шт.	26.88	24.44			656.95					2 711			
				24.44			656.95		100.87			2 711		
	Объем: 0.3*896													
	
110.	ТССЦ 101-3914 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Дюбели распорные полипропиленовые, 100 шт.	2.688	212.90			572.28					910			
				212.90			572.28		338.36			910		
	Объем: 896*0.3													
	
111.	ТССЦ 301-0041 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Патрубки, 10 шт.	16.128	253.58			4 089.74					8 028			
				253.58			4 089.74		497.76			8 028		
	Объем: 0.18*896													
	
112.	ТССЦ 103-1393 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	922.88	4.58			4 226.79					14 148			
				4.58			4 226.79		15.33			14 148		
	Объем: 896*1.03													
	
113.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	8.19	80.62	60.80	5.33	660.29	497.98	43.64	15.29	7.14	8 647	7 614	312	
				14.49	0.32		118.67	2.65	6.08	16.07		722	43	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778;  ССЦ 509-1652	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			475.60				81%	6 202			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			325.41				52%	3 982			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 461.30					18 831			
	
114.	С501-8442 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.83538									21 957			
									26 283.56			21 957		
	Объем: 819*1.02													
	
115.	ФЕРм 08-02-412-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	0.77	101.63	70.96	7.98	78.25	54.64	6.14	15.29	7.15	992	835	44	
				22.69	0.49		17.47	0.38	6.43	15.9		112	6	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-1654;  ССЦ 509-1711	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			52.27				81%	681			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.76				52%	437			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					166.28					2 111			
	
116.	ФЕРм 08-02-412-10 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м	0.25	83.31	50.65	15.97	20.83	12.66	3.99	15.29	7.15	251	194	29	
				16.69	0.97		4.17	0.24	6.92	16.09		29	4	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0779	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			12.26				81%	160			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.39				52%	103			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41.47					514			
	
117.	С501-8443 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м	0.10404									3 609			
									34 686.41			3 609		
	Объем: 102*1.02													
	
118.	ФЕРм 08-02-144-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2, 100 шт.	4.32	112.67	110.82		486.73	478.74		15.29	1	7 442	7 320		
				1.85			7.99		15.26	1		122		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			454.80				81%	5 929			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			311.18				52%	3 806			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 252.71					17 178			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	49 373.44	4 996.44	790.92			279 064	75 324	4 908	
			43 586.05	30.44				198 836	490	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	40 463.80	4 983.78	786.93			255 727	75 130	4 879	
			34 693.07	30.20				175 721	486	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	33 877.95					170 131			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 92-94; %=81 - по стр. 97, 100, 104, 106, 108, 113, 115, 118; %=68 - по стр. 102)	4 614.24					59 359			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 92-94, 97, 100, 104, 106, 108, 113, 115, 118; %=48 - по стр. 102)	3 229.77					38 983			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	48 307.81					354 069			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	593.11	12.66	3.99			1 161	194	29	
			576.45	0.24				939	4	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	572.28					910			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 116)	12.26					160			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 116)	8.39					103			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	613.76					1 424			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	8 316.53					22 176			
			8 316.53					22 176		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	8 316.53					22 176			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	57 238.10					377 669			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 224.90					8 082			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	58 463.00					385 751			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ  2%	1 169.26					7 715			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	59 632.26					393 466			
	НДС	10 733.81					70 824			
	ВСЕГО С НДС	70 366.07					464 290			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 626.50					59 519			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 238.16					39 086			
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП	73.04					1 108			
			73.04					1 108		
	
	Раздел 4.  Общестроительные работы	
	
119.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.32	1 461.46	357.49	1 103.97	467.67	114.40	353.27	14.41	4.41	3 206	1 648	1 558	
					101.05			32.34	1	14.39			465	
	Объем: 27+3+1+1													
	Накладные расходы		99%			145.27				84%	1 775			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			88.04				48%	1 014			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					700.99					5 995			
	
120.	ТЕР 46-03-010-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.31	2 004.54	501.47	1 503.07	621.41	155.46	465.95	14.41	4.41	4 295	2 240	2 055	
					137.58			42.65	1	14.39			614	
	Объем: 27+3+1													
	Накладные расходы		99%			196.13				84%	2 397			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			118.87				48%	1 370			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					936.40					8 062			
	
121.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.1488	1 944.70	473.27	25.13	289.37	70.42	3.74	14.41	8.16	2 061	1 015	31	
				1 446.30			215.21		4.72	1		1 016		
	Объем: 31*0.012*0.4													
	Накладные расходы		99%			69.72				84%	853			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			42.25				48%	487			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					401.34					3 401			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	1 378.45	340.28	822.96			9 562	4 903	3 644	
			215.21	74.99				1 016	1 079	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 378.45	340.28	822.96			9 562	4 903	3 644	
			215.21	74.99				1 016	1 079	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84)	411.12					5 025			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48)	249.16					2 871			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 038.73					17 458			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	2 038.73					17 458			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	43.63					374			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	2 082.36					17 832			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ  2%	41.65					357			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	2 124.01					18 189			
	НДС	382.32					3 274			
	ВСЕГО С НДС	2 506.33					21 463			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	411.12					5 025			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	249.16					2 871			
	
	Раздел 5.  Заземление	
	
122.	ФЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	181.43	100.58	56.32	54.43	30.17	16.90	15.29	6.64	649	461	112	
				24.53	2.57		7.36	0.77	10.3	16.06		76	12	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Накладные расходы		95%			29.39				81%	383			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.11				52%	246			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					103.93					1 278			
	
123.	ТССЦ 101-1897 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 50-56 мм, т	0.0348	5 543.80			192.92					876			
				5 543.80			192.92		25 170.86			876		
	Объем: 116*0.3/1000													
	
124.	ФЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.4	271.78	156.04	74.15	108.71	62.42	29.66	15.29	6.46	1 323	954	192	
				41.59	2.97		16.64	1.19	10.63	16.09		177	19	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Накладные расходы		95%			60.43				81%	788			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			41.35				52%	506			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					210.49					2 617			
	
125.	ТССЦ 101-0516 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст0, т	0.0109872	6 825.86			75.00					304			
				6 825.86			75.00		27 700.16			304		
	Объем: 0.7848*14/1000													
	
126.	ФЕРм 08-02-146-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля	0.3	1 001.02	154.22	784.72	300.31	46.27	235.41	15.29	5.48	2 163	707	1 290	
				62.08	70.96		18.62	21.29	8.89	16.09		166	343	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 030203;  СЦЭСМ 030402;  СЦЭСМ 031050;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 113-1786;  ССЦ 506-1362	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			64.18				81%	851			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.91				52%	546			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					408.41					3 560			
	
127.	С.Цена поставщик 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 1 и сечением 120 мм2, 1м	30.6	115.78			3 543.01					15 129			
				115.78			3 543.01		4.27			15 129		
	Объем: 30.0*1.02													
	Поправки: М: =480/4.27*1.03	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	4 274.38	138.86	281.97			20 444	2 122	1 594	
			3 853.55	23.25				16 728	374	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 006.46	138.86	281.97			19 264	2 122	1 594	
			3 585.63	23.25				15 548	374	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	3 543.01					15 129			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 122, 124, 126)	154.00					2 022			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 122, 124, 126)	105.37					1 298			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 265.83					22 584			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	267.92					1 180			
			267.92					1 180		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	267.92					1 180			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	267.92					1 180			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	4 533.75					23 764			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	97.02					509			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	4 630.77					24 273			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	92.62					485			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	4 723.39					24 758			
	НДС	850.21					4 456			
	ВСЕГО С НДС	5 573.60					29 214			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	154.00					2 022			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	105.37					1 298			
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП	2.62					40			
			2.62					40		
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	187 564.53	22 673.20	8 564.06			1 135 337	341 701	47 641	
			156 327.25	555.54				746 000	8 523	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	170 458.53	19 928.39	5 368.26			1 047 392	302 162	31 059	
			145 161.89	349.01				714 173	5 548	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	133 845.40					601 027			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3-6, 9, 12, 16, 17, 20, 21, 25, 27, 29, 34, 37, 42, 46, 48, 53, 54, 57, 64, 65, 67, 76, 79, 83, 85, 86, 97, 100, 104, 106, 108, 113, 115, 118, 122, 124, 126; %=68 - по стр. 14, 19, 32, 50, 77, 102; %=72 - по стр. 18, 62, 63, 82, 84, 92-94)	18 914.82					244 831			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3-6, 9, 12, 16-18, 20, 21, 25, 27, 29, 34, 37, 42, 46, 48, 53, 54, 57, 62-65, 67, 76, 79, 82-86, 92-94, 97, 100, 104, 106, 108, 113, 115, 118, 122, 124, 126; %=48 - по стр. 14, 19, 32, 50, 77, 102)	13 107.00					159 165			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	202 480.35					1 451 388			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 647.70	2 008.52	2 559.24			47 793	28 936	11 865	
			2 079.91	206.53				6 994	2 975	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	867.22					2 133			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 22-24, 70-72; %=84 - по стр. 55, 56, 88, 119-121; %=70 - по стр. 69; %=65 - по стр. 74; %=67 - по стр. 89; %=81 - по стр. 116)	1 986.24					24 315			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 22-24, 55, 56, 70-72, 88, 119-121; %=50 - по стр. 69; %=40 - по стр. 74, 89; %=52 - по стр. 116)	1 306.49					15 067			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 940.43					87 175			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 406.87	736.29	636.56			15 454	10 603	4 717	
			34.02					135		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 73)	596.39					7 316			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 73)	530.13					6 150			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 533.39					28 920			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	9 051.43					24 698			
			9 051.43					24 698		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	9 051.43					24 698			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	224 005.60					1 592 181			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	4 793.72					34 073			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	228 799.32					1 626 254			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ  2%	4 575.99					32 525			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ 	233 375.31					1 658 779			
	НДС	42 007.56					298 580			
	ВСЕГО С НДС	275 382.87					1 957 359			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	21 497.45					276 462			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	14 943.62					180 382			
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП	279.10					4 245			
			279.10					4 245		

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)