|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | | |
| Смета на сумму: | 1 442 459 | | руб. | Смета на сумму: | 1 442 459 | руб. | | | |
| Директор МКУ “ КР МКД ” | | | | Директор ООО “Дом-Сервис” | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.В. Ходорович / | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |
|  | |  | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на капитальный ремонт МКД №49 по ул. Можайская г. Калининграда во исполнение решению суда | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **1 442.459** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | | | | | | | **11.125** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **2.068** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **306.080** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Фасад** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Стены* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 08-07-001-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 4.025 | 1 564.55 | 659.85 | 8.86 | 6 297 | 2 656 | 36 | 15.08 | 8.49 | 58 274 | 40 051 | 303 |
| 895.84 |  | 3 606 |  | 4.97 | 1 | 17 921 |  |
|  | Объем: (17.7+10.8)\*2\*6.6+26.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ОЗП: \*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15\*1.2, Н48= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 2 922 |  |  |  | 93% | 37 247 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 1 806 |  |  |  | 54% | 21 628 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11 025 |  |  |  |  | 117 149 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 69-2-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.4 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 25 | 20 | 5 | 15.07 | 1.97 | 310 | 299 | 11 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 16 |  |  |  | 66% | 197 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 10 |  |  |  | 40% | 120 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 627 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕРр 69-5-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 0.4 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 1 876 | 79 | 1 699 | 15.08 | 3.66 | 7 754 | 1 193 | 6 217 |
| 244.81 | 143.10 | 98 | 57 | 3.51 | 14.12 | 344 | 808 |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 106 |  |  |  | 66% | 1 321 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 68 |  |  |  | 40% | 800 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 050 |  |  |  |  | 9 875 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных и откосов, 100 м2 | 3.6973 | 188.95 | 188.95 |  | 699 | 699 |  | 15.07 | 1 | 10 528 | 10 528 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: (402.5+26.87+1)-56.2-0.72-1.82-1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 692 |  |  |  | 84% | 8 844 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 419 |  |  |  | 48% | 5 053 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 810 |  |  |  |  | 24 425 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕРр 53-14-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 3.4 | 37.19 | 25.77 |  | 126 | 88 |  | 15.08 | 1 | 1 514 | 1 321 |  |
| 11.42 |  | 39 |  | 4.96 | 1 | 193 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 76 |  |  |  | 73% | 964 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 62 |  |  |  | 56% | 740 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  | 3 218 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕР 15-01-080-02  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2 | 3.1543 | 40 613.99 | 3 949.94 | 5 786.76 | 128 109 | 12 459 | 18 253 | 15.08 | 5.44 | 451 783 | 187 886 | 99 297 |
| 30 877.29 | 307.74 | 97 396 | 971 | 1.69 | 15.07 | 164 600 | 14 628 |
|  | Объем: 369.73-(0.5\*56)-26.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 104-9100* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 12 759 |  |  |  | 80% | 162 011 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 6 312 |  |  |  | 37% | 74 930 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 147 180 |  |  |  |  | 688 724 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТССЦ 104-0004  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3 | 35.32816 | 671.40 |  |  | 23 719 |  |  |  |  | 128 539 |  |  |
| 671.40 |  | 23 719 |  | 3 638.44 |  | 128 539 |  |
|  | Объем: 315.43\*1.12\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.3785 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 1 119 | 142 | 3 | 15.07 | 8.64 | 4 752 | 2 138 | 22 |
| 2 574.88 | 1.03 | 975 |  | 2.66 | 17.66 | 2 592 | 7 |
|  | Объем: 0.5\*4+1.1+27\*1.05+1.6\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 118 |  |  |  | 71% | 1 523 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 92 |  |  |  | 52% | 1 115 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 329 |  |  |  |  | 7 390 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕР 15-04-006-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (цоколь), 100 м2 покрытия | 0.543 | 80.30 | 76.91 | 1.68 | 44 | 42 | 1 | 15.07 | 8.57 | 639 | 629 | 8 |
| 1.71 | 0.16 | 1 |  | 2.43 | 17.46 | 2 | 2 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 40 |  |  |  | 80% | 505 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 20 |  |  |  | 37% | 233 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 1 377 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТССЦ 101-4243  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 7.12959 | 15.82 |  |  | 113 |  |  |  |  | 369 |  |  |
| 15.82 |  | 113 |  | 51.69 |  | 369 |  |
|  | Объем: 54.3\*0.013/100\*1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕР 15-02-001-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (цоколь), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.543 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 1 126 | 452 | 46 | 15.07 | 9.43 | 9 447 | 6 810 | 430 |
| 1 157.98 | 39.06 | 629 | 21 | 3.51 | 13.35 | 2 207 | 283 |
|  | Объем: 369.73-315.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 449 |  |  |  | 80% | 5 674 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 222 |  |  |  | 37% | 2 624 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 798 |  |  |  |  | 17 746 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (цоколь), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.543 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 1 244 | 62 | 8 | 15.07 | 8.43 | 4 288 | 934 | 65 |
| 2 163.18 |  | 1 175 |  | 2.8 | 1 | 3 289 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 59 |  |  |  | 80% | 747 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 29 |  |  |  | 37% | 346 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 332 |  |  |  |  | 5 381 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕРр 58-15-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб | 0.3 | 560.81 | 553.26 |  | 168 | 166 |  | 15.08 | 1 | 2 516 | 2 503 |  |
| 7.55 |  | 2 |  | 5.9 | 1 | 13 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-0782* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 138 |  |  |  | 71% | 1 777 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 108 |  |  |  | 52% | 1 302 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 414 |  |  |  |  | 5 595 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТССЦ 301-1224  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 7.5 | 27.31 |  |  | 205 |  |  |  |  | 1 671 |  |  |
| 27.31 |  | 205 |  | 222.75 |  | 1 671 |  |
|  | Объем: 30\*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Прочее* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 13.39746 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 644 | 59 | 491 | 15.07 | 7.27 | 5 885 | 890 | 3 571 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 0.08718+369.73\*0.02\*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 59 |  |  |  | 100% | 890 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 35 |  |  |  | 60% | 534 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 13.39746 | 16.40 |  | 16.40 | 220 |  | 220 | 1 | 7.52 | 1 652 |  | 1 652 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 0.08718+369.73\*0.02\*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Перенавеска эл. кабеля* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ФЕРм 08-02-390-03  (Приказ № 31/пр от 30.01.2014  НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф)  Короба пластмассовые шириной 90х60мм мм  прим, 100 м | 0.5 | 325.68 | 193.34 | 39.07 | 163 | 97 | 20 | 16 | 3.26 | 1 786 | 1 547 | 64 |
| 93.27 | 0.14 | 47 |  | 3.77 | 16.21 | 176 | 1 |
|  | *Добавл.ресурсы: 1-1039; 2; СЦЭСМ 030954; СЦЭСМ 134041; СЦЭСМ 331451; ССЦ 101-1481; ССЦ 101-2202* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 92 |  |  |  | 81% | 1 254 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 63 |  |  |  | 52% | 805 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 318 |  |  |  |  | 3 845 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | С цена поставщ.  Короб пластик. 90х60мм, мп | 51 | 30.44 |  |  | 1 552 |  |  |  |  | 6 566 |  |  |
| 30.44 |  | 1 552 |  | 4.23 |  | 6 566 |  |
|  | Объем: 50.0\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =125\*1.03/4.23* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ФЕРм 08-02-399-02  (Приказ № 31/пр от 30.01.2014  НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф)  Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м | 0.5 | 51.16 | 35.34 | 2.22 | 26 | 18 | 1 | 16.01 | 7.31 | 336 | 283 | 8 |
| 13.60 | 0.14 | 7 |  | 6.67 | 16.21 | 45 | 1 |
|  | *Добавл.ресурсы: 1-2038; 2; СЦЭСМ 021102; СЦЭСМ 400001; ССЦ 101-2143; ССЦ 101-2478; ССЦ 101-2499* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 17 |  |  |  | 81% | 230 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 12 |  |  |  | 52% | 148 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 714 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Перенавеска газопровода* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТЕРр 65-1-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 0.62 | 673.19 | 525.85 | 14.21 | 417 | 326 | 9 | 15.07 | 5.09 | 5 224 | 4 913 | 45 |
| 133.13 | 2.20 | 83 | 1 | 3.22 | 17.57 | 266 | 24 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 74% |  |  | 242 |  |  |  | 63% | 3 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 164 |  |  |  | 40% | 1 975 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 822 |  |  |  |  | 10 309 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕР 16-02-003-06  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.62 | 5 798.80 | 459.79 | 154.10 | 3 595 | 285 | 96 | 15.07 | 7.63 | 16 758 | 4 296 | 729 |
| 5 184.91 | 3.59 | 3 215 | 2 | 3.65 | 15.05 | 11 733 | 33 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 330 |  |  |  | 98% | 4 242 |  |  |
|  |  |  | =(128\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 204 |  |  |  | 56% | 2 424 |  |  |
|  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 129 |  |  |  |  | 23 425 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТССЦ 301-1224  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 8.68 | 27.31 |  |  | 237 |  |  |  |  | 1 933 |  |  |
| 27.31 |  | 237 |  | 222.75 |  | 1 933 |  |
|  | Объем: 62\*0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕР 22-03-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец | 5 | 51.34 | 5.00 | 44.94 | 257 | 25 | 225 | 15.09 | 4.82 | 1 478 | 377 | 1 083 |
| 1.40 | 4.73 | 7 | 24 | 2.56 | 15.04 | 18 | 355 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00\*1) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 117% |  |  | 57 |  |  |  | 99% | 725 |  |  |
|  |  |  | =(130\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(130\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 76% |  |  | 37 |  |  |  | 61% | 447 |  |  |
|  |  |  | =(89\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(89\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 352 |  |  |  |  | 2 649 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕР 13-03-002-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС- 010, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1612 | 498.47 | 69.00 | 13.01 | 80 | 11 | 2 | 15.08 | 2.66 | 363 | 168 | 6 |
| 416.46 | 0.14 | 67 |  | 2.83 | 15.36 | 190 |  |
|  | Объем: 62\*0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-0021:[ М-(245.95=20496.00\*0.012) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Добавл.ресурсы: ТССЦ 113-0034:[ М-(385.95=32162.35\*0.012) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 9 |  |  |  | 69% | 116 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 7 |  |  |  | 48% | 81 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  | 560 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТЕР 13-03-004-05  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1612 | 832.25 | 27.36 | 9.90 | 134 | 4 | 2 | 15.07 | 3.87 | 485 | 66 | 6 |
| 794.99 | 0.14 | 128 |  | 3.22 | 15.36 | 413 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 3 |  |  |  | 69% | 46 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 2 |  |  |  | 48% | 32 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 562 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕР 24-02-090-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм, 10 врезок | 0.1 | 1 250.38 | 409.16 | 424.94 | 125 | 41 | 42 | 15.08 | 5.25 | 995 | 617 | 223 |
| 416.28 |  | 42 |  | 3.73 | 1 | 155 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 117% |  |  | 48 |  |  |  | 99% | 611 |  |  |
|  |  |  | =(130\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(130\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 76% |  |  | 31 |  |  |  | 61% | 376 |  |  |
|  |  |  | =(89\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(89\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  | 1 982 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **172 320** | **17 731** | **21 159** |  |  | **725 845** | **267 449** | **113 740** |
| **133 343** | **1 076** |  |  | **343 235** | **16 142** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 741** | **115** | **21** |  |  | **8 688** | **1 830** | **72** |
| **1 606** |  |  |  | **6 787** | **2** |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **1 552** |  |  |  |  | **6 566** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 17, 19)** | | | | | **109** |  |  |  |  | **1 484** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 17, 19)** | | | | | **75** |  |  |  |  | **953** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 925** |  |  |  |  | **11 125** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **165 261** | **16 946** | **20 322** |  |  | **684 034** | **255 520** | **107 671** |
| **127 997** | **1 073** |  |  | **320 845** | **16 083** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **23 832** |  |  |  |  | **128 908** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4; %=73 - по стр. 5; %=80 - по стр. 6, 9, 11, 12; %=71 - по стр. 8, 13; %=99 - по стр. 23, 26; %=69 - по стр. 24, 25)** | | | | | **17 491** |  |  |  |  | **222 308** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3; %=48 - по стр. 4, 24, 25; %=56 - по стр. 5; %=37 - по стр. 6, 9, 11, 12; %=52 - по стр. 8, 13; %=61 - по стр. 23, 26)** | | | | | **9 226** |  |  |  |  | **109 827** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **191 978** |  |  |  |  | **1 016 169** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **4 454** | **611** | **105** |  |  | **25 586** | **9 209** | **774** |
| **3 740** | **3** |  |  | **15 603** | **57** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 20; %=98 - по стр. 21)** | | | | | **572** |  |  |  |  | **7 353** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 20; %=56 - по стр. 21)** | | | | | **367** |  |  |  |  | **4 399** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **5 393** |  |  |  |  | **37 338** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **864** | **59** | **711** |  |  | **7 537** | **890** | **5 223** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 15)** | | | | | **59** |  |  |  |  | **890** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 15)** | | | | | **35** |  |  |  |  | **534** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **864** |  |  |  |  | **7 537** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **200 160** |  |  |  |  | **1 072 169** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Оконные блоки (фронтон)** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТЕР 46-04-012-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (фронтон), 100 м2 | 0.0138 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 24 | 20 | 3 | 15.08 | 8.86 | 339 | 308 | 31 |
|  | 100.00 |  | 1 | 1 | 17.6 |  | 24 |
|  | Объем: (1.15\*0.6)\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 21 |  |  |  | 84% | 279 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 13 |  |  |  | 48% | 159 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 777 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТЕР 10-01-034-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.0138 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 293 | 32 | 10 | 15.07 | 6.77 | 1 249 | 480 | 69 |
| 18 174.97 | 28.43 | 251 |  | 2.79 | 17.6 | 700 | 7 |
|  | Объем: 1.15\*0.6\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 34 |  |  |  | 90% | 438 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 17 |  |  |  | 43% | 209 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 344 |  |  |  |  | 1 897 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТССЦ 203-0957  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2 | 1.38 | 1 770.36 |  |  | 2 443 |  |  |  |  | 4 048 |  |  |
| 1 770.36 |  | 2 443 |  | 2 933.04 |  | 4 048 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **2 760** | **52** | **13** |  |  | **5 636** | **788** | **100** |
| **2 694** | **1** |  |  | **4 748** | **31** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **2 760** | **52** | **13** |  |  | **5 636** | **788** | **100** |
| **2 694** | **1** |  |  | **4 748** | **31** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **2 443** |  |  |  |  | **4 048** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 27; %=90 - по стр. 28)** | | | | | **55** |  |  |  |  | **717** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 27; %=43 - по стр. 28)** | | | | | **30** |  |  |  |  | **369** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **2 845** |  |  |  |  | **6 722** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **2 845** |  |  |  |  | **6 722** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Отмостка** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТЕРр 68-12-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций | 0.057 | 2 714.76 | 666.84 | 2 047.92 | 155 | 38 | 117 | 15.08 | 6.35 | 1 314 | 573 | 741 |
|  | 258.98 |  | 15 | 1 | 14.79 |  | 218 |
|  | Объем: 57\*1.0\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 55 |  |  |  | 88% | 696 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 32 |  |  |  | 48% | 380 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  | 2 390 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 12.54 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 603 | 55 | 460 | 15.07 | 7.27 | 5 509 | 833 | 3 342 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 5.7\*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 55 |  |  |  | 100% | 833 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 33 |  |  |  | 60% | 500 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.114 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 167 | 167 |  | 15.07 | 1 | 2 519 | 2 519 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 57\*1.0\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 120 |  |  |  | 61% | 1 537 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 63 |  |  |  | 31% | 781 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 351 |  |  |  |  | 4 836 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТЕР 01-02-060-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.114 | 490.29 | 490.29 |  | 56 | 56 |  | 15.07 | 1 | 842 | 842 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 57\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 40 |  |  |  | 61% | 514 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 21 |  |  |  | 31% | 261 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  | 1 617 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 30.78 | 16.40 |  | 16.40 | 505 |  | 505 | 1 | 7.52 | 3 796 |  | 3 796 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: (11.4\*1.6)+12.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | ТЕР 08-01-003-05  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.171 | 7 076.66 | 543.04 | 228.03 | 1 210 | 93 | 39 | 15.08 | 4.53 | 5 286 | 1 400 | 177 |
| 6 305.59 |  | 1 078 |  | 3.44 | 1 | 3 709 |  |
|  | Объем: 57\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 102 |  |  |  | 93% | 1 302 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 63 |  |  |  | 54% | 756 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 376 |  |  |  |  | 7 344 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | ТЕР 11-01-002-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 5.7 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 1 160 | 205 | 236 | 15.08 | 4.37 | 7 492 | 3 088 | 1 032 |
| 126.13 | 4.21 | 719 | 24 | 4.69 | 15.07 | 3 372 | 362 |
|  | Объем: 57\*1.0\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 254 |  |  |  | 94% | 3 243 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 147 |  |  |  | 51% | 1 760 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 561 |  |  |  |  | 12 495 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ТЕР 11-01-002-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 5.7 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 2 579 | 230 | 438 | 15.08 | 4.23 | 13 707 | 3 466 | 1 851 |
| 335.31 | 7.73 | 1 911 | 44 | 4.39 | 15.07 | 8 390 | 664 |
|  | Объем: 57\*1.0\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 304 |  |  |  | 94% | 3 882 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 175 |  |  |  | 51% | 2 106 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 059 |  |  |  |  | 19 696 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 5.7 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 4 162 | 213 | 2 | 15.07 | 5.6 | 20 595 | 3 217 | 12 |
| 692.39 |  | 3 947 |  | 4.4 | 1 | 17 365 |  |
|  | Объем: 57\*1.0\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 236 |  |  |  | 94% | 3 024 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 136 |  |  |  | 51% | 1 641 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 535 |  |  |  |  | 25 260 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | ТЕР 19-01-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пневматическое испытание газопроводов, 100 м газопровода | 0.62 | 545.35 | 480.01 |  | 338 | 298 |  | 15.08 | 1 | 4 600 | 4 488 |  |
| 65.34 |  | 41 |  | 2.76 | 1 | 112 |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 343 |  |  |  | 98% | 4 398 |  |  |
|  |  |  | =(128\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 212 |  |  |  | 56% | 2 513 |  |  |
|  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 892 |  |  |  |  | 11 512 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **10 935** | **1 355** | **1 797** |  |  | **65 660** | **20 426** | **10 951** |
| **7 696** | **83** |  |  | **32 948** | **1 244** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **9 827** | **1 300** | **832** |  |  | **56 355** | **19 593** | **3 813** |
| **7 696** | **83** |  |  | **32 948** | **1 244** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 30; %=61 - по стр. 32, 33; %=93 - по стр. 35; %=94 - по стр. 36-38; %=98 - по стр. 39)** | | | | | **1 455** |  |  |  |  | **18 596** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 30; %=31 - по стр. 32, 33; %=54 - по стр. 35; %=51 - по стр. 36-38; %=56 - по стр. 39)** | | | | | **850** |  |  |  |  | **10 197** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **12 132** |  |  |  |  | **85 148** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 108** | **55** | **965** |  |  | **9 305** | **833** | **7 138** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 31)** | | | | | **55** |  |  |  |  | **833** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 31)** | | | | | **33** |  |  |  |  | **500** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 108** |  |  |  |  | **9 305** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **13 240** |  |  |  |  | **94 453** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **186 015** | **19 138** | **22 969** |  |  | **797 141** | **288 663** | **124 791** |
| **143 733** | **1 160** |  |  | **380 931** | **17 417** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 741** | **115** | **21** |  |  | **8 688** | **1 830** | **72** |
| **1 606** |  |  |  | **6 787** | **2** |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **1 552** |  |  |  |  | **6 566** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 17, 19)** | | | | | **109** |  |  |  |  | **1 484** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 17, 19)** | | | | | **75** |  |  |  |  | **953** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 925** |  |  |  |  | **11 125** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **177 848** | **18 298** | **21 167** |  |  | **746 025** | **275 901** | **111 584** |
| **138 387** | **1 157** |  |  | **358 541** | **17 358** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **26 275** |  |  |  |  | **132 956** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 35; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 27; %=73 - по стр. 5; %=80 - по стр. 6, 9, 11, 12; %=71 - по стр. 8, 13; %=99 - по стр. 23, 26; %=69 - по стр. 24, 25; %=90 - по стр. 28; %=88 - по стр. 30; %=61 - по стр. 32, 33; %=94 - по стр. 36-38; %=98 - по стр. 39)** | | | | | **19 001** |  |  |  |  | **241 621** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 35; %=40 - по стр. 2, 3; %=48 - по стр. 4, 24, 25, 27, 30; %=56 - по стр. 5, 39; %=37 - по стр. 6, 9, 11, 12; %=52 - по стр. 8, 13; %=61 - по стр. 23, 26; %=43 - по стр. 28; %=31 - по стр. 32, 33; %=51 - по стр. 36-38)** | | | | | **10 106** |  |  |  |  | **120 393** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **206 955** |  |  |  |  | **1 108 039** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **4 454** | **611** | **105** |  |  | **25 586** | **9 209** | **774** |
| **3 740** | **3** |  |  | **15 603** | **57** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 20; %=98 - по стр. 21)** | | | | | **572** |  |  |  |  | **7 353** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 20; %=56 - по стр. 21)** | | | | | **367** |  |  |  |  | **4 399** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **5 393** |  |  |  |  | **37 338** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 972** | **114** | **1 676** |  |  | **16 842** | **1 723** | **12 361** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 15, 31)** | | | | | **114** |  |  |  |  | **1 723** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 15, 31)** | | | | | **68** |  |  |  |  | **1 034** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 972** |  |  |  |  | **16 842** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **216 245** |  |  |  |  | **1 173 344** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **4 628** |  |  |  |  | **25 110** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **220 873** |  |  |  |  | **1 198 454** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **4 417** |  |  |  |  | **23 969** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **225 290** |  |  |  |  | **1 222 423** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **40 552** |  |  |  |  | **220 036** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **265 842** |  |  |  |  | **1 442 459** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **19 682** |  |  |  |  | **250 458** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **10 548** |  |  |  |  | **125 745** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |