«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 088 462	руб.	Смета на сумму:	1 088 462	руб.	
Директор МКУ «Капитальный ремонт КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-14»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / С.С. Гадаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Авторемонтной 1-3	
Сметная стоимость:	1 088.462	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.738	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	191.075	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	3.92	553.31	459.71	93.60	2 168.98	1 802.06	366.91	12.51	4.4	24 158	22 544	1 614	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 784.04				84%	18 937			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 081.24				48%	10 821			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 034.26					53 916			
	
2.	ТЕРр 58-18-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	3.92	2 875.85	685.02	51.83	11 273.33	2 685.28	203.17	12.51	7.1	59 687	33 593	1 443	
				2 139.00			8 384.88		2.94	1		24 652		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			2 228.78				71%	23 851			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 745.43				52%	17 468			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 247.54					101 006			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	3.53	5 502.93	806.67	80.64	19 425.34	2 847.55	284.66	12.51	7.11	89 622	35 623	2 024	
				4 615.62			16 293.14		3.19	1		51 975		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			2 363.47				71%	25 292			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 850.91				52%	18 524			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 639.71					133 438			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.24	6 775.72	1 449.90	67.19	1 626.17	347.98	16.13	12.51	7.02	9 641	4 353	113	
				5 258.63			1 262.07		4.1	1		5 174		
	Накладные расходы		83%			288.82				71%	3 091			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			226.19				52%	2 264			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 141.18					14 995			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.1	9 291.30	1 358.31	34.61	10 220.43	1 494.14	38.07	12.51	6.98	44 675	18 692	266	
				7 898.38			8 688.22		2.96	1		25 717		
	Накладные расходы		83%			1 240.14				71%	13 271			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			971.19				52%	9 720			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 431.76					67 666			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.1	4 519.16	360.82	36.65	4 971.08	396.90	40.32	12.51	7.07	23 839	4 965	285	
				4 121.69			4 533.86		4.1	1		18 589		
	Накладные расходы		83%			329.43				71%	3 525			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			257.99				52%	2 582			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 558.49					29 946			
	
7.	ТЕРр 58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	8	162.60	38.37	35.62	1 300.80	306.96	284.96	12.51	7.07	8 818	3 840	2 015	
				88.61			708.88		4.18	1		2 963		
	Накладные расходы		83%			254.78				71%	2 726			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			199.52				52%	1 997			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 755.10					13 541			
	
8.	ТЕРр 58-1-3 
(вокруг дымовых труб. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен, 100 м2 кровли	0.0704	273.17	232.35	40.82	19.23	16.36	2.87	12.52	7.12	225	205	20	
					6.34			0.45	1	12.5			6	
	Объем: 0.88*8													
	Накладные расходы		83%			13.95				71%	150			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.93				52%	110			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.11					485			
	
9.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка элементов каркаса из брусьев (1,1-длинна каркаса, 0,05х0,15 размер бруса), 1 м3 древесины в конструкции	0.132	3 020.43	230.29	48.76	398.70	30.40	6.44	12.51	7.02	1 431	380	45	
				2 741.38			361.86		2.78	1		1 006		
	Объем: 1.1*0.05*0.15*8*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			32.22				90%	342			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			16.42				43%	163			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					447.34					1 936			
	
10.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	10.584	221.62	101.80	102.69	2 345.58	1 077.43	1 086.84	12.51	3.39	17 486	13 479	3 684	
				17.13	1.45		181.30	15.35	1.78	12.56		323	193	
	Объем: 392*2.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			983.50				77%	10 527			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			655.67				48%	6 563			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 984.75					34 576			
	
11.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	219.0888	36.04			7 895.96					32 975			
				36.04			7 895.96		150.51			32 975		
	Объем: 20.7*10.584													
	
12.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	3.92	286.73	122.64	1.26	1 123.98	480.73	4.95	12.51	7.2	7 805	6 014	36	
				162.83			638.29		2.75	1		1 755		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			447.08				79%	4 751			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			307.67				51%	3 067			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 878.73					15 623			
	
13.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	490	13.13			6 433.70					20 972			
				13.13			6 433.70		42.8			20 972		
	Объем: 392*1.25													
	
14.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.04	2 618.75	2 607.40	11.35	104.75	104.30	0.45	12.51	4.05	1 307	1 305	2	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			86.57				71%	927			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.80				52%	679			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					259.11					2 912			
	
15.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	4	394.62	69.00	29.78	1 578.46	276.00	119.10	12.51	6.53	7 615	3 453	778	
				295.84	2.08		1 183.36	8.30	2.86	12.51		3 384	104	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			301.36				90%	3 201			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			153.52				43%	1 530			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 033.34					12 346			
	
16.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	1.92	3 070.76			5 895.86					10 091			
				3 070.76			5 895.86		5 255.58			10 091		
	Объем: 0.8*0.6*4													
	
17.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.098	373.54	335.71	26.60	36.61	32.90	2.61	12.52	7.17	435	412	19	
				11.23			1.10		4.14	1		5		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			34.87				90%	371			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			17.77				43%	177			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					89.25					983			
	
18.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.04312	23 811.97			1 026.77					2 064			
				23 811.97			1 026.77		47 861.13			2 064		
	Объем: 0.098*0.44													
	
19.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка люка выхода на кровлю (прим.), 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	12.51	4.05	653	652	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	463			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	339			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 455			
	
20.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0081	21 223.62	2 306.00	742.65	171.91	18.68	6.02	12.51	5.84	666	234	35	
				18 174.97	28.43		147.22	0.23	2.7	12.53		397	3	
	Объем: 0.54*0.75*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			20.04				90%	213			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.21				43%	102			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					202.17					981			
	
21.	Цена поставщика. 
Люк выхода на крышу (прим.), м2	0.81	3 956.07			3 204.42			1	1	15 958			
				3 956.07			3 204.42		4.98	1		15 958		
	Объем: 0.75*0.54*2													
	Поправки: М: =19506.17*1.01/4.98	
	
22.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	3.92	8 084.92	352.93	132.79	31 692.89	1 383.49	520.54	12.52	6.6	157 190	17 321	3 436	
				7 599.20	11.93		29 788.86	46.77	4.58	12.5		136 433	585	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Накладные расходы		108%			1 544.68				92%	16 474			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			786.64				44%	7 879			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34 024.21					181 542			
	
23.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	46	137.86			6 341.56					27 580			
				137.86			6 341.56		599.56			27 580		
	
24.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.56	75.57	75.35	0.22	42.32	42.20	0.12	12.51	4.09	528	528	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			35.03				71%	375			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			27.43				52%	275			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					104.78					1 177			
	
25.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.54	4 972.00	72.11	75.20	2 684.88	38.94	40.61	12.51	6.29	9 783	487	255	
				4 824.69	5.48		2 605.33	2.96	3.47	12.5		9 041	37	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			45.25				92%	482			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			23.05				44%	231			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 753.18					10 496			
	
26.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.56	2 956.30	374.76	6.66	1 655.53	209.87	3.73	12.51	6.9	6 458	2 625	26	
				2 574.88	1.03		1 441.93	0.58	2.64	12.57		3 807	7	
	Накладные расходы		83%			174.67				71%	1 869			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			136.79				52%	1 369			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 967.00					9 695			
	
27.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.56	8 813.16	326.90	31.86	4 935.37	183.06	17.84	12.51	6.89	17 374	2 290	123	
				8 454.40	3.03		4 734.46	1.69	3.16	12.48		14 961	21	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			199.53				92%	2 126			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			101.61				44%	1 017			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 236.51					20 517			
	
28.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.4	7 415.77	333.04	13.17	2 966.31	133.22	5.27	12.51	7.18	9 085	1 667	38	
				7 069.56			2 827.82		2.61	1		7 381		
	Накладные расходы		83%			110.57				71%	1 184			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			86.59				52%	867			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 163.48					11 135			
	
29.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	12.51	7.18	2 314	868	7	
				5 145.09			617.41		2.33	1		1 439		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	616			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	451			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 382			
	
30.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	12.51	7.18	982	361	3	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 426			
	
31.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	12.51	7.18	967	361	3	
				8 231.09			493.87		1.22	1		603		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 411			
	
32.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.33	1 357.93	327.73	1.01	448.12	108.15	0.33	12.51	7.2	2 792	1 353	2	
				1 029.19			339.63		4.23	1		1 437		
	Накладные расходы		83%			89.76				71%	961			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			70.30				52%	704			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					608.18					4 456			
	
33.	ТЕРр 53-16-1 
(мауэрлат. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3 кладки	0.096	1 615.27	301.17	30.24	155.07	28.91	2.90	12.51	6.11	843	362	18	
				1 283.86	5.99		123.25	0.58	3.76	12.52		463	7	
	Объем: 4*0.4*0.06													
	Накладные расходы		86%			25.36				73%	269			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			20.64				56%	207			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					201.07					1 319			
	
34.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.038	8 572.20	5 513.35	252.31	325.74	209.51	9.59	12.51	6.18	3 199	2 621	59	
				2 806.54	60.12		106.65	2.28	4.86	12.52		518	29	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			165.20				66%	1 749			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			133.43				50%	1 325			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					624.36					6 273			
	
35.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.1596	3 649.31			582.43					2 200			
				3 649.31			582.43		13 782.4			2 200		
	Объем: 0.038*4200													
	
36.	ТЕРр 60-7-8 
(6 каналов. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.038	23 217.20	15 220.75	473.40	882.25	578.39	17.99	12.51	6.18	8 736	7 236	111	
				7 523.05	112.70		285.88	4.28	4.86	12.52		1 389	54	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			454.48				66%	4 811			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			367.08				50%	3 645			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 703.81					17 192			
	
37.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.418	3 649.31			1 525.41					5 761			
				3 649.31			1 525.41		13 782.4			5 761		
	Объем: 0.038*2200*5													
	
38.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.125	2 412.79	1 295.60	2.05	301.60	161.95	0.26	12.51	4.04	2 617	2 026	1	
				1 115.14			139.39		4.23	1		590		
	Накладные расходы		79%			127.94				67%	1 357			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			80.97				40%	810			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					510.52					4 785			
	
39.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.125	2 291.60	114.18	14.24	286.45	14.27	1.78	12.51	7.11	935	179	13	
				2 163.18			270.40		2.75	1		744		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			13.56				80%	143			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.71				37%	66			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					306.71					1 144			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	137 587.62	15 188.84	3 086.64			639 467	190 029	16 476	
			119 312.14	83.47				432 964	1 046	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	137 587.62	15 188.84	3 086.64			639 467	190 029	16 476	
			119 312.14	83.47				432 964	1 046	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	32 906.11					117 601			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-8, 14, 19, 24, 26, 28-32; %=90 - по стр. 9, 15, 17, 20; %=77 - по стр. 10; %=79 - по стр. 12; %=92 - по стр. 22, 25, 27; %=73 - по стр. 33; %=66 - по стр. 34, 36; %=67 - по стр. 38; %=80 - по стр. 39)	13 543.84					144 568			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10; %=52 - по стр. 2-8, 14, 19, 24, 26, 28-32; %=43 - по стр. 9, 15, 17, 20; %=51 - по стр. 12; %=44 - по стр. 22, 25, 27; %=56 - по стр. 33; %=50 - по стр. 34, 36; %=40 - по стр. 38; %=37 - по стр. 39)	9 530.17					95 324			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	160 661.63					879 359			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	160 661.63					879 359			
	Строительный контроль 2,14%	3 438.16					18 818			
	Всего со строительным контролем	164 099.79					898 177			
	Непредвиденные расходы 2%	3 282.00					17 964			
	Итог с непредвиденными	167 381.79					916 141			
	НДС	30 128.72					164 905			
	Всего с НДС	197 510.51					1 081 046			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 543.84					144 568			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 530.17					95 324			
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
40.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	32.18	7.34		7.34	236.06		236.06		5.54	1 308		1 308	
										1				
	Объем: 1.56+15.68+14.94													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
41.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	32.18	26.50		26.50	852.77		852.77		5.54	4 724		4 724	
										1				
	Объем: 1.56+15.68+14.94													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	1 088.83		1 088.83			6 032		6 032	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 088.83		1 088.83			6 032		6 032	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 088.83					6 032			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	1 088.83					6 032			
	Строительный контроль 2,14%	23.30					129			
	Всего со строительным контролем	1 112.13					6 161			
	Непредвиденные расходы 2%	22.24					123			
	Итог с непредвиденными	1 134.37					6 284			
	НДС	204.19					1 131			
	Всего с НДС	1 338.56					7 415			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	138 676.45	15 188.84	4 175.47			645 499	190 029	22 508	
			119 312.14	83.47				432 964	1 046	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	138 676.45	15 188.84	4 175.47			645 499	190 029	22 508	
			119 312.14	83.47				432 964	1 046	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	32 906.11					117 601			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-8, 14, 19, 24, 26, 28-32; %=90 - по стр. 9, 15, 17, 20; %=77 - по стр. 10; %=79 - по стр. 12; %=92 - по стр. 22, 25, 27; %=73 - по стр. 33; %=66 - по стр. 34, 36; %=67 - по стр. 38; %=80 - по стр. 39)	13 543.84					144 568			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10; %=52 - по стр. 2-8, 14, 19, 24, 26, 28-32; %=43 - по стр. 9, 15, 17, 20; %=51 - по стр. 12; %=44 - по стр. 22, 25, 27; %=56 - по стр. 33; %=50 - по стр. 34, 36; %=40 - по стр. 38; %=37 - по стр. 39)	9 530.17					95 324			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	161 750.46					885 391			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	161 750.46					885 391			
	Строительный контроль 2,14%	3 461.46					18 947			
	Всего со строительным контролем	165 211.92					904 338			
	Непредвиденные расходы 2%	3 304.24					18 087			
	Итог с непредвиденными	168 516.16					922 425			
	НДС	30 332.91					166 037			
	Всего с НДС	198 849.07					1 088 462			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 543.84					144 568			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 530.17					95 324			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)