«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 550 872	руб.	Смета на сумму:	1 550 872	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /О.Ю. Емельянова /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
На капитальный ремонт крыши МКД №58-58а по ул. А.Невского, г. Калининград	
	
Сметная стоимость:	1 550.872	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.272	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	292.768	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	5.4	553.31	459.71	93.60	2 987.87	2 482.43	505.44	14.4	6.44	39 002	35 747	3 255	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			2 457.61				84%	30 027			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 489.46				48%	17 159			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 934.93					86 188			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	5.4	172.51	127.80	44.71	931.55	690.12	241.43	14.41	8.08	11 895	9 945	1 951	
					6.95			37.53	1	14.38			540	
	Накладные расходы		83%			603.95				71%	7 444			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			472.97				52%	5 452			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 008.47					24 792			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли	5.4	172.51	127.80	44.71	931.55	690.12	241.43	14.41	8.08	11 895	9 945	1 951	
					6.95			37.53	1	14.38			540	
	Накладные расходы		83%			603.95				71%	7 444			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			472.97				52%	5 452			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 008.47					24 792			
	
4.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата), 1 м3	1	218.68	77.46	141.22	218.68	77.46	141.22	14.4	4.41	1 738	1 115	623	
					12.93			12.93	1	14.39			186	
	Накладные расходы		99%			89.49				84%	1 093			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			54.23				48%	624			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					362.40					3 455			
	
5.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы, 100 м2	5.4	2 713.25	179.98	29.68	14 651.55	971.89	160.27	14.41	8.35	57 659	14 005	1 338	
				2 503.59	4.13		13 519.39	22.30	3.13	16.83		42 316	375	
	Накладные расходы		83%			825.18				71%	10 210			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			646.22				52%	7 478			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 122.95					75 346			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	2	9 291.30	1 358.31	34.61	18 582.60	2 716.62	69.22	14.4	8.08	85 805	39 119	559	
				7 898.38			15 796.76		2.92	1		46 127		
	Накладные расходы		83%			2 254.79				71%	27 774			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 765.80				52%	20 342			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 603.20					133 921			
	
7.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	2	3 176.89	1 205.91	20.22	6 353.78	2 411.82	40.44	14.4	8.12	48 285	34 730	328	
				1 950.76			3 901.52		3.39	1		13 226		
	Накладные расходы		83%			2 001.81				71%	24 658			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 567.68				52%	18 060			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 923.27					91 003			
	
8.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш (кобылки), 100 м	0.96	3 176.89	1 205.91	20.22	3 049.81	1 157.67	19.41	14.4	8.12	23 177	16 670	158	
				1 950.76			1 872.73		3.39	1		6 349		
	Объем: 1.2*80													
	Накладные расходы		83%			960.87				71%	11 836			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			752.49				52%	8 668			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 763.16					43 681			
	
9.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.8	4 519.16	360.82	36.65	3 615.33	288.66	29.32	14.4	8.16	15 673	4 157	239	
				4 121.69			3 297.35		3.42	1		11 277		
	Накладные расходы		83%			239.59				71%	2 951			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			187.63				52%	2 162			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 042.55					20 786			
	
10.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.4	6 775.72	1 449.90	67.19	2 710.29	579.96	26.88	14.4	8.12	17 026	8 351	218	
				5 258.63			2 103.45		4.02	1		8 456		
	Накладные расходы		83%			481.37				71%	5 929			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			376.97				52%	4 343			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 568.63					27 298			
	
11.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки	0.01	136 578.60	5 963.00	3 790.41	1 365.79	59.63	37.90	14.4	8.08	6 022	859	306	
				126 825.19	588.90		1 268.25	5.89	3.83	14.39		4 857	85	
	Накладные расходы		86%			56.35				73%	689			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			45.86				56%	529			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 468.00					7 240			
	
12.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.07	8 572.20	5 513.35	252.31	600.05	385.93	17.66	14.4	7.12	6 583	5 557	126	
				2 806.54	60.12		196.46	4.21	4.58	16.01		900	67	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Накладные расходы		78%			304.31				66%	3 712			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			245.79				50%	2 812			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 150.15					13 107			
	
13.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.294	3 086.00			907.28					3 813			
				3 086.00			907.28		12 970.32			3 813		
	Объем: 0.07*4200													
	
14.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 5 каналов), 100 м труб	0.03	18 573.76	12 176.60	378.72	557.21	365.30	11.36	14.4	7.12	6 168	5 260	81	
				6 018.44	90.16		180.55	2.70	4.58	16		827	43	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
	Накладные расходы		78%			287.04				66%	3 500			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			231.84				50%	2 652			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 076.09					12 319			
	
15.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.264	3 086.00			814.70					3 424			
				3 086.00			814.70		12 970.32			3 424		
	Объем: 3*22*4													
	
16.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 9 каналов), 100 м труб	0.04	37 147.52	24 353.20	757.44	1 485.90	974.13	30.30	14.4	7.12	16 448	14 027	216	
				12 036.88	180.32		481.48	7.21	4.58	16		2 205	115	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Начисления: Н3= 8, Н4= 8, Н5= 8, Н48= 8	
	Накладные расходы		78%			765.45				66%	9 334			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			618.24				50%	7 071			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 869.59					32 853			
	
17.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.704	3 086.00			2 172.54					9 131			
				3 086.00			2 172.54		12 970.32			9 131		
	Объем: 4*22*8													
	
18.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.3	2 412.79	1 295.60	2.05	723.84	388.68	0.62	14.4	5.73	6 835	5 597	4	
				1 115.14			334.54		3.69	1		1 234		
	Накладные расходы		79%			307.06				67%	3 750			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			194.34				40%	2 239			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 225.24					12 824			
	
19.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3	2 291.60	114.18	14.24	687.48	34.26	4.27	14.4	8.19	2 352	493	35	
				2 163.18			648.95		2.81	1		1 824		
	Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15	
	Накладные расходы		95%			32.55				80%	394			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			16.10				37%	182			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					736.13					2 929			
	
20.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обделки оголовников вент. каналов, 100 м2 покрытия	0.12	11 907.97	1 173.45	33.16	1 428.96	140.81	3.98	14.4	8.12	5 437	2 028	32	
				10 701.36	3.78		1 284.16	0.45	2.63	14.39		3 377	7	
	Начисления: Н3= 1,25, Н4=1,25, Н5= 1,15	
	Накладные расходы		108%			152.56				92%	1 872			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			77.69				44%	895			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 659.21					8 205			
	
21.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.4	221.62	101.80	102.69	1 196.72	549.71	554.51	14.4	3.56	10 104	7 916	1 974	
				17.13	1.45		92.50	7.83	2.32	14.47		215	113	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			501.79				77%	6 182			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			334.52				48%	3 854			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 033.03					20 140			
	
22.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	111.78	36.04			4 028.55					21 653			
				36.04			4 028.55		193.71			21 653		
	Объем: 5.40*20.7													
	
23.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	5.4	286.73	122.64	1.26	1 548.33	662.23	6.82	14.4	8.27	12 195	9 536	56	
				162.83			879.28		2.96	1		2 603		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			615.87				79%	7 533			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			423.83				51%	4 863			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 588.03					24 592			
	
24.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	675	13.13			8 862.75					28 661			
				13.13			8 862.75		42.46			28 661		
	Объем: 540*1.25													
	
25.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	5.4	8 171.06	405.87	165.99	44 123.71	2 191.70	896.33	14.41	7.28	232 617	31 582	6 525	
				7 599.20	14.91		41 035.68	80.53	4.74	14.39		194 509	1 159	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 454.01				92%	30 122			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 249.73				44%	14 406			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47 827.44					277 145			
	
26.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	60	137.86			8 271.60					32 554			
				137.86			8 271.60		542.56			32 554		
	
27.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	1.04	4 972.00	72.11	75.20	5 170.87	74.99	78.21	14.4	6.88	21 739	1 080	538	
				4 824.69	5.48		5 017.68	5.69	4.01	14.38		20 121	82	
	Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15	
	Накладные расходы		108%			87.13				92%	1 069			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			44.37				44%	511			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 302.38					23 319			
	
28.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка лобовой доски, 100 м2 подшивки	0.1725	257.63	231.54	26.09	44.44	39.94	4.50	14.4	8.54	614	575	38	
					10.34			1.78	1	16.81			30	
	Объем: 15+2.25													
	Накладные расходы		85%			35.46				72%	436			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			33.38				64%	387			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					113.28					1 437			
	
29.	ТЕР 10-01-022-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство лобовой доски, 100 м2 потолка	0.1725	4 610.12	423.79	117.39	795.25	73.10	20.25	14.41	7.55	3 431	1 053	153	
				4 068.95	5.10		701.89	0.88	3.17	14.38		2 225	13	
	Объем: 15+2.25													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			78.42				90%	959			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			39.95				43%	458			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					913.62					4 849			
	
30.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1725	1 316.51	347.48	6.74	227.10	59.94	1.16	14.4	8.26	1 301	863	10	
				962.29	0.16		166.00	0.03	2.58	16.69		428		
	Объем: 15+2.25													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			56.97				80%	690			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			28.19				37%	319			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					312.26					2 311			
	
31.	ТЕРр 58-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон	0.04	1 174.67	1 166.71	7.96	46.99	46.67	0.32	14.41	5.74	674	672	2	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			38.74				71%	477			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.34				52%	349			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					116.06					1 501			
	
32.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	4	394.62	69.00	29.78	1 578.46	276.00	119.10	14.4	7.13	8 172	3 974	849	
				295.84	2.08		1 183.36	8.30	2.83	14.4		3 349	120	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15	
	Накладные расходы		106%			301.36				90%	3 685			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			153.52				43%	1 760			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 033.34					13 617			
	
33.	С Цена поставщик. 
Слуховое окно треугольное, м2	1.92	2 049.18			3 934.42					16 800			
				2 049.18			3 934.42		4.27			16 800		
	Объем: 0.6*0.8*4													
	Поправки: М: =8333.33*1.05/4.27	
	
34.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.15	775.58	765.14	10.44	116.34	114.77	1.57	14.41	8.53	1 667	1 654	13	
					4.13			0.62	1	16.83			10	
	Накладные расходы		74%			85.39				63%	1 048			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			57.70				40%	666			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					259.42					3 381			
	
35.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.15	12 833.31	745.23	9.03	1 925.00	111.79	1.35	14.41	7.52	4 955	1 611	10	
				12 079.05	0.95		1 811.86	0.14	1.84	14.29		3 334	2	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9120	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			128.72				98%	1 581			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			79.47				56%	903			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 133.19					7 439			
	
36.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	2.1	27.31			57.35					468			
				27.31			57.35		222.82			468		
	Объем: 15/100*14													
	
37.	С Цена поставщик. 
Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт	4	803.75			3 214.99					13 728			
				803.75			3 214.99		4.27			13 728		
	Поправки: М: =3300.00*1.04/4.27	
	
38.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	4	88.07	12.17		352.28	48.68		14.41	1	1 527	701		
				75.90			303.60		2.72	1		826		
	Накладные расходы		103%			50.14				88%	617			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			29.21				48%	336			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					431.63					2 480			
	
39.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	1.04	75.57	75.35	0.22	78.59	78.36	0.23	14.4	5.82	1 130	1 128	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			65.04				71%	801			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.93				52%	587			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.56					2 517			
	
40.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия	0.312	11 907.97	1 173.45	33.16	3 715.29	366.12	10.35	14.4	8.12	14 137	5 272	84	
				10 701.36	3.78		3 338.82	1.18	2.63	14.39		8 781	17	
	Объем: 104*0.3													
	Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15	
	Накладные расходы		108%			396.68				92%	4 866			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			202.02				44%	2 327			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 313.99					21 330			
	
41.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.04	8 813.16	326.90	31.86	9 165.69	339.97	33.14	14.4	7.72	32 760	4 896	256	
				8 454.40	3.03		8 792.58	3.15	3.14	14.36		27 609	45	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			370.57				92%	4 546			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			188.72				44%	2 174			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 724.98					39 480			
	
42.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.7	7 415.77	333.04	13.17	5 191.04	233.13	9.22	14.4	8.24	16 547	3 357	76	
				7 069.56			4 948.69		2.65	1		13 114		
	Накладные расходы		83%			193.50				71%	2 383			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			151.53				52%	1 746			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 536.07					20 676			
	
43.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.16	5 731.49	578.30	8.10	917.04	92.53	1.30	14.4	8.25	3 253	1 332	11	
				5 145.09			823.21		2.32	1		1 910		
	Накладные расходы		83%			76.80				71%	946			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.14				52%	693			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 053.98					4 891			
	
44.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	14.4	8.25	1 382	554	5	
				8 231.09			658.49		1.25	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	393			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	288			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					754.47					2 063			
	
45.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	14.4	8.25	1 382	554	5	
				4 116.09			329.29		2.5	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	393			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	288			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.27					2 063			
	
46.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.	0.7	1 357.93	327.73	1.01	950.55	229.41	0.71	14.4	8.27	6 256	3 304	6	
				1 029.19			720.43		4.09	1		2 947		
	Накладные расходы		83%			190.41				71%	2 346			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			149.12				52%	1 718			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 290.08					10 320			
	
	Прочие работы	
	
47.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	46.6235	66.71		66.71	3 110.26		3 110.26	1	6.28	19 532		19 532	
									1	1				
	Объем: 0.201+21.179315+0.9936+2.6496+540*0.040													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
48.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	46.6235	18.71		18.71	872.19		872.19	1	6.28	5 477		5 477	
									1	1				
	Объем: 0.201+21.179315+0.9936+2.6496+540*0.040													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	175 338.52	20 081.41	7 303.97			893 084	289 219	47 041	
			147 953.13	240.88				556 824	3 549	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	172 887.55	19 806.17	7 301.05			884 467	285 253	47 018	
			145 780.32	240.12				552 196	3 537	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	32 206.83					129 764			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4; %=71 - по стр. 2, 3, 5-10, 31, 39, 42-46; %=73 - по стр. 11; %=66 - по стр. 12, 14, 16; %=67 - по стр. 18; %=80 - по стр. 19, 30; %=92 - по стр. 20, 25, 27, 40, 41; %=77 - по стр. 21; %=79 - по стр. 23; %=72 - по стр. 28; %=90 - по стр. 29, 32)	17 950.46					220 447			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 21; %=52 - по стр. 2, 3, 5-10, 31, 39, 42-46; %=56 - по стр. 11; %=50 - по стр. 12, 14, 16; %=40 - по стр. 18; %=37 - по стр. 19, 30; %=44 - по стр. 20, 25, 27, 40, 41; %=51 - по стр. 23; %=64 - по стр. 28; %=43 - по стр. 29, 32)	12 406.56					142 848			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	203 244.57					1 247 762			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 450.97	275.24	2.92			8 617	3 966	23	
			2 172.81	0.76				4 628	12	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 34; %=98 - по стр. 35; %=88 - по стр. 38)	264.25					3 246			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 34; %=56 - по стр. 35; %=48 - по стр. 38)	166.37					1 905			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 881.59					13 768			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	206 126.16					1 261 530			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	4 411.10					26 997			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	210 537.26					1 288 527			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ  2%	4 210.75					25 771			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	214 748.01					1 314 298			
	НДС	38 654.64					236 574			
	ВСЕГО С НДС	253 402.65					1 550 872			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	175 338.52	20 081.41	7 303.97			893 084	289 219	47 041	
			147 953.13	240.88				556 824	3 549	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	172 887.55	19 806.17	7 301.05			884 467	285 253	47 018	
			145 780.32	240.12				552 196	3 537	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	32 206.83					129 764			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4; %=71 - по стр. 2, 3, 5-10, 31, 39, 42-46; %=73 - по стр. 11; %=66 - по стр. 12, 14, 16; %=67 - по стр. 18; %=80 - по стр. 19, 30; %=92 - по стр. 20, 25, 27, 40, 41; %=77 - по стр. 21; %=79 - по стр. 23; %=72 - по стр. 28; %=90 - по стр. 29, 32)	17 950.46					220 447			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 21; %=52 - по стр. 2, 3, 5-10, 31, 39, 42-46; %=56 - по стр. 11; %=50 - по стр. 12, 14, 16; %=40 - по стр. 18; %=37 - по стр. 19, 30; %=44 - по стр. 20, 25, 27, 40, 41; %=51 - по стр. 23; %=64 - по стр. 28; %=43 - по стр. 29, 32)	12 406.56					142 848			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	203 244.57					1 247 762			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 450.97	275.24	2.92			8 617	3 966	23	
			2 172.81	0.76				4 628	12	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 34; %=98 - по стр. 35; %=88 - по стр. 38)	264.25					3 246			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 34; %=56 - по стр. 35; %=48 - по стр. 38)	166.37					1 905			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 881.59					13 768			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	206 126.16					1 261 530			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	4 411.10					26 997			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	210 537.26					1 288 527			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ  2%	4 210.75					25 771			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	214 748.01					1 314 298			
	НДС	38 654.64					236 574			
	ВСЕГО С НДС	253 402.65					1 550 872			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)