«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
                Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «МУП РСУ №24»	
		
                ________________ /С.Б. Русович /	________________ /Н.В. Тихонова /	
		
               «______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	Многоквартирный  дом  №33-37  по ул. Б. Хмельницкого   г. Калининград	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт отмостки, крылец, электропроводки и трубопроводов ХВС в местах общего пользования.	
                                                                              (во исполнение решения суда)	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Холодное водоснабжение	
	
1.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.48	
2.	Е69-1-1	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича	100 отверстий	0.05	
3.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.096	
4.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (ф32мм=64м, ф15мм=68м,ф20мм=30м, ф25мм=58м)	100 м трубопровода	2.2	
5.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (ф50мм=38м, ф65мм=8м)	100 м трубопровода	0.46	
6.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.68	
7.	С301-5601	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	68	
8.	С507-3336	Труба из полипропилена PN 10/20	м	61.132	
9.	Цена поставщика.	ППР колено ф 20 90 град	шт	150	
10.	Цена поставщика.	ППР тройник ф 20	шт	10	
11.	Цена поставщика.	ППР переход ф 20 х1/2"	шт	48	
12.	С302-0062	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.	48	
13.	Цена поставщика.	ППР кран шаровый ф 20	шт	9	
14.	С507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32	м	4.69	
15.	Е16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.3	
16.	С301-5602	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	30	
17.	С507-3337	Труба из полипропилена PN 10/25	м	27.87	
18.	Цена поставщика.	ППР колено ф 25 90 град	шт	24	
19.	Цена поставщика.	ППР тройник ф 25	шт	12	
20.	С507-3339	Труба из полипропилена PN 10/40	м	4.685	
21.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.58	
22.	С507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32	м	54.404	
23.	С301-5603	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	58	
24.	Цена поставщика.	ППР тройник ф32	шт	12	
25.	Цена поставщика.	ППР колено ф 32 90 град	шт	20	
26.	Цена поставщика.	ППР кран шаровый  ф 32	шт	6	
27.	Цена поставщика.	Разборное соединение ф32*1"мм	шт	6	
28.	С507-3340	Труба из полипропилена PN 10/50	м	4.73	
29.	Е16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.64	
30.	С507-3339	Труба из полипропилена PN 10/40	м	59.968	
31.	С301-5604	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	64	
32.	Цена поставщика.	ППР кран шаровый  ф 40	шт	6	
33.	Цена поставщика.	ППР колено ф 40 90 град	шт	15	
34.	Цена поставщика.	ППР тройник ф40	шт	18	
35.	С507-3341	Труба из полипропилена PN 10/63	м	4.73	
36.	Е16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	0.38	
37.	С507-3341	Труба из полипропилена PN 10/63	м	35.948	
38.	С301-5606	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм	шт.	38	
39.	Цена поставщика.	ППР колено ф 63 90 град	шт	10	
40.	Цена поставщика.	ППР тройник ф63	шт	6	
41.	Е16-04-002-07	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	100 м трубопровода	0.08	
42.	С301-5607	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм	шт.	8	
43.	С507-3342	Труба из полипропилена PN 10/75	м	7.792	
44.	Цена поставщика.	ППР колено ф 75*90	шт	10	
45.	Цена поставщика.	ППР тройник ф75	шт	10	
46.	Цена поставщика.	ППР переходник  ф 75*2 1/2"мм	шт	1	
47.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	26.6	
48.	С104-0843	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	м	33	
49.	С104-0842	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм	м	74.8	
50.	С104-0844	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	63.8	
51.	С104-0845	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	70.4	
52.	С104-0847	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм	м	41.8	
53.	С104-0848	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм	м	41.8	
54.	С104-0849	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм	м	8.8	
55.	Е65-3-17	Снятие водомерных узлов массой до 100 кг	100 шт. арматуры	0.01	
56.	Е16-06-001-01	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1 узел	1	
57.	Е16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	5	
58.	Цена поставщика.	ППР кран шаровый ф 63	шт	1	
59.	С302-0073	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/н	шт.	3	
60.	С301-1665	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	1	
61.	Е18-06-007-04	Установка фильтров диаметром 50 мм	10 фильтров	0.1	
62.	Е16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	1	
	
	Раздел 2.  Отмостка	
	
63.	Е46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	6.76	
64.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.14196	
65.	Е08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.2028	
66.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных (H=0.15м)	1 м3 подстилающего слоя	10.14	
67.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных (H=0.06м)	1 м3 подстилающего слоя	4.056	
68.	Е06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.126412	
69.	С101-3892	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм	м2	67.6	
70.	Е27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной	1000 м2 поверхности	0.0676	
71.	С101-2198	Геоткань	м2	67.6	
72.	Е01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.14196	
73.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	40.4248	
74.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	т	40.4248	
	
	Раздел 3.  Крыльца	
	
75.	Е46-04-003-07	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 ( лестничные марши)	1 м3	9.9	
76.	Е46-04-001-04	Разборка кирпичных стен	1 м3	2.74	
77.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.009	
78.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	0.55	
79.	Е11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	0.01	
80.	Е06-01-035-01	Устройство лестничных маршей, прим	100 м3 железобетона в деле	0.099	
81.	Е08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м (подпорные стенки)	1 м3 кладки	3.29	
82.	Е09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (обрамление лестницы)	100 м плинтуса	0.39	
83.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.14703	
84.	Е69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.24	
85.	Е69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0.24	
86.	Е06-01-015-07	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1 т	0.07742	
87.	Е11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	0.06	
88.	Е11-01-004-06	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 (до 4мм)	100 м2 изолируемой поверхности	0.06	
89.	Е06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.036465	
90.	С101-3891	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	19.5	
91.	Е11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.195	
92.	Е11-01-011-04	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (толщиной 50 мм)	100 м2 стяжки	0.195	
93.	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, прим	100 м2 поверхности	0.3588	
94.	С101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	39.468	
95.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.3588	
96.	Е15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3588	
97.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн.	26.712	
98.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн.	26.712	
	
	Раздел 4.  Замена электропроводки	
	
99.	Ц08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	3	
100.	Ц08-02-407-03	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	0.6	
101.	Ц08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0.95	
102.	Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	3.4	
103.	Ц08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0.55	
104.	Ц08-02-412-06	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м	0.4	
105.	Ц08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.1	
106.	Ц08-03-591-02	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.03	
107.	Ц08-03-593-01	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	100 шт.	0.44	
	Материалы	
108.	С103-0001	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	150	
109.	С103-0002	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	150	
110.	С103-0005	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	60	
111.	С101-2162	Рукава металлические РЗ-Ц-Х диаметром условного прохода: 25 мм	м	75	
112.	С101-3131	Рукава металлические диаметром 20 мм РЗ-Ц-Х	м	20	
113.	С501-8190	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.3468	
114.	С501-8194	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 4,0 мм2	1000 м	0.0561	
115.	С501-8274	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 5 и сечением 25 мм2	1000 м	0.0408	
116.	Цена поставщика.	Выключатель однополюсный для открытой установки 1Р44	шт	10	
117.	Цена поставщика.	Выключатель однополюсный для скрытой установки	шт	3	
118.	С503-0530	Разветвительная коробка У-198	шт.	27	
119.	Цена поставщика.	Светильник с лампами накаливания до 60 Вт	шт	44	
120.	С509-0741	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100	10 шт.	4.4	
	Строительные работы	
121.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.44	
122.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.13	
123.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	1.4	
124.	Е67-1-1	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м	1.7	
125.	Е46-03-011-02	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	100 м борозд	0.55	
126.	Е46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0.25	
127.	Е46-03-009-07	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см	100 шт.	0.06	
128.	Е46-03-009-01	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	100 шт.	0.06	
129.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.15	
130.	Е46-03-017-06	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0.15	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)