«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»  
                        Русович С.Б.	Генеральный директор ООО «КенигСервис»
                                М.А.Борисов	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.П.Морозова,127-139	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №127-139 по ул.П.Морозова	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	11.44	
2.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.79	
3.	Строительный мусор	т	0.2148	
4.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.07	
5.	Строительный мусор	т	0.392	
6.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	11.44	
7.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	36.608	
8.	Строительный мусор	т	19.448	
9.	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	11.44	
10.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.36	
11.	Строительный мусор	т	0.3492	
12.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, кобылок	100 м	2.1	
13.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	26.66	
14.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	551.862	
15.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	11.44	
16.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	1430	
17.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	11.44	
18.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	98	
19.	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.16	
20.	Смена колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.32	
21.	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	1.6	
22.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.16	
23.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.35	
24.	Строительный мусор	т	0.0135	
25.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1.79	
26.	Строительный мусор	т	0.40096	
27.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.79	
28.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.14	
29.	Кирпич глиняный (доп. РЦЦС: "трапециевидной формы") для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.588	
30.	Строительный мусор	т	2.4276	
31.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.14	
32.	Кирпич глиняный (доп. РЦЦС: "трапециевидной формы") для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1.54	
33.	Строительный мусор	т	5.796	
34.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.58	
35.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(обшивка оголовков труб)	100 м2 покрытия	0.173	
36.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.58	
37.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	1.7	
38.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1.75	
39.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	7	
40.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	4.41	
41.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной 	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1962	
42.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.086328	
43.	Погрузка мусора	т	45.63	
44.	Перевозка мусора	т	45.63	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)