«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 699 153	руб.	Смета на сумму:	1 699 153	руб.	
Директор  МКУ  «КР  МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района»	
		
________________ /_С.Б. Русович_ /	________________ /_А.Н. Поправка__ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Многоквартирный жилой дом №2-6 по ул. 9 Апреля в г. Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
Капитальный ремонт фасада (1 этап, торцы)	
Сметная стоимость:	1 699.153	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.782	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	337.347	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5.74	1 454.57	549.87	8.86	8 349.25	3 156.28	50.87	12.52	7.18	62 507	39 517	365	
				895.84			5 142.10		4.4	1		22 625		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			3 471.91				93%	36 751			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			2 146.27				54%	21 339			
										=(68* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 967.43					120 597			
	
2.	ТЕР 08-07-001-04 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 до 30 м (к=4) Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0.77	333.74	333.74		256.98	256.98		12.52	1	3 217	3 217		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15*4*1.2, Н48= 4*1.2	
	Накладные расходы		110%			282.68				93%	2 992			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			174.75				54%	1 737			
										=(68* (0.8))				
	Всего с НР и СП					714.40					7 946			
	
3.	ТЕР 46-03-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 100 отверстий	0.57	1 729.84	176.63	803.75	986.01	100.68	458.14	12.51	7.17	6 390	1 259	3 285	
				749.46	211.89		427.19	120.78	4.32	12.53		1 845	1 513	
	Объем: 574/10													
	Накладные расходы		99%			219.25				84%	2 328			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			132.88				48%	1 331			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 338.13					10 049			
	
4.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.57	4 688.98	197.81	4 246.36	2 672.72	112.75	2 420.43	12.52	3.31	10 014	1 412	8 012	
				244.81	143.10		139.54	81.57	4.23	12.52		590	1 021	
	Объем: 574/10													
	Накладные расходы		78%			151.57				66%	1 606			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			97.16				40%	973			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 921.45					12 593			
	
5.	ФЕР 15-01-080-02 
(Приказ № 262 от 29.06.2012 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8; Дополнения и изменения № 8, приказ Минрегиона № 262 от 29.06.2012.) 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2	5.38	28 034.84	3 725.64	5 014.91	150 827.42	20 043.96	26 980.23	13.27	5.52	706 601	265 983	148 931	
				19 294.28	275.53		103 803.23	1 482.32	2.81	13.97		291 687	20 708	
	Добавл.ресурсы:  1-1034;  2;  СЦЭСМ 030407;  СЦЭСМ 152600;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 330302;  СЦЭСМ 330500;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400004;  ССЦ 101-1879;  ССЦ 101-1921;  ССЦ 101-2786;  ССЦ 101-2787;  ССЦ 101-2788;  ССЦ 101-2789;  ССЦ 101-2795;  ССЦ 101-2797;  ССЦ 101-2807;  ССЦ 101-3741;  ССЦ 101-3911;  ССЦ 113-8075;  ССЦ 113-8076;  ССЦ 201-1302;  ССЦ 201-1306;  ССЦ 402-0093;  ССЦ 411-0001	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			20 449.97				80%	229 353			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			10 117.35				37%	106 076			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					181 394.74					1 042 029			
	
6.	ТССЦ 104-0004 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	48.2	671.40			32 361.48					178 387			
				671.40			32 361.48		3 700.98			178 387		
	Объем: (5.38)*8*1.12													
	
7.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.144	2 956.30	374.76	6.66	425.71	53.97	0.96	12.51	6.9	1 661	675	7	
				2 574.88	1.03		370.78	0.15	2.64	12.57		979	2	
	Накладные расходы		83%			44.92				71%	481			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.18				52%	352			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					505.81					2 494			
	
	Раздел 2.  Парапеты	
	
8.	ТЕРр 58-20-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	0.195	6 350.32	635.76	12.96	1 238.31	123.97	2.53	12.51	6.86	4 492	1 551	17	
				5 701.60	2.33		1 111.81	0.45	2.63	12.51		2 924	6	
	Накладные расходы		83%			103.27				71%	1 105			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			80.87				52%	810			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 422.45					6 407			
	
9.	ТЕР 12-01-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм по периметру парапета, 100 м2 стяжки	0.072	373.01	199.47	173.54	26.86	14.36	12.49	12.52	5.2	245	180	65	
					19.54			1.41	5.21	12.5			18	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			17.03				92%	182			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			8.67				44%	87			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					52.57					514			
	
10.	ТЕР 12-01-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	0.072	1 471.85	286.74	271.15	105.97	20.65	19.52	12.52	5.2	703	258	102	
				913.96	30.53		65.81	2.20	5.21	12.5		343	27	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			24.68				92%	262			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			12.57				44%	125			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					143.22					1 091			
	
	Раздел 3.  Прочие работы	
	
11.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	0.21	7.34		7.34	1.54		1.54		5.54	9		9	
										1				
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
12.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	0.21	26.50		26.50	5.57		5.57		5.54	31		31	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	197 257.82	23 883.60	29 952.28			974 257	314 052	160 824	
			143 421.94	1 688.88				499 380	23 295	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	197 257.82	23 883.60	29 952.28			974 257	314 052	160 824	
			143 421.94	1 688.88				499 380	23 295	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 2; %=84 - по стр. 3; %=66 - по стр. 4; %=80 - по стр. 5; %=71 - по стр. 7, 8; %=92 - по стр. 9, 10)	24 765.27					275 060			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 2; %=48 - по стр. 3; %=40 - по стр. 4; %=37 - по стр. 5; %=52 - по стр. 7, 8; %=44 - по стр. 9, 10)	12 805.69					132 830			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	234 828.78					1 382 147			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	234 828.78					1 382 147			
	УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА -2,14%	5 025.34					29 578			
	ИТОГО	239 854.12					1 411 725			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -2%	4 797.08					28 235			
	ИТОГО	244 651.20					1 439 960			
	НДС -18%	44 037.22					259 193			
	Всего с НДС	288 688.42					1 699 153			

Составил:	Начальник договорного отдела                                                                  И.Г. Резник	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)