«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	803 680	руб.	Смета на сумму:	803 680	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт  МКД №73а по ул. Тихоненко в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	803.680	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.015	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	159.340	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	1.6	553.31	459.71	93.60	885.30	735.54	149.76	16.9	5.88	13 311	12 431	881	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			728.18				84%	10 442			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			441.32				48%	5 967			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 054.81					29 720			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	1.6	172.51	127.80	44.71	276.02	204.48	71.54	16.9	11.08	4 248	3 456	793	
					6.94			11.10	1	16.89			188	
	Накладные расходы		83%			178.93				71%	2 587			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			140.13				52%	1 895			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					595.08					8 730			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(прим) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из досок сплошной, 100 м2 кровли	1.6	172.51	127.80	44.71	276.02	204.48	71.54	16.9	11.08	4 248	3 456	793	
					6.94			11.10	1	16.89			188	
	Накладные расходы		83%			178.93				71%	2 587			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			140.13				52%	1 895			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					595.08					8 730			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.02	6 760.46	1 449.90	67.19	135.21	29.00	1.34	16.9	9.28	1 164	490	12	
				5 243.37			104.87		6.31	1		662		
	Накладные расходы		83%			24.07				71%	348			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.85				52%	255			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					178.13					1 767			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.14	9 291.30	1 358.31	34.61	1 300.78	190.16	4.85	16.9	9.25	6 786	3 214	45	
				7 898.38			1 105.77		3.19	1		3 527		
	Накладные расходы		83%			157.83				71%	2 282			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			123.60				52%	1 671			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 582.22					10 739			
	
6.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	0.38	3 176.89	1 205.91	20.22	1 207.22	458.25	7.68	16.9	9.29	10 625	7 744	71	
				1 950.76			741.29		3.79	1		2 809		
	Накладные расходы		83%			380.35				71%	5 498			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			297.86				52%	4 027			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 885.43					20 150			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.28	4 519.16	360.82	36.65	1 265.36	101.03	10.26	16.9	9.34	6 223	1 707	96	
				4 121.69			1 154.07		3.83	1		4 420		
	Накладные расходы		83%			83.85				71%	1 212			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			65.67				52%	888			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 414.88					8 323			
	
8.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата), 1 м3 кладки	0.03	1 615.27	301.17	30.24	48.46	9.04	0.91	16.89	7.94	342	153	7	
				1 283.86	6.48		38.52	0.19	4.74	16.91		183	3	
	Накладные расходы		86%			7.94				73%	114			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			6.46				56%	87			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62.86					543			
	
9.	ТЕРр 53-7-1 
(прим) 
Смена лобовых досок, 100 м досок	0.28	1 013.25	295.48	18.24	283.71	82.73	5.11	16.9	9.43	2 136	1 398	48	
				699.53			195.87		3.52	1		689		
	Накладные расходы		86%			71.15				73%	1 021			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			57.91				56%	783			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					412.77					3 939			
	
10.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.012	8 572.20	5 513.35	252.31	102.87	66.16	3.03	16.9	8.22	1 306	1 118	25	
				2 806.54	66.80		33.68	0.80	4.83	16.9		163	14	
	Накладные расходы		78%			52.23				66%	747			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			42.18				50%	566			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					197.28					2 619			
	
11.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0504	3 086.00			155.53					781			
				3 086.00			155.53		15 501.08			781		
	Объем: 0.012*4200													
	
12.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов), 100 м труб	0.012	13 930.32	9 132.45	284.04	167.16	109.59	3.41	16.9	8.22	2 142	1 852	28	
				4 513.83	75.09		54.17	0.90	4.83	16.9		262	15	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			86.18				66%	1 232			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			69.61				50%	934			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					322.95					4 308			
	
13.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0792	3 086.00			244.41					1 228			
				3 086.00			244.41		15 501.08			1 228		
	Объем: 0.012*2200*3													
	
14.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.12	2 412.79	1 295.60	2.05	289.53	155.47	0.25	16.9	6.43	3 079	2 627	2	
				1 115.14			133.82		3.36	1		450		
	Накладные расходы		79%			122.82				67%	1 760			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			77.74				40%	1 051			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					490.09					5 890			
	
15.	ТЕР 15-04-019-07 
Окраска дымовых труб акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	873.22	127.59	6.21	104.79	15.31	0.75	16.9	9.37	580	259	7	
				739.42			88.73		3.54	1		314		
	Накладные расходы		95%			14.54				80%	207			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			7.20				37%	96			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					126.53					883			
	
16.	ТЕРр 58-3-1 
(Прим) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий	0.45	75.57	75.35	0.22	34.01	33.91	0.10	16.9	6.55	574	573	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			28.15				71%	407			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.04				52%	298			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					84.20					1 279			
	
17.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.45	8 764.15	284.26	25.49	3 943.87	127.92	11.47	16.9	9.69	15 551	2 162	111	
				8 454.40	2.41		3 804.48	1.08	3.49	16.92		13 278	18	
	Накладные расходы		108%			139.32				92%	2 006			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			70.95				44%	959			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 154.14					18 516			
	
18.	ТЕР 26-02-019-02 
(прим) 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.36	169.30	90.12	61.85	568.85	302.80	207.82	16.9	2.14	5 662	5 117	445	
				17.33	0.13		58.23	0.44	1.72	16.85		100	7	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8073:[ М-(877.00=43.33*20.24) ]	
	Накладные расходы		90%			272.92				77%	3 945			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			181.94				48%	2 460			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 023.71					12 067			
	
19.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	68.0064	36.04			2 450.95					13 375			
				36.04			2 450.95		196.68			13 375		
	Объем: 3.36*20.24													
	
20.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.36	187.80	88.52	82.15	67.61	31.87	29.57	16.9	4.05	679	539	120	
				17.13	1.16		6.17	0.42	3.29	16.97		20	7	
	Накладные расходы		90%			29.06				77%	420			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			19.37				48%	262			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					116.05					1 362			
	
21.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	7.452	36.04			268.57					1 466			
				36.04			268.57		196.68			1 466		
	Объем: 0.36*20.7													
	
22.	ТЕРр 58-12-1 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	1.12	3 803.88	268.33	45.75	4 260.35	300.53	51.24	16.9	9.41	17 717	5 079	482	
				3 489.80	6.64		3 908.58	7.44	3.11	16.89		12 156	126	
	Накладные расходы		83%			255.62				71%	3 696			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			200.18				52%	2 707			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 716.15					24 119			
	
23.	ТЕР 12-01-020-01 
Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли	1.6	14 923.70	1 735.22	694.66	23 877.92	2 776.35	1 111.46	16.9	4.88	159 891	46 920	5 424	
				12 493.82	25.33		19 990.11	40.53	5.38	16.9		107 547	685	
	Накладные расходы		108%			3 042.23				92%	43 797			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 549.28				44%	20 946			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28 469.43					224 634			
	
24.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, снегозадержатели, м2	36	137.86			4 962.96					20 768			
				137.86			4 962.96		576.88			20 768		
	Объем: 30+6													
	
25.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.35	7 415.77	333.04	13.17	2 595.52	116.56	4.61	16.9	9.43	12 752	1 970	43	
				7 069.56			2 474.35		4.34	1		10 739		
	Накладные расходы		83%			96.74				71%	1 399			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			75.76				52%	1 024			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 768.03					15 175			
	
26.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.14	5 731.49	578.30	8.10	802.41	80.96	1.13	16.9	9.44	4 131	1 368	11	
				5 145.09			720.31		3.82	1		2 752		
	Накладные расходы		83%			67.20				71%	971			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			52.62				52%	711			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					922.23					5 814			
	
27.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.07	8 719.75	480.56	8.10	610.38	33.64	0.57	16.9	9.44	1 306	569	5	
				8 231.09			576.18		1.27	1		732		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	404			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	296			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					660.17					2 006			
	
28.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.07	4 604.75	480.56	8.10	322.33	33.64	0.57	16.9	9.44	1 294	569	5	
				4 116.09			288.13		2.5	1		720		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	404			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	296			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					372.12					1 994			
	
29.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.3	1 357.93	327.73	1.01	407.38	98.32	0.30	16.89	9.47	3 047	1 661	3	
				1 029.19			308.76		4.48	1		1 383		
	Накладные расходы		83%			81.61				71%	1 179			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			63.91				52%	864			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					552.89					5 090			
	
30.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник), 100 м2 покрытия	0.18	11 748.28	1 020.39	26.53	2 114.69	183.67	4.78	16.9	10.64	8 857	3 104	51	
				10 701.36	3.02		1 926.24	0.54	2.96	16.88		5 702	9	
	Объем: 45*0.4													
	Накладные расходы		108%			198.95				92%	2 864			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			101.32				44%	1 370			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 414.95					13 091			
	
31.	ТЕР 46-01-008-03 
(Прим) 
Устройство бетонного оголовка, 1 м3	0.05	2 168.88	240.58	37.36	108.44	12.03	1.87	16.9	8.58	692	203	16	
				1 890.94	2.11		94.55	0.11	5	16.91		473	2	
	Накладные расходы		99%			12.02				84%	172			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.28				48%	98			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					127.74					963			
	
32.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство обделок из листовой оцинкованной стали (оголовник), 100 м2 покрытия	0.015	11 748.28	1 020.39	26.53	176.22	15.31	0.40	16.9	10.64	738	259	4	
				10 701.36	3.02		160.52	0.05	2.96	16.88		475	1	
	Накладные расходы		108%			16.59				92%	239			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			8.45				44%	114			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					201.26					1 092			
	
33.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.04	12 734.30	648.03	7.22	509.37	25.92	0.29	16.9	9.48	1 243	438	3	
				12 079.05	0.75		483.16	0.03	1.66	16.99		802	1	
	Накладные расходы		115%			29.84				98%	430			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			18.42				56%	246			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					557.64					1 919			
	
34.	ТССЦ 301-5609 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	3	12.58			37.74					99			
				12.58			37.74		33.04			99		
	
35.	С цена поставщик. 
Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт	1	831.00			831.00					3 914			
				831.00			831.00		4.71			3 914		
	Поправки: М: =3800*1.03/4.71	
	
36.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	1	88.07	12.17		88.07	12.17		16.9	1	438	206		
				75.90			75.90		3.06	1		232		
	Накладные расходы		103%			12.54				88%	181			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.30				48%	99			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.91					718			
	
	МАНСАНДА	
	
37.	ТЕРр 53-1-5 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен	0.984	1 138.82	680.90	457.92	1 120.60	670.01	450.59	16.9	7.39	14 653	11 323	3 330	
					59.57			58.62	1	16.9			991	
	Объем: 82+16.4													
	Накладные расходы		86%			626.62				73%	8 989			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			510.04				56%	6 896			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 257.26					30 538			
	
38.	ТЕРр 53-1-1 
Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен	0.164	149.82	98.65	51.17	24.57	16.18	8.39	16.9	7.47	336	273	63	
					6.79			1.11	1	16.89			19	
	Накладные расходы		86%			14.87				73%	213			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			12.10				56%	164			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51.54					713			
	
39.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.12	270.48	106.64	1.01	302.94	119.44	1.13	16.9	9.47	2 660	2 018	11	
				162.83			182.37		3.46	1		631		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Накладные расходы		93%			111.08				79%	1 594			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			76.44				51%	1 029			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					490.46					5 283			
	
40.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	140	7.04			985.60					4 108			
				7.04			985.60		29.34			4 108		
	Объем: 112*1.25													
	
41.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	14.76	170.63	104.32	66.31	2 518.50	1 539.76	978.74	16.9	9.14	34 968	26 022	8 946	
									18.87	1				
	Объем: 98.4*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Накладные расходы		90%			1 385.78				77%	20 037			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			923.86				48%	12 491			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 828.14					67 496			
	
42.	ТССЦ 104-0097 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	301.104	26.54			7 991.30					25 148			
				26.54			7 991.30		83.52			25 148		
	Объем: 98.4*3*1.02													
	
43.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.12	270.48	106.64	1.01	302.94	119.44	1.13	16.9	9.47	2 660	2 018	11	
				162.83			182.37		3.46	1		631		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Накладные расходы		93%			111.08				79%	1 594			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			76.44				51%	1 029			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					490.46					5 283			
	
44.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	140	13.13			1 838.20					5 932			
				13.13			1 838.20		42.37			5 932		
	Объем: 112*1.25													
	
45.	ТЕР 10-01-012-03 
Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.164	3 397.51	698.78	50.41	557.19	114.60	8.27	16.9	9.37	5 754	1 937	77	
				2 648.32			434.32		8.61	1		3 740		
	Накладные расходы		106%			121.48				90%	1 743			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			61.88				43%	833			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					740.55					8 330			
	
46.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.164	324.43	291.92	21.28	53.21	47.87	3.49	16.91	9.43	851	810	33	
				11.23			1.84		4.66	1		9		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Накладные расходы		106%			50.74				90%	729			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			25.85				43%	348			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.80					1 928			
	
47.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.07216	23 811.97			1 718.27					3 317			
				23 811.97			1 718.27		45 961.04			3 317		
	Объем: 0.164*0.44													
	
48.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	27.16	48.13	4.41	36.66	1 307.11	119.78	995.69	16.89	8.6	13 823	2 023	8 563	
									1	1				
	Объем: 160*0.014+2.24+2.24+0.025+0.136+0.214+0.208+0.099+0.054+82*0.15*0.8+0.154+9.64+0.07													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			119.78				100%	2 023			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			71.87				60%	1 214			
	
49.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	27.16	16.40		16.40	445.42		445.42		9.05	4 031		4 031	
														
	Объем: 160*0.014+2.24+2.24+0.025+0.136+0.214+0.208+0.099+0.054+82*0.15*0.8+0.154+9.64+0.07													
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	74 946.86	9 293.92	4 649.46			450 634	157 066	34 597	
			60 811.89	134.46				255 737	2 274	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	72 559.15	9 136.05	3 208.06			431 000	154 399	22 000	
			60 215.09	134.43				254 604	2 273	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	20 615.79					76 123			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 31; %=71 - по стр. 2-7, 16, 22, 25-29; %=73 - по стр. 8, 9, 37, 38; %=66 - по стр. 10, 12; %=67 - по стр. 14; %=80 - по стр. 15; %=92 - по стр. 17, 23, 30, 32; %=77 - по стр. 18, 20, 41; %=79 - по стр. 39, 43; %=90 - по стр. 45, 46)	8 804.90					126 841			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 18, 20, 31, 41; %=52 - по стр. 2-7, 16, 22, 25-29; %=56 - по стр. 8, 9, 37, 38; %=50 - по стр. 10, 12; %=40 - по стр. 14; %=37 - по стр. 15; %=44 - по стр. 17, 23, 30, 32; %=51 - по стр. 39, 43; %=43 - по стр. 45, 46)	5 572.13					75 308			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	86 936.18					633 149			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	635.18	38.09	0.29			1 780	644	3	
			596.80	0.03				1 133	1	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 33; %=88 - по стр. 36)	42.38					612			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 33; %=48 - по стр. 36)	25.73					345			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	703.29					2 737			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 752.53	119.78	1 441.11			17 854	2 023	12 594	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 48)	119.78					2 023			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 48)	71.87					1 214			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 752.53					17 854			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	89 392.00					653 740			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 912.99					13 990			
	ИТОГО	91 304.99					667 730			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 826.10					13 355			
	ИТОГО	93 131.09					681 085			
	НДС 18%	16 763.60					122 595			
	ВСЕГО С НДС	109 894.69					803 680			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 847.28					127 453			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 597.86					75 653			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)