«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 541 422	руб.	Смета на сумму:	3 541 422	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	МКД №1-7 по пер. Южный, г. Калининград.	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт внутридомовых сетей водоснабжения, водоотведения, отопления	
Сметная стоимость:	3 541.422	тыс. руб.	
монтажных работ:	212.220	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	5.730	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	859.889	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
	Хозяйственно-питьевой водопровод	
	
1.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.368	391.23	305.70	8.28	143.97	112.50	3.05	14.4	4.98	1 728	1 620	15	
				77.25	1.29		28.43	0.47	3.28	16.84		93	8	
	Накладные расходы		74%			83.60				63%	1 026			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			56.49				40%	651			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					284.05					3 405			
	
2.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	1.282	673.19	525.85	14.21	863.03	674.14	18.22	14.4	4.96	10 358	9 708	90	
				133.13	2.20		170.67	2.82	3.28	16.79		560	47	
	Объем: 43.2+35+50													
	Накладные расходы		74%			500.95				63%	6 146			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			338.48				40%	3 902			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 702.46					20 406			
	
3.	ТЕРр 65-1-3 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.08	844.51	673.67	18.36	67.56	53.89	1.47	14.4	5.38	824	776	8	
				152.48	3.36		12.20	0.27	3.28	16.81		40	5	
	Накладные расходы		74%			40.08				63%	492			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			27.08				40%	312			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					134.72					1 628			
	
	Стояки по квартирам	
	
4.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.368	2 591.15	1 768.25	751.38	953.54	650.72	276.51	14.41	5.97	11 134	9 377	1 651	
				71.52	106.91		26.32	39.34	4.05	14.39		107	566	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			793.57				98%	9 744			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			489.94				56%	5 568			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 237.05					26 446			
	
5.	ТССЦ 507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	34.5184	29.31			1 011.73					1 788			
				29.31			1 011.73		51.8			1 788		
	Объем: 0.368*93.8													
	
6.	ТССЦ 301-5603 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	37	4.90			181.30					676			
				4.90			181.30		18.28			676		
	
7.	ТССЦ 302-1833 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм, шт.	32	36.62			1 171.84					5 380			
				36.62			1 171.84		168.14			5 380		
	
8.	С Цена постав-ка. 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, шт.	32	3.78			121.12					517			
				3.78			121.12		4.27			517		
	Поправки: М: =15.54*1.04/4.27	
	
9.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	24	1.90			45.58					195			
				1.90			45.58		4.27			195		
	Поправки: М: =8.11/4.27	
	
10.	С507-3297 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм, шт.	16	2.70			43.13					184			
				2.70			43.13		4.27			184		
	Поправки: М: =11.51/4.27	
	
11.	ТССЦ 507-0721 
Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 32 мм (ТУ2248-001-18425183-01), шт.	8	5.48			43.84					111			
				5.48			43.84		13.88			111		
	
12.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.432	3 432.88	2 357.66	944.60	1 483.00	1 018.51	408.07	14.41	5.99	17 360	14 677	2 444	
				130.62	133.64		56.43	57.73	4.24	14.39		239	831	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 237.68				98%	15 198			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			764.13				56%	8 684			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 484.81					41 242			
	
13.	ТССЦ 507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	40.4784	33.67			1 362.91					3 117			
				33.67			1 362.91		77			3 117		
	Объем: 0.432*93.7													
	
14.	ТССЦ 301-5604 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	43	5.67			243.81					909			
				5.67			243.81		21.13			909		
	
15.	С507-5061 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм, шт.	32	2.46			78.84					337			
				2.46			78.84		4.27			337		
	Поправки: М: =10.52/4.27	
	
16.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	16	2.66			42.57					182			
				2.66			42.57		4.27			182		
	Поправки: М: =11.36/4.27	
	
17.	С507-3301 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм, шт.	24	4.26			102.18					436			
				4.26			102.18		4.27			436		
	Поправки: М: =18.18/4.27	
	
	Водоснабжение по подвалу	
	
18.	ТЕР 16-06-005-02 
Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм, 1 счетчик (водомер)	1	2 020.23	16.81	7.47	2 020.23	16.81	7.47	14.4	6.28	9 291	242	47	
				1 995.95			1 995.95		4.51	1		9 002		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			19.33				98%	237			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			11.94				56%	136			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 051.50					9 664			
	
19.	ТЕР 18-07-001-02 
Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл.	6	230.06	3.19		1 380.35	19.13		14.43	1	2 073	276		
				226.87			1 361.22		1.32	1		1 797		
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			22.00				98%	270			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			13.58				56%	155			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 415.93					2 498			
	
20.	ТЕР 18-06-007-05 
Установка фильтров диаметром 65 мм, 10 фильтров	0.2	6 924.71	164.65	165.84	1 384.94	32.93	33.17	14.4	6.89	6 796	474	229	
				6 594.22	2.49		1 318.84	0.50	4.62	14.4		6 093	7	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			38.44				98%	471			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			23.74				56%	269			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 447.12					7 537			
	
21.	ТЕРр 65-25-2 
Смена пробко-спускных кранов, 100 шт.	0.02	3 636.09	378.29		72.72	7.57		14.4	1	168	109		
				3 257.80			65.16		0.91	1		59		
	Накладные расходы		103%			7.80				88%	96			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4.54				48%	52			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					85.06					316			
	
22.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.35	3 432.88	2 357.66	944.60	1 201.51	825.18	330.61	14.41	5.99	14 065	11 891	1 980	
				130.62	133.64		45.72	46.77	4.24	14.39		194	673	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 002.74				98%	12 313			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			619.08				56%	7 036			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 823.34					33 414			
	
23.	ТССЦ 507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	32.795	33.67			1 104.21					2 525			
				33.67			1 104.21		77			2 525		
	Объем: 0.35*93.7													
	
24.	ТССЦ 301-5604 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	35	5.67			198.45					740			
				5.67			198.45		21.13			740		
	
25.	ТССЦ 302-1834 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт.	8	95.91			767.28					2 402			
				95.91			767.28		300.29			2 402		
	
26.	ТССЦ 302-1836 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 50 мм, шт.	2	207.77			415.54					1 277			
				207.77			415.54		638.49			1 277		
	
27.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	14	4.96			69.44					297			
				4.96			69.44		4.27			297		
	Поправки: М: =21.18/4.27	
	
28.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	4	2.66			10.64					45			
				2.66			10.64		4.27			45		
	Поправки: М: =11.36/4.27	
	
29.	С507-3289 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт.	9	5.21			46.92					200			
				5.21			46.92		4.27			200		
	Поправки: М: =22.26/4.27	
	
30.	С Цена постав-ка. 
PPR Разъемная муфта  с  НР Дн- 40х1.1/4", шт.	9	75.70			681.29					2 909			
				75.70			681.29		4.27			2 909		
	Поправки: М: =310.8*1.04/4.27	
	
31.	ТЕР 16-04-002-06 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	0.5	4 203.09	1 970.56	2 098.82	2 101.55	985.28	1 049.41	14.41	5.91	20 647	14 198	6 202	
				133.72	304.88		66.86	152.44	3.69	14.39		247	2 194	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 308.38				98%	16 064			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			807.78				56%	9 180			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 217.71					45 891			
	
32.	ТССЦ 507-3341 
Труба из полипропилена PN 10/63, м	47.3	71.43			3 378.64					9 437			
				71.43			3 378.64		199.51			9 437		
	Объем: 0.50*94.6													
	
33.	ТССЦ 301-5606 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт.	50	6.81			340.50					1 340			
				6.81			340.50		26.79			1 340		
	
34.	С Цена постав-ка. 
Клапан запорный  чугунный муфтовый, ДУ 65х1,6М, шт.	2	341.47			682.94					2 916			
				341.47			682.94		4.27			2 916		
	Поправки: М: =1402*1.04/4.27	
	
35.	С Цена постав-ка. 
Переход ППР  д.63/40, шт.	2	5.77			11.53					49			
				5.77			11.53		4.27			49		
	Поправки: М: =23.68*1.04/4.27	
	
36.	С Цена постав-ка. 
PP-R Разъемная муфта  с  НР Дн- 50х1.1/2", шт.	4	149.59			598.38					2 555			
				149.59			598.38		4.27			2 555		
	Поправки: М: =614.2*1.04/4.27	
	
37.	С507-3312 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х40х63 мм, шт.	6	17.87			107.21					458			
				17.87			107.21		4.27			458		
	Поправки: М: =76.30/4.27	
	
38.	С507-5012 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт.	10	9.14			91.41					390			
				9.14			91.41		4.27			390		
	Поправки: М: =39.03/4.27	
	
39.	С Цена постав-ка. 
Муфта  ДУ  65/ 2.1/2", шт.	12	50.47			605.59					2 586			
				50.47			605.59		4.27			2 586		
	Поправки: М: =207.2*1.04/4.27	
	
40.	С Цена постав-ка. 
Переход ППР д.110/63, шт.	1	27.94			27.94					119			
				27.94			27.94		4.27			119		
	Поправки: М: =114.7*1.04/4.27	
	
41.	ТЕР 16-04-002-07 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода	0.08	4 986.32	2 261.30	2 640.44	398.91	180.90	211.23	14.41	5.91	3 886	2 607	1 248	
				84.59	384.38		6.77	30.75	4.58	14.39		31	442	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			243.40				98%	2 988			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			150.27				56%	1 707			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					792.58					8 581			
	
42.	ТССЦ 507-3342 
Труба из полипропилена PN 10/75, м	7.792	97.11			756.68					2 292			
				97.11			756.68		294.2			2 292		
	Объем: 0.08*97.4													
	
43.	ТССЦ 301-5607 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм, шт.	8	9.29			74.32					279			
				9.29			74.32		34.87			279		
	
44.	С Цена постав-ка. 
Переход ППР д.75/63, шт.	1	12.62			12.62					54			
				12.62			12.62		4.27			54		
	Поправки: М: =51.8*1.04/4.27	
	
45.	С507-3177 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм, шт.	4	26.07			104.26					445			
				26.07			104.26		4.27			445		
	Поправки: М: =111.3/4.27	
	
46.	С507-5013 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм, шт.	2	13.90			27.79					119			
				13.90			27.79		4.27			119		
	Поправки: М: =59.34/4.27	
	
47.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	9.3	216.50	51.10	39.33	2 013.46	475.24	365.77	14.41	8.04	13 658	6 848	2 941	
				126.07			1 172.45		3.3	1		3 869		
	Объем: 35+50+8													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			427.72				77%	5 273			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			285.14				48%	3 287			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 726.32					22 218			
	
48.	ТССЦ 104-0845 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	38.5	8.63			332.26					1 534			
				8.63			332.26		39.85			1 534		
	Объем: 35*1.1													
	
49.	ТССЦ 104-0848 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм, м	55	12.01			660.55					3 349			
				12.01			660.55		60.89			3 349		
	Объем: 50*1.1													
	
50.	ТССЦ 104-0849 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм, м	8.8	15.16			133.41					562			
				15.16			133.41		63.9			562		
	Объем: 8*1.1													
	
51.	ТЕР 16-07-003-07 
(прим) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 75 мм, 1 врезка	1	168.38	105.11	19.28	168.38	105.11	19.28	14.4	5.04	1 812	1 514	97	
				43.99	0.45		43.99	0.45	4.57	14.47		201	7	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0387:[ М-(27.34=68.36*0.4) ];  ТССЦ 302-1176:[ М-(328.19=328.19*1) ];  ТССЦ 507-0985:[ М-(88.00=88.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			121.39				98%	1 491			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			74.95				56%	852			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					364.72					4 154			
	
	Хозяйственно-бытовая канализация	
	
52.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	1.34	775.58	765.14	10.44	1 039.28	1 025.29	13.99	14.41	8.53	14 894	14 774	119	
					4.13			5.53	1	16.83			93	
	Объем: 112+22													
	Накладные расходы		74%			762.81				63%	9 366			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			515.41				40%	5 947			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 317.50					30 207			
	
	Стояки по квартирам	
	
53.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	1.12	12 984.16	894.28	10.83	14 542.26	1 001.60	12.13	14.41	7.52	39 417	14 433	91	
				12 079.05	1.14		13 528.54	1.28	1.84	14.29		24 893	18	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 153.31				98%	14 162			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			712.04				56%	8 093			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 407.62					61 672			
	
54.	ТССЦ 301-5609 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	112	12.58			1 408.96					5 158			
				12.58			1 408.96		46.05			5 158		
	
55.	С Цена постав-ка. 
Тройник ПВХ  Д 110 мм 90 град, шт.	176	15.83			2 786.32					11 898			
				15.83			2 786.32		4.27			11 898		
	Поправки: М: =65*1.04/4.27	
	
56.	С Цена постав-ка. 
Муфта ПВХ/ПП  Д 110 мм, шт.	24	14.61			350.73					1 498			
				14.61			350.73		4.27			1 498		
	Поправки: М: =60*1.04/4.27	
	
57.	С Цена постав-ка. 
Муфта ПВХ/ПП  Д 50 мм, шт.	8	8.04			64.30					275			
				8.04			64.30		4.27			275		
	Поправки: М: =33*1.04/4.27	
	
58.	С Цена постав-ка. 
Редукция  ПВХ  110/50 мм, шт.	64	12.15			777.83					3 321			
				12.15			777.83		4.27			3 321		
	Поправки: М: =49.90*1.04/4.27	
	
	Канализация по подвалу	
	
59.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.22	12 984.16	894.28	10.83	2 856.52	196.74	2.38	14.41	7.52	7 743	2 835	18	
				12 079.05	1.14		2 657.39	0.25	1.84	14.29		4 890	4	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			226.54				98%	2 782			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			139.86				56%	1 590			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 222.92					12 115			
	
60.	ТССЦ 301-5609 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	22	12.58			276.76					1 013			
				12.58			276.76		46.05			1 013		
	
61.	С Цена постав-ка. 
Патрубок компенсационный  ПВХ/ПП 110, шт.	16	19.00			303.96					1 298			
				19.00			303.96		4.27			1 298		
	Поправки: М: =78*1.04/4.27	
	
62.	С Цена постав-ка. 
Муфта ПВХ/ПП  Д 110 мм, шт.	24	14.61			350.73					1 498			
				14.61			350.73		4.27			1 498		
	Поправки: М: =60*1.04/4.27	
	
63.	С Цена постав-ка. 
Ревизия ПВХ Д110 мм, шт.	8	14.61			116.91					499			
				14.61			116.91		4.27			499		
	Поправки: М: =60*1.04/4.27	
	
64.	С Цена постав-ка. 
Колено 45гр. ДУ 110 мм, шт.	16	29.23			467.63					1 997			
				29.23			467.63		4.27			1 997		
	Поправки: М: =120*1.04/4.27	
	
65.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	116.95	111.66	1.52	116.95	111.66	1.52	14.4	8.27	1 639	1 608	13	
				3.78			3.78		4.83	1		18		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1011:[ М-(25.00=25.00*1) ];  ТССЦ 103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ];  ТССЦ 301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			128.41				98%	1 576			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			79.28				56%	900			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					324.64					4 115			
	
66.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	2.3468	66.71		66.71	156.56		156.56	1	6.28	983		983	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
67.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	2.3468	18.71		18.71	43.90		43.90	1	6.28	276		276	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	55 601.40	7 493.20	2 954.74			259 918	107 967	18 452	
			45 153.50	338.60				133 499	4 895	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	8 427.98					22 558			
			8 427.98					22 558		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	8 427.98					22 558			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	8 427.98					22 558			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 340.14	475.24	566.23			20 362	6 848	4 200	
			2 298.67					9 314		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 126.22					5 445			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 47)	427.72					5 273			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 47)	285.14					3 287			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 053.00					28 922			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	43 833.28	7 017.96	2 388.51			216 998	101 119	14 252	
			34 426.85	338.60				101 627	4 895	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1-3, 52; %=98 - по стр. 4, 12, 18-20, 22, 31, 41, 51, 53, 59, 65; %=88 - по стр. 21)	7 690.42					94 422			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-3, 52; %=56 - по стр. 4, 12, 18-20, 22, 31, 41, 51, 53, 59, 65; %=48 - по стр. 21)	4 828.59					55 034			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	56 352.29					366 454			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	68 833.27					417 934			
	Строительный контроль	1 473.03					8 944			
	Итого со строительным контролем	70 306.30					426 878			
	Непредвиденные расходы	1 406.13					8 538			
	Итого с непредвиденными	71 712.43					435 416			
	НДС	12 908.24					78 375			
	Всего с НДС	84 620.67					513 791			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 118.14					99 695			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 113.73					58 321			
	
	Раздел 2.  ОТОПЛЕНИЕ	
	
68.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	14.54	391.23	305.70	8.28	5 688.48	4 444.88	120.39	14.4	4.98	68 290	64 006	600	
				77.25	1.29		1 123.22	18.76	3.28	16.84		3 684	316	
	Объем: 1210+134+110													
	Накладные расходы		74%			3 303.09				63%	40 523			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 231.82				40%	25 729			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 223.39					134 542			
	
69.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	1.53	673.19	525.85	14.21	1 029.98	804.55	21.74	14.4	4.96	12 361	11 586	108	
				133.13	2.20		203.69	3.37	3.28	16.79		668	57	
	Объем: 70+55+28													
	Накладные расходы		74%			597.86				63%	7 335			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			403.96				40%	4 657			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 031.80					24 353			
	
70.	ТЕРр 65-1-3 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.23	844.51	673.67	18.36	194.24	154.94	4.22	14.4	5.38	2 369	2 231	23	
				152.48	3.36		35.07	0.77	3.28	16.81		115	13	
	Накладные расходы		74%			115.23				63%	1 414			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			77.86				40%	898			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					387.32					4 680			
	
71.	ТЕРр 69-1-3 
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича, 100 отверстий	0.14	991.12	991.12		138.76	138.76		14.4	1	1 998	1 998		
									1	1				
	Накладные расходы		78%			108.23				66%	1 319			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			69.38				40%	799			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					316.37					4 116			
	
72.	ТЕРр 69-4-1 
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных, 100 отверстий	0.14	1 220.10	711.87	1.63	170.81	99.66	0.23	14.4	8.54	1 690	1 435	2	
				506.60	0.65		70.92	0.09	3.57	16.71		253	2	
	Накладные расходы		78%			77.81				66%	948			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			49.88				40%	575			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					298.49					3 213			
	
	Стояки по квартирам	
	
73.	ТЕР 16-04-002-02 
(прим) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	12.1	3 637.78	2 237.58	1 318.94	44 017.11	27 074.74	15 959.12	14.41	5.92	488 578	390 147	94 478	
				81.26	191.30		983.25	2 314.75	4.02	14.39		3 953	33 309	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			33 797.91				98%	414 987			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			20 866.54				56%	237 135			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98 681.56					1 140 700			
	
74.	ТССЦ 507-3367 
Труба из полипропилена PN 25/25, м	1124.09	43.10			48 448.28					90 242			
				43.10			48 448.28		80.28			90 242		
	Объем: 12.1*92.9													
	
75.	ТССЦ 301-5601 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	605	3.74			2 262.70					7 883			
				3.74			2 262.70		13.03			7 883		
	Объем: 1210/2													
	
76.	С302-0063 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в, шт.	352	51.56			18 148.20					77 493			
				51.56			18 148.20		4.27			77 493		
	Поправки: М: =220.15/4.27	
	
77.	С507-3287 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт.	315	1.73			543.69					544			
				1.73			543.69		4.27			544		
	Поправки: М: =7.37/4.27	
	
78.	С507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	315	1.44			454.43					1 940			
				1.44			454.43		4.27			1 940		
	Поправки: М: =6.16/4.27	
	
79.	С507-5019 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х1/2", шт.	352	8.96			3 152.34					13 460			
				8.96			3 152.34		4.27			13 460		
	Поправки: М: =38.24/4.27	
	
80.	С507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	225	1.04			233.43					997			
				1.04			233.43		4.27			997		
	Поправки: М: =4.43/4.27	
	
	Отопление по подвалу	
	
81.	ТЕР 16-04-002-02 
(прим) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	1.34	3 637.78	2 237.58	1 318.94	4 874.62	2 998.36	1 767.37	14.41	5.92	54 107	43 206	10 463	
				81.26	191.30		108.89	256.34	4.02	14.39		438	3 689	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			3 742.91				98%	45 957			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2 310.84				56%	26 261			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 928.36					126 325			
	
82.	ТССЦ 507-3367 
Труба из полипропилена PN 25/25, м	124.486	43.10			5 365.35					9 994			
				43.10			5 365.35		80.28			9 994		
	Объем: 1.34*92.9													
	
83.	ТССЦ 301-5601 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	67	3.74			250.58					873			
				3.74			250.58		13.03			873		
	Объем: 134/2													
	
84.	С507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	52	1.44			75.02					320			
				1.44			75.02		4.27			320		
	Поправки: М: =6.16/4.27	
	
85.	С302-0063 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в, шт.	3	51.56			154.67					660			
				51.56			154.67		4.27			660		
	Поправки: М: =220.15/4.27	
	
86.	С302-0064 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в, шт.	32	81.53			2 608.94					11 140			
				81.53			2 608.94		4.27			11 140		
	Объем: 6+26													
	Поправки: М: =348.13/4.27	
	
87.	С507-5021 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х1", шт.	26	15.68			407.66					1 741			
				15.68			407.66		4.27			1 741		
	Поправки: М: =66.95/4.27	
	
88.	С507-5020 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х3/4", шт.	9	11.09			99.82					426			
				11.09			99.82		4.27			426		
	Поправки: М: =47.36/4.27	
	
89.	С507-5024 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1", шт.	10	31.65			316.51					317			
				31.65			316.51		4.27			317		
	Поправки: М: =135.15/4.27	
	
90.	С507-5017 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х3/4", шт.	6	11.10			66.59					284			
				11.10			66.59		4.27			284		
	Поправки: М: =47.39/4.27	
	
91.	С507-3287 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт.	12	1.73			20.71					88			
				1.73			20.71		4.27			88		
	Поправки: М: =7.37/4.27	
	
92.	С Цена постав-ка. 
Переходник ППР 25/63 мм, шт.	1	5.05			5.05					22			
				5.05			5.05		4.27			22		
	Поправки: М: =20.72*1.04/4.27	
	
93.	С Цена постав-ка. 
PPR Разборное соединение, Дн- 20х3/4"х20, шт.	6	20.73			124.36					531			
				20.73			124.36		4.27			531		
	Поправки: М: =85.1*1.04/4.27	
	
94.	ТЕР 16-04-002-03 
(прим) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	1.1	2 666.74	1 821.30	773.92	2 933.41	2 003.43	851.31	14.41	5.97	34 270	28 869	5 082	
				71.52	110.11		78.67	121.12	4.05	14.39		319	1 743	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			2 443.23				98%	30 000			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 508.43				56%	17 143			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 885.07					81 412			
	
95.	ТССЦ 507-3368 
Труба из полипропилена PN 25/32, м	103.18	63.77			6 579.79					12 767			
				63.77			6 579.79		123.74			12 767		
	Объем: 1.1*93.8													
	
96.	ТССЦ 301-5603 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	110	4.90			539.00					2 011			
				4.90			539.00		18.28			2 011		
	
97.	С302-0065 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в, шт.	26	136.86			3 558.47					15 195			
				136.86			3 558.47		4.27			15 195		
	Поправки: М: =584.41/4.27	
	
98.	С507-3300 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм, шт.	12	3.71			44.57					190			
				3.71			44.57		4.27			190		
	Поправки: М: =15.86/4.27	
	
99.	С507-3288 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.	2	3.17			6.34					27			
				3.17			6.34		4.27			27		
	Поправки: М: =13.53/4.27	
	
100.	ТЕР 16-04-002-04 
(прим) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.7	3 531.94	2 428.39	972.93	2 472.36	1 699.87	681.05	14.41	5.99	28 962	24 495	4 080	
				130.62	137.64		91.43	96.35	4.24	14.39		388	1 386	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			2 065.65				98%	25 363			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 275.32				56%	14 493			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 813.33					68 819			
	
101.	ТССЦ 507-3369 
Труба из полипропилена PN 25/40, м	65.59	84.05			5 512.84					12 240			
				84.05			5 512.84		186.61			12 240		
	Объем: 0.7*93.7													
	
102.	ТССЦ 301-5604 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	70	5.67			396.90					1 479			
				5.67			396.90		21.13			1 479		
	
103.	С302-0066 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в, шт.	2	211.33			422.66					1 805			
				211.33			422.66		4.27			1 805		
	Поправки: М: =902.37/4.27	
	
104.	С507-5061 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм, шт.	6	2.46			14.78					63			
				2.46			14.78		4.27			63		
	Поправки: М: =10.52/4.27	
	
105.	С507-3302 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм, шт.	10	4.42			44.17					189			
				4.42			44.17		4.27			189		
	Поправки: М: =18.86/4.27	
	
106.	С507-3304 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х50х40 мм, шт.	1	8.17			8.17					35			
				8.17			8.17		4.27			35		
	Поправки: М: =34.88/4.27	
	
107.	С Цена постав-ка. 
PPR Разъемная муфта с  ВР Дн- 40х1.1/4", шт.	4	66.69			266.75					1 139			
				66.69			266.75		4.27			1 139		
	Поправки: М: =273.8*1.04/4.27	
	
108.	ТЕР 16-04-002-05 
(прим) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.55	4 405.41	2 116.17	2 161.78	2 422.97	1 163.89	1 188.98	14.41	5.91	24 057	16 772	7 027	
				127.46	314.02		70.10	172.71	3.68	14.39		258	2 485	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			1 537.09				98%	18 872			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			948.99				56%	10 784			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 909.05					53 713			
	
109.	ТССЦ 507-3370 
Труба из полипропилена PN 25/50, м	52.03	116.78			6 076.06					14 461			
				116.78			6 076.06		277.93			14 461		
	Объем: 0.55*94.6													
	
110.	ТССЦ 301-5605 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	55	5.79			318.45					1 225			
				5.79			318.45		22.28			1 225		
	
111.	С302-0067 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/в, шт.	2	309.91			619.82					2 647			
				309.91			619.82		4.27			2 647		
	Поправки: М: =1323.32/4.27	
	
112.	С Цена постав-ка. 
PP-R Переходник  Дн- 63х50, шт.	2	7.21			14.42					62			
				7.21			14.42		4.27			62		
	Поправки: М: =29.6*1.04/4.27	
	
113.	С507-3306 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм, шт.	7	9.21			64.49					275			
				9.21			64.49		4.27			275		
	Поправки: М: =39.34/4.27	
	
114.	С507-3307 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм, шт.	1	9.63			9.63					41			
				9.63			9.63		4.27			41		
	Поправки: М: =41.12/4.27	
	
115.	С507-3313 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х50х63 мм, шт.	1	20.55			20.55					88			
				20.55			20.55		4.27			88		
	Поправки: М: =87.74/4.27	
	
116.	С Цена постав-ка. 
PPR Разъемная муфта  с  НР Дн- 50х1.1/2", шт.	4	122.56			490.24					2 093			
				122.56			490.24		4.27			2 093		
	Поправки: М: =503.2*1.04/4.27	
	
117.	ТЕР 16-04-002-06 
(прим) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	0.28	4 325.17	2 029.67	2 161.78	1 211.05	568.31	605.30	14.41	5.91	11 905	8 189	3 577	
				133.72	314.02		37.44	87.93	3.69	14.39		138	1 265	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			754.68				98%	9 265			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			465.93				56%	5 294			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 431.66					26 464			
	
118.	ТССЦ 507-3371 
Труба из полипропилена PN 25/63, м	26.488	194.06			5 140.26					12 747			
				194.06			5 140.26		481.22			12 747		
	Объем: 0.28*94.6													
	
119.	ТССЦ 301-5606 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт.	28	6.81			190.68					750			
				6.81			190.68		26.79			750		
	
120.	С507-3310 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм, шт.	1	14.61			14.61					62			
				14.61			14.61		4.27			62		
	Поправки: М: =62.39/4.27	
	
121.	С507-3311 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм, шт.	1	17.27			17.27					74			
				17.27			17.27		4.27			74		
	Поправки: М: =73.75/4.27	
	
122.	С507-3291 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм, шт.	1	19.71			19.71					84			
				19.71			19.71		4.27			84		
	Поправки: М: =84.16/4.27	
	
123.	ТЕР 16-04-002-07 
(прим) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода	0.23	5 133.37	2 329.13	2 719.65	1 180.68	535.70	625.52	14.41	5.91	11 505	7 719	3 697	
				84.59	395.91		19.46	91.06	4.58	14.39		89	1 310	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			720.77				98%	8 848			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			445.00				56%	5 056			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 346.45					25 410			
	
124.	ТССЦ 507-3372 
Труба из полипропилена PN 25/75, м	22.402	293.75			6 580.59					15 743			
				293.75			6 580.59		702.77			15 743		
	Объем: 0.23*97.4													
	
125.	ТССЦ 301-5607 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм, шт.	23	9.29			213.67					802			
				9.29			213.67		34.87			802		
	
126.	С507-3177 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм, шт.	2	26.07			52.13					223			
				26.07			52.13		4.27			223		
	Поправки: М: =111.3/4.27	
	
127.	С Цена постав-ка. 
Тройник- переходник ППР 75х63х75, шт.	1	54.07			54.07					231			
				54.07			54.07		4.27			231		
	Поправки: М: =222*1.04/4.27	
	
128.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	42	216.50	51.10	39.33	9 093.06	2 146.26	1 651.86	14.41	8.04	61 682	30 928	13 281	
				126.07			5 294.94		3.3	1		17 473		
	Объем: 134+110+70+55+28+23													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			1 931.63				77%	23 815			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 287.76				48%	14 845			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 312.45					100 342			
	
129.	ТССЦ 104-0854 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм, м	147.4	10.06			1 482.84					6 483			
				10.06			1 482.84		43.98			6 483		
	Объем: 134*1.1													
	
130.	ТССЦ 104-0855 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм, м	121	12.37			1 496.77					6 394			
				12.37			1 496.77		52.84			6 394		
	Объем: 110*1.1													
	
131.	ТССЦ 104-0856 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм, м	77	14.84			1 142.68					4 907			
				14.84			1 142.68		63.73			4 907		
	Объем: 70*1.1													
	
132.	ТССЦ 104-0858 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм, м	60.5	18.05			1 092.03					5 108			
				18.05			1 092.03		84.43			5 108		
	Объем: 55*1.1													
	
133.	ТССЦ 104-0859 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 60 мм, м	30.8	20.96			645.57					3 013			
				20.96			645.57		97.82			3 013		
	Объем: 28*1.1													
	
134.	ТССЦ 104-0861 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм, м	25.3	25.87			654.51					3 311			
				25.87			654.51		130.86			3 311		
	Объем: 23*1.1													
	
135.	ТЕР 18-06-003-10 
Установка воздухоотводчиков, 1 шт.	1	143.84	23.81	14.48	143.84	23.81	14.48	14.41	7.74	791	343	112	
				105.55	0.46		105.55	0.46	3.18	14.47		336	7	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			27.91				98%	343			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			17.23				56%	196			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.98					1 330			
	
136.	ТЕР 18-07-001-05 
Установка кранов воздушных, 1 компл.	28	34.09	1.85		954.46	51.74		14.41	1	1 549	746		
				32.24			902.72		0.89	1		803		
	Начисления: Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			59.50				98%	731			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			36.74				56%	418			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 050.70					2 698			
	
137.	ТЕР 16-02-001-01 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода	0.14	3 294.98	478.47	81.79	461.30	66.99	11.45	14.4	7.72	2 378	965	88	
				2 734.72	3.51		382.86	0.49	3.46	14.36		1 325	7	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			77.60				98%	953			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			47.91				56%	544			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					586.81					3 875			
	
138.	ТЕР 16-02-001-03 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	2.5	4 296.57	478.47	81.79	10 741.43	1 196.18	204.48	14.4	7.72	46 452	17 225	1 579	
				3 736.31	3.51		9 340.78	8.77	2.96	14.36		27 649	126	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			1 385.69				98%	17 004			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			855.51				56%	9 717			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 982.64					73 173			
	
139.	ТЕР 16-02-004-02 
Прокладка трубопроводов отопления  из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм, 100 м трубопровода	0.02	7 782.98	1 060.99	253.24	155.66	21.22	5.06	14.41	6.82	1 020	306	35	
				6 468.75	5.36		129.38	0.11	5.25	14.4		679	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			24.53				98%	302			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			15.14				56%	172			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					195.33					1 494			
	
140.	ТССЦ 302-1319 
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	27	81.96			2 212.92					9 799			
				81.96			2 212.92		362.92			9 799		
	
141.	ТССЦ 302-1322 
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм, м	15	175.29			2 629.35					11 415			
				175.29			2 629.35		761			11 415		
	
142.	ТЕРр 65-14-4 
(прим) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 76 мм, 100 м трубопровода	0.9	680.82	590.97	20.67	612.74	531.87	18.60	14.4	2.67	7 913	7 659	50	
				69.18			62.26		3.28	1		204		
	Накладные расходы		74%			393.58				63%	4 825			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			265.94				40%	3 064			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 272.26					15 802			
	
143.	ТЕР 16-02-005-04 
(прим) 
Прокладка трубопроводов отопления  из стальных электросварных труб диаметром 76 мм, 100 м трубопровода	0.9	9 840.91	1 174.37	359.24	8 856.82	1 056.94	323.32	14.41	6.85	50 492	15 230	2 215	
				8 307.29	8.64		7 476.56	7.77	4.42	14.38		33 046	112	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			1 224.42				98%	15 035			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			755.94				56%	8 592			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 837.18					74 119			
	
144.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	9	216.50	51.10	39.33	1 948.51	459.91	353.97	14.41	8.04	13 218	6 627	2 846	
				126.07			1 134.63		3.3	1		3 744		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			413.92				77%	5 103			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			275.95				48%	3 181			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 638.38					21 502			
	
145.	ТССЦ 104-0862 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм, м	99	29.68			2 938.32					15 905			
				29.68			2 938.32		160.66			15 905		
	Объем: 90*1.1													
	
146.	ТЕРр 65-14-5 
(прим) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 219 мм, 100 м трубопровода	0.27	1 184.21	1 066.09	27.82	319.74	287.84	7.51	14.4	2.67	4 245	4 145	20	
				90.30			24.38		3.28	1		80		
	Накладные расходы		74%			213.00				63%	2 611			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			143.92				40%	1 658			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					676.66					8 514			
	
147.	ТЕР 16-02-005-08 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 219 мм, 100 м трубопровода	0.27	27 717.42	2 666.45	708.43	7 483.70	719.94	191.28	14.41	6.45	36 715	10 374	1 234	
				24 342.54	24.02		6 572.49	6.49	3.82	14.39		25 107	93	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			835.39				98%	10 258			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			515.77				56%	5 862			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 834.86					52 834			
	
148.	ТЕР 09-03-039-01 
Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т, 1 т конструкций	0.0503	1 908.41	1 066.08	511.91	95.99	53.62	25.75	14.4	5.9	984	772	152	
				330.43	2.49		16.62	0.13	3.59	14.4		60	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			43.54				69%	534			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			38.70				58%	449			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					178.23					1 967			
	
149.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	50.3	27.31			1 373.69					11 208			
				27.31			1 373.69		222.82			11 208		
	
150.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.216	374.88	82.80	15.62	80.97	17.88	3.37	14.4	2.65	439	258	9	
				276.46	0.17		59.72	0.04	2.89	14.73		173	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			14.52				69%	179			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10.75				48%	124			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.24					742			
	
151.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.216	634.96	50.89	10.37	137.15	10.99	2.24	14.4	3.16	454	158	7	
				573.70	0.17		123.92	0.04	2.33	14.73		289	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			8.93				69%	110			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.62				48%	76			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					152.70					640			
	
152.	ТЕР 16-07-005-01 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	2.64	165.61	85.38	74.73	437.21	225.40	197.29	14.41	1.96	3 683	3 248	387	
				5.50			14.52		3.34	1		48		
	Объем: 14+250													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			259.21				98%	3 183			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			160.03				56%	1 819			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					856.45					8 685			
	
153.	ТЕР 16-07-005-02 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.92	175.69	85.38	74.73	161.64	78.55	68.75	14.41	1.96	1 319	1 132	135	
				15.58			14.33		3.66	1		52		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			90.33				98%	1 109			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			55.77				56%	634			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					307.74					3 062			
	
154.	ТЕР 16-07-005-03 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем  диаметром до 200 мм, 100 м трубопровода	0.27	220.69	85.38	74.73	59.59	23.05	20.18	14.41	1.96	434	332	40	
				60.58			16.36		3.79	1		62		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			26.51				98%	325			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			16.37				56%	186			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					102.46					945			
	
155.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	3.8389	66.71		66.71	256.09		256.09	1	6.28	1 608		1 608	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
156.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	3.8389	18.71		18.71	71.81		71.81	1	6.28	451		451	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	244 104.28	48 659.28	25 252.72			1 371 165	701 101	153 386	
			170 192.26	3 187.55				516 679	45 926	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	89 389.79					189 662			
			89 389.79					189 662		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	89 389.79					189 662			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	89 389.79					189 662			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	21 349.88	2 873.46	2 339.57			126 661	41 404	18 204	
			16 136.85	0.17				67 053	4	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	9 452.72					45 121			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 71, 72; %=77 - по стр. 128, 144; %=69 - по стр. 150, 151)	2 555.04					31 473			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 71, 72; %=48 - по стр. 128, 144, 150, 151)	1 700.33					19 601			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	25 605.25					177 735			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	95.99	53.62	25.75			984	772	152	
			16.62	0.13				60	2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 148)	43.54					534			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 148)	38.70					449			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	178.23					1 967			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	133 268.62	45 732.20	22 887.40			1 053 858	658 925	135 030	
			64 649.00	3 187.25				259 904	45 920	
	. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 73, 81, 94, 100, 108, 117, 123, 135-139, 143, 147)	1 794.46	1 141.20	653.26			20 337	16 444	3 893	
				92.17					1 325	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 68-70, 142, 146; %=98 - по стр. 73, 81, 94, 100, 108, 117, 123, 135-139, 143, 147, 152-154)	53 696.11					659 244			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 68-70, 142, 146; %=56 - по стр. 73, 81, 94, 100, 108, 117, 123, 135-139, 143, 147, 152-154)	33 420.94					380 311			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	220 385.67					2 093 413			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	335 558.94					2 462 777			
	Строительный контроль	7 180.96					52 703			
	Итого со строительным контролем	342 739.90					2 515 480			
	Непредвиденные расходы	6 854.80					50 310			
	Итого с непредвиденными	349 594.70					2 565 790			
	НДС	62 927.05					461 842			
	Всего с НДС	412 521.75					3 027 632			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	56 294.69					691 251			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	35 159.97					400 361			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	299 705.68	56 152.48	28 207.46			1 631 083	809 068	171 838	
			215 345.76	3 526.15				650 178	50 821	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	97 817.77					212 220			
			97 817.77					212 220		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	97 817.77					212 220			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	97 817.77					212 220			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	24 690.02	3 348.70	2 905.80			147 023	48 252	22 404	
			18 435.52	0.17				76 367	4	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	10 578.94					50 566			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 47, 128, 144; %=66 - по стр. 71, 72; %=69 - по стр. 150, 151)	2 982.76					36 746			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 47, 128, 144, 150, 151; %=40 - по стр. 71, 72)	1 985.47					22 888			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	29 658.25					206 657			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	95.99	53.62	25.75			984	772	152	
			16.62	0.13				60	2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 148)	43.54					534			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 148)	38.70					449			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	178.23					1 967			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	177 101.90	52 750.16	25 275.91			1 270 856	760 044	149 282	
			99 075.85	3 525.85				361 531	50 815	
	. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 73, 81, 94, 100, 108, 117, 123, 135-139, 143, 147)	1 794.46	1 141.20	653.26			20 337	16 444	3 893	
				92.17					1 325	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1-3, 52, 68-70, 142, 146; %=98 - по стр. 4, 12, 18-20, 22, 31, 41, 51, 53, 59, 65, 73, 81, 94, 100, 108, 117, 123, 135-139, 143, 147, 152-154; %=88 - по стр. 21)	61 386.53					753 666			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-3, 52, 68-70, 142, 146; %=56 - по стр. 4, 12, 18-20, 22, 31, 41, 51, 53, 59, 65, 73, 81, 94, 100, 108, 117, 123, 135-139, 143, 147, 152-154; %=48 - по стр. 21)	38 249.53					435 345			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	276 737.96					2 459 867			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	404 392.21					2 880 711			
	Строительный контроль 2,14%	8 653.99					61 647			
	Итого со строительным контролем	413 046.20					2 942 358			
	Непредвиденные расходы 2%	8 260.92					58 847			
	Итого с непредвиденными	421 307.12					3 001 205			
	НДС 18%	75 835.28					540 217			
	Всего с НДС	497 142.40					3 541 422			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	64 412.83					790 946			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	40 273.70					458 682			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)