«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	3 788 743	руб.	
	          Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Колхозная,26	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения МКД №26 по ул. Колхозной г. Калининграда.	
Сметная стоимость:	3 788.743	тыс. руб.	
монтажных работ:	12.570	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	5.263	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	798.461	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ФАСАД С УТЕПЛЕНИЕМ	
	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6	1 454.57	549.87	8.86	8 727.44	3 299.25	53.18	16.12	9.13	80 813	53 184	485	
				895.84			5 375.02		5.05	1		27 144		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			3 629.18				93%	49 461			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			2 243.49				54%	28 719			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 600.11					158 993			
	
2.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.6	63.27	49.68	13.59	37.96	29.81	8.15	16.11	1.78	495	480	15	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			23.25				66%	317			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			14.91				40%	192			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76.12					1 004			
	
3.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.6	4 688.98	197.81	4 246.36	2 813.39	118.69	2 547.82	16.12	4.06	12 777	1 913	10 344	
				244.81	143.10		146.89	85.86	3.54	15.1		520	1 296	
	Накладные расходы		78%			159.55				66%	2 118			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			102.28				40%	1 284			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 075.21					16 179			
	
4.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	4.56	188.95	188.95		861.61	861.61		16.11	1	13 881	13 881		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			852.99				84%	11 660			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			516.97				48%	6 663			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 231.57					32 204			
	
5.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	2	37.19	25.77		74.38	51.54		16.12	1	946	831		
				11.42			22.84		5.06	1		116		
	Накладные расходы		86%			44.32				73%	607			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			36.08				56%	465			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					154.78					2 018			
	
6.	ТЕР 15-01-080-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2	4.56	40 613.99	3 949.94	5 786.76	185 199.80	18 011.72	26 387.64	16.12	5.75	689 887	290 349	151 729	
				30 877.29	307.74		140 800.44	1 403.28	1.76	16.11		247 809	22 607	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			18 444.25				80%	250 365			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9 125.05				37%	115 794			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212 769.10					1 056 046			
	
7.	104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	51.072	671.40			34 289.74					186 036			
				671.40			34 289.74		3 642.62			186 036		
	Объем: (4.56)*11.2													
	
8.	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.042	1 870.07	1 617.67	252.40	78.54	67.94	10.60	16.12	9.34	1 194	1 095	99	
					100.00			4.20	1	18.81			79	
	Накладные расходы		99%			71.42				84%	986			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			43.28				48%	564			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					193.24					2 744			
	
9.	ТЕР 10-01-034-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.042	13 645.67	1 866.15	717.87	573.12	78.38	30.15	16.11	7.8	2 794	1 263	235	
				11 061.65	12.80		464.59	0.54	2.79	18.8		1 296	10	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			83.66				90%	1 146			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			42.62				43%	547			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					699.39					4 487			
	
10.	203-0995 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2, м2	4.2	1 586.01			6 661.24					10 787			
				1 586.01			6 661.24		2 568.23			10 787		
	Объем: (0.042)*100													
	
11.	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.03036	5 874.09	264.64	24.75	178.34	8.03	0.75	16.11	9.15	438	129	7	
				5 584.70	0.78		169.55	0.02	1.78	18.69		302		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			8.53				90%	116			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			4.35				43%	55			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					191.22					610			
	
12.	101-2905 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм, м	3.036	52.82			160.36					583			
				52.82			160.36		192.12			583		
	
13.	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.0872	6 573.92	2 219.10	136.83	573.25	193.51	11.93	16.11	10.46	4 489	3 117	125	
				4 217.99	39.23		367.81	3.42	3.39	16.51		1 247	56	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			187.08				80%	2 538			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			92.56				37%	1 174			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					852.89					8 201			
	
14.	ТЕР 15-04-027-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0872	577.83	166.95	5.06	50.39	14.56	0.44	16.12	9.14	363	235	4	
				405.82	0.20		35.39	0.02	3.52	18.69		125		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			13.85				80%	188			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.85				37%	87			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71.09					638			
	
15.	ТЕР 15-04-005-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0872	1 392.74	333.48	15.69	121.45	29.08	1.37	16.12	9.13	788	469	12	
				1 043.57	0.20		91.00	0.02	3.37	18.69		307		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			27.65				80%	375			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			13.68				37%	174			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					162.77					1 337			
	
16.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.526	2 956.30	374.76	6.66	1 555.01	197.12	3.50	16.11	9.22	6 933	3 176	32	
				2 574.88	1.03		1 354.39	0.54	2.75	18.87		3 725	10	
	Накладные расходы		83%			164.06				71%	2 262			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			128.48				52%	1 657			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 847.55					10 852			
	
	Цоколь	
	
17.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.4	172.22	172.22		68.89	68.89		16.11	1	1 110	1 110		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			55.11				68%	755			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			34.45				40%	444			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					158.45					2 309			
	
18.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.4	80.30	76.91	1.68	32.12	30.76	0.67	16.11	9.18	504	496	6	
				1.71	0.16		0.68	0.07	2.64	18.69		2	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			29.29				80%	398			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			14.49				37%	184			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					75.90					1 085			
	
19.	101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	5.2	15.82			82.26					270			
				15.82			82.26		51.87			270		
	Объем: (0.4)*0.013*1000													
	
20.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	0.5	37.19	25.77		18.60	12.89		16.12	1	237	208		
				11.42			5.71		5.06	1		29		
	Накладные расходы		86%			11.09				73%	152			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			9.02				56%	116			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.71					505			
	
21.	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.015	19 716.98	3 507.27	113.70	295.75	52.61	1.71	16.11	6.69	1 788	848	11	
				16 096.01	15.10		241.44	0.23	3.85	16.09		930	4	
	Накладные расходы		86%			45.44				73%	622			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			36.99				56%	477			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					378.18					2 887			
	
22.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.4	2 074.12	832.23	83.91	829.65	332.89	33.57	16.11	9.97	7 337	5 363	335	
				1 157.98	39.06		463.19	15.63	3.54	14.27		1 640	223	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			331.09				80%	4 469			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			163.80				37%	2 067			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 324.55					13 873			
	
23.	ТЕР 15-04-019-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4	915.24	118.78	57.04	366.10	47.51	22.82	16.12	3.94	1 799	766	90	
				739.42			295.77		3.19	1		943		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			45.13				80%	613			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			22.33				37%	283			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					433.56					2 695			
	
	Проемы (подвальные окна, дверной блок)	
	
24.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0144	1 734.68	1 482.28	252.40	24.98	21.34	3.63	16.12	9.34	378	344	34	
					100.00			1.44	1	18.81			27	
	Накладные расходы		99%			22.55				84%	312			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			13.67				48%	178			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					61.20					868			
	
25.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0144	21 223.62	2 306.00	742.65	305.62	33.21	10.69	16.11	7.17	1 339	535	77	
				18 174.97	28.43		261.72	0.41	2.78	18.81		728	8	
	Объем: 0.4*1.2*3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			35.64				90%	489			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			18.15				43%	233			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					359.41					2 061			
	
26.	203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	1.44	3 070.76			4 421.89					7 558			
				3 070.76			4 421.89		5 248.9			7 558		
	
27.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0171	1 143.95	891.55	252.40	19.56	15.25	4.32	16.12	9.34	286	246	40	
					100.00			1.71	1	18.81			32	
	Накладные расходы		99%			16.79				84%	234			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10.18				48%	133			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.53					653			
	
28.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	1.71	102.34	34.85	32.75	175.00	59.58	55.99	16.11	8.1	1 646	960	454	
				34.75			59.42		3.92	1		233		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			48.26				69%	662			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			42.90				58%	557			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					266.16					2 865			
	
29.	203-8121 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм, шт.	1	2 888.30			2 888.30					10 041			
				2 888.30			2 888.30		10 041.34			10 041		
	
30.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей откосов, 100 м2	0.0294	188.95	188.95		5.56	5.56		16.11	1	89	89		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			5.50				84%	75			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.34				48%	43			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.40					206			
	
31.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0294	5 473.34	2 776.60	100.77	160.92	81.63	2.96	16.11	9.34	1 655	1 315	28	
				2 595.97	39.93		76.32	1.17	4.09	18.81		312	22	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			78.66				80%	1 070			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			38.92				37%	495			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					278.50					3 219			
	
32.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0294	210.27	122.16	3.53	6.18	3.59	0.10	16.11	9.17	69	58	1	
				84.59	0.20		2.49	0.01	4.2	18.69		10		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			3.42				80%	46			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.69				37%	21			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11.29					137			
	
	Ремонт ступеней	
	
33.	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.48	1 679.51	942.47	24.65	806.16	452.39	11.83	16.12	9.21	8 964	7 292	109	
				712.39	3.75		341.95	1.80	4.57	18.79		1 563	34	
	Накладные расходы		76%			345.18				65%	4 762			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			272.51				48%	3 516			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 423.86					17 242			
	
34.	ТЕРр 57-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест	0.072	2 526.51	1 124.28	139.64	181.91	80.95	10.05	16.11	4.9	1 816	1 304	49	
				1 262.59	15.51		90.91	1.12	5.09	16.1		463	18	
	Накладные расходы		80%			65.66				68%	899			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			55.81				54%	714			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					303.37					3 429			
	
	Перенавеска кабеля	
	
35.	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж кабеля, 100 м	0.3	80.15	79.82	0.33	24.05	23.95	0.10	16.11	9.24	387	386	1	
					0.13			0.04	1	18.69			1	
	Накладные расходы		85%			20.39				72%	279			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.59				52%	201			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.04					867			
	
36.	Ц08-02-390-02; 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
НБ: ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3; Дополнения и изменения № 1, приказ № 42-ОД от 10.08.2012.) 
Короба пластмассовые шириной до 63 мм, 100 м	0.3	292.68	185.56	42.71	87.80	55.67	12.81	16.71	3.23	1 045	930	41	
				64.41	0.13		19.32	0.04	3.79	17		73	1	
	Накладные расходы		95%			52.92				81%	754			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			36.21				52%	484			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					176.94					2 283			
	
37.	С509-1837 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x60 мм, м	30									2 198			
									73.26			2 198		
	
38.	Ц08-02-399-02; 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013 
НБ: ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3; Дополнения и изменения № 2, приказ № 418/ГС от 07.11.2013.) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.3	141.84	46.91	8.04	42.55	14.07	2.41	16.72	7.72	431	235	19	
				86.89	0.45		26.07	0.14	6.79	17		177	2	
	Накладные расходы		95%			13.50				81%	192			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.24				52%	123			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.29					746			
	
39.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	12.9914	48.13	4.41	36.66	625.22	57.29	476.26	16.1	7.59	6 012	922	3 615	
									1	1				
	Объем: 0.6+458.94*0.015*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			57.29				100%	922			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			34.37				60%	553			
	
40.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	12.9914	16.40		16.40	213.06		213.06	1	7.87	1 677		1 677	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	253 638.15	24 411.27	29 918.51			1 071 840	393 529	169 674	
			199 216.70	1 521.71				507 167	24 431	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	154.40	93.69	15.32			4 061	1 551	61	
			45.39	0.22				2 448	4	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						2 198			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 35; %=81 - по стр. 36, 38)	86.82					1 225			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 35, 36, 38)	61.04					809			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	302.26					6 095			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	252 470.47	24 200.71	29 157.88			1 058 444	390 096	163 867	
			199 111.89	1 521.49				504 486	24 427	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	48 503.79					215 275			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 8, 24, 27, 30; %=73 - по стр. 5, 20, 21; %=80 - по стр. 6, 13-15, 18, 22, 23, 31, 32; %=90 - по стр. 9, 11, 25; %=71 - по стр. 16; %=68 - по стр. 17, 34; %=65 - по стр. 33)	24 800.35					337 032			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 34; %=40 - по стр. 2, 3, 17; %=48 - по стр. 4, 8, 24, 27, 30, 33; %=56 - по стр. 5, 20, 21; %=37 - по стр. 6, 13-15, 18, 22, 23, 31, 32; %=43 - по стр. 9, 11, 25; %=52 - по стр. 16)	13 065.92					166 280			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	290 336.74					1 561 756			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	175.00	59.58	55.99			1 646	960	454	
			59.42					233		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 28)	48.26					662			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 28)	42.90					557			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	266.16					2 865			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	838.28	57.29	689.32			7 689	922	5 292	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 39)	57.29					922			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 39)	34.37					553			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	838.28					7 689			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	291 743.44					1 578 405			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	6 243.31					33 778			
	ИТОГО	297 986.75					1 612 183			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5 959.74					32 244			
	ИТОГО	303 946.49					1 644 427			
	НДС 18%	54 710.37					295 997			
	ВСЕГО С НДС	358 656.86					1 940 424			
	Раздел 2.  КРЫША	
	
41.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	4.7	553.31	459.71	93.60	2 600.56	2 160.64	439.92	16.11	6.86	37 826	34 808	3 018	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			2 139.03				84%	29 239			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 296.38				48%	16 708			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 035.98					83 773			
	
42.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4.7	172.51	127.80	44.71	810.80	600.66	210.14	16.11	9.68	11 711	9 677	2 034	
					6.95			32.67	1	16.08			525	
	Накладные расходы		83%			525.66				71%	7 243			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			411.66				52%	5 305			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 748.13					24 259			
	
43.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной из доски, 100 м2 кровли	4.7	172.51	127.80	44.71	810.80	600.66	210.14	16.11	9.68	11 711	9 677	2 034	
					6.95			32.67	1	16.08			525	
	Накладные расходы		83%			525.66				71%	7 243			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			411.66				52%	5 305			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 748.13					24 259			
	
44.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы, 100 м2	4.7	2 713.25	179.98	29.68	12 752.28	845.91	139.50	16.12	9.21	51 516	13 636	1 285	
				2 503.59	4.13		11 766.87	19.41	3.11	18.83		36 595	366	
	Накладные расходы		83%			718.22				71%	9 941			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			562.46				52%	7 281			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 032.95					68 738			
	
45.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.2	6 775.72	1 449.90	67.19	1 355.14	289.98	13.44	16.11	9	9 052	4 672	121	
				5 258.63			1 051.73		4.05	1		4 259		
	Накладные расходы		83%			240.68				71%	3 317			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			188.49				52%	2 429			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 784.31					14 799			
	
46.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.63	9 291.30	1 358.31	34.61	15 144.82	2 214.05	56.41	16.11	8.96	74 539	35 668	505	
				7 898.38			12 874.36		2.98	1		38 366		
	Накладные расходы		83%			1 837.66				71%	25 324			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 439.13				52%	18 547			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 421.61					118 411			
	
47.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	0.768	3 176.89	1 205.91	20.22	2 439.85	926.14	15.53	16.11	9	20 169	14 920	140	
				1 950.76			1 498.18		3.41	1		5 109		
	Накладные расходы		83%			768.70				71%	10 593			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			601.99				52%	7 758			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 810.54					38 521			
	
48.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.6	4 519.16	360.82	36.65	2 711.50	216.49	21.99	16.11	9.04	12 169	3 488	199	
				4 121.69			2 473.01		3.43	1		8 482		
	Накладные расходы		83%			179.69				71%	2 476			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			140.72				52%	1 814			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 031.91					16 459			
	
49.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	2	1 615.27	301.17	30.24	3 230.54	602.34	60.48	16.11	7.35	20 085	9 704	445	
				1 283.86	5.99		2 567.72	11.98	3.87	17.45		9 937	209	
	Накладные расходы		86%			528.32				73%	7 236			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			430.02				56%	5 551			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 188.88					32 873			
	
50.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	16.12	6.42	1 263	1 261	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			64.92				71%	895			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	656			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.33					2 814			
	
51.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	16.11	7.82	6 545	3 335	699	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.83	16.1		2 512	100	
	Вычт.ресурсы:  203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	3 092			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 477			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					11 114			
	
52.	203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.92	2 460.30			4 723.78					8 080			
				2 460.30			4 723.78		4 208.2			8 080		
	Объем: 0.8*0.8*3													
	
53.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.09	373.54	335.71	26.60	33.62	30.21	2.39	16.12	9.13	513	487	22	
				11.23			1.01		4.07	1		4		
	Вычт.ресурсы:  101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			32.02				90%	438			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			16.31				43%	209			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					81.96					1 161			
	
54.	101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0396	23 811.97			942.95					1 820			
				23 811.97			942.95		45 948.75			1 820		
	Объем: 0.09*0.44													
	
55.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	12.69	221.62	101.80	102.69	2 812.30	1 291.82	1 303.10	16.11	3.72	26 233	20 811	4 848	
				17.13	1.45		217.38	18.40	2.64	16.18		574	298	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 179.20				77%	16 254			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			786.13				48%	10 132			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 777.63					52 619			
	
56.	113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	262.683	36.04			9 467.10					49 542			
				36.04			9 467.10		188.6			49 542		
	Объем: 12.69*20.7													
	
57.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	4.7	286.73	122.64	1.26	1 347.62	576.39	5.93	16.11	9.16	11 835	9 286	54	
				162.83			765.30		3.26	1		2 495		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			536.04				79%	7 336			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			368.89				51%	4 736			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 252.55					23 907			
	
58.	101-5833 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	587.5	15.27			8 971.13					29 469			
				15.27			8 971.13		50.16			29 469		
	Объем: 4.7*125													
	
59.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	4.7	8 171.06	405.87	165.99	38 403.97	1 907.59	780.14	16.12	8.26	217 561	30 750	6 444	
				7 599.20	14.91		35 716.24	70.09	5.05	16.09		180 367	1 128	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 135.89				92%	29 328			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 087.72				44%	14 026			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41 627.59					260 915			
	
60.	101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	16.39	137.86			2 259.53					9 189			
				137.86			2 259.53		560.66			9 189		
	
61.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.6528	4 972.00	72.11	75.20	3 245.72	47.07	49.09	16.11	7.68	15 592	758	377	
				4 824.69	5.48		3 149.56	3.57	4.59	16.09		14 456	58	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			54.69				92%	751			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			27.85				44%	359			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 328.26					16 702			
	
62.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник), 100 м	0.65	2 956.30	374.76	6.66	1 921.60	243.59	4.33	16.11	9.22	8 567	3 924	40	
				2 574.88	1.03		1 673.67	0.67	2.75	18.87		4 603	13	
	Накладные расходы		83%			202.74				71%	2 795			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			158.77				52%	2 047			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 283.10					13 410			
	
63.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.65	75.57	75.35	0.22	49.12	48.98	0.14	16.11	6.5	790	789	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			40.65				71%	560			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.84				52%	410			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					121.61					1 760			
	
64.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.65	8 813.16	326.90	31.86	5 728.55	212.48	20.71	16.11	8.82	21 136	3 423	183	
				8 454.40	3.03		5 495.36	1.97	3.19	16.07		17 530	32	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			231.61				92%	3 179			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			117.95				44%	1 520			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 078.10					25 835			
	
65.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.38	7 415.77	333.04	13.17	2 817.99	126.56	5.00	16.11	9.13	9 714	2 039	46	
				7 069.56			2 686.43		2.84	1		7 629		
	Накладные расходы		83%			105.04				71%	1 448			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			82.26				52%	1 060			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 005.30					12 222			
	
66.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	16.11	9.14	1 797	745	6	
				5 145.09			411.61		2.54	1		1 045		
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	529			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	387			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 713			
	
67.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	16.11	9.14	681	310	3	
				8 231.09			329.24		1.12	1		369		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	220			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	161			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					1 062			
	
68.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей водосточных труб отметов, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	16.11	9.14	724	310	3	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	220			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	161			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					1 105			
	
69.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.	0.32	1 357.93	327.73	1.01	434.54	104.87	0.32	16.11	9.16	3 039	1 690	3	
				1 029.19			329.34		4.09	1		1 347		
	Накладные расходы		83%			87.04				71%	1 200			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			68.17				52%	879			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					589.75					5 118			
	
70.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.096	8 572.20	5 513.35	252.31	822.93	529.28	24.22	16.11	7.76	9 933	8 527	188	
				2 806.54	60.12		269.43	5.77	4.52	17.91		1 218	103	
	Накладные расходы		78%			417.34				66%	5 696			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			337.08				50%	4 315			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 577.35					19 944			
	
71.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.403	3 086.00			1 243.66					5 417			
				3 086.00			1 243.66		13 441.57			5 417		
	Объем: 0.096*4200													
	
72.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до3 каналов), 100 м труб	0.036	9 286.88	6 088.30	189.36	334.33	219.18	6.82	16.11	7.75	4 073	3 531	53	
				3 009.22	45.08		108.33	1.62	4.52	17.9		490	29	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			172.22				66%	2 350			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			139.10				50%	1 780			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					645.66					8 203			
	
73.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.1584	3 086.00			488.82					2 129			
				3 086.00			488.82		13 441.57			2 129		
	Объем: 0.036*2200*2													
	
74.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до6 каналов), 100 м труб	0.06	9 286.88	6 088.30	189.36	557.21	365.30	11.36	16.11	7.75	6 789	5 885	88	
				3 009.22	45.08		180.55	2.70	4.52	17.9		816	48	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			287.04				66%	3 916			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			231.84				50%	2 967			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 076.09					13 671			
	
75.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.66	3 086.00			2 036.76					8 871			
				3 086.00			2 036.76		13 441.57			8 871		
	Объем: 0.06*2200*5													
	
76.	ТЕРр 60-7-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал, 100 м труб	0.072	6 020.82	5 503.49	125.59	433.50	396.25	9.04	16.11	7.76	6 592	6 384	70	
				391.74	29.99		28.21	2.16	4.89	17.91		138	39	
	Накладные расходы		78%			310.76				66%	4 239			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			251.00				50%	3 212			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					995.26					14 043			
	
77.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.288	3 086.00			888.77					3 871			
				3 086.00			888.77		13 441.57			3 871		
	Объем: 0.072*4000													
	
78.	ТЕРр 60-7-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3 до 3-х каналов, 100 м труб	0.036	6 541.72	6 090.10	139.58	235.50	219.24	5.02	16.11	7.75	3 626	3 532	39	
				312.04	33.14		11.23	1.19	4.89	17.89		55	21	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			171.94				66%	2 345			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			138.87				50%	1 777			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					546.31					7 747			
	
79.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.144	3 086.00			444.38					1 936			
				3 086.00			444.38		13 441.57			1 936		
	Объем: 0.036*2000*2													
	
80.	ТЕРр 60-7-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3 до 6-ти каналов, 100 м труб	0.036	6 541.72	6 090.10	139.58	235.50	219.24	5.02	16.11	7.75	3 626	3 532	39	
				312.04	33.14		11.23	1.19	4.89	17.89		55	21	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			171.94				66%	2 345			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			138.87				50%	1 777			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					546.31					7 747			
	
81.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.36	3 086.00			1 110.96					4 839			
				3 086.00			1 110.96		13 441.57			4 839		
	Объем: 0.036*2000*5													
	
82.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.468	2 412.79	1 295.60	2.05	1 129.19	606.34	0.96	16.11	6.41	11 622	9 768	6	
				1 115.14			521.89		3.54	1		1 847		
	Накладные расходы		79%			479.01				67%	6 545			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			303.17				40%	3 907			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 911.37					22 074			
	
83.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.468	2 291.60	114.18	14.24	1 072.47	53.44	6.66	16.11	9.07	3 766	861	60	
				2 163.18			1 012.37		2.81	1		2 845		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			50.77				80%	689			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			25.12				37%	319			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 148.35					4 773			
	
84.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.0462	11 907.97	1 173.45	33.16	550.15	54.21	1.53	16.11	9.53	2 228	873	15	
				10 701.36	3.78		494.40	0.17	2.71	16.09		1 340	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			58.73				92%	806			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			29.91				44%	385			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					638.79					3 419			
	
	Вентиляционные каналы деревянные	
	
85.	ТЕРр 53-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен вент.каналов, 100 м2 стен	0.132	584.91	333.63	251.28	77.21	44.04	33.17	16.11	6.69	931	709	222	
					33.37			4.40	1	16.09			71	
	Накладные расходы		86%			41.66				73%	569			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			33.91				56%	437			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					152.78					1 937			
	
86.	ТЕРр 53-1-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка каркаса деревянных стен из брусьев, вент.каналов, 100 м2 стен	0.132	730.29	403.97	326.32	96.40	53.32	43.07	16.11	6.69	1 147	859	288	
					43.34			5.72	1	16.09			92	
	Накладные расходы		86%			50.77				73%	694			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			41.33				56%	533			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.50					2 374			
	
87.	ТЕР 20-01-001-11 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов	0.132	1 906.53	1 067.84	154.28	251.66	140.96	20.36	16.11	7.98	2 659	2 271	163	
				684.41	5.29		90.34	0.70	2.5	16.09		226	11	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			162.91				98%	2 236			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			100.58				56%	1 278			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					515.15					6 173			
	
88.	301-1795 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм, м2	13.2	137.92			1 820.54					10 916			
				137.92			1 820.54		826.97			10 916		
	Объем: (0.132)*100													
	
89.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (вентканалов), 1 м3 изоляции	0.48	202.86	119.97	82.89	97.37	57.58	39.79	16.11	8.94	1 283	928	356	
									18.43	1				
	Объем: 9.6*0.05													
	Вычт.ресурсы:  104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			51.82				77%	715			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			34.55				48%	445			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					183.74					2 443			
	
90.	104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	9.6	26.54			254.78					828			
				26.54			254.78		86.2			828		
	
91.	ТЕРр 58-21-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.	0.2	1 123.87	161.26	3.04	224.77	32.25	0.61	16.11	9.13	1 039	520	6	
				959.57			191.91		2.68	1		514		
	Накладные расходы		83%			26.77				71%	369			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.96				52%	270			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					272.50					1 679			
	
	Устройство козырька	
	
92.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	0.4	553.31	459.71	93.60	221.32	183.88	37.44	16.11	6.86	3 219	2 962	257	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			182.04				84%	2 488			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			110.33				48%	1 422			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					513.69					7 129			
	
93.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	0.4	172.51	127.80	44.71	69.00	51.12	17.88	16.11	9.68	997	824	173	
					6.95			2.78	1	16.08			45	
	Накладные расходы		83%			44.74				71%	617			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.04				52%	452			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					148.77					2 066			
	
94.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной из доски, 100 м2 кровли	0.4	172.51	127.80	44.71	69.00	51.12	17.88	16.11	9.68	997	824	173	
					6.95			2.78	1	16.08			45	
	Накладные расходы		83%			44.74				71%	617			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.04				52%	452			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					148.77					2 066			
	
95.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы, 100 м2	0.4	2 713.25	179.98	29.68	1 085.30	71.99	11.87	16.12	9.21	4 384	1 161	109	
				2 503.59	4.13		1 001.44	1.65	3.11	18.83		3 114	31	
	Накладные расходы		83%			61.12				71%	846			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			47.87				52%	620			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 194.29					5 850			
	
96.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.4	286.73	122.64	1.26	114.69	49.05	0.51	16.11	9.16	1 007	790	5	
				162.83			65.13		3.26	1		212		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			45.62				79%	624			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			31.39				51%	403			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					191.70					2 034			
	
97.	101-5833 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	50	15.27			763.50					2 508			
				15.27			763.50		50.16			2 508		
	Объем: 0.4*125													
	
98.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.4	221.62	101.80	102.69	88.65	40.72	41.08	16.11	3.72	827	656	153	
				17.13	1.45		6.85	0.58	2.64	16.18		18	9	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			37.17				77%	512			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			24.78				48%	319			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					150.60					1 658			
	
99.	113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	8.28	36.04			298.41					1 562			
				36.04			298.41		188.6			1 562		
	Объем: 0.4*20.7													
	
100.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	0.4	8 171.06	405.87	165.99	3 268.42	162.35	66.40	16.12	8.26	18 516	2 617	548	
				7 599.20	14.91		3 039.68	5.97	5.05	16.09		15 350	96	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			181.79				92%	2 496			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			92.58				44%	1 194			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 542.78					22 206			
	
	Прочие работы	
	
101.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.04	775.58	765.14	10.44	31.02	30.61	0.42	16.12	9.34	497	493	4	
					4.13			0.17	1	18.83			3	
	Накладные расходы		74%			22.78				63%	312			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			15.39				40%	198			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					69.19					1 008			
	
102.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.04	12 833.31	745.23	9.03	513.33	29.81	0.36	16.12	8.58	1 271	481	3	
				12 079.05	0.95		483.16	0.04	1.63	15.99		788	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			34.33				98%	472			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			21.19				56%	270			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					568.85					2 013			
	
103.	СЦена поствщика. 
Вент. выход д.110мм, шт	4	786.76			3 147.04			1	1	13 312			
				786.76			3 147.04		4.23	1		13 312		
	Поправки: М: =3200*1.04/4.23	
	
104.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	4	88.07	12.17		352.28	48.68		16.12	1	1 635	785		
				75.90			303.60		2.8	1		850		
	Накладные расходы		103%			50.14				88%	691			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			29.21				48%	377			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					431.63					2 703			
	
105.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	43.93	48.13	4.41	36.66	2 114.18	193.73	1 610.47	16.1	7.59	20 333	3 119	12 223	
									1	1				
	Объем: 23.53+((470+40)*40)/1000													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			193.73				100%	3 119			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			116.24				60%	1 871			
	
106.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	43.93	16.40		16.40	720.45		720.45	1	7.87	5 670		5 670	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	154 533.17	17 320.04	6 162.05			847 724	279 060	43 423	
			130 741.03	237.25				520 256	3 922	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	148 729.71	16 876.25	3 809.99			804 743	271 911	25 360	
			128 043.39	236.34				507 476	3 907	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	37 041.57					143 373			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 41, 92; %=71 - по стр. 42-48, 50, 62, 63, 65-69, 91, 93-95; %=73 - по стр. 49, 85, 86; %=90 - по стр. 51, 53; %=77 - по стр. 55, 89, 98; %=79 - по стр. 57, 96; %=92 - по стр. 59, 61, 64, 84, 100; %=66 - по стр. 70, 72, 74, 76, 78, 80; %=67 - по стр. 82; %=80 - по стр. 83)	15 317.77					210 336			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 41, 55, 89, 92, 98; %=52 - по стр. 42-48, 50, 62, 63, 65-69, 91, 93-95; %=56 - по стр. 49, 85, 86; %=43 - по стр. 51, 53; %=51 - по стр. 57, 96; %=44 - по стр. 59, 61, 64, 84, 100; %=50 - по стр. 70, 72, 74, 76, 78, 80; %=40 - по стр. 82; %=37 - по стр. 83)	10 552.18					135 905			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	174 599.66					1 150 984			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 968.83	250.06	21.14			16 978	4 030	170	
			2 697.64	0.91				12 780	15	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 87, 102; %=63 - по стр. 101; %=88 - по стр. 104)	270.15					3 712			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 87, 102; %=40 - по стр. 101; %=48 - по стр. 104)	166.37					2 123			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 405.35					22 813			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 834.63	193.73	2 330.92			26 003	3 119	17 893	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 105)	193.73					3 119			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 105)	116.24					1 871			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 834.63					26 003			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	180 839.64					1 199 800			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 869.97					25 676			
	ИТОГО	184 709.61					1 225 476			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 694.19					24 510			
	ИТОГО	188 403.80					1 249 986			
	НДС 18%	33 912.68					224 997			
	ВСЕГО С НДС	222 316.48					1 474 983			
	
	Раздел 3.  ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ	
	
107.	ТЕР 46-03-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.2	1 202.69	267.87	934.82	240.54	53.57	186.96	16.12	4.18	1 645	864	782	
					85.56			17.11	1	16.1			275	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			69.97				84%	957			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			42.41				48%	547			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					352.92					3 148			
	
108.	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.05	2 646.84	648.48	43.99	132.34	32.42	2.20	16.12	9.1	962	523	20	
				1 954.37			97.72		4.29	1		419		
	Накладные расходы		99%			32.10				84%	439			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			19.45				48%	251			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					183.89					1 652			
	
109.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.78	391.23	305.70	8.28	305.16	238.45	6.46	16.11	5.3	4 071	3 841	34	
				77.25	1.29		60.26	1.01	3.24	18.84		195	19	
	Накладные расходы		74%			177.20				63%	2 432			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			119.73				40%	1 544			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					602.09					8 047			
	
110.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.33	673.19	525.85	14.21	222.15	173.53	4.69	16.11	5.27	2 963	2 796	25	
				133.13	2.20		43.93	0.73	3.24	18.78		142	14	
	Накладные расходы		74%			128.95				63%	1 770			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			87.13				40%	1 124			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					438.23					5 857			
	
111.	ТЕР 16-04-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.16	4 943.67	2 761.82	2 074.25	790.99	441.89	331.88	16.12	6.34	9 297	7 123	2 104	
				107.60	303.96		17.22	48.63	4.02	16.09		69	783	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			564.10				98%	7 748			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			348.27				56%	4 427			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 703.36					21 472			
	
112.	301-5601 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	16	3.74			59.84					228			
				3.74			59.84		14.25			228		
	
113.	507-3336 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/20, м	14.384	11.39			163.83					290			
				11.39			163.83		20.16			290		
	Объем: (0.16)*89.9													
	
114.	С507-3173 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	16									68			
									4.28			68		
	
115.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	16									45			
									2.79			45		
	
116.	СЦена поставщика. 
Кран шаровый полипропиленовый  PN10, диаметром 20 мм, шт	16	35.08			561.36			1	1	2 397			
				35.08			561.36		4.27	1		2 397		
	Поправки: М: =144.05*1.04/4.27	
	
117.	ТЕР 16-04-002-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.42	3 534.19	2 172.41	1 280.52	1 484.36	912.41	537.82	16.12	6.37	18 266	14 708	3 426	
				81.26	185.73		34.13	78.01	3.87	16.09		132	1 255	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 138.98				98%	15 644			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			703.20				56%	8 939			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 326.54					42 849			
	
118.	301-5602 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	42	4.39			184.38					638			
				4.39			184.38		15.2			638		
	
119.	507-3337 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	39.018	19.03			742.51					1 000			
				19.03			742.51		25.63			1 000		
	Объем: (0.42)*92.9													
	
120.	С507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	16									115			
									7.16			115		
	
121.	С507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	16									68			
									4.22			68		
	
122.	С507-3296 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм, шт.	8									61			
									7.58			61		
	
123.	507-0769 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 25х20 мм, 10 шт.	0.8	226.00			180.80					457			
				226.00			180.80		571.12			457		
	
124.	СЦена поставщика. 
Кран шаровый полипропиленовый  PN10, диаметром 25 мм, шт	12	47.32			567.88			1	1	2 425			
				47.32			567.88		4.27	1		2 425		
	Поправки: М: =194.30*1.04/4.27	
	
125.	507-3339 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза), м	2.5	33.67			84.18					183			
				33.67			84.18		73.37			183		
	
126.	ТЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.2	2 591.15	1 768.25	751.38	518.23	353.65	150.28	16.11	6.44	6 721	5 697	968	
				71.52	106.91		14.30	21.38	3.91	16.09		56	344	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			431.28				98%	5 920			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			266.27				56%	3 383			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 215.79					16 024			
	
127.	301-5603 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	20	4.90			98.00					331			
				4.90			98.00		16.53			331		
	
128.	507-3338 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	18.76	29.31			549.86					943			
				29.31			549.86		50.29			943		
	Объем: (0.2)*93.8													
	
129.	С Цена поставщик. 
Угольник 90 град. ППР диам.32мм, шт	8	6.62			53.00					226			
				6.62			53.00		4.27			226		
	Поправки: М: =27.20*1.04/4.27	
	
130.	С507-3300 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм, шт.	4									66			
									16.42			66		
	
131.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	6									45			
									7.5			45		
	
132.	507-3340 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза), м	1.2	45.47			54.56					144			
				45.47			54.56		120.11			144		
	
133.	ТЕР 16-04-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.23	3 432.88	2 357.66	944.60	789.56	542.26	217.26	16.11	6.46	10 262	8 736	1 403	
				130.62	133.64		30.04	30.74	4.07	16.09		122	495	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			658.95				98%	9 046			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			406.83				56%	5 169			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 855.34					24 478			
	
134.	507-3339 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	21.551	33.67			725.62					1 581			
				33.67			725.62		73.37			1 581		
	Объем: (0.23)*93.7													
	
135.	301-5604 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	22	5.67			124.74					418			
				5.67			124.74		19.02			418		
	Объем: 23/1.05													
	
136.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	4									94			
									23.5			94		
	
137.	С507-3303 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм, шт.	4									86			
									21.62			86		
	
138.	СЦена поставщика. 
Кран шаровый полипропиленовый  PN10, диаметром 40 мм, шт	1	130.55			130.55			1	1	557			
				130.55			130.55		4.27	1		557		
	Поправки: М: =536*1.04/4.27	
	
139.	ТЕР 16-04-002-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.1	4 280.81	2 054.53	2 098.82	428.08	205.45	209.88	16.12	6.37	4 694	3 312	1 337	
				127.46	304.88		12.75	30.49	3.58	16.09		46	491	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			271.33				98%	3 727			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			167.52				56%	2 130			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					866.93					10 551			
	
140.	507-3340 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/50, м	9.46	45.47			430.15					1 136			
				45.47			430.15		120.11			1 136		
	Объем: (0.1)*94.6													
	
141.	С507-3176 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт.	1									43			
									43.28			43		
	
142.	С507-3308 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х40х50 мм, шт.	1									50			
									49.5			50		
	
143.	301-5605 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	8	5.79			46.32					155			
				5.79			46.32		19.43			155		
	Объем: 10/1.2													
	
144.	СЦена поставщика. 
Краны шаровые PN10 BALLOMAX  диаметром 50 мм, шт	1	511.48			511.48			1	1	2 184			
				511.48			511.48		4.27	1		2 184		
	Поправки: М: =2100*1.04/4.27	
	
145.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	10.5	177.13	51.10	39.33	1 859.88	536.56	412.97	16.12	8.9	15 484	8 649	3 675	
				86.70			910.35		3.47	1		3 159		
	Объем: 95+10													
	Вычт.ресурсы:  101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  104-0169:[ М-(35.40=1.18*30) ];  113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ];  506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			482.90				77%	6 660			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			321.94				48%	4 152			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 664.72					26 295			
	
146.	104-0842 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м	11	5.41			59.51					288			
				5.41			59.51		26.16			288		
	Объем: (1.0)*11													
	
147.	104-0843 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м	46.2	6.14			283.67					1 348			
				6.14			283.67		29.18			1 348		
	Объем: (4.2)*11													
	
148.	104-0844 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	22	7.80			171.60					746			
				7.80			171.60		33.92			746		
	Объем: (2.0)*11													
	
149.	104-0845 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	25.3	8.63			218.34					1 013			
				8.63			218.34		40.02			1 013		
	Объем: (2.3)*11													
	
150.	104-0847 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм, м	11	10.91			120.01					553			
				10.91			120.01		50.24			553		
	Объем: (1.0)*11													
	
151.	ТЕР 16-07-003-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	1	201.31	90.60	11.46	201.31	90.60	11.46	16.11	5.85	1 915	1 460	67	
				99.25	0.23		99.25	0.23	3.91	16.2		388	4	
	Вычт.ресурсы:  302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			104.45				98%	1 435			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			64.49				56%	820			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					370.25					4 170			
	
152.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.3	48.13	4.41	36.66	14.43	1.32	11.00	16.1	7.59	139	21	83	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			1.32				100%	21			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			0.79				60%	13			
	
153.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.3	16.40		16.40	4.92		4.92	1	7.87	39		39	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	13 114.14	3 582.11	2 087.78			96 440	57 730	13 963	
			7 442.14	228.33				24 710	3 680	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 931.51					6 475			
			2 931.51					6 475		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	2 931.51					6 475			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 931.51					6 475			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 085.89	622.55	602.13			22 039	10 036	4 477	
			1 861.20	17.11				7 526	275	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	853.13					3 948			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 107, 108; %=77 - по стр. 145)	584.97					8 056			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 107, 108, 145)	383.80					4 949			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 054.66					35 044			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	7 077.39	2 958.24	1 469.73			67 748	47 673	9 364	
			2 649.43	211.22				10 709	3 405	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 109, 110; %=98 - по стр. 111, 117, 126, 133, 139, 151)	3 475.25					47 722			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 109, 110; %=56 - по стр. 111, 117, 126, 133, 139, 151)	2 163.44					27 536			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	12 716.08					143 006			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	19.35	1.32	15.92			178	21	122	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 152)	1.32					21			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 152)	0.79					13			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	19.35					178			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	19 721.60					184 703			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	422.04					3 953			
	ИТОГО	20 143.64					188 656			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	402.87					3 773			
	ИТОГО	20 546.51					192 429			
	НДС 18%	3 698.37					34 637			
	ВСЕГО С НДС	24 244.88					227 066			
	
	Раздел 4.  ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
154.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.16	2 557.56	625.61	1 931.95	409.21	100.10	309.11	16.12	4.18	2 906	1 614	1 292	
					176.84			28.29	1	16.1			456	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			127.11				84%	1 739			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			77.03				48%	994			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					613.35					5 638			
	
155.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.04	1 944.70	473.27	25.13	77.79	18.93	1.01	16.12	9.04	587	305	9	
				1 446.30			57.85		4.71	1		272		
	Накладные расходы		99%			18.74				84%	256			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.36				48%	146			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.89					990			
	
156.	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	0.8	363.53	86.00	277.53	290.82	68.80	222.02	16.11	4.18	2 036	1 108	928	
					25.40			20.32	1	16.1			327	
	Накладные расходы		99%			88.23				84%	1 205			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			53.47				48%	689			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					432.52					3 930			
	
157.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.032	1 466.39	1 466.39		46.92	46.92		16.11	1	756	756		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			33.78				61%	461			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			17.83				31%	234			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98.53					1 452			
	
158.	ТЕРр 65-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.15	622.36	617.14	5.22	93.35	92.57	0.78	16.12	9.34	1 500	1 492	7	
					2.07			0.31	1	18.78			6	
	Накладные расходы		74%			68.73				63%	944			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			46.44				40%	599			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					208.52					3 043			
	
159.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.87	775.58	765.14	10.44	674.75	665.67	9.08	16.12	9.34	10 815	10 731	85	
					4.13			3.59	1	18.83			68	
	Накладные расходы		74%			495.25				63%	6 803			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			334.63				40%	4 320			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 504.63					21 938			
	
160.	ТЕР 16-04-001-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.15	6 260.42	932.60	4.68	939.06	139.89	0.70	16.12	8.42	3 539	2 255	6	
				5 323.14	0.45		798.47	0.07	1.6	16.2		1 278	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			160.95				98%	2 211			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			99.37				56%	1 263			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 199.39					7 013			
	
161.	С301-5808 
Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	15									367			
									24.49			367		
	
162.	С Цена поставщик. 
Тройник ПВХ  90 град .110/50/110 мм, шт	16	15.54			248.63					1 062			
				15.54			248.63		4.27			1 062		
	Поправки: М: =63.80*1.04/4.27	
	
163.	С Цена поставщик. 
Отвод  ПВХ  45 град .50 мм, шт	16	6.16			98.59					421			
				6.16			98.59		4.27			421		
	Поправки: М: =25.30*1.04/4.27	
	
164.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.87	12 984.16	894.28	10.83	11 296.22	778.02	9.42	16.12	8.58	29 752	12 542	81	
				12 079.05	1.14		10 508.77	0.99	1.63	15.99		17 129	16	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			895.86				98%	12 307			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			553.10				56%	7 032			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 745.18					49 091			
	
165.	301-5609 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	79	12.58			993.82					3 108			
				12.58			993.82		39.34			3 108		
	Объем: 87/1.1													
	
166.	С Цена поставщик. 
Тройник ПВХ  90 град .110 мм, шт	16	26.82			429.05					1 832			
				26.82			429.05		4.27			1 832		
	Поправки: М: =110.10*1.04/4.27	
	
167.	С Цена поставщик. 
Отвод  ПВХ  45 град .110 мм, шт	16	13.13			210.05					897			
				13.13			210.05		4.27			897		
	Поправки: М: =53.90*1.04/4.27	
	
168.	С Цена поставщик. 
Ревизия  ПВХ  110 мм, шт	8	22.50			180.04					769			
				22.50			180.04		4.27			769		
	Поправки: М: =92.40*1.04/4.27	
	
169.	ТЕР 16-07-004-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	293.00	111.66	1.52	293.00	111.66	1.52	16.11	9.16	2 634	1 799	14	
				179.83			179.83		4.57	1		822		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			128.41				98%	1 763			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			79.28				56%	1 007			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					500.69					5 404			
	
170.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.0107	810.13	810.13		8.67	8.67		16.11	1	140	140		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			6.24				61%	85			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			3.29				31%	43			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.21					269			
	
171.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	1.07	218.98	43.11	49.74	234.31	46.13	53.22	16.12	4.78	1 624	744	254	
				126.13	5.06		134.96	5.41	4.64	16.11		626	87	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			57.21				94%	781			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			32.99				51%	424			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					324.51					2 829			
	
172.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	1.07	475.82	48.38	92.13	509.13	51.77	98.58	16.11	4.6	2 870	834	453	
				335.31	9.27		358.78	9.92	4.41	16.1		1 582	160	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			68.48				94%	934			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			39.48				51%	507			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					617.09					4 311			
	
173.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	0.8	737.79	44.95	0.45	590.23	35.96	0.36	16.11	5.8	3 035	579	2	
				692.39			553.91		4.43	1		2 454		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			39.92				94%	544			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			23.01				51%	295			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					653.16					3 875			
	
174.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.255	48.13	4.41	36.66	60.39	5.53	46.01	16.1	7.59	580	89	349	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			5.53				100%	89			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			3.32				60%	53			
	
175.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	1.255	16.40		16.40	20.58		20.58	1	7.87	162		162	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	17 704.61	2 170.62	772.39			71 392	34 988	3 642	
			14 752.75	68.90				32 619	1 121	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 167.08	377.28	684.30			13 954	6 080	2 938	
			1 105.50	63.94				4 934	1 030	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 154-156; %=61 - по стр. 157, 170; %=94 - по стр. 171-173)	439.70					6 007			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 154-156; %=31 - по стр. 157, 170; %=51 - по стр. 171-173)	258.47					3 333			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 865.25					23 294			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	15 456.56	1 787.81	21.50			56 696	28 819	193	
			13 647.25	4.96				27 685	91	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 158, 159; %=98 - по стр. 160, 164, 169)	1 749.21					24 028			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 158, 159; %=56 - по стр. 160, 164, 169)	1 112.82					14 222			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	18 318.59					94 946			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	80.97	5.53	66.59			742	89	511	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 174)	5.53					89			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 174)	3.32					53			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	80.97					742			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	21 264.81					118 982			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	455.07					2 546			
	ИТОГО	21 719.88					121 528			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	434.40					2 431			
	ИТОГО	22 154.28					123 959			
	НДС 18%	3 987.77					22 313			
	ВСЕГО С НДС	26 142.05					146 272			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	438 990.07	47 484.04	38 940.73			2 087 396	765 307	230 702	
			352 152.62	2 056.19				1 084 752	33 154	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 085.91	93.69	15.32			10 536	1 551	61	
			2 976.90	0.22				8 923	4	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	2 931.51					8 673			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 35; %=81 - по стр. 36, 38)	86.82					1 225			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 35, 36, 38)	61.04					809			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 233.77					12 570			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	406 453.15	42 076.79	34 254.30			1 899 180	678 123	196 642	
			330 121.98	1 838.88				1 024 422	29 639	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	86 398.49					362 596			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3, 70, 72, 74, 76, 78, 80; %=84 - по стр. 4, 8, 24, 27, 30, 41, 92, 107, 108, 154-156; %=73 - по стр. 5, 20, 21, 49, 85, 86; %=80 - по стр. 6, 13-15, 18, 22, 23, 31, 32, 83; %=90 - по стр. 9, 11, 25, 51, 53; %=71 - по стр. 16, 42-48, 50, 62, 63, 65-69, 91, 93-95; %=68 - по стр. 17, 34; %=65 - по стр. 33; %=77 - по стр. 55, 89, 98, 145; %=79 - по стр. 57, 96; %=92 - по стр. 59, 61, 64, 84, 100; %=67 - по стр. 82; %=61 - по стр. 157, 170; %=94 - по стр. 171-173)	41 142.79					561 431			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 34; %=40 - по стр. 2, 3, 17, 82; %=48 - по стр. 4, 8, 24, 27, 30, 33, 41, 55, 89, 92, 98, 107, 108, 145, 154-156; %=56 - по стр. 5, 20, 21, 49, 85, 86; %=37 - по стр. 6, 13-15, 18, 22, 23, 31, 32, 83; %=43 - по стр. 9, 11, 25, 51, 53; %=52 - по стр. 16, 42-48, 50, 62, 63, 65-69, 91, 93-95; %=51 - по стр. 57, 96, 171-173; %=44 - по стр. 59, 61, 64, 84, 100; %=50 - по стр. 70, 72, 74, 76, 78, 80; %=31 - по стр. 157, 170)	24 260.37					310 467			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	471 856.31					2 771 078			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	175.00	59.58	55.99			1 646	960	454	
			59.42					233		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 28)	48.26					662			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 28)	42.90					557			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	266.16					2 865			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	25 502.78	4 996.11	1 512.37			141 422	80 522	9 727	
			18 994.32	217.09				51 174	3 511	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 87, 102, 111, 117, 126, 133, 139, 151, 160, 164, 169; %=63 - по стр. 101, 109, 110, 158, 159; %=88 - по стр. 104)	5 494.61					75 462			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 87, 102, 111, 117, 126, 133, 139, 151, 160, 164, 169; %=40 - по стр. 101, 109, 110, 158, 159; %=48 - по стр. 104)	3 442.63					43 881			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	34 440.02					260 765			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 773.23	257.87	3 102.75			34 612	4 151	23 818	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 39, 105, 152, 174)	257.87					4 151			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 39, 105, 152, 174)	154.72					2 490			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 773.23					34 612			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	513 569.49					3 081 890			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	10 990.39					65 952			
	ИТОГО	524 559.88					3 147 842			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	10 491.20					62 957			
	ИТОГО	535 051.08					3 210 799			
	НДС 18%	96 309.19					577 944			
	ВСЕГО С НДС	631 360.27					3 788 743			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)