«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 400 877	руб.	Смета на сумму:	1 400 877	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Офицерская, 9	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Офицерская, 9	
Сметная стоимость:	1 400.877	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.239	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	248.076	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	4.85	553.31	459.71	93.60	2 683.55	2 229.59	453.96	12.51	4.4	29 890	27 892	1 997	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			2 207.29				84%	23 429			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 337.75				48%	13 388			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 228.60					66 707			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4.85	172.51	127.80	44.71	836.67	619.83	216.84	12.51	7.12	9 298	7 754	1 544	
					6.95			33.71	1	12.49			421	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			542.44				71%	5 804			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			424.80				52%	4 251			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 803.91					19 353			
	
3.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	4.85	2 713.25	179.98	29.68	13 159.26	872.90	143.95	12.51	6.93	52 473	10 920	998	
				2 503.59	4.13		12 142.41	20.03	3.34	12.55		40 556	251	
	Накладные расходы		83%			741.13				71%	7 931			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			580.40				52%	5 809			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 480.80					66 213			
	
4.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	4.365	5 502.93	806.67	80.64	24 020.29	3 521.11	351.99	12.51	7.11	110 821	44 049	2 503	
				4 615.62			20 147.18		3.19	1		64 270		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			2 922.52				71%	31 275			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 288.72				52%	22 905			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29 231.53					165 001			
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.27	6 775.72	1 449.90	67.19	1 829.44	391.47	18.14	12.51	7.02	10 846	4 897	127	
				5 258.63			1 419.83		4.1	1		5 821		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			324.92				71%	3 477			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			254.46				52%	2 546			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 408.82					16 869			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.35	9 291.30	1 358.31	34.61	12 543.26	1 833.72	46.72	12.51	6.98	54 828	22 940	326	
				7 898.38			10 662.81		2.96	1		31 562		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 521.99				71%	16 287			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 191.92				52%	11 929			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 257.17					83 044			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.18	4 519.16	360.82	36.65	813.45	64.95	6.60	12.51	7.07	3 901	812	47	
				4 121.69			741.90		4.1	1		3 042		
	Накладные расходы		83%			53.91				71%	577			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			42.22				52%	422			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					909.58					4 900			
	
8.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.8	75.57	75.35	0.22	136.03	135.63	0.40	12.51	4.09	1 698	1 697	2	
									1	1				
	Объем: 90*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			112.57				71%	1 205			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			88.16				52%	882			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					336.76					3 785			
	
9.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата), 1 м3 кладки	2.145	1 615.27	301.17	30.24	3 464.75	646.01	64.86	12.51	6.11	18 832	8 082	396	
				1 283.86	5.99		2 753.88	12.85	3.76	12.52		10 355	161	
	Накладные расходы		86%			566.62				73%	6 017			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			461.20				56%	4 616			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 492.57					29 465			
	
10.	ТЕРр 58-2-3 
Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон	0.04	1 174.67	1 166.71	7.96	46.99	46.67	0.32	12.51	4.05	585	584	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			38.74				71%	415			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.34				52%	304			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					116.06					1 303			
	
11.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	4	394.62	69.00	29.78	1 578.46	276.00	119.10	12.51	6.53	7 615	3 453	778	
				295.84	2.08		1 183.36	8.30	2.86	12.51		3 384	104	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			301.36				90%	3 201			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			153.52				43%	1 530			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 033.34					12 346			
	
12.	ТССЦ 203-8040 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	3.9	1 365.61			5 325.88					10 450			
				1 365.61			5 325.88		2 679.54			10 450		
	
13.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки карниза (применительно), 100 м2 подшивки	0.36	257.63	231.54	26.09	92.75	83.35	9.39	12.51	6.47	1 104	1 043	61	
					10.34			3.72	1	12.53			47	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			74.01				72%	785			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			69.66				64%	698			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					236.42					2 586			
	
14.	ТЕР 10-01-022-01 
Подшивка карниза (применительно), 100 м2 потолка	0.36	10 259.57	603.91	84.83	3 693.44	217.41	30.54	12.52	6.76	14 643	2 722	206	
				9 570.83	3.78		3 445.50	1.36	3.4	12.5		11 715	17	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			231.90				90%	2 465			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			118.14				43%	1 178			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 043.47					18 286			
	
15.	ТЕР 15-04-024-01 
Простая окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.36	978.00	299.35	6.74	352.08	107.76	2.43	12.51	7.14	2 004	1 348	17	
				671.92	0.16		241.89	0.06	2.64	12.46		639	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			102.43				80%	1 079			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			50.68				37%	499			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					505.18					3 582			
	
16.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	13.095	221.62	101.80	102.69	2 902.05	1 333.04	1 344.69	12.51	3.39	21 634	16 676	4 559	
				17.13	1.45		224.32	18.99	1.78	12.56		399	238	
	Объем: 485*2.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		90%			1 216.83				77%	13 024			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			811.22				48%	8 119			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 930.10					42 777			
	
17.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	271.0665	36.04			9 769.24					40 798			
				36.04			9 769.24		150.51			40 798		
	Объем: 13.095*20.7													
	
18.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	4.85	286.73	122.64	1.26	1 390.63	594.78	6.12	12.51	7.2	9 657	7 441	44	
				162.83			789.73		2.75	1		2 172		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			553.15				79%	5 878			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			380.66				51%	3 795			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 324.43					19 330			
	
19.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	606.25	13.13			7 960.06					25 948			
				13.13			7 960.06		42.8			25 948		
	Объем: 485*1.25													
	
20.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	4.85	8 171.06	405.87	165.99	39 629.63	1 968.47	805.04	12.52	6.6	198 759	24 645	5 313	
				7 599.20	14.91		36 856.12	72.33	4.58	12.5		168 801	904	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 204.06				92%	23 505			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 122.44				44%	11 242			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42 956.13					233 506			
	
21.	Цена поставщика. 
Коньковая планка, м	69.3	39.08			2 708.58			1	1	12 134			
				39.08			2 708.58		4.48	1		12 134		
	Поправки: М: =170*1.03/4.48	
	
22.	Цена поставщика. 
Примыкания к трубам вентканалов, стенам, м	25.1	34.49			865.61			1	1	3 878			
				34.49			865.61		4.48	1		3 878		
	Поправки: М: =150*1.03/4.48	
	
23.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержаний кровли ( применительно), 100 м ограждения	0.9	4 972.00	72.11	75.20	4 474.80	64.89	67.68	12.51	6.29	16 305	812	426	
				4 824.69	5.48		4 342.22	4.93	3.47	12.5		15 068	62	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			75.41				92%	804			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			38.40				44%	385			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 588.61					17 494			
	
24.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( капельник), 100 м2 покрытия	0.36	11 907.97	1 173.45	33.16	4 286.87	422.44	11.94	12.51	7.14	15 425	5 285	85	
				10 701.36	3.78		3 852.49	1.36	2.61	12.5		10 055	17	
	Объем: 90*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			457.70				92%	4 878			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			233.09				44%	2 333			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 977.66					22 636			
	
25.	ТЕР 10-01-008-08 
Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.046	219.24	204.34	14.90	10.09	9.40	0.69	12.52	7.17	123	118	5	
									4.14	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0.7	
	Накладные расходы		106%			9.96				90%	106			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.08				43%	51			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.13					280			
	
26.	ТЕР 10-01-008-08 
Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.046	373.54	335.71	26.60	17.18	15.44	1.22	12.52	7.17	204	193	9	
				11.23			0.52		4.14	1		2		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			16.37				90%	174			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			8.34				43%	83			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41.88					461			
	
27.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.02024	23 811.97			481.95					969			
				23 811.97			481.95		47 861.13			969		
	Объем: 0.046*0.44													
	
28.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.9	8 813.16	326.90	31.86	7 931.85	294.21	28.68	12.51	6.89	27 922	3 681	198	
				8 454.40	3.03		7 608.96	2.72	3.16	12.48		24 044	34	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			320.68				92%	3 418			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			163.31				44%	1 635			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 415.85					32 974			
	
29.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.84	7 415.77	333.04	13.17	6 229.25	279.75	11.06	12.51	7.18	19 078	3 500	79	
				7 069.56			5 938.43		2.61	1		15 499		
	Накладные расходы		83%			232.19				71%	2 485			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			181.84				52%	1 820			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 643.28					23 383			
	
30.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.14	5 731.49	578.30	8.10	802.41	80.96	1.13	12.51	7.18	2 699	1 013	8	
				5 145.09			720.31		2.33	1		1 678		
	Накладные расходы		83%			67.20				71%	719			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			52.62				52%	527			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					922.23					3 945			
	
31.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.07	8 719.75	480.56	8.10	610.38	33.64	0.57	12.51	7.18	1 128	421	4	
				8 231.09			576.18		1.22	1		703		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	299			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	219			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					660.17					1 646			
	
32.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.07	4 604.75	480.56	8.10	322.33	33.64	0.57	12.51	7.18	1 145	421	4	
				4 116.09			288.13		2.5	1		720		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	299			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	219			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					372.12					1 663			
	
33.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.8	1 357.93	327.73	1.01	1 086.34	262.18	0.81	12.51	7.2	6 769	3 280	6	
				1 029.19			823.35		4.23	1		3 483		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			217.61				71%	2 329			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			170.42				52%	1 706			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 474.37					10 803			
	
34.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.108	8 572.20	5 513.35	252.31	925.80	595.44	27.25	12.51	6.18	9 090	7 449	168	
				2 806.54	60.12		303.11	6.49	4.86	12.52		1 473	81	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			469.51				66%	4 970			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			379.22				50%	3 765			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 774.52					17 825			
	
35.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.4536	3 649.31			1 655.33					6 252			
				3 649.31			1 655.33		13 782.4			6 252		
	Объем: 0.108*4200													
	
36.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала), 100 м труб	0.042	13 930.32	9 132.45	284.04	585.07	383.56	11.93	12.51	6.18	5 793	4 798	74	
				4 513.83	67.62		189.58	2.84	4.86	12.52		921	36	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*3, Н4= 1*3, Н5= 1*3, Н48= 1*3	
	Накладные расходы		78%			301.39				66%	3 190			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			243.43				50%	2 417			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 129.89					11 400			
	
37.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.2772	3 649.31			1 011.59					3 820			
				3 649.31			1 011.59		13 782.4			3 820		
	Объем: 0.042*2200*3													
	
38.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 8 каналов), 100 м труб	0.012	32 504.08	21 309.05	662.76	390.05	255.71	7.95	12.51	6.18	3 862	3 199	49	
				10 532.27	157.78		126.39	1.89	4.86	12.52		614	24	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			200.93				66%	2 127			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			162.29				50%	1 612			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					753.27					7 601			
	
39.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.1848	3 649.31			674.39					2 547			
				3 649.31			674.39		13 782.4			2 547		
	Объем: 0.012*2200*7													
	
40.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 10 каналов), 100 м труб	0.024	41 790.96	27 397.35	852.12	1 002.98	657.54	20.45	12.51	6.18	9 932	8 226	126	
				13 541.49	202.86		325.00	4.87	4.86	12.52		1 579	61	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9	
	Накладные расходы		78%			516.68				66%	5 469			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			417.32				50%	4 144			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 936.98					19 545			
	
41.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.4752	3 649.31			1 734.15					6 549			
				3 649.31			1 734.15		13 782.4			6 549		
	Объем: 0.024*2200*9													
	
42.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 12 каналов), 100 м труб	0.03	51 077.84	33 485.65	1 041.48	1 532.34	1 004.57	31.24	12.51	6.18	15 173	12 567	193	
				16 550.71	247.94		496.52	7.44	4.86	12.52		2 413	93	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11	
	Накладные расходы		78%			789.37				66%	8 356			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			637.57				50%	6 330			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 959.27					29 859			
	
43.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.726	3 649.31			2 649.40					10 006			
				3 649.31			2 649.40		13 782.4			10 006		
	Объем: 0.03*2200*11													
	
44.	ТЕР 46-01-008-03 
Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах ( прим), 1 м3	0.215	1 567.41	240.58	37.36	336.99	51.72	8.03	12.52	6.66	2 140	648	53	
				1 289.47	2.11		277.24	0.45	5.19	12.52		1 439	6	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			51.65				84%	549			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			31.30				48%	314			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					419.94					3 003			
	
45.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.1674	2 412.79	1 295.60	2.05	403.90	216.88	0.34	12.51	4.04	3 504	2 713	1	
				1 115.14			186.67		4.23	1		790		
	Накладные расходы		79%			171.34				67%	1 818			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			108.44				40%	1 085			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					683.68					6 407			
	
46.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1674	2 291.60	114.18	14.24	383.61	19.11	2.38	12.51	7.11	1 252	239	17	
				2 163.18			362.12		2.75	1		996		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			18.15				80%	191			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8.98				37%	88			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					410.75					1 532			
	
47.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	78.196	7.34		7.34	573.63		573.63		5.54	3 178		3 178	
										1				
	Объем: 62.17+10.56+0.4+0.026+0.5+0.74+0.4+3.4													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
48.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	78.196	26.50		26.50	2 072.19		2 072.19		5.54	11 480		11 480	
										1				
	Объем: 62.17+10.56+0.4+0.026+0.5+0.74+0.4+3.4													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	177 986.97	19 623.77	6 500.83			828 141	245 518	35 082	
			151 862.33	204.34				547 544	2 558	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	177 986.97	19 623.77	6 500.83			828 141	245 518	35 082	
			151 862.33	204.34				547 544	2 558	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	34 836.18					123 351			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 44; %=71 - по стр. 2-8, 10, 29-33; %=73 - по стр. 9; %=90 - по стр. 11, 14, 25, 26; %=72 - по стр. 13; %=80 - по стр. 15, 46; %=77 - по стр. 16; %=79 - по стр. 18; %=92 - по стр. 20, 23, 24, 28; %=66 - по стр. 34, 36, 38, 40, 42; %=67 - по стр. 45)	17 687.84					188 536			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 16, 44; %=52 - по стр. 2-8, 10, 29-33; %=56 - по стр. 9; %=43 - по стр. 11, 14, 25, 26; %=64 - по стр. 13; %=37 - по стр. 15, 46; %=51 - по стр. 18; %=44 - по стр. 20, 23, 24, 28; %=50 - по стр. 34, 36, 38, 40, 42; %=40 - по стр. 45)	12 291.65					122 843			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	207 966.46					1 139 520			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	207 966.46					1 139 520			
	Строительный контроль 2,14%	4 450.48					24 386			
	Итого со строительным контролем	212 416.94					1 163 906			
	Непредвиденные расходы 2%	4 248.34					23 278			
	Итого с непредвиденными расходами	216 665.28					1 187 184			
	НДС	38 999.75					213 693			
	Всего с НДС	255 665.03					1 400 877			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	17 687.84					188 536			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	12 291.65					122 843			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)