«УТВЕРЖДАЮ»	
					Смета на сумму:                 5 045 616 руб.	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»____________________ 2015г.	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвальных помещений, ремонт фасада с утеплением многоквартирного дома, расположенного по адресу:                                                                    г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 5-7	
Сметная стоимость:	5 045.616	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	7.325	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 130.757	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	
	
	Полы	
	
1.	ТЕРр 57-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест	1.1	2 526.51	1 124.28	139.64	2 779.16	1 236.71	153.60	16.11	4.9	27 745	19 923	753	
				1 262.59	15.51		1 388.85	17.06	5.09	16.1		7 069	275	
	Накладные расходы		80%			1 003.02				68%	13 735			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			852.56				54%	10 907			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 634.74					52 387			
	
2.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	3.44	3 221.87	762.19	548.76	11 083.23	2 621.93	1 887.73	16.12	4.15	86 977	42 265	7 834	
				1 910.92	7.56		6 573.56	26.01	5.61	18.81		36 878	489	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			2 939.21				94%	40 189			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 694.68				51%	21 805			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 717.13					148 970			
	
3.	ТССЦ 101-1564 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизол, м2	399.04	33.27			13 276.06					25 427			
				33.27			13 276.06		63.72			25 427		
	Объем: 3.44*116													
	
4.	ТЕР 11-01-011-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	3.44	2 016.93	464.48	66.50	6 938.22	1 597.81	228.74	16.11	9.11	50 725	25 741	2 084	
				1 485.95	24.62		5 111.67	84.68	4.48	18.81		22 900	1 593	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			1 867.56				94%	25 694			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 076.79				51%	13 940			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 882.58					90 359			
	
5.	ТЕР 11-01-011-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 35мм), 100 м2 стяжки	3.44	1 159.46	17.14	37.31	3 988.56	58.96	128.33	16.11	8.73	19 138	950	1 120	
				1 105.02	12.20		3 801.27	41.95	4.49	18.83		17 068	790	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*3, Н4= 1.25*1.2*3, Н5= 1.15*1.2*3, Н48= 3	
	Накладные расходы		111%			112.01				94%	1 636			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			64.58				51%	887			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 165.15					21 661			
	
6.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.64328	502.06	163.97	60.72	322.97	105.48	39.06	16.11	8.04	2 911	1 699	314	
				277.37	3.63		178.43	2.34	5.03	16.07		897	38	
	Объем: 344*1.87/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			102.43				80%	1 390			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			59.30				44%	764			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					484.70					5 065			
	
7.	ТССЦ 204-0097 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.64328	5 486.84			3 529.57					14 896			
				5 486.84			3 529.57		23 157.06			14 896		
	
	стены, потолок	
	
8.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Очистка вручную поверхности стен и потолка от красок, 100 м2 расчищенной поверхности	3.4416	172.22	172.22		592.71	592.71		16.11	1	9 549	9 549		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			474.17				68%	6 493			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			296.36				40%	3 820			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 363.23					19 862			
	
9.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	6.42	37.19	25.77		238.76	165.44		16.12	1	3 038	2 667		
				11.42			73.32		5.06	1		371		
	Накладные расходы		86%			142.28				73%	1 947			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			115.81				56%	1 494			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					496.85					6 478			
	
10.	ТЕРр 53-15-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, потолка, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.25	20 043.08	3 507.27	439.80	5 010.77	876.82	109.95	16.11	8.66	30 570	14 126	952	
				16 096.01	144.32		4 024.00	36.08	3.85	18.52		15 492	668	
	Накладные расходы		86%			785.09				73%	10 800			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			639.03				56%	8 285			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 434.89					49 654			
	
11.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	24.6	11.25	11.25		276.68	276.68		16.1	1	4 454	4 454		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			224.11				69%	3 073			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			166.01				48%	2 138			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					666.80					9 665			
	
12.	ТЕР 13-06-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Обеспыливание поверхности, 1 м2 обеспыливаемой поверхности	24.6	1.63	1.26	0.38	40.12	30.89	9.23	16.02	5.88	549	495	54	
									1	1				
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			25.02				69%	342			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			18.53				48%	238			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					83.67					1 128			
	
13.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.246	374.88	82.80	15.62	92.22	20.37	3.84	16.11	2.72	534	328	10	
				276.46	0.17		68.01	0.04	2.88	16.45		196	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			16.53				69%	227			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.25				48%	158			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					121.00					919			
	
14.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.246	634.96	50.89	10.37	156.20	12.52	2.55	16.11	3.33	535	202	8	
				573.70	0.17		141.13	0.04	2.3	16.45		325	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			10.17				69%	140			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.54				48%	97			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					173.91					773			
	
15.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	8.804	57.10	31.22		502.71	274.86		16.11	1	5 344	4 428		
				25.88			227.85		4.02	1		916		
	Объем: 344.16+536.24													
	Накладные расходы		80%			219.89				68%	3 011			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			137.43				40%	1 771			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					860.03					10 126			
	
16.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	2.7499	3 073.30	295.20	133.91	8 451.27	811.76	368.23	16.12	4.34	38 170	13 086	1 598	
				2 644.20			7 271.29		3.23	1		23 486		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		110%			892.94				93%	12 170			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			552.00				54%	7 066			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 896.20					57 406			
	
17.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5.3624	2 203.33	1 002.02	180.42	11 815.13	5 373.22	967.48	16.11	11.72	118 376	86 563	11 339	
				1 020.89	103.89		5 474.42	557.10	3.74	14.8		20 474	8 245	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			5 633.80				80%	75 846			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 787.25				37%	35 079			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 236.18					229 301			
	
18.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.245	5 473.34	2 776.60	100.77	1 340.97	680.27	24.69	16.11	9.34	13 791	10 959	231	
				2 595.97	39.93		636.01	9.78	4.09	18.81		2 601	184	
	Объем: (0.7*4*0.35)*25													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			655.55				80%	8 914			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			324.32				37%	4 123			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 320.84					26 828			
	
19.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	8.804	210.27	122.16	3.53	1 851.24	1 075.48	31.03	16.11	9.17	20 738	17 326	285	
				84.59	0.20		744.73	1.72	4.2	18.69		3 128	32	
	Объем: 344.16+536.24													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			1 023.34				80%	13 886			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			506.28				37%	6 422			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 380.86					41 047			
	
	оконные проемы	
	
20.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.1225	1 734.68	1 482.28	252.40	212.50	181.58	30.92	16.12	9.34	3 216	2 927	289	
					100.00			12.25	1	18.81			230	
	Объем: (0.7*0.7)*25													
	Накладные расходы		99%			191.89				84%	2 652			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			116.30				48%	1 515			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					520.69					7 383			
	
21.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.1225	21 833.35	2 767.20	891.18	2 674.59	338.98	109.17	16.11	7.17	12 433	5 461	783	
				18 174.97	34.11		2 226.43	4.18	2.78	18.81		6 189	79	
	Объем: (0.7*0.7)*25													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			363.75				90%	4 986			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			185.31				43%	2 382			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 223.65					19 801			
	
22.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	12.25	3 070.76			37 616.81					64 299			
				3 070.76			37 616.81		5 248.9			64 299		
	
	ступени подвал	
	
23.	ТЕР 46-02-008-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Замена ступеней на сплошном основании, 100 м ступеней	0.0625	17 453.26	2 997.30	417.46	1 090.83	187.33	26.09	16.12	6.4	8 951	3 020	167	
				14 038.50	29.97		877.41	1.87	6.57	16.09		5 765	30	
	Объем: 1.25*5													
	Накладные расходы		99%			187.31				84%	2 562			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			113.52				48%	1 464			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 391.66					12 977			
	
24.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	8.42	48.13	4.41	36.66	405.22	37.13	308.68	16.1	7.59	3 898	598	2 343	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			37.13				100%	598			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			22.28				60%	359			
	
25.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	8.42	16.40		16.40	138.09		138.09	1	7.87	1 087		1 087	
									1	1				
	
	Отмостка	
	
26.	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	8.672	363.53	86.00	277.53	3 152.53	745.79	2 406.74	16.11	4.18	22 075	12 015	10 060	
					25.40			220.27	1	16.1			3 546	
	Объем: (86.72)*0.1*1													
	Накладные расходы		99%			956.40				84%	13 071			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			579.64				48%	7 469			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 688.57					42 616			
	
27.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.17344	1 466.39	1 466.39		254.33	254.33		16.11	1	4 097	4 097		
									1	1				
	Объем: 86.72*0.2*1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			183.12				61%	2 499			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			96.65				31%	1 270			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					534.09					7 866			
	
28.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.26016	3 001.78	246.00	111.59	780.94	64.00	29.03	16.12	4.34	3 380	1 032	126	
				2 644.20			687.92		3.23	1		2 222		
	Объем: (86.72)*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			70.40				93%	960			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			43.52				54%	557			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					894.86					4 897			
	
29.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	8.672	203.51	35.93	41.45	1 764.80	311.55	359.45	16.12	4.78	11 816	5 022	1 718	
				126.13	4.21		1 093.80	36.53	4.64	16.11		5 075	589	
	Объем: 86.72*0.1*1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			386.37				94%	5 274			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			222.77				51%	2 862			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 373.94					19 952			
	
30.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	8.672	452.40	40.32	76.78	3 923.25	349.65	665.79	16.11	4.6	21 519	5 633	3 063	
				335.31	7.73		2 907.81	66.99	4.41	16.1		12 823	1 079	
	Объем: 86.72*0.1*1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			462.47				94%	6 309			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			266.65				51%	3 423			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 652.37					31 251			
	
31.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	8.672	730.22	37.46	0.38	6 332.47	324.81	3.25	16.11	5.8	31 851	5 233	19	
				692.39			6 004.41		4.43	1		26 600		
	Объем: 86.72*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			360.54				94%	4 919			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			207.88				51%	2 669			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 900.89					39 439			
	
32.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	15.6096	48.13	4.41	36.66	751.23	68.84	572.25	16.1	7.59	7 225	1 108	4 343	
									1	1				
	Объем: 8.672*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			68.84				100%	1 108			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			41.30				60%	665			
	
33.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	15.6096	16.40		16.40	256.00		256.00	1	7.87	2 015		2 015	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	131 640.14	18 675.90	8 859.92			671 329	300 907	52 595	
			103 934.76	1 118.89				315 097	17 869	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	130 089.60	18 569.93	7 584.90			657 104	299 201	42 807	
			103 934.76	1 118.89				315 097	17 869	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	54 422.44					104 622			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 8, 15; %=94 - по стр. 2, 4, 5, 29-31; %=80 - по стр. 6, 17-19; %=73 - по стр. 9, 10; %=69 - по стр. 11-14; %=93 - по стр. 16, 28; %=84 - по стр. 20, 23, 26; %=90 - по стр. 21; %=61 - по стр. 27)	19 289.37					262 725			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 16, 28; %=51 - по стр. 2, 4, 5, 29-31; %=44 - по стр. 6; %=40 - по стр. 8, 15; %=56 - по стр. 9, 10; %=48 - по стр. 11-14, 20, 23, 26; %=37 - по стр. 17-19; %=43 - по стр. 21; %=31 - по стр. 27)	11 142.95					142 606			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	160 521.92					1 062 435			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 550.54	105.97	1 275.02			14 225	1 706	9 788	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 24, 32)	105.97					1 706			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 24, 32)	63.58					1 024			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 550.54					14 225			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	162 072.46					1 076 660			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 468.35					23 041			
	ИТОГО	165 540.81					1 099 701			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 310.82					21 994			
	ИТОГО	168 851.63					1 121 695			
	НДС 18%	30 393.29					201 905			
	ВСЕГО С НДС	199 244.92					1 323 600			
	
	Раздел 2.  ФАСАД С УТЕПЛЕНИЕМ	
	
34.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	10.65	1 454.57	549.87	8.86	15 491.21	5 856.17	94.39	16.12	9.13	143 443	94 401	862	
				895.84			9 540.65		5.05	1		48 180		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			6 441.79				93%	87 793			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			3 982.20				54%	50 977			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25 915.19					282 212			
	
35.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	1.06	63.27	49.68	13.59	67.07	52.66	14.41	16.11	1.78	874	848	26	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			41.07				66%	560			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			26.33				40%	339			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					134.47					1 773			
	
36.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	1.06	4 688.98	197.81	4 246.36	4 970.32	209.68	4 501.14	16.12	4.06	22 573	3 380	18 275	
				244.81	143.10		259.50	151.69	3.54	15.1		919	2 290	
	Накладные расходы		78%			281.87				66%	3 742			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			180.69				40%	2 268			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 432.87					28 583			
	
37.	ТЕР 26-01-037-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
(прим.)) 
Демонтаж старого утеплителя, 1 м3 изоляции	6.062	243.67	163.69	79.98	1 477.14	992.28	484.86	16.11	7.47	19 608	15 986	3 622	
									4.37	1				
	Объем: 121.24*0.05													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		90%			893.05				77%	12 309			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			595.37				48%	7 673			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 965.56					39 591			
	
38.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2	9.17	188.95	188.95		1 732.67	1 732.67		16.11	1	27 913	27 913		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 715.34				84%	23 447			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 039.60				48%	13 398			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 487.62					64 758			
	
39.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	4.2	37.19	25.77		156.20	108.23		16.12	1	1 987	1 745		
				11.42			47.96		5.06	1		243		
	Накладные расходы		86%			93.08				73%	1 274			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			75.76				56%	977			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					325.04					4 238			
	
40.	ТЕР 46-01-004-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами, 1 т	0.1	9 777.83	2 026.73	1 040.26	977.78	202.67	104.03	16.11	6.46	7 118	3 265	672	
				6 710.84	77.31		671.08	7.73	4.74	16.09		3 181	124	
	Объем: 20*0.005													
	Накладные расходы		99%			208.30				84%	2 847			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			126.24				48%	1 627			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 312.32					11 591			
	
41.	ТЕРр 53-15-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.1088	38 069.23	5 261.82	227.40	4 141.93	572.49	24.74	16.11	6.69	23 106	9 223	166	
				32 580.01	30.20		3 544.71	3.29	3.87	16.09		13 718	53	
	Объем: 21.76*0.5													
	Накладные расходы		86%			495.17				73%	6 771			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			403.05				56%	5 195			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 040.15					35 072			
	
42.	ТЕР 15-01-080-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 80 мм, 100 м2	8.7565	40 613.99	3 949.94	5 786.76	355 636.42	34 587.65	50 671.79	16.12	5.75	1 324 779	557 553	291 363	
				30 877.29	307.74		270 376.99	2 694.70	1.76	16.11		475 864	43 412	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			35 418.23				80%	480 772			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			17 522.70				37%	222 357			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					408 577.36					2 027 908			
	
43.	ТССЦ 104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	78.45824	671.40			52 676.86					285 794			
				671.40			52 676.86		3 642.62			285 794		
	Объем: (8.7565)*8.96													
	
44.	ТЕРр 62-25-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка ранее окрашенных цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов(прим.), 100 м2 обработанной поверхности	0.4336	583.00	39.30	33.89	252.79	17.04	14.69	16.12	3.74	1 099	275	55	
				509.81			221.05		3.48	1		769		
	Накладные расходы		80%			13.63				68%	187			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			8.52				40%	110			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					274.94					1 396			
	
45.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (цоколь), 100 м2 поверхности	0.4336	1 043.83	675.65	13.36	452.60	292.96	5.79	16.11	9.09	5 643	4 720	53	
				354.82			153.85		5.66	1		871		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			231.44				67%	3 162			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			146.48				40%	1 888			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					830.52					10 693			
	
46.	ТССЦ 101-2795 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM, м2	47.696	6.42			306.21					1 477			
				6.42			306.21		30.96			1 477		
	Объем: 0.4336*110													
	
47.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.4336	2 074.12	832.23	83.91	899.34	360.86	36.38	16.11	9.97	7 954	5 813	363	
				1 157.98	39.06		502.10	16.94	3.54	14.27		1 777	242	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			358.91				80%	4 844			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			177.57				37%	2 240			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 435.82					15 038			
	
48.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.4336	6 763.95	788.77	62.59	2 932.85	342.01	27.14	16.11	8.32	14 862	5 510	226	
				5 912.59			2 563.70		3.56	1		9 127		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			324.91				80%	4 408			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			160.74				37%	2 039			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 418.50					21 309			
	
49.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4336	2 291.60	114.18	14.24	993.64	49.51	6.17	16.11	9.07	3 489	798	56	
				2 163.18			937.95		2.81	1		2 636		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			47.03				80%	638			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			23.27				37%	295			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 063.94					4 423			
	
50.	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.204	1 870.07	1 617.67	252.40	381.49	330.00	51.49	16.12	9.34	5 801	5 320	481	
					100.00			20.40	1	18.81			384	
	Накладные расходы		99%			346.90				84%	4 791			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			210.24				48%	2 738			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					938.63					13 330			
	
51.	ТЕР 10-01-034-08 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов	0.204	14 034.84	1 910.20	726.32	2 863.11	389.68	148.17	16.11	7.74	13 912	6 278	1 147	
				11 398.33	12.80		2 325.26	2.61	2.79	18.8		6 487	49	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			415.83				90%	5 694			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			211.84				43%	2 721			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 490.77					22 327			
	
52.	ТССЦ 203-1072 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2, м2	20.4	1 624.97			33 149.39					52 729			
				1 624.97			33 149.39		2 584.74			52 729		
	
53.	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.105	5 874.09	264.64	24.75	616.78	27.79	2.60	16.11	9.15	1 515	448	24	
				5 584.70	0.78		586.39	0.08	1.78	18.69		1 044	2	
	Объем: 1.75*6													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			29.54				90%	405			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			15.05				43%	194			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					661.37					2 114			
	
54.	С101-1689-10 
Доски подоконные ПВХ, шириной: 550 мм, м	10.5									4 286			
									408.19			4 286		
	Объем: 1.75*6													
	
55.	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.0684	6 573.92	2 219.10	136.83	449.66	151.79	9.36	16.11	10.46	3 521	2 445	98	
				4 217.99	39.23		288.51	2.68	3.39	16.51		978	44	
	Объем: (2.0+2.0+1.7)*0.2*6													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			146.75				80%	1 991			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			72.60				37%	921			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					669.01					6 433			
	
56.	ТЕР 15-04-027-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0684	577.83	166.95	5.06	39.52	11.42	0.35	16.12	9.14	285	184	3	
				405.82	0.20		27.76	0.01	3.52	18.69		98		
	Объем: (2.0+2.0+1.7)*0.2*6													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			10.86				80%	147			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.37				37%	68			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.75					500			
	
57.	ТЕР 15-04-005-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0684	1 392.74	333.48	15.69	95.26	22.81	1.07	16.12	9.13	618	368	10	
				1 043.57	0.20		71.38	0.01	3.37	18.69		241		
	Объем: (2.0+2.0+1.7)*0.2*6													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			21.68				80%	294			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			10.73				37%	136			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					127.66					1 049			
	
58.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.092928	1 143.95	891.55	252.40	106.30	82.85	23.46	16.12	9.34	1 555	1 336	219	
					100.00			9.29	1	18.81			175	
	Объем: (3.52*1.32)*2													
	Накладные расходы		99%			91.22				84%	1 269			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			55.28				48%	725			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					252.80					3 550			
	
59.	ТЕР 46-02-007-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, 1 м3	4.6464	1 399.64	126.84	2.36	6 503.29	589.35	10.97	16.11	6.86	32 414	9 494	75	
				1 270.44			5 902.97		3.87	1		22 845		
	Объем: (3.52*1.32*0.5)*2													
	Накладные расходы		99%			583.46				84%	7 975			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			353.61				48%	4 557			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 440.36					44 946			
	
60.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.85	2 956.30	374.76	6.66	2 512.86	318.55	5.66	16.11	9.22	11 203	5 132	52	
				2 574.88	1.03		2 188.65	0.88	2.75	18.87		6 019	17	
	Накладные расходы		83%			265.13				71%	3 656			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			207.63				52%	2 677			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 985.62					17 536			
	
61.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	38.783	48.13	4.41	36.66	1 866.47	171.03	1 421.78	16.1	7.59	17 951	2 754	10 791	
									1	1				
	Объем: 5.771+917*0.02*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			171.03				100%	2 754			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			102.62				60%	1 652			
	
62.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	38.783	16.40		16.40	636.04		636.04	1	7.87	5 006		5 006	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	492 385.20	47 472.15	58 296.48			2 042 515	765 189	333 645	
			386 342.92	2 910.31				939 283	46 792	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	489 882.69	47 301.12	56 238.66			2 019 558	762 435	317 848	
			386 342.92	2 910.31				939 283	46 792	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	86 132.46					344 286			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 34; %=66 - по стр. 35, 36; %=77 - по стр. 37; %=84 - по стр. 38, 40, 50, 58, 59; %=73 - по стр. 39, 41; %=80 - по стр. 42, 47-49, 55-57; %=68 - по стр. 44; %=67 - по стр. 45; %=90 - по стр. 51, 53; %=71 - по стр. 60)	48 475.18					658 978			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 34; %=40 - по стр. 35, 36, 44, 45; %=48 - по стр. 37, 38, 40, 50, 58, 59; %=56 - по стр. 39, 41; %=37 - по стр. 42, 47-49, 55-57; %=43 - по стр. 51, 53; %=52 - по стр. 60)	25 610.86					326 120			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	563 968.73					3 004 656			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 502.51	171.03	2 057.82			22 957	2 754	15 797	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 61)	171.03					2 754			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 61)	102.62					1 652			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 502.51					22 957			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	566 471.24					3 027 613			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	12 122.48					64 791			
	ИТОГО	578 593.72					3 092 404			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	11 571.87					61 848			
	ИТОГО	590 165.59					3 154 252			
	НДС 18%	106 229.81					567 765			
	ВСЕГО С НДС	696 395.40					3 722 017			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	624 025.34	66 148.05	67 156.40			2 713 844	1 066 096	386 240	
			490 277.68	4 029.20				1 254 380	64 661	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	619 972.29	65 871.05	63 823.56			2 676 662	1 061 636	360 655	
			490 277.68	4 029.20				1 254 380	64 661	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	140 554.90					448 908			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 8, 15, 44; %=94 - по стр. 2, 4, 5, 29-31; %=80 - по стр. 6, 17-19, 42, 47-49, 55-57; %=73 - по стр. 9, 10, 39, 41; %=69 - по стр. 11-14; %=93 - по стр. 16, 28, 34; %=84 - по стр. 20, 23, 26, 38, 40, 50, 58, 59; %=90 - по стр. 21, 51, 53; %=61 - по стр. 27; %=66 - по стр. 35, 36; %=77 - по стр. 37; %=67 - по стр. 45; %=71 - по стр. 60)	67 764.55					921 703			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 16, 28, 34; %=51 - по стр. 2, 4, 5, 29-31; %=44 - по стр. 6; %=40 - по стр. 8, 15, 35, 36, 44, 45; %=56 - по стр. 9, 10, 39, 41; %=48 - по стр. 11-14, 20, 23, 26, 37, 38, 40, 50, 58, 59; %=37 - по стр. 17-19, 42, 47-49, 55-57; %=43 - по стр. 21, 51, 53; %=31 - по стр. 27; %=52 - по стр. 60)	36 753.81					468 726			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	724 490.65					4 067 091			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 053.05	277.00	3 332.84			37 182	4 460	25 585	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 24, 32, 61)	277.00					4 460			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 24, 32, 61)	166.20					2 676			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 053.05					37 182			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	728 543.70					4 104 273			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	15 590.84					87 831			
	ИТОГО	744 134.54					4 192 104			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	14 882.69					83 842			
	ИТОГО	759 017.23					4 275 946			
	НДС 18%	136 623.10					769 670			
	ВСЕГО С НДС	895 640.33					5 045 616			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)