|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 525 094 | | руб. | Смета на сумму: | 525 094 | руб. | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | | Директор ООО «ЖЭК № 17» | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.Н. Чикулаева / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Стройка: | | Капитальный ремонт 2014 | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на капитальный ремонт крыши МКД по ул. Карташева, 112 | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **525.094** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **0.761** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **98.591** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 2"". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия | 2.1 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 1 161.95 | 965.39 | 196.56 | 14.4 | 6.14 | 15 109 | 13 902 | 1 207 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 10.5\*10\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 955.74 |  |  |  | 84% | 11 678 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 579.23 |  |  |  | 48% | 6 673 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 696.92 |  |  |  |  | 33 460 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 58-1-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 2.1 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 362.27 | 268.38 | 93.89 | 14.41 | 7.71 | 4 591 | 3 867 | 724 |
|  | 6.95 |  | 14.60 | 1 | 14.38 |  | 210 |
|  | Объем: 10.5\*10\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 234.87 |  |  |  | 71% | 2 895 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 183.94 |  |  |  | 52% | 2 120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 781.08 |  |  |  |  | 9 606 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕРр 58-1-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим), 100 м2 кровли | 2.1 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 362.27 | 268.38 | 93.89 | 14.41 | 7.71 | 4 591 | 3 867 | 724 |
|  | 6.95 |  | 14.60 | 1 | 14.38 |  | 210 |
|  | Объем: 10.5\*10\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 234.87 |  |  |  | 71% | 2 895 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 183.94 |  |  |  | 52% | 2 120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 781.08 |  |  |  |  | 9 606 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕРр 58-12-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы (прим), 100 м2 | 2.1 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 5 697.83 | 377.96 | 62.33 | 14.41 | 7.81 | 23 073 | 5 446 | 487 |
| 2 503.59 | 4.13 | 5 257.54 | 8.67 | 3.26 | 14.44 | 17 140 | 125 |
|  | Объем: 10.5\*10\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 320.90 |  |  |  | 71% | 3 955 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 251.31 |  |  |  | 52% | 2 897 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 270.04 |  |  |  |  | 29 925 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕРр 58-5-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.06 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 406.54 | 86.99 | 4.03 | 14.4 | 7.93 | 2 619 | 1 253 | 32 |
| 5 258.63 |  | 315.52 |  | 4.23 | 1 | 1 335 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 72.20 |  |  |  | 71% | 890 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 56.54 |  |  |  | 52% | 652 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 535.29 |  |  |  |  | 4 160 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕРр 58-5-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.5 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 4 645.65 | 679.16 | 17.31 | 14.4 | 7.89 | 21 764 | 9 780 | 137 |
| 7 898.38 |  | 3 949.19 |  | 3 | 1 | 11 848 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 563.70 |  |  |  | 71% | 6 944 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 441.45 |  |  |  | 52% | 5 086 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 650.81 |  |  |  |  | 33 793 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕРр 58-5-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.5 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 2 259.58 | 180.41 | 18.33 | 14.4 | 7.97 | 11 400 | 2 598 | 146 |
| 4 121.69 |  | 2 060.85 |  | 4.2 | 1 | 8 656 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 149.74 |  |  |  | 71% | 1 845 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 117.27 |  |  |  | 52% | 1 351 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 526.59 |  |  |  |  | 14 596 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕР 26-02-018-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.47 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 325.77 | 149.64 | 150.95 | 14.4 | 3.55 | 2 746 | 2 155 | 536 |
| 17.13 | 1.45 | 25.18 | 2.13 | 2.19 | 14.47 | 55 | 31 |
|  | Объем: 210\*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 136.59 |  |  |  | 77% | 1 683 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 91.06 |  |  |  | 48% | 1 049 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 553.43 |  |  |  |  | 5 479 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТССЦ 113-8070  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 30.429 | 36.04 |  |  | 1 096.66 |  |  |  |  | 5 471 |  |  |
| 36.04 |  | 1 096.66 |  | 179.8 |  | 5 471 |  |
|  | Объем: 1.47\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕРр 53-1-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (мансарда), 100 м2 стен | 0.8994 | 1 138.82 | 680.90 | 457.92 | 1 024.25 | 612.40 | 411.85 | 14.4 | 6.09 | 11 327 | 8 819 | 2 508 |
|  | 59.65 |  | 53.65 | 1 | 14.39 |  | 772 |
|  | Объем: 210\*0.45-(24\*3.8\*0.05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 572.80 |  |  |  | 73% | 7 001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 466.24 |  |  |  | 56% | 5 371 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 063.29 |  |  |  |  | 23 699 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕР 26-01-039-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 13.491 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 2 736.72 | 1 618.49 | 1 118.24 | 14.4 | 7.9 | 32 140 | 23 306 | 8 834 |
|  |  |  |  | 17.72 | 1 |  |  |
|  | Объем: ((10.5\*10\*2\*0.45)-(0.05\*3.8\*24))\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10\*1.02) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 1 456.64 |  |  |  | 77% | 17 946 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 971.09 |  |  |  | 48% | 11 187 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 164.46 |  |  |  |  | 61 273 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТССЦ 104-0097  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2 | 275.216 | 26.54 |  |  | 7 304.23 |  |  |  |  | 24 296 |  |  |
| 26.54 |  | 7 304.23 |  | 88.28 |  | 24 296 |  |
|  | Объем: ((10.5\*10\*2\*0.45)-(0.05\*3.8\*24))\*3\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 14-02-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 0.9906 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 284.03 | 121.48 | 1.25 | 14.4 | 8.08 | 2 219 | 1 749 | 10 |
| 162.83 |  | 161.30 |  | 2.85 | 1 | 460 |  |
|  | Объем: (10.5\*10\*2\*0.45)+(0.05\*3.8\*24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 112.98 |  |  |  | 79% | 1 382 |  |  |
|  |  |  | =(103\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 77.75 |  |  |  | 51% | 892 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 474.75 |  |  |  |  | 4 493 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТССЦ 101-4135  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 123.825 | 7.04 |  |  | 871.73 |  |  |  |  | 2 849 |  |  |
| 7.04 |  | 871.73 |  | 23.01 |  | 2 849 |  |
|  | Объем: ((10.5\*10\*2\*0.45)+(0.05\*3.8\*24))\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 14-02-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 2.1 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 602.13 | 257.54 | 2.65 | 14.4 | 8.08 | 4 704 | 3 709 | 21 |
| 162.83 |  | 341.94 |  | 2.85 | 1 | 975 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 239.51 |  |  |  | 79% | 2 930 |  |  |
|  |  |  | =(103\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 164.83 |  |  |  | 51% | 1 892 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 006.47 |  |  |  |  | 9 526 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТССЦ 101-4134  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 262.5 | 13.13 |  |  | 3 446.63 |  |  |  |  | 11 298 |  |  |
| 13.13 |  | 3 446.63 |  | 43.04 |  | 11 298 |  |
|  | Объем: 210\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕР 12-01-023-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 2.1 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 17 159.22 | 852.33 | 348.57 | 14.41 | 7.09 | 90 715 | 12 282 | 2 471 |
| 7 599.20 | 14.91 | 15 958.32 | 31.32 | 4.76 | 14.39 | 75 962 | 451 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 954.34 |  |  |  | 92% | 11 714 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 486.01 |  |  |  | 44% | 5 603 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 18 599.57 |  |  |  |  | 108 032 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТССЦ 101-4128  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 18.05 | 137.86 |  |  | 2 488.37 |  |  |  |  | 9 803 |  |  |
| 137.86 |  | 2 488.37 |  | 543.11 |  | 9 803 |  |
|  | Объем: 10\*0.4+9.5\*0.35\*4+(0.66\*0.35\*2+0.36\*0.4\*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕР 12-01-012-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство снегозадержателей (прим.), 100 м ограждения | 0.2 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 994.40 | 14.42 | 15.04 | 14.4 | 6.73 | 3 908 | 208 | 101 |
| 4 824.69 | 5.48 | 964.94 | 1.10 | 3.73 | 14.38 | 3 599 | 16 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 16.76 |  |  |  | 92% | 206 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 8.54 |  |  |  | 44% | 99 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 019.70 |  |  |  |  | 4 213 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м(капельник), 100 м | 0.21 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 620.82 | 78.70 | 1.40 | 14.4 | 7.79 | 2 599 | 1 133 | 11 |
| 2 574.88 | 1.03 | 540.72 | 0.22 | 2.69 | 14.48 | 1 455 | 3 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 65.50 |  |  |  | 71% | 807 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 51.30 |  |  |  | 52% | 591 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 737.62 |  |  |  |  | 3 996 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕРр 58-3-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 0.21 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 15.87 | 15.82 | 0.05 | 14.4 | 5.59 | 228 | 228 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 13.13 |  |  |  | 71% | 162 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 10.28 |  |  |  | 52% | 119 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 39.28 |  |  |  |  | 508 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕР 12-01-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.0021 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 18.51 | 0.69 | 0.07 | 14.4 | 7.48 | 66 | 10 | 1 |
| 8 454.40 | 3.03 | 17.75 | 0.01 | 3.16 | 14.36 | 56 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 0.76 |  |  |  | 92% | 9 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 0.39 |  |  |  | 44% | 4 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 19.65 |  |  |  |  | 80 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕРр 58-10-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.1 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 741.58 | 33.30 | 1.32 | 14.4 | 8.06 | 2 371 | 480 | 11 |
| 7 069.56 |  | 706.96 |  | 2.66 | 1 | 1 881 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 27.64 |  |  |  | 71% | 341 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 21.65 |  |  |  | 52% | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 790.86 |  |  |  |  | 2 961 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕРр 58-10-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.04 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 229.26 | 23.13 | 0.32 | 14.4 | 8.06 | 813 | 333 | 3 |
| 5 145.09 |  | 205.80 |  | 2.32 | 1 | 477 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 19.20 |  |  |  | 71% | 236 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 15.03 |  |  |  | 52% | 173 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 263.49 |  |  |  |  | 1 223 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТЕРр 58-10-6  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.02 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 174.40 | 9.61 | 0.16 | 14.4 | 8.06 | 345 | 138 | 1 |
| 8 231.09 |  | 164.62 |  | 1.25 | 1 | 206 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 7.98 |  |  |  | 71% | 98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 6.25 |  |  |  | 52% | 72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 188.62 |  |  |  |  | 515 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕРр 58-10-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.02 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 92.10 | 9.61 | 0.16 | 14.4 | 8.06 | 346 | 138 | 1 |
| 4 116.09 |  | 82.32 |  | 2.5 | 1 | 206 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 7.98 |  |  |  | 71% | 98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 6.25 |  |  |  | 52% | 72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 106.32 |  |  |  |  | 516 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТЕРр 58-22-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.08 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 108.63 | 26.22 | 0.08 | 14.4 | 8.08 | 717 | 378 | 1 |
| 1 029.19 |  | 82.34 |  | 4.11 | 1 | 338 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 21.76 |  |  |  | 71% | 268 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 17.04 |  |  |  | 52% | 197 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 147.44 |  |  |  |  | 1 182 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТЕРр 60-7-7  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (2 канал.), 100 м труб | 0.006 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 51.43 | 33.08 | 1.51 | 14.4 | 6.63 | 571 | 476 | 10 |
| 2 806.54 | 60.12 | 16.84 | 0.36 | 5.01 | 14.42 | 84 | 5 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 26.08 |  |  |  | 66% | 317 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 21.07 |  |  |  | 50% | 241 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 98.58 |  |  |  |  | 1 129 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТССЦ 404-0007  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.252 | 3 086.00 |  |  | 777.67 |  |  |  |  | 3 305 |  |  |
| 3 086.00 |  | 777.67 |  | 13 114.42 |  | 3 305 |  |
|  | Объем: 0.06\*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.006 | 4 643.44 | 3 044.15 | 94.68 | 27.86 | 18.26 | 0.57 | 14.4 | 6.63 | 312 | 263 | 4 |
| 1 504.61 | 22.54 | 9.03 | 0.14 | 5.01 | 14.41 | 45 | 2 |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 14.35 |  |  |  | 66% | 175 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 11.59 |  |  |  | 50% | 133 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 53.80 |  |  |  |  | 619 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТССЦ 404-0007  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.132 | 3 086.00 |  |  | 407.35 |  |  |  |  | 1 731 |  |  |
| 3 086.00 |  | 407.35 |  | 13 114.42 |  | 1 731 |  |
|  | Объем: 0.06\*2200\*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТЕРр 61-31-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.0122 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 29.44 | 15.81 | 0.03 | 14.4 | 5.48 | 285 | 228 |  |
| 1 115.14 |  | 13.60 |  | 4.18 | 1 | 57 |  |
|  | Объем: 0.36\*0.6\*2+0.66\*0.6\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 12.49 |  |  |  | 67% | 153 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 7.91 |  |  |  | 40% | 91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 49.83 |  |  |  |  | 529 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска дымовых труб и брандмауэра с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0122 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 27.96 | 1.39 | 0.17 | 14.4 | 8 | 96 | 20 | 1 |
| 2 163.18 |  | 26.39 |  | 2.82 | 1 | 74 |  |
|  | Объем: 0.36\*0.6\*2+0.66\*0.6\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1.32 |  |  |  | 80% | 16 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 0.65 |  |  |  | 37% | 7 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 29.93 |  |  |  |  | 119 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 14.7 | 7.56 |  | 7.56 | 111.16 |  | 111.16 |  | 6.07 | 675 |  | 675 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.9/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 14.7 | 27.63 |  | 27.63 | 406.13 |  | 406.13 |  | 6.07 | 2 465 |  | 2 465 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **57 070.40** | **6 718.59** | **3 058.02** |  |  | **301 548** | **96 766** | **21 122** |
| **47 293.79** | **126.80** |  |  | **183 662** | **1 825** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **57 070.40** | **6 718.59** | **3 058.02** |  |  | **301 548** | **96 766** | **21 122** |
| **47 293.79** | **126.80** |  |  | **183 662** | **1 825** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **16 392.64** |  |  |  |  | **58 753** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-7, 20, 21, 23-27; %=77 - по стр. 8, 11; %=73 - по стр. 10; %=79 - по стр. 13, 15; %=92 - по стр. 17, 19, 22; %=66 - по стр. 28, 30; %=67 - по стр. 32; %=80 - по стр. 33)** | | | | | **6 239.85** |  |  |  |  | **76 643** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 11; %=52 - по стр. 2-7, 20, 21, 23-27; %=56 - по стр. 10; %=51 - по стр. 13, 15; %=44 - по стр. 17, 19, 22; %=50 - по стр. 28, 30; %=40 - по стр. 32; %=37 - по стр. 33)** | | | | | **4 248.59** |  |  |  |  | **48 938** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **67 558.84** |  |  |  |  | **427 129** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **67 558.84** |  |  |  |  | **427 129** |  |  |
|  | **ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%** | | | | | **1 445.76** |  |  |  |  | **9 141** |  |  |
|  | **ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ** | | | | | **69 004.60** |  |  |  |  | **436 270** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%** | | | | | **1 380.09** |  |  |  |  | **8 725** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ** | | | | | **70 384.69** |  |  |  |  | **444 995** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **12 669.24** |  |  |  |  | **80 099** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **83 053.93** |  |  |  |  | **525 094** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **6 239.85** |  |  |  |  | **76 643** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **4 248.59** |  |  |  |  | **48 938** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Инженер ООО «ЖЭК № 17» М.А. Резников |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Гл. инженер ООО «ЖЭК № 17» С.И. Сиротина |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |