«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 145 345	руб.	Смета на сумму:	1 145 345	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Замена электрических сетей по объекту капитального ремонта МКД №272-282 по ул. Подполковника Емельянова, г. Калининград	
	
Объект:	Замена электрических сетей по объекту капитального ремонта МКД №272-282 по ул. Подполковника Емельянова, г. Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт электроснабжения	
Сметная стоимость:	1 145.345	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	25.670	тыс. руб.	
монтажных работ:	779.821	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.627	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	224.682	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРм 08-03-599-01 
Демонтаж щитков этажных, 1 шт.	30	9.73	8.74	0.99	292.05	262.26	29.79	13.67	5.19	3 740	3 585	155	
					0.05			1.35	3.88	13.73			19	
	Начисления: Н3= 1*0.3, Н4= 1*0.3, Н5= 1*0.3, Н48= 1*0	
	Накладные расходы		95%			250.43				81%	2 919			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			171.35				52%	1 874			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					713.83					8 533			
	
2.	ТЕРм 08-03-572-04 
Демонтаж щитов, 1 шт.	1	37.25	11.01	26.23	37.25	11.01	26.23	13.67	5.75	301	151	151	
					1.31			1.31	5.3	13.65			18	
	Начисления: Н3= 1*0.3, Н4= 1*0.3, Н5= 1*0.3, Н48= 1*0	
	Накладные расходы		95%			11.70				81%	137			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.01				52%	88			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56.96					526			
	
3.	ТЕРр 67-3-1 
Демонтаж кабеля, 100 м	17.35	80.15	79.82	0.33	1 390.60	1 384.88	5.73	13.67	6.94	18 971	18 931	40	
					0.13			2.26	1	13.62			31	
	Накладные расходы		85%			1 179.07				72%	13 653			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			901.64				52%	9 860			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 471.31					42 484			
	
4.	ТЕРр 67-1-1 
Демонтаж  электропроводки, 100 м	1.6	21.03	21.03		33.65	33.65		13.67	1	460	460		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			28.60				72%	331			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	239			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					84.13					1 030			
	
5.	ТЕРр 67-4-3 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.82	53.31	52.33	0.98	43.71	42.91	0.80	13.67	7.01	592	587	6	
					0.39			0.32	1	13.62			4	
	Накладные расходы		85%			36.75				72%	426			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.10				52%	307			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					108.56					1 325			
	
6.	ТЕРм 08-03-526-01 
Демонтаж автоматов, 1 шт.	109	5.11	4.72	0.38	556.55	514.70	41.86	13.68	4.73	7 239	7 041	198	
									1.22	1				
	Начисления: Н3= 1*0.3, Н4= 1*0.3, Н5= 1*0.3, Н48= 1*0	
	Накладные расходы		95%			488.97				81%	5 703			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			334.56				52%	3 661			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 380.07					16 604			
	
7.	ТЕРм 08-03-521-15 
Демонтаж рубильника, 1 шт.	1	9.77	9.53	0.25	9.77	9.53	0.25	13.67	3.16	131	130	1	
									0.54	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-0038:[ М-(158.48=25.98*6.1) ]	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			9.05				81%	105			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.19				52%	68			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.02					304			
	
8.	ТЕРр 67-4-1 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.23	48.36	48.36		11.12	11.12		13.67	1	152	152		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			9.45				72%	109			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.23				52%	79			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.80					340			
	
9.	ТЕРр 67-4-6 
Демонтаж электросчетчиков, 100 шт.	0.07	235.05	232.77	2.28	16.45	16.29	0.16	13.67	7.04	224	223	1	
					0.90			0.06	1	13.77			1	
	Накладные расходы		85%			13.90				72%	161			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.63				52%	116			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40.98					502			
	
10.	ТЕР 46-03-010-01 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.3	687.25	153.07	534.18	206.18	45.92	160.25	13.68	4.28	1 314	628	686	
					48.89			14.67	1	13.66			200	
	Накладные расходы		99%			59.98				84%	696			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			36.35				48%	397			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					302.52					2 407			
	
11.	ТЕР 46-03-009-03 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см, 100 шт.	0.1	2 130.32	445.80	1 684.52	213.03	44.58	168.45	13.68	4.17	1 312	610	702	
					164.33			16.43	1	13.66			224	
	Накладные расходы		99%			60.40				84%	701			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			36.61				48%	400			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					310.04					2 413			
	
12.	ТЕР 46-03-009-04 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см, 100 шт.	0.36	3 087.01	654.72	2 432.29	1 111.32	235.70	875.62	13.68	4.17	6 876	3 224	3 651	
					237.28			85.42	1	13.66			1 167	
	Накладные расходы		99%			317.91				84%	3 688			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			192.67				48%	2 108			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 621.90					12 672			
	
13.	ТЕР 46-03-017-01 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.046	1 944.70	473.27	25.13	89.46	21.77	1.16	13.68	7.75	655	298	9	
				1 446.30			66.53		5.23	1		348		
	Накладные расходы		99%			21.55				84%	250			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			13.06				48%	143			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					124.07					1 048			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	4 011.14	2 634.32	1 310.30			41 967	36 020	5 600	
			66.53	121.82				348	1 664	
	
	Раздел 2.  ВРУ	
	
14.	ТЕРм 08-03-572-05 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм, 1 шт.	1	660.82	44.05	119.21	660.82	44.05	119.21	13.67	5.75	3 920	602	685	
				497.56	5.98		497.56	5.98	5.29	13.66		2 632	82	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			47.53				81%	554			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			32.52				52%	356			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					740.87					4 830			
	
15.	Цена поставщика. 
Щит RH10183  IP44, 1 шт.	1	8 346.57			8 346.57			1	1	19 281			
				8 346.57			8 346.57		2.31	1		19 281		
	Поправки: М: =18719*1.03/2.31	
	
16.	ТЕРм 08-03-521-15 
Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А, 1 шт.	1	223.62	38.10	0.98	223.62	38.10	0.98	13.67	3.16	624	521	3	
				184.54			184.54		0.54	1		100		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			36.20				81%	422			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.77				52%	271			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					284.58					1 317			
	
17.	Цена поставщика. 
Рубильник ВР 3231 А7 0220-00 100А внутренняя  ручка, 1 шт.	1	423.59			423.59			1	1	979			
				423.59			423.59		2.31	1		979		
	Поправки: М: =950*1.03/2.31	
	
18.	ТЕРм 08-03-526-02 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	8	102.74	28.09	5.10	821.94	224.74	40.80	13.68	5.31	4 159	3 074	217	
				69.55	0.18		556.40	1.44	1.56	13.73		868	20	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 201-0843:[ М-(32.49=16244.00*0.002) ];  ТССЦ 509-0038:[ М-(158.48=25.98*6.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			214.87				81%	2 506			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			147.02				52%	1 609			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 183.83					8 274			
	
19.	Цена поставщика. 
Автомат LZMC1-A100-I (80-100A), 1 шт.	1	816.34			816.34			1	1	2 898			
				816.34			816.34		3.55	1		2 898		
	Поправки: М: =2898/3.55	
	
20.	Цена поставщика. 
Автомат CLS6-C50/3 (C) 50А 3-pol, 1 шт.	4	168.17			672.68			1	1	2 388			
				168.17			672.68		3.55	1		2 388		
	Поправки: М: =597/3.55	
	
21.	Цена поставщика. 
Автомат CLS6-C40/3 (C) 40А 3-pol, 1 шт.	3	140.85			422.54			1	1	1 500			
				140.85			422.54		3.55	1		1 500		
	Поправки: М: =500/3.55	
	
22.	ТЕРм 08-03-526-01 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	21	80.96	18.89	1.54	1 700.24	396.65	32.26	13.68	4.73	7 130	5 426	153	
				60.54			1 271.34		1.22	1		1 551		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 201-0843:[ М-(16.24=16244.00*0.001) ];  ТССЦ 509-0038:[ М-(158.48=25.98*6.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			376.82				81%	4 395			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			257.82				52%	2 822			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 334.88					14 347			
	
23.	Цена поставщика. 
Автомат CLS6-C16/3 (C) 16А 3-pol, 1 шт.	2	99.44			198.87			1	1	706			
				99.44			198.87		3.55	1		706		
	Поправки: М: =353/3.55	
	
24.	Цена поставщика. 
Автомат CLS6-C10/3 (C) 10А 3-pol, 1 шт.	1	103.94			103.94			1	1	369			
				103.94			103.94		3.55	1		369		
	Поправки: М: =369/3.55	
	
25.	Цена поставщика. 
Автомат CLS6-B 6  (B) 6А 1-pol, 1 шт.	4	26.20			104.79			1	1	372			
				26.20			104.79		3.55	1		372		
	Поправки: М: =93/3.55	
	
26.	Цена поставщика. 
Автомат CLS6-B 6/1N (B) 6А 1+N, 1 шт.	8	64.51			516.06			1	1	1 832			
				64.51			516.06		3.55	1		1 832		
	Поправки: М: =229/3.55	
	
27.	Цена поставщика. 
Автомат лестничный Z-TLE (10А), 1 шт.	6	355.77			2 134.65			1	1	7 578			
				355.77			2 134.65		3.55	1		7 578		
	Поправки: М: =1263/3.55	
	
28.	ТЕРм 08-03-600-02 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	3	14.81	10.98	3.22	44.42	32.94	9.65	13.68	5.85	523	451	56	
				0.61	0.18		1.83	0.54	8.57	13.73		16	7	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			31.81				81%	371			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.76				52%	238			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					97.99					1 132			
	
29.	СЦена поставщика. 
Счетчик эл. CE 303  10-100А, 1 шт.	1	1 382.25			1 382.25			1	1	3 193			
				1 382.25			1 382.25		2.31	1		3 193		
	Поправки: М: =3100*1.03/2.31	
	
30.	СЦена поставщика. 
Счетчик эл. CE 303  5-60А, 1 шт.	2	1 315.37			2 630.74			1	1	6 077			
				1 315.37			2 630.74		2.31	1		6 077		
	Поправки: М: =2950*1.03/2.31	
	
31.	ТЕРм 08-03-600-01 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт.	4	8.01	4.30	3.22	32.05	17.18	12.86	13.66	5.85	325	235	75	
				0.50	0.18		2.00	0.72	7.42	13.73		15	10	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			17.01				81%	198			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			11.64				52%	127			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.69					651			
	
32.	СЦена поставщика. 
Счетчик эл. CE 101 1ф 5-60А, 1 шт.	4	198.42			793.68			1	1	1 833			
				198.42			793.68		2.31	1		1 833		
	Поправки: М: =445*1.03/2.31	
	
33.	ТЕРм 08-01-070-01 
Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2, 100 м	0.005	3 269.31	1 862.30	736.30	16.35	9.31	3.68	13.67	7.97	170	127	29	
				670.71	258.55		3.35	1.29	3.93	13.66		13	18	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			10.07				81%	117			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.89				52%	75			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33.31					363			
	
34.	Цена поставщика. 
ГЗШ. полоса 5х20 медь, м	0.5	166.88			83.44			1	1	323			
				166.88			83.44		3.87	1		323		
	Поправки: М: =627*1.03/3.87	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	22 129.58	762.97	219.44			66 180	10 436	1 218	
			21 147.16	9.97				54 524	137	
	
	Раздел 3.  Щиты этажные ЩЭ	
	
35.	ТЕРм 08-03-599-03 
Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг, 1 шт.	30	131.53	60.97	14.54	3 945.78	1 829.16	436.32	13.67	5.45	33 734	25 005	2 378	
				56.01	0.72		1 680.30	21.60	3.78	13.75		6 352	297	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 758.22				81%	20 495			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 202.99				52%	13 157			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 907.00					67 386			
	
36.	Цена поставщика. 
Корпус ЩЭ-2-1-36 УХЛЗ (1000х960х140, вес 19,9кг), шт	10	980.95			9 809.52			1	1	22 660			
				980.95			9 809.52		2.31	1		22 660		
	Поправки: М: =2200*1.03/2.31	
	
37.	Цена поставщика. 
Корпус ЩЭ-3-1-36 УХЛЗ (1000х960х140, вес 20,3кг), шт	20	1 133.00			22 660.00			1	1	52 345			
				1 133.00			22 660.00		2.31	1		52 345		
	Поправки: М: =2541*1.03/2.31	
	
38.	ТЕРм 08-03-526-01 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	80	80.96	18.89	1.54	6 477.12	1 511.04	122.88	13.68	4.73	27 161	20 671	581	
				60.54			4 843.20		1.22	1		5 909		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 201-0843:[ М-(16.24=16244.00*0.001) ];  ТССЦ 509-0038:[ М-(158.48=25.98*6.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 435.49				81%	16 744			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			982.18				52%	10 749			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 894.78					54 653			
	
39.	Цена поставщика. 
Автомат CLS6-B25 (B) 25А 1-pol, 1 шт.	80	25.63			2 050.70			1	1	7 280			
				25.63			2 050.70		3.55	1		7 280		
	Поправки: М: =91/3.55	
	
40.	ТЕРм 08-01-082-01 
Зажим ответвительный, 100 шт.	2.4	830.04	575.84	37.31	1 992.10	1 382.03	89.54	13.67	5.8	25 044	18 892	519	
				216.89	1.99		520.54	4.78	10.82	13.66		5 632	65	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-0100:[ М-(408.00=4.00*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 317.47				81%	15 355			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			901.43				52%	9 858			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 211.00					50 257			
	
41.	СЦена поставщика. 
Зажим ответвительный прокалывающий SLIW 11.1 (6-25), 1 шт.	240	26.88			6 451.47			1	1	24 967			
				26.88			6 451.47		3.87	1		24 967		
	Поправки: М: =101*1.03/3.87	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	53 386.69	4 722.23	648.74			193 191	64 568	3 478	
			48 015.73	26.38				125 145	362	
	
	Раздел 4.  Заземляющее устройство	
	
42.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0105	1 275.12	1 275.12		13.39	13.39		13.67	1	183	183		
									1	1				
	Объем: 0.3*0.5*7													
	Накладные расходы		72%			9.64				61%	112			
										=(72* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			5.09				31%	57			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28.12					351			
	
43.	ТЕРм 08-02-471-02 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм, 10 шт.	0.3	1 272.34	141.31	114.23	381.70	42.39	34.27	13.67	5.71	2 249	580	196	
				1 016.80	5.44		305.04	1.63	4.83	13.66		1 473	22	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			41.82				81%	488			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.61				52%	313			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					452.13					3 050			
	
44.	ТЕРм 08-02-472-02 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.07	440.61	198.80	102.49	30.84	13.92	7.17	13.67	5.56	268	190	40	
				139.31	3.98		9.75	0.28	3.86	13.66		38	4	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1889:[ М-(845.87=6506.70*0.13) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			13.49				81%	157			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.23				52%	101			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53.56					526			
	
45.	ТССЦ 101-1638 
Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т	0.01099	7 160.12			78.69					282			
				7 160.12			78.69		25 675.24			282		
	Объем: 7*1.57/1000													
	
46.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.0105	704.46	704.46		7.40	7.40		13.67	1	101	101		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			5.33				61%	62			
										=(72* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			2.81				31%	31			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.54					194			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	512.02	77.10	41.44			3 083	1 054	236	
			393.48	1.91				1 793	26	
	
	Раздел 5.  Кабельная продукция	
	
47.	ТЕРм 08-02-160-06 
Заделка концевая  для кабеля до 1 кВ сечением до 500 мм2, 1 шт.	1	98.87	51.22	3.22	98.87	51.22	3.22	13.67	5.85	780	700	19	
				44.44	0.18		44.44	0.18	1.37	13.73		61	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			48.83				81%	569			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.41				52%	365			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					181.11					1 714			
	
48.	Цена поставщика. 
Муфта 3ПКНтп-б 70/120 (в к-те:  заземление для концевых муфт), 1 шт.	1	1 141.01			1 141.01			1	1	2 054			
				1 141.01			1 141.01		1.8	1		2 054		
	Поправки: М: =1994*1.03/1.8	
	
49.	ТЕРм 08-02-390-02 
Короба пластмассовые шириной до 63 мм, 100 м	0.9	338.33	222.67	51.25	304.50	200.40	46.13	13.68	2.85	3 150	2 742	131	
				64.41	0.16		57.97	0.14	4.78	13.62		277	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			190.51				81%	2 223			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			130.35				52%	1 427			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					625.36					6 800			
	
50.	Цена поставщика. 
ПВХ короб 40х60, м	90	17.70			1 592.91			1	1	6 165			
				17.70			1 592.91		3.87	1		6 165		
	Поправки: М: =66.5*1.03/3.87	
	
51.	ТЕРм 08-02-390-01 
Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м	2.7	290.97	197.24	45.34	785.62	532.56	122.41	13.68	2.85	8 261	7 285	349	
				48.39	0.16		130.65	0.42	4.8	13.62		627	6	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			506.33				81%	5 906			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			346.44				52%	3 791			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 638.39					17 958			
	
52.	Цена поставщика. 
ПВХ короб 15х10, м	270	2.93			790.47			1	1	3 059			
				2.93			790.47		3.87	1		3 059		
	Поправки: М: =11*1.03/3.87	
	
53.	ТЕРм 08-02-409-01 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.8	1 672.41	285.02	78.73	1 337.92	228.02	62.99	13.67	4.83	6 552	3 117	304	
				1 308.65	1.99		1 046.92	1.59	2.99	13.66		3 130	22	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			218.13				81%	2 543			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			149.25				52%	1 632			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 705.30					10 727			
	
54.	ТССЦ 103-1393 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	81.6	4.58			373.73					1 247			
				4.58			373.73		15.28			1 247		
	Объем: 80*1.02													
	
55.	ТЕРм 08-02-409-02 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м	1.7	1 743.13	411.97	156.48	2 963.32	700.35	266.02	13.67	5.18	17 961	9 574	1 378	
				1 174.68	5.98		1 996.96	10.16	3.51	13.66		7 009	139	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			674.98				81%	7 868			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			461.83				52%	5 051			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 100.14					30 879			
	
56.	ТССЦ 103-1397 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм, м	173.4	15.70			2 722.38					9 612			
				15.70			2 722.38		55.43			9 612		
	Объем: 170*1.02													
	
57.	ТЕРм 08-02-412-02 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	4.43	221.26	80.72	6.43	980.16	357.61	28.49	13.67	5.85	7 604	4 888	167	
				134.10	0.36		594.06	1.59	4.29	13.73		2 549	22	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			341.24				81%	3 977			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			233.48				52%	2 553			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 554.88					14 134			
	
58.	ТЕРм 08-02-412-03 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	1.67	266.15	94.13	12.86	444.47	157.19	21.48	13.67	5.85	3 324	2 149	126	
				159.16	0.72		265.80	1.20	3.95	13.75		1 050	17	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			150.47				81%	1 754			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			102.95				52%	1 126			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					697.89					6 205			
	
59.	ТЕРм 08-02-412-09 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	7.37	154.39	27.42	3.22	1 137.82	202.09	23.70	13.67	5.85	6 841	2 763	139	
				123.75	0.18		912.04	1.33	4.32	13.73		3 940	18	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			193.25				81%	2 253			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			132.22				52%	1 446			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 463.29					10 540			
	
60.	ТЕРм 08-02-412-10 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м	2.78	242.36	67.19	25.73	673.75	186.78	71.52	13.67	5.85	4 629	2 553	418	
				149.44	1.45		415.44	4.04	3.99	13.64		1 658	55	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			181.28				81%	2 112			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			124.03				52%	1 356			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					979.06					8 098			
	
61.	ТЕРм 08-02-405-01 
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2, 100 м	1.6	1 867.20	458.68	175.62	2 987.51	733.88	280.99	13.67	5.1	19 139	10 032	1 433	
				1 232.90	4.54		1 972.64	7.26	3.89	13.64		7 674	99	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			704.08				81%	8 206			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			481.74				52%	5 268			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 173.33					32 613			
	
62.	ТЕРм 08-02-472-10 
Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м	1	6 522.27	558.08	77.84	6 522.27	558.08	77.84	13.67	3.89	9 874	7 629	303	
				5 886.34	0.54		5 886.34	0.54	0.33	13.76		1 942	7	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			530.69				81%	6 185			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			363.10				52%	3 971			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 416.06					20 030			
	
63.	ТЕРм 08-02-401-01 
(прим) 
Кабель  с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м	0.1	3 021.01	617.96	125.34	302.10	61.80	12.53	13.67	5.12	1 506	845	64	
				2 277.71	4.54		227.77	0.45	2.62	13.64		597	6	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			59.14				81%	689			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			40.46				52%	443			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					401.70					2 638			
	
64.	Цена поставщика. 
Коробка установочная, шт	53	20.06			1 063.44			1	1	2 457			
				20.06			1 063.44		2.31	1		2 457		
	Поправки: М: =45*1.03/2.31	
	
65.	ТССЦ 503-0532 
Разветвительная коробка У-409, шт.	80	24.70			1 976.00					5 863			
				24.70			1 976.00		73.29			5 863		
	
66.	С501-8461 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, 1000 м	0.2805	59 829.72			16 782.24					73 842			
				59 829.72			16 782.24		4.4			73 842		
	Объем: 275*1.02													
	Поправки: М: =263250.76/4.4	
	
67.	С501-8443 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м	0.1734	6 056.02			1 050.11					4 621			
				6 056.02			1 050.11		4.4			4 621		
	Объем: 170*1.02													
	Поправки: М: =26646.5/4.4	
	
68.	С501-8442 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	1.2036	3 822.00			4 600.16					20 241			
				3 822.00			4 600.16		4.4			20 241		
	Объем: 1180*1.02													
	Поправки: М: =16816.81/4.4	
	
69.	Цена поставщика. 
Кабель ВВГ сеч. 1х70 мм2, м	10.2	73.02			744.83			1	1	3 277			
				73.02			744.83		4.4	1		3 277		
	Объем: 10*1.02													
	Поправки: М: =306*1.05/4.4	
	
70.	ТССЦ 501-8182 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 1 и сечением 16 мм2, 1000 м	0.102	8 827.41			900.40					7 390			
				8 827.41			900.40		72 446.95			7 390		
	Объем: 100*1.02													
	
71.	ТССЦ 502-0501 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2, 1000 м	0.1648	3 890.12			641.09					3 520			
				3 890.12			641.09		21 358.4			3 520		
	Объем: 160*1.03													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	52 917.08	3 969.98	1 017.32			232 969	54 277	4 831	
			47 929.80	28.90				173 862	395	
	
	Раздел 6.  Светильники , выключатели, розетки	
	
72.	ТЕРм 08-03-593-05 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный, 100 шт.	0.4	5 223.56	1 179.08	2 038.15	2 089.42	471.63	815.26	13.67	6.43	14 105	6 447	5 242	
				2 006.32	634.52		802.53	253.81	3.01	13.7		2 416	3 477	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			689.17				81%	8 038			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			471.54				52%	5 160			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 250.12					27 304			
	
73.	Цена поставщика. 
Светильник  ОРИОН-1 Е27 IP54, 1 шт.	7	149.18			1 044.29			1	1	3 237			
				149.18			1 044.29		3.1	1		3 237		
	Поправки: М: =449*1.03/3.1	
	
74.	Цена поставщика. 
Светильник CAMEA  IP44, 1 шт.	33	99.35			3 278.39			1	1	10 163			
				99.35			3 278.39		3.1	1		10 163		
	Поправки: М: =299*1.03/3.1	
	
75.	ТЕРм 08-03-593-06 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.42	5 436.88	1 114.70	2 316.92	2 283.49	468.18	973.11	13.67	6.4	15 154	6 400	6 228	
				2 005.25	682.13		842.21	286.49	3	13.69		2 527	3 922	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			716.94				81%	8 361			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			490.54				52%	5 367			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 490.96					28 882			
	
76.	Цена поставщика. 
Светильник OTE 3 E27 круг мал. IP20 (G3), 1 шт.	42	82.73			3 474.75			1	1	10 772			
				82.73			3 474.75		3.1	1		10 772		
	Поправки: М: =249*1.03/3.1	
	
77.	Цена поставщика. 
Лампы энергосберегающие 100Вт, шт	82	17.28			1 416.75			1	1	4 392			
				17.28			1 416.75		3.1	1		4 392		
	Поправки: М: =52*1.03/3.1	
	
78.	ТЕРм 08-03-591-03 
Выключатель полугерметический и герметический, 100 шт.	0.17	1 626.62	959.42	79.21	276.52	163.10	13.47	13.67	5.3	2 611	2 230	71	
				587.98	1.81		99.96	0.31	3.1	13.66		310	4	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			155.24				81%	1 810			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			106.22				52%	1 162			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					537.98					5 582			
	
79.	Цена поставщика. 
Выключатель  герметический IP44, шт	17	31.57			536.67			1	1	1 240			
				31.57			536.67		2.31	1		1 240		
	Поправки: М: =70.8*1.03/2.31	
	
80.	ТЕРм 08-03-591-01 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.06	929.15	498.65	43.75	55.75	29.92	2.63	13.67	4.1	480	409	11	
				386.75	0.54		23.21	0.03	2.61	13.76		61		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			28.45				81%	331			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19.47				52%	213			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					103.67					1 024			
	
81.	Цена поставщика. 
Выключатель  одноклавишный, шт	6	23.63			141.79			1	1	328			
				23.63			141.79		2.31	1		328		
	Поправки: М: =53*1.03/2.31	
	
82.	ТЕРм 08-01-081-01 
Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2, 1 шт.	30	29.49	13.85	12.86	884.76	415.44	385.92	13.67	5.85	9 827	5 679	2 258	
				2.78	0.72		83.40	21.60	22.67	13.75		1 891	297	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			415.19				81%	4 841			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			284.08				52%	3 108			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 584.02					17 775			
	
83.	Цена поставщика. 
Кнопочный выключатель Z-SWL230/SS  16F, шт	30	142.68			4 280.52			1	1	9 888			
				142.68			4 280.52		2.31	1		9 888		
	Поправки: М: =320*1.03/2.31	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	19 763.10	1 548.27	2 190.39			82 197	21 165	13 810	
			16 024.47	562.24				47 225	7 700	
	
	Раздел 7.  Пусконаладочные работы	
	
84.	ТЕРп 01-11-011-01 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.62	217.44	217.44		134.81	134.81		13.67	1	1 843	1 843		
									1	1				
	Объем: 31*2													
	Накладные расходы		65%			87.63				55%	1 014			
										=(65* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			53.92				32%	590			
										=(40* (0.8))				
	Всего с НР и СП					276.36					3 446			
	
85.	ТЕРп 01-11-010-02 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	27.18	27.18		27.18	27.18		13.67	1	372	372		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			17.67				55%	205			
										=(65* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			10.87				32%	119			
										=(40* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.72					696			
	
86.	ТЕРп 01-03-001-01 
Выключатель  напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, 1 шт.	108	14.96	14.96		1 615.68	1 615.68		13.67	1	22 086	22 086		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			1 050.19				55%	12 147			
										=(65* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			646.27				32%	7 068			
										=(40* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 312.14					41 301			
	
87.	ТЕРп 01-03-001-02 
Выключатель  напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения, 1 шт.	1	19.94	19.94		19.94	19.94		13.67	1	273	273		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			12.96				55%	150			
										=(65* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			7.98				32%	87			
										=(40* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40.88					511			
	
88.	ТЕРп 01-11-028-01 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	31	5.44	5.44		168.64	168.64		13.66	1	2 304	2 304		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			109.62				55%	1 267			
										=(65* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			67.46				32%	737			
										=(40* (0.8))				
	Всего с НР и СП					345.71					4 308			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7	1 966.25	1 966.25				26 878	26 878		
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	154 685.86	15 681.12	5 427.63			646 465	214 398	29 173	
			133 577.17	751.22				402 897	10 284	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	7 020.57					24 923			
			7 020.57					24 923		
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 19-21, 23-27, 39)	210.62					747			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	7 231.19					25 670			
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	139 387.93	11 857.26	4 215.46			552 683	162 123	24 078	
			123 315.27	632.06				366 485	8 657	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	37 208.14					151 547			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 6, 7, 14, 16, 18, 22, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 53, 55, 57-63, 72, 75, 78, 80, 82)	11 864.85					138 332			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 6, 7, 14, 16, 18, 22, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 53, 55, 57-63, 72, 75, 78, 80, 82)	8 118.05					88 806			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	159 370.83					779 821			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 215.00	1 857.61	1 212.17			31 122	25 397	5 095	
			145.22	119.16				630	1 627	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	78.69					282			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 3-5, 8, 9; %=84 - по стр. 10-13; %=61 - по стр. 42, 46)	1 742.58					20 188			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3-5, 8, 9; %=48 - по стр. 10-13; %=31 - по стр. 42, 46)	1 256.06					13 739			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 213.64					65 049			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 096.11					10 859			
			3 096.11					10 859		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 096.11					10 859			
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	1 966.25	1 966.25				26 878	26 878		
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 84-88)	1 278.06					14 783			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 84-88)	786.50					8 601			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	4 030.81					50 262			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	179 942.58					931 661			
	Строительный контроль 2,14 %	3 850.77					19 938			
	ИТОГО	183 793.35					951 599			
	Резерв средств на непредвиденные работы 2 %	3 675.87					19 032			
	ИТОГО С  РЕЗЕРВОМ	187 469.22					970 631			
	НДС	33 744.46					174 714			
	ВСЕГО С НДС	221 213.68					1 145 345			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)