«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ «КР МКД»	

	

________________ /Русович С.Б./	

	

«______»____________________ 2015г.	

	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
На капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Калининград, ул. Батальная, д. 38-44, ул. Альпийская, д. 33-39, ул. Автомобильная, д. 1-13,
 ул. Серж. Щедина, д. 14-26

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ в МОП	
	
	демонтажные работы	
1.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.7	
2.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.3	
3.	Е67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	3.5	
4.	Е67-2-3	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2	100 м пучка проводов	2.8	
5.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	2.4	
	общестроительные работы	
6.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытие) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.22	
7.	Е46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.44	
8.	Е46-03-011-03	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	9.2	
9.	Е46-03-011-04	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-011-03	100 м борозд	9.2	
10.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим)	1 м3 заделки	9.89	
11.	Е15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.773	
12.	Е15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.773	
13.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	26.64	
14.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	26.64	
	монтажные работы	
	Щиты  распределительные  в составе:	
15.	Ц08-03-573-04;	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	44	
16.	С.Цена поставщик	Шит  распределительный наружного исп  для электрооборудования,   типа  ЩРн -48з-0 74У2 IP44 с замк. ИЭК	шт	44	
17.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	176	
18.	С.Цена поставщик	Автомат В16А  CLS6-В16/2 6к A	шт	22	
19.	С.Цена поставщик	Автомат С 25А   CLS6-C25/2 6 кА	шт	154	
20.	С.Цена поставщик	Коробка распределительная   IP44  FAST BOX 70х70х40	шт	57	
	электроснабжение подъездов, освещение  МОП  (стояки, подвал.)	
21.	Ц08-02-409-01;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	6.9	
22.	С103-1394	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм	м	703.8	
23.	С507-5008	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	575	
24.	С509-0104	Скобы двухлапковые (крепление труб)	10 шт.	86.3	
25.	Ц08-02-409-02;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	4.6	
26.	С103-1397	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм	м	469.2	
27.	С507-5011	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт.	384	
28.	С509-0104	Скобы двухлапковые (крепление труб)	10 шт.	57.5	
29.	Ц08-02-410-02;	Труба полиэтиленовая , диаметр до 50 мм (прим KOPOFLEX)	100 м	1.6	
30.	С.Цена поставщик	Труба гибкая д-50 мм, KOPOFLEX	м	163.2	
31.	Ц08-02-412-02;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	6.9	
32.	Ц08-02-412-09;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	13.36	
33.	Ц08-02-412-03;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	6	
34.	Ц08-02-412-06;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м	3.2	
35.	Ц08-02-412-07;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	100 м	6.3	
36.	С501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	2.067	
37.	С501-8484	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.612	
38.	С501-8511	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м	0.3264	
39.	С501-8512	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2	1000 м	0.6426	
40.	Ц08-02-144-03;	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (переподключение квартир)	100 шт.	1.54	
41.	Ц08-03-593-06;	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	2	
42.	С.Цена поставщик	Светильник  настенный 6 W  IP54	шт	44	
43.	С.Цена поставщик	Светильник  потолочный 6W  IP44	шт	156	
44.	С.Цена поставщик	Лампы энергосберегающие для светильников	шт	200	
45.	Ц08-03-591-01;	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.88	
46.	С Цена поставщик.	Выключатель эл. часть кнопка( с выд. времени от 30с-5мин) 1-кл IP44	шт.	66	
47.	С Цена поставщик.	Выключатель наружной установки 1-кл IP54	шт.	22	
48.	Ц08-03-591-04;	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.44	
49.	С.Цена поставщик	Выключатель двухклавишный наружной установки универсальный  IP44  0331-02	шт	44	

Составил: 
ведущий инженер отдела контроля          
МКУ «КР МКД»							             	И.Л. Герасименко

Проверил: 
зам. начальника отдела контроля
МКУ «КР МКД»								     О.В. Толмачева