|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Смета на сумму: | 915 743 | руб. | Смета на сумму: | 915 743 | руб. |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_г. |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| Объект: | Многоквартирный дом №80г по ул. Аллея Смелых |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Капитальный ремонт крыши  |
| Сметная стоимость: | **915.743** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **1.183** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **146.380** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов(70% от всего объема крыши), 100 м2 покрытия | 4.27 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 706.90 | 562.15 | 144.75 | 13.67 | 5.28 | 8 449 | 7 685 | 764 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 556.53 |  |  |  | 84% | 6 455 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 337.29 |  |  |  | 48% | 3 689 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 600.72 |  |  |  |  | 18 593 |  |  |
|  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 4.27 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 736.62 | 545.71 | 190.91 | 13.67 | 7.35 | 8 863 | 7 460 | 1 403 |
|  | 6.95 |  | 29.68 | 1 | 13.65 |  | 405 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 477.57 |  |  |  | 71% | 5 584 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 374.00 |  |  |  | 52% | 4 090 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 588.20 |  |  |  |  | 18 537 |  |  |
|  |
| 3. | ТЕРр 58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.8 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 5 420.58 | 1 159.92 | 53.75 | 13.67 | 7.69 | 33 644 | 15 856 | 413 |
| 5 258.63 |  | 4 206.90 |  | 4.13 | 1 | 17 375 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 962.73 |  |  |  | 71% | 11 258 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 753.95 |  |  |  | 52% | 8 245 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 137.26 |  |  |  |  | 53 147 |  |  |
|  |
| 4. | ТЕРр 58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 1.48 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 13 751.12 | 2 010.30 | 51.22 | 13.67 | 7.65 | 62 591 | 27 481 | 392 |
| 7 898.38 |  | 11 689.60 |  | 2.97 | 1 | 34 718 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 668.55 |  |  |  | 71% | 19 512 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 306.70 |  |  |  | 52% | 14 290 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 16 726.36 |  |  |  |  | 96 393 |  |  |
|  |
| 5. | ТЕРр 58-5-4 Смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м | 0.42 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 1 334.29 | 506.48 | 8.49 | 13.67 | 7.7 | 10 315 | 6 924 | 65 |
| 1 950.76 |  | 819.32 |  | 4.06 | 1 | 3 326 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 420.38 |  |  |  | 71% | 4 916 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 329.21 |  |  |  | 52% | 3 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 083.88 |  |  |  |  | 18 832 |  |  |
|  |
| 6. | ТЕРр 58-2-2 Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.01 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 26.19 | 26.07 | 0.11 | 13.67 | 4.86 | 357 | 356 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 21.64 |  |  |  | 71% | 253 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 16.95 |  |  |  | 52% | 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 64.77 |  |  |  |  | 795 |  |  |
|  |
| 7. | ТЕР 10-01-003-01 Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 1 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 13.67 | 6.94 | 1 999 | 943 | 207 |
| 295.84 | 2.08 | 295.84 | 2.08 | 2.87 | 13.66 | 849 | 28 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19\*0.5) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 75.34 |  |  |  | 90% | 874 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 38.38 |  |  |  | 43% | 418 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 508.35 |  |  |  |  | 3 290 |  |  |
|  |
| 8. | ТССЦ 203-8040 (229900) Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 1.2 м2 (ГОСТ 30674-99), м2 | 0.75 | 1 365.61 |  |  | 1 024.21 |  |  |  |  | 2 011 |  |  |
| 1 365.61 |  | 1 024.21 |  | 2 681.78 |  | 2 011 |  |
|  |
| 9. | ТЕР 10-01-008-08 Обивка стен слух. окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.03 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 11.21 | 10.07 | 0.80 | 13.68 | 7.84 | 145 | 138 | 6 |
| 11.23 |  | 0.34 |  | 4.27 | 1 | 1 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94\*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00\*0.44) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 10.67 |  |  |  | 90% | 124 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 5.44 |  |  |  | 43% | 59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 27.32 |  |  |  |  | 329 |  |  |
|  |
| 10. | ТССЦ 101-3190 Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0132 | 23 811.97 |  |  | 314.32 |  |  |  |  | 609 |  |  |
| 23 811.97 |  | 314.32 |  | 46 105.02 |  | 609 |  |
|  | Объем: 0.03\*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 11. | ТЕРр 53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (при смене мауэрлата), 1 м3 кладки | 2.1 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 3 392.07 | 632.46 | 63.50 | 13.67 | 6.38 | 19 296 | 8 646 | 405 |
| 1 283.86 | 5.99 | 2 696.11 | 12.58 | 3.8 | 13.68 | 10 245 | 172 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 554.73 |  |  |  | 73% | 6 437 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 451.53 |  |  |  | 56% | 4 938 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 398.33 |  |  |  |  | 30 671 |  |  |
|  |
| 12. | ТЕРр 58-12-1 Устройство обрешетки сплошной из досок ( под снегозадержатели), 100 м2 | 0.264 | 3 803.88 | 268.33 | 45.75 | 1 004.22 | 70.84 | 12.08 | 13.67 | 7.59 | 3 695 | 968 | 92 |
| 3 489.80 | 5.68 | 921.31 | 1.50 | 2.86 | 13.71 | 2 635 | 21 |
|  | Объем: 44\*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 60.04 |  |  |  | 71% | 702 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 47.02 |  |  |  | 52% | 514 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 111.28 |  |  |  |  | 4 911 |  |  |
|  |
| 13. | ТЕРр 58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий | 0.43 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 32.50 | 32.40 | 0.09 | 13.67 | 4.91 | 443 | 443 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 26.89 |  |  |  | 71% | 315 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 21.06 |  |  |  | 52% | 230 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 80.45 |  |  |  |  | 988 |  |  |
|  |
| 14. | ТЕР 12-01-009-02 Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.43 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 3 789.66 | 140.57 | 13.70 | 13.67 | 7.26 | 13 582 | 1 922 | 99 |
| 8 454.40 | 3.03 | 3 635.39 | 1.30 | 3.18 | 13.63 | 11 561 | 18 |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 153.22 |  |  |  | 92% | 1 785 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 78.03 |  |  |  | 44% | 854 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 020.91 |  |  |  |  | 16 220 |  |  |
|  |
| 15. | ТЕР 12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.129 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 1 536.13 | 151.37 | 4.28 | 13.67 | 7.48 | 5 732 | 2 069 | 32 |
| 10 701.36 | 3.78 | 1 380.48 | 0.49 | 2.63 | 13.66 | 3 631 | 7 |
|  | Объем: 43\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 164.01 |  |  |  | 92% | 1 910 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 83.52 |  |  |  | 44% | 913 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 783.66 |  |  |  |  | 8 555 |  |  |
|  |
| 16. | ТЕР 26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.517 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 779.42 | 358.02 | 361.15 | 13.67 | 3.55 | 6 291 | 4 894 | 1 282 |
| 17.13 | 1.45 | 60.25 | 5.10 | 1.91 | 13.72 | 115 | 70 |
|  | Объем: 427\*0.7+26.4\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 326.81 |  |  |  | 77% | 3 822 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 217.87 |  |  |  | 48% | 2 383 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 324.10 |  |  |  |  | 12 496 |  |  |
|  |
| 17. | ТССЦ 113-8070 (238650) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 72.8019 | 36.04 |  |  | 2 623.78 |  |  |  |  | 10 961 |  |  |
| 36.04 |  | 2 623.78 |  | 150.56 |  | 10 961 |  |
|  | Объем: 3.517\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 18. | ТЕР 12-01-007-02 Устройство кровель из волнистых безасбестовых листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 4.27 | 4 088.23 | 504.69 | 210.18 | 17 456.76 | 2 155.02 | 897.45 | 13.68 | 7.21 | 109 413 | 29 481 | 6 471 |
| 3 373.37 | 20.39 | 14 404.29 | 87.05 | 5.1 | 13.65 | 73 462 | 1 188 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13\*128) ]; ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66\*0.1) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 2 421.44 |  |  |  | 92% | 28 215 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 1 233.14 |  |  |  | 44% | 13 494 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 21 111.33 |  |  |  |  | 151 123 |  |  |
|  |
| 19. | Цена поставщика. Волнистые безасбестовые листы "Этернит", м2 | 546.56 | 75.55 |  |  | 41 290.23 |  |  | 1 | 1 | 185 393 |  |  |
| 75.55 |  | 41 290.23 |  | 4.49 | 1 | 185 393 |  |
|  | Объем: 427\*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =320/4.49\*1.06* |
|  |
| 20. | ТЕРр 58-10-1 Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.44 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 3 262.94 | 146.54 | 5.79 | 13.67 | 7.84 | 10 323 | 2 003 | 45 |
| 7 069.56 |  | 3 110.61 |  | 2.66 | 1 | 8 274 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 121.63 |  |  |  | 71% | 1 422 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 95.25 |  |  |  | 52% | 1 042 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 479.82 |  |  |  |  | 12 787 |  |  |
|  |
| 21. | ТЕРр 58-10-3 Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.12 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 687.78 | 69.40 | 0.97 | 13.67 | 7.85 | 2 389 | 949 | 8 |
| 5 145.09 |  | 617.41 |  | 2.32 | 1 | 1 432 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 57.60 |  |  |  | 71% | 674 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 45.11 |  |  |  | 52% | 493 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 790.49 |  |  |  |  | 3 556 |  |  |
|  |
| 22. | ТЕРр 58-10-5 Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.06 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 276.29 | 28.83 | 0.49 | 13.67 | 7.85 | 1 015 | 394 | 4 |
| 4 116.09 |  | 246.97 |  | 2.5 | 1 | 617 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 23.93 |  |  |  | 71% | 280 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 18.74 |  |  |  | 52% | 205 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 318.96 |  |  |  |  | 1 500 |  |  |
|  |
| 23. | ТЕРр 58-22-1 Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.36 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 488.85 | 117.98 | 0.36 | 13.67 | 7.86 | 3 187 | 1 613 | 3 |
| 1 029.19 |  | 370.51 |  | 4.24 | 1 | 1 571 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 97.92 |  |  |  | 71% | 1 145 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 76.69 |  |  |  | 52% | 839 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 663.46 |  |  |  |  | 5 171 |  |  |
|  |
| 24. | ТЕРр 58-10-6 Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.06 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 523.18 | 28.83 | 0.49 | 13.67 | 7.85 | 1 015 | 394 | 4 |
| 8 231.09 |  | 493.87 |  | 1.25 | 1 | 617 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 23.93 |  |  |  | 71% | 280 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 18.74 |  |  |  | 52% | 205 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 565.85 |  |  |  |  | 1 500 |  |  |
|  |
| 25. | ТЕРр 60-7-7 Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.11 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 942.94 | 606.47 | 27.75 | 13.67 | 6.51 | 10 002 | 8 290 | 181 |
| 2 806.54 | 60.12 | 308.72 | 6.61 | 4.96 | 13.68 | 1 531 | 90 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 478.20 |  |  |  | 66% | 5 531 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 386.24 |  |  |  | 50% | 4 190 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 807.38 |  |  |  |  | 19 723 |  |  |
|  |
| 26. | ТССЦ 404-0006 (574121) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.462 | 2 934.00 |  |  | 1 355.51 |  |  |  |  | 5 236 |  |  |
| 2 934.00 |  | 1 355.51 |  | 11 333.84 |  | 5 236 |  |
|  | Объем: 0.11\*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 27. | ТЕРр 60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(3канала), 100 м труб | 0.11 | 9 286.88 | 6 088.30 | 189.36 | 1 021.56 | 669.71 | 20.83 | 13.67 | 6.51 | 10 932 | 9 155 | 136 |
| 3 009.22 | 45.08 | 331.01 | 4.96 | 4.96 | 13.68 | 1 642 | 68 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 526.24 |  |  |  | 66% | 6 087 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 425.04 |  |  |  | 50% | 4 612 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 972.84 |  |  |  |  | 21 631 |  |  |
|  |
| 28. | ТССЦ 404-0006 (574121) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.484 | 2 934.00 |  |  | 1 420.06 |  |  |  |  | 5 486 |  |  |
| 2 934.00 |  | 1 420.06 |  | 11 333.84 |  | 5 486 |  |
|  | Объем: 0.11\*2200\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 29. | ТЕРр 61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.27 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 651.45 | 349.81 | 0.55 | 13.67 | 4.85 | 6 055 | 4 782 | 3 |
| 1 115.14 |  | 301.09 |  | 4.22 | 1 | 1 271 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 276.35 |  |  |  | 67% | 3 204 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 174.91 |  |  |  | 40% | 1 913 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 102.70 |  |  |  |  | 11 172 |  |  |
|  |
| 30. | ТЕР 15-04-014-01 Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.27 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 618.73 | 30.83 | 3.84 | 13.67 | 7.78 | 2 058 | 421 | 30 |
| 2 163.18 |  | 584.06 |  | 2.75 | 1 | 1 606 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 29.29 |  |  |  | 80% | 337 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 14.49 |  |  |  | 37% | 156 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 662.51 |  |  |  |  | 2 551 |  |  |
|  |
| 31. | ТЕР 12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (оголовники) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.036 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 428.69 | 42.24 | 1.19 | 13.67 | 7.48 | 1 600 | 577 | 9 |
| 10 701.36 | 3.78 | 385.25 | 0.14 | 2.63 | 13.66 | 1 013 | 2 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 45.77 |  |  |  | 92% | 533 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 23.31 |  |  |  | 44% | 255 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 497.77 |  |  |  |  | 2 387 |  |  |
|  |
| 32. | ТЕР 12-01-012-01 (прим)Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.44 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 2 187.68 | 31.73 | 33.09 | 13.67 | 6.58 | 8 166 | 434 | 218 |
| 4 824.69 | 5.48 | 2 122.86 | 2.41 | 3.54 | 13.65 | 7 515 | 33 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 36.87 |  |  |  | 92% | 430 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 18.78 |  |  |  | 44% | 205 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 243.33 |  |  |  |  | 8 801 |  |  |
|  |
| 33. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 46.69 | 7.60 |  | 7.60 | 354.86 |  | 354.86 |  | 5.78 | 2 051 |  | 2 051 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 31.36+14.32+0.66+0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =43.93/5.78* |
|  |
| 34. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 46.69 | 27.76 |  | 27.76 | 1 295.93 |  | 1 295.93 |  | 5.78 | 7 490 |  | 7 490 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 31.36+14.32+0.66+0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =160.43/5.78* |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **111 141.28** | **10 552.75** | **3 578.20** |  |  | **560 794** | **144 278** | **21 814** |
| **97 010.30** | **153.90** |  |  | **394 703** | **2 102** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **111 141.28** | **10 552.75** | **3 578.20** |  |  | **560 794** | **144 278** | **21 814** |
| **97 010.30** | **153.90** |  |  | **394 703** | **2 102** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **48 028.11** |  |  |  |  | **209 696** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 12, 13, 20-24; %=90 - по стр. 7, 9; %=73 - по стр. 11; %=92 - по стр. 14, 15, 18, 31, 32; %=77 - по стр. 16; %=66 - по стр. 25, 27; %=67 - по стр. 29; %=80 - по стр. 30)** | **9 618.30** |  |  |  |  | **112 084** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 16; %=52 - по стр. 2-6, 12, 13, 20-24; %=43 - по стр. 7, 9; %=56 - по стр. 11; %=44 - по стр. 14, 15, 18, 31, 32; %=50 - по стр. 25, 27; %=40 - по стр. 29; %=37 - по стр. 30)** | **6 591.38** |  |  |  |  | **72 017** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **127 350.96** |  |  |  |  | **744 895** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **127 350.96** |  |  |  |  | **744 895** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | **2 725.31** |  |  |  |  | **15 941** |  |  |
|  | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **130 076.27** |  |  |  |  | **760 836** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%** | **2 601.53** |  |  |  |  | **15 217** |  |  |
|  | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **132 677.80** |  |  |  |  | **776 053** |  |  |
|  | **НДС, 18%** | **23 882.00** |  |  |  |  | **139 690** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | **156 559.80** |  |  |  |  | **915 743** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **9 618.30** |  |  |  |  | **112 084** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **6 591.38** |  |  |  |  | **72 017** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |