«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 003 175	руб.	Смета на сумму:	1 003 175	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Новые технологии плюс»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /Ходорович А.В./	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	г. Калининград, ул.Баумана,7-11	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5	
(Локальный сметный расчет)	
на дополнительные работы по капитальному ремонту фасада 	
Сметная стоимость:	1 003.175	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-02-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен деревянных, 100 м2	0.3384	244.43	244.43		82.72	82.72		14.4	1	1 191	1 191		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			81.89				84%	1 000			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			49.63				48%	572			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					214.24					2 763			
	
2.	ТЕРр 53-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен	0.3384	584.91	333.63	251.28	197.93	112.90	85.03	14.4	6.14	2 148	1 626	522	
					33.37			11.29	1	14.39			162	
	Накладные расходы		86%			106.80				73%	1 305			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			86.93				56%	1 001			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					391.67					4 455			
	
3.	ТЕРр 53-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен	0.3384	1 138.82	680.90	457.92	385.38	230.42	154.96	14.4	6.09	4 262	3 318	944	
					59.65			20.19	1	14.39			290	
	Накладные расходы		86%			215.52				73%	2 634			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			175.43				56%	2 020			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					776.33					8 916			
	
4.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.8142	191.41	160.20	31.21	155.84	130.43	25.41	14.4	7.84	2 077	1 878	199	
									2.81	1				
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			138.26				90%	1 690			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			70.43				43%	808			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					364.53					4 575			
	
5.	ТЕРр 53-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен	0.12	149.82	98.65	51.17	17.98	11.84	6.14	14.4	6.14	208	170	38	
					6.80			0.82	1	14.38			12	
	Накладные расходы		86%			10.89				73%	133			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			8.86				56%	102			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.73					443			
	
6.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.8142	3 020.43	230.29	48.76	2 459.23	187.50	39.70	14.4	7.84	9 283	2 700	311	
				2 741.38			2 232.03		2.81	1		6 272		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			198.75				90%	2 430			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			101.25				43%	1 161			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 759.23					12 874			
	
7.	ТЕР 10-01-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Обшивка каркасных стен плитами ОСП толщ.10 мм, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.3384	911.22	803.60	63.01	308.36	271.94	21.32	14.4	8.01	4 195	3 916	171	
				44.61			15.10		7.19	1		109		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0698:[ М-(2603.71=2540.20*1.025) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			288.26				90%	3 524			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			146.85				43%	1 684			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					743.46					9 403			
	
8.	ТССЦ 101-0719 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-Ф1 толщиной 10-12 мм, 100 м2	0.34686	4 448.12			1 542.87					5 170			
				4 448.12			1 542.87		14 905.26			5 170		
	Объем: 0.3384*102.5													
	
9.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен под утеплитель, 100 м2 покрытия	0.3384	286.73	122.64	1.26	97.03	41.50	0.43	14.4	8.08	758	598	3	
				162.83			55.10		2.85	1		157		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			38.60				79%	472			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			26.56				51%	305			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					162.19					1 535			
	
10.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	42.3	7.04			297.79					973			
				7.04			297.79		23.01			973		
	Объем: 0.3384*125													
	
11.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	3.384	202.86	119.97	82.89	686.46	405.97	280.49	14.4	7.9	8 062	5 846	2 216	
									17.72	1				
	Объем: 33.84*0.1													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			365.37				77%	4 501			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			243.58				48%	2 806			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 295.42					15 370			
	
12.	ТССЦ 104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	3.45168	671.40			2 317.46					12 849			
				671.40			2 317.46		3 722.66			12 849		
	Объем: 3.384*1.02													
	
13.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен по утеплителю, 100 м2 покрытия	0.3384	286.73	122.64	1.26	97.03	41.50	0.43	14.4	8.08	758	598	3	
				162.83			55.10		2.85	1		157		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			38.60				79%	472			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			26.56				51%	305			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					162.19					1 535			
	
14.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	42.3	7.04			297.79					973			
				7.04			297.79		23.01			973		
	Объем: 0.3384*125													
	
15.	ТЕР 10-01-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 18 мм, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.3384	911.22	803.60	63.01	308.36	271.94	21.32	14.4	8.01	4 195	3 916	171	
				44.61			15.10		7.19	1		109		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0698:[ М-(2603.71=2540.20*1.025) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			288.26				90%	3 524			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			146.85				43%	1 684			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					743.46					9 403			
	
16.	ТССЦ 101-0722 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-Ф1 толщиной 18-20 мм, 100 м2	0.34686	6 049.23			2 098.24					9 664			
				6 049.23			2 098.24		27 861.3			9 664		
	Объем: 0.3384*102.5													
	
17.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	1.692	202.86	119.97	82.89	343.23	202.99	140.25	14.4	7.9	4 031	2 923	1 108	
									17.72	1				
	Объем: 33.84*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			182.69				77%	2 251			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			121.79				48%	1 403			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					647.72					7 685			
	
18.	ТССЦ 104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	1.72584	671.40			1 158.73					6 425			
				671.40			1 158.73		3 722.66			6 425		
	Объем: 1.692*1.02													
	
19.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.3384	1 043.83	675.65	13.36	353.23	228.64	4.52	14.4	8.02	4 056	3 292	36	
				354.82			120.07		6.06	1		728		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			180.63				67%	2 206			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			114.32				40%	1 317			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					648.18					7 578			
	
20.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	37.224	12.74			474.23					953			
				12.74			474.23		25.61			953		
	Объем: 0.3384*110													
	
21.	ТЕРр 61-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности	0.3384	1 044.57	373.70	20.87	353.48	126.46	7.06	14.4	7.36	2 792	1 821	52	
				650.00	8.27		219.96	2.80	4.18	14.43		919	40	
	Накладные расходы		79%			102.12				67%	1 247			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			64.63				40%	744			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					520.23					4 783			
	
22.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.3384	6 763.95	788.77	62.59	2 288.92	266.92	21.18	14.4	7.41	10 483	3 844	157	
				5 912.59			2 000.82		3.24	1		6 483		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			253.57				80%	3 075			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			125.45				37%	1 422			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 667.95					14 980			
	
23.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3384	2 291.60	114.18	14.24	775.48	38.64	4.82	14.4	8	2 659	556	39	
				2 163.18			732.02		2.82	1		2 064		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			36.71				80%	445			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			18.16				37%	206			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					830.35					3 310			
	
24.	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.0396	1 870.07	1 617.67	252.40	74.05	64.06	10.00	14.41	7.36	997	923	74	
					100.00			3.96	1	14.43			57	
	Объем: 0.9*1.1*4													
	Накладные расходы		99%			67.34				84%	823			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			40.81				48%	470			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					182.20					2 291			
	
25.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, без стоимости оконных блоков, 100 м2 проемов	0.0396	21 833.35	2 767.20	891.18	864.60	109.58	35.29	14.4	6.38	3 804	1 578	225	
				18 174.97	34.11		719.73	1.35	2.78	14.43		2 001	19	
	Объем: 0.9*1.1*4													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			117.59				90%	1 437			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			59.90				43%	687			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 042.09					5 928			
	
26.	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, без стоимости подоконных досок, 100 п. м	0.044	5 874.09	264.64	24.75	258.46	11.64	1.09	14.4	8	609	168	9	
				5 584.70	0.78		245.73	0.03	1.76	14.35		432		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			12.37				90%	151			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			6.30				43%	72			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					277.13					832			
	
27.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.072	11 907.97	1 173.45	33.16	857.37	84.49	2.39	14.4	7.8	3 277	1 217	19	
				10 701.36	3.78		770.50	0.27	2.65	14.39		2 042	4	
	Объем: 18*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			91.54				92%	1 123			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			46.62				44%	537			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					995.53					4 938			
	
28.	Х311-1037 
Погрузка мусора, т	6.47824	7.56		7.56	48.99		48.99		6.07	297		297	
										1				
	Объем: (33.84*0.02*1.8)+5.26													
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
29.	Х403-1-15 
Перевозка мусора, т	6.47824	27.63		27.63	178.98		178.98		6.07	1 086		1 086	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
30.	ТЕРр 53-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен, 100 м3 кладки	0.015	133 600.95	5 010.70	3 790.41	2 004.01	75.16	56.86	14.4	7.71	8 953	1 082	438	
				124 799.84	588.90		1 872.00	8.83	3.97	14.39		7 432	127	
	Накладные расходы		86%			72.23				73%	883			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			58.79				56%	677			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 135.03					10 513			
	
31.	ТЕР 11-01-018-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Установка уголка на откосы, 100 м жилок	2.44	244.23	241.70	2.54	595.93	589.74	6.19	14.41	8.04	8 548	8 498	50	
									3.6	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1252:[ М-(119.50=44.26*2.7) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			654.61				94%	7 988			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			377.43				51%	4 334			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 627.98					20 870			
	
32.	ТССЦ 201-1306 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м	244	5.87			1 432.28					4 731			
				5.87			1 432.28		19.39			4 731		
	
33.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.5076	221.62	101.80	102.69	112.49	51.67	52.12	14.4	3.55	948	744	185	
				17.13	1.45		8.70	0.74	2.19	14.47		19	11	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			47.17				77%	581			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			31.45				48%	362			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					191.11					1 892			
	
34.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	10.50732	36.04			378.68					1 889			
				36.04			378.68		179.8			1 889		
	Объем: (0.5076)*20.7													
	
35.	ТЕРм 08-02-390-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м	0.72	338.42	205.13	47.33	243.66	147.69	34.08	14.41	2.76	2 496	2 128	94	
				85.96	0.13		61.89	0.09	4.42	14.31		274	1	
	Накладные расходы		95%			140.39				81%	1 724			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			96.06				52%	1 107			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					480.11					5 328			
	
36.	СЦена поставщика. 
Короб (кабель-канал) 90*40, м	72	3.10			223.44			1	1	997			
				3.10			223.44		4.46	1		997		
	Поправки: М: =215/16*1.03/4.46	
	
37.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	6.17385	80.30	76.91	1.68	495.74	474.84	10.34	14.4	7.88	6 942	6 838	81	
				1.71	0.16		10.56	1.00	2.19	14.31		23	14	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			452.05				80%	5 482			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			223.64				37%	2 535			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 171.43					14 959			
	
38.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	80.26005	15.82			1 269.71					4 173			
				15.82			1 269.71		51.99			4 173		
	Объем: (6.17385)*0.013*1000													
	
39.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	6.17385	1 043.83	675.65	13.36	6 444.45	4 171.36	82.48	14.4	8.02	74 004	60 068	662	
				354.82			2 190.61		6.06	1		13 275		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			3 295.37				67%	40 246			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 085.68				40%	24 027			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 825.50					138 277			
	
40.	ТССЦ 101-6031 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм, м2	679.1235	17.27			11 728.46					49 583			
				17.27			11 728.46		73.01			49 583		
	Объем: 6.17385*110													
	
41.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, толщ.40мм  с наклеиванием сетки из стекловолокна перед нанесением декоративного штукатурного слоя, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5.76385	4 148.25	1 664.46	167.83	23 909.88	9 593.72	967.32	14.4	8.91	202 567	138 150	8 619	
				2 315.96	78.13		13 348.85	450.30	4.18	14.39		55 798	6 480	
	Начисления: Н3= 2*1.25, Н4= 2*1.25, Н5= 2*1.15, Н48= 2	
	Накладные расходы		95%			9 541.82				80%	115 704			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4 720.69				37%	53 513			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38 172.39					371 784			
	
42.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") при нанесении декоративной штукатурки, м2	576.385	12.74			7 343.14					14 761			
				12.74			7 343.14		25.61			14 761		
	
43.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, толщ.20мм  с наклеиванием сетки из стекловолокна перед нанесением декоративного штукатурного слоя, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.41	2 074.12	832.23	83.91	850.39	341.22	34.40	14.4	8.91	7 205	4 913	307	
				1 157.98	39.06		474.77	16.02	4.18	14.39		1 985	230	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			339.38				80%	4 114			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			167.90				37%	1 903			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 357.67					13 222			
	
44.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") при нанесении декоративной штукатурки, м2	41	12.74			522.34					1 050			
				12.74			522.34		25.61			1 050		
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	76 934.82	18 367.48	2 333.59			497 082	264 500	18 116	
			56 233.80	517.69				214 470	7 447	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	467.10	147.69	34.08			3 493	2 128	94	
			285.33	0.09				1 271	1	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	223.44					997			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 35)	140.39					1 724			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 35)	96.06					1 107			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	703.55					6 324			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	75 035.44	18 219.79	2 299.51			488 858	262 372	18 022	
			54 516.19	517.60				208 468	7 446	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	29 429.44					108 463			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 24; %=73 - по стр. 2, 3, 5, 30; %=90 - по стр. 4, 6, 7, 15, 25, 26; %=79 - по стр. 9, 13; %=77 - по стр. 11, 17, 33; %=67 - по стр. 19, 21, 39; %=80 - по стр. 22, 23, 37, 41, 43; %=92 - по стр. 27; %=94 - по стр. 31)	17 218.37					209 444			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 11, 17, 24, 33; %=56 - по стр. 2, 3, 5, 30; %=43 - по стр. 4, 6, 7, 15, 25, 26; %=51 - по стр. 9, 13, 31; %=40 - по стр. 19, 21, 39; %=37 - по стр. 22, 23, 37, 41, 43; %=44 - по стр. 27)	9 346.52					106 658			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	101 600.33					804 960			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 432.28					4 731			
			1 432.28					4 731		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 432.28					4 731			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	103 736.16					816 015			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	2 219.95					17 463			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	105 956.11					833 478			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	2 119.12					16 670			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	108 075.23					850 148			
	НДС	19 453.54					153 027			
	Всего с НДС	127 528.77					1 003 175			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)