|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Смета на сумму: | 2 653 857 | руб. | Смета на сумму: | 2 653 857 | руб. |
|  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «Дом Сервис» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.В. Ходорович / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. |
|  |
|  |
|  |  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт фасада без утепления, ул. Беговая, д.13-21 г. Калининград |
| Сметная стоимость: | **2 653.857** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | **23.023** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **3.922** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **631.942** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 08-07-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 9.63 | 1 152.08 | 398.46 | 7.09 | 11 094.53 | 3 837.17 | 68.28 | 16.9 | 10 | 110 175 | 64 848 | 683 |
| 746.53 |  | 7 189.08 |  | 6.21 | 1 | 44 644 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 4 220.89 |  |  |  | 93% | 60 309 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 2 609.28 |  |  |  | 54% | 35 018 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 17 924.69 |  |  |  |  | 205 502 |  |  |
|  |
| 2. | ТЕРр 69-2-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.96 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 60.74 | 47.69 | 13.05 | 16.9 | 1.82 | 830 | 806 | 24 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 37.20 |  |  |  | 66% | 532 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 23.85 |  |  |  | 40% | 322 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 121.78 |  |  |  |  | 1 684 |  |  |
|  |
| 3. | ТЕРр 69-5-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 0.96 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 4 501.42 | 189.90 | 4 076.51 | 16.9 | 5.01 | 24 413 | 3 209 | 20 423 |
| 244.81 | 134.04 | 235.02 | 128.68 | 3.32 | 16.91 | 780 | 2 176 |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 248.49 |  |  |  | 66% | 3 554 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 159.29 |  |  |  | 40% | 2 154 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 909.20 |  |  |  |  | 30 121 |  |  |
|  |
| 4. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 10.012 | 188.95 | 188.95 |  | 1 891.77 | 1 891.77 |  | 16.9 | 1 | 31 971 | 31 971 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 1 872.85 |  |  |  | 84% | 26 856 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 135.06 |  |  |  | 48% | 15 346 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 899.68 |  |  |  |  | 74 173 |  |  |
|  |
| 5. | ТЕРр 53-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 6 | 37.19 | 25.77 |  | 223.14 | 154.62 |  | 16.9 | 1 | 2 971 | 2 613 |  |
| 11.42 |  | 68.52 |  | 5.23 | 1 | 358 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 132.97 |  |  |  | 73% | 1 907 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 108.23 |  |  |  | 56% | 1 463 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 464.35 |  |  |  |  | 6 342 |  |  |
|  |
| 6. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.92 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 2 719.80 | 344.78 | 6.13 | 16.9 | 9.77 | 14 983 | 5 827 | 60 |
| 2 574.88 | 1.21 | 2 368.89 | 1.11 | 3.84 | 16.85 | 9 097 | 19 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 287.09 |  |  |  | 71% | 4 151 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 224.83 |  |  |  | 52% | 3 040 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 231.72 |  |  |  |  | 22 174 |  |  |
|  |
| 7. | ТЕР 15-04-006-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 10.012 | 69.93 | 66.88 | 1.34 | 700.14 | 669.60 | 13.42 | 16.9 | 9.85 | 11 500 | 11 316 | 132 |
| 1.71 | 0.15 | 17.12 | 1.50 | 3.01 | 17 | 52 | 26 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 637.55 |  |  |  | 80% | 9 074 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 315.42 |  |  |  | 37% | 4 197 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 653.10 |  |  |  |  | 24 770 |  |  |
|  |
| 8. | ТССЦ 101-4243 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 130.156 | 15.82 |  |  | 2 059.07 |  |  |  |  | 7 241 |  |  |
| 15.82 |  | 2 059.07 |  | 55.63 |  | 7 241 |  |
|  | Объем: (10.012)\*0.013\*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 9. | ТССЦ 201-1306 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уголок ПВХ с стеклосеткой, м | 574.3 | 5.87 |  |  | 3 371.14 |  |  |  |  | 12 767 |  |  |
| 5.87 |  | 3 371.14 |  | 22.23 |  | 12 767 |  |
|  |
| 10. | ТЕР 15-02-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 10.012 | 1 948.79 | 723.68 | 67.13 | 19 511.29 | 7 245.48 | 672.11 | 16.9 | 10.72 | 168 261 | 122 449 | 7 205 |
| 1 157.98 | 27.69 | 11 593.70 | 277.23 | 3.33 | 16.89 | 38 607 | 4 682 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 7 146.57 |  |  |  | 80% | 101 705 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 3 535.67 |  |  |  | 37% | 47 038 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 30 193.54 |  |  |  |  | 317 004 |  |  |
|  |
| 11. | ТЕРр 61-28-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности | 10.012 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 6 904.78 | 6 764.61 | 133.76 | 16.9 | 9.95 | 115 692 | 114 322 | 1 331 |
| 0.64 |  | 6.41 |  | 6.16 | 1 | 39 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58\*110) ]; ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70\*0.25) ]* |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 5 344.04 |  |  |  | 67% | 76 596 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 3 382.31 |  |  |  | 40% | 45 729 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 15 631.13 |  |  |  |  | 238 017 |  |  |
|  |
| 12. | ТССЦ 113-8075 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг | 2503 | 9.39 |  |  | 23 503.17 |  |  |  |  | 43 002 |  |  |
| 9.39 |  | 23 503.17 |  | 17.18 |  | 43 002 |  |
|  | Объем: 2.5\*1001.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 13. | ТССЦ 101-1754 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 1101.32 | 12.74 |  |  | 14 030.82 |  |  |  |  | 38 656 |  |  |
| 12.74 |  | 14 030.82 |  | 35.1 |  | 38 656 |  |
|  | Объем: 10.012\*110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 14. | ТЕР 15-04-048-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 10.012 | 2 613.04 | 685.89 | 50.07 | 26 161.76 | 6 867.13 | 501.30 | 16.9 | 8.95 | 194 211 | 116 055 | 4 487 |
| 1 877.08 |  | 18 793.32 |  | 3.92 | 1 | 73 670 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 6 523.77 |  |  |  | 80% | 92 844 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 3 227.55 |  |  |  | 37% | 42 940 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 35 913.08 |  |  |  |  | 329 995 |  |  |
|  |
| 15. | ТЕР 15-04-019-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 10.012 | 369.05 | 103.29 | 45.63 | 3 694.93 | 1 034.14 | 456.85 | 16.9 | 4.22 | 28 882 | 17 477 | 1 928 |
| 220.13 |  | 2 203.94 |  | 4.3 | 1 | 9 477 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-3469:[ М-(519.29=13665.62\*0.038) ]* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 982.43 |  |  |  | 80% | 13 982 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 486.05 |  |  |  | 37% | 6 466 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 163.41 |  |  |  |  | 49 330 |  |  |
|  |
| 16. | С Цена поставщик. Краска фасадная, Маршал Акрикор, кг | 380.46 | 40.29 |  |  | 15 329.98 |  |  |  |  | 75 577 |  |  |
| 40.29 |  | 15 329.98 |  | 4.93 |  | 75 577 |  |
|  | Объем: 10.012\*0.038\*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =192.86\*1.03/4.93* |
|  |
|  | *Цоколь, карниз* |
|  |
| 17. | ТЕРр 62-41-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности | 1.33 | 172.22 | 172.22 |  | 229.05 | 229.05 |  | 16.9 | 1 | 3 871 | 3 871 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 183.24 |  |  |  | 68% | 2 632 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 114.53 |  |  |  | 40% | 1 548 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 526.82 |  |  |  |  | 8 052 |  |  |
|  |
| 18. | ТЕРр 61-22-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 0.04 | 8 972.85 | 5 418.56 | 3.31 | 358.91 | 216.74 | 0.13 | 16.9 | 6.76 | 4 135 | 3 663 | 1 |
| 3 550.98 |  | 142.04 |  | 3.32 | 1 | 472 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 171.22 |  |  |  | 67% | 2 454 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 108.37 |  |  |  | 40% | 1 465 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 638.50 |  |  |  |  | 8 054 |  |  |
|  |
| 19. | ТЕР 15-04-006-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 1.33 | 69.93 | 66.88 | 1.34 | 93.01 | 88.95 | 1.78 | 16.9 | 9.85 | 1 528 | 1 503 | 18 |
| 1.71 | 0.15 | 2.27 | 0.20 | 3.01 | 17 | 7 | 3 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 84.69 |  |  |  | 80% | 1 205 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 41.90 |  |  |  | 37% | 557 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 219.60 |  |  |  |  | 3 290 |  |  |
|  |
| 20. | ТССЦ 101-4243 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 17.29 | 15.82 |  |  | 273.53 |  |  |  |  | 962 |  |  |
| 15.82 |  | 273.53 |  | 55.63 |  | 962 |  |
|  | Объем: (1.33)\*0.013\*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 21. | ТЕРр 61-28-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности | 1.33 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 917.23 | 898.61 | 17.77 | 16.9 | 9.95 | 15 369 | 15 187 | 177 |
| 0.64 |  | 0.85 |  | 6.16 | 1 | 5 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58\*110) ]; ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70\*0.25) ]* |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 709.90 |  |  |  | 67% | 10 175 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 449.31 |  |  |  | 40% | 6 075 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 076.44 |  |  |  |  | 31 619 |  |  |
|  |
| 22. | ТССЦ 113-8075 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг | 332.5 | 9.39 |  |  | 3 122.18 |  |  |  |  | 5 712 |  |  |
| 9.39 |  | 3 122.18 |  | 17.18 |  | 5 712 |  |
|  | Объем: 2.5\*133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 23. | ТССЦ 101-1754 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 146.3 | 12.74 |  |  | 1 863.86 |  |  |  |  | 5 135 |  |  |
| 12.74 |  | 1 863.86 |  | 35.1 |  | 5 135 |  |
|  | Объем: 1.33\*110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 24. | ТЕР 15-04-019-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.33 | 369.05 | 103.29 | 45.63 | 490.84 | 137.38 | 60.69 | 16.9 | 4.22 | 3 837 | 2 322 | 256 |
| 220.13 |  | 292.77 |  | 4.3 | 1 | 1 259 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-3469:[ М-(519.29=13665.62\*0.038) ]* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 130.51 |  |  |  | 80% | 1 858 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 64.57 |  |  |  | 37% | 859 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 685.92 |  |  |  |  | 6 554 |  |  |
|  |
| 25. | С Цена поставщик. Краска фасадная, Маршал Акрикор, кг | 50.54 | 40.29 |  |  | 2 036.42 |  |  |  |  | 10 040 |  |  |
| 40.29 |  | 2 036.42 |  | 4.93 |  | 10 040 |  |
|  | Объем: 1.33\*0.038\*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =192.86\*1.03/4.93* |
|  |
|  | *Короба из ПВХ* |
|  |
| 26. | ТЕРм 08-02-390-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м | 0.87 | 338.42 | 205.13 | 47.33 | 294.43 | 178.46 | 41.18 | 16.9 | 3.56 | 3 492 | 3 016 | 147 |
| 85.96 | 0.15 | 74.79 | 0.13 | 4.4 | 17 | 329 | 2 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 169.66 |  |  |  | 81% | 2 445 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 116.08 |  |  |  | 52% | 1 569 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 580.17 |  |  |  |  | 7 506 |  |  |
|  |
| 27. | С509-1840 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм, 100 м | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 106 |  |  |
|  |  |  |  | 16 213.54 |  | 14 106 |  |
|  |
| 28. | ТЕРм 08-02-399-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м | 0.87 | 72.53 | 37.52 | 2.47 | 63.10 | 32.64 | 2.15 | 16.9 | 7.9 | 675 | 552 | 17 |
| 32.54 | 0.15 | 28.31 | 0.13 | 3.76 | 17 | 106 | 2 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 31.13 |  |  |  | 81% | 449 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 21.30 |  |  |  | 52% | 288 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 115.53 |  |  |  |  | 1 412 |  |  |
|  |
|  | *Окна и двери* |
|  |
| 29. | ТЕР 46-04-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 | 0.084 | 1 870.07 | 1 617.67 | 252.40 | 157.09 | 135.88 | 21.20 | 16.9 | 9.43 | 2 496 | 2 296 | 200 |
|  | 116.72 |  | 9.80 | 1 | 16.91 |  | 166 |
|  | Объем: 1.05\*1.6\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 144.22 |  |  |  | 84% | 2 068 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 87.41 |  |  |  | 48% | 1 182 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 388.72 |  |  |  |  | 5 746 |  |  |
|  |
| 30. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ, 100 м2 проемов | 0.084 | 21 294.18 | 2 406.26 | 712.94 | 1 788.71 | 202.13 | 59.89 | 16.9 | 7.93 | 7 372 | 3 416 | 475 |
| 18 174.97 | 31.85 | 1 526.70 | 2.68 | 2.28 | 16.91 | 3 481 | 45 |
|  | Объем: 1.05\*1.6\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 217.10 |  |  |  | 90% | 3 115 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 110.60 |  |  |  | 43% | 1 488 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 116.41 |  |  |  |  | 11 975 |  |  |
|  |
| 31. | ТССЦ 203-0957 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2 | 8.4 | 1 770.36 |  |  | 14 871.02 |  |  |  |  | 28 925 |  |  |
| 1 770.36 |  | 14 871.02 |  | 3 443.45 |  | 28 925 |  |
|  | Объем: 1.05\*1.6\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 32. | ТЕР 10-01-035-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0.058 | 5 834.62 | 230.12 | 19.80 | 338.41 | 13.35 | 1.15 | 16.9 | 9.95 | 1 157 | 226 | 11 |
| 5 584.70 | 0.72 | 323.91 | 0.04 | 2.84 | 17 | 920 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 14.19 |  |  |  | 90% | 204 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 7.23 |  |  |  | 43% | 98 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 359.83 |  |  |  |  | 1 459 |  |  |
|  |
| 33. | ТССЦ 101-2906 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м | 5.8 | 60.66 |  |  | 351.83 |  |  |  |  | 1 678 |  |  |
| 60.66 |  | 351.83 |  | 289.31 |  | 1 678 |  |
|  |
| 34. | ТЕР 15-02-024-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности | 0.1103 | 6 257.10 | 1 929.65 | 109.46 | 690.16 | 212.84 | 12.07 | 16.9 | 11.2 | 5 514 | 3 597 | 135 |
| 4 217.99 | 32.15 | 465.24 | 3.55 | 3.83 | 16.91 | 1 782 | 60 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 205.57 |  |  |  | 80% | 2 926 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 101.70 |  |  |  | 37% | 1 353 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 997.43 |  |  |  |  | 9 793 |  |  |
|  |
| 35. | ТССЦ 201-1306 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уголок ПВХ с стеклосеткой, м | 38.4 | 5.87 |  |  | 225.41 |  |  |  |  | 854 |  |  |
| 5.87 |  | 225.41 |  | 22.23 |  | 854 |  |
|  |
| 36. | ТЕР 15-04-007-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1103 | 1 038.81 | 369.19 | 12.50 | 114.58 | 40.72 | 1.38 | 16.9 | 9.97 | 1 050 | 688 | 14 |
| 657.11 | 0.16 | 72.48 | 0.02 | 4.8 | 16.85 | 348 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 38.70 |  |  |  | 80% | 550 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 19.15 |  |  |  | 37% | 255 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 172.43 |  |  |  |  | 1 855 |  |  |
|  |
| 37. | ТЕР 46-04-012-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.1224 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 212.32 | 181.43 | 30.89 | 16.9 | 9.43 | 3 358 | 3 066 | 291 |
|  | 116.72 |  | 14.29 | 1 | 16.91 |  | 242 |
|  | Объем: 0.8\*0.3\*51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 193.76 |  |  |  | 84% | 2 779 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 117.43 |  |  |  | 48% | 1 588 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 523.51 |  |  |  |  | 7 725 |  |  |
|  |
| 38. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.1224 | 21 294.18 | 2 406.26 | 712.94 | 2 606.41 | 294.53 | 87.26 | 16.9 | 7.93 | 10 742 | 4 978 | 692 |
| 18 174.97 | 31.85 | 2 224.62 | 3.90 | 2.28 | 16.91 | 5 072 | 66 |
|  | Объем: 0.8\*0.3\*51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 316.34 |  |  |  | 90% | 4 540 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 161.15 |  |  |  | 43% | 2 169 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 083.90 |  |  |  |  | 17 451 |  |  |
|  |
| 39. | ТССЦ 203-0954 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 12.24 | 3 070.76 |  |  | 37 586.10 |  |  |  |  | 91 941 |  |  |
| 3 070.76 |  | 37 586.10 |  | 7 511.51 |  | 91 941 |  |
|  | Объем: 0.8\*0.3\*51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 40. | ТЕР 15-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.3366 | 5 091.02 | 2 414.44 | 80.62 | 1 713.64 | 812.70 | 27.14 | 16.9 | 9.43 | 17 512 | 13 735 | 256 |
| 2 595.97 | 37.27 | 873.80 | 12.55 | 4.03 | 16.91 | 3 521 | 212 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 783.99 |  |  |  | 80% | 11 158 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 387.87 |  |  |  | 37% | 5 160 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 885.50 |  |  |  |  | 33 830 |  |  |
|  |
| 41. | ТЕР 15-04-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3366 | 193.63 | 106.22 | 2.82 | 65.18 | 35.75 | 0.95 | 16.9 | 9.93 | 763 | 604 | 9 |
| 84.59 | 0.18 | 28.47 | 0.06 | 5.26 | 17 | 150 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 34.02 |  |  |  | 80% | 484 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 16.83 |  |  |  | 37% | 224 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 116.03 |  |  |  |  | 1 471 |  |  |
|  |
| 42. | ТЕР 09-06-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж оконных решеток, 1 т конструкций | 0.14 | 424.24 | 321.76 | 102.48 | 59.39 | 45.05 | 14.35 | 16.9 | 6.7 | 857 | 761 | 96 |
|  | 1.27 |  | 0.18 | 4.1 | 16.9 |  | 3 |
|  | *Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0* |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 36.64 |  |  |  | 69% | 527 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 32.57 |  |  |  | 58% | 443 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 128.59 |  |  |  |  | 1 827 |  |  |
|  |
| 43. | ТЕР 09-06-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж оконных решеток, 1 т конструкций | 0.14 | 855.34 | 551.58 | 175.68 | 119.75 | 77.22 | 24.60 | 16.9 | 6.7 | 1 543 | 1 305 | 165 |
| 128.08 | 2.17 | 17.93 | 0.30 | 4.1 | 16.9 | 74 | 5 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 62.79 |  |  |  | 69% | 904 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 55.81 |  |  |  | 58% | 760 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 238.36 |  |  |  |  | 3 207 |  |  |
|  |
| 44. | ТССЦ 201-0843 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т | 0.14 | 16 244.00 |  |  | 2 274.16 |  |  |  |  | 15 068 |  |  |
| 16 244.00 |  | 2 274.16 |  | 107 628.42 |  | 15 068 |  |
|  |
| 45. | ТЕР 46-04-012-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.0855 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 97.81 | 76.23 | 21.58 | 16.9 | 9.43 | 1 492 | 1 288 | 204 |
|  | 116.72 |  | 9.98 | 1 | 16.91 |  | 169 |
|  | Объем: 0.95\*1.8\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 85.35 |  |  |  | 84% | 1 224 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 51.73 |  |  |  | 48% | 699 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 234.88 |  |  |  |  | 3 415 |  |  |
|  |
| 46. | ТЕР 09-04-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 8.55 | 81.83 | 25.25 | 21.83 | 699.65 | 215.89 | 186.65 | 16.9 | 8.72 | 6 827 | 3 648 | 1 628 |
| 34.75 |  | 297.11 |  | 5.22 | 1 | 1 551 |  |
|  | Объем: 0.95\*1.8\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 174.87 |  |  |  | 69% | 2 517 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 155.44 |  |  |  | 58% | 2 116 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 029.96 |  |  |  |  | 11 460 |  |  |
|  |
| 47. | ТССЦ 203-8121 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм, шт. | 5 | 2 888.30 |  |  | 14 441.50 |  |  |  |  | 61 659 |  |  |
| 2 888.30 |  | 14 441.50 |  | 12 331.84 |  | 61 659 |  |
|  |
| 48. | ТЕР 15-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0392 | 4 675.18 | 2 012.03 | 67.18 | 183.27 | 78.87 | 2.63 | 16.9 | 9.43 | 1 768 | 1 333 | 25 |
| 2 595.97 | 31.06 | 101.76 | 1.22 | 4.03 | 16.91 | 410 | 21 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 76.09 |  |  |  | 80% | 1 083 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 37.64 |  |  |  | 37% | 501 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 297.00 |  |  |  |  | 3 352 |  |  |
|  |
| 49. | ТЕР 15-04-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0392 | 175.46 | 88.52 | 2.35 | 6.88 | 3.47 | 0.09 | 16.9 | 9.93 | 77 | 59 | 1 |
| 84.59 | 0.15 | 3.32 | 0.01 | 5.26 | 17 | 17 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 3.31 |  |  |  | 80% | 47 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 1.64 |  |  |  | 37% | 22 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11.82 |  |  |  |  | 146 |  |  |
|  |
| 50. | ТЕРр 59-5-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней | 0.23 | 1 679.51 | 942.47 | 24.65 | 386.29 | 216.77 | 5.67 | 16.9 | 9.78 | 4 563 | 3 663 | 55 |
| 712.39 | 4.37 | 163.85 | 1.01 | 5.15 | 16.92 | 844 | 17 |
|  | *Накладные расходы* |  | 76% |  |  | 165.51 |  |  |  | 65% | 2 392 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 130.67 |  |  |  | 48% | 1 766 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 682.47 |  |  |  |  | 8 721 |  |  |
|  |
| 51. | ТЕР 09-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей на ступени, 1 т конструкций | 0.12627 | 1 517.37 | 587.24 | 527.10 | 191.60 | 74.15 | 66.56 | 16.9 | 11.38 | 2 208 | 1 253 | 757 |
| 403.03 | 57.83 | 50.89 | 7.30 | 3.88 | 16.9 | 197 | 123 |
|  | Объем: 3.05\*(1.2+0.6)\*23/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 65.97 |  |  |  | 69% | 949 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 58.64 |  |  |  | 58% | 798 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 316.22 |  |  |  |  | 3 956 |  |  |
|  |
| 52. | ТССЦ 101-1897 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 50-56 мм, т | 0.12627 | 5 543.80 |  |  | 700.02 |  |  |  |  | 4 439 |  |  |
| 5 543.80 |  | 700.02 |  | 35 158.11 |  | 4 439 |  |
|  |
|  | *Отмостка* |
|  |
| 53. | ТЕР 46-04-009-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 | 13.525 | 328.32 | 86.00 | 242.32 | 4 440.53 | 1 163.15 | 3 277.38 | 16.9 | 4.99 | 36 011 | 19 657 | 16 354 |
|  | 25.38 |  | 343.26 | 1 | 16.9 |  | 5 801 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 1 491.35 |  |  |  | 84% | 21 385 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 903.85 |  |  |  | 48% | 12 220 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 835.72 |  |  |  |  | 69 616 |  |  |
|  |
| 54. | ТЕРр 61-1-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности | 0.4057 | 1 044.57 | 373.70 | 20.87 | 423.78 | 151.61 | 8.47 | 16.9 | 9.43 | 3 520 | 2 562 | 80 |
| 650.00 | 9.65 | 263.71 | 3.92 | 3.33 | 16.91 | 878 | 66 |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 122.87 |  |  |  | 67% | 1 761 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 77.77 |  |  |  | 40% | 1 051 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 624.41 |  |  |  |  | 6 332 |  |  |
|  |
| 55. | ТЕР 08-01-003-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.4057 | 2 947.38 | 213.91 | 89.27 | 1 195.75 | 86.78 | 36.22 | 16.9 | 5.04 | 5 490 | 1 467 | 183 |
| 2 644.20 |  | 1 072.75 |  | 3.58 | 1 | 3 840 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 95.46 |  |  |  | 93% | 1 364 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 59.01 |  |  |  | 54% | 792 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 350.22 |  |  |  |  | 7 646 |  |  |
|  |
| 56. | ТЕР 11-01-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 13.525 | 187.10 | 31.24 | 29.73 | 2 530.53 | 422.52 | 402.10 | 16.9 | 6.06 | 17 783 | 7 141 | 2 437 |
| 126.13 | 3.37 | 1 705.91 | 45.58 | 4.81 | 16.9 | 8 205 | 770 |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 519.59 |  |  |  | 94% | 7 436 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 299.58 |  |  |  | 51% | 4 035 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 349.71 |  |  |  |  | 29 254 |  |  |
|  |
| 57. | ТЕР 11-01-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя | 13.525 | 344.78 | 31.40 | 54.25 | 4 663.15 | 424.69 | 733.73 | 16.9 | 5.79 | 29 685 | 7 177 | 4 248 |
| 259.13 | 6.18 | 3 504.73 | 83.58 | 5.21 | 16.89 | 18 260 | 1 412 |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 564.18 |  |  |  | 94% | 8 074 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 325.29 |  |  |  | 51% | 4 380 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 552.62 |  |  |  |  | 42 139 |  |  |
|  |
| 58. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 13.525 | 725.26 | 32.57 | 0.30 | 9 809.14 | 440.51 | 4.06 | 16.9 | 5.83 | 51 482 | 7 445 | 24 |
| 692.39 |  | 9 364.57 |  | 4.7 | 1 | 44 014 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 488.97 |  |  |  | 94% | 6 998 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 281.93 |  |  |  | 51% | 3 797 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 10 580.03 |  |  |  |  | 62 277 |  |  |
|  |
| 59. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 46.695 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 2 247.23 | 205.92 | 1 711.84 | 16.9 | 8.51 | 23 616 | 3 480 | 14 568 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 0.724+1001.2\*0.012\*1.8+13.525\*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 205.92 |  |  |  | 100% | 3 480 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 123.55 |  |  |  | 60% | 2 088 |  |  |
|  |
| 60. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 46.695 | 16.40 |  | 16.40 | 765.80 |  | 765.80 |  | 9.28 | 7 107 |  | 7 107 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **251 458.13** | **36 440.88** | **13 568.77** |  |  | **1 398 551** | **615 852** | **86 904** |
| **201 118.99** | **952.21** |  |  | **690 228** | **16 090** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | **357.53** | **211.10** | **43.33** |  |  | **18 273** | **3 568** | **164** |
| **103.10** | **0.26** |  |  | **14 541** | **4** |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** |  |  |  |  |  | **14 106** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 26, 28)** | **200.79** |  |  |  |  | **2 893** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 26, 28)** | **137.38** |  |  |  |  | **1 857** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | **695.70** |  |  |  |  | **23 023** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **241 146.47** | **35 611.55** | **10 755.64** |  |  | **1 309 431** | **601 837** | **62 419** |
| **194 779.25** | **944.17** |  |  | **645 176** | **15 955** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **130 169.50** |  |  |  |  | **374 967** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 55; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 29, 37, 45, 53; %=73 - по стр. 5; %=71 - по стр. 6; %=80 - по стр. 7, 10, 14, 15, 19, 24, 34, 36, 40, 41, 48, 49; %=67 - по стр. 11, 18, 21, 54; %=68 - по стр. 17; %=90 - по стр. 30, 32, 38; %=65 - по стр. 50; %=94 - по стр. 56-58)** | **34 273.99** |  |  |  |  | **489 420** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 55; %=40 - по стр. 2, 3, 11, 17, 18, 21, 54; %=48 - по стр. 4, 29, 37, 45, 50, 53; %=56 - по стр. 5; %=52 - по стр. 6; %=37 - по стр. 7, 10, 14, 15, 19, 24, 34, 36, 40, 41, 48, 49; %=43 - по стр. 30, 32, 38; %=51 - по стр. 56-58)** | **19 164.66** |  |  |  |  | **256 999** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **294 585.12** |  |  |  |  | **2 055 850** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | **6 941.10** | **412.31** | **292.16** |  |  | **40 124** | **6 967** | **2 646** |
| **6 236.64** | **7.78** |  |  | **30 511** | **131** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 42, 43, 46, 51)** | **340.27** |  |  |  |  | **4 898** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 42, 43, 46, 51)** | **302.46** |  |  |  |  | **4 117** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | **7 583.83** |  |  |  |  | **49 139** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | **3 013.03** | **205.92** | **2 477.64** |  |  | **30 723** | **3 480** | **21 675** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 59)** | **205.92** |  |  |  |  | **3 480** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 59)** | **123.55** |  |  |  |  | **2 088** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | **3 013.03** |  |  |  |  | **30 723** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **305 877.68** |  |  |  |  | **2 158 735** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | **6 545.78** |  |  |  |  | **46 197** |  |  |
|  | **ИТОГО** | **312 423.46** |  |  |  |  | **2 204 932** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | **6 248.47** |  |  |  |  | **44 099** |  |  |
|  | **ИТОГО** | **318 671.93** |  |  |  |  | **2 249 031** |  |  |
|  | **НДС 18%** | **57 360.95** |  |  |  |  | **404 826** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | **376 032.88** |  |  |  |  | **2 653 857** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |