«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Новые технологии плюс»	
		
________________ /С.Б.Русович /	________________ /А.Б.Ходорович /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
Капитальный ремонт дома №10-12 по ул.8-ое марта в г.Калининграда (замена оконных и входных дверных блоков)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Окна , двери	
	
1.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.1239	
2.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.0836	
3.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.0403	
4.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	4.032	
5.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	м2	8.36	
6.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 	0.078	
7.	Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску	100 м2 	0.078	
8.	(прим.) Обрамление откосов перфоуголком	100 м	0.3	
9.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (внутренние откосы)	100 м2 	0.078	
10.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 	0.0467	
11.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 	0.0467	
12.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0462	
13.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	4.62	
14.	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	2	
15.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	2	
16.	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	2	
17.	(прим)Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1100х2100 мм	шт.	2	
18.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 	0.0241	
19.	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 	0.0241	
20.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 	0.019	
21.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 	0.019	
22.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	0.8	
23.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	0.8	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)