«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	407 404	руб.	Смета на сумму:	407 404	руб.	
Директор
МКУ «КР МКД»	Директор
ООО «УК Управдом»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /С.Б. Тишковец /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
	
Объект:	Ул. Товарная, д. 18-20, пер. Товарный, д.1-3, г. Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на дополнительные работы по капитальному ремонту крыши  	
Сметная стоимость:	407.404	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.624	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	69.133	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	1.8	165.55	131.65	33.90	297.99	236.97	61.02	12.51	4.4	3 233	2 964	268	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			234.60				84%	2 490			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			142.18				48%	1 423			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					674.77					7 145			
	
2.	ТЕРр 58-18-3 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.8	2 875.85	685.02	51.83	5 176.53	1 233.04	93.29	12.51	7.1	27 407	15 425	662	
				2 139.00			3 850.20		2.94	1		11 320		
	Накладные расходы		83%			1 023.42				71%	10 952			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			801.48				52%	8 021			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 001.43					46 380			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.56	5 502.93	806.67	80.64	3 081.64	451.74	45.16	12.51	7.11	14 218	5 651	321	
				4 615.62			2 584.75		3.19	1		8 245		
	Накладные расходы		83%			374.94				71%	4 012			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			293.63				52%	2 939			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 750.22					21 169			
	
4.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.57	4 519.16	360.82	36.65	2 575.92	205.67	20.89	12.51	7.07	12 353	2 573	148	
				4 121.69			2 349.36		4.1	1		9 632		
	Накладные расходы		83%			170.71				71%	1 827			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			133.69				52%	1 338			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 880.31					15 518			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.15	9 291.30	1 358.31	34.61	10 685.00	1 562.06	39.80	12.51	6.98	46 705	19 541	278	
				7 898.38			9 083.14		2.96	1		26 886		
	Накладные расходы		83%			1 296.51				71%	13 874			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 015.34				52%	10 161			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 996.85					70 740			
	
6.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.12	6 775.72	1 449.90	67.19	813.09	173.99	8.06	12.51	7.02	4 820	2 177	57	
				5 258.63			631.04		4.1	1		2 587		
	Накладные расходы		83%			144.41				71%	1 546			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			113.09				52%	1 132			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 070.60					7 498			
	
7.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.26	75.57	75.35	0.22	19.65	19.59	0.06	12.51	4.09	245	245		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			16.26				71%	174			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.73				52%	127			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48.64					546			
	
8.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.26	8 813.16	326.90	31.86	2 291.42	84.99	8.28	12.51	6.89	8 066	1 063	57	
				8 454.40	3.03		2 198.14	0.79	3.16	12.48		6 946	10	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			92.64				92%	987			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			47.18				44%	472			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 431.24					9 525			
	
9.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.02	5 731.49	578.30	8.10	114.63	11.57	0.16	12.51	7.18	386	145	1	
				5 145.09			102.90		2.33	1		240		
	Накладные расходы		83%			9.60				71%	103			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.52				52%	75			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					131.75					564			
	
10.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.01	4 604.75	480.56	8.10	46.05	4.81	0.08	12.51	7.18	164	60	1	
				4 116.09			41.16		2.5	1		103		
	Накладные расходы		83%			3.99				71%	43			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.13				52%	31			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53.17					238			
	
11.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.01	8 719.75	480.56	8.10	87.20	4.81	0.08	12.51	7.18	161	60	1	
				8 231.09			82.31		1.22	1		100		
	Накладные расходы		83%			3.99				71%	43			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.13				52%	31			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					94.32					235			
	
12.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник), 100 м	0.26	2 956.30	374.76	6.66	768.64	97.44	1.73	12.51	6.9	2 998	1 219	12	
				2 574.88	1.03		669.47	0.27	2.64	12.57		1 767	3	
	Накладные расходы		83%			81.10				71%	868			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			63.51				52%	635			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					913.25					4 501			
	
13.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.838	221.62	101.80	102.69	407.33	187.10	188.74	12.51	3.39	3 037	2 341	640	
				17.13	1.45		31.48	2.67	1.78	12.56		56	33	
	Объем: 56*2+57*0.4+115*0.4+3													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		90%			170.79				77%	1 828			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			113.86				48%	1 140			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					691.99					6 005			
	
14.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	38.0466	36.04			1 371.20					5 726			
				36.04			1 371.20		150.51			5 726		
	Объем: 1.838*20.7													
	
15.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.8	286.73	122.64	1.26	516.11	220.74	2.27	12.51	7.2	3 584	2 762	16	
				162.83			293.09		2.75	1		806		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		93%			205.29				79%	2 182			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			141.27				51%	1 409			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					862.67					7 175			
	
16.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	225	13.13			2 954.25					9 630			
				13.13			2 954.25		42.8			9 630		
	Объем: 180*1.25													
	
17.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	1.8	8 171.06	405.87	165.99	14 707.90	730.57	298.78	12.52	6.6	73 766	9 147	1 972	
				7 599.20	14.91		13 678.56	26.84	4.58	12.5		62 648	336	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			818.00				92%	8 724			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			416.58				44%	4 173			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 942.48					86 663			
	
18.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	17.38	137.86			2 396.01					10 424			
				137.86			2 396.01		599.75			10 424		
	
19.	ТЕР 10-01-012-01 
(прим) 
Устройство ветровой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.108	8 973.50	382.39	71.38	969.14	41.30	7.71	12.52	7.16	4 014	517	55	
				8 519.74			920.13		3.74	1		3 441		
	Объем: 54*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			43.78				90%	465			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			22.30				43%	222			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 035.22					4 702			
	
20.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка отдельных досок подшивки карниза (прим), 100 м2 подшивки	0.135	257.63	231.54	26.09	34.78	31.26	3.52	12.51	6.47	414	391	23	
					10.34			1.40	1	12.53			17	
	Накладные расходы		85%			27.76				72%	294			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			26.13				64%	261			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					88.67					969			
	
21.	ТЕР 10-01-022-01 
Подшивка карниза деревянного досками, 100 м2 потолка	0.135	10 259.57	603.91	84.83	1 385.04	81.53	11.45	12.52	6.76	5 491	1 021	77	
				9 570.83	3.78		1 292.06	0.51	3.4	12.5		4 393	6	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			86.96				90%	924			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			44.30				43%	442			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 516.30					6 857			
	
22.	ТЕР 15-04-024-02 
Простая окраска масляными составами по дереву карниза (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.272	1 316.51	347.48	6.74	358.09	94.52	1.83	12.51	7.14	1 803	1 182	13	
				962.29	0.16		261.74	0.04	2.32	12.46		607	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			89.83				80%	946			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			44.44				37%	438			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					492.37					3 187			
	
23.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.25	4 972.00	72.11	75.20	1 243.00	18.03	18.80	12.51	6.29	4 529	226	118	
				4 824.69	5.48		1 206.17	1.37	3.47	12.5		4 185	17	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			20.95				92%	224			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			10.67				44%	107			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 274.62					4 859			
	
24.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	6.08	7.34		7.34	44.60		44.60		5.54	247		247	
										1				
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
25.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	6.08	26.50		26.50	161.12		161.12		5.54	893		893	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	52 506.33	5 491.73	1 017.43			244 314	68 710	5 860	
			45 997.16	33.89				169 742	423	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	52 506.33	5 491.73	1 017.43			244 314	68 710	5 860	
			45 997.16	33.89				169 742	423	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	6 721.46					25 780			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-7, 9-12; %=92 - по стр. 8, 17, 23; %=77 - по стр. 13; %=79 - по стр. 15; %=90 - по стр. 19, 21; %=72 - по стр. 20; %=80 - по стр. 22)	4 915.55					52 505			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 13; %=52 - по стр. 2-7, 9-12; %=44 - по стр. 8, 17, 23; %=51 - по стр. 15; %=43 - по стр. 19, 21; %=64 - по стр. 20; %=37 - по стр. 22)	3 456.16					34 577			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	60 878.04					331 396			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	60 878.04					331 396			
	Строительный контроль 2,14	1 302.79					7 092			
			1 302.79					7 092		
	Всего со строительным контролем	62 180.83					338 488			
			62 180.83					338 488		
	Непредвиденные расходы 2%	1 243.62					6 770			
			1 243.62					6 770		
	Всего с непредвиденными расходами	63 424.45					345 258			
			63 424.45					345 258		
	НДС 18%	11 416.40					62 146			
	Всего с НДС	74 840.85					407 404			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 915.55					52 505			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 456.16					34 577			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)