«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»
С.Б. Русович	Исполнительный директор ООО «УКБР №1»
И.Ю. Чоглоков	
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2015 г.	«______»____________________ 2015 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т  	
на капитальный ремонт чердачного перекрытия многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 5-7 	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка оснований покрытия полов простильных полов	100 м2 основания	1.46	
2.	Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой	1 м3 изоляции	18.98	
3.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	1.58	
4.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	193.392	
5.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2 изолируемой поверхности	1.46	
6.	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3	19.5494	
7.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	1.46	
8.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	178.704	
9.	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0.8	
10.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.96	
11.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	19.872	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                              Е.В. Ищенко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник отдела контроля МКУ «КР МКД»                                      Г.Н. Рябкова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)