«Утверждаю»

Директор МКУ «КР МКД»	

________________ /С.Б. Русович/	

«___» _________________ 2015 г.	

	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения МКД расположенного по адресу: г. Калининград ул. Химическая, д. 17-17а	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	демонтажные работы	
1.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.2	
2.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.1	
3.	Е67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	0.4	
	общестроительные работы	
4.	Е46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.08	
5.	Е46-03-011-03	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	0.6	
6.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим)	1 м3 заделки	0.69	
7.	Е15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.184	
8.	Е15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.184	
9.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.116	
10.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.116	
	монтажные работы	
11.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1	
12.	С.Цена поставщик	Автомат С10А  CLS6-C10/2 6к A	шт	1	
	электроснабжение подъездов, освещение  МОП  (стояки, подвал.)	
13.	Ц08-02-409-01;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.9	
14.	С103-1393	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	91.8	
15.	С507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	75	
16.	С509-0104	Скобы двухлапковые (крепление труб)	10 шт.	6	
17.	Ц08-02-412-02;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.9	
18.	С501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.092	
19.	С.Цена поставщик	Коробка распределительная   IP44  FAST BOX 70х70х40	шт	8	
20.	Ц08-03-593-06;	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.2	
21.	С.Цена поставщик	Светильник  настенный 6 W  IP54	шт	4	
22.	С.Цена поставщик	Светильник  потолочный 6W  IP44	шт	16	
23.	С.Цена поставщик	Лампы энергосберегающие для светильников	шт	20	
24.	Ц08-03-591-01;	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.1	
25.	С Цена поставщик.	Выключатель эл. часть кнопка( с выд. времени от 30с-5мин) 1-кл IP44	шт.	8	
26.	С Цена поставщик.	Выключатель наружной установки 1-кл IP54	шт.	2	
27.	Ц08-03-591-04;	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.02	
28.	С.Цена поставщик	Выключатель двухклавишный наружной установки универсальный  IP44  0331-02	шт	2	

Составил:
Ведущий инженер отдела контроля 
МКУ «КР МКД»                                                                  И.Л. Герасименко

Проверил:
Зам. начальника отдела контроля 
МКУ «КР МКД»                                                                    О.В. Толмачева