|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 725 341 | | руб. | Смета на сумму: | 725 341 | руб. | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | | Директор ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель» | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ю.С. Королев / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | ООО "РСК. Калининград" | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт подвала многоквартирного дома №83 по улице просп. Победы, №1 по улице Станочная, г. Калининград. | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **725.341** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **1.033** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **125.060** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРр 57-10-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест | 1.48 | 2 526.51 | 1 124.28 | 139.64 | 3 739.23 | 1 663.93 | 206.67 | 12.51 | 4.61 | 31 691 | 20 816 | 953 |
| 1 262.59 | 15.51 | 1 868.63 | 22.95 | 5.31 | 12.5 | 9 922 | 287 |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 1 349.50 |  |  |  | 80% | 16 882 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 1 147.08 |  |  |  | 68% | 14 350 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 235.81 |  |  |  |  | 62 923 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕР 08-01-003-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.19 | 4 636.47 | 148.83 | 148.84 | 880.93 | 28.28 | 28.28 | 12.51 | 4.9 | 3 691 | 354 | 139 |
| 4 338.80 |  | 824.37 |  | 3.88 | 1 | 3 199 |  |
|  | Объем: 95\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 31.11 |  |  |  | 110% | 389 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 19.23 |  |  |  | 68% | 241 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 931.27 |  |  |  |  | 4 321 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕР 11-01-004-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 3.19 | 3 825.82 | 635.16 | 457.30 | 12 204.35 | 2 026.15 | 1 458.79 | 12.52 | 3.71 | 80 480 | 25 367 | 5 412 |
| 2 733.36 | 6.30 | 8 719.42 | 20.10 | 5.7 | 12.53 | 49 701 | 252 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 2 271.34 |  |  |  | 111% | 28 437 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 1 309.60 |  |  |  | 64% | 16 396 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 15 785.29 |  |  |  |  | 125 313 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 06-01-015-10  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т | 0.59653 | 464.61 | 136.64 | 50.60 | 277.16 | 81.51 | 30.18 | 12.51 | 6.64 | 2 155 | 1 020 | 200 |
| 277.37 | 3.03 | 165.46 | 1.80 | 5.65 | 12.48 | 935 | 23 |
|  | Объем: 319\*1.87/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80\*1) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 79.14 |  |  |  | 95% | 991 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 45.82 |  |  |  | 55% | 574 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 402.13 |  |  |  |  | 3 720 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | С204-0097  Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т | 0.59653 | 5 199.60 |  |  | 3 101.72 |  |  |  |  | 13 896 |  |  |
| 5 199.60 |  | 3 101.72 |  | 4.48 |  | 13 896 |  |
|  | Объем: 319\*1.87/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =23294.22/4.48* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕР 11-01-011-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 3.19 | 1 721.45 | 383.03 | 58.80 | 5 491.43 | 1 221.87 | 187.57 | 12.51 | 6.18 | 37 916 | 15 286 | 1 159 |
| 1 279.62 | 20.51 | 4 081.99 | 65.43 | 5.26 | 12.53 | 21 471 | 820 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 1 428.90 |  |  |  | 111% | 17 878 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 823.87 |  |  |  | 64% | 10 308 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 744.21 |  |  |  |  | 66 102 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕР 11-01-011-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки | 3.19 | 1 991.85 | 29.12 | 62.18 | 6 354.01 | 92.89 | 198.34 | 12.5 | 6.04 | 34 371 | 1 161 | 1 198 |
| 1 900.56 | 20.33 | 6 062.79 | 64.84 | 5.28 | 12.55 | 32 012 | 814 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*6, Н4= 1.25\*6, Н5= 1.15\*6, Н48= 6* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 175.08 |  |  |  | 111% | 2 192 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 100.95 |  |  |  | 64% | 1 264 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 630.04 |  |  |  |  | 37 827 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕР 46-04-012-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.038614 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 66.98 | 57.24 | 9.75 | 12.52 | 6.47 | 780 | 717 | 63 |
|  | 100.00 |  | 3.86 | 1 | 12.53 |  | 48 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 60.49 |  |  |  | 99% | 757 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 36.66 |  |  |  | 60% | 459 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 164.13 |  |  |  |  | 1 996 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕР 46-04-012-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.042 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 48.05 | 37.45 | 10.60 | 12.52 | 6.47 | 537 | 469 | 69 |
|  | 100.00 |  | 4.20 | 1 | 12.53 |  | 53 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 41.23 |  |  |  | 99% | 517 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 24.99 |  |  |  | 60% | 313 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 114.27 |  |  |  |  | 1 367 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕР 10-01-034-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.038614 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 819.53 | 89.04 | 28.68 | 12.51 | 5.84 | 3 176 | 1 114 | 167 |
| 18 174.97 | 28.43 | 701.81 | 1.10 | 2.7 | 12.53 | 1 895 | 14 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 95.55 |  |  |  | 106% | 1 196 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 48.68 |  |  |  | 54% | 609 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 963.75 |  |  |  |  | 4 981 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТССЦ 203-0954  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 3.28 | 3 070.76 |  |  | 10 072.09 |  |  |  |  | 17 238 |  |  |
| 3 070.76 |  | 10 072.09 |  | 5 255.58 |  | 17 238 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТССЦ 203-0955  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 0.5814 | 2 460.30 |  |  | 1 430.42 |  |  |  |  | 2 451 |  |  |
| 2 460.30 |  | 1 430.42 |  | 4 214.88 |  | 2 451 |  |
|  | Объем: 0.57\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 09-04-012-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 4.2 | 91.08 | 29.04 | 27.29 | 382.52 | 121.96 | 114.61 | 12.51 | 6.57 | 2 884 | 1 526 | 753 |
| 34.75 |  | 145.95 |  | 4.15 | 1 | 606 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 98.79 |  |  |  | 81% | 1 236 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 87.81 |  |  |  | 72% | 1 099 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 569.12 |  |  |  |  | 5 219 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТССЦ 203-8123  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм, шт. | 2 | 3 093.19 |  |  | 6 186.38 |  |  |  |  | 23 377 |  |  |
| 3 093.19 |  | 6 186.38 |  | 11 688.29 |  | 23 377 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕРр 61-7-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.127 | 6 374.88 | 3 642.90 | 37.83 | 809.61 | 462.65 | 4.80 | 12.52 | 6.47 | 7 271 | 5 792 | 31 |
| 2 694.15 | 14.99 | 342.16 | 1.90 | 4.23 | 12.53 | 1 447 | 24 |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 366.99 |  |  |  | 79% | 4 595 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 232.28 |  |  |  | 50% | 2 908 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 408.88 |  |  |  |  | 14 774 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕРр 62-1-4  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска известковыми составами по штукатурке откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.127 | 178.09 | 123.98 | 6.30 | 22.62 | 15.75 | 0.80 | 12.51 | 6.81 | 231 | 197 | 5 |
| 47.81 | 1.29 | 6.07 | 0.16 | 4.73 | 12.55 | 29 | 2 |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 12.73 |  |  |  | 80% | 159 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 7.96 |  |  |  | 50% | 100 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 43.30 |  |  |  |  | 490 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕРр 62-1-4  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска известковыми составами по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 3.19 | 178.09 | 123.98 | 6.30 | 568.11 | 395.50 | 20.10 | 12.51 | 6.81 | 5 806 | 4 948 | 137 |
| 47.81 | 1.29 | 152.51 | 4.12 | 4.73 | 12.55 | 721 | 52 |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 319.70 |  |  |  | 80% | 4 000 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 199.81 |  |  |  | 50% | 2 500 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 087.62 |  |  |  |  | 12 306 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТЕРр 62-1-4  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 6.14 | 178.09 | 123.98 | 6.30 | 1 093.47 | 761.24 | 38.68 | 12.51 | 6.81 | 11 175 | 9 523 | 263 |
| 47.81 | 1.29 | 293.55 | 7.92 | 4.73 | 12.55 | 1 389 | 99 |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 615.33 |  |  |  | 80% | 7 698 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 384.58 |  |  |  | 50% | 4 811 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 093.38 |  |  |  |  | 23 684 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Отмостка* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕР 27-03-008-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций | 0.101 | 7 214.87 | 1 585.84 | 5 629.03 | 728.70 | 160.17 | 568.53 | 12.51 | 4.46 | 4 539 | 2 004 | 2 536 |
|  | 518.81 |  | 52.40 | 1 | 12.5 |  | 655 |
|  | *Накладные расходы* |  | 128% |  |  | 272.09 |  |  |  | 128% | 3 404 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 172.18 |  |  |  | 81% | 2 154 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 172.97 |  |  |  |  | 10 096 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.202 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 296.21 | 296.21 |  | 12.51 | 1 | 3 706 | 3 706 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 213.27 |  |  |  | 72% | 2 668 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 112.56 |  |  |  | 38% | 1 408 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 622.04 |  |  |  |  | 7 783 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕР 08-01-003-07  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.303 | 3 001.78 | 246.00 | 111.59 | 909.54 | 74.54 | 33.81 | 12.52 | 3.87 | 3 628 | 933 | 131 |
| 2 644.20 |  | 801.19 |  | 3.2 | 1 | 2 564 |  |
|  | Объем: 101\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 81.99 |  |  |  | 110% | 1 026 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 50.69 |  |  |  | 68% | 634 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 042.22 |  |  |  |  | 5 289 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕР 11-01-002-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 10.1 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 2 055.41 | 362.85 | 418.65 | 12.52 | 4.37 | 15 213 | 4 543 | 1 829 |
| 126.13 | 4.21 | 1 273.91 | 42.55 | 6.94 | 12.51 | 8 841 | 532 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 449.99 |  |  |  | 111% | 5 633 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 259.46 |  |  |  | 64% | 3 248 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 764.86 |  |  |  |  | 24 094 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕР 11-01-002-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 10.1 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 4 569.28 | 407.22 | 775.43 | 12.51 | 4.37 | 28 092 | 5 094 | 3 389 |
| 335.31 | 7.73 | 3 386.63 | 78.02 | 5.79 | 12.5 | 19 609 | 975 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 538.62 |  |  |  | 111% | 6 737 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 310.55 |  |  |  | 64% | 3 884 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 418.45 |  |  |  |  | 38 713 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 10.1 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 7 375.23 | 378.30 | 3.79 | 12.51 | 4 | 39 504 | 4 733 | 15 |
| 692.39 |  | 6 993.14 |  | 4.97 | 1 | 34 756 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 419.91 |  |  |  | 111% | 5 254 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 242.11 |  |  |  | 64% | 3 029 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 037.26 |  |  |  |  | 47 787 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТЕР 06-01-030-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм, 100 м3 в деле | 0.0027 | 88 800.73 | 8 887.64 | 6 034.70 | 239.76 | 24.00 | 16.29 | 12.52 | 7.04 | 1 375 | 300 | 115 |
| 73 878.39 | 909.33 | 199.47 | 2.46 | 4.81 | 12.5 | 959 | 31 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 25.14 |  |  |  | 95% | 314 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 14.55 |  |  |  | 55% | 182 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 279.45 |  |  |  |  | 1 872 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 0.606 | 188.95 | 188.95 |  | 114.50 | 114.50 |  | 12.51 | 1 | 1 432 | 1 432 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 101\*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 113.36 |  |  |  | 99% | 1 418 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 68.70 |  |  |  | 60% | 859 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 296.56 |  |  |  |  | 3 709 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТЕР 15-02-001-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.606 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 1 256.92 | 504.33 | 50.85 | 12.51 | 7.96 | 9 682 | 6 309 | 405 |
| 1 157.98 | 39.06 | 701.74 | 23.67 | 4.23 | 12.5 | 2 968 | 296 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 501.60 |  |  |  | 95% | 6 275 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 248.16 |  |  |  | 47% | 3 104 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 006.68 |  |  |  |  | 19 061 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТЕР 15-04-012-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.606 | 2 512.50 | 159.37 | 15.75 | 1 522.57 | 96.58 | 9.54 | 12.51 | 7.07 | 5 568 | 1 208 | 67 |
| 2 337.38 |  | 1 416.45 |  | 3.03 | 1 | 4 292 |  |
|  | Объем: 101\*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 91.75 |  |  |  | 95% | 1 148 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 45.39 |  |  |  | 47% | 568 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 659.71 |  |  |  |  | 7 283 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 57.76 | 7.34 |  | 7.34 | 423.71 |  | 423.71 |  | 5.54 | 2 347 |  | 2 347 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =40.64/5.54* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 57.76 |  |  |  |  |  |  |  | 5.54 |  |  |  |
|  | 26.50 |  | 1 530.64 |  | 1 |  | 1 531 |
|  | *Поправки: ЗПМ: =146.81/5.54* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **73 040.44** | **9 474.16** | **4 638.45** |  |  | **394 212** | **118 552** | **21 383** |
| **58 927.85** | **1 928.12** |  |  | **254 278** | **6 508** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **72 657.92** | **9 352.20** | **4 523.84** |  |  | **391 328** | **117 026** | **20 630** |
| **58 781.90** | **1 928.12** |  |  | **253 672** | **6 508** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **20 790.61** |  |  |  |  | **56 962** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 16-18; %=110 - по стр. 2, 21; %=111 - по стр. 3, 6, 7, 22-24; %=95 - по стр. 4, 25, 27, 28; %=99 - по стр. 8, 9, 26; %=106 - по стр. 10; %=79 - по стр. 15; %=128 - по стр. 19; %=72 - по стр. 20)** | | | | | **9 554.82** |  |  |  |  | **119 567** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 2, 21; %=64 - по стр. 3, 6, 7, 22-24; %=55 - по стр. 4, 25; %=60 - по стр. 8, 9, 26; %=54 - по стр. 10; %=50 - по стр. 15-18; %=81 - по стр. 19; %=38 - по стр. 20; %=47 - по стр. 27, 28)** | | | | | **5 905.85** |  |  |  |  | **73 903** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **88 118.59** |  |  |  |  | **584 798** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **382.52** | **121.96** | **114.61** |  |  | **2 884** | **1 526** | **753** |
| **145.95** |  |  |  | **606** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 13)** | | | | | **98.79** |  |  |  |  | **1 236** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 13)** | | | | | **87.81** |  |  |  |  | **1 099** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **569.12** |  |  |  |  | **5 219** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **88 687.71** |  |  |  |  | **590 017** |  |  |
|  | **Строительный контроль 2,14%** | | | | | **1 897.92** |  |  |  |  | **12 626** |  |  |
|  | **Всего со строительным контролем** | | | | | **90 585.63** |  |  |  |  | **602 643** |  |  |
|  | **Непредвиденные расходы 2%** | | | | | **1 811.71** |  |  |  |  | **12 053** |  |  |
|  | **Всего с непредвиденными расходами** | | | | | **92 397.34** |  |  |  |  | **614 696** |  |  |
|  | **НДС** | | | | | **16 631.52** |  |  |  |  | **110 645** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **109 028.86** |  |  |  |  | **725 341** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **9 653.61** |  |  |  |  | **120 803** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **5 993.66** |  |  |  |  | **75 002** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |