«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 847 547	руб.	Смета на сумму:	2 847 547	руб.	
Директор  МКУ  «КР  МКД»	Директор  ООО  «УК  Мегадом»	
		
________________ /С.Б.Русович /	________________ / О.В. Уланова /	
		
«______»____________________ 2016 г.	«______»____________________ 2016 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия многоквартирного дома №20-26 по ул. Дрожжевая в г. Калининграде.	
	
Сметная стоимость:	2 847.547	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.396	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	531.912	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	5.1	165.55	131.65	33.90	844.30	671.42	172.89	16.9	5.62	12 319	11 347	972	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			664.71				84%	9 531			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			402.85				48%	5 447			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 911.86					27 297			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	5.1	172.51	127.80	44.71	879.80	651.78	228.02	16.9	11.04	13 532	11 015	2 517	
					6.94			35.39	1	16.9			598	
	Накладные расходы		83%			570.35				71%	8 245			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			446.66				52%	6 039			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 896.81					27 816			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	5.1	5 502.93	806.67	80.64	28 064.94	4 114.02	411.26	16.91	9.22	155 513	69 568	3 792	
				4 615.62			23 539.66		3.49	1		82 153		
	Накладные расходы		83%			3 414.64				71%	49 393			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 674.11				52%	36 175			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34 153.69					241 082			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (брус 100х150мм), 100 м	0.71	6 760.46	1 449.90	67.19	4 799.93	1 029.43	47.70	16.9	9.13	41 398	17 397	436	
				5 243.37			3 722.79		6.33	1		23 565		
	Накладные расходы		83%			854.43				71%	12 352			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			669.13				52%	9 046			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 323.49					62 796			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.209	9 291.30	1 358.31	34.61	11 233.18	1 642.20	41.84	16.9	9.1	58 596	27 753	381	
				7 898.38			9 549.14		3.19	1		30 462		
	Накладные расходы		83%			1 363.03				71%	19 705			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 067.43				52%	14 432			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 663.64					92 732			
	
6.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки сечением 100х50), 100 м	1.152	3 176.89	1 205.91	20.22	3 659.78	1 389.21	23.29	16.9	9.14	32 208	23 478	213	
				1 950.76			2 247.28		3.79	1		8 517		
	Накладные расходы		83%			1 153.04				71%	16 669			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			902.99				52%	12 209			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 715.81					61 086			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (доска 50х150мм), 100 м	1.209	4 519.16	360.82	36.65	5 463.66	436.23	44.31	16.9	9.18	26 964	7 372	407	
				4 121.69			4 983.12		3.85	1		19 185		
	Накладные расходы		83%			362.07				71%	5 234			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			283.55				52%	3 833			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 109.28					36 032			
	
8.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Демонтаж элементов каркаса из брусьев (стойки, прогоны, подкосы), 1 м3 древесины в конструкции	0.4704	191.41	160.20	31.21	90.04	75.36	14.68	16.9	8.96	1 405	1 274	132	
									2.95	1				
	Объем: 0.14*0.14*24													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			79.88				90%	1 147			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			40.69				43%	548			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					210.62					3 099			
	
9.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка элементов каркаса из брусьев (стойки, прогоны, подкосы), 1 м3 древесины в конструкции	0.4704	2 980.64	200.25	39.01	1 402.09	94.20	18.35	16.9	8.96	5 561	1 592	164	
				2 741.38			1 289.55		2.95	1		3 804		
	Объем: 0.14*0.14*24													
	Накладные расходы		106%			99.85				90%	1 433			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			50.87				43%	685			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 552.81					7 678			
	
10.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (для замены мауэрлата), 1 м3 кладки	3.1	1 615.27	301.17	30.24	5 007.34	933.63	93.74	16.9	8.02	35 515	15 778	752	
				1 283.86	6.48		3 979.97	20.09	4.77	16.92		18 984	340	
	Накладные расходы		86%			820.20				73%	11 766			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			667.60				56%	9 026			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 495.14					56 307			
	
11.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.6	187.80	88.52	82.15	1 051.68	495.71	460.04	16.9	4.08	10 582	8 378	1 877	
				17.13	1.16		95.93	6.50	3.41	16.97		327	110	
	Накладные расходы		90%			451.99				77%	6 536			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			301.33				48%	4 074			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 805.00					21 192			
	
12.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	115.92	36.04			4 177.76					25 513			
				36.04			4 177.76		220.09			25 513		
	Объем: 5.6*20.7													
	
13.	ТЕР 26-02-019-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом  при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.6	169.30	90.12	61.85	948.08	504.67	346.36	16.9	2.23	9 473	8 529	772	
				17.33	0.13		97.05	0.73	1.77	16.85		172	12	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8073:[ М-(877.00=43.33*20.24) ]	
	Накладные расходы		90%			454.86				77%	6 577			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			303.24				48%	4 100			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 706.18					20 149			
	
14.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	113.344	36.04			4 084.92					24 946			
				36.04			4 084.92		220.09			24 946		
	Объем: 5.6*20.24													
	
15.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.04	2 618.75	2 607.40	11.35	104.75	104.30	0.45	16.91	6.49	1 767	1 764	3	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			86.57				71%	1 252			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.80				52%	917			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					259.11					3 937			
	
16.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	4	379.66	60.00	23.82	1 518.64	240.00	95.28	16.9	8.35	8 556	4 056	796	
				295.84	1.66		1 183.36	6.64	3.13	16.89		3 704	112	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Накладные расходы		106%			261.44				90%	3 751			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			133.19				43%	1 792			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 913.26					14 099			
	
17.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	2.52	2 460.30			6 199.96					12 937			
				2 460.30			6 199.96		5 133.78			12 937		
	Объем: 0.7*0.9*4													
	
18.	ТЕР 20-02-003-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х900 мм, 1 решетка	8	82.72	11.13	3.23	661.76	89.04	25.84	16.91	5.88	7 504	1 506	152	
				68.36			546.88		10.69	1		5 846		
	Накладные расходы		115%			102.40				98%	1 476			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			63.22				56%	843			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					827.37					9 823			
	
19.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Покрытие пленкой стен и кровель (над лестничной клеткой), 100 м2 покрытия	0.24	270.48	106.64	1.01	64.92	25.59	0.24	16.9	9.3	586	433	2	
				162.83			39.08		3.88	1		152		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Накладные расходы		93%			23.80				79%	342			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			16.38				51%	221			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					105.10					1 149			
	
20.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	30	7.04			211.20					879			
				7.04			211.20		29.3			879		
	Объем: 24*1.25													
	
21.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	3.6	170.63	104.32	66.31	614.27	375.55	238.72	16.9	8.97	8 488	6 347	2 141	
									18.87	1				
	Объем: 24*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Накладные расходы		90%			338.00				77%	4 887			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			225.33				48%	3 047			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 177.60					16 422			
	
22.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	73.44	26.54			1 949.10					6 335			
				26.54			1 949.10		86.26			6 335		
	Объем: 24*3*1.02													
	
23.	ТЕР 12-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли	5.1	14 923.70	1 735.22	694.66	76 110.87	8 849.62	3 542.77	16.9	4.84	519 069	149 559	17 147	
				12 493.82	25.33		63 718.48	129.18	5.53	16.91		352 363	2 184	
	Накладные расходы		108%			9 697.10				92%	139 604			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			4 938.34				44%	66 767			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					90 746.31					725 439			
	
24.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, снегозадержатели, м2	78	137.86			10 753.08					47 635			
				137.86			10 753.08		610.7			47 635		
	Объем: 32+46													
	
25.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.918	75.57	75.35	0.22	69.37	69.17	0.20	16.9	6.59	1 170	1 169	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			57.41				71%	830			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			44.96				52%	608			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					171.74					2 608			
	
26.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.918	8 764.15	284.26	25.49	8 045.49	260.95	23.40	16.9	9.64	31 567	4 410	226	
				8 454.40	2.41		7 761.14	2.21	3.47	16.93		26 931	37	
	Накладные расходы		108%			284.21				92%	4 091			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			144.74				44%	1 957			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 474.44					37 615			
	
27.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник), 100 м2 покрытия	0.367	11 748.28	1 020.39	26.53	4 311.62	374.48	9.74	16.9	10.57	17 860	6 329	103	
				10 701.36	3.02		3 927.40	1.11	2.91	16.88		11 429	19	
	Накладные расходы		108%			405.64				92%	5 840			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			206.57				44%	2 793			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 923.83					26 493			
	
28.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.42	7 415.77	333.04	13.17	3 114.62	139.88	5.53	16.9	9.27	17 558	2 364	51	
				7 069.56			2 969.22		5.1	1		15 143		
	Накладные расходы		83%			116.10				71%	1 678			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			90.92				52%	1 229			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 321.64					20 466			
	
29.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	16.9	9.28	3 861	1 173	9	
				5 145.09			617.41		4.34	1		2 680		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	833			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	610			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					5 304			
	
30.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	16.9	9.28	1 144	487	5	
				8 231.09			493.87		1.32	1		652		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	346			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	253			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 743			
	
31.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	16.9	9.28	1 109	487	5	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	346			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	253			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 708			
	
32.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.42	1 357.93	327.73	1.01	570.33	137.65	0.42	16.9	9.3	4 275	2 326	4	
				1 029.19			432.26		4.5	1		1 945		
	Накладные расходы		83%			114.25				71%	1 651			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			89.47				52%	1 210			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					774.05					7 136			
	
33.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (фановые стояки), 100 м трубопровода с фасонными частями	0.08	775.58	765.14	10.44	62.05	61.21	0.84	16.91	9.36	1 043	1 035	8	
					4.83			0.39	1	16.89			7	
	Накладные расходы		74%			45.58				63%	656			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			30.80				40%	417			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					138.43					2 116			
	
34.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.08	12 734.30	648.03	7.22	1 018.74	51.84	0.58	16.91	9.45	2 486	877	5	
				12 079.05	0.75		966.32	0.06	1.66	17		1 604	1	
	Накладные расходы		115%			59.69				98%	860			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			36.85				56%	492			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 115.27					3 838			
	
35.	ТССЦ 301-5609 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	4	12.58			50.32					158			
				12.58			50.32		39.58			158		
	
36.	Цена поставщика. 
Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт	8	851.52			6 812.19			1	1	32 630			
				851.52			6 812.19		4.79	1		32 630		
	Поправки: М: =3960*1.03/4.79	
	
37.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	8	88.07	12.17		704.56	97.36		16.91	1	3 480	1 646		
				75.90			607.20		3.02	1		1 834		
	Накладные расходы		103%			100.28				88%	1 448			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			58.42				48%	790			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					863.26					5 719			
	
38.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.04	8 572.20	5 513.35	252.31	342.89	220.53	10.09	16.9	8.29	4 333	3 727	84	
				2 806.54	66.80		112.26	2.67	4.65	16.91		522	45	
	Накладные расходы		78%			174.10				66%	2 490			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			140.62				50%	1 886			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					657.60					8 709			
	
39.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.168	3 086.00			518.45					2 606			
				3 086.00			518.45		15 509.15			2 606		
	Объем: 0.04*4200													
	
40.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов), 100 м труб	0.016	13 930.32	9 132.45	284.04	222.89	146.12	4.54	16.9	8.29	2 843	2 469	38	
				4 513.83	75.09		72.22	1.20	4.65	16.91		336	20	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			114.91				66%	1 643			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			92.81				50%	1 245			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					430.61					5 730			
	
41.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.1056	3 086.00			325.88					1 638			
				3 086.00			325.88		15 509.15			1 638		
	Объем: 0.016*2200*3													
	
42.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов), 100 м труб	0.024	32 504.08	21 309.05	662.76	780.10	511.42	15.91	16.9	8.29	9 950	8 643	132	
				10 532.27	175.21		252.77	4.21	4.65	16.91		1 175	71	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			402.19				66%	5 751			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			324.85				50%	4 357			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 507.14					20 058			
	
43.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.3696	3 086.00			1 140.59					5 732			
				3 086.00			1 140.59		15 509.15			5 732		
	Объем: 0.024*2200*7													
	
44.	ТЕР 46-01-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство бетонных оголовников (прим.), 1 м3	0.88	1 507.44	278.21	47.43	1 326.55	244.82	41.74	16.9	6.79	9 444	4 138	283	
				1 181.80	1.96		1 039.98	1.72	4.83	16.91		5 023	29	
	Накладные расходы		99%			244.07				84%	3 500			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			147.92				48%	2 000			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 718.55					14 944			
	
45.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Разборка лобовой доски, 100 м2 подшивки	0.092	257.63	231.54	26.09	23.70	21.30	2.40	16.9	9.36	382	360	22	
					12.06			1.11	1	16.91			19	
	Накладные расходы		85%			19.05				72%	273			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			17.93				64%	243			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.68					897			
	
46.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Устройство лобовой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.092	3 055.75	200.38	75.22	281.13	18.43	6.92	16.9	9.26	1 255	312	64	
				2 780.15			255.77		3.44	1		880		
	Накладные расходы		106%			19.54				90%	281			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.95				43%	134			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					310.62					1 670			
	
47.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Простая окраска масляными составами лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.092	1 269.84	302.16	5.39	116.83	27.80	0.50	16.9	9.28	734	470	5	
				962.29	0.15		88.53	0.01	2.93	17		259		
	Накладные расходы		95%			26.42				80%	376			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			13.07				37%	174			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					156.32					1 284			
	
48.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниз), 100 м2 подшивки	0.04	257.63	231.54	26.09	10.31	9.26	1.04	16.9	9.36	166	157	10	
					12.06			0.48	1	16.91			8	
	Накладные расходы		85%			8.28				72%	119			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			7.79				64%	106			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.38					390			
	
49.	ТЕР 10-01-022-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Устройство карниза, 100 м2 потолка	0.04	4 531.37	368.51	93.91	181.25	14.74	3.76	16.91	8.7	852	249	33	
				4 068.95	4.07		162.76	0.16	3.5	16.91		570	3	
	Накладные расходы		106%			15.79				90%	227			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			8.05				43%	108			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					205.09					1 187			
	
50.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Простая окраска масляными составами по дереву карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.04	1 269.84	302.16	5.39	50.79	12.09	0.22	16.9	9.28	319	204	2	
				962.29	0.15		38.49	0.01	2.93	17		113		
	Накладные расходы		95%			11.50				80%	163			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.69				37%	75			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					67.97					558			
	
51.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.18	2 412.79	1 295.60	2.05	434.30	233.21	0.37	16.9	6.48	4 604	3 941	2	
				1 115.14			200.73		3.29	1		660		
	Накладные расходы		79%			184.24				67%	2 640			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			116.61				40%	1 576			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					735.14					8 821			
	
52.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.18	2 273.86	99.29	11.39	409.29	17.87	2.05	16.9	9.21	1 606	302	19	
				2 163.18			389.37		3.3	1		1 285		
	Накладные расходы		95%			16.98				80%	242			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8.40				37%	112			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					434.67					1 959			
	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
	
53.	ТЕРр 57-1-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка оснований покрытия полов простильных полов, 100 м2 основания	3.3	144.40	144.40		476.52	476.52		16.9	1	8 053	8 053		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			381.22				68%	5 476			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			324.03				54%	4 349			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 181.77					17 878			
	
54.	ТЕР 11-01-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой, 1 м3 изоляции	49.5	42.78	15.93	26.85	2 117.41	788.44	1 328.98	16.9	8.16	24 169	13 325	10 844	
					4.60			227.70	18.34	16.89			3 846	
	Объем: 330.0*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			1 127.92				94%	16 141			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			650.33				51%	8 757			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 895.66					49 067			
	
55.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	3.3	33.25	31.22	2.03	109.73	103.03	6.70	16.9	9.26	1 803	1 741	62	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			114.36				94%	1 637			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			65.94				51%	888			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					290.03					4 327			
	
56.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	403.92	7.04			2 843.60					11 835			
				7.04			2 843.60		29.3			11 835		
	Объем: 330*1.224													
	
57.	ТЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2 Тепло и звукоизоляция из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых в два слоя) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  (в 2 слоя), 100 м2 изолируемой поверхности	3.3	750.08	539.78	210.30	2 475.26	1 781.27	693.99	16.91	9.28	36 562	30 121	6 440	
					5.42			17.89	5.41	16.93			303	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Начисления: Н3= 2.0, Н4= 2.0, Н5= 2.0, Н48= 2.0	
	Накладные расходы		111%			1 997.07				94%	28 599			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 151.46				51%	15 516			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 623.79					80 677			
	
58.	ТЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (3-ий слой), 100 м2 изолируемой поверхности	3.3	375.04	269.89	105.15	1 237.63	890.64	347.00	16.91	9.28	18 281	15 061	3 220	
					2.71			8.94	5.41	16.93			151	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Накладные расходы		111%			998.53				94%	14 299			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			575.73				51%	7 758			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 811.90					40 338			
	
59.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	1019.7	26.54			27 062.84					87 959			
				26.54			27 062.84		86.26			87 959		
	Объем: 330*3*1.03													
	
60.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	3.3	33.25	31.22	2.03	109.73	103.03	6.70	16.9	9.26	1 803	1 741	62	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			114.36				94%	1 637			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			65.94				51%	888			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					290.03					4 327			
	
61.	ТССЦ 101-5833 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	403.92	15.27			6 167.86					24 978			
				15.27			6 167.86		61.84			24 978		
	Объем: 330*1.224													
	
62.	ТЕР 10-01-083-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим) 
Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия	3.3	5 550.53	274.57	106.59	18 316.75	906.08	351.75	16.9	8.2	81 997	15 313	2 884	
				5 169.37	8.90		17 058.92	29.37	3.74	16.9		63 800	496	
	Накладные расходы		106%			991.58				90%	14 228			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			505.14				43%	6 798			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 813.47					103 023			
	
63.	ТЕРр 54-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных балок с заменой концов, 100 концов	0.08	43 280.26	8 594.61	2 589.38	3 462.42	687.57	207.15	16.9	8.14	25 297	11 620	1 686	
				32 096.27	229.22		2 567.70	18.34	4.67	16.91		11 991	310	
	Накладные расходы		85%			600.02				72%	8 590			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			564.73				64%	7 635			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 627.17					41 522			
	
64.	ТЕРр 54-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок	0.4	2 314.38	619.65	152.98	925.75	247.86	61.19	16.9	9.27	7 130	4 189	567	
				1 541.75			616.70		3.85	1		2 374		
	Накладные расходы		85%			210.68				72%	3 016			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			198.29				64%	2 681			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 334.72					12 827			
	
65.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	102.05	48.13	4.41	36.66	4 911.25	450.04	3 741.15	16.9	8.6	51 950	7 606	32 174	
									1	1				
	Объем: 510*0.014+7.14+8.67+0.9+1.17+0.649+0.11+0.107+0.219+49.5*1.2+15.411+0.79+0.12+0.224													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			450.04				100%	7 606			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			270.02				60%	4 564			
	
66.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	102.05	16.40		16.40	1 673.62		1 673.62		9.25	15 481		15 481	
														
	Объем: 510*0.014+7.14+8.67+0.9+1.17+0.649+0.11+0.107+0.219+49.5*1.2+15.411+0.79+0.12+0.224													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	274 197.91	30 953.63	14 356.21			1 629 384	523 191	107 187	
			228 168.03	516.11				986 838	8 721	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	265 115.61	30 204.14	8 914.18			1 547 282	510 521	59 367	
			225 997.31	515.66				977 396	8 713	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	72 247.43					285 623			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 44; %=71 - по стр. 2-7, 15, 25, 28-32; %=90 - по стр. 8, 9, 16, 46, 49, 62; %=73 - по стр. 10; %=77 - по стр. 11, 13, 21; %=79 - по стр. 19; %=92 - по стр. 23, 26, 27; %=66 - по стр. 38, 40, 42; %=72 - по стр. 45, 48, 63, 64; %=80 - по стр. 47, 50, 52; %=67 - по стр. 51; %=68 - по стр. 53; %=94 - по стр. 54, 55, 57, 58, 60)	29 551.82					425 366			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 11, 13, 21, 44; %=52 - по стр. 2-7, 15, 25, 28-32; %=43 - по стр. 8, 9, 16, 46, 49, 62; %=56 - по стр. 10; %=51 - по стр. 19, 54, 55, 57, 58, 60; %=44 - по стр. 23, 26, 27; %=50 - по стр. 38, 40, 42; %=64 - по стр. 45, 48, 63, 64; %=37 - по стр. 47, 50, 52; %=40 - по стр. 51; %=54 - по стр. 53)	18 846.01					254 556			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	313 513.44					2 227 204			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 497.43	299.45	27.26			14 671	5 064	165	
			2 170.72	0.45				9 442	8	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 18, 34; %=63 - по стр. 33; %=88 - по стр. 37)	307.95					4 441			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 18, 34; %=40 - по стр. 33; %=48 - по стр. 37)	189.28					2 542			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 994.66					21 654			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 584.87	450.04	5 414.77			67 431	7 606	47 655	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 65)	450.04					7 606			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 65)	270.02					4 564			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 584.87					67 431			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	323 092.97					2 316 289			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	6 914.19					49 569			
	ИТОГО	330 007.16					2 365 858			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	6 600.14					47 317			
	ИТОГО	336 607.30					2 413 175			
	НДС 18%	60 589.31					434 372			
	ВСЕГО С НДС	397 196.61					2 847 547			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	29 859.77					429 807			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	19 035.29					257 098			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	274 197.91	30 953.63	14 356.21			1 629 384	523 191	107 187	
			228 168.03	516.11				986 838	8 721	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	265 115.61	30 204.14	8 914.18			1 547 282	510 521	59 367	
			225 997.31	515.66				977 396	8 713	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	72 247.43					285 623			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 44; %=71 - по стр. 2-7, 15, 25, 28-32; %=90 - по стр. 8, 9, 16, 46, 49, 62; %=73 - по стр. 10; %=77 - по стр. 11, 13, 21; %=79 - по стр. 19; %=92 - по стр. 23, 26, 27; %=66 - по стр. 38, 40, 42; %=72 - по стр. 45, 48, 63, 64; %=80 - по стр. 47, 50, 52; %=67 - по стр. 51; %=68 - по стр. 53; %=94 - по стр. 54, 55, 57, 58, 60)	29 551.82					425 366			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 11, 13, 21, 44; %=52 - по стр. 2-7, 15, 25, 28-32; %=43 - по стр. 8, 9, 16, 46, 49, 62; %=56 - по стр. 10; %=51 - по стр. 19, 54, 55, 57, 58, 60; %=44 - по стр. 23, 26, 27; %=50 - по стр. 38, 40, 42; %=64 - по стр. 45, 48, 63, 64; %=37 - по стр. 47, 50, 52; %=40 - по стр. 51; %=54 - по стр. 53)	18 846.01					254 556			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	313 513.44					2 227 204			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 497.43	299.45	27.26			14 671	5 064	165	
			2 170.72	0.45				9 442	8	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 18, 34; %=63 - по стр. 33; %=88 - по стр. 37)	307.95					4 441			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 18, 34; %=40 - по стр. 33; %=48 - по стр. 37)	189.28					2 542			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 994.66					21 654			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 584.87	450.04	5 414.77			67 431	7 606	47 655	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 65)	450.04					7 606			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 65)	270.02					4 564			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 584.87					67 431			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	323 092.97					2 316 289			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	6 914.19					49 569			
	ИТОГО	330 007.16					2 365 858			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	6 600.14					47 317			
	ИТОГО	336 607.30					2 413 175			
	НДС 18%	60 589.31					434 372			
	ВСЕГО С НДС	397 196.61					2 847 547			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	29 859.77					429 807			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	19 035.29					257 098			

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ КРМКД                                                  Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КРМКД                                                   Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)