«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	814 605	руб.	Смета на сумму:	814 605	руб.	
Директор
МКУ «КР МКД»	Директор
МКУ «УК Управдом»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /В.А. Тишковец /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
Объект:	Многоквартирный дом № 7 по ул. Маршала Новикова	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши (этернит) 	
Сметная стоимость:	814.605	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.126	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	128.728	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.27	165.55	131.65	33.90	541.35	430.50	110.85	12.51	4.4	5 873	5 385	488	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			426.20				84%	4 523			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			258.30				48%	2 585			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 225.85					12 981			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.27	172.51	127.80	44.71	564.11	417.91	146.20	12.51	7.12	6 269	5 228	1 041	
					6.95			22.73	1	12.49			284	
	Накладные расходы		83%			365.73				71%	3 914			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			286.42				52%	2 866			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 216.26					13 049			
	
3.	ТЕРр 58-12-1 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	0.42	3 803.88	268.33	45.75	1 597.63	112.70	19.22	12.51	6.95	5 721	1 410	134	
				3 489.80	5.68		1 465.72	2.39	2.85	12.54		4 177	30	
	Накладные расходы		83%			95.52				71%	1 022			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			74.81				52%	749			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 767.96					7 492			
	
4.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	3.27	4 088.23	504.69	210.18	13 368.53	1 650.33	687.27	12.52	6.84	81 400	20 662	4 701	
				3 373.37	20.39		11 030.92	66.67	5.08	12.5		56 037	833	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 854.36				92%	19 775			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			944.35				44%	9 458			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 167.24					110 633			
	
5.	С Цена поставщик. 
Этернит в комплекте, м2	418.56	83.55			34 969.35					141 976			
				83.55			34 969.35		4.06			141 976		
	Объем: 327*1.28													
	Поправки: М: =320*1.06/4.06	
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.8	4 519.16	360.82	36.65	3 615.33	288.66	29.32	12.51	7.07	17 338	3 611	207	
				4 121.69			3 297.35		4.1	1		13 519		
	Накладные расходы		83%			239.59				71%	2 564			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			187.63				52%	1 878			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 042.55					21 780			
	
7.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.9	9 291.30	1 358.31	34.61	8 362.17	1 222.48	31.15	12.51	6.98	36 552	15 293	217	
				7 898.38			7 108.54		2.96	1		21 041		
	Накладные расходы		83%			1 014.66				71%	10 858			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			794.61				52%	7 952			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 171.44					55 362			
	
8.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.36	6 775.72	1 449.90	67.19	2 439.26	521.96	24.19	12.51	7.02	14 461	6 530	170	
				5 258.63			1 893.11		4.1	1		7 762		
	Накладные расходы		83%			433.23				71%	4 636			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			339.27				52%	3 396			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 211.76					22 493			
	
9.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (коньковый брус) примен, 100 м	0.15	9 291.30	1 358.31	34.61	1 393.70	203.75	5.19	12.51	6.98	6 092	2 549	36	
				7 898.38			1 184.76		2.96	1		3 507		
	Накладные расходы		83%			169.11				71%	1 810			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			132.44				52%	1 325			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 695.25					9 227			
	
10.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (под мауэрлат), 1 м3 кладки	0.35	1 615.27	301.17	30.24	565.34	105.41	10.58	12.51	6.11	3 073	1 319	65	
				1 283.86	5.99		449.35	2.10	3.76	12.52		1 690	26	
	Накладные расходы		86%			92.46				73%	982			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			75.26				56%	753			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					733.06					4 808			
	
11.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (подкосы) примен, 100 м	0.3	3 176.89	1 205.91	20.22	953.07	361.77	6.07	12.51	7.02	6 933	4 526	43	
				1 950.76			585.23		4.04	1		2 364		
	Накладные расходы		83%			300.27				71%	3 213			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			235.15				52%	2 354			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 488.49					12 500			
	
12.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка лобовой доски (прим), 100 м2 подшивки	0.4	257.63	231.54	26.09	103.05	92.62	10.44	12.51	6.47	1 226	1 159	68	
					10.34			4.14	1	12.53			52	
	Накладные расходы		85%			82.25				72%	872			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			77.41				64%	775			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					262.70					2 873			
	
13.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство лобовой доски (прим), 100 м2 потолка	0.4	10 259.57	603.91	84.83	4 103.83	241.56	33.93	12.52	6.76	16 270	3 024	229	
				9 570.83	3.78		3 828.33	1.51	3.4	12.5		13 016	19	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			257.65				90%	2 739			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			131.26				43%	1 308			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 492.74					20 317			
	
14.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4	1 316.51	347.48	6.74	526.60	138.99	2.70	12.51	7.14	2 651	1 739	19	
				962.29	0.16		384.92	0.07	2.32	12.46		893	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			132.11				80%	1 392			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			65.36				37%	644			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					724.07					4 687			
	
15.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.364	221.62	101.80	102.69	1 188.75	546.04	550.82	12.51	3.39	8 862	6 831	1 867	
				17.13	1.45		91.89	7.78	1.78	12.56		164	98	
	Объем: 327*1.2+42*2+60													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		90%			498.44				77%	5 335			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			332.29				48%	3 326			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 019.48					17 523			
	
16.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	111.0348	36.04			4 001.69					16 712			
				36.04			4 001.69		150.51			16 712		
	Объем: 5.364*20.7													
	
17.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	0.7	2 956.30	374.76	6.66	2 069.41	262.33	4.66	12.51	6.9	8 072	3 282	32	
				2 574.88	1.03		1 802.42	0.72	2.64	12.57		4 758	9	
	Накладные расходы		83%			218.33				71%	2 337			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			170.98				52%	1 711			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 458.72					12 120			
	
18.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	0.7	75.57	75.35	0.22	52.90	52.75	0.15	12.51	4.09	660	660	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.78				71%	469			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.29				52%	343			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					130.97					1 472			
	
19.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.7	8 813.16	326.90	31.86	6 169.21	228.83	22.30	12.51	6.89	21 717	2 863	154	
				8 454.40	3.03		5 918.08	2.12	3.16	12.48		18 701	26	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			249.43				92%	2 658			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			127.02				44%	1 271			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 545.66					25 646			
	
20.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.3	7 415.77	333.04	13.17	2 224.73	99.91	3.95	12.51	7.18	6 814	1 250	28	
				7 069.56			2 120.87		2.61	1		5 535		
	Накладные расходы		83%			82.93				71%	888			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			64.94				52%	650			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 372.60					8 352			
	
21.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	12.51	7.18	1 542	579	5	
				5 145.09			411.61		2.33	1		959		
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	411			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	301			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 254			
	
22.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	12.51	7.18	654	240	2	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	170			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	125			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					949			
	
23.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	12.51	7.18	644	240	2	
				8 231.09			329.24		1.22	1		402		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	170			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	125			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					939			
	
24.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.28	1 357.93	327.73	1.01	380.22	91.76	0.28	12.51	7.2	2 369	1 148	2	
				1 029.19			288.17		4.23	1		1 219		
	Накладные расходы		83%			76.16				71%	815			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			59.64				52%	597			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					516.02					3 781			
	
25.	ТЕРр 58-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.01	2 888.51	2 877.16	11.35	28.89	28.77	0.11	12.51	4.05	360	360		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			23.88				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.70				52%	187			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71.47					803			
	
26.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	1	394.62	69.00	29.78	394.62	69.00	29.78	12.51	6.53	1 904	863	194	
				295.84	2.08		295.84	2.08	2.86	12.51		846	26	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			75.34				90%	800			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			38.38				43%	382			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					508.35					3 086			
	
27.	ТССЦ 203-0957 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	2.25	1 770.36			3 983.31					6 969			
				1 770.36			3 983.31		3 097.32			6 969		
	Объем: 1.5*1.5													
	
28.	ТЕР 46-04-008-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из листовой стали (прим), 100 м2 покрытия	0.05	84.90	71.04	13.86	4.25	3.55	0.69	12.51	4.4	47	44	3	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			3.51				84%	37			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.13				48%	21			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.89					105			
	
29.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка боковин мансардных окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.05	373.54	335.71	26.60	18.68	16.79	1.33	12.52	7.17	222	210	10	
				11.23			0.56		4.14	1		2		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			17.80				90%	189			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.07				43%	90			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.54					501			
	
30.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.022	23 811.97			523.86					1 053			
				23 811.97			523.86		47 861.13			1 053		
	Объем: 0.05*0.44													
	
31.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель перилами (снегозадержатели), 100 м ограждения	0.69	4 972.00	72.11	75.20	3 430.68	49.75	51.89	12.51	6.29	12 501	622	326	
				4 824.69	5.48		3 329.04	3.78	3.47	12.5		11 552	47	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			57.81				92%	615			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			29.44				44%	294			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 517.93					13 411			
	
32.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.09	8 572.20	5 513.35	252.31	771.50	496.20	22.71	12.51	6.18	7 575	6 207	140	
				2 806.54	60.12		252.59	5.41	4.86	12.52		1 228	68	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Накладные расходы		78%			391.26				66%	4 142			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			316.01				50%	3 138			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 478.77					14 854			
	
33.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.378	2 934.00			1 109.05					4 249			
				2 934.00			1 109.05		11 241.04			4 249		
	Объем: 0.09*4200													
	
34.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов), 100 м труб	0.09	23 217.20	15 220.75	473.40	2 089.55	1 369.87	42.61	12.51	6.18	20 691	17 137	263	
				7 523.05	112.70		677.07	10.14	4.86	12.52		3 291	127	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			1 076.41				66%	11 394			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			869.41				50%	8 632			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 035.36					40 717			
	
35.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.99	2 934.00			2 904.66					11 129			
				2 934.00			2 904.66		11 241.04			11 129		
	Объем: 0.09*2200*5													
	
36.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обделки оголовников из оцинкованной стали (примен), 100 м2 покрытия	0.044	11 907.97	1 173.45	33.16	523.95	51.63	1.46	12.51	7.14	1 885	646	10	
				10 701.36	3.78		470.86	0.17	2.61	12.5		1 229	2	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			55.94				92%	596			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			28.49				44%	285			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					608.38					2 766			
	
37.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.65	2 412.79	1 295.60	2.05	1 568.31	842.14	1.33	12.51	4.04	13 607	10 535	5	
				1 115.14			724.84		4.23	1		3 066		
	Накладные расходы		79%			665.29				67%	7 058			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			421.07				40%	4 214			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 654.67					24 879			
	
38.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (дымовых труб), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.65	2 291.60	114.18	14.24	1 489.54	74.22	9.25	12.51	7.11	4 861	928	66	
				2 163.18			1 406.07		2.75	1		3 867		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			70.51				80%	742			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			34.88				37%	343			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 594.93					5 947			
	
39.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	11.9	7.34		7.34	87.30		87.30		5.54	484		484	
										1				
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
40.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	11.9	26.50		26.50	315.35		315.35		5.54	1 747		1 747	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	109 425.23	10 156.88	2 264.37			503 165	127 080	12 759	
			97 003.94	131.81				363 325	1 648	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	109 425.23	10 156.88	2 264.37			503 165	127 080	12 759	
			97 003.94	131.81				363 325	1 648	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	47 491.92					182 088			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 28; %=71 - по стр. 2, 3, 6-9, 11, 17, 18, 20-25; %=92 - по стр. 4, 19, 31, 36; %=73 - по стр. 10; %=72 - по стр. 12; %=90 - по стр. 13, 26, 29; %=80 - по стр. 14, 38; %=77 - по стр. 15; %=66 - по стр. 32, 34; %=67 - по стр. 37)	9 140.25					97 383			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15, 28; %=52 - по стр. 2, 3, 6-9, 11, 17, 18, 20-25; %=44 - по стр. 4, 19, 31, 36; %=56 - по стр. 10; %=64 - по стр. 12; %=43 - по стр. 13, 26, 29; %=37 - по стр. 14, 38; %=50 - по стр. 32, 34; %=40 - по стр. 37)	6 214.07					62 079			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	124 779.55					662 627			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	124 779.55					662 627			
	Строительный контроль 2,14%	2 670.28					14 180			
	Итого со строительным контролем	127 449.83					676 807			
	Непредвиденные расходы 2%	2 549.00					13 536			
	Итого с непредвиденными	129 998.83					690 343			
	НДС	23 399.79					124 262			
	Всего с НДС	153 398.62					814 605			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 140.25					97 383			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 214.07					62 079			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)