«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 319 006	руб.	Смета на сумму:	1 319 006	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Макарова И.А. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13/1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвала, систем водоотведения, электроснабжения, фасада без утепления
 МКД №73 А по ул. Тихоненко в г.Калининграде	
	
Сметная стоимость:	1 319.006	тыс. руб.	
монтажных работ:	15.815	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.982	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	313.768	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов , прим, 100 м2	3.55	188.95	188.95		670.77	670.77		16.9	1	11 336	11 336		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			664.06				84%	9 522			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			402.46				48%	5 441			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 737.29					26 300			
	
2.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3.9	1 152.08	398.46	7.09	4 493.11	1 553.99	27.65	16.9	10	44 619	26 262	277	
				746.53			2 911.47		6.21	1		18 080		
	Накладные расходы		110%			1 709.39				93%	24 424			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 056.71				54%	14 181			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 259.21					83 224			
	
3.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.39	63.27	49.68	13.59	24.68	19.38	5.30	16.9	1.82	337	327	10	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			15.12				66%	216			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			9.69				40%	131			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49.49					684			
	
4.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.39	4 688.98	197.81	4 246.36	1 828.70	77.15	1 656.08	16.9	5.01	9 918	1 304	8 297	
				244.81	134.04		95.48	52.28	3.32	16.91		317	884	
	Накладные расходы		78%			100.96				66%	1 444			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			64.72				40%	875			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 994.37					12 237			
	
5.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	2.5	37.19	25.77		92.97	64.43		16.9	1	1 238	1 089		
				11.42			28.55		5.23	1		149		
	Накладные расходы		86%			55.41				73%	795			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			45.10				56%	610			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					193.48					2 643			
	
6.	ТЕРр 53-15-1 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.05	19 716.98	3 507.27	113.70	985.85	175.36	5.69	16.9	7.67	6 637	2 964	44	
				16 096.01	15.08		804.80	0.75	4.51	16.91		3 630	13	
	Накладные расходы		86%			151.45				73%	2 173			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			123.28				56%	1 667			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 260.58					10 477			
	
7.	ТССЦ 404-0005 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 1000 шт.	-0.26	2 824.60			-734.40					-3 312			
				2 824.60			-734.40		4.51			-3 312		
	Объем: (0.05)*(-5.2)													
	
8.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.26	3 086.00			802.36					4 055			
				3 086.00			802.36		15 595.73			4 055		
	Объем: (0.05)*(5.2)													
	
9.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.5	2 956.30	374.76	6.66	1 478.15	187.38	3.33	16.9	9.77	8 143	3 167	33	
				2 574.88	1.21		1 287.44	0.61	3.84	16.85		4 944	10	
	Накладные расходы		83%			156.03				71%	2 256			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			122.19				52%	1 652			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 756.38					12 051			
	
10.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	3.55	69.93	66.88	1.34	248.25	237.42	4.76	16.9	9.85	4 078	4 012	47	
				1.71	0.15		6.07	0.53	3.01	17		18	9	
	Накладные расходы		95%			226.05				80%	3 217			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			111.84				37%	1 488			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					586.14					8 783			
	
11.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	46.6115	15.82			737.39					2 593			
				15.82			737.39		55.63			2 593		
	Объем: 3.55*0.013*1010													
	
12.	ТЕР 15-02-001-01 
(Прим) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.55	1 948.79	723.68	67.13	6 918.20	2 569.06	238.31	16.9	10.72	59 661	43 417	2 555	
				1 157.98	27.69		4 110.83	98.30	3.33	16.89		13 689	1 660	
	Накладные расходы		95%			2 533.99				80%	36 062			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 253.66				37%	16 678			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 705.85					112 401			
	
13.	ТЕРр 61-28-1 
(Прим) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности	3.55	689.65	675.65	13.36	2 448.26	2 398.56	47.43	16.9	9.95	41 022	40 536	472	
				0.64			2.27		6.16	1		14		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			1 894.86				67%	27 159			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 199.28				40%	16 214			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 542.40					84 396			
	
14.	ТССЦ 101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	390.5	12.74			4 974.97					13 707			
				12.74			4 974.97		35.1			13 707		
	Объем: 355*1.1													
	
15.	ТССЦ 113-8075 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	887.5	9.39			8 333.63					15 247			
				9.39			8 333.63		17.18			15 247		
	Объем: 355*2.5													
	
16.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	3.138	2 613.04	685.89	50.07	8 199.72	2 152.32	157.12	16.9	8.95	60 870	36 374	1 406	
				1 877.08			5 890.28		3.92	1		23 090		
	Накладные расходы		95%			2 044.70				80%	29 099			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 011.59				37%	13 458			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 256.01					103 428			
	
17.	ТЕР 15-04-019-07 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.55	353.93	127.59	6.21	1 256.45	452.94	22.05	16.9	9.92	11 234	7 655	219	
				220.13			781.46		4.3	1		3 360		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3469:[ М-(519.29=13665.62*0.038) ]	
	Накладные расходы		95%			430.29				80%	6 124			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			212.88				37%	2 832			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 899.62					20 190			
	
18.	Цена поставщика. 
Краска фасадная Маршал Акрикор, т	0.1349	40 293.27			5 435.56			1	1	26 797			
				40 293.27			5 435.56		4.93	1		26 797		
	Объем: (3.55)*0.038													
	Поправки: М: =192860*1.03/4.93	
	
19.	ТЕРр 58-15-1 
Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб	0.226	560.81	553.26		126.74	125.04		16.9	1	2 127	2 113		
				7.55			1.71		8	1		14		
	Накладные расходы		83%			103.78				71%	1 500			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			81.28				52%	1 099			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					311.80					4 726			
	
	ПЕРЕНАВЕСКА ЭЛ. КАБЕЛЯ	
	
20.	ТЕРр 67-3-1 
Демонтаж кабеля, 100 м	0.07	80.15	79.82	0.33	5.61	5.59	0.02	16.9	9.3	95	94		
					0.15			0.01	1	17				
	Накладные расходы		85%			4.76				72%	68			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.64				52%	49			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.01					212			
	
21.	ТЕРм 08-02-390-02 
Короба пластмассовые шириной до 63 мм, 100 м	0.07	292.68	185.56	42.71	20.49	12.99	2.99	16.9	3.56	251	220	11	
				64.41	0.15		4.51	0.01	4.53	17		20		
	Накладные расходы		95%			12.35				81%	178			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.45				52%	114			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41.29					544			
	
22.	С509-1838 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм, 100 м	0.0714	2 735.81			195.34					963			
				2 735.81			195.34		4.93			963		
	Объем: 7*1.02													
	Поправки: М: =12530.03/4.58	
	
23.	ТЕРм 08-02-399-02 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.07	72.53	37.52	2.47	5.08	2.63	0.17	16.9	7.9	54	44	1	
				32.54	0.15		2.28	0.01	3.76	17		9		
	Накладные расходы		95%			2.51				81%	36			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.72				52%	23			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.30					113			
	
	УСТАНОВКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПОДЪЕЗДАХ	
	
24.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (подъезд), 100 м2	0.0622	1 870.07	1 617.67	252.40	116.32	100.62	15.70	16.9	9.43	1 849	1 700	148	
					116.72			7.26	1	16.91			123	
	Объем: 0.7*0.5*2+1.49*1.1*2+1.5*0.61*1+1.036*0.6*1+1.14*0.62*1													
	Накладные расходы		99%			106.80				84%	1 531			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			64.73				48%	875			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					287.85					4 255			
	
25.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0622	21 294.18	2 406.26	712.94	1 324.50	149.67	44.35	16.9	7.93	5 459	2 529	352	
				18 174.97	31.85		1 130.48	1.98	2.28	16.91		2 578	33	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			160.75				90%	2 306			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			81.89				43%	1 102			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 567.14					8 866			
	
26.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.7	3 070.76			2 149.53					5 258			
				3 070.76			2 149.53		7 511.51			5 258		
	Объем: 0.7*0.5*2													
	
27.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	2.243	2 460.30			5 518.45					13 505			
				2 460.30			5 518.45		6 020.77			13 505		
	Объем: 1.5*0.61*1+1.036*0.6*1+1.14*0.62*1													
	
28.	ТССЦ 203-0957 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	3.278	1 770.36			5 803.24					11 288			
				1 770.36			5 803.24		3 443.45			11 288		
	Объем: 1.49*1.1*2													
	
29.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.03	5 834.62	230.12	19.80	175.04	6.90	0.59	16.9	9.95	598	117	6	
				5 584.70	0.72		167.54	0.02	2.84	17		476		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			7.34				90%	105			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			3.74				43%	50			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					186.11					754			
	
30.	ТССЦ 101-2907 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	3	76.10			228.30					1 290			
				76.10			228.30		430.05			1 290		
	
31.	ТЕР 15-02-024-03 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.04	6 257.10	1 929.65	109.46	250.28	77.19	4.38	16.9	11.2	2 000	1 304	49	
				4 217.99	32.15		168.72	1.29	3.83	16.91		646	22	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			74.56				80%	1 061			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			36.89				37%	491			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					361.72					3 551			
	
32.	ТССЦ 201-1306 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м	19	5.87			111.53					422			
				5.87			111.53		22.23			422		
	
33.	ТЕР 15-04-027-05 
(Прим) 
Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.04	555.04	145.18	4.04	22.20	5.81	0.16	16.9	9.93	169	98	2	
				405.82	0.18		16.23	0.01	4.29	17		70		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			5.53				80%	78			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.74				37%	36			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.46					284			
	
34.	ТЕР 15-04-005-05 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.04	1 346.10	289.98	12.55	53.84	11.60	0.50	16.9	9.97	401	196	5	
				1 043.57	0.18		41.74	0.01	4.79	17		200		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			11.03				80%	157			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.46				37%	73			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					70.33					630			
	
35.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.025	1 143.95	891.55	252.40	28.60	22.29	6.31	16.9	9.43	436	377	60	
					116.72			2.92	1	16.91			49	
	Объем: 2.5*1.0*1													
	Накладные расходы		99%			24.96				84%	358			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			15.13				48%	204			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					68.68					998			
	
36.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	2.5	91.25	30.30	26.20	228.12	75.75	65.49	16.9	8.72	2 305	1 280	571	
				34.75			86.88		5.22	1		453		
	Объем: 2.5*1.0*1													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			61.36				69%	883			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			54.54				58%	742			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					344.02					3 931			
	
37.	С цена поставщик. 
Дверь металлическая, м2	2.5	1 546.04			3 865.11					19 055			
				1 546.04			3 865.11		4.93			19 055		
	Объем: 2.5*1.0*1													
	Поправки: М: =7400*1.03/4.93	
	
38.	ТЕРр 61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.023	6 374.88	3 642.90	37.83	146.62	83.79	0.87	16.9	9.43	1 631	1 416	8	
				2 694.15	17.49		61.97	0.40	3.33	16.91		206	7	
	Накладные расходы		79%			66.51				67%	953			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			42.10				40%	569			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					255.23					3 154			
	
39.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (дверные откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.023	193.63	106.22	2.82	4.45	2.44	0.06	16.9	9.93	52	41	1	
				84.59	0.18		1.95		5.26	17		10		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			2.32				80%	33			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.15				37%	15			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7.91					100			
	
	БАЛКОНЫ	
	
40.	ТЕР 07-05-016-04 
Демонтаж металлических ограждений ,прим, 100 м ограждения	0.1	518.62	318.91	199.71	51.86	31.89	19.97	16.9	9.08	720	539	181	
					4.01			0.40	6.33	16.91			7	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		140%			45.21				119%	650			
			=(155*0.9)							=(155*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			27.45				68%	371			
			=(100*0.85)							=(100*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					124.51					1 741			
	
41.	ТЕР 46-04-009-02 
Разборка бетонных оснований под полы, прим, 1 м3	1.35	274.54	75.11	199.43	370.63	101.40	269.23	16.9	4.99	3 057	1 714	1 343	
					20.89			28.20	1	16.9			477	
	Объем: 13.5*0.1													
	Накладные расходы		99%			128.30				84%	1 840			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			77.76				48%	1 052			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					576.69					5 949			
	
42.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.135	1 659.73	333.07	47.04	224.06	44.96	6.35	16.9	9	1 714	760	57	
				1 279.62	19.15		172.75	2.59	5.19	16.91		897	44	
	Накладные расходы		111%			52.78				94%	756			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			30.43				51%	410			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					307.27					2 880			
	
43.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.135	3 651.51	552.31	365.84	492.95	74.56	49.39	16.9	4.81	3 896	1 260	238	
				2 733.36	5.88		369.00	0.79	6.5	16.91		2 399	13	
	Накладные расходы		111%			83.64				94%	1 197			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			48.22				51%	649			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					624.81					5 742			
	
44.	ТЕР 11-01-004-02 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.135	2 277.55	333.21	177.51	307.47	44.98	23.96	16.9	5	2 361	760	120	
				1 766.83	3.47		238.52	0.47	6.21	16.9		1 481	8	
	Накладные расходы		111%			50.45				94%	722			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			29.09				51%	392			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					387.01					3 475			
	
45.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.05076	159.30	118.82	40.48	8.09	6.03	2.05	16.9	8.95	120	102	18	
					2.41			0.12	5.24	16.93			2	
	Объем: 13.5*3.76/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0816:[ М-(277.37=9906.00*0.028) ];  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Накладные расходы		95%			5.84				80%	83			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3.38				44%	46			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17.32					249			
	
46.	ТССЦ 101-3887 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	13.5	11.15			150.53					755			
				11.15			150.53		55.89			755		
	
47.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.135	1 659.73	333.07	47.04	224.06	44.96	6.35	16.9	9	1 714	760	57	
				1 279.62	19.15		172.75	2.59	5.19	16.91		897	44	
	Накладные расходы		111%			52.78				94%	756			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			30.43				51%	410			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					307.27					2 880			
	
48.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до 30мм), 100 м2 стяжки	0.135	658.54	8.44	16.58	88.90	1.14	2.24	16.9	8.81	484	19	20	
				633.52	6.34		85.53	0.86	5.2	16.89		445	14	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		111%			2.22				94%	31			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1.28				51%	17			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					92.40					532			
	
49.	ТЕР 11-01-027-03 
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем, 100 м2 покрытия	0.135	9 268.43	1 111.56	140.30	1 251.24	150.06	18.94	16.9	9.15	9 419	2 536	173	
				8 016.57	38.73		1 082.24	5.23	6.2	16.9		6 710	88	
	Накладные расходы		111%			172.37				94%	2 467			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			99.39				51%	1 338			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 523.00					13 224			
	
50.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.1	11 748.28	1 020.39	26.53	1 174.83	102.04	2.65	16.9	11.27	5 799	1 724	30	
				10 701.36	3.02		1 070.14	0.30	3.78	16.88		4 045	5	
	Накладные расходы		108%			110.53				92%	1 591			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			56.29				44%	761			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 341.64					8 150			
	
51.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021  (ограждение), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.24	346.87	60.00	10.41	83.25	14.40	2.50	16.9	3.53	492	243	9	
				276.46	0.11		66.35	0.03	3.61	17.27		240		
	Объем: 12*2													
	Накладные расходы		81%			11.69				69%	168			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			8.66				48%	117			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					103.60					776			
	
52.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  (ограждение), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.24	617.49	36.88	6.91	148.20	8.85	1.66	16.9	4.2	585	150	7	
				573.70	0.11		137.69	0.03	3.11	17.27		428		
	Объем: 12*2													
	Накладные расходы		81%			7.19				69%	104			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.33				48%	72			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					160.72					761			
	
53.	ТЕР 07-05-016-04 
Устройство металлических ограждений балконов, прим, 100 м ограждения	0.1	1 083.18	455.59	285.30	108.32	45.56	28.53	16.9	9.08	1 246	770	259	
				342.29	5.73		34.23	0.57	6.33	16.91		217	10	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 201-0650:[ М-(29650.83=14187.00*2.09) ]	
	Накладные расходы		140%			64.58				119%	928			
			=(155*0.9)							=(155*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			39.21				68%	530			
			=(100*0.85)							=(100*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.11					2 705			
	
54.	ТССЦ 201-0843 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0.196	16 244.00			3 183.82					21 095			
				16 244.00			3 183.82		107 628.42			21 095		
	Объем: 0.1*1.96													
	
55.	ТЕР 09-04-010-04 
Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса, 10 м2 витража	1.2	2 078.38	264.34	45.56	2 494.06	317.21	54.67	16.9	4.26	15 653	5 361	233	
				1 768.48			2 122.18		4.74	1		10 059		
	Накладные расходы		81%			256.94				69%	3 699			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			228.39				58%	3 109			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 979.39					22 461			
	
56.	ТССЦ 101-4500 
Поликарбонат сотовый толщиной 4 мм цветной, м2	12	64.18			770.16					2 094			
				64.18			770.16		174.49			2 094		
	
	КРЫЛЬЦО ВХОДА В ПОДЪЕЗД	
	
57.	ТЕР 46-04-003-07 
Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (ступени), 1 м3	0.3	1 383.46	216.66	1 115.58	415.04	65.00	334.67	16.9	4.98	2 827	1 098	1 667	
				51.22	116.46		15.37	34.94	4.02	16.9		62	590	
	Накладные расходы		99%			98.94				84%	1 418			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			59.96				48%	810			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					573.94					5 055			
	
58.	ТЕР 06-01-035-01 
(прим) 
Устройство лестничных маршей, 100 м3 железобетона в деле	0.003	171 381.72	9 664.63	8 916.40	514.15	28.99	26.75	16.9	10.21	3 073	490	273	
				152 800.69	1 071.18		458.40	3.21	5.04	16.9		2 310	54	
	Накладные расходы		95%			30.59				80%	435			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			17.71				44%	239			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					562.45					3 748			
	
59.	ТЕР 09-03-050-01 
(прим) 
Обрамление ступеней уголком металлическим, 100 м плинтуса	0.1	228.54	126.21	46.36	22.85	12.62	4.64	16.9	3.32	251	213	15	
				55.97			5.60		3.92	1		22		
	Накладные расходы		81%			10.22				69%	147			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			9.09				58%	124			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.16					522			
	
60.	ТССЦ 101-1641 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.0377	5 326.70			200.82					1 442			
				5 326.70			200.82		38 247.36			1 442		
	
61.	ТЕРр 57-10-3 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест	0.1	2 526.51	1 124.28	139.64	252.65	112.43	13.96	16.9	5.18	2 639	1 900	72	
				1 262.59	15.50		126.26	1.55	5.28	16.9		667	26	
	Накладные расходы		80%			91.18				68%	1 310			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			77.51				54%	1 040			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					421.34					4 989			
	
62.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (низ балконных плит), 100 м2	0.2	188.95	188.95		37.79	37.79		16.9	1	639	639		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			37.41				84%	537			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			22.67				48%	307			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					97.88					1 482			
	
63.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	0.2	57.10	31.22		11.42	6.24		16.9	1	136	106		
				25.88			5.18		5.84	1		30		
	Накладные расходы		80%			4.99				68%	72			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			3.12				40%	42			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.53					250			
	
64.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.2	1 043.83	675.65	13.36	208.77	135.13	2.67	16.9	9.95	2 747	2 284	27	
				354.82			70.96		6.16	1		437		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			106.75				67%	1 530			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			67.57				40%	914			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					383.09					5 191			
	
65.	ТССЦ 101-3884 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм, м2	22	20.41			449.02					2 146			
				20.41			449.02		97.53			2 146		
	Объем: 20*1.1													
	
66.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка балконов цементно-известковым раствором по камню стен, прим, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.2	1 948.79	723.68	67.13	389.76	144.74	13.43	16.9	10.72	3 361	2 446	144	
				1 157.98	27.69		231.60	5.54	3.33	16.89		771	94	
	Накладные расходы		95%			142.77				80%	2 032			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			70.63				37%	940			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					603.16					6 333			
	
67.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.2	2 613.04	685.89	50.07	522.61	137.18	10.01	16.9	8.95	3 880	2 318	90	
				1 877.08			375.42		3.92	1		1 472		
	Накладные расходы		95%			130.32				80%	1 854			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			64.47				37%	858			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					717.41					6 592			
	
68.	ТЕР 15-04-019-07 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2	353.93	127.59	6.21	70.79	25.52	1.24	16.9	9.92	633	431	12	
				220.13			44.03		4.3	1		189		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3469:[ М-(519.29=13665.62*0.038) ]	
	Накладные расходы		95%			24.24				80%	345			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			11.99				37%	159			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.03					1 137			
	
69.	Цена поставщика. 
Краска фасадная Маршал Акрикор, т	0.0076	40 293.27			306.23			1	1	1 510			
				40 293.27			306.23		4.93	1		1 510		
	Объем: (0.2)*0.038													
	Поправки: М: =192860*1.03/4.93	
	
	СПУСК В ПОДВАЛ ПОД ПЛОЩАДКОЙ КРЫЛЬЦА	
	
70.	ТЕР 46-04-003-07 
Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (ступени), 1 м3	0.43	1 383.46	216.66	1 115.58	594.89	93.16	479.70	16.9	4.98	4 052	1 574	2 389	
				51.22	116.46		22.02	50.08	4.02	16.9		89	846	
	Накладные расходы		99%			141.81				84%	2 033			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			85.94				48%	1 162			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					822.64					7 246			
	
71.	ТЕР 06-01-035-01 
(прим) 
Устройство лестничных маршей, 100 м3 железобетона в деле	0.0043	171 381.72	9 664.63	8 916.40	736.94	41.56	38.34	16.9	10.21	4 405	702	391	
				152 800.69	1 071.18		657.04	4.61	5.04	16.9		3 311	78	
	Накладные расходы		95%			43.86				80%	624			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			25.39				44%	343			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					806.20					5 372			
	
72.	ТЕР 09-03-050-01 
(прим) 
Обрамление ступеней уголком металлическим, 100 м плинтуса	0.05	228.54	126.21	46.36	11.43	6.31	2.32	16.9	3.32	125	107	8	
				55.97			2.80		3.92	1		11		
	Накладные расходы		81%			5.11				69%	74			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			4.54				58%	62			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21.08					261			
	
73.	ТССЦ 101-1641 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.01885	5 326.70			100.41					721			
				5 326.70			100.41		38 247.36			721		
	
	РЕМОНТ ОТМОСТКИ	
	
74.	ТЕРр 68-12-5 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.05	2 714.76	666.84	2 047.92	135.74	33.34	102.40	16.9	9.02	1 487	563	924	
					254.10			12.71	1	16.91			215	
	Объем: 50*1.0*0.1													
	Накладные расходы		104%			47.89				88%	685			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			27.63				48%	373			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					211.26					2 545			
	
75.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	1.26	1 275.12	1 275.12		1 606.65	1 606.65		16.9	1	27 152	27 152		
									1	1				
	Объем: 50*1.8*1.4													
	Накладные расходы		72%			1 156.79				61%	16 563			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			610.53				31%	8 417			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 373.97					52 132			
	
76.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.15	2 947.38	213.91	89.27	442.11	32.09	13.39	16.9	5.04	2 030	542	67	
				2 644.20			396.63		3.58	1		1 420		
	Накладные расходы		110%			35.30				93%	504			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			21.82				54%	293			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					499.23					2 827			
	
77.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	5	384.53	35.06	54.25	1 922.65	175.30	271.25	16.9	5.79	12 740	2 963	1 571	
				295.22	6.18		1 476.10	30.90	5.56	16.89		8 207	522	
	Объем: 50*1.0*0.1													
	Накладные расходы		111%			228.88				94%	3 276			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			131.97				51%	1 777			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 283.50					17 793			
	
78.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	5	187.10	31.24	29.73	935.50	156.20	148.65	16.9	6.06	6 574	2 640	901	
				126.13	3.37		630.65	16.85	4.81	16.9		3 033	285	
	Объем: 50*1.0*0.1													
	Накладные расходы		111%			192.09				94%	2 750			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			110.75				51%	1 492			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 238.34					10 815			
	
79.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	5	725.26	32.57	0.30	3 626.30	162.85	1.50	16.9	5.83	19 032	2 752	9	
				692.39			3 461.95		4.7	1		16 271		
	Объем: 50*1.0*0.1													
	Накладные расходы		111%			180.76				94%	2 587			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			104.22				51%	1 404			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 911.29					23 022			
	
80.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	47.195	48.13	4.41	36.66	2 271.31	208.13	1 730.17	16.9	8.51	23 868	3 517	14 724	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			208.13				100%	3 517			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			124.88				60%	2 110			
	
81.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	47.195	16.40		16.40	774.00		774.00		9.28	7 183		7 183	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	96 266.27	15 450.34	6 766.89			593 245	261 107	47 786	
			73 716.05	368.96				278 724	6 232	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	226.52	21.21	3.18			1 363	358	12	
			202.13	0.03				992		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	195.34					963			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 20; %=81 - по стр. 21, 23)	19.62					282			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 20, 21, 23)	13.81					186			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	259.95					1 831			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	86 942.63	14 809.11	4 132.42			520 980	250 271	25 040	
			68 001.11	368.93				245 670	6 232	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	35 960.60					102 408			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 24, 35, 41, 57, 62, 70; %=93 - по стр. 2, 76; %=66 - по стр. 3, 4; %=73 - по стр. 5, 6; %=71 - по стр. 9, 19; %=80 - по стр. 10, 12, 16, 17, 31, 33, 34, 39, 45, 58, 66-68, 71; %=67 - по стр. 13, 38, 64; %=90 - по стр. 25, 29; %=119 - по стр. 40, 53; %=94 - по стр. 42-44, 47-49, 77-79; %=92 - по стр. 50; %=69 - по стр. 51, 52; %=68 - по стр. 61, 63; %=88 - по стр. 74; %=61 - по стр. 75)	14 028.06					200 418			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 24, 35, 41, 51, 52, 57, 62, 70, 74; %=54 - по стр. 2, 61, 76; %=40 - по стр. 3, 4, 13, 38, 63, 64; %=56 - по стр. 5, 6; %=52 - по стр. 9, 19; %=37 - по стр. 10, 12, 16, 17, 31, 33, 34, 39, 66-68; %=43 - по стр. 25, 29; %=68 - по стр. 40, 53; %=51 - по стр. 42-44, 47-49, 77-79; %=44 - по стр. 45, 50, 58, 71; %=31 - по стр. 75)	7 919.29					106 478			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	108 889.98					827 876			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 051.81	411.89	127.12			39 851	6 961	827	
			5 512.81					32 062		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 36, 55, 59, 72)	333.63					4 803			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 55, 59, 72)	296.56					4 037			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 682.00					48 691			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 045.31	208.13	2 504.17			31 051	3 517	21 907	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 80)	208.13					3 517			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 80)	124.88					2 110			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 045.31					31 051			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	118 877.24					909 449			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 543.97					19 462			
	ИТОГО	121 421.21					928 911			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 428.42					18 578			
	ИТОГО	123 849.63					947 489			
	НДС 18%	22 292.93					170 548			
	ВСЕГО С НДС	146 142.56					1 118 037			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	14 381.31					205 503			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 229.66					110 701			
	
	Раздел 2.  Подвал	
	
	ОКНА	
	
82.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.02	1 734.68	1 482.28	252.40	34.69	29.65	5.05	16.9	9.43	549	501	48	
					116.72			2.33	1	16.91			39	
	Объем: 0.8*0.5*5													
	Накладные расходы		99%			31.66				84%	454			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			19.19				48%	259			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					85.54					1 262			
	
83.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.02	21 294.18	2 406.26	712.94	425.88	48.13	14.26	16.9	7.93	1 755	813	113	
				18 174.97	31.85		363.50	0.64	2.28	16.91		829	11	
	Объем: 0.8*0.5*5													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			51.70				90%	742			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			26.34				43%	354			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					503.91					2 851			
	
84.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	2	3 070.76			6 141.52					15 023			
				3 070.76			6 141.52		7 511.51			15 023		
	Объем: 0.8*0.5*5													
	
85.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.015	5 091.02	2 414.44	80.62	76.37	36.22	1.21	16.9	9.43	780	612	11	
				2 595.97	37.27		38.94	0.56	4.03	16.91		157	9	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			34.94				80%	497			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			17.29				37%	230			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					128.60					1 507			
	
86.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.015	193.63	106.22	2.82	2.90	1.59	0.04	16.9	9.93	34	27		
				84.59	0.18		1.27		5.26	17		7		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1.51				80%	22			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			0.75				37%	10			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5.16					66			
	
	ДВЕРИ	
	
87.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.022	1 143.95	891.55	252.40	25.17	19.61	5.55	16.9	9.43	384	331	52	
					116.72			2.57	1	16.91			43	
	Объем: 2.2*1.0													
	Накладные расходы		99%			21.96				84%	314			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			13.31				48%	180			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.44					878			
	
88.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	2.2	91.25	30.30	26.20	200.74	66.66	57.63	16.9	8.72	2 028	1 127	503	
				34.75			76.45		5.22	1		399		
	Объем: 2.2*1.0													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			53.99				69%	778			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			48.00				58%	654			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					302.73					3 459			
	
89.	С цена поставщик. 
Дверь металлическая, м2	2.2	1 546.04			3 401.30					16 768			
				1 546.04			3 401.30		4.93			16 768		
	Объем: 2.2*1.0													
	Поправки: М: =7400*1.03/4.93	
	
	РЕМОНТ СТЕН	
	
90.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен ,прим, 100 м2	0.71	188.95	188.95		134.15	134.15		16.9	1	2 267	2 267		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			132.81				84%	1 904			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			80.49				48%	1 088			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					347.45					5 259			
	
91.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.71	83.57	80.26	1.61	59.34	56.98	1.14	16.9	9.85	978	963	11	
				1.71	0.18		1.21	0.13	3.01	17		4	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			54.25				80%	772			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			26.84				37%	357			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					140.44					2 107			
	
92.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	9.3223	15.82			147.48					519			
				15.82			147.48		55.63			519		
	Объем: 0.71*0.013*1010													
	
93.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.71	2 036.55	871.32	144.34	1 445.95	618.64	102.48	16.9	12.53	14 341	10 455	1 284	
				1 020.89	76.33		724.83	54.20	3.59	16.9		2 602	916	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			639.20				80%	9 097			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			316.23				37%	4 207			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 401.38					27 645			
	
94.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	0.71	57.10	31.22		40.54	22.17		16.9	1	482	375		
				25.88			18.37		5.84	1		107		
	Накладные расходы		80%			17.74				68%	255			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			11.09				40%	150			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					69.36					887			
	
95.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.71	193.63	106.22	2.82	137.48	75.42	2.00	16.9	9.93	1 610	1 275	20	
				84.59	0.18		60.06	0.13	5.26	17		316	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			71.77				80%	1 022			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			35.51				37%	472			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					244.76					3 104			
	
96.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	1	37.19	25.77		37.19	25.77		16.9	1	495	436		
				11.42			11.42		5.23	1		60		
	Накладные расходы		86%			22.16				73%	318			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			18.04				56%	244			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					77.39					1 057			
	
97.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.2	1 615.27	301.17	30.24	323.05	60.23	6.05	16.9	8.11	2 225	1 018	49	
				1 283.86	6.48		256.77	1.30	4.51	16.92		1 158	22	
	Накладные расходы		86%			52.92				73%	759			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			43.07				56%	582			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					419.04					3 567			
	
	РЕМОНТ ПОТОЛКОВ	
	
98.	ТЕР 46-02-009-02 
(прим) 
Отбивка штукатурки с поверхностей потолков кирпичных, 100 м2	0.4	188.95	188.95		75.58	75.58		16.9	1	1 277	1 277		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			74.82				84%	1 073			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			45.35				48%	613			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					195.75					2 963			
	
99.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности (металлических балок по потолкам) щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	7	9.78	9.78		68.46	68.46		16.9	1	1 157	1 157		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			55.45				69%	798			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			41.08				48%	555			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					164.99					2 511			
	
100.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (балки), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07	360.95	72.00	12.49	25.27	5.04	0.87	16.9	3.53	158	85	3	
				276.46	0.13		19.35	0.01	3.61	17.27		70		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			4.09				69%	59			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.03				48%	41			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32.39					257			
	
101.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (балки), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07	626.25	44.26	8.29	43.84	3.10	0.58	16.9	4.2	180	52	2	
				573.70	0.13		40.16	0.01	3.11	17.27		125		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			2.52				69%	36			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.87				48%	25			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48.23					241			
	
102.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.4	83.57	80.26	1.61	33.43	32.10	0.64	16.9	9.85	551	543	6	
				1.71	0.18		0.68	0.07	3.01	17		2	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			30.56				80%	435			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			15.12				37%	201			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					79.11					1 187			
	
103.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	5.252	15.82			83.09					292			
				15.82			83.09		55.63			292		
	Объем: 0.4*0.013*1010													
	
104.	ТЕР 15-02-016-02 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.4	2 062.14	911.53	144.34	824.86	364.61	57.73	16.9	12.53	8 318	6 162	723	
				1 006.27	76.33		402.51	30.53	3.56	16.9		1 433	516	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			375.38				80%	5 342			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			185.72				37%	2 471			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 385.96					16 131			
	
105.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	0.4	57.10	31.22		22.84	12.49		16.9	1	272	211		
				25.88			10.35		5.84	1		60		
	Накладные расходы		80%			9.99				68%	143			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			6.25				40%	84			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.08					500			
	
106.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4	193.63	106.22	2.82	77.45	42.49	1.13	16.9	9.93	907	718	11	
				84.59	0.18		33.84	0.07	5.26	17		178	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			40.43				80%	575			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			20.00				37%	266			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					137.89					1 748			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	13 888.57	1 799.09	256.36			73 350	30 405	2 836	
			11 833.10	92.55				40 109	1 562	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	13 687.83	1 732.43	198.73			71 322	29 278	2 333	
			11 756.65	92.55				39 710	1 562	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	6 372.09					15 834			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 82, 87, 90, 98; %=90 - по стр. 83; %=80 - по стр. 85, 86, 91, 93, 95, 102, 104, 106; %=68 - по стр. 94, 105; %=73 - по стр. 96, 97; %=69 - по стр. 99-101)	1 725.87					24 617			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 82, 87, 90, 98-101; %=43 - по стр. 83; %=37 - по стр. 85, 86, 91, 93, 95, 102, 104, 106; %=40 - по стр. 94, 105; %=56 - по стр. 96, 97)	926.54					12 391			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	16 340.24					108 330			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	200.74	66.66	57.63			2 028	1 127	503	
			76.45					399		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 88)	53.99					778			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 88)	48.00					654			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	302.73					3 460			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	16 642.97					111 790			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	356.16					2 392			
	ИТОГО	16 999.13					114 182			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	339.98					2 284			
	ИТОГО	17 339.11					116 466			
	НДС 18%	3 121.04					20 964			
	ВСЕГО С НДС	20 460.15					137 430			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 779.86					25 395			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	974.54					13 045			
	
	Раздел 3.  ВНУТРИДОМОВЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	
	
107.	ТЕР 46-03-010-03 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.03	7 689.64	1 953.63	5 736.01	230.69	58.61	172.08	16.9	4.99	1 849	990	859	
					600.78			18.02	1	16.9			305	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			75.86				84%	1 088			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			45.98				48%	622			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					352.53					3 558			
	
108.	ТЕР 46-03-017-04 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.1	2 455.94	524.32	44.08	245.59	52.43	4.41	16.9	9.96	1 881	886	44	
				1 887.54			188.75		5.04	1		951		
	Накладные расходы		99%			51.91				84%	744			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			31.46				48%	425			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					328.95					3 051			
	
109.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.1	775.58	765.14	10.44	77.56	76.51	1.04	16.9	9.42	1 303	1 293	10	
					4.83			0.48	1	16.89			8	
	Накладные расходы		74%			56.97				63%	820			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			38.50				40%	520			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					173.03					2 643			
	
110.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.1	12 865.35	777.64	8.66	1 286.54	77.76	0.87	16.9	9.96	3 533	1 314	9	
				12 079.05	0.90		1 207.91	0.09	1.83	17		2 210	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			89.53				98%	1 290			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			55.27				56%	737			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 431.34					5 560			
	
111.	ТССЦ 301-7361 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 95-103 мм, шт.	5	33.60			168.00					906			
				33.60			168.00		181.18			906		
	
112.	Цена поставщика. 
ПВХ  ревизия  110, шт	2	17.97			35.94			1	1	177			
				17.97			35.94		4.93	1		177		
	Поправки: М: =86*1.03/4.93	
	
113.	Цена поставщика. 
Переход чугун/пластик 110мм PP (с резинкой 124/110) канализационный серый, шт	2	34.47			68.95			1	1	340			
				34.47			68.95		4.93	1		340		
	Поправки: М: =165*1.03/4.93	
	
114.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	102.08	97.09	1.21	102.08	97.09	1.21	16.9	10.03	1 681	1 641	12	
				3.78			3.78		7.42	1		28		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1011:[ М-(25.00=25.00*1) ];  ТССЦ 103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ];  ТССЦ 301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			111.65				98%	1 608			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			68.93				56%	919			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					282.67					4 208			
	
115.	ТЕРр 65-6-14 
Смена унитазов (б/у), 100 приборов	0.02	6 722.41	3 415.76	53.57	134.45	68.32	1.07	16.9	9.86	1 501	1 155	11	
				3 253.08	6.03		65.06	0.12	5.16	16.91		336	2	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-0906:[ М-(28386.00=283.86*100) ]	
	Накладные расходы		103%			70.49				88%	1 018			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			41.06				48%	555			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					246.01					3 075			
	
116.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	4.13	48.13	4.41	36.66	198.76	18.21	151.41	16.9	8.51	2 089	308	1 288	
									1	1				
	Объем: 111*0.02*1.8+0.134													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			18.21				100%	308			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			10.93				60%	185			
	
117.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	4.13	16.40		16.40	67.73		67.73		9.28	629		629	
														
	Объем: 111*0.02*1.8+0.134													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	2 616.29	448.93	399.82			15 889	7 587	2 862	
			1 738.39	18.71				4 948	317	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	581.17	111.04	176.49			4 247	1 876	903	
			293.64	18.02				1 468	305	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	104.89					517			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 107, 108)	127.77					1 832			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 107, 108)	77.44					1 047			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	786.38					7 126			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 768.63	319.68	4.19			8 924	5 403	42	
			1 444.75	0.69				3 480	12	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 109; %=98 - по стр. 110, 114; %=88 - по стр. 115)	328.65					4 736			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 109; %=56 - по стр. 110, 114; %=48 - по стр. 115)	203.77					2 732			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 301.05					16 392			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	266.49	18.21	219.14			2 718	308	1 917	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 116)	18.21					308			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 116)	10.93					185			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	266.49					2 718			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	3 353.92					26 236			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	71.77					561			
	ИТОГО	3 425.69					26 797			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	68.51					536			
	ИТОГО	3 494.20					27 333			
	НДС 18%	628.96					4 920			
	ВСЕГО С НДС	4 123.16					32 253			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	456.42					6 568			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	281.21					3 779			
	
	Раздел 4.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ	
	
	демонтажные работы	
	
118.	ТЕРр 67-4-3 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.05	53.31	52.33	0.98	2.67	2.62	0.05	16.9	9.41	45	44		
					0.45			0.02	1	17				
	Накладные расходы		85%			2.24				72%	32			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.72				52%	23			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6.63					100			
	
119.	ТЕРр 67-4-1 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.03	48.36	48.36		1.45	1.45		16.9	1	25	25		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			1.23				72%	18			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			0.94				52%	13			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.63					56			
	
120.	ТЕРр 67-2-1 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	0.35	19.51	19.51		6.83	6.83		16.9	1	115	115		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			5.81				72%	83			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.44				52%	60			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17.08					258			
	
	строительные и отделочные  рабоы	
	
121.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.03	2 312.45	625.61	1 686.84	69.37	18.77	50.61	16.9	4.99	570	317	253	
					176.68			5.30	1	16.9			90	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			23.83				84%	342			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.44				48%	195			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.64					1 107			
	
122.	ТЕР 46-03-011-02 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2, 100 м борозд	0.15	870.45	235.71	634.74	130.57	35.36	95.21	16.9	4.99	1 073	598	475	
					66.48			9.97	1	16.9			169	
	Накладные расходы		99%			44.88				84%	644			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			27.20				48%	368			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					202.64					2 085			
	
123.	ТЕР 46-03-009-01 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.	0.03	1 571.78	352.69	1 219.09	47.15	10.58	36.57	16.9	4.99	361	179	182	
					127.69			3.83	1	16.9			65	
	Накладные расходы		99%			14.27				84%	205			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			8.65				48%	117			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					70.06					683			
	
124.	ТЕР 46-03-017-01 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.03	1 944.70	473.27	25.13	58.34	14.20	0.75	16.9	9.89	488	240	7	
				1 446.30			43.39		5.54	1		240		
	Накладные расходы		99%			14.06				84%	202			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			8.52				48%	115			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					80.92					805			
	
125.	ТЕР 15-02-016-03 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.045	2 510.20	1 028.02	152.94	112.96	46.26	6.88	16.9	12.36	1 089	782	85	
				1 329.24	80.32		59.82	3.61	3.71	16.9		222	61	
	Объем: 15*0.3													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			47.38				80%	674			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			23.44				37%	312			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					183.78					2 075			
	
126.	ТЕР 15-04-007-01 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.075	1 668.24	485.09	18.94	125.12	36.38	1.42	16.9	9.96	981	615	14	
				1 164.22	0.31		87.32	0.02	4.03	16.85		352		
	Объем: 15*0.5													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			34.58				80%	492			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			17.11				37%	228			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					176.81					1 701			
	
127.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.162	48.13	4.41	36.66	7.79	0.71	5.94	16.9	8.51	82	12	51	
									1	1				
	Объем: 0.09*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			0.71				100%	12			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			0.43				60%	7			
	
128.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.162	16.40		16.40	2.66		2.66		9.28	25		25	
														
	Объем: 0.09*1.8													
	
	Монтажные работы (освещение в подвале и на лестничных клетках )	
	
129.	ТЕРм 08-02-409-01 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.37	314.15	228.02	61.33	116.23	84.37	22.69	16.9	5.53	1 605	1 426	125	
				24.79	1.63		9.17	0.60	5.87	16.87		54	10	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			80.72				81%	1 163			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			55.23				52%	747			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					252.18					3 515			
	
130.	ТССЦ 103-1393 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	37.74	4.58			172.85					536			
				4.58			172.85		14.19			536		
	Объем: 37*1.02													
	
131.	ТССЦ 507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	20	0.84			16.80					75			
				0.84			16.80		3.73			75		
	
132.	ТССЦ 301-7351 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 20-24 мм, шт.	37	11.72			433.64					2 365			
				11.72			433.64		63.91			2 365		
	
133.	ТЕРм 08-02-412-02 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.37	103.59	64.55	5.93	38.33	23.88	2.19	16.9	7.9	468	404	17	
				33.11	0.36		12.25	0.13	3.83	17		47	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			22.81				81%	329			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.61				52%	211			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76.75					1 008			
	
134.	ТССЦ 501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.0377	3 697.14			139.38					1 248			
				3 697.14			139.38		33 102.26			1 248		
	Объем: 37*1.02													
	
135.	ТЕРм 08-03-526-01 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	1	52.94	18.89	1.54	52.94	18.89	1.54	16.9	4.47	540	319	7	
				32.52			32.52		6.58	1		214		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			17.95				81%	258			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.28				52%	166			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					83.16					964			
	
136.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  GLS6 -В10/2, шт	1	77.93			77.93					384			
				77.93			77.93		4.93			384		
	Поправки: М: =373*1.03/4.93	
	
137.	ТССЦ 503-0657 
(прим) 
Коробка установочная  ip44, шт.	3	9.10			27.30					16			
				9.10			27.30		5.27			16		
	
138.	ТЕРм 08-03-593-06 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.06	2 495.42	891.76	346.73	149.73	53.51	20.80	16.9	6.54	1 307	904	136	
				1 256.94	15.92		75.42	0.96	3.54	16.91		267	16	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			51.75				81%	745			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.41				52%	478			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					236.88					2 531			
	
139.	С.Цена поставщик 
Светильник  настенный   IP54, шт	1	86.08			86.08					424			
				86.08			86.08		4.93			424		
	Поправки: М: =412*1.03/4.93	
	
140.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный IP44, шт	5	79.39			396.96					1 957			
				79.39			396.96		4.93			1 957		
	Поправки: М: =380*1.03/4.93	
	
141.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие  для светильников, шт	6	27.16			162.96					803			
				27.16			162.96		4.93			803		
	Поправки: М: =130*1.03/4.93	
	
142.	ТЕРм 08-03-591-02 
Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.03	394.77	325.20	7.67	11.84	9.76	0.23	16.9	7.58	175	165	2	
				61.90	0.54		1.86	0.02	4.34	17		8		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			9.29				81%	134			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.36				52%	86			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.49					394			
	
143.	ТССЦ 509-1201 
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт.	3	7.15			21.45					251			
				7.15			21.45		83.73			251		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	2 469.33	363.57	247.54			17 008	6 145	1 379	
			1 857.10	24.46				9 463	413	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 308.88	201.31	47.50			9 438	3 402	287	
			1 060.08	1.73				5 748	28	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	928.86					5 158			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 118-120; %=81 - по стр. 129, 133, 135, 138, 142)	191.80					2 762			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 118-120, 129, 133, 135, 138, 142)	131.98					1 784			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 632.66					13 984			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	543.51	161.55	191.44			4 562	2 731	1 016	
			190.53	22.73				814	385	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 121-124; %=80 - по стр. 125, 126)	178.99					2 559			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 121-124; %=37 - по стр. 125, 126)	99.35					1 335			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	821.85					8 456			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	606.49					2 901			
			606.49					2 901		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	606.49					2 901			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	10.45	0.71	8.60			107	12	76	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 127)	0.71					12			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 127)	0.43					7			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	10.45					107			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	3 071.45					25 448			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	65.73					545			
	ИТОГО	3 137.18					25 993			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	62.74					520			
	ИТОГО	3 199.92					26 513			
	НДС 18%	575.99					4 772			
	ВСЕГО С НДС	3 775.91					31 285			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	370.79					5 321			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	231.33					3 119			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	115 240.46	18 061.93	7 670.61			699 492	305 244	54 863	
			89 144.64	504.68				333 244	8 524	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 535.40	222.52	50.68			10 801	3 760	299	
			1 262.21	1.76				6 740	28	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 124.20					6 121			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 20, 118-120; %=81 - по стр. 21, 23, 129, 133, 135, 138, 142)	211.42					3 044			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 20, 21, 23, 118-120, 129, 133, 135, 138, 142)	145.79					1 970			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 892.61					15 815			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	101 755.14	16 814.13	4 699.08			601 111	284 156	29 292	
			80 241.93	502.23				287 662	8 484	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	42 437.58					118 759			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 24, 35, 41, 57, 62, 70, 82, 87, 90, 98, 107, 108, 121-124; %=93 - по стр. 2, 76; %=66 - по стр. 3, 4; %=73 - по стр. 5, 6, 96, 97; %=71 - по стр. 9, 19; %=80 - по стр. 10, 12, 16, 17, 31, 33, 34, 39, 45, 58, 66-68, 71, 85, 86, 91, 93, 95, 102, 104, 106, 125, 126; %=67 - по стр. 13, 38, 64; %=90 - по стр. 25, 29, 83; %=119 - по стр. 40, 53; %=94 - по стр. 42-44, 47-49, 77-79; %=92 - по стр. 50; %=69 - по стр. 51, 52, 99-101; %=68 - по стр. 61, 63, 94, 105; %=88 - по стр. 74; %=61 - по стр. 75)	16 060.69					229 426			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 24, 35, 41, 51, 52, 57, 62, 70, 74, 82, 87, 90, 98-101, 107, 108, 121-124; %=54 - по стр. 2, 61, 76; %=40 - по стр. 3, 4, 13, 38, 63, 64, 94, 105; %=56 - по стр. 5, 6, 96, 97; %=52 - по стр. 9, 19; %=37 - по стр. 10, 12, 16, 17, 31, 33, 34, 39, 66-68, 85, 86, 91, 93, 95, 102, 104, 106, 125, 126; %=43 - по стр. 25, 29, 83; %=68 - по стр. 40, 53; %=51 - по стр. 42-44, 47-49, 77-79; %=44 - по стр. 45, 50, 58, 71; %=31 - по стр. 75)	9 022.62					121 251			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	126 838.45					951 788			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 252.55	478.55	184.75			41 879	8 088	1 330	
			5 589.26					32 461		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 36, 55, 59, 72, 88)	387.62					5 581			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36, 55, 59, 72, 88)	344.56					4 691			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 984.73					52 151			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 375.12	319.68	4.19			11 825	5 403	42	
			2 051.24	0.69				6 381	12	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 109; %=98 - по стр. 110, 114; %=88 - по стр. 115)	328.65					4 736			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 109; %=56 - по стр. 110, 114; %=48 - по стр. 115)	203.77					2 732			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 907.54					19 293			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 322.25	227.05	2 731.91			33 876	3 837	23 900	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 80, 116, 127)	227.05					3 837			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 80, 116, 127)	136.24					2 302			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 322.25					33 876			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	141 945.58					1 072 923			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 037.64					22 961			
	ИТОГО	144 983.22					1 095 884			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 899.66					21 918			
	ИТОГО	147 882.88					1 117 802			
	НДС 18%	26 618.92					201 204			
	ВСЕГО С НДС	174 501.80					1 319 006			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	16 988.38					242 787			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 716.74					130 644			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)