«Утверждаю»

Смета на сумму: 3 561 177 руб.

Директор МКУ «КР МКД»	

________________ /С.Б. Русович/	

«___» _________________ 2015 г.	

	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1	

на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада без утепления МКД расположенного по адресу: г. Калининград ул. Химическая, д. 17-17а 

	

Сметная стоимость:	3 561.177	тыс. руб.	
монтажных работ:	1.411	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	6.063	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	933.513	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	11.34	1 213.62	458.23	8.86	13 762.47	5 196.32	100.50	16.12	9.13	127 434	83 765	918	
				746.53			8 465.65		5.05	1		42 752		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			5 715.95				93%	77 901			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			3 533.50				54%	45 233			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 011.92					250 569			
	
2.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	1.13	63.27	49.68	13.59	71.50	56.14	15.36	16.11	1.78	932	904	27	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			43.79				66%	597			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			28.07				40%	362			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					143.36					1 890			
	
3.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	1.13	4 688.98	197.81	4 246.36	5 298.55	223.53	4 798.39	16.12	4.06	24 064	3 603	19 481	
				244.81	143.10		276.64	161.70	3.54	15.1		979	2 442	
	Накладные расходы		78%			300.48				66%	3 990			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			192.62				40%	2 418			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 791.64					30 472			
	
4.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2	8.82	188.95	188.95		1 666.54	1 666.54		16.11	1	26 848	26 848		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 649.87				84%	22 552			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			999.92				48%	12 887			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 316.34					62 287			
	
5.	ТЕР 07-05-039-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин нагнетанием цементного раствора (прим), 100 м шва	0.49	1 189.03	222.93	966.10	582.62	109.23	473.39	16.11	4.42	3 852	1 760	2 092	
					94.56			46.34	3.23	16.1			746	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 031910:[ ЭМ-(519.52=56.84*9.14) ];  ТССЦ 101-0605:[ М-(1406.80=18462.00*0.0762) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		140%			217.80				119%	2 982			
										=(139.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			132.23				68%	1 704			
										=(85.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					932.65					8 538			
	
6.	ТЕРр 69-12-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Приготовление растворов вручную цементно-известковых тяжелых, 1 м3 раствора	0.147	28.57	28.57		4.20	4.20		16.11	1	68	68		
									1	1				
	Объем: 0.003*49													
	Накладные расходы		66%			2.77				56%	38			
										=(66.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			1.68				32%	22			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8.65					128			
	
7.	ТССЦ 408-0141 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных растворов средний, м3	0.11	107.87			11.87					56			
				107.87			11.87		510.24			56		
	Объем: 0.75*0.147													
	
8.	ТССЦ 101-2429 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Цемент расширяющийся, т	0.051	2 050.80			104.59					1 098			
				2 050.80			104.59		21 538.58			1 098		
	Объем: 0.25*0.147*1.4													
	
9.	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.042	19 716.98	3 507.27	113.70	828.11	147.31	4.78	16.11	6.69	5 008	2 373	32	
				16 096.01	15.10		676.03	0.63	3.85	16.09		2 603	10	
	Накладные расходы		86%			127.23				73%	1 740			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			103.56				56%	1 334			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 058.90					8 082			
	
10.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и откосов, 100 м2 покрытия	8.82	80.30	76.91	1.68	708.22	678.36	14.77	16.11	9.18	11 104	10 928	136	
				1.71	0.16		15.08	1.43	2.64	18.69		40	27	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			645.80				80%	8 764			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			319.50				37%	4 053			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 673.52					23 921			
	
11.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	115.81	15.82			1 832.11					6 007			
				15.82			1 832.11		51.87			6 007		
	Объем: 882*0.013/100*1010													
	
12.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	8.82	2 074.12	832.23	83.91	18 293.78	7 340.29	740.11	16.11	9.97	161 786	118 252	7 379	
				1 157.98	39.06		10 213.38	344.53	3.54	14.27		36 155	4 916	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			7 300.58				80%	98 534			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3 611.87				37%	45 572			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29 206.22					305 893			
	
13.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Нанесение клеевого состава по сетке (прим), 100 м2 поверхности	8.82	689.65	675.65	13.36	6 082.71	5 959.23	117.84	16.11	9.09	97 106	96 003	1 071	
				0.64			5.64		5.66	1		32		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			4 707.79				67%	64 322			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 979.62				40%	38 401			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 770.12					199 829			
	
14.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	970.2	12.74			12 360.35					24 760			
				12.74			12 360.35		25.52			24 760		
	Объем: 882*1.1													
	
15.	ТССЦ 113-8075 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	2205	9.39			20 704.95					35 236			
				9.39			20 704.95		15.98			35 236		
	Объем: 882*2.5													
	
16.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	8.82	6 763.95	788.77	62.59	59 658.05	6 956.98	552.02	16.11	8.32	302 320	112 077	4 593	
				5 912.59			52 149.04		3.56	1		185 651		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			6 609.13				80%	89 662			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3 269.78				37%	41 468			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					69 536.96					433 450			
	
17.	ТЕР 15-04-019-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	8.82	915.24	118.78	57.04	8 072.43	1 047.67	503.07	16.12	3.94	39 675	16 888	1 982	
				739.42			6 521.68		3.19	1		20 804		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			995.29				80%	13 510			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			492.40				37%	6 249			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 560.12					59 434			
	
	Цоколь	
	
18.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2	1.19	188.95	188.95		224.85	224.85		16.11	1	3 622	3 622		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			222.60				84%	3 042			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			134.91				48%	1 739			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					582.36					8 403			
	
19.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и откосов, 100 м2 покрытия	1.19	80.30	76.91	1.68	95.55	91.53	1.99	16.11	9.18	1 498	1 474	18	
				1.71	0.16		2.03	0.19	2.64	18.69		5	4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			87.13				80%	1 182			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			43.11				37%	547			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					225.79					3 227			
	
20.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	15.62	15.82			247.11					810			
				15.82			247.11		51.87			810		
	Объем: 119*0.013/100*1010													
	
21.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.19	2 074.12	832.23	83.91	2 468.21	990.36	99.86	16.11	9.97	21 828	15 955	996	
				1 157.98	39.06		1 378.00	46.48	3.54	14.27		4 878	663	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			985.00				80%	13 294			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			487.31				37%	6 149			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 940.52					41 271			
	
22.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Нанесение клеевого состава по сетке (прим), 100 м2 поверхности	1.19	689.65	675.65	13.36	820.68	804.02	15.90	16.11	9.09	13 102	12 953	145	
				0.64			0.76		5.66	1		4		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			635.18				67%	8 679			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			402.01				40%	5 181			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 857.87					26 962			
	
23.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	130.9	12.74			1 667.67					3 341			
				12.74			1 667.67		25.52			3 341		
	Объем: 119*1.1													
	
24.	ТССЦ 113-8075 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	297.5	9.39			2 793.53					4 754			
				9.39			2 793.53		15.98			4 754		
	Объем: 119*2.5													
	
25.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	1.19	6 763.95	788.77	62.59	8 049.10	938.64	74.48	16.11	8.32	40 789	15 121	620	
				5 912.59			7 035.98		3.56	1		25 048		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			891.71				80%	12 097			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			441.16				37%	5 595			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 381.97					58 481			
	
26.	ТЕР 15-04-019-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.19	915.24	118.78	57.04	1 089.14	141.35	67.87	16.12	3.94	5 353	2 279	267	
				739.42			879.91		3.19	1		2 807		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			134.28				80%	1 823			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			66.43				37%	843			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 289.86					8 019			
	
	отмостка	
	
27.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.135	2 714.76	666.84	2 047.92	366.49	90.02	276.47	16.12	7.26	3 458	1 451	2 007	
					258.98			34.96	1	15.81			553	
	Накладные расходы		104%			129.98				88%	1 764			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			74.99				48%	962			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					571.46					6 183			
	
28.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.405	1 466.39	1 466.39		593.89	593.89		16.11	1	9 568	9 568		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			427.60				61%	5 836			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			225.68				31%	2 966			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 247.17					18 371			
	
29.	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.405	426.34	426.34		172.67	172.67		16.11	1	2 782	2 782		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			124.32				61%	1 697			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			65.61				31%	862			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					362.61					5 341			
	
30.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	64	16.40		16.40	1 049.60		1 049.60	1	7.87	8 260		8 260	
									1	1				
	Объем: 40*1.6													
	
31.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.324	3 001.78	246.00	111.59	972.58	79.70	36.15	16.12	4.34	4 209	1 285	157	
				2 644.20			856.72		3.23	1		2 767		
	Объем: 108*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			87.67				93%	1 195			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			54.20				54%	694			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 114.45					6 098			
	
32.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	13.5	203.51	35.93	41.45	2 747.33	485.00	559.58	16.12	4.78	18 394	7 818	2 675	
				126.13	4.21		1 702.76	56.87	4.64	16.11		7 901	916	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			601.48				94%	8 210			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			346.80				51%	4 454			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 695.60					31 058			
	
33.	ТЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	13.5	372.02	36.11	76.78	5 022.20	487.49	1 036.46	16.11	4.6	30 532	7 853	4 768	
				259.13	7.73		3 498.26	104.29	5.12	16.1		17 911	1 679	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			656.88				94%	8 960			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			378.74				51%	4 861			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 057.82					44 353			
	
34.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	13.5	730.22	37.46	0.38	9 857.98	505.65	5.06	16.11	5.8	49 584	8 146	29	
				692.39			9 347.26		4.43	1		41 408		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			561.27				94%	7 657			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			323.62				51%	4 154			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 742.87					61 396			
	
	Оконные и дверные проемы (места общего пользования)	
	
35.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.042	1 734.68	1 482.28	252.40	72.86	62.26	10.60	16.12	9.34	1 103	1 004	99	
					100.00			4.20	1	18.81			79	
	Накладные расходы		99%			65.80				84%	910			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			39.88				48%	520			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					178.53					2 533			
	
36.	ТЕР 10-01-034-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.042	17 609.18	2 001.53	711.39	739.59	84.06	29.88	16.11	7.38	3 327	1 354	221	
				14 896.26	28.43		625.64	1.19	2.8	18.81		1 752	22	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			90.36				90%	1 238			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			46.04				43%	592			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					875.99					5 157			
	
37.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	4.2	2 460.30			10 333.26					17 674			
				2 460.30			10 333.26		4 208.2			17 674		
	
38.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.039	188.95	188.95		7.37	7.37		16.11	1	119	119		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			7.30				84%	100			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4.42				48%	57			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.09					276			
	
39.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.039	5 091.02	2 414.44	80.62	198.55	94.16	3.14	16.11	9.34	1 960	1 517	29	
				2 595.97	31.94		101.24	1.25	4.09	18.81		414	23	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			90.64				80%	1 232			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			44.84				37%	570			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					334.03					3 762			
	
40.	ТЕР 15-04-005-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.039	1 827.74	563.01	23.78	71.28	21.96	0.93	16.12	9.14	530	354	8	
				1 240.95	0.39		48.40	0.02	3.46	18.69		167		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			20.88				80%	283			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			10.33				37%	131			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					102.49					944			
	
41.	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.042	6 573.92	2 219.10	136.83	276.10	93.20	5.75	16.11	10.46	2 162	1 501	60	
				4 217.99	39.23		177.16	1.65	3.39	16.51		601	27	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			90.11				80%	1 222			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			44.58				37%	565			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					410.79					3 950			
	
42.	ТЕР 15-04-027-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.042	577.83	166.95	5.06	24.27	7.01	0.21	16.12	9.14	175	113	2	
				405.82	0.20		17.04	0.01	3.52	18.69		60		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			6.67				80%	90			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.30				37%	42			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.24					307			
	
43.	ТЕР 15-04-005-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.042	1 392.74	333.48	15.69	58.49	14.01	0.66	16.12	9.13	380	226	6	
				1 043.57	0.20		43.83	0.01	3.37	18.69		148		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			13.32				80%	181			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.59				37%	84			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					78.40					644			
	
44.	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.07	1 870.07	1 617.67	252.40	130.90	113.24	17.67	16.12	9.34	1 990	1 825	165	
					100.00			7.00	1	18.81			132	
	Накладные расходы		99%			119.04				84%	1 644			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			72.14				48%	939			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					322.08					4 573			
	
45.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.07	21 833.35	2 767.20	891.18	1 528.33	193.70	62.38	16.11	7.17	7 105	3 121	447	
				18 174.97	34.11		1 272.25	2.39	2.78	18.81		3 537	45	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			207.86				90%	2 849			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			105.89				43%	1 361			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 842.07					11 316			
	
46.	ТССЦ 203-0956 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2	7	2 102.05			14 714.35					22 287			
				2 102.05			14 714.35		3 183.83			22 287		
	
47.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.044	188.95	188.95		8.31	8.31		16.11	1	134	134		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			8.23				84%	113			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4.99				48%	64			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21.52					311			
	
48.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.044	5 473.34	2 776.60	100.77	240.83	122.17	4.43	16.11	9.34	2 477	1 968	41	
				2 595.97	39.93		114.22	1.76	4.09	18.81		467	33	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			117.73				80%	1 601			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			58.25				37%	740			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					416.81					4 818			
	
49.	ТЕР 15-04-005-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.044	1 827.74	563.01	23.78	80.42	24.77	1.05	16.12	9.14	598	399	10	
				1 240.95	0.39		54.60	0.02	3.46	18.69		189		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			23.55				80%	319			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			11.65				37%	148			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					115.62					1 065			
	
50.	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.042	5 874.09	264.64	24.75	246.71	11.11	1.04	16.11	9.15	606	179	10	
				5 584.70	0.78		234.56	0.03	1.78	18.69		418	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			11.81				90%	162			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			6.02				43%	77			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					264.53					845			
	
51.	ТССЦ 101-2907 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	4.2	76.10			319.62					1 142			
				76.10			319.62		271.81			1 142		
	
52.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0552	1 143.95	891.55	252.40	63.15	49.21	13.93	16.12	9.34	923	793	130	
					100.00			5.52	1	18.81			104	
	Накладные расходы		99%			54.18				84%	753			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			32.84				48%	431			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					150.17					2 107			
	
53.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	5.52	91.08	29.04	27.29	502.73	160.29	150.63	16.11	8.1	4 554	2 582	1 220	
				34.75			191.82		3.92	1		752		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			129.83				69%	1 782			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			115.41				58%	1 498			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					747.97					7 833			
	
54.	С Цена поставщик. 
Блок металлический дверной, м2	5.52	1 022.95			5 646.69					24 111			
				1 022.95			5 646.69		4.27			24 111		
	Поправки: М: =4200.00*1.04/4.27	
	
55.	ТЕРр 61-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.038	6 374.88	3 642.90	37.83	242.25	138.43	1.44	16.12	9.34	2 607	2 231	13	
				2 694.15	14.99		102.38	0.57	3.54	18.81		362	11	
	Накладные расходы		79%			109.81				67%	1 502			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			69.50				40%	897			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					421.56					5 006			
	
56.	ТЕР 15-04-005-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.038	1 827.74	563.01	23.78	69.45	21.39	0.90	16.12	9.14	516	345	8	
				1 240.95	0.39		47.16	0.01	3.46	18.69		163		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			20.33				80%	276			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			10.06				37%	128			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					99.84					920			
	
57.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.8	1 615.27	301.17	30.24	1 292.22	240.94	24.19	16.11	7.35	8 034	3 881	178	
				1 283.86	5.99		1 027.09	4.79	3.87	17.45		3 975	84	
	Накладные расходы		86%			211.33				73%	2 894			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			172.01				56%	2 220			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 675.56					13 149			
	
58.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	62.07	48.13	4.41	36.66	2 987.18	273.73	2 275.49	16.1	7.59	28 729	4 407	17 271	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			273.73				100%	4 407			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			164.24				60%	2 644			
	
59.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	62.07	16.40		16.40	1 017.95		1 017.95	1	7.87	8 011		8 011	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	229 154.49	36 732.29	14 165.92			1 230 492	591 829	85 582	
			177 818.31	827.84				546 026	12 517	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	223 597.03	36 298.27	9 672.25			1 180 938	584 840	50 820	
			177 626.49	827.84				545 274	12 517	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	70 736.10					141 276			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 31; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 18, 35, 38, 44, 47, 52; %=119 - по стр. 5; %=56 - по стр. 6; %=73 - по стр. 9, 57; %=80 - по стр. 10, 12, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 39-43, 48, 49, 56; %=67 - по стр. 13, 22, 55; %=88 - по стр. 27; %=61 - по стр. 28, 29; %=94 - по стр. 32-34; %=90 - по стр. 36, 45, 50)	35 130.51					477 400			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 31; %=40 - по стр. 2, 3, 13, 22, 55; %=48 - по стр. 4, 18, 27, 35, 38, 44, 47, 52; %=68 - по стр. 5; %=32 - по стр. 6; %=56 - по стр. 9, 57; %=37 - по стр. 10, 12, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 39-43, 48, 49, 56; %=31 - по стр. 28, 29; %=51 - по стр. 32-34; %=43 - по стр. 36, 45, 50)	19 452.63					248 278			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	278 180.17					1 906 616			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	502.73	160.29	150.63			4 554	2 582	1 220	
			191.82					752		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 53)	129.83					1 782			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 53)	115.41					1 498			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	747.97					7 834			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	5 054.73	273.73	4 343.04			45 000	4 407	33 542	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 58)	273.73					4 407			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 58)	164.24					2 644			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	5 054.73					45 000			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	283 982.87					1 959 450			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	6 077.23					41 932			
	ИТОГО	290 060.10					2 001 382			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5 801.20					40 028			
	ИТОГО	295 861.30					2 041 410			
	НДС 18%	53 255.03					367 454			
	ВСЕГО С НДС	349 116.33					2 408 864			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	35 260.34					479 182			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	19 568.04					249 776			
	
	Раздел 2.  подвал	
	
	Стены	
	
60.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	6.3	188.95	188.95		1 190.39	1 190.39		16.11	1	19 177	19 177		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 178.49				84%	16 109			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			714.23				48%	9 205			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 083.11					44 491			
	
61.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	2.9	37.19	25.77		107.85	74.73		16.12	1	1 372	1 205		
				11.42			33.12		5.06	1		168		
	Накладные расходы		86%			64.27				73%	880			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			52.31				56%	675			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					224.43					2 926			
	
62.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	6.3	57.10	31.22		359.73	196.69		16.11	1	3 824	3 169		
				25.88			163.04		4.02	1		655		
	Накладные расходы		80%			157.35				68%	2 155			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			98.35				40%	1 268			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					615.43					7 247			
	
63.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	1.28	1 615.27	301.17	30.24	2 067.55	385.50	38.71	16.11	7.35	12 855	6 210	284	
				1 283.86	5.99		1 643.34	7.67	3.87	17.45		6 360	134	
	Накладные расходы		86%			338.13				73%	4 631			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			275.22				56%	3 553			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 680.90					21 039			
	
64.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и откосов, 100 м2 покрытия	6.3	80.30	76.91	1.68	505.87	484.55	10.55	16.11	9.18	7 931	7 806	97	
				1.71	0.16		10.77	1.02	2.64	18.69		28	19	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			461.29				80%	6 260			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			228.22				37%	2 895			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 195.38					17 086			
	
65.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	82.72	15.82			1 308.63					4 291			
				15.82			1 308.63		51.87			4 291		
	Объем: 630*0.013/100*1010													
	
66.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания "Гидротекс-Р" по камню и бетону простая стен (12мм), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.944	1 279.18	1 002.02	180.42	2 486.72	1 947.92	350.74	16.11	11.72	36 195	31 381	4 111	
				96.74	103.89		188.06	201.96	3.74	14.8		703	2 989	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0083:[ М-(924.15=612.02*1.51) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25*1.2, Н4= 1*1,25*1.2, Н5= 1*1,15*1.2	
	Накладные расходы		95%			2 042.39				80%	27 496			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 010.44				37%	12 717			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 539.55					76 408			
	
67.	ТССЦ 402-0140 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Р, кг	3499.2	5.97			20 890.22					96 403			
				5.97			20 890.22		27.55			96 403		
	Объем: 1.5*12*194.4													
	
68.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4.356	2 203.33	1 002.02	180.42	9 597.70	4 364.79	785.91	16.11	11.72	96 159	70 317	9 211	
				1 020.89	103.89		4 447.00	452.54	3.74	14.8		16 632	6 698	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			4 576.46				80%	61 612			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 264.15				37%	28 496			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 438.31					186 267			
	
69.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	6.3	210.27	122.16	3.53	1 324.72	769.59	22.21	16.11	9.17	14 840	12 398	204	
				84.59	0.20		532.92	1.23	4.2	18.69		2 238	23	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			732.28				80%	9 937			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			362.29				37%	4 596			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 419.28					29 373			
	
	Перекрытие над подвалом	
	
70.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей  потолков кирпичных, 100 м2	3.27	188.95	188.95		617.87	617.87		16.11	1	9 954	9 954		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			611.69				84%	8 361			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			370.72				48%	4 778			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 600.28					23 093			
	
71.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	0.7	37.19	25.77		26.03	18.04		16.12	1	331	291		
				11.42			7.99		5.06	1		40		
	Накладные расходы		86%			15.51				73%	212			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			12.63				56%	163			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.17					706			
	
72.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	3.27	57.10	31.22		186.72	102.09		16.11	1	1 985	1 645		
				25.88			84.63		4.02	1		340		
	Накладные расходы		80%			81.67				68%	1 119			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			51.05				40%	658			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					319.44					3 762			
	
73.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и откосов, 100 м2 покрытия	3.27	80.30	76.91	1.68	262.57	251.50	5.48	16.11	9.18	4 117	4 052	50	
				1.71	0.16		5.59	0.53	2.64	18.69		15	10	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			239.43				80%	3 250			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			118.45				37%	1 503			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					620.45					8 870			
	
74.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	42.94	15.82			679.31					2 227			
				15.82			679.31		51.87			2 227		
	Объем: 327*0.013/100*1010													
	
75.	ТЕР 15-02-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.27	2 234.95	1 048.26	180.42	7 308.29	3 427.82	589.97	16.11	11.72	74 377	55 222	6 914	
				1 006.27	103.89		3 290.50	339.72	3.72	14.8		12 241	5 028	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			3 579.16				80%	48 200			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 770.74				37%	22 293			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 658.20					144 870			
	
76.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.27	210.27	122.16	3.53	687.59	399.46	11.53	16.11	9.17	7 703	6 435	106	
				84.59	0.20		276.61	0.64	4.2	18.69		1 162	12	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			380.10				80%	5 158			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			188.05				37%	2 385			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 255.73					15 246			
	
77.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками (металлических деталей), 1 м2 очищаемой поверхности	32	11.25	11.25		359.90	359.90		16.1	1	5 794	5 794		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			291.52				69%	3 998			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			215.94				48%	2 781			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					867.36					12 573			
	
78.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.32	374.88	82.80	15.62	119.96	26.50	5.00	16.11	2.72	695	427	14	
				276.46	0.17		88.47	0.05	2.88	16.45		255	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			21.51				69%	295			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			15.93				48%	205			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					157.40					1 196			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	50 087.62	14 617.34	1 820.10			400 230	235 483	20 991	
			33 650.20	1 005.36				143 758	14 914	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	50 087.62	14 617.34	1 820.10			400 230	235 483	20 991	
			33 650.20	1 005.36				143 758	14 914	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	22 878.16					102 921			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 60, 70; %=73 - по стр. 61, 63, 71; %=68 - по стр. 62, 72; %=80 - по стр. 64, 66, 68, 69, 73, 75, 76; %=69 - по стр. 77, 78)	14 771.24					199 672			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 60, 70, 77, 78; %=56 - по стр. 61, 63, 71; %=40 - по стр. 62, 72; %=37 - по стр. 64, 66, 68, 69, 73, 75, 76)	7 748.71					98 170			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	72 607.57					698 072			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	72 607.57					698 072			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 553.80					14 939			
	ИТОГО	74 161.37					713 011			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 483.23					14 260			
	ИТОГО	75 644.60					727 271			
	НДС 18%	13 616.03					130 909			
	ВСЕГО С НДС	89 260.63					858 180			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	14 771.24					199 672			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 748.71					98 170			
	
	Раздел 3.  ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ	
	
79.	ТЕР 46-03-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2  Прил.46.1 п.3.3.1 Кзтр=1,25 Кэм=1,25, 100 отверстий	0.27	859.06	191.34	667.73	231.95	51.66	180.29	16.12	4.18	1 586	833	754	
					61.11			16.50	1	16.1			266	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		99%			67.48				84%	923			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			40.90				48%	528			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					340.32					3 037			
	
80.	ТЕРр 69-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.08	418.14	418.14		33.45	33.45		16.11	1	539	539		
									1	1				
	Накладные расходы		78%			26.09				66%	356			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			16.73				40%	216			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76.27					1 110			
	
81.	ТЕРр 69-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных, 100 отверстий	0.27	1 115.00	548.88	2.61	301.05	148.20	0.70	16.11	9.34	2 963	2 387	7	
				563.51	1.03		152.15	0.28	3.74	18.87		569	5	
	Накладные расходы		78%			115.81				66%	1 579			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			74.24				40%	957			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					491.10					5 499			
	
82.	ТЕРр 65-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.76	342.09	342.09		259.99	259.99		16.11	1	4 188	4 188		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			192.39				63%	2 638			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			130.00				40%	1 675			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					582.38					8 502			
	
83.	ТЕР 16-04-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.7	4 943.67	2 761.82	2 074.25	3 460.57	1 933.28	1 451.97	16.12	6.34	40 673	31 164	9 205	
				107.60	303.96		75.32	212.77	4.02	16.09		303	3 424	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			2 467.96				98%	33 896			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 523.70				56%	19 369			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 452.22					93 939			
	
84.	ТЕР 16-04-002-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.06	2 509.15	1 574.21	853.68	150.55	94.45	51.22	16.12	6.37	1 868	1 523	326	
				81.26	123.82		4.88	7.43	3.87	16.09		19	120	
	Накладные расходы		115%			117.16				98%	1 610			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			72.33				56%	920			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					340.05					4 398			
	
85.	ТССЦ 507-3336 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/20, м	62.9	11.39			716.43					1 268			
				11.39			716.43		20.16			1 268		
	Объем: 70*0.899													
	
86.	ТССЦ 507-3337 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	5.574	19.03			106.07					143			
				19.03			106.07		25.63			143		
	Объем: 6.0*0.929													
	
87.	ТССЦ 302-1832 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм, шт.	6	27.16			162.96					644			
				27.16			162.96		107.41			644		
	
88.	С507-3307 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм, шт.	8	10.36			82.89					354			
				10.36			82.89		4.27			354		
	Поправки: М: =44.24/4.27	
	
89.	С507-3173 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	36	1.00			36.08					154			
				1.00			36.08		4.27			154		
	Поправки: М: =4.28/4.27	
	
90.	С507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	2	0.99			1.98					8			
				0.99			1.98		4.27			8		
	Поправки: М: =4.22/4.27	
	
91.	ТССЦ 301-5601 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	76	3.74			284.24					1 083			
				3.74			284.24		14.25			1 083		
	
92.	ТССЦ 301-5602 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	6	4.39			26.34					91			
				4.39			26.34		15.2			91		
	
93.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим), 10 м трубопровода	7.6	125.83	51.10	39.33	956.32	388.37	298.91	16.12	8.9	9 854	6 261	2 660	
				35.40			269.04		3.47	1		934		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 101-2481:[ М-(86.70=5.78*15) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			349.53				77%	4 821			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			233.02				48%	3 005			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 538.88					17 680			
	
94.	ТССЦ 104-0847 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм, м	61.6	10.91			672.06					3 095			
				10.91			672.06		50.24			3 095		
	Объем: 56.0*1.1													
	
95.	ТССЦ 104-0844 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	6.6	7.80			51.48					224			
				7.80			51.48		33.92			224		
	Объем: 6.0*1.1													
	
96.	ТССЦ 104-0842 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м	77	5.41			416.57					2 014			
				5.41			416.57		26.16			2 014		
	Объем: 70*1.1													
	
97.	ТССЦ 104-0843 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м	6.6	6.14			40.52					193			
				6.14			40.52		29.18			193		
	Объем: 6*1.1													
	
98.	ТЕР 16-07-003-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм, 1 врезка	2	75.64	46.92	5.39	151.28	93.84	10.78	16.11	5.45	1 827	1 512	59	
				23.33			46.66		5.5	1		257		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1138:[ М-(66.00=66.00*1) ]	
	Накладные расходы		115%			107.92				98%	1 482			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			66.63				56%	847			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					325.82					4 155			
	
99.	ТЕР 16-07-003-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм, 1 врезка	1	76.03	53.96	6.74	76.03	53.96	6.74	16.11	5.45	950	869	37	
				15.33			15.33		2.87	1		44		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1136:[ М-(54.00=54.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			62.05				98%	852			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			38.31				56%	487			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					176.40					2 288			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	8 218.81	3 057.20	2 000.61			73 719	49 276	13 048	
			3 161.00	236.98				11 397	3 815	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	822.50					1 411			
			822.50					1 411		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	822.50					1 411			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	822.50					1 411			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 703.40	621.68	479.90			20 468	10 020	3 421	
			1 601.82	16.78				7 029	271	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 180.63					5 526			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 79; %=66 - по стр. 80, 81; %=77 - по стр. 93)	558.92					7 679			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 79, 93; %=40 - по стр. 80, 81)	364.88					4 705			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 627.20					32 852			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 692.91	2 435.52	1 520.71			51 840	39 256	9 627	
			736.68	220.20				2 957	3 544	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 82; %=98 - по стр. 83, 84, 98, 99)	2 947.48					40 478			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 82; %=56 - по стр. 83, 84, 98, 99)	1 830.96					23 298			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	9 471.35					115 616			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	13 921.05					149 879			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	297.91					3 207			
	ИТОГО	14 218.96					153 086			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	284.38					3 062			
	ИТОГО	14 503.34					156 148			
	НДС 18%	2 610.60					28 107			
	ВСЕГО С НДС	17 113.94					184 255			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 506.40					48 157			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 195.84					28 003			
	
	Раздел 4.  Канализация	
	
100.	ТЕРр 65-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.06	622.36	617.14	5.22	37.34	37.03	0.31	16.12	9.34	600	597	3	
					2.07			0.12	1	18.78			2	
	Накладные расходы		74%			27.49				63%	377			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			18.58				40%	240			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					83.41					1 217			
	
101.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.39	775.58	765.14	10.44	302.48	298.40	4.07	16.12	9.34	4 848	4 810	38	
					4.13			1.61	1	18.83			30	
	Накладные расходы		74%			222.01				63%	3 049			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			150.01				40%	1 936			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					674.49					9 833			
	
102.	ТЕР 16-04-001-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.06	6 260.42	932.60	4.68	375.63	55.96	0.28	16.12	8.42	1 415	902	2	
				5 323.14	0.45		319.39	0.03	1.6	16.2		511		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			64.39				98%	884			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			39.75				56%	505			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					479.77					2 804			
	
103.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.46	12 984.16	894.28	10.83	5 972.71	411.37	4.98	16.12	8.58	15 731	6 631	43	
				12 079.05	1.14		5 556.36	0.52	1.63	15.99		9 057	8	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			473.67				98%	6 506			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			292.44				56%	3 718			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 738.83					25 955			
	
104.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	7.28	27.31			198.82					1 415			
				27.31			198.82		194.32			1 415		
	
105.	ТЕР 16-07-004-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	293.00	111.66	1.52	293.00	111.66	1.52	16.11	9.16	2 634	1 799	14	
				179.83			179.83		4.57	1		822		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			128.41				98%	1 763			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			79.28				56%	1 007			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					500.69					5 404			
	
106.	С Цена поставщик. 
Ревизия ПВХ 110, шт	4	22.50			90.02					384			
				22.50			90.02		4.27			384		
	Поправки: М: =92.4/4.27*1.04	
	
107.	С Цена поставщик. 
Тройник п/этиленовый 100мм 90град., шт	12	15.83			189.98					811			
				15.83			189.98		4.27			811		
	Поправки: М: =65/4.27*1.04	
	
108.	С Цена поставщик. 
Отвод 45 град. ПВХ110мм, шт	12	11.52			138.24					590			
				11.52			138.24		4.27			590		
	Поправки: М: =47.3/4.27*1.04	
	
109.	С Цена поставщик. 
Отвод 45 град. ПВХ50мм, шт	12	10.59			127.14					543			
				10.59			127.14		4.27			543		
	Поправки: М: =43.5/4.27*1.04	
	
110.	С Цена поставщик. 
Тройник п/этиленовый 100мм 45град., шт	12	33.49			401.87					1 716			
				33.49			401.87		4.27			1 716		
	Поправки: М: =137.5/4.27*1.04	
	
111.	ТЕР 16-05-002-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм, 1 шт.	1	78.63	19.61	5.18	78.63	19.61	5.18	16.11	8.58	623	316	44	
				53.85	0.38		53.85	0.38	4.88	16.2		263	6	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1177:[ М-(490.14=490.14*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			22.99				98%	316			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			14.19				56%	180			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					115.81					1 119			
	
112.	С Цена поставщик. 
Клапан обратный ПВХ 110мм, шт	1	742.13			742.13					3 169			
				742.13			742.13		4.27			3 169		
	Поправки: М: =3047/4.27*1.04	
	
113.	ТЕР 46-03-009-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см, 100 шт.	0.07	2 179.60	495.08	1 684.52	152.57	34.66	117.92	16.12	4.24	1 059	559	500	
					164.33			11.50	1	16.1			185	
	Накладные расходы		99%			45.70				84%	625			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			27.70				48%	357			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					225.96					2 041			
	
114.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.12	1 461.46	357.49	1 103.97	175.38	42.90	132.48	16.12	4.18	1 245	692	554	
					101.05			12.13	1	16.1			195	
	Накладные расходы		99%			54.48				84%	745			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			33.02				48%	426			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					262.88					2 416			
	
115.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.02	1 944.70	473.27	25.13	38.89	9.47	0.50	16.12	9.04	293	153	5	
				1 446.30			28.93		4.71	1		136		
	Накладные расходы		99%			9.38				84%	129			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.68				48%	73			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53.95					495			
	
	Подключение к выгребной яме	
	
116.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.144	1 275.12	1 275.12		183.62	183.62		16.11	1	2 958	2 958		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			132.21				61%	1 804			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			69.78				31%	917			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					385.60					5 679			
	
117.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.09	704.46	704.46		63.40	63.40		16.11	1	1 021	1 021		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			45.65				61%	623			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			24.09				31%	317			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					133.14					1 960			
	
118.	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.054	426.34	426.34		23.02	23.02		16.11	1	371	371		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			16.57				61%	226			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			8.75				31%	115			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48.34					712			
	
119.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	8.64	16.40		16.40	141.70		141.70	1	7.87	1 115		1 115	
									1	1				
	Объем: 5.4*1.6													
	
120.	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.18	1 297.83	101.69	44.88	233.61	18.31	8.08	16.11	6.17	1 308	295	50	
				1 151.26	4.91		207.23	0.88	4.65	16.11		964	14	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			22.45				99%	306			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			14.58				61%	188			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					270.65					1 802			
	
121.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком, 100 м3 грунта	0.036	972.15	972.15		35.00	35.00		16.11	1	564	564		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			25.20				61%	344			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			13.30				31%	175			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					73.50					1 083			
	
122.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	3.6	104.66			376.78					1 750			
				104.66			376.78		486.22			1 750		
	
123.	ТЕР 23-04-008-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых, 1 врезка	1	297.32	188.38		297.32	188.38		16.11	1	3 413	3 035		
				108.94			108.94		3.47	1		378		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			220.40				99%	3 005			
										=(117.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			143.17				61%	1 851			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					660.89					8 269			
	
124.	ТЕР 23-01-020-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм, 100 м трубопроводов	0.09	843.93	303.77	522.51	75.95	27.34	47.03	16.12	6.24	741	441	293	
				17.64	65.41		1.59	5.89	4.02	16.14		6	95	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			38.88				99%	531			
										=(117.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			25.25				61%	327			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					140.08					1 599			
	
125.	ТССЦ 103-1401 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Трубы канализационные поливинилхлоридные <Флексорен> диаметром 117 мм, м	9	234.28			2 108.52					5 499			
				234.28			2 108.52		611.02			5 499		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	12 853.75	1 560.13	464.05			55 816	25 144	2 661	
			10 829.62	33.06				28 014	535	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 655.54	626.10	306.01			14 723	10 089	1 402	
			723.47	30.40				3 234	489	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	376.78					1 750			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 113-115; %=61 - по стр. 116-118, 121; %=99 - по стр. 120, 123, 124)	610.92					8 337			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 113-115; %=31 - по стр. 116-118, 121; %=61 - по стр. 120, 123, 124)	365.32					4 746			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 631.78					27 806			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	11 056.51	934.03	16.34			39 978	15 055	144	
			10 106.15	2.66				24 780	46	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 100, 101; %=98 - по стр. 102, 103, 105, 111)	938.96					12 895			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 100, 101; %=56 - по стр. 102, 103, 105, 111)	594.25					7 586			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	12 589.72					60 459			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	141.70		141.70			1 115		1 115	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	141.70					1 115			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	15 363.20					89 380			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	328.77					1 913			
	ИТОГО	15 691.97					91 293			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	313.84					1 826			
	ИТОГО	16 005.81					93 119			
	НДС 18%	2 881.05					16 761			
	ВСЕГО С НДС	18 886.86					109 880			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 549.88					21 232			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	959.57					12 332			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	300 314.67	55 966.96	18 450.68			1 760 257	901 732	122 282	
			225 459.13	2 103.24				729 195	31 781	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	822.50					1 411			
			822.50					1 411		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	822.50					1 411			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	822.50					1 411			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	278 043.59	52 163.39	12 278.26			1 616 359	840 432	76 634	
			213 601.98	1 880.38				699 295	28 191	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	95 171.67					251 473			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 31; %=66 - по стр. 2, 3, 80, 81; %=84 - по стр. 4, 18, 35, 38, 44, 47, 52, 60, 70, 79, 113-115; %=119 - по стр. 5; %=56 - по стр. 6; %=73 - по стр. 9, 57, 61, 63, 71; %=80 - по стр. 10, 12, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 39-43, 48, 49, 56, 64, 66, 68, 69, 73, 75, 76; %=67 - по стр. 13, 22, 55; %=88 - по стр. 27; %=61 - по стр. 28, 29, 116-118, 121; %=94 - по стр. 32-34; %=90 - по стр. 36, 45, 50; %=68 - по стр. 62, 72; %=69 - по стр. 77, 78; %=77 - по стр. 93; %=99 - по стр. 120, 123, 124)	51 071.59					693 088			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 31; %=40 - по стр. 2, 3, 13, 22, 55, 62, 72, 80, 81; %=48 - по стр. 4, 18, 27, 35, 38, 44, 47, 52, 60, 70, 77-79, 93, 113-115; %=68 - по стр. 5; %=32 - по стр. 6; %=56 - по стр. 9, 57, 61, 63, 71; %=37 - по стр. 10, 12, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 39-43, 48, 49, 56, 64, 66, 68, 69, 73, 75, 76; %=31 - по стр. 28, 29, 116-118, 121; %=51 - по стр. 32-34; %=43 - по стр. 36, 45, 50; %=61 - по стр. 120, 123, 124)	27 931.54					355 899			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	357 046.72					2 665 346			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	502.73	160.29	150.63			4 554	2 582	1 220	
			191.82					752		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 53)	129.83					1 782			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 53)	115.41					1 498			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	747.97					7 834			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	15 749.42	3 369.55	1 537.05			91 818	54 311	9 771	
			10 842.83	222.86				27 737	3 590	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 82, 100, 101; %=98 - по стр. 83, 84, 98, 99, 102, 103, 105, 111)	3 886.44					53 373			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 82, 100, 101; %=56 - по стр. 83, 84, 98, 99, 102, 103, 105, 111)	2 425.21					30 884			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	22 061.07					176 075			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	5 196.43	273.73	4 484.74			46 115	4 407	34 657	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 58)	273.73					4 407			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 58)	164.24					2 644			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	5 196.43					46 115			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	385 874.69					2 896 781			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	8 257.72					61 991			
	ИТОГО	394 132.41					2 958 772			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	7 882.65					59 175			
	ИТОГО	402 015.06					3 017 947			
	НДС 18%	72 362.71					543 230			
	ВСЕГО С НДС	474 377.77					3 561 177			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	55 087.86					748 243			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	30 472.16					388 281			

Составил:	Ведущий специалист СО МКУ «КР МКД»                                                Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»                                            Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)