«СОГЛАСОВАНО»	       «УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Дом Сервис»	
		
____________ / Русович С.Б. /	____________ / Ходорович А.В. /	
		
«______»_______________ 20___г.	«______»______________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на ремонт фасада без утепления	
Сметная стоимость:	2 664.395	тыс. руб.	
монтажных работ:	23.079	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.895	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	632.739	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Е08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		9.63	1 152.08	11 094.56	11 928.69	114 873	10.354	
1. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	43.5	418.905	9.160	3 837.17	155.940	65 324	17.024	
1. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.6741	101.31	68.29	999.00	673	9.861	
			(1)			12.94	8.72	219.76	148	16.983	
1. 3.	С101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.009	0.08667	2 205.70	191.17	16 947.02	1 469	7.683	
1. 4.	С101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.035	0.33705	15 470.92	5 214.47	118 130.24	39 816	7.636	
1. 5.	С203-0514	Щиты: настила	м2	3.4	32.742	54.47	1 783.46	231.85	7 591	4.256	
		Накладные расходы				110%	4 220.89	93%	60 751		
		Сметная прибыль				68%	2 609.28	54%	35 275		
		Всего с НР и СП					17 924.72		210 899		
	
2.	Е69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий		0.96	63.27	60.74	870.57	836	13.764	
2. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	5.49	5.2704	9.050	47.70	154.380	814	17.059	
2. 2.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	4.94	4.7424	2.75	13.04	4.66	22	1.695	
		Накладные расходы				78%	37.21	66%	537		
		Сметная прибыль				50%	23.85	40%	326		
		Всего с НР и СП					121.80		1 699		
	
3.	Е69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий		0.96	4 688.98	4 501.42	22 962.60	22 044	4.897	
3. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	20.8	19.968	9.510	189.90	161.770	3 230	17.011	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	7.9872	16.110	128.67	273.990	2 188	17.007	
3. 3.	Х03-1005	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	7.9872	510.38	4 076.51	2 256.78	18 025	4.422	
			(1)			16.11	128.67	273.99	2 188	17.007	
3. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.384	612.02	235.02	2 053.44	789	3.355	
		Накладные расходы				78%	248.48	66%	3 576		
		Сметная прибыль				50%	159.29	40%	2 167		
		Всего с НР и СП					4 909.19		27 787		
	
4.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		10.012	188.95	1 891.76	3 212.14	32 160	17	
4. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	22.82	228.47384	8.280	1 891.76	140.760	32 160	17	
		Накладные расходы				99%	1 872.84	84%	27 014		
		Сметная прибыль				60%	1 135.06	48%	15 437		
		Всего с НР и СП					4 899.66		74 611		
	
5.	Е53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин		6	37.19	223.14	498.52	2 991	13.404	
5. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	2.71	16.26	9.510	154.63	161.770	2 630	17.011	
5. 2.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.02	0.12	569.06	68.29	2 995.86	360	5.265	
5. 3.	С411-0001	Вода	м3	0.01	0.06	3.60	0.22	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				86%	132.98	73%	1 920		
		Сметная прибыль				70%	108.24	56%	1 473		
		Всего с НР и СП					464.36		6 384		
	
6.	Е58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0.92	2 956.30	2 719.80	16 381.42	15 071	5.541	
6. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	41.41	38.0972	9.050	344.78	154.380	5 881	17.059	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0736	15.080	1.11	256.870	19	17.034	
6. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.08	0.0736	32.61	2.40	300.82	22	9.225	
			(1)			15.08	1.11	256.87	19	17.034	
6. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0368	101.31	3.73	999.00	37	9.861	
			(1)			12.94	0.48	219.76	8	16.983	
6. 5.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.00552	7 550.40	41.68	67 478.93	372	8.937	
6. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.00368	10 705.00	39.39	54 434.60	200	5.085	
6. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.184	0.16928	13 515.00	2 287.82	50 553.85	8 558	3.741	
		Накладные расходы				83%	287.09	71%	4 189		
		Сметная прибыль				65%	224.83	52%	3 068		
		Всего с НР и СП					3 231.72		22 328		
	
7.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия		10.012	69.93	700.10	1 156.80	11 582	16.543	
7. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	6.55	65.5786	10.210	669.56	173.840	11 400	17.026	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.10012	15.080	1.51	256.870	26	17.034	
7. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.10012	32.61	3.26	300.82	30	9.225	
			(1)			15.08	1.51	256.87	26	17.034	
7. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.10012	101.31	10.14	999.00	100	9.861	
			(1)			12.94	1.30	219.76	22	16.983	
7. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	1.0012	17.11	17.13	51.45	52	3.007	
		Накладные расходы				95%	637.52	80%	9 141		
		Сметная прибыль				47%	315.40	37%	4 228		
		Всего с НР и СП					1 653.02		24 950		
	
8.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		130.156	15.82	2 059.07	55.68	7 247	3.52	
		Объем: (10.012)*0.013*1000									
	
9.	С201-1306 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м		574.3	5.87	3 371.14	20.98	12 049	3.574	
	
10.	Е15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		10.012	1 948.79	19 511.30	16 921.43	169 417	8.683	
10. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	70.88	709.65056	10.210	7 245.53	173.840	123 366	17.026	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	27.83336	9.960	277.22	169.820	4 727	17.05	
10. 3.	Х03-0402	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	9.0108	3.45	31.09	13.63	123	3.951	
10. 4.	Х11-1501	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	27.83336	23.03	641.00	251.51	7 000	10.921	
			(1)			9.96	277.22	169.82	4 727	17.05	
10. 5.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	18.92268	612.02	11 581.06	2 053.44	38 857	3.355	
10. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	3.5042	3.60	12.62	20.52	72	5.7	
		Накладные расходы				95%	7 146.61	80%	102 474		
		Сметная прибыль				47%	3 535.69	37%	47 394		
		Всего с НР и СП					30 193.61		319 286		
	
11.	Е61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 поверхности		10.012	4 517.63	45 230.48	38 095.77	381 415	8.433	
11. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	81.6	816.9792	8.280	6 764.59	140.760	114 998	17	
11. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	1.0012	1.86	1.86	10.30	10	5.538	
11. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	1.30156	101.31	131.86	999.00	1 300	9.861	
			(1)			12.94	16.84	219.76	286	16.983	
11. 4.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	1101.32	31.58	34 779.69	215.71	237 566	6.831	
11. 5.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	2.503	1 416.70	3 546.00	10 988.26	27 504	7.756	
11. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.18	1.80216	3.60	6.49	20.52	37	5.7	
		Накладные расходы				79%	5 344.03	67%	77 049		
		Сметная прибыль				50%	3 382.30	40%	45 999		
		Всего с НР и СП					53 956.80		504 463		
	
12.	С101-0874 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-1101.32	31.58	-34 779.69	215.71	-237 566	6.831	
		Объем: (10.012)*(-110.0)									
	
13.	С405-0219 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-2.503	1 416.70	-3 546.00	10 988.26	-27 504	7.756	
		Объем: (10.012)*(-0.25)									
	
14.	С113-8075 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг		2503	9.39	23 503.17	18.51	46 331	1.971	
		Объем: 2.5*1001.2									
	
15.	С101-1754 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2		1101.32	12.74	14 030.82	35.11	38 667	2.756	
		Объем: (10.012)*(110.0)									
	
16.	Е15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности		10.012	2 613.04	26 161.80	19 126.26	191 492	7.32	
16. 1.	З1-100-46	Рабочий среднего разряда 4,6	чел.-ч	61.57	616.43884	11.140	6 867.13	189.540	116 840	17.014	
16. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	5.10612	1.86	9.50	10.30	53	5.538	
16. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	1.48	14.81776	4.44	65.79	6.48	96	1.459	
16. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	4.20504	101.31	426.01	999.00	4 201	9.861	
			(1)			12.94	54.41	219.76	924	16.983	
16. 5.	С113-8010	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.018	0.180216	21 908.00	3 948.17	68 542.70	12 352	3.129	
16. 6.	С402-0068	Наполнитель из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	0.4	4.0048	3 706.24	14 842.75	14 466.74	57 936	3.903	
16. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.068	0.680816	3.60	2.45	20.52	14	5.7	
		Накладные расходы				95%	6 523.77	80%	93 472		
		Сметная прибыль				47%	3 227.55	37%	43 231		
		Всего с НР и СП					35 913.12		328 195		
	
17.	Е15-04-019-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		10.012	888.34	8 894.09	5 099.32	51 054	5.74	
17. 1.	З1-100-43	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	9.68	96.91616	10.670	1 034.10	181.620	17 602	17.022	
17. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.70084	1.86	1.30	10.30	7	5.538	
17. 3.	Х34-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6.4	64.0768	6.16	394.71	21.12	1 353	3.429	
17. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.60072	101.31	60.86	999.00	600	9.861	
			(1)			12.94	7.77	219.76	132	16.983	
17. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.10012	17.11	1.71	51.45	5	3.007	
17. 6.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.380456	13 665.62	5 199.17	52 744.03	20 067	3.86	
17. 7.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	130.156	16.92	2 202.24	87.74	11 420	5.186	
		Накладные расходы				95%	982.40	80%	14 082		
		Сметная прибыль				47%	486.03	37%	6 513		
		Всего с НР и СП					10 362.51		71 648		
	
18.	С101-3469 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		-0.380456	13 665.62	-5 199.17	52 744.03	-20 067	3.86	
		Объем: (10.012)*(-0.038)									
	
19.	С1 Цена поставщи.	Краска фасадная, Маршал Акрикор	кг		380.46	33.48	12 737.80	192.84	73 368	5.76	
		Объем: 10.012*0.038*1000									
	
	Цоколь, карниз	
20.	Е62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		1.33	172.22	229.06	2 927.81	3 894	17	
20. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	20.8	27.664	8.280	229.06	140.760	3 894	17	
		Накладные расходы				80%	183.25	68%	2 648		
		Сметная прибыль				50%	114.53	40%	1 558		
		Всего с НР и СП					526.84		8 100		
	
21.	Е61-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг		0.04	8 972.85	358.91	104 116.99	4 165	11.605	
21. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	549.55	21.982	9.860	216.74	167.740	3 687	17.012	
21. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.78	0.0712	1.86	0.13	10.30	1	5.538	
21. 3.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	5.8	0.232	612.02	141.99	2 053.44	476	3.355	
21. 4.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.014	3.60	0.05	20.52		5.7	
		Накладные расходы				79%	171.22	67%	2 470		
		Сметная прибыль				50%	108.37	40%	1 475		
		Всего с НР и СП					638.50		8 110		
	
22.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия		1.33	69.93	93.00	1 156.80	1 539	16.548	
22. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	6.55	8.7115	10.210	88.94	173.840	1 514	17.026	
22. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0133	15.080	0.20	256.870	3	17.034	
22. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.0133	32.61	0.43	300.82	4	9.225	
			(1)			15.08	0.20	256.87	3	17.034	
22. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0133	101.31	1.35	999.00	13	9.861	
			(1)			12.94	0.17	219.76	3	16.983	
22. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.133	17.11	2.28	51.45	7	3.007	
		Накладные расходы				95%	84.68	80%	1 214		
		Сметная прибыль				47%	41.90	37%	561		
		Всего с НР и СП					219.58		3 314		
	
23.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		17.29	15.82	273.53	55.68	963	3.521	
		Объем: (1.33)*0.013*1000									
	
24.	Е61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 поверхности		1.33	4 517.63	6 008.44	38 095.77	50 667	8.433	
24. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	81.6	108.528	8.280	898.61	140.760	15 276	17	
24. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.133	1.86	0.25	10.30	1	5.538	
24. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.1729	101.31	17.52	999.00	173	9.861	
			(1)			12.94	2.24	219.76	38	16.983	
24. 4.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	146.3	31.58	4 620.15	215.71	31 558	6.831	
24. 5.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.3325	1 416.70	471.05	10 988.26	3 654	7.756	
24. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.18	0.2394	3.60	0.86	20.52	5	5.7	
		Накладные расходы				79%	709.90	67%	10 235		
		Сметная прибыль				50%	449.31	40%	6 110		
		Всего с НР и СП					7 167.65		67 012		
	
25.	С101-0874 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-146.3	31.58	-4 620.15	215.71	-31 558	6.831	
		Объем: (1.33)*(-110.0)									
	
26.	С405-0219 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.3325	1 416.70	-471.05	10 988.26	-3 654	7.757	
		Объем: (1.33)*(-0.25)									
	
27.	С113-8075 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг		332.5	9.39	3 122.18	18.51	6 155	1.971	
		Объем: 2.5*133									
	
28.	С101-1754 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2		146.3	12.74	1 863.86	35.11	5 137	2.756	
		Объем: 1.33*110									
	
29.	Е15-04-019-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		1.33	888.34	1 181.50	5 099.32	6 782	5.74	
29. 1.	З1-100-43	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	9.68	12.8744	10.670	137.37	181.620	2 338	17.022	
29. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0931	1.86	0.17	10.30	1	5.538	
29. 3.	Х34-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6.4	8.512	6.16	52.43	21.12	180	3.429	
29. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0798	101.31	8.08	999.00	80	9.861	
			(1)			12.94	1.03	219.76	18	16.983	
29. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0133	17.11	0.23	51.45	1	3.007	
29. 6.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.05054	13 665.62	690.66	52 744.03	2 666	3.86	
29. 7.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	17.29	16.92	292.55	87.74	1 517	5.186	
		Накладные расходы				95%	130.50	80%	1 870		
		Сметная прибыль				47%	64.56	37%	865		
		Всего с НР и СП					1 376.57		9 517		
	
30.	С101-3469 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		-0.05054	13 665.62	-690.66	52 744.03	-2 666	3.86	
		Объем: (1.33)*(-0.038)									
	
31.	С1 Цена поставщи.	Краска фасадная, Маршал Акрикор	кг		50.54	33.48	1 692.08	192.84	9 746	5.76	
		Объем: 1.33*0.038*1000									
	
	Короба из ПВХ	
32.	Ц08-02-390-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		0.87	338.42	294.43	4 036.92	3 512	11.928	
		Начисления: Н17= 2	
32. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	20.33	17.6871	10.090	178.46	171.760	3 038	17.023	
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0087	15.080	0.13	256.870	2	17.034	
32. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.0087	32.61	0.28	300.82	3	9.225	
			(1)			15.08	0.13	256.87	2	17.034	
32. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	7.63	6.6381	3.41	22.64	13.90	92	4.076	
32. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	7.63	6.6381	2.75	18.25	4.66	31	1.695	
32. 6.	С101-1481	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.001218	13 903.00	16.93	102 399.04	125	7.365	
32. 7.	С101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.348	156.00	54.29	468.06	163	3	
		Накладные расходы				95%	169.66	81%	2 462		
		Сметная прибыль				65%	116.08	52%	1 581		
		Всего с НР и СП					580.17		7 555		
	
33.	С509-1840 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	100 м		0.87	1 972.00	1 715.64	16 215.50	14 107	8.223	
	
34.	Ц08-02-399-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0.87	72.53	63.10	776.65	676	10.713	
		Начисления: Н17= 2	
34. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	3.76	3.2712	9.980	32.65	169.690	555	17.003	
34. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0087	15.080	0.13	256.870	2	17.034	
34. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.01	0.0087	145.54	1.27	810.77	7	5.571	
			(1)			15.08	0.13	256.87	2	17.034	
34. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0087	101.31	0.88	999.00	9	9.861	
			(1)			12.94	0.11	219.76	2	16.983	
34. 5.	С101-2143	Краска	кг	0.05	0.0435	33.42	1.45	104.14	5	3.116	
34. 6.	С101-2478	Лента К226	100 м	0.055	0.04785	243.56	11.65	795.93	38	3.268	
34. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.1392	104.50	14.55	367.31	51	3.515	
		Накладные расходы				95%	31.14	81%	451		
		Сметная прибыль				65%	21.31	52%	290		
		Всего с НР и СП					115.55		1 417		
	
	Окна и двери	
35.	Е46-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.084	1 870.07	157.09	29 845.76	2 507	15.959	
		Объем: 1.05*1.6*5									
35. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	188.54	15.83736	8.580	135.88	145.950	2 311	17.01	
35. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.65016	15.080	9.80	256.870	167	17.034	
35. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.65016	32.61	21.20	300.82	196	9.225	
			(1)			15.08	9.80	256.87	167	17.034	
		Накладные расходы				99%	144.22	84%	2 082		
		Сметная прибыль				60%	87.41	48%	1 189		
		Всего с НР и СП					388.72		5 778		
	
36.	Е10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2  Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ	100 м2 проемов		0.084	21 294.18	1 788.71	89 207.32	7 493	4.189	
		Объем: 1.05*1.6*5									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
36. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	259.296	21.780864	9.280	202.13	157.880	3 439	17.013	
36. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.112	0.177408	15.080	2.68	256.870	46	17.034	
36. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.112	0.177408	32.61	5.79	300.82	53	9.225	
			(1)			15.08	2.68	256.87	46	17.034	
36. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	27.468	2.307312	3.41	7.87	13.90	32	4.076	
36. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	42.324	3.555216	2.75	9.78	4.66	17	1.695	
36. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.359856	101.31	36.46	999.00	359	9.861	
			(1)			12.94	4.66	219.76	79	16.983	
36. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	429	36.036	7.02	252.97	5.19	187	0.739	
36. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	71	5.964	8.75	52.19	5.19	31	0.593	
36. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	9.576	94.50	904.93	263.68	2 525	2.79	
36. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	2.2764	83.70	190.53	51.87	118	0.62	
36. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	5.9976	14.41	86.43	77.29	464	5.364	
36. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.672	59.00	39.65	399.61	269	6.773	
		Накладные расходы				106%	217.10	90%	3 137		
		Сметная прибыль				54%	110.60	43%	1 499		
		Всего с НР и СП					2 116.41		12 128		
	
37.	С203-0957 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2		8.4	1 770.36	14 871.02	3 444.89	28 937	1.946	
		Объем: 1.05*1.6*5									
	
38.	Е10-01-035-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м		0.058	5 834.62	338.41	20 642.56	1 197	3.537	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
38. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	25.428	1.474824	9.050	13.35	154.380	228	17.059	
38. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.002784	15.080	0.04	256.870	1	17.034	
38. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.048	0.002784	32.61	0.09	300.82	1	9.225	
			(1)			15.08	0.04	256.87	1	17.034	
38. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.01044	101.31	1.06	999.00	10	9.861	
			(1)			12.94	0.14	219.76	2	16.983	
38. 5.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	3.2828	94.50	310.22	263.68	866	2.79	
38. 6.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0.232	59.00	13.69	399.61	93	6.773	
		Накладные расходы				106%	14.19	90%	206		
		Сметная прибыль				54%	7.23	43%	98		
		Всего с НР и СП					359.83		1 502		
	
39.	С101-2906 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	м		5.8	60.66	351.83	228.26	1 324	3.763	
	
40.	Е15-02-024-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности		0.1103	6 257.10	690.16	49 508.39	5 461	7.913	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
40. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	207.936	22.9353408	9.280	212.84	157.880	3 621	17.013	
40. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.736	0.3017808	11.753	3.55	200.146	60	17.029	
40. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.372	0.0410316	32.61	1.34	300.82	12	9.225	
			(1)			15.08	0.62	256.87	11	17.034	
40. 4.	Х11-0901	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	2.364	0.2607492	15.46	4.03	213.92	56	13.837	
			(1)			11.23	2.93	191.22	50	17.028	
40. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.6	0.06618	101.31	6.70	999.00	66	9.861	
			(1)			12.94	0.86	219.76	15	16.983	
40. 6.	С101-0162	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.002	0.0002206	9 533.30	2.10	63 528.71	14	6.664	
40. 7.	С101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	1.71	0.188613	90.77	17.12	254.22	48	2.801	
40. 8.	С101-1839	Клей казеиновый	т	0.0048	0.00052944	35 259.00	18.67	330 441.23	175	9.372	
40. 9.	С101-2509	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	105	11.5815	30.12	348.83	74.84	867	2.485	
40. 10.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.03	0.003309	589.48	1.95	2 403.45	8	4.077	
40. 11.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.49	0.054047	1 416.70	76.57	10 988.26	594	7.756	
		Накладные расходы				95%	205.57	80%	2 945		
		Сметная прибыль				47%	101.70	37%	1 362		
		Всего с НР и СП					997.43		9 768		
	
41.	С201-1306 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м		38.4	5.87	225.41	20.98	806	3.576	
	
42.	Е15-04-007-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.1103	1 038.81	114.58	9 685.83	1 068	9.321	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
42. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	39.276	4.3321428	9.400	40.72	159.830	692	17.003	
42. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0013236	12.940	0.02	219.760		16.983	
42. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.012	0.0013236	29.03	0.04	258.03		8.888	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
42. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.013236	101.31	1.34	999.00	13	9.861	
			(1)			12.94	0.17	219.76	3	16.983	
42. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.092652	63.37	5.87	238.39	22	3.762	
42. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.034193	17.11	0.59	51.45	2	3.007	
42. 7.	С101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0.03	0.003309	6 835.05	22.62	38 259.92	127	5.598	
42. 8.	С101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.005	0.0005515	11 024.26	6.08	33 315.43	18	3.022	
42. 9.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	20	2.206	16.92	37.33	87.74	194	5.186	
		Накладные расходы				95%	38.70	80%	554		
		Сметная прибыль				47%	19.15	37%	256		
		Всего с НР и СП					172.43		1 878		
	
43.	Е46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.1224	1 734.68	212.33	27 542.67	3 371	15.876	
		Объем: 0.8*0.3*51									
43. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	172.76	21.145824	8.580	181.43	145.950	3 086	17.01	
43. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.947376	15.080	14.29	256.870	243	17.034	
43. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.947376	32.61	30.89	300.82	285	9.225	
			(1)			15.08	14.29	256.87	243	17.034	
		Накладные расходы				99%	193.76	84%	2 796		
		Сметная прибыль				60%	117.43	48%	1 598		
		Всего с НР и СП					523.52		7 765		
	
44.	Е10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов		0.1224	21 294.18	2 606.41	89 207.32	10 919	4.189	
		Объем: 0.8*0.3*51									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
44. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	259.296	31.7378304	9.280	294.53	157.880	5 011	17.013	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.112	0.2585088	15.080	3.90	256.870	66	17.034	
44. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.112	0.2585088	32.61	8.43	300.82	78	9.225	
			(1)			15.08	3.90	256.87	66	17.034	
44. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	27.468	3.3620832	3.41	11.46	13.90	47	4.076	
44. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	42.324	5.1804576	2.75	14.25	4.66	24	1.695	
44. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.5243616	101.31	53.12	999.00	524	9.861	
			(1)			12.94	6.79	219.76	115	16.983	
44. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	429	52.5096	7.02	368.62	5.19	273	0.739	
44. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	71	8.6904	8.75	76.04	5.19	45	0.593	
44. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	13.9536	94.50	1 318.62	263.68	3 679	2.79	
44. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	3.31704	83.70	277.64	51.87	172	0.62	
44. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	8.73936	14.41	125.93	77.29	675	5.364	
44. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.9792	59.00	57.77	399.61	391	6.773	
		Накладные расходы				106%	316.34	90%	4 569		
		Сметная прибыль				54%	161.15	43%	2 183		
		Всего с НР и СП					3 083.90		17 671		
	
45.	С203-0954 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		12.24	3 070.76	37 586.10	7 513.04	91 960	2.447	
		Объем: 0.8*0.3*51									
	
46.	Е15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.3366	5 091.02	1 713.64	52 358.64	17 624	10.285	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
46. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	244.872	82.4239152	9.860	812.70	167.740	13 826	17.012	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.8320752	15.080	12.55	256.870	214	17.034	
46. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.472	0.8320752	32.61	27.13	300.82	250	9.225	
			(1)			15.08	12.55	256.87	214	17.034	
46. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.03366	612.02	20.60	2 053.44	69	3.355	
46. 5.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	1.44738	589.48	853.20	2 403.45	3 479	4.077	
		Накладные расходы				95%	783.99	80%	11 232		
		Сметная прибыль				47%	387.87	37%	5 195		
		Всего с НР и СП					2 885.50		34 051		
	
47.	Е15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.3366	193.63	65.18	2 275.73	766	11.752	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
47. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	12.252	4.1240232	8.670	35.76	147.370	608	16.998	
47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0040392	15.080	0.06	256.870	1	17.034	
47. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.0040392	32.61	0.13	300.82	1	9.225	
			(1)			15.08	0.06	256.87	1	17.034	
47. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0080784	101.31	0.82	999.00	8	9.861	
			(1)			12.94	0.10	219.76	2	16.983	
47. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.26928	63.37	17.06	238.39	64	3.762	
47. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.00053856	4 290.70	2.31	21 459.44	12	5.001	
47. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.003366	17.11	0.06	51.45		3.007	
47. 8.	С101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0001683	12 480.00	2.10	46 983.82	8	3.765	
47. 9.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.0057222	1 208.60	6.92	11 305.46	65	9.354	
47. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00013464	168.49	0.02	3 310.11		19.646	
		Накладные расходы				95%	34.03	80%	487		
		Сметная прибыль				47%	16.84	37%	225		
		Всего с НР и СП					116.04		1 479		
	
48.	Е09-06-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж оконных решеток	1 т конструкций		0.14	424.23	59.39	6 071.17	850	14.312	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
48. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	35.553	4.97742	9.050	45.05	154.380	768	17.059	
48. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.084	0.01176	15.080	0.18	256.870	3	17.034	
48. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.084	0.01176	113.70	1.34	810.77	10	7.131	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.034	
48. 4.	Х03-0404	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	7.371	1.03194	7.45	7.69	31.71	33	4.256	
48. 5.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.302	0.18228	1.52	0.28	3.21	1	2.112	
48. 6.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.421	0.19894	14.19	2.82	96.41	19	6.794	
48. 7.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.098	0.01372	7.34	0.10	42.71	1	5.819	
48. 8.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.287	0.04018	5.85	0.24	8.46		1.446	
48. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.01862	101.31	1.89	999.00	19	9.861	
			(1)			12.94	0.24	219.76	4	16.983	
		Накладные расходы				81%	36.64	69%	532		
		Сметная прибыль				72%	32.57	58%	447		
		Всего с НР и СП					128.59		1 829		
	
49.	Е09-06-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Монтаж оконных решеток	1 т конструкций		0.14	855.34	119.75	11 144.50	1 560	13.027	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
49. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	60.948	8.53272	9.050	77.22	154.380	1 317	17.059	
49. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.144	0.02016	15.080	0.30	256.870	5	17.034	
49. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.144	0.02016	113.70	2.29	810.77	16	7.131	
			(1)			15.08	0.30	256.87	5	17.034	
49. 4.	Х03-0404	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	12.636	1.76904	7.45	13.18	31.71	56	4.256	
49. 5.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.232	0.31248	1.52	0.47	3.21	1	2.112	
49. 6.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2.436	0.34104	14.19	4.84	96.41	33	6.794	
49. 7.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.168	0.02352	7.34	0.17	42.71	1	5.819	
49. 8.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.492	0.06888	5.85	0.40	8.46	1	1.446	
49. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.03192	101.31	3.23	999.00	32	9.861	
			(1)			12.94	0.41	219.76	7	16.983	
49. 10.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000014	42 199.00	0.59	204 231.36	3	4.84	
49. 11.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.5	0.21	13.15	2.76	51.59	11	3.923	
49. 12.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000042	5 233.80	0.02	51 322.60		9.806	
49. 13.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0002716	5 919.30	1.61	38 886.83	11	6.569	
49. 14.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.0014	0.000196	13 134.00	2.57	48 876.68	10	3.721	
49. 15.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0033	0.000462	16 152.00	7.46	120 128.96	55	7.437	
49. 16.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000014	10 705.00	0.01	54 434.60		5.085	
49. 17.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.063	8.54	0.54	47.09	3	5.514	
49. 18.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000084	14 737.00	1.24	79 545.15	7	5.398	
49. 19.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000434	20 496.00	0.89	72 156.04	3	3.52	
49. 20.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.002618	89.00	0.23	283.65	1	3.187	
		Накладные расходы				81%	62.79	69%	912		
		Сметная прибыль				72%	55.81	58%	767		
		Всего с НР и СП					238.36		3 239		
	
50.	С201-0843 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т		0.14	16 244.00	2 274.16	107 655.65	15 072	6.628	
	
51.	Е46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0.0855	1 143.95	97.81	17 494.01	1 496	15.295	
		Объем: 0.95*1.8*5									
51. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	103.91	8.884305	8.580	76.23	145.950	1 297	17.01	
51. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.66177	15.080	9.98	256.870	170	17.034	
51. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.66177	32.61	21.58	300.82	199	9.225	
			(1)			15.08	9.98	256.87	170	17.034	
		Накладные расходы				99%	85.35	84%	1 232		
		Сметная прибыль				60%	51.73	48%	704		
		Всего с НР и СП					234.88		3 432		
	
52.	Е09-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		8.55	81.83	699.63	810.98	6 934	9.911	
		Объем: 0.95*1.8*5									
52. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.4	20.52	10.520	215.87	179.030	3 674	17.018	
52. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	3.42	8.45	28.90	38.16	131	4.516	
52. 3.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.12	1.026	5.85	6.00	8.46	9	1.446	
52. 4.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	0.19	1.6245	2.75	4.47	4.66	8	1.695	
52. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	1.4535	101.31	147.25	999.00	1 452	9.861	
			(1)			12.94	18.81	219.76	319	16.983	
52. 6.	С101-1513	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.000855	14 044.00	12.01	52 249.35	45	3.72	
52. 7.	С101-1921	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.855	99.55	85.12	277.75	237	2.79	
52. 8.	С204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.02565	7 798.00	200.02	53 769.76	1 379	6.895	
		Накладные расходы				81%	174.85	69%	2 535		
		Сметная прибыль				72%	155.43	58%	2 131		
		Всего с НР и СП					1 029.91		11 600		
	
53.	С203-8121 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм	шт.		5	2 888.30	14 441.50	12 334.16	61 671	4.27	
	
54.	Е15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.0392	4 675.17	183.27	45 388.89	1 779	9.707	
54. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	204.06	7.999152	9.860	78.87	167.740	1 342	17.012	
54. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.06	0.080752	15.080	1.22	256.870	21	17.034	
54. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.06	0.080752	32.61	2.63	300.82	24	9.225	
			(1)			15.08	1.22	256.87	21	17.034	
54. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.00392	612.02	2.40	2 053.44	8	3.355	
54. 5.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	0.16856	589.48	99.36	2 403.45	405	4.077	
		Накладные расходы				95%	76.09	80%	1 090		
		Сметная прибыль				47%	37.64	37%	504		
		Всего с НР и СП					297.00		3 374		
	
55.	Е15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.0392	175.46	6.88	1 970.21	77	11.192	
55. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.21	0.400232	8.670	3.47	147.370	59	16.998	
55. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.000392	15.080	0.01	256.870		17.034	
55. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.000392	32.61	0.01	300.82		9.225	
			(1)			15.08	0.01	256.87		17.034	
55. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.000784	101.31	0.08	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
55. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.03136	63.37	1.99	238.39	7	3.762	
55. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.00006272	4 290.70	0.27	21 459.44	1	5.001	
55. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.000392	17.11	0.01	51.45		3.007	
55. 8.	С101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0000196	12 480.00	0.24	46 983.82	1	3.765	
55. 9.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.0006664	1 208.60	0.81	11 305.46	8	9.354	
55. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00001568	168.49		3 310.11		19.646	
		Накладные расходы				95%	3.31	80%	47		
		Сметная прибыль				47%	1.64	37%	22		
		Всего с НР и СП					11.82		146		
	
56.	Е59-5-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт ступеней: бетонных	100 ступеней		0.23	1 679.52	386.29	19 935.04	4 585	11.869	
56. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	102.89	23.6647	9.160	216.77	155.940	3 690	17.024	
56. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	0.0667	15.080	1.01	256.870	17	17.034	
56. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.29	0.0667	32.61	2.18	300.82	20	9.225	
			(1)			15.08	1.01	256.87	17	17.034	
56. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0345	101.31	3.50	999.00	34	9.861	
			(1)			12.94	0.45	219.76	8	16.983	
56. 5.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.1	0.023	987.52	22.71	6 638.00	153	6.722	
56. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00023	10 705.00	2.46	54 434.60	13	5.085	
56. 7.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.529	0.12167	747.34	90.93	3 626.06	441	4.852	
56. 8.	С204-0028	Проволока арматурная	т	0.002	0.00046	5 794.00	2.67	40 784.61	19	7.039	
56. 9.	С401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0.28	0.0644	700.01	45.08	3 340.36	215	4.772	
		Накладные расходы				76%	165.51	65%	2 410		
		Сметная прибыль				60%	130.67	48%	1 779		
		Всего с НР и СП					682.47		8 774		
	
57.	Е09-03-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей на ступени	1 т конструкций		0.12627	1 517.37	191.60	17 201.59	2 172	11.336	
		Объем: 3.05*(1.2+0.6)*23/1000									
57. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	63.28	7.9903656	9.280	74.15	157.880	1 262	17.013	
57. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.82	0.4823514	15.136	7.30	257.804	124	17.033	
57. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.1	0.012627	134.97	1.70	2 085.69	26	15.453	
			(1)			17.21	0.22	292.54	4	16.998	
57. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.0151524	113.70	1.72	810.77	12	7.131	
			(1)			15.08	0.23	256.87	4	17.034	
57. 5.	Х02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 25 т	маш.-ч	3.6	0.454572	132.52	60.24	1 076.46	489	8.123	
			(1)			15.08	6.85	256.87	117	17.034	
57. 6.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.46	0.1843542	1.52	0.28	3.21	1	2.112	
57. 7.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1	0.012627	14.19	0.18	96.41	1	6.794	
57. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0239913	101.31	2.43	999.00	24	9.861	
			(1)			12.94	0.31	219.76	5	16.983	
57. 9.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000012627	42 199.00	0.53	204 231.36	3	4.84	
57. 10.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.151524	13.15	1.99	51.59	8	3.923	
57. 11.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000037881	5 233.80	0.02	51 322.60		9.806	
57. 12.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0002449638	5 919.30	1.45	38 886.83	10	6.569	
57. 13.	С101-1513	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.0000555588	14 044.00	0.78	52 249.35	3	3.72	
57. 14.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.00265167	16 152.00	42.83	120 128.96	319	7.437	
57. 15.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000012627	10 705.00	0.01	54 434.60		5.085	
57. 16.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.0454572	8.54	0.39	47.09	2	5.514	
57. 17.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000075762	14 737.00	1.12	79 545.15	6	5.398	
57. 18.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.0001300581	2 214.00	0.29	9 095.06	1	4.108	
57. 19.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000391437	20 496.00	0.80	72 156.04	3	3.52	
57. 20.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.000025254	18 473.00	0.47	92 065.62	2	4.984	
57. 21.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.002361249	89.00	0.21	283.65	1	3.187	
		Накладные расходы				81%	65.97	69%	956		
		Сметная прибыль				72%	58.64	58%	804		
		Всего с НР и СП					316.22		3 932		
	
58.	С101-1897 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 50-56 мм	т		0.12627	5 543.80	700.02	38 303.75	4 837	6.91	
	
	Отмостка	
59.	Е46-04-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	1 м3		13.525	328.31	4 440.43	2 562.51	34 658	7.805	
59. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	8.93	120.77825	9.630	1 163.09	163.850	19 790	17.015	
59. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.26	30.5665	11.230	343.26	191.220	5 845	17.028	
59. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2.26	30.5665	95.16	2 908.71	468.45	14 319	4.923	
			(1)			11.23	343.26	191.22	5 845	17.028	
59. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	4.52	61.133	6.03	368.63	8.99	550	1.491	
		Накладные расходы				99%	1 491.29	84%	21 533		
		Сметная прибыль				60%	903.81	48%	12 305		
		Всего с НР и СП					6 835.53		68 496		
	
60.	Е61-1-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности		0.4057	1 044.58	423.78	8 730.58	3 542	8.358	
60. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	42.37	17.189509	8.820	151.61	149.970	2 578	17.003	
60. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.64	0.259648	15.080	3.92	256.870	67	17.034	
60. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.64	0.259648	32.61	8.47	300.82	78	9.225	
			(1)			15.08	3.92	256.87	67	17.034	
60. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.06	0.430042	612.02	263.19	2 053.44	883	3.355	
60. 5.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.141995	3.60	0.51	20.52	3	5.7	
		Накладные расходы				79%	122.87	67%	1 772		
		Сметная прибыль				50%	77.77	40%	1 058		
		Всего с НР и СП					624.41		6 372		
	
61.	Е08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности		0.4057	2 947.38	1 195.75	12 833.37	5 206	4.354	
61. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	21.2	8.60084	10.090	86.78	171.760	1 477	17.023	
61. 2.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.791115	35.39	28.00	101.14	80	2.858	
61. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.08114	101.31	8.22	999.00	81	9.861	
			(1)			12.94	1.05	219.76	18	16.983	
61. 4.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.0064912	2 447.30	15.89	24 380.60	158	9.962	
61. 5.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.0097368	6 852.00	66.72	56 219.81	547	8.205	
61. 6.	С101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.097368	10 162.01	989.45	29 377.18	2 860	2.891	
61. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.04057	17.11	0.69	51.45	2	3.007	
		Накладные расходы				110%	95.46	93%	1 374		
		Сметная прибыль				68%	59.01	54%	798		
		Всего с НР и СП					1 350.22		7 377		
	
62.	Е11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя		13.525	187.10	2 530.50	1 326.99	17 948	7.093	
62. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	3.41	46.12025	9.160	422.46	155.940	7 192	17.024	
62. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	4.0575	11.230	45.57	191.220	776	17.028	
62. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.08	1.082	102.57	110.98	835.60	904	8.147	
			(1)			11.23	12.15	191.22	207	17.028	
62. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	2.9755	95.16	283.15	468.45	1 394	4.923	
			(1)			11.23	33.41	191.22	569	17.028	
62. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	5.951	1.34	7.97	5.13	31	3.828	
62. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.2	16.23	104.66	1 698.63	516.66	8 385	4.937	
62. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.15	2.02875	3.60	7.30	20.52	42	5.7	
		Накладные расходы				111%	519.51	94%	7 490		
		Сметная прибыль				64%	299.54	51%	4 064		
		Всего с НР и СП					3 349.55		29 502		
	
63.	Е11-01-002-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: гравийных	1 м3 подстилающего слоя		13.525	344.78	4 663.09	2 196.77	29 711	6.372	
63. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	3.56	48.149	8.820	424.67	149.970	7 221	17.003	
63. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	7.43875	11.230	83.54	191.220	1 422	17.028	
63. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.09	1.21725	102.57	124.85	835.60	1 017	8.147	
			(1)			11.23	13.67	191.22	233	17.028	
63. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	6.2215	95.16	592.04	468.45	2 914	4.923	
			(1)			11.23	69.87	191.22	1 190	17.028	
63. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	12.57825	1.34	16.85	5.13	65	3.828	
63. 6.	С408-0103	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	1.28	17.312	202.02	3 497.37	1 065.89	18 453	5.276	
63. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.15	2.02875	3.60	7.30	20.52	42	5.7	
		Накладные расходы				111%	564.11	94%	8 124		
		Сметная прибыль				64%	325.25	51%	4 408		
		Всего с НР и СП					5 552.46		42 243		
	
64.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		13.525	725.26	9 809.12	3 827.43	51 766	5.277	
64. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	49.5015	8.900	440.56	151.270	7 488	16.997	
64. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	6.492	0.62	4.03	2.92	19	4.71	
64. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.02705	8 095.10	218.97	23 453.30	634	2.897	
64. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.013525	747.34	10.11	3 626.06	49	4.852	
64. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	13.7955	660.97	9 118.41	3 151.63	43 478	4.768	
64. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	4.73375	3.60	17.04	20.52	97	5.7	
		Накладные расходы				111%	489.02	94%	7 039		
		Сметная прибыль				64%	281.96	51%	3 819		
		Всего с НР и СП					10 580.10		62 624		
	
65.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		46.695	48.13	2 247.43	490.34	22 896	10.188	
		Объем: 0.724+1001.2*0.012*1.8+13.525*1.8									
	
66.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		46.695	16.40	765.80	145.95	6 815	8.899	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					250 237.27		1 401 933	5.602	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 073.17		18 295	8.825	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 715.64		14 107	8.223	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 32, 34)					200.80		2 914	14.512	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 32, 34)					137.39		1 870	13.611	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 411.36		23 079	9.571	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					238 209.79		1 314 484	5.518	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					127 232.98		376 343	2.958	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 61; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 35, 43, 51, 59; %=73 - по стр. 5; %=71 - по стр. 6; %=80 - по стр. 7, 10, 16, 17, 22, 29, 40, 42, 46, 47, 54, 55; %=67 - по стр. 11, 21, 24, 60; %=68 - по стр. 20; %=90 - по стр. 36, 38, 44; %=65 - по стр. 56; %=94 - по стр. 62-64)					34 273.79		492 761	14.377	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 61; %=40 - по стр. 2, 3, 11, 20, 21, 24, 60; %=48 - по стр. 4, 35, 43, 51, 56, 59; %=56 - по стр. 5; %=52 - по стр. 6; %=37 - по стр. 7, 10, 16, 17, 22, 29, 40, 42, 46, 47, 54, 55; %=43 - по стр. 36, 38, 44; %=51 - по стр. 62-64)					19 164.55		258 745	13.501	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					291 648.13		2 065 990	7.084	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6 941.08		39 443	5.683	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 48, 49, 52, 57)					340.26		4 936	14.507	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 48, 49, 52, 57)					302.45		4 149	13.718	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7 583.79		48 528	6.399	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 013.23		29 711	9.86	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 013.23		29 711	9.86	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					304 656.51		2 167 308	7.114	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	6 519.65	2.14	46 380	7.114	
	ИТОГО					311 176.16		2 213 688	7.114	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	6 223.52	2	44 274	7.114	
	ИТОГО					317 399.68		2 257 962	7.114	
	НДС 18%				18	57 131.94	18	406 433	7.114	
	ВСЕГО С НДС					374 531.62		2 664 395	7.114	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)