«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	525 364	руб.	Смета на сумму:	525 364	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «ЖЭУ-14»	
		
________________ /Русович С.Б. /	  ________________ /Бойкова Н.В. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
	
 Капитальный ремонт крыши МКД №13 по ул. Третьяковской г. Калининграда	
Сметная стоимость:	525.364	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.692	тыс. чел. ч	
Сметная заработная плата:	88.315	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	2.56	553.31	459.71	93.60	1 416.47	1 176.86	239.62	14.4	6.44	18 490	16 947	1 543	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 165.09				84%	14 235			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			706.12				48%	8 135			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 287.68					40 860			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим), 100 м2 кровли	2.56	172.51	127.80	44.71	441.63	327.17	114.46	14.41	8.08	5 639	4 714	925	
					6.95			17.79	1	14.38			256	
	Накладные расходы		83%			286.32				71%	3 529			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			224.22				52%	2 584			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					952.17					11 752			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.56	172.51	127.80	44.71	441.63	327.17	114.46	14.41	8.08	5 639	4 714	925	
					6.95			17.79	1	14.38			256	
	Накладные расходы		83%			286.32				71%	3 529			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			224.22				52%	2 584			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					952.17					11 752			
	
4.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы (прим), 100 м2	2.56	2 713.25	179.98	29.68	6 945.92	460.75	75.98	14.41	8.35	27 335	6 639	634	
				2 503.59	4.13		6 409.19	10.57	3.13	16.83		20 061	178	
	Накладные расходы		83%			391.20				71%	4 840			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			306.36				52%	3 545			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 643.47					35 720			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.45	9 291.30	1 358.31	34.61	4 181.09	611.24	15.57	14.4	8.08	19 306	8 802	126	
				7 898.38			3 554.27		2.92	1		10 378		
	Накладные расходы		83%			507.33				71%	6 249			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			397.31				52%	4 577			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 085.73					30 132			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.55	4 519.16	360.82	36.65	2 485.54	198.45	20.16	14.4	8.16	10 775	2 858	164	
				4 121.69			2 266.93		3.42	1		7 753		
	Накладные расходы		83%			164.71				71%	2 029			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			128.99				52%	1 486			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 779.25					14 290			
	
7.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.06	6 775.72	1 449.90	67.19	406.54	86.99	4.03	14.4	8.12	2 554	1 253	33	
				5 258.63			315.52		4.02	1		1 268		
	Накладные расходы		83%			72.20				71%	890			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.54				52%	652			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					535.29					4 095			
	
8.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	14.41	5.73	376	376	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	267			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	196			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					838			
	
9.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	1	394.62	69.00	29.78	394.62	69.00	29.78	14.4	7.13	2 043	994	212	
				295.84	2.08		295.84	2.08	2.83	14.4		837	30	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			75.34				90%	922			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			38.38				43%	440			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					508.35					3 405			
	
10.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	0.7	2 460.30			1 722.21					2 947			
				2 460.30			1 722.21		4 210.26			2 947		
	
11.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной цветной (прим), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.02	373.54	335.71	26.60	7.47	6.71	0.53	14.41	8.24	102	97	4	
				11.23			0.22		4.11	1		1		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			7.11				90%	87			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			3.62				43%	42			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.21					231			
	
12.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0088	23 811.97			209.55					405			
				23 811.97			209.55		45 984.42			405		
	Объем: 0.02*0.44													
	
13.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.56	221.62	101.80	102.69	567.34	260.60	262.88	14.4	3.56	4 790	3 753	936	
				17.13	1.45		43.85	3.71	2.32	14.47		102	54	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			237.88				77%	2 931			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			158.59				48%	1 827			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					963.80					9 549			
	
14.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	52.992	36.04			1 909.83					10 265			
				36.04			1 909.83		193.71			10 265		
	Объем: 2.56*20.7													
	
15.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой   кровель (прим), 100 м2 покрытия	2.56	286.73	122.64	1.26	734.02	313.95	3.23	14.4	8.27	5 781	4 521	27	
				162.83			416.84		2.96	1		1 234		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			291.97				79%	3 572			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			200.93				51%	2 306			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 226.92					11 658			
	
16.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	320	13.13			4 201.60					13 587			
				13.13			4 201.60		42.46			13 587		
	Объем: 256*1.25													
	
17.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка желобов, 100 м труб и покрытий	0.332	75.57	75.35	0.22	25.09	25.02	0.07	14.4	5.82	361	360		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			20.77				71%	256			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.26				52%	187			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62.12					804			
	
18.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.332	8 813.16	326.90	31.86	2 925.97	108.53	10.58	14.4	7.72	10 458	1 563	82	
				8 454.40	3.03		2 806.86	1.00	3.14	14.36		8 814	14	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			118.29				92%	1 451			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			60.24				44%	694			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 104.50					12 603			
	
19.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.25	7 415.77	333.04	13.17	1 853.94	83.26	3.29	14.4	8.24	5 910	1 199	27	
				7 069.56			1 767.39		2.65	1		4 684		
	Накладные расходы		83%			69.11				71%	851			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			54.12				52%	623			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 977.16					7 385			
	
20.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	14.4	8.25	1 626	666	5	
				5 145.09			411.61		2.32	1		955		
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	473			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	346			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 445			
	
21.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	14.4	8.25	691	277	3	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	197			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	144			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					1 032			
	
22.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	14.4	8.25	691	277	3	
				8 231.09			329.24		1.25	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	197			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	144			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					1 032			
	
23.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.24	1 357.93	327.73	1.01	325.90	78.66	0.24	14.4	8.27	2 145	1 133	2	
				1 029.19			247.01		4.09	1		1 010		
	Накладные расходы		83%			65.29				71%	804			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			51.13				52%	589			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					442.32					3 539			
	
24.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	2.56	8 171.06	405.87	165.99	20 917.91	1 039.03	424.93	14.41	7.28	110 278	14 972	3 093	
				7 599.20	14.91		19 453.95	38.18	4.74	14.39		92 212	549	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 163.39				92%	14 279			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			592.47				44%	6 829			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 673.76					131 387			
	
25.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	33	137.86			4 549.38					17 904			
				137.86			4 549.38		542.56			17 904		
	
26.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.03	8 572.20	5 513.35	252.31	257.17	165.40	7.57	14.4	7.12	2 821	2 382	54	
				2 806.54	60.12		84.20	1.80	4.58	16.01		386	29	
	Накладные расходы		78%			130.42				66%	1 591			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			105.34				50%	1 206			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					492.92					5 618			
	
27.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.126	2 934.00			369.68					1 555			
				2 934.00			369.68		12 343.62			1 555		
	Объем: 0.03*4200													
	
28.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов), 100 м труб	0.03	23 217.20	15 220.75	473.40	696.52	456.62	14.20	14.4	7.12	7 710	6 575	101	
				7 523.05	112.70		225.69	3.38	4.58	16		1 034	54	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			358.80				66%	4 375			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			289.80				50%	3 315			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 345.12					15 400			
	
29.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.33	2 934.00			968.22					4 073			
				2 934.00			968.22		12 343.62			4 073		
	Объем: 0.03*2200*5													
	
30.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.07	2 412.79	1 295.60	2.05	168.90	90.69	0.14	14.4	5.73	1 595	1 306	1	
				1 115.14			78.06		3.69	1		288		
	Накладные расходы		79%			71.65				67%	875			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			45.35				40%	522			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					285.89					2 992			
	
31.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07	2 291.60	114.18	14.24	160.41	7.99	1.00	14.4	8.19	549	115	8	
				2 163.18			151.42		2.81	1		425		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			7.59				80%	92			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.76				37%	43			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					171.76					684			
	
32.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.36	4 972.00	72.11	75.20	1 789.92	25.96	27.07	14.4	6.88	7 525	374	186	
				4 824.69	5.48		1 736.89	1.97	4.01	14.38		6 965	28	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			30.16				92%	370			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			15.36				44%	177			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 835.45					8 072			
	
33.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	17.41	66.71		66.71	1 161.42		1 161.42	1	6.28	7 294		7 294	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
34.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	17.41	18.71		18.71	325.69		325.69	1	6.28	2 045		2 045	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	63 579.27	6 030.82	2 858.30			315 265	86 867	18 434	
			54 690.09	98.27				209 967	1 448	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	63 579.27	6 030.82	2 858.30			315 265	86 867	18 434	
			54 690.09	98.27				209 967	1 448	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	13 930.47					50 736			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-8, 17, 19-23; %=90 - по стр. 9, 11; %=77 - по стр. 13; %=79 - по стр. 15; %=92 - по стр. 18, 24, 32; %=66 - по стр. 26, 28; %=67 - по стр. 30; %=80 - по стр. 31)	5 612.87					68 891			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 13; %=52 - по стр. 2-8, 17, 19-23; %=43 - по стр. 9, 11; %=51 - по стр. 15; %=44 - по стр. 18, 24, 32; %=50 - по стр. 26, 28; %=40 - по стр. 30; %=37 - по стр. 31)	3 751.10					43 193			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	72 943.24					427 349			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	72 943.24					427 349			
	Строительный контроль 2,14%	1 560.99					9 145			
	Всего со строительным контролем	74 504.23					436 494			
	Непредвиденные расходы-2%	1 490.08					8 730			
	Итого с непредвиденными затратами	75 994.31					445 224			
	НДС-18%	13 678.98					80 140			
	Всего с НДС	89 673.29					525 364			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 612.87					68 891			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 751.10					43 193			

Составил:	

Инженер-сметчик Леонтьев М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)