«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	881 334	руб.	Смета на сумму:	881 334	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	МКД № 1-1а по ул. Гайдара в г. Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши из наплавляемых материалов 	
Сметная стоимость:	881.334	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.177	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	156.740	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Высота здания -29м (29-15)*0,5=7%	
	
1.	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	6.3	164.91	119.07	45.84	1 038.93	750.14	288.79	14.4	6.14	12 575	10 802	1 773	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			742.64				84.15%	9 090			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			446.33				47.6%	5 142			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 227.90					26 807			
	
2.	ТЕРр 58-16-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	1.8	2 688.61	1 306.53	143.55	4 839.51	2 351.76	258.39	14.4	4.61	47 162	33 865	1 191	
				1 238.53	15.51		2 229.35	27.92	5.43	14.39		12 105	402	
	Начисления: Н5= 1.07	
	Накладные расходы		83%			1 975.13				70.55%	24 175			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 546.79				52%	17 819			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 361.44					89 156			
	
3.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	6.3	182.62	31.97	5.06	1 150.51	201.40	31.89	14.4	8.06	8 927	2 900	257	
				145.59			917.22		6.29	1		5 769		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07	
	Накладные расходы		108%			217.51				91.8%	2 662			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			111.27				44.2%	1 282			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 479.30					12 871			
	
4.	ТЕР 12-01-002-09 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	6.3	490.50	176.34	58.46	3 090.12	1 110.96	368.31	14.4	5.68	26 209	15 998	2 092	
				255.69	3.78		1 610.85	23.78	5.04	14.39		8 119	342	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07	
	Накладные расходы		108%			1 225.52				91.8%	15 000			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			626.94				44.2%	7 222			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 942.58					48 431			
	
5.	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	718.2	30.20			21 689.64					88 001			
				30.20			21 689.64		122.53			88 001		
	Объем: 6.3*114													
	
6.	ТССЦ 101-3380 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Унифлекс ЭПП, м2	730.8	45.18			33 017.54					83 355			
				45.18			33 017.54		114.06			83 355		
	Объем: 6.3*116													
	
7.	ТЕР 12-01-004-04 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	1.84	1 125.33	425.47	132.18	2 070.62	782.86	243.20	14.41	6.63	18 357	11 281	1 612	
				567.69	13.40		1 044.55	24.66	5.23	14.39		5 463	355	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07	
	Накладные расходы		108%			872.12				91.8%	10 682			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			446.15				44.2%	5 143			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 388.90					34 182			
	
8.	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	211.68	30.20			6 392.74					25 937			
				30.20			6 392.74		122.53			25 937		
	Объем: 0.84*252													
	
9.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.84	182.62	31.97	5.06	153.40	26.85	4.25	14.4	8.06	1 190	387	34	
				145.59			122.30		6.29	1		769		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07	
	Накладные расходы		108%			29.00				91.8%	355			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			14.83				44.2%	171			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					197.23					1 716			
	
10.	ТЕР 12-01-002-10 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой (козырьки балконные), 100 м2 кровли	0.84	263.57	103.65	31.65	221.39	87.06	26.59	14.4	5.74	1 949	1 254	153	
				128.27	2.08		107.75	1.74	5.04	14.4		543	25	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07	
	Накладные расходы		108%			95.90				91.8%	1 174			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			49.06				44.2%	565			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					366.36					3 688			
	
11.	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	97.44	30.20			2 942.69					11 939			
				30.20			2 942.69		122.53			11 939		
	Объем: 0.84*116													
	
12.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	6	88.07	12.17		528.42	73.02		14.41	1	2 300	1 052		
				75.90			455.40		2.74	1		1 248		
	Накладные расходы		103%			75.21				87.55%	921			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			43.81				48%	505			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					647.44					3 726			
	
13.	ТЕР 20-02-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор	8	42.53	30.39	4.18	340.24	243.16	33.40	14.4	6.94	3 916	3 501	232	
				7.96			63.68		2.87	1		183		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115.2%			280.12				97.92%	3 428			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			171.55				56.44%	1 976			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					791.91					9 320			
	
14.	С Цена поставщик. 
Дефлектор, шт	8	64.13			513.00					2 288			
				64.13			513.00		4.46			2 288		
	Поправки: М: =275*1.04/4.46	
	
15.	ТЕРр 65-6-23 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена водосточных воронок, 100 приборов	0.04	5 105.93	4 732.18	73.66	204.24	189.29	2.95	14.4	7.89	2 796	2 726	23	
				300.09	7.11		12.00	0.28	3.92	14.42		47	4	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1525:[ М-(24859.00=248.59*100) ]	
	Накладные расходы		103%			195.26				87.55%	2 390			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			113.74				48%	1 310			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					513.24					6 497			
	
16.	ТССЦ 301-3302 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Воронка водосточная диаметром 100 мм, шт.	4	225.00			900.00					2 217			
				225.00			900.00		554.2			2 217		
	
17.	ТЕР 15-04-030-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Масляная окраска металлических поверхностей вентканалов количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	712.01	131.99	4.21	85.44	15.84	0.51	14.4	7.98	410	228	4	
				575.81	0.16		69.10	0.02	2.57	14.31		178		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			14.99				80.33%	183			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			7.41				37.4%	85			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.84					678			
	
18.	ТЕРр 58-20-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	1.84	6 394.82	680.26	12.96	11 766.47	1 251.68	23.85	14.4	7.74	46 325	18 024	185	
				5 701.60	2.33		10 490.94	4.29	2.68	14.4		28 116	62	
	Начисления: Н5= 1.07	
	Накладные расходы		83%			1 042.46				70.55%	12 760			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			816.38				52%	9 405			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 625.31					68 489			
	
19.	ТЕРр 58-21-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.	0.8	1 135.16	172.55	3.04	908.13	138.04	2.43	14.4	8.05	4 019	1 988	20	
				959.57			767.66		2.62	1		2 011		
	Начисления: Н5= 1.07	
	Накладные расходы		83%			114.57				70.55%	1 403			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			89.73				52%	1 034			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 112.43					6 455			
	
20.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.046	1 734.68	1 482.28	252.40	79.80	68.18	11.61	14.41	7.36	1 068	983	85	
					100.00			4.60	1	14.43			66	
	Накладные расходы		99%			72.05				84.15%	883			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			43.30				47.6%	499			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					195.16					2 450			
	
21.	ТЕР 10-01-034-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.046	16 895.19	1 822.24	617.63	777.18	83.82	28.41	14.4	7.15	3 252	1 207	203	
				14 455.32	28.43		664.94	1.31	2.77	14.43		1 842	19	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			90.41				90.27%	1 107			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			45.59				42.84%	525			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					913.18					4 884			
	
22.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	4.6	2 460.30			11 317.38					18 559			
				2 460.30			11 317.38		4 034.55			18 559		
	
23.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Ремонт кирпичной кладки парапетов и лифтовых шахт, 1 м3 кладки	7	1 615.27	301.17	30.24	11 306.89	2 108.19	211.68	14.4	6.44	67 400	30 358	1 363	
				1 283.86	5.99		8 987.02	41.93	3.97	14.41		35 678	604	
	Накладные расходы		86%			1 849.10				73.1%	22 633			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			1 505.08				56%	17 339			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 661.08					107 372			
	
24.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	1.1	80.30	76.91	1.68	88.33	84.60	1.84	14.4	7.88	1 237	1 218	15	
				1.71	0.16		1.88	0.18	2.19	14.31		4	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			80.12				80.33%	981			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			39.63				37.4%	457			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					208.08					2 674			
	
25.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	14.3	15.82			226.23					743			
				15.82			226.23		51.99			743		
	Объем: 1.10*0.013*1000													
	
26.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Штукатурка парапетов и стен лифтовых шах цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.1	2 074.12	832.23	83.91	2 281.54	915.46	92.30	14.4	8.91	19 329	13 183	822	
				1 157.98	39.06		1 273.78	42.97	4.18	14.39		5 324	618	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			905.72				80.33%	11 086			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			448.07				37.4%	5 162			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 635.32					35 577			
	
27.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5	2 291.60	114.18	14.24	1 145.80	57.09	7.12	14.4	8	3 929	822	57	
				2 163.18			1 081.59		2.82	1		3 050		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			53.95				80.33%	660			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			26.69				37.4%	307			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 226.44					4 897			
	
28.	ТЕРр 58-23-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли, 1 место	2	1 358.70	85.50	8.28	2 717.41	171.01	16.56	14.4	6.47	9 400	2 463	107	
				1 264.92			2 529.84		2.7	1		6 831		
	Начисления: Н5= 1.07	
	Накладные расходы		83%			141.94				70.55%	1 738			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			111.16				52%	1 281			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 970.50					12 418			
	
29.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	7.3809	7.56		7.56	55.81		55.81		6.07	339		339	
										1				
	Объем: 630*5.4/1000+3.6109+4.6*0.08													
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
30.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	7.3809	27.63		27.63	203.92		203.92		6.07	1 238		1 238	
										1				
	Объем: 630*5.4/1000+3.6109+4.6*0.08													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	122 053.32	10 710.41	1 913.81			516 366	154 240	11 805	
			109 429.07	173.68				350 319	2 500	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	120 080.42	10 204.94	1 877.46			505 137	146 961	11 550	
			107 997.99	173.40				346 624	2 496	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	76 099.22					230 822			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1, 22; %=70.55 - по стр. 2, 18, 20, 30; %=91.8 - по стр. 3, 4, 7, 9, 10; %=80.33 - по стр. 17, 26, 28, 29; %=90.27 - по стр. 23; %=73.1 - по стр. 25)	9 523.13					116 572			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 22; %=52 - по стр. 2, 18, 20, 30; %=44.2 - по стр. 3, 4, 7, 9, 10; %=37.4 - по стр. 17, 26, 28, 29; %=42.84 - по стр. 23; %=56 - по стр. 25)	6 374.44					73 438			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	135 977.99					695 147			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 972.90	505.47	36.35			11 229	7 279	255	
			1 431.08	0.28				3 695	4	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87.55 - по стр. 12, 15; %=97.92 - по стр. 13)	550.59					6 739			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 12, 15; %=56.44 - по стр. 13)	329.10					3 791			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 852.59					21 759			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	138 830.58					716 906			
	Строительный контроль 2,14%	2 970.97					15 342			
	Всего со строительным контролем	141 801.55					732 248			
	Непредвиденные работы 2%	2 836.03					14 645			
	Всего с непредвиденными работами	144 637.58					746 893			
	НДС	26 034.76					134 441			
	Всего с НДС	170 672.34					881 334			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 073.72					123 311			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 703.54					77 229			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)