«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «МУП РСУ 24»	
		
_____________________ /С.Б. Русович /	____________________ /Н.В. Тихонова /	
		
«______»____________________ 2016г.	«______»____________________ 2016г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
На капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №83а-83д по проспекту Ленинскому г.Калининграда.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	15.34	
2.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	4.6	
3.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	15.34	
4.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	15.34	
5.	Изопласт П ЭПП-4,0	м2	1779.44	
6.	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	1748.76	
7.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	3.22	
8.	Изопласт П ЭПП-4,0	м2	405.72	
9.	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	405.72	
10.	Установка воронок водосточных	1 воронка	5	
	Козырьки над входами в подъезды, балконы	
11.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0.673	
12.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0.673	
13.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.673	
14.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0.673	
15.	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	78.068	
16.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	1.104	
17.	Изопласт П ЭПП-4,0	м2	139.104	
18.	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	139.104	
19.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.735	
	Вентиляционные трубы, выходы на кровлю	
20.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0.15	
21.	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0.15	
22.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.15	
23.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0.15	
24.	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	17.4	
25.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.62	
26.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0.62	
27.	Изопласт П ЭПП-4,0	м2	78.12	
28.	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	78.12	
29.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.192	
30.	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.192	
31.	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.192	
32.	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.192	
33.	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1 дефлектор	13	
34.	Аэратор Поливент	шт.	13	
35.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	20	
36.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	9.7	
37.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	9.7	

		
Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                      Е.Н. Сметанина	
	             (должность, подпись, Ф.И.О)	

Проверил:	Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                        О.В. Толмачева	
	             (должность, подпись, Ф.И.О)