«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	995 821	руб.	Смета на сумму:	995 821	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ /Русович С.Б /	________________ /Шешеловская С.Я. /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

	
	
Объект:	 МКД №37 по ул. Кутузова, г. Калининграда	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
 На капитальный ремонт крыши МКД № 37 по ул. Кутузова, г. Калининграда	
Сметная стоимость:	995.821	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.284	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	168.070	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 01.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	4.04	165.55	131.65	33.90	668.82	531.87	136.96	14.4	6.44	8 541	7 659	882	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			526.55				84%	6 434			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			319.12				48%	3 676			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 514.49					18 651			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4.04	172.51	127.80	44.71	696.94	516.31	180.63	14.41	8.08	8 900	7 440	1 459	
					6.95			28.08	1	14.38			404	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			451.84				71%	5 569			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			353.85				52%	4 079			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 502.64					18 548			
	
3.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен(мауэрлат), 1 м3	0.8	218.68	77.46	141.22	174.94	61.97	112.98	14.4	4.41	1 391	892	498	
					12.93			10.34	1	14.39			149	
	Накладные расходы		99%			71.59				84%	874			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			43.39				48%	500			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					289.91					2 765			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.24	6 775.72	1 449.90	67.19	1 626.17	347.98	16.13	14.4	8.12	10 215	5 011	131	
				5 258.63			1 262.07		4.02	1		5 074		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			288.82				71%	3 558			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			226.19				52%	2 606			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 141.18					16 379			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.782	9 291.30	1 358.31	34.61	16 557.10	2 420.51	61.68	14.4	8.08	76 452	34 855	498	
				7 898.38			14 074.91		2.92	1		41 099		
	Объем: 9.9*18													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			2 009.02				71%	24 747			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 573.33				52%	18 125			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 139.45					119 324			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.45	4 519.16	360.82	36.65	2 033.62	162.37	16.49	14.4	8.16	8 816	2 338	135	
				4 121.69			1 854.76		3.42	1		6 343		
	Накладные расходы		83%			134.77				71%	1 660			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			105.54				52%	1 216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 273.93					11 692			
	
7.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок и затяжек  из досок, 100 м	1.44	3 176.89	1 205.91	20.22	4 574.72	1 736.51	29.12	14.4	8.12	34 765	25 006	236	
				1 950.76			2 809.09		3.39	1		9 523		
	Объем: 64*1.5+ 6*8													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 441.30				71%	17 754			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 128.73				52%	13 003			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 144.75					65 522			
	
8.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Раборка элементов каркаса из брусьев (стойки ,  подкосы, лежень), 1 м3 древесины в конструкции	1.02	191.41	160.20	31.21	195.24	163.40	31.83	14.4	8.01	2 608	2 353	255	
									2.67	1				
	Объем: 0.2*0.2*12+ 0.1*0.15*36													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			173.20				90%	2 118			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			88.24				43%	1 012			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					456.68					5 737			
	
9.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка элементов каркаса из брусьев (стойки), 1 м3 древесины в конструкции	1.02	3 020.43	230.29	48.76	3 080.84	234.89	49.74	14.4	8.01	11 247	3 382	398	
				2 741.38			2 796.21		2.67	1		7 466		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			248.98				90%	3 044			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			126.84				43%	1 454			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 456.66					15 745			
	
10.	ТЕР 10-01-082-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж части конька (прим), 1 м3 древесины в конструкции	0.06	153.62	122.85	30.78	9.22	7.37	1.85	14.4	7.31	120	106	13	
					1.82			0.11	3.3	14.36			2	
	Объем: 0.2*0.2*1.5													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			7.93				90%	97			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			4.04				43%	46			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21.19					264			
	
11.	ТЕР 10-01-082-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство конька из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.06	2 566.35	176.59	48.09	153.98	10.60	2.89	14.4	7.31	637	153	21	
				2 341.67	2.84		140.50	0.17	3.3	14.36		464	2	
	Объем: 0.2*0.2*1.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			11.42				90%	140			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.82				43%	67			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					171.21					843			
	
12.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (мауэрлат), 100 м3 кладки	0.008	136 578.60	5 963.00	3 790.41	1 092.63	47.70	30.32	14.4	8.08	4 818	687	245	
				126 825.19	588.90		1 014.60	4.71	3.83	14.39		3 886	68	
	Накладные расходы		86%			45.07				73%	551			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			36.69				56%	423			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 174.39					5 792			
	
13.	ТЕРр 58-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон треугольных, 100 окон	0.02	1 174.67	1 166.71	7.96	23.49	23.33	0.16	14.41	5.74	337	336	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			19.36				71%	239			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.16				52%	175			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58.02					750			
	
14.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	14.4	7.13	4 086	1 987	425	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.83	14.4		1 674	60	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 842			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	880			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 809			
	
15.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	0.96	2 460.30			2 361.89					4 042			
				2 460.30			2 361.89		4 210.26			4 042		
	Объем: 0.6*0.8*2													
	
16.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной (применит), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.004	373.54	335.71	26.60	1.49	1.34	0.11	14.41	8.24	20	19	1	
				11.23			0.04		4.11	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			1.42				90%	17			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			0.72				43%	8			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.63					45			
	
17.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.00176	23 811.97			41.91					81			
				23 811.97			41.91		45 984.42			81		
	Объем: 0.004*0.44													
	
18.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.058	8 572.20	5 513.35	252.31	497.19	319.77	14.63	14.4	7.12	5 454	4 605	104	
				2 806.54	60.12		162.78	3.49	4.58	16.01		746	56	
	Объем: 1.7+1.7+1.2*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			252.14				66%	3 076			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			203.65				50%	2 331			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					952.99					10 861			
	
19.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.2436	3 086.00			751.75					3 160			
				3 086.00			751.75		12 970.32			3 160		
	Объем: 0.058*4200													
	
20.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2х канальный), 100 м труб	0.017	4 643.44	3 044.15	94.68	78.94	51.75	1.61	14.4	7.12	874	745	11	
				1 504.61	22.54		25.58	0.38	4.58	16		117	6	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			40.66				66%	496			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			32.84				50%	376			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					152.44					1 745			
	
21.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0374	3 086.00			115.42					485			
				3 086.00			115.42		12 970.32			485		
	Объем: 0.017*2200*1													
	
22.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(16-ти канальный), 100 м труб	0.024	69 651.60	45 662.25	1 420.20	1 671.64	1 095.89	34.08	14.4	7.12	18 504	15 781	243	
				22 569.15	338.10		541.66	8.11	4.58	16		2 481	130	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 15, Н4= 15, Н5= 15, Н48= 15	
	Накладные расходы		78%			861.12				66%	10 501			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			695.52				50%	7 956			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 228.28					36 961			
	
23.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.5445	3 086.00			1 680.33					7 062			
				3 086.00			1 680.33		12 970.32			7 062		
	Объем: 0.0165*2200*15													
	
24.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.34	2 412.79	1 295.60	2.05	820.35	440.50	0.70	14.4	5.73	7 746	6 343	4	
				1 115.14			379.15		3.69	1		1 399		
	Накладные расходы		79%			348.00				67%	4 250			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			220.25				40%	2 537			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 388.60					14 533			
	
25.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.34	2 291.60	114.18	14.24	779.14	38.82	4.84	14.4	8.19	2 665	559	40	
				2 163.18			735.48		2.81	1		2 067		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			36.88				80%	447			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			18.25				37%	207			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					834.26					3 319			
	
26.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство бетонных оголовников (применит), 1 м3	0.372	2 168.88	240.58	37.36	806.82	89.50	13.90	14.41	7.35	4 698	1 290	102	
				1 890.94	2.11		703.43	0.78	4.7	14.41		3 306	11	
	Объем: (2.3*0.6*2+0.4*0.4*2+0.4*0.8*2)*0.1													
	Накладные расходы		99%			89.38				84%	1 093			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			54.17				48%	624			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					950.37					6 415			
	
27.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций  кровли составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.962	221.62	101.80	102.69	656.43	301.53	304.16	14.4	3.56	5 542	4 342	1 083	
				17.13	1.45		50.74	4.29	2.32	14.47		118	62	
	Объем: 404*0.7+67*0.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			275.24				77%	3 391			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			183.49				48%	2 114			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 115.16					11 047			
	
28.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	61.3134	36.04			2 209.73					11 877			
				36.04			2 209.73		193.71			11 877		
	Объем: 2.962*20.7													
	
29.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	4.04	4 877.10	504.69	210.18	19 703.50	2 038.94	849.11	14.41	7.63	119 096	29 381	6 479	
				4 162.24	20.39		16 815.45	82.37	4.95	14.39		83 236	1 185	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 291.01				92%	28 121			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 166.72				44%	13 449			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 161.24					160 666			
	
30.	С2 Цена поставщи. 
Лист безасбестовый волнистый "Этернит", 1 м2	517.12	73.06			37 783.20					157 556			
				73.06			37 783.20		4.17			157 556		
	Объем: 404*1.28													
	Поправки: М: =11.6*49/1.9775/4.17*1.06	
	
31.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	0.7	75.57	75.35	0.22	52.90	52.75	0.15	14.4	5.82	760	760	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			43.78				71%	540			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.29				52%	395			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					130.97					1 695			
	
32.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.7	8 813.16	326.90	31.86	6 169.21	228.83	22.30	14.4	7.72	22 050	3 295	172	
				8 454.40	3.03		5 918.08	2.12	3.14	14.36		18 583	30	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			249.43				92%	3 059			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			127.02				44%	1 463			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 545.66					26 572			
	
33.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Установка снегозадержателей, 100 м ограждения	0.52	4 972.00	72.11	75.20	2 585.44	37.49	39.10	14.4	6.88	10 869	540	269	
				4 824.69	5.48		2 508.84	2.85	4.01	14.38		10 060	41	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			43.57				92%	535			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			22.19				44%	256			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 651.19					11 659			
	
34.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	0.15	2 956.30	374.76	6.66	443.45	56.21	1.00	14.4	8.36	1 849	809	8	
				2 574.88	1.03		386.23	0.15	2.67	16.87		1 031	3	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			46.78				71%	577			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			36.63				52%	422			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.86					2 848			
	
35.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.37	7 415.77	333.04	13.17	2 743.83	123.22	4.87	14.4	8.24	8 746	1 774	40	
				7 069.56			2 615.74		2.65	1		6 932		
	Накладные расходы		83%			102.27				71%	1 260			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			80.09				52%	922			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 926.20					10 928			
	
36.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.1	5 731.49	578.30	8.10	573.15	57.83	0.81	14.4	8.25	2 033	833	7	
				5 145.09			514.51		2.32	1		1 194		
	Накладные расходы		83%			48.00				71%	591			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.59				52%	433			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					658.74					3 058			
	
37.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.05	8 719.75	480.56	8.10	435.99	24.03	0.41	14.4	8.25	864	346	3	
				8 231.09			411.55		1.25	1		514		
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	246			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	180			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					471.55					1 290			
	
38.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.05	4 604.75	480.56	8.10	230.24	24.03	0.41	14.4	8.25	864	346	3	
				4 116.09			205.80		2.5	1		515		
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	246			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	180			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					265.80					1 290			
	
39.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.4	1 357.93	327.73	1.01	543.17	131.09	0.40	14.4	8.27	3 575	1 888	3	
				1 029.19			411.68		4.09	1		1 684		
	Объем: 35+5													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			108.80				71%	1 340			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			85.21				52%	982			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					737.18					5 897			
	
40.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	48.7	66.71		66.71	3 248.79		3 248.79	1	6.28	20 402		20 402	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
41.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние15 км (класс груза 1) т	48.7	18.71		18.71	911.03		911.03	1	6.28	5 721		5 721	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	119 573.87	11 516.33	6 182.74			599 528	165 861	39 893	
			101 874.79	152.10				393 775	2 209	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	119 573.87	11 516.33	6 182.74			599 528	165 861	39 893	
			101 874.79	152.10				393 775	2 209	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	44 944.23					184 263			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 3, 26; %=71 - по стр. 2, 4-7, 13, 31, 34-39; %=90 - по стр. 8-11, 14, 16; %=73 - по стр. 12; %=66 - по стр. 18, 20, 22; %=67 - по стр. 24; %=80 - по стр. 25; %=77 - по стр. 27; %=92 - по стр. 29, 32, 33)	10 458.92					128 411			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 26, 27; %=52 - по стр. 2, 4-7, 13, 31, 34-39; %=43 - по стр. 8-11, 14, 16; %=56 - по стр. 12; %=50 - по стр. 18, 20, 22; %=40 - по стр. 24; %=37 - по стр. 25; %=44 - по стр. 29, 32, 33)	7 133.57					82 095			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	137 166.36					810 034			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	137 166.36					810 034			
	СТРОТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	2 935.36					17 335			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	140 101.72					827 369			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%	2 802.03					16 547			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	142 903.75					843 916			
	НДС	25 722.68					151 905			
	ВСЕГО С НДС	168 626.43					995 821			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 458.92					128 411			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 133.57					82 095			

Составил:	Инженер ООО «ЖЭУ-18»                            Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)