«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 991 976.00	руб.	Смета на сумму:	1 991 976.00	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Благоустройство	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Калининград, ул.Пугачева 8-10-10а	
Сметная стоимость:	1 991.976	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.202	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	207.933	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ (Пугачева 8-10-10а)	
	
	Демонтажные работы	
1.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.058	6 900.71	400.24	59 048.03	3 425	8.557	
		Объем: 146*0.04									
1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	14.1143	8.820	124.49	149.970	2 117	17.003	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	2.40062	11.429	27.44	194.614	467	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	2.2765	95.16	216.63	468.45	1 066	4.923	
			(1)			11.23	25.57	191.22	435	17.028	
1. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.07482	8.58	0.64	35.88	3	4.182	
1. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.12412	139.36	17.30	1 430.52	178	10.265	
			(1)			15.08	1.87	256.87	32	17.034	
1. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	6.8295	6.03	41.18	8.99	61	1.491	
		Накладные расходы				104%	158.01	88%	2 274		
		Сметная прибыль				60%	91.16	48%	1 240		
		Всего с НР и СП					649.41		6 939		
	
2.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.3	1 689.81	506.94	15 301.41	4 590	9.054	
2. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	20.478	9.160	187.58	155.940	3 193	17.024	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	2.82	11.230	31.67	191.220	539	17.028	
2. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	2.82	95.16	268.35	468.45	1 321	4.923	
			(1)			11.23	31.67	191.22	539	17.028	
2. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	8.46	6.03	51.01	8.99	76	1.491	
		Накладные расходы				104%	228.02	88%	3 284		
		Сметная прибыль				60%	131.55	48%	1 791		
		Всего с НР и СП					866.51		9 666		
	
3.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		13.816	48.13	664.96	490.34	6 775	10.189	
		Объем: (5.8*2.2)+30*0.2*0.08*2.2									
	
4.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		13.816	16.40	226.58	145.95	2 016	8.898	
		Объем: (5.8*2.2)+30*0.2*0.08*2.2									
	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
5.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.1884	4 846.79	913.14	49 459.80	9 318	10.204	
		Объем: 471*0.4									
5. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	2.841072	8.280	23.52	140.760	400	17	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	8.218008	15.080	123.93	256.870	2 111	17.034	
5. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	6.269952	112.40	704.74	1 144.08	7 173	10.179	
			(1)			15.08	94.55	256.87	1 611	17.034	
5. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.948056	93.88	182.88	890.86	1 735	9.489	
			(1)			15.08	29.38	256.87	500	17.034	
5. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.007536	263.51	1.99	1 266.59	10	4.807	
		Накладные расходы				95%	140.08	81%	2 034		
		Сметная прибыль				43%	63.40	34%	854		
		Всего с НР и СП					1 116.62		12 206		
	
6.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		301.44	16.40	4 943.62	145.95	43 995	8.899	
		Объем: 188.4*1.6									
	
7.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.188	344.93	64.85	3 421.73	643	9.915	
7. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.56212	8.280	4.65	140.760	79	17	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.61288	15.080	9.24	256.870	157	17.034	
7. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.61288	93.88	57.54	890.86	546	9.489	
			(1)			15.08	9.24	256.87	157	17.034	
7. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.01316	126.43	1.66	1 018.85	13	8.059	
			(1)			12.94	0.17	219.76	3	16.983	
7. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00376	263.51	0.99	1 266.59	5	4.807	
		Накладные расходы				95%	13.20	81%	191		
		Сметная прибыль				43%	5.97	34%	80		
		Всего с НР и СП					84.02		914		
	
8.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.942	2 520.14	2 373.97	17 348.53	16 342	6.884	
		Объем: 471*0.2									
8. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	14.80824	8.510	126.02	144.650	2 142	16.998	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	13.07496	14.301	186.99	243.333	3 182	17.015	
8. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	4.04118	102.57	414.50	835.60	3 377	8.147	
			(1)			11.23	45.38	191.22	773	17.028	
8. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.66734	139.36	232.36	1 430.52	2 385	10.265	
			(1)			15.08	25.14	256.87	428	17.034	
8. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	6.66936	223.58	1 491.14	1 170.91	7 809	5.237	
			(1)			16.11	107.44	273.99	1 827	17.007	
8. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.69708	133.41	93.00	763.85	532	5.726	
			(1)			12.94	9.02	219.76	153	16.983	
8. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	4.71	3.60	16.96	20.52	97	5.7	
		Накладные расходы				142%	444.47	121%	6 442		
		Сметная прибыль				81%	253.54	65%	3 461		
		Всего с НР и СП					3 071.98		26 245		
	
9.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		103.62	104.66	10 844.87	516.66	53 536	4.937	
		Объем: 94.2*1.10									
	
10.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания		0.471	61 088.01	28 772.45	523 248.53	246 450	8.565	
10. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	17.40816	8.670	150.93	147.370	2 565	16.998	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	19.75845	14.601	288.49	248.282	4 906	17.005	
10. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.87458	102.57	192.28	835.60	1 566	8.147	
			(1)			11.23	21.05	191.22	358	17.028	
10. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	1.21989	93.88	114.52	890.86	1 087	9.489	
			(1)			15.08	18.40	256.87	313	17.034	
10. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.19311	139.36	26.91	1 430.52	276	10.265	
			(1)			15.08	2.91	256.87	50	17.034	
10. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	4.5687	76.06	347.50	517.81	2 366	6.808	
			(1)			12.94	59.12	219.76	1 004	16.983	
10. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	10.20186	110.81	1 130.47	779.38	7 951	7.033	
			(1)			16.11	164.35	273.99	2 795	17.007	
10. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	1.39416	133.41	185.99	763.85	1 065	5.726	
			(1)			12.94	18.04	219.76	306	16.983	
10. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.30615	127.56	39.05	698.95	214	5.479	
			(1)			15.08	4.62	256.87	79	17.034	
10. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	7.065	400.56	2 829.96	3 333.65	23 552	8.322	
10. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	89.019	266.28	23 703.98	2 308.69	205 517	8.67	
10. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	14.13	3.60	50.87	20.52	290	5.7	
		Накладные расходы				142%	623.98	121%	9 040		
		Сметная прибыль				81%	355.93	65%	4 856		
		Всего с НР и СП					29 752.36		260 346		
	
11.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.236	14 953.22	3 528.96	73 400.04	17 322	4.909	
		Объем: 471*0.05									
11. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.16348	11.972	13.93	203.871	237	17.029	
11. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.93928	102.57	96.34	835.60	785	8.147	
			(1)			11.23	10.55	191.22	180	17.028	
11. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.2242	139.36	31.24	1 430.52	321	10.265	
			(1)			15.08	3.38	256.87	58	17.034	
11. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	24.072	141.30	3 401.37	673.68	16 217	4.768	
		Накладные расходы				142%	19.78	121%	287		
		Сметная прибыль				81%	11.28	65%	154		
		Всего с НР и СП					3 560.02		17 763		
	
12.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-24.02	141.30	-3 394.03	673.68	-16 182	4.768	
		Объем: (0.2355)*(-102.0)									
	
13.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		24.02	280.61	6 740.25	2 121.17	50 951	7.559	
		Объем: (0.2355)*(102.0)									
	
14.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		47.1	144.07	6 785.48	2 196.06	103 434	15.243	
14. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	555.78	10.360	5 757.88	176.300	97 984	17.017	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	2.826	12.085	34.15	205.490	581	17.004	
14. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	1.413	102.57	144.93	835.60	1 181	8.147	
			(1)			11.23	15.87	191.22	270	17.028	
14. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.413	133.41	188.51	763.85	1 079	5.726	
			(1)			12.94	18.28	219.76	311	16.983	
14. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	26.847	10.08	270.62	13.73	369	1.362	
14. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.413	101.31	143.15	999.00	1 412	9.861	
			(1)			12.94	18.28	219.76	311	16.983	
14. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.355	104.66	246.47	516.66	1 217	4.937	
14. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	9.42	3.60	33.91	20.52	193	5.7	
		Накладные расходы				142%	8 224.68	121%	119 264		
		Сметная прибыль				81%	4 691.54	65%	64 067		
		Всего с НР и СП					19 701.71		286 765		
	
15.	С1 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2		480.42	82.62	39 692.30	480.02	230 611	5.81	
		Объем: (47.1)*10.2									
	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
16.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.031	4 846.79	150.25	49 459.80	1 533	10.203	
		Объем: 123*0.25									
16. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.46748	8.280	3.87	140.760	66	17	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.35222	15.080	20.39	256.870	347	17.034	
16. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.03168	112.40	115.96	1 144.08	1 180	10.179	
			(1)			15.08	15.56	256.87	265	17.034	
16. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.32054	93.88	30.09	890.86	286	9.489	
			(1)			15.08	4.83	256.87	82	17.034	
16. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00124	263.51	0.33	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	23.05	81%	335		
		Сметная прибыль				43%	10.43	34%	140		
		Всего с НР и СП					183.73		2 008		
	
17.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		49.6	16.40	813.44	145.95	7 239	8.899	
		Объем: 31*1.6									
	
18.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.031	344.93	10.69	3 421.73	106	9.916	
18. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.09269	8.280	0.77	140.760	13	17	
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.10106	15.080	1.52	256.870	26	17.034	
18. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.10106	93.88	9.49	890.86	90	9.489	
			(1)			15.08	1.52	256.87	26	17.034	
18. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00217	126.43	0.27	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.03	219.76		16.983	
18. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00062	263.51	0.16	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	2.18	81%	32		
		Сметная прибыль				43%	0.98	34%	13		
		Всего с НР и СП					13.85		151		
	
19.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.246	2 520.14	619.95	17 348.53	4 268	6.884	
		Объем: 123*0.2									
19. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	3.86712	8.510	32.91	144.650	559	16.998	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.41448	14.301	48.83	243.333	831	17.015	
19. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	1.05534	102.57	108.25	835.60	882	8.147	
			(1)			11.23	11.85	191.22	202	17.028	
19. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.43542	139.36	60.68	1 430.52	623	10.265	
			(1)			15.08	6.57	256.87	112	17.034	
19. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.74168	223.58	389.40	1 170.91	2 039	5.237	
			(1)			16.11	28.06	273.99	477	17.007	
19. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.18204	133.41	24.29	763.85	139	5.726	
			(1)			12.94	2.36	219.76	40	16.983	
19. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	1.23	3.60	4.43	20.52	25	5.7	
		Накладные расходы				142%	116.07	121%	1 682		
		Сметная прибыль				81%	66.21	65%	904		
		Всего с НР и СП					802.23		6 853		
	
20.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		27.06	104.66	2 832.10	516.66	13 981	4.937	
		Объем: 24.6*1.10									
	
21.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.062	14 953.22	927.10	73 400.04	4 551	4.909	
		Объем: 123*0.05									
21. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.30566	11.972	3.66	203.871	62	17.029	
21. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.24676	102.57	25.31	835.60	206	8.147	
			(1)			11.23	2.77	191.22	47	17.028	
21. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0589	139.36	8.21	1 430.52	84	10.265	
			(1)			15.08	0.89	256.87	15	17.034	
21. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	6.324	141.30	893.58	673.68	4 260	4.768	
		Накладные расходы				142%	5.20	121%	75		
		Сметная прибыль				81%	2.96	65%	40		
		Всего с НР и СП					935.26		4 666		
	
22.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-6.273	141.30	-886.37	673.68	-4 226	4.768	
		Объем: (0.0615)*(-102.0)									
	
23.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		6.273	280.61	1 760.27	2 121.17	13 306	7.559	
		Объем: (0.0615)*(102.0)									
	
24.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		12.3	144.07	1 772.00	2 196.06	27 011	15.243	
24. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	145.14	10.360	1 503.65	176.300	25 588	17.017	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.738	12.085	8.92	205.490	152	17.004	
24. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.369	102.57	37.85	835.60	308	8.147	
			(1)			11.23	4.14	191.22	71	17.028	
24. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.369	133.41	49.23	763.85	282	5.726	
			(1)			12.94	4.77	219.76	81	16.983	
24. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	7.011	10.08	70.67	13.73	96	1.362	
24. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.369	101.31	37.38	999.00	369	9.861	
			(1)			12.94	4.77	219.76	81	16.983	
24. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.615	104.66	64.37	516.66	318	4.937	
24. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	2.46	3.60	8.86	20.52	50	5.7	
		Накладные расходы				142%	2 147.85	121%	31 145		
		Сметная прибыль				81%	1 225.18	65%	16 731		
		Всего с НР и СП					5 145.03		74 887		
	
25.	С2 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2		125.46	63.68	7 989.29	369.98	46 418	5.81	
		Объем: (12.3)*10.2									
	
	Установка бортовых камней	
26.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.01885	4 846.79	91.36	49 459.80	932	10.201	
		Объем: 90*0.3*0.3+192*0.28*0.2									
26. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.284258	8.280	2.35	140.760	40	17	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.822237	15.080	12.40	256.870	211	17.034	
26. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.627328	112.40	70.51	1 144.08	718	10.179	
			(1)			15.08	9.46	256.87	161	17.034	
26. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.194909	93.88	18.30	890.86	174	9.489	
			(1)			15.08	2.94	256.87	50	17.034	
26. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000754	263.51	0.20	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	14.01	81%	203		
		Сметная прибыль				43%	6.34	34%	85		
		Всего с НР и СП					111.72		1 221		
	
27.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		30.16	16.40	494.62	145.95	4 402	8.9	
		Объем: 18.85*1.6									
	
28.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.01885	344.93	6.50	3 421.73	64	9.846	
28. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0563615	8.280	0.47	140.760	8	17	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.061451	15.080	0.93	256.870	16	17.034	
28. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.061451	93.88	5.77	890.86	55	9.489	
			(1)			15.08	0.93	256.87	16	17.034	
28. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0013195	126.43	0.17	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
28. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000377	263.51	0.10	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1.33	81%	19		
		Сметная прибыль				43%	0.60	34%	8		
		Всего с НР и СП					8.43		92		
	
29.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.108	2 520.14	272.18	17 348.53	1 874	6.885	
		Объем: 90*0.3*0.2+192*0.28*0.1									
29. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.69776	8.510	14.45	144.650	246	16.998	
29. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.49904	14.301	21.44	243.333	365	17.015	
29. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.46332	102.57	47.52	835.60	387	8.147	
			(1)			11.23	5.20	191.22	89	17.028	
29. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.19116	139.36	26.64	1 430.52	273	10.265	
			(1)			15.08	2.88	256.87	49	17.034	
29. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.76464	223.58	170.96	1 170.91	895	5.237	
			(1)			16.11	12.32	273.99	210	17.007	
29. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.07992	133.41	10.66	763.85	61	5.726	
			(1)			12.94	1.03	219.76	18	16.983	
29. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.54	3.60	1.94	20.52	11	5.7	
		Накладные расходы				142%	50.96	121%	739		
		Сметная прибыль				81%	29.07	65%	397		
		Всего с НР и СП					352.21		3 010		
	
30.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		11.88	104.66	1 243.36	516.66	6 138	4.937	
		Объем: 10.8*1.10									
	
31.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.9	5 013.40	4 512.06	32 447.66	29 203	6.472	
31. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	68.472	8.970	614.19	152.560	10 446	17.008	
31. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.612	15.080	9.23	256.870	157	17.034	
31. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.612	113.70	69.58	810.77	496	7.131	
			(1)			15.08	9.23	256.87	157	17.034	
31. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.036	101.31	3.65	999.00	36	9.861	
			(1)			12.94	0.47	219.76	8	16.983	
31. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0009	10 705.00	9.63	54 434.60	49	5.085	
31. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.153	960.26	146.92	3 126.47	478	3.256	
31. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	5.31	685.00	3 637.35	3 302.36	17 536	4.821	
31. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.054	569.06	30.73	2 995.86	162	5.265	
		Накладные расходы				142%	885.26	121%	12 830		
		Сметная прибыль				81%	504.97	65%	6 892		
		Всего с НР и СП					5 902.29		48 925		
	
32.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		90	76.13	6 851.70	342.67	30 840	4.501	
	
33.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		1.92	937.76	1 800.49	12 783.98	24 545	13.632	
33. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	146.0736	8.970	1 310.28	152.560	22 285	17.008	
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.3056	15.080	19.69	256.870	335	17.034	
33. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	1.3056	113.70	148.45	810.77	1 059	7.131	
			(1)			15.08	19.69	256.87	335	17.034	
33. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0768	101.31	7.78	999.00	77	9.861	
			(1)			12.94	0.99	219.76	17	16.983	
33. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00192	10 705.00	20.55	54 434.60	105	5.085	
33. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3264	960.26	313.43	3 126.47	1 020	3.256	
		Накладные расходы				142%	1 888.56	121%	27 370		
		Сметная прибыль				81%	1 077.28	65%	14 703		
		Всего с НР и СП					4 766.32		66 618		
	
34.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.038	569.06	21.62	2 995.86	114	5.273	
		Объем: (1.92)*(0.06*0.33)									
	
35.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		9.742	685.00	6 673.27	3 302.36	32 172	4.821	
		Объем: (1.92)*(5.9*0.86)									
	
36.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		192	34.14	6 554.88	185.77	35 668	5.441	
	
	Прочие работы	
37.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.05	466.00	23.30	5 151.65	258	11.073	
37. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	0.9205	8.970	8.26	152.560	140	17.008	
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.0275	15.080	0.41	256.870	7	17.034	
37. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.0275	113.70	3.13	810.77	22	7.131	
			(1)			15.08	0.41	256.87	7	17.034	
37. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.059	101.31	5.98	999.00	59	9.861	
			(1)			12.94	0.76	219.76	13	16.983	
37. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.004	839.12	3.36	5 438.81	22	6.482	
37. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00036	1 548.45	0.56	21 024.29	8	13.578	
37. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	0.5	4.05	2.03	13.18	7	3.254	
		Накладные расходы				142%	12.31	121%	178		
		Сметная прибыль				81%	7.02	65%	96		
		Всего с НР и СП					42.63		531		
	
38.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.004	839.12	-3.36	5 438.81	-22	6.548	
		Объем: (0.05)*(-0.08)									
	
39.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.006	2 318.40	13.91	39 412.80	236	16.966	
		Объем: 0.4*0.4*0.3*4*3									
39. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	1.68	8.280	13.91	140.760	236	17	
		Накладные расходы				80%	11.13	68%	160		
		Сметная прибыль				38%	5.29	31%	73		
		Всего с НР и СП					30.32		470		
	
40.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.006	75 738.95	454.43	395 878.41	2 375	5.226	
		Объем: 0.4*0.4*0.3*4*3									
40. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	1.08	8.280	8.94	140.760	152	17	
40. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.108	15.080	1.63	256.870	28	17.034	
40. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.108	97.19	10.50	1 104.78	119	11.367	
			(1)			15.08	1.63	256.87	28	17.034	
40. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.288	0.62	0.18	2.92	1	4.71	
40. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00078	101.31	0.08	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
40. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	1.5	34.52	51.78	146.02	219	4.23	
40. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	0.612	625.74	382.95	3 077.22	1 883	4.918	
40. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.0012	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	11.10	89%	160		
		Сметная прибыль				55%	5.81	44%	79		
		Всего с НР и СП					471.34		2 614		
	
41.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Монтаж металлического оборудования элементов благоустройства (скамейка)	1 т конструкций		0.153	1 237.01	189.26	11 645.94	1 782	9.416	
		Объем: 0.051*3									
41. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	4.95261	9.980	49.43	169.690	840	17.003	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	0.86292	15.106	13.04	257.313	222	17.033	
41. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.01071	134.97	1.45	2 085.69	22	15.453	
			(1)			17.21	0.18	292.54	3	16.998	
41. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.01836	113.70	2.09	810.77	15	7.131	
			(1)			15.08	0.28	256.87	5	17.034	
41. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	0.83385	109.83	91.58	770.83	643	7.018	
			(1)			15.08	12.57	256.87	214	17.034	
41. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.14688	1.86	0.27	6.99	1	3.758	
41. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.25704	1.52	0.39	3.21	1	2.112	
41. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	1.47186	14.19	20.89	96.41	142	6.794	
41. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.05967	7.34	0.44	42.71	3	5.819	
41. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.04437	5.85	0.26	8.46		1.446	
41. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.02907	101.31	2.95	999.00	29	9.861	
			(1)			12.94	0.38	219.76	6	16.983	
41. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000153	42 199.00	0.65	204 231.36	3	4.84	
41. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.20961	13.15	2.76	51.59	11	3.923	
41. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000459	5 233.80	0.02	51 322.60		9.806	
41. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00029682	5 919.30	1.76	38 886.83	12	6.569	
41. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000612	13 134.00	8.04	48 876.68	30	3.721	
41. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000153	10 705.00	0.02	54 434.60		5.085	
41. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.06273	8.54	0.54	47.09	3	5.514	
41. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000918	14 737.00	1.35	79 545.15	7	5.398	
41. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00015759	2 214.00	0.35	9 095.06	1	4.108	
41. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00004743	20 496.00	0.97	72 156.04	3	3.52	
41. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000153	18 473.00	2.83	92 065.62	14	4.984	
41. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0028611	89.00	0.25	283.65	1	3.187	
		Накладные расходы				90%	56.22	77%	818		
		Сметная прибыль				72%	44.98	58%	616		
		Всего с НР и СП					290.46		3 216		
	
42.	С3 Цена поставщи.	Скамейка со спинкой 1,86*0,53	шт		3	1 900.17	5 700.51	11 039.99	33 120	5.81	
	
43.	С4 Цена поставщи.	Урна железобетонная с металлической вставкой 044*0,44	шт		3	619.62	1 858.86	3 599.99	10 800	5.81	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					155 812.25		1 101 914	7.072	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					148 479.77		1 035 705	6.975	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					98 763.28		557 655	5.646	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 37; %=68 - по стр. 39; %=89 - по стр. 40)					15 021.21		217 744	14.496	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 37; %=31 - по стр. 39; %=44 - по стр. 40)					8 546.54		116 666	13.651	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					172 047.52		1 370 115	7.964	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					189.26		1 782	9.416	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 41)					56.22		818	14.55	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 41)					44.98		616	13.695	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					290.46		3 216	11.072	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					7 143.22		64 427	9.019	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					7 143.22		64 427	9.019	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					179 481.20		1 437 758	8.011	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 840.90	2.14	30 768	8.011	
	ИТОГО					183 322.10		1 468 526	8.011	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 666.44	2	29 371	8.011	
	ИТОГО					186 988.54		1 497 897	8.011	
	НДС 18%				18	33 657.94	18	269 621	8.011	
	ВСЕГО С НДС					220 646.48		1 767 518.00	8.011	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					15 077.43		218 562.00	14.496	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					8 591.52		117 282	13.651	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
44.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.032	4 846.79	155.10	49 459.80	1 583	10.206	
		Объем: 80*0.4									
44. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.48256	8.280	4.00	140.760	68	17	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.39584	15.080	21.05	256.870	359	17.034	
44. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.06496	112.40	119.70	1 144.08	1 218	10.179	
			(1)			15.08	16.06	256.87	274	17.034	
44. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.33088	93.88	31.06	890.86	295	9.489	
			(1)			15.08	4.99	256.87	85	17.034	
44. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00128	263.51	0.34	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	23.80	81%	346		
		Сметная прибыль				43%	10.77	34%	145		
		Всего с НР и СП					189.67		2 074		
	
45.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		51.2	16.40	839.68	145.95	7 473	8.9	
		Объем: 32*1.6									
	
46.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.032	344.93	11.04	3 421.73	109	9.873	
46. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.09568	8.280	0.79	140.760	13	17	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.10432	15.080	1.57	256.870	27	17.034	
46. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.10432	93.88	9.79	890.86	93	9.489	
			(1)			15.08	1.57	256.87	27	17.034	
46. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00224	126.43	0.28	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.03	219.76		16.983	
46. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00064	263.51	0.17	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	2.24	81%	32		
		Сметная прибыль				43%	1.01	34%	14		
		Всего с НР и СП					14.30		155		
	
47.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.16	2 520.14	403.22	17 348.53	2 776	6.885	
		Объем: 80*0.2									
47. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	2.5152	8.510	21.40	144.650	364	16.998	
47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.2208	14.301	31.76	243.333	540	17.015	
47. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.6864	102.57	70.40	835.60	574	8.147	
			(1)			11.23	7.71	191.22	131	17.028	
47. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.2832	139.36	39.47	1 430.52	405	10.265	
			(1)			15.08	4.27	256.87	73	17.034	
47. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.1328	223.58	253.27	1 170.91	1 326	5.237	
			(1)			16.11	18.25	273.99	310	17.007	
47. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.1184	133.41	15.80	763.85	90	5.726	
			(1)			12.94	1.53	219.76	26	16.983	
47. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.8	3.60	2.88	20.52	16	5.7	
		Накладные расходы				142%	75.49	121%	1 094		
		Сметная прибыль				81%	43.06	65%	588		
		Всего с НР и СП					521.77		4 457		
	
48.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		17.6	104.66	1 842.02	516.66	9 093	4.936	
		Объем: 16*1.10									
	
49.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания		0.08	61 088.01	4 887.04	523 248.53	41 860	8.566	
49. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	2.9568	8.670	25.64	147.370	436	16.998	
49. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	3.356	14.601	49.00	248.282	833	17.005	
49. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.3184	102.57	32.66	835.60	266	8.147	
			(1)			11.23	3.58	191.22	61	17.028	
49. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.2072	93.88	19.45	890.86	185	9.489	
			(1)			15.08	3.12	256.87	53	17.034	
49. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.0328	139.36	4.57	1 430.52	47	10.265	
			(1)			15.08	0.49	256.87	8	17.034	
49. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	0.776	76.06	59.02	517.81	402	6.808	
			(1)			12.94	10.04	219.76	171	16.983	
49. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	1.7328	110.81	192.01	779.38	1 351	7.033	
			(1)			16.11	27.92	273.99	475	17.007	
49. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.2368	133.41	31.59	763.85	181	5.726	
			(1)			12.94	3.06	219.76	52	16.983	
49. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.052	127.56	6.63	698.95	36	5.479	
			(1)			15.08	0.78	256.87	13	17.034	
49. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	1.2	400.56	480.67	3 333.65	4 000	8.322	
49. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	15.12	266.28	4 026.15	2 308.69	34 907	8.67	
49. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	2.4	3.60	8.64	20.52	49	5.7	
		Накладные расходы				142%	105.99	121%	1 535		
		Сметная прибыль				81%	60.46	65%	825		
		Всего с НР и СП					5 053.49		44 220		
	
50.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.04	14 953.22	598.13	73 400.04	2 936	4.909	
		Объем: 80*0.05									
50. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.1972	11.972	2.36	203.871	40	17.029	
50. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.1592	102.57	16.33	835.60	133	8.147	
			(1)			11.23	1.79	191.22	30	17.028	
50. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.038	139.36	5.30	1 430.52	54	10.265	
			(1)			15.08	0.57	256.87	10	17.034	
50. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	4.08	141.30	576.50	673.68	2 749	4.768	
		Накладные расходы				142%	3.35	121%	48		
		Сметная прибыль				81%	1.91	65%	26		
		Всего с НР и СП					603.39		3 010		
	
51.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-4.1	141.30	-579.33	673.68	-2 762	4.768	
		Объем: (0.04)*(-102.0)									
	
52.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		4.08	280.61	1 144.89	2 121.17	8 654	7.559	
		Объем: (0.04)*(102.0)									
	
53.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		8	144.07	1 152.52	2 196.06	17 568	15.243	
53. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	94.4	10.360	977.98	176.300	16 643	17.017	
53. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.48	12.085	5.80	205.490	99	17.004	
53. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.24	102.57	24.62	835.60	201	8.147	
			(1)			11.23	2.70	191.22	46	17.028	
53. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.24	133.41	32.02	763.85	183	5.726	
			(1)			12.94	3.11	219.76	53	16.983	
53. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	4.56	10.08	45.96	13.73	63	1.362	
53. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.24	101.31	24.31	999.00	240	9.861	
			(1)			12.94	3.11	219.76	53	16.983	
53. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.4	104.66	41.86	516.66	207	4.937	
53. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	1.6	3.60	5.76	20.52	33	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 396.97	121%	20 258		
		Сметная прибыль				81%	796.86	65%	10 882		
		Всего с НР и СП					3 346.35		48 708		
	
54.	С5 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2		81.6	82.62	6 741.79	480.02	39 170	5.81	
		Объем: (8)*10.2									
	
	озеленение	
55.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.78	2 168.55	1 691.47	14 380.30	11 217	6.632	
55. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	31.2	8.430	263.02	143.350	4 473	17.005	
55. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	11.7	122.09	1 428.45	576.42	6 744	4.721	
		Накладные расходы				115%	302.47	98%	4 384		
		Сметная прибыль				77%	202.53	61%	2 729		
		Всего с НР и СП					2 196.47		18 329		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					18 887.57		139 677	7.395	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					18 047.89		132 204	7.325	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					9 728.70		56 917	5.85	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 44, 46; %=121 - по стр. 47, 49, 50, 53; %=98 - по стр. 55)					1 910.31		27 697	14.499	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 44, 46; %=65 - по стр. 47, 49, 50, 53; %=61 - по стр. 55)					1 116.60		15 208	13.62	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					21 074.80		175 109	8.309	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					839.68		7 473	8.9	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					839.68		7 473	8.9	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					21 914.48		182 582	8.332	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	468.97	2.14	3 907	8.331	
	ИТОГО					22 383.45		186 489	8.332	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	447.67	2	3 730	8.332	
	ИТОГО					22 831.12		190 219	8.332	
	НДС 18%				18	4 109.60	18	34 239	8.331	
	ВСЕГО С НДС					26 940.72		224 458.00	8.332	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 910.31		27 697.00	14.499	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 116.60		15 208	13.62	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					174 699.82		1 241 591	7.107	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					166 527.66		1 167 909	7.013	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					108 491.98		614 572	5.665	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 44, 46; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 37, 47, 49, 50, 53; %=68 - по стр. 39; %=89 - по стр. 40; %=98 - по стр. 55)					16 931.52		245 441	14.496	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 44, 46; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 37, 47, 49, 50, 53; %=31 - по стр. 39; %=44 - по стр. 40; %=61 - по стр. 55)					9 663.14		131 874	13.647	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					193 122.32		1 545 224	8.001	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					189.26		1 782	9.416	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 41)					56.22		818	14.55	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 41)					44.98		616	13.695	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					290.46		3 216	11.072	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					7 982.90		71 900	9.007	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					7 982.90		71 900	9.007	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					201 395.68		1 620 340	8.046	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	4 309.87	2.14	34 675	8.045	
	ИТОГО					205 705.55		1 655 015	8.046	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	4 114.11	2	33 100	8.045	
	ИТОГО					209 819.66		1 688 115	8.046	
	НДС 18%				18	37 767.54	18	303 861	8.046	
	ВСЕГО С НДС					247 587.20		1 991 976.00	8.046	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					16 987.74		246 259.00	14.496	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					9 708.12		132 490	13.647	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)