«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	557 093	руб.	Смета на сумму:	557 093	руб.	
Директор
МКУ «КР МКД»	Генеральный директор
ООО «УК Эдельвейс»	
		
________________ Русович С.Б. /	________________ /Хапанциева С.П. /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 1-1а по пер. Аральскому	
Сметная стоимость:	557.093	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.636	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	78.571	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	2.7	165.55	131.65	33.90	446.99	355.46	91.53	13.67	5.28	5 342	4 859	483	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			351.91				84%	4 082			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			213.28				48%	2 332			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 012.17					11 756			
	
2.	ТЕРр 58-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.01	2 888.51	2 877.16	11.35	28.89	28.77	0.11	13.67	4.86	394	393	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			23.88				71%	279			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.70				52%	204			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71.47					877			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.7	172.51	127.80	44.71	465.78	345.06	120.72	13.67	7.35	5 604	4 717	887	
					6.95			18.77	1	13.65			256	
	Накладные расходы		83%			301.98				71%	3 531			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			236.49				52%	2 586			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 004.25					11 721			
	
4.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.2	9 291.30	1 358.31	34.61	1 858.26	271.66	6.92	13.67	7.65	8 458	3 714	53	
				7 898.38			1 579.68		2.97	1		4 692		
	Накладные расходы		83%			225.48				71%	2 637			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			176.58				52%	1 931			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 260.32					13 026			
	
5.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.095	5 502.93	806.67	80.64	6 025.71	883.30	88.30	13.67	7.78	28 935	12 075	687	
				4 615.62			5 054.10		3.2	1		16 173		
	Накладные расходы		83%			733.14				71%	8 573			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			574.15				52%	6 279			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 332.99					43 787			
	
6.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой  кровель (прим), 100 м2 покрытия	2.7	286.73	122.64	1.26	774.17	331.12	3.41	13.67	7.86	5 749	4 526	27	
				162.83			439.64		2.72	1		1 196		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		93%			307.94				79%	3 576			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			211.92				51%	2 308			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 294.03					11 633			
	
7.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	337.5	13.13			4 431.38					14 496			
				13.13			4 431.38		42.95			14 496		
	Объем: 270*1.25													
	
8.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	2.7	4 088.23	504.69	210.18	11 038.23	1 362.66	567.47	13.68	7.21	69 184	18 641	4 091	
				3 373.37	20.39		9 108.10	55.05	5.1	13.65		46 451	751	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 531.13				92%	17 841			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			779.74				44%	8 532			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 349.10					95 557			
	
9.	С Цена поставщик. 
Этернит в комплекте, 	345.6	75.55			26 108.58					117 228			
				75.55			26 108.58		4.49			117 228		
	Объем: 270*1.28													
	Поправки: М: =320*1.06/4.49	
	
10.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.006084	21 223.62	2 306.00	742.65	129.12	14.03	4.52	13.67	6.26	520	192	28	
				18 174.97	28.43		110.58	0.17	2.71	13.69		300	2	
	Объем: 0.78*0.78													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			15.05				90%	175			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			7.67				43%	83			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					151.84					778			
	
11.	Цена поставщика. 
Окно типа VELUX  разм.0,78х0,78, м2	0.6084	2 033.50			1 237.18			1	1	5 555			
				2 033.50			1 237.18		4.49	1		5 555		
	Объем: 0.78*0.78													
	Поправки: М: =9040*1.01/4.49	
	
12.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.48	4 972.00	72.11	75.20	2 386.56	34.61	36.10	13.67	6.58	8 909	473	238	
				4 824.69	5.48		2 315.85	2.63	3.54	13.65		8 198	36	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			40.22				92%	468			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			20.48				44%	224			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 447.26					9 601			
	
13.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	0.42	75.57	75.35	0.22	31.74	31.65	0.09	13.67	4.91	433	433		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			26.27				71%	307			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.57				52%	225			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					78.58					966			
	
14.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.42	8 813.16	326.90	31.86	3 701.53	137.30	13.38	13.67	7.26	13 266	1 877	97	
				8 454.40	3.03		3 550.85	1.27	3.18	13.63		11 292	17	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			149.66				92%	1 742			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			76.21				44%	833			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 927.40					15 842			
	
15.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали капельника (прим), 100 м	0.42	2 956.30	374.76	6.66	1 241.65	157.40	2.80	13.67	7.52	5 049	2 152	21	
				2 574.88	1.03		1 081.45	0.43	2.66	13.75		2 877	6	
	Накладные расходы		83%			131.00				71%	1 532			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			102.59				52%	1 122			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 475.24					7 703			
	
16.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.2	7 415.77	333.04	13.17	1 483.15	66.61	2.63	13.67	7.84	4 692	911	21	
				7 069.56			1 413.91		2.66	1		3 761		
	Накладные расходы		83%			55.29				71%	647			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.30				52%	474			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 581.73					5 813			
	
17.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.04	5 731.49	578.30	8.10	229.26	23.13	0.32	13.67	7.85	796	316	3	
				5 145.09			205.80		2.32	1		477		
	Накладные расходы		83%			19.20				71%	224			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.03				52%	164			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					263.49					1 185			
	
18.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.16	1 357.93	327.73	1.01	217.27	52.44	0.16	13.67	7.86	1 416	717	1	
				1 029.19			164.67		4.24	1		698		
	Накладные расходы		83%			43.53				71%	509			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.09				52%	373			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					294.88					2 298			
	
19.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.05	8 719.75	480.56	8.10	435.99	24.03	0.41	13.67	7.85	846	328	3	
				8 231.09			411.55		1.25	1		514		
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	233			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	171			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					471.55					1 249			
	
20.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	13.67	7.85	677	263	3	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	187			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	137			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					1 000			
	
21.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка карниза (примен.), 100 м2 подшивки	0.17	257.63	231.54	26.09	43.80	39.36	4.44	13.67	7.03	569	538	31	
					10.34			1.76	1	13.69			24	
	Накладные расходы		85%			34.95				72%	405			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			32.90				64%	360			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					111.65					1 333			
	
22.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карнизов (примен), 100 м2 потолка	0.17	10 259.57	603.91	84.83	1 744.13	102.66	14.42	13.68	7.26	7 057	1 404	105	
				9 570.83	3.78		1 627.04	0.64	3.41	13.66		5 548	9	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			109.50				90%	1 272			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			55.78				43%	608			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 909.41					8 936			
	
23.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву карнизов (примен), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.17	1 316.51	347.48	6.74	223.81	59.07	1.15	13.67	7.79	1 198	808	9	
				962.29	0.16		163.59	0.03	2.33	13.62		381		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			56.15				80%	646			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			27.78				37%	299			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					307.73					2 143			
	
24.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.7	221.62	101.80	102.69	598.36	274.85	277.26	13.67	3.55	4 830	3 757	984	
				17.13	1.45		46.25	3.92	1.91	13.72		88	54	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		90%			250.89				77%	2 934			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			167.26				48%	1 829			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.52					9 594			
	
25.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	55.89	36.04			2 014.28					8 415			
				36.04			2 014.28		150.56			8 415		
	Объем: 2.7*20.7													
	
26.	ТЕРр 53-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена лобовой доски (примен), 100 м досок	0.45	1 013.25	295.48	18.24	455.96	132.97	8.21	13.67	7.84	2 899	1 818	64	
				699.53			314.79		3.23	1		1 017		
	Накладные расходы		86%			114.35				73%	1 327			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			93.08				56%	1 018			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					663.39					5 244			
	
27.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.01	8 572.20	5 513.35	252.31	85.72	55.13	2.52	13.67	6.51	909	754	16	
				2 806.54	60.12		28.07	0.60	4.96	13.68		139	8	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Накладные расходы		78%			43.47				66%	503			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			35.11				50%	381			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					164.30					1 793			
	
28.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.042	2 934.00			123.23					476			
				2 934.00			123.23		11 333.84			476		
	Объем: 0.01*4200													
	
29.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала), 100 м труб	0.01	9 286.88	6 088.30	189.36	92.87	60.88	1.89	13.67	6.51	994	832	12	
				3 009.22	45.08		30.09	0.45	4.96	13.68		149	6	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			47.84				66%	553			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			38.64				50%	419			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.35					1 966			
	
30.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.044	2 934.00			129.10					499			
				2 934.00			129.10		11 333.84			499		
	Объем: 0.01*2200*2													
	
31.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.12	2 412.79	1 295.60	2.05	289.53	155.47	0.25	13.67	4.85	2 691	2 125	1	
				1 115.14			133.82		4.22	1		565		
	Накладные расходы		79%			122.82				67%	1 424			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			77.74				40%	850			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					490.09					4 965			
	
32.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (дымовых труб), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	2 291.60	114.18	14.24	274.99	13.70	1.71	13.67	7.78	914	187	13	
				2 163.18			259.58		2.75	1		714		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			13.02				80%	150			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.44				37%	69			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					294.44					1 133			
	
33.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	4.905	202.86	119.97	82.89	995.01	588.44	406.56	13.67	7.63	11 146	8 044	3 102	
									17.78	1				
	Объем: 32.7*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			529.60				77%	6 194			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			353.06				48%	3 861			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 877.67					21 201			
	
34.	ТССЦ 104-0098 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	100.062	26.54			2 655.65					8 766			
				26.54			2 655.65		87.61			8 766		
	Объем: 32.7*3*1.02													
	
35.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой  кровель (прим), 100 м2 покрытия	0.327	286.73	122.64	1.26	93.76	40.10	0.41	13.67	7.86	696	548	3	
				162.83			53.25		2.72	1		145		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		93%			37.29				79%	433			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			25.66				51%	279			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					156.72					1 408			
	
36.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	40.875	7.04			287.76					935			
				7.04			287.76		22.88			935		
	Объем: 32.7*1.25													
	
37.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	11.154	7.60		7.60	84.77		84.77		5.78	490		490	
										1				
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
	
38.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	11.154	27.76		27.76	309.59		309.59		5.78	1 789		1 789	
										1				
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	72 957.95	5 661.08	2 052.37			352 822	77 402	13 263	
			65 244.46	85.72				262 157	1 169	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	72 957.95	5 661.08	2 052.37			352 822	77 402	13 263	
			65 244.46	85.72				262 157	1 169	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	35 749.98					150 815			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-5, 13, 15-20; %=79 - по стр. 6, 35; %=92 - по стр. 8, 12, 14; %=90 - по стр. 10, 22; %=72 - по стр. 21; %=80 - по стр. 23, 32; %=77 - по стр. 24, 33; %=73 - по стр. 26; %=66 - по стр. 27, 29; %=67 - по стр. 31)	5 351.43					62 383			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 24, 33; %=52 - по стр. 2-5, 13, 15-20; %=51 - по стр. 6, 35; %=44 - по стр. 8, 12, 14; %=43 - по стр. 10, 22; %=64 - по стр. 21; %=37 - по стр. 23, 32; %=56 - по стр. 26; %=50 - по стр. 27, 29; %=40 - по стр. 31)	3 472.35					37 953			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	81 781.73					453 158			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	81 781.73					453 158			
	Строительный контроль 2,14%	1 750.13					9 698			
	Итого со строительным контролем	83 531.86					462 856			
	Непредвиденные расходы 2%	1 670.64					9 257			
	Итого с непредвиденными	85 202.50					472 113			
	НДС	15 336.45					84 980			
	Всего с НДС	100 538.95					557 093			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 351.43					62 383			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 472.35					37 953			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)