«УТВЕРЖДАЮ»	
			Директор МКУ «КР  МКД»			
		
	________________ /Русович С.Б./	
		
	«______»____________________ 2015г.	

	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1	
На капитальный ремонт крыши, фасада без утепления, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Калининград, ул. Восточная, д. 20-22, ул. Тихорецкая, д. 47-49

	
Сметная стоимость:	8 130.526	тыс. руб.	
монтажных работ:	8.807	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	11.020	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 692.618	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
	
	СТЕНЫ	
	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	16.5	1 213.62	458.23	8.86	20 024.75	7 560.78	146.23	16.12	9.13	185 419.45	121 879.75	1 335.09	
				746.53			12 317.75		5.05	1		62 204.61		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		109.8%			8 301.74				93.33%	113 750.37			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			5 141.33				54.4%	66 302.58			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33 467.82					365 472.40			
	
2.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	1.65	63.27	49.68	13.59	104.40	81.97	22.42	16.11	1.78	1 360.48	1 320.57	39.91	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			63.94				66.3%	875.54			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			40.99				40%	528.23			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					209.32					2 764.25			
	
3.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	1.65	4 688.98	197.81	4 246.36	7 736.82	326.39	7 006.49	16.12	4.06	35 137.65	5 261.35	28 446.37	
				244.81	143.10		403.94	236.12	3.54	15.1		1 429.94	3 565.34	
	Накладные расходы		78%			438.76				66.3%	5 852.10			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			281.26				40%	3 530.68			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 456.83					44 520.42			
	
4.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных, прим, 100 м2	14.5631	188.95	188.95		2 751.70	2 751.70		16.11	1	44 329.85	44 329.85		
									1	1				
	Объем: 1355.01+101.3													
	Накладные расходы		99%			2 724.18				84.15%	37 303.57			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			1 637.26				47.6%	21 101.01			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 113.14					102 734.43			
	
5.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	1.8	37.19	25.77		66.94	46.39		16.12	1	851.76	747.74		
				11.42			20.56		5.06	1		104.01		
	Накладные расходы		86%			39.90				73.1%	546.60			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			32.47				56%	418.73			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					139.31					1 817.09			
	
6.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и откосов, прим, 100 м2 покрытия	14.5631	80.30	76.91	1.68	1 169.37	1 120.08	24.39	16.11	9.18	18 334.12	18 044.44	223.93	
				1.71	0.16		24.90	2.37	2.64	18.69		65.74	44.23	
	Объем: 1355.01+101.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			1 060.72				80.33%	14 530.63			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			524.75				37.4%	6 765.16			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 754.83					39 629.91			
	
7.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	191.213503	15.82			3 025.00					9 918.24			
				15.82			3 025.00		51.87			9 918.24		
	Объем: 14.5631*0.013*1010													
	
8.	ТЕР 15-02-001-01 
(Прим) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен с нанесением клеевого состава по сетке (в т.ч. откосы), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	14.5631	2 074.12	832.23	83.91	30 205.68	12 119.88	1 222.03	16.11	9.97	267 132.61	195 251.23	12 183.60	
				1 157.98	39.06		16 863.78	568.87	3.54	14.27		59 697.78	8 117.79	
	Объем: 1355.01+101.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			11 990.87				80.33%	163 366.33			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			5 931.99				37.4%	76 060.01			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48 128.54					506 558.96			
	
9.	ТССЦ 101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	1601.941	12.74			20 408.73					40 881.53			
				12.74			20 408.73		25.52			40 881.53		
	Объем: 14.5631*110													
	
10.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	14.5631	6 763.95	788.77	62.59	98 504.09	11 486.99	911.47	16.11	8.32	499 174.86	185 055.37	7 583.41	
				5 912.59			86 105.64		3.56	1		306 536.08		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			10 855.21				80.33%	148 654.98			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			5 370.17				37.4%	69 210.71			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					114 729.46					717 040.55			
	
11.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (стены, откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	14.5631	2 291.60	114.18	14.24	33 372.81	1 662.87	207.34	16.11	9.07	117 191.68	26 788.77	1 880.59	
				2 163.18			31 502.61		2.81	1		88 522.32		
	Объем: 1355.01+101.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			1 571.41				80.33%	21 519.42			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			777.39				37.4%	10 019.00			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35 721.61					148 730.10			
	
12.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.386	2 956.30	374.76	6.66	4 097.43	519.42	9.23	16.11	9.22	18 267.08	8 367.81	85.11	
				2 574.88	1.03		3 568.78	1.43	2.75	18.87		9 814.16	26.94	
	Накладные расходы		83%			432.31				70.55%	5 922.50			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			338.55				52%	4 365.27			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 868.29					28 554.85			
	
	ПРОЕМЫ	
	
13.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (1,0х1,9=2шт- вход в подвал с улицы), 100 м2	0.038	1 143.95	891.55	252.40	43.47	33.88	9.59	16.12	9.34	635.71	546.13	89.58	
					100.00			3.80	1	18.81			71.48	
	Объем: 1.0*1.9*2													
	Накладные расходы		99%			37.30				84.15%	519.72			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			22.42				47.6%	293.98			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					103.19					1 449.41			
	
14.	ТЕР 09-04-013-01 
Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема	3.8	153.16	25.78	14.23	582.00	97.98	54.06	16.12	4.95	2 724.07	1 579.36	267.57	
				113.15			429.97		2.04	1		877.14		
	Объем: 1.0*1.9*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			79.36				68.85%	1 087.39			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72.25%			70.79				57.8%	912.87			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					732.15					4 724.33			
	
15.	ТССЦ 203-8117 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х1900 мм, шт.	2	3 105.48			6 210.96					21 485.70			
				3 105.48			6 210.96		10 742.85			21 485.70		
	
16.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (1,0х1,9=4шт- вход в подвал из подъезда), 100 м2	0.076	1 143.95	891.55	252.40	86.94	67.76	19.18	16.12	9.34	1 271.42	1 092.26	179.16	
					100.00			7.60	1	18.81			142.96	
	Объем: 1.0*1.9*4													
	Накладные расходы		99%			74.61				84.15%	1 039.44			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			44.84				47.6%	587.96			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					206.39					2 898.82			
	
17.	ТЕР 09-04-013-01 
Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема	7.6	153.16	25.78	14.23	1 164.00	195.95	108.11	16.12	4.95	5 448.15	3 158.73	535.14	
				113.15			859.94		2.04	1		1 754.28		
	Объем: 1.0*1.9*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			158.72				68.85%	2 174.79			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72.25%			141.57				57.8%	1 825.75			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 464.29					9 448.68			
	
18.	ТССЦ 203-8117 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х1900 мм, шт.	4	3 105.48			12 421.92					42 971.40			
				3 105.48			12 421.92		10 742.85			42 971.40		
	
19.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.1536	1 870.07	1 617.67	252.40	287.24	248.47	38.77	16.12	9.34	4 367.50	4 005.40	362.10	
					100.00			15.36	1	18.81			288.92	
	Объем: 1.6*1.0*8+0.8*0.8*4													
	Накладные расходы		99%			261.19				84.15%	3 613.67			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			156.98				47.6%	2 044.10			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					705.41					10 025.27			
	
20.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.128	21 223.62	2 306.00	742.65	2 716.62	295.17	95.06	16.11	7.17	11 904.12	4 755.16	681.57	
				18 174.97	28.43		2 326.40	3.64	2.78	18.81		6 467.38	68.44	
	Объем: 1.6*1.0*8													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			317.34				90.27%	4 354.26			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			160.01				42.84%	2 066.43			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 193.97					18 324.81			
	
21.	ТССЦ 203-0957 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	12.8	1 770.36			22 660.61					37 561.09			
				1 770.36			22 660.61		2 934.46			37 561.09		
	Объем: 1.6*1.0*8													
	
22.	ТЕР 10-01-034-01 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.0256	16 895.19	1 822.24	617.63	432.52	46.65	15.81	16.11	8.14	1 908.98	751.52	128.70	
				14 455.32	28.43		370.06	0.73	2.78	18.81		1 028.76	13.69	
	Объем: 0.8*0.8*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			50.32				90.27%	690.76			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			25.37				42.84%	327.82			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					508.21					2 927.55			
	
23.	ТССЦ 203-0936 
Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	2.56	1 797.12			4 600.63					6 731.75			
				1 797.12			4 600.63		2 629.59			6 731.75		
	Объем: 0.8*0.8*4													
	
24.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.126	5 825.86	220.54	20.63	734.06	27.79	2.60	16.11	9.15	1 723.97	447.66	23.78	
				5 584.70	0.65		703.67	0.08	1.78	18.69		1 252.54	1.53	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			29.60				90.27%	405.48			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			14.92				42.84%	192.43			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					778.58					2 321.89			
	
25.	ТССЦ 101-2905 
Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм, м	12.6	52.82			665.53					2 420.71			
				52.82			665.53		192.12			2 420.71		
	
26.	ТЕРр 61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.11	6 374.88	3 642.90	37.83	701.24	400.72	4.16	16.12	9.34	7 547.56	6 459.59	38.87	
				2 694.15	14.99		296.36	1.65	3.54	18.81		1 049.10	31.02	
	Накладные расходы		79%			317.87				67.15%	4 358.44			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			201.19				40%	2 596.24			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 220.30					14 502.25			
	
27.	ТЕРр 62-1-4 
Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.11	178.09	123.98	6.30	19.59	13.64	0.69	16.11	9.24	254.14	219.70	6.40	
				47.81	1.29		5.26	0.14	5.33	18.84		28.03	2.67	
	Накладные расходы		80%			11.02				68%	151.21			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			6.89				40%	88.95			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.50					494.30			
	
	ЦОКОЛЬ	
	
28.	ТЕРр 62-41-1 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	1.74	172.22	172.22		299.66	299.66		16.11	1	4 827.57	4 827.57		
									1	1				
	Объем: 146+20+8													
	Накладные расходы		80%			239.73				68%	3 282.75			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			149.83				40%	1 931.03			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					689.22					10 041.35			
	
29.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (цоколь, стены входа в подвал), 100 м2 протравленной поверхности	1.74	57.10	31.22		99.35	54.32		16.11	1	1 056.17	875.14		
				25.88			45.03		4.02	1		181.03		
	Объем: 146+20+8													
	Накладные расходы		80%			43.46				68%	595.10			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			27.16				40%	350.06			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					169.97					2 001.32			
	
30.	ТЕРр 62-25-1 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов  (цоколь, стены входа в подвал), 100 м2 обработанной поверхности	1.74	583.00	39.30	33.89	1 014.42	68.38	58.97	16.12	3.74	4 409.86	1 102.32	220.54	
				509.81			887.07		3.48	1		3 087.00		
	Объем: 146+20+8													
	Накладные расходы		80%			54.70				68%	749.58			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			34.19				40%	440.93			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 103.31					5 600.37			
	
31.	ТЕРр 62-26-4 
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов  (цоколь, стены входа в подвал), 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.74	1 702.87	133.64	125.61	2 962.99	232.53	218.56	16.12	4.01	10 979.98	3 748.44	876.43	
				1 443.62			2 511.90		2.53	1		6 355.10		
	Объем: 146+20+8													
	Накладные расходы		80%			186.02				68%	2 548.94			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			116.27				40%	1 499.38			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 265.28					15 028.30			
	
32.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (цоколь, стены входа в подвал, отливы окон подвала), 1 м3 кладки	1.51	1 615.27	301.17	30.24	2 439.06	454.77	45.66	16.11	7.35	15 164.40	7 326.29	335.62	
				1 283.86	5.99		1 938.63	9.04	3.87	17.45		7 502.49	157.83	
	Накладные расходы		86%			398.88				73.1%	5 470.89			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			324.67				56%	4 191.11			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 162.60					24 826.40			
	
33.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0454	1 734.68	1 482.28	252.40	78.75	67.30	11.46	16.12	9.34	1 191.83	1 084.80	107.03	
					100.00			4.54	1	18.81			85.40	
	Объем: 0.8*0.4*5+0.6*0.7*7													
	Накладные расходы		99%			71.12				84.15%	984.72			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			42.74				47.6%	557.02			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					192.62					2 733.57			
	
34.	ТЕР 46-03-007-03 
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича, 1 м3	0.6	428.88	116.97	311.91	257.33	70.18	187.15	16.12	4.18	1 913.60	1 131.33	782.27	
					28.55			17.13	1	16.1			275.79	
	Накладные расходы		99%			86.44				84.15%	1 184.09			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			51.95				47.6%	669.79			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					395.72					3 767.48			
	
35.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0454	21 223.62	2 306.00	742.65	963.55	104.69	33.72	16.11	7.17	4 222.24	1 686.60	241.75	
				18 174.97	28.43		825.14	1.29	2.78	18.81		2 293.90	24.27	
	Объем: 0.8*0.4*5+0.6*0.7*7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			112.55				90.27%	1 544.40			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			56.75				42.84%	732.94			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 132.85					6 499.58			
	
36.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	4.54	3 070.76			13 941.25					23 830.01			
				3 070.76			13 941.25		5 248.9			23 830.01		
	Объем: 0.8*0.4*5+0.6*0.7*7													
	
	ОТМОСТКА	
	
37.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, прим, 1 м3	12.56	363.53	86.00	277.53	4 565.94	1 080.16	3 485.78	16.11	4.18	31 971.92	17 401.38	14 570.55	
					25.40			319.02	1	16.1			5 136.29	
	Накладные расходы		99%			1 385.19				84.15%	18 965.45			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			832.51				47.6%	10 727.93			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 783.64					61 665.30			
	
38.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.2512	1 466.39	1 466.39		368.36	368.36		16.11	1	5 934.23	5 934.23		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			265.22				61.2%	3 631.75			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38.25%			140.90				30.6%	1 815.87			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					774.48					11 381.85			
	
39.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.2512	490.29	490.29		123.16	123.16		16.11	1	1 984.13	1 984.13		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			88.68				61.2%	1 214.29			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38.25%			47.11				30.6%	607.14			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					258.94					3 805.56			
	
40.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	45.216	16.40		16.40	741.54		741.54	1	7.87	5 835.94		5 835.94	
									1	1				
	Объем: 25.12*1.8													
	
41.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.48	3 001.78	246.00	111.59	1 440.86	118.08	53.56	16.12	4.34	6 235.45	1 903.42	232.46	
				2 644.20			1 269.22		3.23	1		4 099.57		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		109.8%			129.65				93.33%	1 776.46			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			80.29				54.4%	1 035.46			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 650.81					9 047.37			
	
42.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	12.56	203.51	35.93	41.45	2 556.04	451.23	520.61	16.12	4.78	17 113.02	7 273.84	2 488.53	
				126.13	4.21		1 584.19	52.91	4.64	16.11		7 350.65	852.36	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			558.08				94.1%	7 646.75			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			321.39				51%	4 144.36			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 435.51					28 904.14			
	
43.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	12.56	452.40	40.32	76.78	5 682.19	506.41	964.29	16.11	4.6	31 166.65	8 158.21	4 435.75	
				335.31	7.73		4 211.49	97.03	4.41	16.1		18 572.69	1 562.12	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			668.01				94.1%	9 146.83			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			384.69				51%	4 957.37			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 734.89					45 270.85			
	
44.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	12.56	730.22	37.46	0.38	9 171.57	470.44	4.71	16.11	5.8	46 131.26	7 578.81	27.32	
				692.39			8 696.42		4.43	1		38 525.13		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			520.78				94.1%	7 131.66			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			299.91				51%	3 865.19			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 992.25					57 128.11			
	
45.	ТЕРр 59-5-2 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.12	1 679.51	942.47	24.65	201.54	113.10	2.96	16.12	9.21	2 241.03	1 823.11	27.24	
				712.39	3.75		85.49	0.45	4.57	18.79		390.67	8.46	
	Накладные расходы		76%			86.30				64.6%	1 183.19			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			68.13				48%	879.15			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					355.97					4 303.38			
	
46.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	29.172	48.13	4.41	36.66	1 403.93	128.65	1 069.45	16.1	7.59	13 502.31	2 071.24	8 117.09	
									1	1				
	Объем: 12.56*2.2+0.7*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			128.65				100%	2 071.24			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			77.19				60%	1 242.74			
	
47.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	32.984	16.40		16.40	540.94		540.94	1	7.87	4 257.18		4 257.18	
									1	1				
	Объем: 12.56*2.2+0.7*2.2+1.592+1.14+1.08													
	
	ПРИЯМКИ (ВНУТРИ ЗДАНИЙ=4шт)	
	
48.	ТЕРр 66-10-6 
Очистка приямков от ила, прим, 1 м3 ила, грязи	1.2	47.23	44.80	2.43	56.68	53.76	2.92	16.11	7.34	887.48	866.07	21.40	
									1	1				
	Накладные расходы		74%			39.78				62.9%	544.76			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			26.88				40%	346.43			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.34					1 778.67			
	
49.	ТЕР 46-04-009-02 
Разборка бетонных оснований под полы (отмостка),  прим, 1 м3	0.1152	303.52	75.11	228.41	34.97	8.65	26.31	16.11	4.18	249.38	139.39	109.99	
					20.91			2.41	1	16.1			38.78	
	Накладные расходы		99%			10.95				84.15%	149.93			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			6.58				47.6%	84.81			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					52.50					484.12			
	
50.	ТЕР 06-01-001-01 
Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.001152	77 201.48	2 056.75	2 688.53	88.94	2.37	3.10	16.11	9.61	442.71	38.17	29.76	
				72 456.20	407.70		83.47	0.47	4.49	16.09		374.78	7.56	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		94.5%			2.68				80.33%	36.73			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			1.57				44.2%	20.21			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					93.19					499.66			
	
51.	ТЕР 11-01-011-03 
Демонтаж стяжек бетонных толщиной 20 мм, прим (дно приямка), 100 м2 стяжки	0.0256	304.73	269.26	35.46	7.80	6.89	0.91	16.11	9.11	119.32	111.05	8.27	
					13.13			0.34	4.48	18.81			6.32	
	Объем: 0.8*0.8*4													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		110.7%			8.00				94.1%	110.45			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			4.61				51%	59.86			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.41					289.62			
	
52.	ТЕР 11-01-011-04 
Демонтаж стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 50мм), прим (дно приямка), 100 м2 стяжки	0.0256	59.66	19.87	39.79	1.53	0.51	1.02	16.11	8.73	17.09	8.20	8.89	
					13.01			0.33	4.49	18.83			6.27	
	Объем: 0.8*0.8*4													
	Начисления: Н3= 6*0.8, Н4= 6*0.8, Н5= 6*0.8, Н48= 6*0	
	Накладные расходы		110.7%			0.93				94.1%	13.62			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			0.54				51%	7.38			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.00					38.09			
	
53.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой (дно приямка), 100 м2 изолируемой поверхности	0.064	4 044.31	762.19	548.76	258.84	48.78	35.12	16.12	4.15	1 913.47	786.33	145.75	
				2 733.36	7.56		174.94	0.48	5.61	18.81		981.39	9.10	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		110.7%			54.53				94.1%	748.50			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			31.40				51%	405.67			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					344.77					3 067.64			
	
54.	ТЕР 11-01-004-05 
Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (дно приямка), 100 м2 изолируемой поверхности	0.016	1 764.02	432.11	281.96	28.22	6.91	4.51	16.12	3.96	228.93	111.45	17.86	
				1 049.96	3.50		16.80	0.06	5.93	18.77		99.62	1.05	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		110.7%			7.72				94.1%	105.86			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			4.44				51%	57.38			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40.38					392.17			
	
55.	ТЕР 11-01-011-03 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм (стены приямка), 100 м2 стяжки	0.0256	2 016.93	464.48	66.50	51.63	11.89	1.70	16.11	9.11	377.49	191.56	15.51	
				1 485.95	24.62		38.04	0.63	4.48	18.81		170.42	11.85	
	Объем: 0.8*0.8*4													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		110.7%			13.86				94.1%	191.41			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			7.98				51%	103.74			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					73.47					672.64			
	
56.	ТЕР 11-01-011-04 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 50мм)  (дно приямка), 100 м2 стяжки	0.0256	2 318.93	34.28	74.61	59.36	0.88	1.91	16.11	8.73	284.84	14.14	16.67	
				2 210.04	24.39		56.58	0.62	4.49	18.83		254.03	11.76	
	Объем: 0.8*0.8*4													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*6, Н4= 1.25*1.2*6, Н5= 1.15*1.2*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		110.7%			1.66				94.1%	24.37			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			0.96				51%	13.21			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					61.98					322.42			
	
57.	ТЕР 09-03-050-01 
Монтаж уголка ,прим, 100 м плинтуса	0.128	299.68	174.17	69.54	38.36	22.29	8.90	16.11	4	419.33	359.15	35.60	
				55.97			7.16		3.43	1		24.57		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			18.05				68.85%	247.27			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72.25%			16.10				57.8%	207.59			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72.52					874.19			
	
58.	ТССЦ 101-1641 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.03904	5 326.70			207.95					1 088.12			
				5 326.70			207.95		27 871.89			1 088.12		
	
59.	ТЕР 08-02-007-03 
Установка металлических решеток приямков, 1 т металлических изделий	0.11366	20 483.16	614.61	374.13	2 328.12	69.86	42.52	16.11	9.28	11 690.24	1 125.39	394.62	
				19 494.42	15.63		2 215.74	1.78	4.59	16.09		10 170.23	28.58	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		109.8%			78.66				93.33%	1 077.00			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			48.72				54.4%	627.76			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 455.50					13 395.00			
	
60.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.39776	48.13	4.41	36.66	67.27	6.16	51.24	16.1	7.59	646.95	99.24	388.93	
									1	1				
	Объем: 1.2*0.8+0.1152*1.8+2.56*0.05*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			6.16				100%	99.24			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			3.70				60%	59.54			
	
61.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	1.39776	16.40		16.40	22.92		22.92	1	7.87	180.41		180.41	
									1	1				
	Объем: 1.2*0.8+0.1152*1.8+2.56*0.05*1.8													
	
	ПРИЯМКИ (СНАРУЖИ  ЗДАНИЙ=2шт)	
	
62.	ТЕРр 66-10-6 
Очистка приямков от ила, прим, 1 м3 ила, грязи	0.2	47.23	44.80	2.43	9.45	8.96	0.49	16.11	7.34	147.91	144.35	3.57	
									1	1				
	Накладные расходы		74%			6.63				62.9%	90.80			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			4.48				40%	57.74			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.56					296.45			
	
63.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.0312	1 615.27	301.17	30.24	50.40	9.40	0.94	16.11	7.35	313.33	151.38	6.93	
				1 283.86	5.99		40.06	0.19	3.87	17.45		155.02	3.26	
	Накладные расходы		86%			8.25				73.1%	113.04			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			6.71				56%	86.60			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.36					512.97			
	
64.	ТЕРр 68-12-5 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка) , прим, 100 м3 конструкций	0.0005	2 714.76	666.84	2 047.92	1.36	0.33	1.02	16.12	7.26	12.81	5.37	7.43	
					258.98			0.13	1	15.81			2.05	
	Накладные расходы		104%			0.48				88.4%	6.56			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			0.28				48%	3.56			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2.11					22.93			
	
65.	ТЕР 06-01-001-01 
Устройство бетонной подготовки (отмостка), 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0005	76 410.60	1 713.96	2 240.44	38.21	0.86	1.12	16.11	9.61	187.24	13.81	10.77	
				72 456.20	339.75		36.23	0.17	4.49	16.09		162.66	2.73	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	Накладные расходы		94.5%			0.97				80.33%	13.29			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			0.57				44.2%	7.31			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.75					207.84			
	
66.	ТЕР 11-01-011-03 
Демонтаж стяжек бетонных толщиной 20 мм, прим (дно приямка), 100 м2 стяжки	0.08	304.73	269.26	35.46	24.38	21.54	2.84	16.11	9.11	372.87	347.03	25.85	
					13.13			1.05	4.48	18.81			19.76	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		110.7%			25.01				94.1%	345.15			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			14.40				51%	187.06			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.79					905.08			
	
67.	ТЕР 11-01-011-04 
Демонтаж стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 50мм), прим (дно приямка), 100 м2 стяжки	0.08	59.66	19.87	39.79	4.77	1.59	3.18	16.11	8.73	53.40	25.61	27.79	
					13.01			1.04	4.49	18.83			19.60	
	Начисления: Н3= 6*0.8, Н4= 6*0.8, Н5= 6*0.8, Н48= 6*0	
	Накладные расходы		110.7%			2.91				94.1%	42.54			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			1.68				51%	23.06			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.36					119.00			
	
68.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой (дно приямка), 100 м2 изолируемой поверхности	0.005	3 825.82	635.16	457.30	19.13	3.18	2.29	16.12	4.15	137.35	51.19	9.49	
				2 733.36	6.30		13.67	0.03	5.61	18.81		76.67	0.59	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	Накладные расходы		110.7%			3.55				94.1%	48.72			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			2.05				51%	26.41			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24.73					212.48			
	
69.	ТЕР 11-01-004-05 
Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (стены приямка), 100 м2 изолируемой поверхности	0.016	1 645.01	360.09	234.96	26.32	5.76	3.76	16.12	3.96	207.38	92.87	14.89	
				1 049.96	2.91		16.80	0.05	5.93	18.77		99.62	0.87	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	Накладные расходы		110.7%			6.43				94.1%	88.21			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			3.70				51%	47.81			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.46					343.40			
	
70.	ТЕР 11-01-011-03 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.08	1 928.43	387.07	55.41	154.27	30.97	4.43	16.11	9.11	1 071.80	498.85	40.38	
				1 485.95	20.51		118.88	1.64	4.48	18.81		532.56	30.87	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	Накладные расходы		110.7%			36.10				94.1%	498.47			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			20.79				51%	270.16			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					211.16					1 840.42			
	
71.	ТЕР 11-01-011-04 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 50мм)  (дно приямка), 100 м2 стяжки	0.08	2 300.78	28.57	62.18	184.06	2.29	4.97	16.11	8.73	874.09	36.82	43.42	
				2 210.04	20.33		176.80	1.63	4.49	18.83		793.85	30.62	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6	
	Накладные расходы		110.7%			4.34				94.1%	63.46			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			2.50				51%	34.39			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					190.90					971.95			
	
72.	ТЕР 09-03-050-01 
Монтаж уголка ,прим, 100 м плинтуса	0.032	259.06	145.14	57.95	8.29	4.64	1.85	16.11	4	88.38	74.82	7.42	
				55.97			1.79		3.43	1		6.14		
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	Накладные расходы		81%			3.76				68.85%	51.51			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72.25%			3.35				57.8%	43.25			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.40					183.14			
	
73.	ТССЦ 101-1641 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.00976	5 326.70			51.99					272.03			
				5 326.70			51.99		27 871.89			272.03		
	
74.	ТЕР 08-02-007-03 
Установка металлических решеток приямков, 1 т металлических изделий	0.009	20 318.37	512.18	311.78	182.87	4.61	2.81	16.11	9.28	905.61	74.26	26.04	
				19 494.42	13.03		175.45	0.12	4.59	16.09		805.31	1.89	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	Накладные расходы		109.8%			5.19				93.33%	71.07			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			3.22				54.4%	41.43			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					191.28					1 018.11			
	
75.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.97	48.13	4.41	36.66	46.69	4.28	35.56	16.1	7.59	448.96	68.87	269.90	
									1	1				
	Объем: 0.2*0.8+8*0.05*1.8+0.05*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			4.28				100%	68.87			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			2.57				60%	41.32			
	
76.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.97	16.40		16.40	15.91		15.91	1	7.87	125.20		125.20	
									1	1				
	Объем: 0.2*0.8+8*0.05*1.8+0.05*1.8													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	327 718.17	44 153.26	18 121.24			1 644 688.48	711 408.62	98 639.32	
			265 221.18	1 356.37				831 057.55	20 711.04	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	323 086.32	43 693.31	15 470.76			1 611 011.60	703 997.21	78 618.94	
			263 922.32	1 356.37				828 395.42	20 711.04	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	84 194.57					187 160.58			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.33 - по стр. 1, 41, 59, 74; %=66.3 - по стр. 2, 3; %=84.15 - по стр. 4, 13, 16, 19, 33, 34, 37, 49; %=73.1 - по стр. 5, 32, 63; %=80.33 - по стр. 6, 8, 10, 11, 50, 65; %=70.55 - по стр. 12; %=90.27 - по стр. 20, 22, 24, 35; %=67.15 - по стр. 26; %=68 - по стр. 27-31; %=61.2 - по стр. 38, 39; %=94.1 - по стр. 42-44, 51-56, 66-71; %=64.6 - по стр. 45; %=62.9 - по стр. 48, 62; %=88.4 - по стр. 64)	43 791.71					598 895.80			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54.4 - по стр. 1, 41, 59, 74; %=40 - по стр. 2, 3, 26-31, 48, 62; %=47.6 - по стр. 4, 13, 16, 19, 33, 34, 37, 49; %=56 - по стр. 5, 32, 63; %=37.4 - по стр. 6, 8, 10, 11; %=52 - по стр. 12; %=42.84 - по стр. 20, 22, 24, 35; %=30.6 - по стр. 38, 39; %=51 - по стр. 42-44, 51-56, 66-71; %=48 - по стр. 45, 64; %=44.2 - по стр. 50, 65)	23 881.31					307 415.99			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	390 759.34					2 517 323.39			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 792.65	320.86	172.92			8 679.93	5 172.06	845.73	
			1 298.86					2 662.13		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 14, 17, 57, 72)	259.90					3 560.96			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 14, 17, 57, 72)	231.82					2 989.45			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 284.37					15 230.34			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 839.20	139.09	2 477.56			24 996.95	2 239.35	19 174.65	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 46, 60, 75)	139.09					2 239.35			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 46, 60, 75)	83.46					1 343.60			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 839.20					24 996.95			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	395 882.91					2 557 550.68			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	8 471.89					54 731.58			
	ИТОГО	404 354.80					2 612 282.26			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	8 087.10					52 245.65			
	ИТОГО	412 441.90					2 664 527.91			
	НДС 18%	74 239.54					479 615.02			
	ВСЕГО С НДС	486 681.44					3 144 142.93			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	44 051.61					602 456.76			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	24 113.13					310 405.44			
	
	Раздел 2.  Крыша	
	
77.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	10.3689	165.55	131.65	33.90	1 716.57	1 365.07	351.51	16.11	6.86	24 402.54	21 991.21	2 411.33	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 351.42				84.15%	18 505.60			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			812.22				47.6%	10 467.82			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 880.21					53 375.96			
	
78.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	10.3689	172.51	127.80	44.71	1 788.74	1 325.15	463.59	16.11	9.68	25 835.68	21 348.09	4 487.59	
					6.95			72.06	1	16.08			1 158.79	
	Накладные расходы		83%			1 159.68				70.55%	15 878.60			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			908.19				52%	11 703.58			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 856.61					53 417.86			
	
79.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	10.3689	5 502.93	806.67	80.64	57 059.33	8 364.28	836.15	16.12	9.08	295 572.91	134 832.20	7 592.22	
				4 615.62			47 858.90		3.2	1		153 148.49		
	Накладные расходы		83%			6 942.35				70.55%	95 124.12			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5 436.78				52%	70 112.74			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					69 438.46					460 809.77			
	
80.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок(кобылки), 100 м	1.8	3 176.89	1 205.91	20.22	5 718.40	2 170.64	36.40	16.11	9	47 270.31	34 968.98	327.56	
				1 950.76			3 511.37		3.41	1		11 973.76		
	Объем: 1.2*150													
	Накладные расходы		83%			1 801.63				70.55%	24 670.62			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 410.92				52%	18 183.87			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 930.95					90 124.79			
	
81.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (100х150мм), 100 м	2.84	9 291.30	1 358.31	34.61	26 387.29	3 857.60	98.29	16.11	8.96	129 872.21	62 145.94	880.70	
				7 898.38			22 431.40		2.98	1		66 845.57		
	Накладные расходы		83%			3 201.81				70.55%	43 843.96			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 507.44				52%	32 315.89			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32 096.54					206 032.06			
	
82.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.48	6 775.72	1 449.90	67.19	3 252.35	695.95	32.25	16.11	9	21 724.82	11 211.79	290.26	
				5 258.63			2 524.14		4.05	1		10 222.78		
	Накладные расходы		83%			577.64				70.55%	7 909.92			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			452.37				52%	5 830.13			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 282.36					35 464.87			
	
83.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (50х150мм), 100 м	0.92	4 519.16	360.82	36.65	4 157.63	331.95	33.72	16.11	9.04	18 659.00	5 347.79	304.81	
				4 121.69			3 791.95		3.43	1		13 006.40		
	Накладные расходы		83%			275.52				70.55%	3 772.87			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			215.77				52%	2 780.85			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 648.92					25 212.72			
	
84.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (прогоны), 100 м	0.65	3 176.89	1 205.91	20.22	2 064.98	783.84	13.14	16.11	9	17 069.83	12 627.69	118.29	
				1 950.76			1 267.99		3.41	1		4 323.86		
	Накладные расходы		83%			650.59				70.55%	8 908.84			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			509.50				52%	6 566.40			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 225.06					32 545.06			
	
85.	ТЕР 10-01-010-01 
Установка элементов каркаса из брусьев (стойки, подкосы), 1 м3 древесины в конструкции	2.16	3 020.43	230.29	48.76	6 524.13	497.42	105.33	16.11	8.84	24 695.42	8 013.45	931.09	
				2 741.38			5 921.38		2.66	1		15 750.87		
	Объем: 0.88+1.28													
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	Накладные расходы		106.2%			528.26				90.27%	7 233.74			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			266.37				42.84%	3 432.96			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 318.76					35 362.12			
	
86.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (под мауэрлат), 1 м3 кладки	1.2	1 615.27	301.17	30.24	1 938.32	361.40	36.29	16.11	7.35	12 051.18	5 822.22	266.72	
				1 283.86	5.99		1 540.63	7.19	3.87	17.45		5 962.25	125.43	
	Накладные расходы		86%			316.99				73.1%	4 347.73			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			258.01				56%	3 330.68			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 513.32					19 729.60			
	
87.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (карниз), 1 м3 кладки	2.5	1 615.27	301.17	30.24	4 038.18	752.93	75.60	16.11	7.35	25 106.63	12 129.62	555.66	
				1 283.86	5.99		3 209.65	14.98	3.87	17.45		12 421.35	261.31	
	Накладные расходы		86%			660.40				73.1%	9 057.77			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			537.54				56%	6 938.92			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 236.12					41 103.32			
	
88.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	17.6271	221.62	101.80	102.69	3 906.44	1 794.40	1 810.08	16.11	3.72	36 438.50	28 907.84	6 733.51	
				17.13	1.45		301.95	25.56	2.64	16.18		797.15	413.55	
	Объем: 725.82+1036.89													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 637.96				76.5%	22 430.86			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			1 082.88				47.6%	13 956.98			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 627.28					72 826.34			
	
89.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	364.88097	36.04			13 150.31					68 816.55			
				36.04			13 150.31		188.6			68 816.55		
	Объем: 17.6271*20.7													
	
90.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.05	2 618.75	2 607.40	11.35	130.94	130.37	0.57	16.12	6.42	2 105.21	2 101.56	3.64	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			108.21				70.55%	1 482.65			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			84.74				52%	1 092.81			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					323.89					4 680.67			
	
91.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	5	576.22	69.00	29.78	2 881.08	345.00	148.88	16.11	7.82	13 477.93	5 557.95	1 164.20	
				477.44	2.08		2 387.20	10.38	2.83	16.1		6 755.78	167.04	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			377.41				90.27%	5 167.95			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			190.31				42.84%	2 452.59			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 448.80					21 098.46			
	
92.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	3.1	2 460.30			7 626.93					13 045.42			
				2 460.30			7 626.93		4 208.2			13 045.42		
	Объем: 0.62*1.0*5													
	
93.	ТЕРр 65-33-1 
Смена жалюзийных решеток, 100 жалюзийных решеток	0.1	4 243.26	418.02	0.33	424.33	41.80	0.03	16.11	9.24	3 852.24	673.43	0.30	
				3 824.91	0.13		382.49	0.01	8.31	18.69		3 178.50	0.24	
	Накладные расходы		103%			43.06				87.55%	589.80			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			25.09				48%	323.36			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					492.48					4 765.40			
	
94.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.25	75.57	75.35	0.22	18.89	18.84	0.06	16.11	6.5	303.83	303.47	0.36	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			15.64				70.55%	214.10			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.25				52%	157.80			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.77					675.73			
	
95.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной по войлоку, прим, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.125	373.54	335.71	26.60	46.69	41.96	3.33	16.12	9.13	712.52	676.45	30.36	
				11.23			1.40		4.07	1		5.71		
	Объем: 25*0.5													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			44.56				90.27%	610.63			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			22.47				42.84%	289.79			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					113.72					1 612.94			
	
96.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0528	23 811.97			1 257.27					2 426.09			
				23 811.97			1 257.27		45 948.75			2 426.09		
	Объем: 0.12*0.44													
	
97.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	10.3689	286.73	122.64	1.26	2 973.06	1 271.60	13.09	16.11	9.16	26 109.47	20 485.48	119.91	
				162.83			1 688.37		3.26	1		5 504.08		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		92.7%			1 178.77				78.8%	16 142.56			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			810.65				51%	10 447.59			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 962.48					52 699.62			
	
98.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	1296.1125	13.13			17 017.96					54 851.48			
				13.13			17 017.96		42.32			54 851.48		
	Объем: 1036.89*1.25													
	
99.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	10.3689	2 713.25	179.98	29.68	28 133.42	1 866.19	307.75	16.12	9.21	113 651.39	30 083.06	2 834.37	
				2 503.59	4.13		25 959.47	42.82	3.11	18.83		80 733.97	806.37	
	Накладные расходы		83%			1 584.48				70.55%	21 792.49			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 240.86				52%	16 062.50			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30 958.75					151 506.39			
	
100.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	10.3689	8 171.06	405.87	165.99	84 724.87	4 208.42	1 721.11	16.12	8.26	479 972.58	67 839.73	14 216.35	
				7 599.20	14.91		78 795.34	154.63	5.05	16.09		397 916.49	2 487.94	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			4 712.09				91.8%	64 560.80			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			2 410.59				44.2%	31 084.83			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					91 847.55					575 618.21			
	
101.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	150.6	137.86			20 761.72					84 435.40			
				137.86			20 761.72		560.66			84 435.40		
	
102.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	1.85	75.57	75.35	0.22	139.80	139.40	0.41	16.11	6.5	2 248.34	2 245.69	2.65	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			115.70				70.55%	1 584.33			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			90.61				52%	1 167.76			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					346.11					5 000.43			
	
103.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.85	8 813.16	326.90	31.86	16 304.35	604.76	58.95	16.11	8.82	60 156.28	9 742.73	519.90	
				8 454.40	3.03		15 640.64	5.60	3.19	16.07		49 893.64	89.93	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			659.19				91.8%	9 026.38			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			337.22				44.2%	4 346.04			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 300.76					73 528.70			
	
104.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник), прим, 100 м2 покрытия	0.516	11 907.97	1 173.45	33.16	6 144.51	605.50	17.11	16.11	9.53	24 882.03	9 754.60	163.08	
				10 701.36	3.78		5 521.90	1.95	2.71	16.09		14 964.35	31.34	
	Объем: 172*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			656.05				91.8%	8 983.49			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			335.62				44.2%	4 325.39			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 136.17					38 190.91			
	
105.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.45	7 415.77	333.04	13.17	10 752.87	482.91	19.10	16.11	9.13	37 066.45	7 779.65	174.35	
				7 069.56			10 250.86		2.84	1		29 112.45		
	Накладные расходы		83%			400.82				70.55%	5 488.54			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			313.89				52%	4 045.42			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 467.58					46 600.41			
	
106.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.26	5 731.49	578.30	8.10	1 490.19	150.36	2.11	16.11	9.14	5 839.33	2 422.27	19.25	
				5 145.09			1 337.72		2.54	1		3 397.82		
	Накладные расходы		83%			124.80				70.55%	1 708.91			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			97.73				52%	1 259.58			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 712.72					8 807.82			
	
107.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.14	4 604.75	480.56	8.10	644.67	67.28	1.13	16.11	9.14	2 534.85	1 083.86	10.36	
				4 116.09			576.25		2.5	1		1 440.63		
	Накладные расходы		83%			55.84				70.55%	764.66			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.73				52%	563.61			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					744.24					3 863.12			
	
108.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.14	8 719.75	480.56	8.10	1 220.77	67.28	1.13	16.11	9.14	2 384.85	1 083.86	10.36	
				8 231.09			1 152.35		1.12	1		1 290.63		
	Накладные расходы		83%			55.84				70.55%	764.66			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.73				52%	563.61			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 320.34					3 713.12			
	
109.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.23	1 357.93	327.73	1.01	1 670.25	403.11	1.24	16.11	9.16	11 682.99	6 494.07	11.38	
				1 029.19			1 265.90		4.09	1		5 177.55		
	Накладные расходы		83%			334.58				70.55%	4 581.57			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			262.02				52%	3 376.92			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 266.85					19 641.47			
	
110.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	1.705	4 972.00	72.11	75.20	8 477.25	122.94	128.22	16.11	7.68	40 723.03	1 980.55	984.70	
				4 824.69	5.48		8 226.10	9.33	4.59	16.09		37 757.78	150.20	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			142.85				91.8%	1 956.03			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			73.08				44.2%	941.79			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 693.18					43 620.85			
	
111.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержателей, прим, 100 м ограждения	1.655	4 972.00	72.11	75.20	8 228.65	119.33	124.46	16.11	7.68	39 528.81	1 922.47	955.82	
				4 824.69	5.48		7 984.86	9.06	4.59	16.09		36 650.52	145.79	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			138.66				91.8%	1 898.66			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			70.94				44.2%	914.17			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 438.25					42 341.64			
	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
	
112.	ТЕР 12-01-014-02 
Разборка засыпного утеплителя из керамзита, прим, 1 м3 утеплителя	93	47.52	20.14	27.38	4 419.36	1 872.65	2 546.71	16.11	7.36	48 912.16	30 168.36	18 743.80	
					3.42			318.43	2.16	16.11			5 129.94	
	Объем: 620*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			2 366.37				91.8%	32 403.84			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			1 210.57				44.2%	15 601.85			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 996.30					96 917.85			
	
113.	ТЕР 14-02-015-01 
Устройство пароизоляции под утеплитель, 100 м2 покрытия	6.2	286.73	122.64	1.26	1 777.72	760.34	7.83	16.11	9.16	15 611.95	12 249.13	71.70	
				162.83			1 009.55		3.26	1		3 291.12		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		92.7%			704.84				78.8%	9 652.31			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			484.72				51%	6 247.06			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 967.27					31 511.32			
	
114.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	775	13.13			10 175.75					32 798.00			
				13.13			10 175.75		42.32			32 798.00		
	Объем: 6.20*125													
	
115.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	80.6	202.86	119.97	82.89	16 350.15	9 669.42	6 680.73	16.11	8.94	215 500.12	155 774.37	59 725.75	
									18.43	1				
	Объем: 620*0.13													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			8 702.48				76.5%	119 167.39			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			5 753.30				47.6%	74 148.60			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30 805.93					408 816.11			
	
116.	ТССЦ 104-0004 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	82.212	671.40			55 197.14					299 467.08			
				671.40			55 197.14		3 642.62			299 467.08		
	Объем: 80.6*1.02													
	
117.	ТЕР 14-02-015-01 
Устройство пароизоляции по утеплителю, 100 м2 покрытия	6.2	286.73	122.64	1.26	1 777.72	760.34	7.83	16.11	9.16	15 611.95	12 249.13	71.70	
				162.83			1 009.55		3.26	1		3 291.12		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		92.7%			704.84				78.8%	9 652.31			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			484.72				51%	6 247.06			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 967.27					31 511.32			
	
118.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	775	7.04			5 456.00					18 507.00			
				7.04			5 456.00		23.88			18 507.00		
	Объем: 6.2*125													
	
119.	ТЕР 10-01-023-01 
Демонтаж  ходовых досок, прим, 100 м ходов	1.52	37.58	27.06	10.52	57.12	41.13	15.99	16.11	7.44	781.49	662.53	118.97	
					0.97			1.47	3.11	16.07			23.64	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106.2%			45.24				90.27%	619.41			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			22.81				42.84%	293.96			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					125.17					1 694.85			
	
120.	ТЕР 10-01-023-01 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	1.52	1 688.64	38.89	16.44	2 566.73	59.12	24.99	16.11	7.44	8 859.25	952.38	185.89	
				1 633.31	1.51		2 482.63	2.30	3.11	16.07		7 720.98	36.94	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			65.23				90.27%	893.06			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			32.89				42.84%	423.82			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 664.85					10 176.13			
	
	МАНСАРДА	
	
121.	ТЕРр 62-41-1 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.33	172.22	172.22		56.83	56.83		16.11	1	915.57	915.57		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			45.46				68%	622.59			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			28.42				40%	366.23			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					130.71					1 904.39			
	
122.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.33	221.62	101.80	102.69	73.13	33.59	33.89	16.11	3.72	682.17	541.19	126.06	
				17.13	1.45		5.65	0.48	2.64	16.18		14.92	7.74	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			30.66				76.5%	419.93			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			20.27				47.6%	261.29			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					124.06					1 363.39			
	
123.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	6.831	36.04			246.19					1 288.33			
				36.04			246.19		188.6			1 288.33		
	Объем: 0.33*20.7													
	
124.	ТЕР 15-04-025-01 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.33	1 549.23	648.08	10.54	511.25	213.87	3.48	16.11	9.14	4 376.52	3 445.40	31.78	
				890.61	0.16		293.90	0.05	3.06	18.69		899.34	1.00	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			202.15				80.33%	2 768.49			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			100.01				37.4%	1 288.95			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					813.41					8 433.97			
	
125.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.45	2 956.30	374.76	6.66	1 330.34	168.64	3.00	16.11	9.22	5 930.87	2 716.82	27.63	
				2 574.88	1.03		1 158.70	0.46	2.75	18.87		3 186.41	8.75	
	Накладные расходы		83%			140.35				70.55%	1 922.89			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			109.92				52%	1 417.30			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 580.61					9 271.06			
	
	РЕМОНТ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ	
	
126.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.048	8 572.20	5 513.35	252.31	411.47	264.64	12.11	16.11	7.76	4 966.25	4 263.36	93.98	
				2 806.54	60.12		134.71	2.89	4.52	17.91		608.91	51.68	
	Накладные расходы		78%			208.67				66.3%	2 860.87			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			168.54				50.4%	2 174.78			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					788.69					10 001.90			
	
127.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.2016	3 086.00			622.14					2 709.82			
				3 086.00			622.14		13 441.57			2 709.82		
	Объем: 0.048*4200													
	
128.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 6 каналов), 100 м труб	0.048	23 217.20	15 220.75	473.40	1 114.43	730.60	22.72	16.11	7.75	13 578.21	11 769.90	176.10	
				7 523.05	112.70		361.11	5.41	4.52	17.9		1 632.20	96.83	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			574.09				66.3%	7 867.64			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			463.69				50.4%	5 980.83			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 152.20					27 426.68			
	
129.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.528	3 086.00			1 629.41					7 097.15			
				3 086.00			1 629.41		13 441.57			7 097.15		
	Объем: 0.048*2200*5													
	
130.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов), 100 м труб	0.042	13 930.32	9 132.45	284.04	585.07	383.56	11.93	16.11	7.75	7 128.56	6 179.20	92.46	
				4 513.83	67.62		189.58	2.84	4.52	17.9		856.91	50.84	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			301.39				66.3%	4 130.52			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			243.43				50.4%	3 139.94			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 129.89					14 399.02			
	
131.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.2772	3 086.00			855.44					3 726.00			
				3 086.00			855.44		13 441.57			3 726.00		
	Объем: 0.042*2200*3													
	
132.	ТЕРр 61-6-3 
Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм (дымоходы и вентканалы), 100 м2 отремонтированной поверхности	0.69	4 469.92	3 100.05	22.17	3 084.24	2 139.03	15.30	16.12	9.35	37 916.16	34 481.24	143.03	
				1 347.70	8.79		929.91	6.07	3.54	18.8		3 291.89	114.02	
	Накладные расходы		79%			1 694.63				67.15%	23 230.72			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 072.55				40%	13 838.10			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 851.42					74 984.98			
	
133.	ТЕРр 62-1-4 
Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	2.292	178.09	123.98	6.30	408.18	284.16	14.44	16.11	9.24	5 295.34	4 577.85	133.42	
				47.81	1.29		109.58	2.96	5.33	18.84		584.06	55.70	
	Накладные расходы		80%			229.70				68%	3 150.81			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			143.56				40%	1 853.42			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					781.44					10 299.57			
	
134.	ТЕР 46-01-008-03 
Устройство бетонных оголовников , прим, 1 м3	1.34	2 168.88	240.58	37.36	2 906.30	322.38	50.06	16.12	8.08	17 485.03	5 196.72	404.50	
				1 890.94	2.11		2 533.86	2.83	4.69	16.12		11 883.80	45.58	
	Накладные расходы		99%			321.96				84.15%	4 411.40			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			193.50				47.6%	2 495.33			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 421.76					24 391.76			
	
	ДВЕРИ ВЫХОДА НА ЧЕРДАК	
	
135.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.152	1 143.95	891.55	252.40	173.88	135.52	38.36	16.12	9.34	2 542.84	2 184.51	358.33	
					100.00			15.20	1	18.81			285.91	
	Объем: 1.0*1.9*8													
	Накладные расходы		99%			149.21				84.15%	2 078.86			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			89.68				47.6%	1 175.92			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					412.77					5 797.62			
	
136.	ТЕР 09-04-013-01 
Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема	15.2	153.16	25.78	14.23	2 328.00	391.90	216.22	16.12	4.95	10 896.30	6 317.45	1 070.29	
				113.15			1 719.88		2.04	1		3 508.56		
	Объем: 1.0*1.9*8													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			317.44				68.85%	4 349.56			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72.25%			283.15				57.8%	3 651.49			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 928.59					18 897.35			
	
137.	ТССЦ 203-8117 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х1900 мм, шт.	8	3 105.48			24 843.84					85 942.80			
				3 105.48			24 843.84		10 742.85			85 942.80		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	491 730.97	51 275.40	16 146.62			2 638 033.02	826 222.81	127 696.47	
			424 308.92	714.96				1 684 113.72	11 746.50	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	488 978.64	50 841.70	15 930.37			2 623 284.48	819 231.93	126 625.88	
			422 206.55	714.95				1 677 426.66	11 746.26	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	158 840.10					675 111.12			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 77, 134, 135; %=70.55 - по стр. 78-84, 90, 94, 99, 102, 105-109, 125; %=90.27 - по стр. 85, 91, 95, 119, 120; %=73.1 - по стр. 86, 87; %=76.5 - по стр. 88, 115, 122; %=78.8 - по стр. 97, 113, 117; %=91.8 - по стр. 100, 103, 104, 110-112; %=68 - по стр. 121, 133; %=80.33 - по стр. 124; %=66.3 - по стр. 126, 128, 130; %=67.15 - по стр. 132)	46 297.02					634 266.10			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 77, 88, 115, 122, 134, 135; %=52 - по стр. 78-84, 90, 94, 99, 102, 105-109, 125; %=42.84 - по стр. 85, 91, 95, 119, 120; %=56 - по стр. 86, 87; %=51 - по стр. 97, 113, 117; %=44.2 - по стр. 100, 103, 104, 110-112; %=40 - по стр. 121, 132, 133; %=37.4 - по стр. 124; %=50.4 - по стр. 126, 128, 130)	31 460.96					405 667.46			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	566 736.62					3 663 218.04			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 328.00	391.90	216.22			10 896.30	6 317.45	1 070.29	
			1 719.88					3 508.56		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 136)	317.44					4 349.56			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 136)	283.15					3 651.49			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 928.59					18 897.35			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	424.33	41.80	0.03			3 852.24	673.43	0.30	
			382.49	0.01				3 178.50	0.24	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87.55 - по стр. 93)	43.06					589.80			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 93)	25.09					323.36			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	492.48					4 765.40			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	570 157.69					3 686 880.79			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	12 201.37					78 899.25			
	ИТОГО	582 359.06					3 765 780.04			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	11 647.18					75 315.60			
	ИТОГО	594 006.24					3 841 095.64			
	НДС 18%	106 921.12					691 397.22			
	ВСЕГО С НДС	700 927.36					4 532 492.86			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	46 657.52					639 205.46			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	31 769.20					409 642.31			
	
	Раздел 3.  Холодное водоснабжение	
	
138.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.15	2 557.56	625.61	1 931.95	383.63	93.84	289.79	16.12	4.18	2 724.05	1 512.72	1 211.33	
					176.84			26.53	1	16.1			427.06	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			119.17				84.15%	1 632.32			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			71.62				47.6%	923.34			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					574.42					5 279.71			
	
139.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.6	2 646.84	648.48	43.99	1 588.10	389.09	26.39	16.12	9.1	11 542.83	6 272.10	240.19	
				1 954.37			1 172.62		4.29	1		5 030.55		
	Накладные расходы		99%			385.20				84.15%	5 277.97			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			231.51				47.6%	2 985.52			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 204.81					19 806.32			
	
140.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.9935	391.23	305.70	8.28	388.69	303.71	8.23	16.11	5.3	5 185.08	4 892.82	43.60	
				77.25	1.29		76.75	1.28	3.24	18.84		248.66	24.15	
	Накладные расходы		74%			225.69				62.9%	3 092.77			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			152.50				40%	1 966.79			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					766.88					10 244.64			
	
141.	ТЕР 16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.02	4 943.67	2 761.82	2 074.25	98.87	55.24	41.48	16.12	6.34	1 162.08	890.41	263.01	
				107.60	303.96		2.15	6.08	4.02	16.09		8.65	97.81	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115.2%			70.64				97.92%	967.67			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			43.26				56.44%	557.75			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.77					2 687.50			
	
142.	ТССЦ 301-5601 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	2	3.74			7.48					28.50			
				3.74			7.48		14.25			28.50		
	
143.	ТССЦ 507-3336 
Труба из полипропилена PN 10/20, м	1.798	11.39			20.48					36.25			
				11.39			20.48		20.16			36.25		
	Объем: 0.02*89.9													
	
144.	С507-3173 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	1	1.00			1.00					4.28			
				1.00			1.00		4.27			4.28		
	Поправки: М: =4.28/4.27	
	
145.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	1	0.61			0.61					2.60			
				0.61			0.61		4.27			2.60		
	Поправки: М: =2.60/4.27	
	
146.	Цена поставщика. 
ППР муфта 20х1/2", шт	8	8.79			70.34			1	1	300.35			
				8.79			70.34		4.27	1		300.35		
	Поправки: М: =36.10*1.04/4.27	
	
147.	ТССЦ 302-1831 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт.	4	17.26			69.02					294.72			
				17.26			69.02		4.27			294.72		
	Поправки: М: =73.68/4.27	
	
148.	Цена поставщика. 
Разборное соединение ф15, шт	4	15.83			63.33			1	1	270.40			
				15.83			63.33		4.27	1		270.40		
	Поправки: М: =65.0*1.04/4.27	
	
149.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.9935	3 432.88	2 357.66	944.59	3 410.56	2 342.34	938.46	16.11	6.46	44 325.62	37 735.04	6 062.42	
				130.62	133.64		129.77	132.77	4.07	16.09		528.17	2 136.21	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115.2%			2 851.33				97.92%	39 041.93			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			1 746.19				56.44%	22 503.33			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 008.08					105 870.88			
	
150.	ТССЦ 507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	93.09095	33.67			3 134.37					6 830.08			
				33.67			3 134.37		73.37			6 830.08		
	Объем: 0.9935*93.7													
	
151.	ТССЦ 301-5604 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	99	5.67			561.33					1 882.98			
				5.67			561.33		19.02			1 882.98		
	
152.	ТССЦ 302-1834 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт.	9	95.91			863.19					2 783.07			
				95.91			863.19		309.23			2 783.07		
	
153.	Цена поставщика. 
Разборное соединение ф32, шт	9	46.47			418.24			1	1	1 785.89			
				46.47			418.24		4.27	1		1 785.89		
	Поправки: М: =190.8*1.04/4.27	
	
154.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	22	4.96			109.12					465.96			
				4.96			109.12		4.27			465.96		
	Поправки: М: =21.18/4.27	
	
155.	С507-3289 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт.	6	5.21			31.28					133.56			
				5.21			31.28		4.27			133.56		
	Поправки: М: =22.26/4.27	
	
156.	С507-3301 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм, шт.	4	4.26			17.03					72.72			
				4.26			17.03		4.27			72.72		
	Поправки: М: =18.18/4.27	
	
157.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	31	2.66			82.47					352.16			
				2.66			82.47		4.27			352.16		
	Поправки: М: =11.36/4.27	
	
158.	Цена поставщика. 
ППР муфта 32х40, шт	18	40.79			734.16			1	1	3 134.85			
				40.79			734.16		4.27	1		3 134.85		
	Поправки: М: =167.46*1.04/4.27	
	
159.	ТССЦ 507-3340 
Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза), м	7.568	45.47			344.12					908.99			
				45.47			344.12		120.11			908.99		
	Объем: 0.08*94.6													
	
160.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	10.135	231.31	51.10	39.33	2 344.34	517.91	398.61	16.12	8.9	16 850.91	8 348.75	3 547.62	
				140.88			1 427.82		3.47	1		4 954.53		
	Объем: 99.35+2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			466.12				76.5%	6 386.79			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			308.16				47.6%	3 974.01			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 118.62					27 211.71			
	
161.	ТССЦ 104-0842 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м	2.2	5.41			11.90					57.55			
				5.41			11.90		26.16			57.55		
	Объем: 2*1.1													
	
162.	ТССЦ 104-0845 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	109.285	8.63			943.13					4 373.59			
				8.63			943.13		40.02			4 373.59		
	Объем: 99.35*1.1													
	
163.	ТЕР 16-07-003-05 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 40 мм, 1 врезка	1	76.06	64.75	8.08	76.06	64.75	8.08	16.11	5.45	1 104.94	1 043.12	44.06	
				3.23			3.23		5.5	1		17.77		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0053:[ М-(20.10=50.25*0.4) ];  ТССЦ 302-1138:[ М-(66.00=66.00*1) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115.2%			74.59				97.92%	1 021.42			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			45.68				56.44%	588.74			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					196.33					2 715.10			
	
164.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.21857	48.13	4.41	36.66	10.52	0.96	8.01	16.1	7.59	101.17	15.52	60.82	
									1	1				
	Объем: (0.9935)*0.22													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			0.96				100%	15.52			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			0.58				60%	9.31			
	
165.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.21857	16.40		16.40	3.58		3.58	1	7.87	28.21		28.21	
									1	1				
	Объем: (0.9935)*0.22													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	15 786.95	3 767.84	1 722.63			106 743.39	60 710.48	11 501.26	
			10 294.94	166.66				34 506.83	2 685.23	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 740.48					8 806.60			
			3 740.48					8 806.60		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	3 740.48					8 806.60			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 740.48					8 806.60			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 557.17	1 000.84	714.79			41 040.42	16 133.57	4 999.14	
			4 841.54	26.53				19 907.71	427.06	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 241.10					9 922.63			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 138, 139; %=76.5 - по стр. 160)	970.48					13 297.09			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 138, 139, 160)	611.29					7 882.86			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 138.94					62 220.37			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 475.20	2 766.04	996.25			56 766.99	44 561.39	6 413.09	
			1 712.92	140.13				5 792.52	2 258.17	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 140; %=97.92 - по стр. 141, 149, 163)	3 222.25					44 123.79			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 140; %=56.44 - по стр. 141, 149, 163)	1 987.63					25 616.61			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	10 685.08					126 507.39			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	14.10	0.96	11.59			129.38	15.52	89.03	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 164)	0.96					15.52			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 164)	0.58					9.31			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	14.10					129.38			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	22 578.60					197 663.74			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	483.18					4 230.00			
	ИТОГО	23 061.78					201 893.74			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	461.24					4 037.87			
	ИТОГО	23 523.02					205 931.61			
	НДС 18%	4 234.14					37 067.69			
	ВСЕГО С НДС	27 757.16					242 999.30			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 192.73					57 420.88			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 598.92					33 499.47			
	
	Раздел 4.  Водоотведение	
	
166.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.12	2 557.56	625.61	1 931.95	306.91	75.07	231.83	16.12	4.18	2 179.24	1 210.18	969.06	
					176.84			21.22	1	16.1			341.65	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			95.33				84.15%	1 305.86			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			57.29				47.6%	738.67			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					459.53					4 223.78			
	
167.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.48	2 646.84	648.48	43.99	1 270.48	311.27	21.12	16.12	9.1	9 234.27	5 017.68	192.15	
				1 954.37			938.10		4.29	1		4 024.44		
	Накладные расходы		99%			308.16				84.15%	4 222.38			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			185.21				47.6%	2 388.42			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 763.84					15 845.06			
	
168.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	1.29	775.58	765.14	10.44	1 000.50	987.03	13.47	16.12	9.34	16 036.72	15 910.93	125.79	
					4.13			5.33	1	18.83			100.32	
	Накладные расходы		74%			734.35				62.9%	10 071.08			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			496.18				40%	6 404.50			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 231.03					32 512.30			
	
169.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	1.29	775.58	765.14	10.44	1 000.50	987.03	13.47	16.12	9.34	16 036.72	15 910.93	125.79	
					4.13			5.33	1	18.83			100.32	
	Накладные расходы		74%			734.35				62.9%	10 071.08			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			496.18				40%	6 404.50			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 231.03					32 512.30			
	
170.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	1.29	12 984.16	894.28	10.83	16 749.57	1 153.62	13.97	16.12	8.58	44 114.89	18 596.40	119.87	
				12 079.05	1.14		15 581.97	1.47	1.63	15.99		25 398.62	23.51	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115.2%			1 330.66				97.92%	18 232.62			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			814.92				56.44%	10 509.08			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 895.15					72 856.58			
	
171.	ТССЦ 301-5609 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	65	12.58			817.70					2 557.10			
				12.58			817.70		39.34			2 557.10		
	
172.	Цена поставщика. 
ПВХ тройник 110мм 90град, шт	12	13.93			167.18			1	1	713.86			
				13.93			167.18		4.27	1		713.86		
	Поправки: М: =57.2*1.04/4.27	
	
173.	Цена поставщика. 
ПВХ тройник 110мм 45град, шт	8	15.10			120.81			1	1	515.84			
				15.10			120.81		4.27	1		515.84		
	Поправки: М: =62*1.04/4.27	
	
174.	Цена поставщика. 
ПВХ  колено  110мм 45град, шт	16	8.04			128.60			1	1	549.12			
				8.04			128.60		4.27	1		549.12		
	Поправки: М: =33*1.04/4.27	
	
175.	Цена поставщика. 
ПВХ  колено  110мм 90град, шт	24	9.26			222.13			1	1	948.48			
				9.26			222.13		4.27	1		948.48		
	Поправки: М: =38*1.04/4.27	
	
176.	Цена поставщика. 
ПВХ  ревизия  110мм, шт	12	15.81			189.68			1	1	809.95			
				15.81			189.68		4.27	1		809.95		
	Поправки: М: =64.9*1.04/4.27	
	
177.	Цена поставщика. 
ПВХ  муфта  110мм, шт	16	14.61			233.82			1	1	998.40			
				14.61			233.82		4.27	1		998.40		
	Поправки: М: =60*1.04/4.27	
	
178.	Цена поставщика. 
ПВХ  манжет переходной  110х100мм, шт	24	8.52			204.59			1	1	873.60			
				8.52			204.59		4.27	1		873.60		
	Поправки: М: =35*1.04/4.27	
	
179.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	116.95	111.66	1.52	116.95	111.66	1.52	16.11	9.16	1 829.93	1 798.77	13.88	
				3.78			3.78		4.57	1		17.27		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1011:[ М-(25.00=25.00*1) ];  ТССЦ 103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ];  ТССЦ 301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115.2%			128.63				97.92%	1 761.36			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			78.78				56.44%	1 015.23			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					324.36					4 606.51			
	
180.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.7286	48.13	4.41	36.66	83.18	7.62	63.37	16.1	7.59	800.08	122.73	480.98	
									1	1				
	Объем: (1.29)*1.34													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			7.62				100%	122.73			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			4.57				60%	73.64			
	
181.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	1.7286	16.40		16.40	28.35		28.35	1	7.87	223.11		223.11	
									1	1				
	Объем: (1.29)*1.34													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	22 640.95	3 633.30	387.10			98 421.31	58 567.62	2 250.63	
			18 608.36	33.35				37 406.68	565.80	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 844.20	386.34	252.95			16 822.76	6 227.86	1 161.21	
			2 204.91	21.22				9 433.69	341.65	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 266.81					5 409.25			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 166, 167)	403.48					5 528.24			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 166, 167)	242.50					3 127.09			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 490.18					25 478.09			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	19 685.22	3 239.34	42.43			80 575.36	52 217.03	385.33	
			16 403.45	12.13				27 972.99	224.15	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 168, 169; %=97.92 - по стр. 170, 179)	2 927.99					40 136.12			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 168, 169; %=56.44 - по стр. 170, 179)	1 886.05					24 333.30			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	24 499.26					145 044.78			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	111.53	7.62	91.72			1 023.19	122.73	704.09	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 180)	7.62					122.73			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 180)	4.57					73.64			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	111.53					1 023.19			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	28 100.97					171 546.06			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	601.36					3 671.09			
	ИТОГО	28 702.33					175 217.15			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	574.05					3 504.34			
	ИТОГО	29 276.38					178 721.49			
	НДС 18%	5 269.75					32 169.87			
	ВСЕГО С НДС	34 546.13					210 891.36			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 331.47					45 664.36			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 128.55					27 460.39			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	857 877.04	102 829.80	36 377.59			4 487 886.20	1 656 909.53	240 087.68	
			718 433.40	2 271.34				2 587 084.78	35 708.57	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 740.48					8 806.60			
			3 740.48					8 806.60		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	3 740.48					8 806.60			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 740.48					8 806.60			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	821 466.33	95 922.19	32 368.87			4 292 159.26	1 545 590.57	211 405.17	
			693 175.32	2 119.07				2 535 163.48	33 226.01	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	246 542.58					877 603.58			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.33 - по стр. 1, 41, 59, 74; %=66.3 - по стр. 2, 3, 126, 128, 130; %=84.15 - по стр. 4, 13, 16, 19, 33, 34, 37, 49, 77, 134, 135, 138, 139, 166, 167; %=73.1 - по стр. 5, 32, 63, 86, 87; %=80.33 - по стр. 6, 8, 10, 11, 50, 65, 124; %=70.55 - по стр. 12, 78-84, 90, 94, 99, 102, 105-109, 125; %=90.27 - по стр. 20, 22, 24, 35, 85, 91, 95, 119, 120; %=67.15 - по стр. 26, 132; %=68 - по стр. 27-31, 121, 133; %=61.2 - по стр. 38, 39; %=94.1 - по стр. 42-44, 51-56, 66-71; %=64.6 - по стр. 45; %=62.9 - по стр. 48, 62; %=88.4 - по стр. 64; %=76.5 - по стр. 88, 115, 122, 160; %=78.8 - по стр. 97, 113, 117; %=91.8 - по стр. 100, 103, 104, 110-112)	91 462.69					1 251 987.23			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54.4 - по стр. 1, 41, 59, 74; %=40 - по стр. 2, 3, 26-31, 48, 62, 121, 132, 133; %=47.6 - по стр. 4, 13, 16, 19, 33, 34, 37, 49, 77, 88, 115, 122, 134, 135, 138, 139, 160, 166, 167; %=56 - по стр. 5, 32, 63, 86, 87; %=37.4 - по стр. 6, 8, 10, 11, 124; %=52 - по стр. 12, 78-84, 90, 94, 99, 102, 105-109, 125; %=42.84 - по стр. 20, 22, 24, 35, 85, 91, 95, 119, 120; %=30.6 - по стр. 38, 39; %=51 - по стр. 42-44, 51-56, 66-71, 97, 113, 117; %=48 - по стр. 45, 64; %=44.2 - по стр. 50, 65, 100, 103, 104, 110-112; %=50.4 - по стр. 126, 128, 130)	56 196.06					724 093.40			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	969 125.08					6 268 239.89			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 120.65	712.76	389.14			19 576.23	11 489.51	1 916.02	
			3 018.74					6 170.69		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 14, 17, 57, 72, 136)	577.34					7 910.52			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 14, 17, 57, 72, 136)	514.97					6 640.94			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 212.96					34 127.69			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	25 584.75	6 047.18	1 038.71			141 194.59	97 451.85	6 798.72	
			18 498.86	152.27				36 944.01	2 482.56	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87.55 - по стр. 93; %=62.9 - по стр. 140, 168, 169; %=97.92 - по стр. 141, 149, 163, 170, 179)	6 193.30					84 849.71			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 93; %=40 - по стр. 140, 168, 169; %=56.44 - по стр. 141, 149, 163, 170, 179)	3 898.77					50 273.27			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	35 676.82					276 317.57			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 964.83	147.67	2 580.87			26 149.52	2 377.60	19 967.77	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 46, 60, 75, 164, 180)	147.67					2 377.60			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 46, 60, 75, 164, 180)	88.61					1 426.55			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 964.83					26 149.52			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	1 016 720.17					6 613 641.27			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	21 757.81					141 531.92			
	ИТОГО	1 038 477.98					6 755 173.19			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	20 769.56					135 103.46			
	ИТОГО	1 059 247.54					6 890 276.65			
	НДС 18%	190 664.56					1 240 249.80			
	ВСЕГО С НДС	1 249 912.10					8 130 526.45			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	98 233.33					1 344 747.46			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	60 609.80					781 007.61			

Составил:	

Ведущий инженер МКУ "КР МКД"                                           Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КРМКД                                      Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)