«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 100 000	руб.	Смета на сумму:	2 100 000	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2012г.	«______»____________________ 2012г.	

	
	
Объект:	Капитальный ремонт крыши по адресу: г. Калининград, ул. Чкалова, д.66-68, ул.Осипенко, д.10-20.	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
Капитальный ремонт крыши по адресу: г. Калининград, ул. Чкалова, д.66-68, ул.Осипенко, д.10-20.	
Сметная стоимость:	2 100.000	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.557	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	288.732	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	17.79	164.91	119.07	45.84	2 933.75	2 118.26	815.49	12.14	4.17	29 116	25 716	3 401	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			2 097.08				84%	21 601			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 270.96				48%	12 344			
										=(59.5* (0.8))				
	
2.	ТЕРр 58-16-3 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	2.45	2 603.14	1 221.06	143.55	6 377.69	2 991.60	351.70	12.14	4.69	53 230	36 318	1 649	
				1 238.53	15.51		3 034.40	38.00	5.03	12.13		15 263	461	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			2 514.57				71%	26 113			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 969.24				52%	19 125			
										=(65* (0.8))				
	
3.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	3.626												
									5.03					
	Объем: (2.45)*1.48													
	
4.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	17.79	180.53	29.88	5.06	3 211.62	531.51	90.06	12.14	6.56	22 092	6 453	591	
				145.59			2 590.05		5.81	1		15 048		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			574.03				92%	5 937			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			292.33				44%	2 839			
										=(55.25* (0.8))				
	
5.	ФЕР 12-01-002-09 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 1, приказ Минрегиона № 81 от 27.02.2010.. Приказ № 81 от 27.02.2010) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	17.79	10 000.20	155.23	53.13	177 903.59	2 761.49	945.09	12.89	5.37	599 843	35 596	5 075	
				9 791.85	3.38		174 197.01	60.04	3.21	13.56		559 172	814	
	Добавл.ресурсы:  1-1038;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 150401;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1961;  ССЦ 101-1962;  ССЦ 101-2278	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			3 047.25				92%	33 497			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 551.84				44%	16 020			
										=(55.25* (0.8))				
	
6.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	1.78884	180.53	29.88	5.06	322.94	53.45	9.06	12.14	6.56	2 221	649	59	
				145.59			260.44		5.81	1		1 513		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			57.73				92%	597			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			29.40				44%	286			
										=(55.25* (0.8))				
	
7.	ФЕР 12-01-004-04 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 1, приказ Минрегиона № 81 от 27.02.2010.. Приказ № 81 от 27.02.2010) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	1.1965	12 347.37	374.77	119.24	14 773.63	448.42	142.67	12.88	6.21	52 329	5 776	886	
				11 853.36	11.99		14 182.55	14.34	3.22	13.56		45 668	194	
	Добавл.ресурсы:  1-1036;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 150401;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1961;  ССЦ 101-2278;  ССЦ 402-0004	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			499.78				92%	5 492			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			254.52				44%	2 627			
										=(55.25* (0.8))				
	
8.	ФЕР 12-01-004-05 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 1, приказ Минрегиона № 81 от 27.02.2010.. Приказ № 81 от 27.02.2010) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м примыканий	3.2756	12 512.24	551.18	115.81	40 985.08	1 805.46	379.36	12.88	6.35	149 436	23 254	2 409	
				11 845.24	11.31		38 800.27	37.06	3.19	13.56		123 773	502	
	Добавл.ресурсы:  1-1036;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 150401;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0142;  ССЦ 101-0618;  ССЦ 101-1680;  ССЦ 101-1755;  ССЦ 101-1875;  ССЦ 101-1961;  ССЦ 101-2278;  ССЦ 402-0004	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			1 989.92				92%	21 856			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 013.39				44%	10 453			
										=(55.25* (0.8))				
	
9.	ТЕР 20-02-012-01 
Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм(применительно), 1 дефлектор	20	42.53	30.39	4.18	850.59	607.89	83.50	12.14	4.9	8 262	7 380	409	
				7.96			159.20		2.97	1		473		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9150;  ТССЦ 301-9115	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		115%			699.07				98%	7 232			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			431.60				56%	4 133			
										=(70.55* (0.8))				
	
10.	Сцена поставщика. 
Дифлектор ф=150 мм (аэратор кровельный), шт.	20	117.71			2 354.29			1	1	9 888			
				117.71			2 354.29		4.2	1		9 888		
	Поправки: М: =480*1.03/4.2	
	
11.	ТЕРр 58-20-3 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	2.0349	6 350.32	635.76	12.96	12 922.27	1 293.71	26.37	12.14	6.52	46 043	15 706	172	
				5 701.60	2.33		11 602.19	4.74	2.6	12.1		30 166	57	
	Объем: 12.92*2+73.15+14.5*4+15.5+31													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 077.71				71%	11 192			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			843.99				52%	8 197			
										=(65* (0.8))				
	
12.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	1.0011708												
									2.6					
	Объем: (2.0349)*0.492													
	
13.	ТЕРр 58-19-2 
Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов настенных желобов, 100 м покрытия	1.1865	6 419.75	1 018.29	12.96	7 617.03	1 208.20	15.38	12.14	6.52	33 692	14 668	100	
				5 388.50	2.33		6 393.46	2.76	2.96	12.1		18 925	33	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 005.10				71%	10 438			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			787.12				52%	7 645			
										=(65* (0.8))				
	
14.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.424767												
									2.96					
	Объем: (1.1865)*0.358													
	
15.	ТЕРр 58-19-3 
Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов, 100 м покрытия	1.1865	6 219.31	877.75	18.28	7 379.21	1 041.45	21.69	12.14	6.52	31 480	12 643	141	
				5 323.28	3.23		6 316.07	3.83	2.96	12.13		18 696	46	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			867.58				71%	9 009			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			679.43				52%	6 598			
										=(65* (0.8))				
	
16.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.16	5 731.49	578.30	8.10	917.04	92.53	1.30	12.14	6.56	3 165	1 123	9	
				5 145.09			823.21		2.47	1		2 033		
	Накладные расходы		83%			76.80				71%	797			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.14				52%	584			
										=(65* (0.8))				
	
17.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.704781												
									2.96					
	Объем: (1.1865)*0.594													
	
18.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.264	7 415.77	333.04	13.17	9 373.53	420.96	16.65	12.14	6.56	30 330	5 110	109	
				7 069.56			8 935.92		2.81	1		25 110		
	Объем: 2*8+13.8*8													
	Накладные расходы		83%			349.40				71%	3 628			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			273.62				52%	2 657			
										=(65* (0.8))				
	
19.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	12.14	6.56	1 274	467	4	
				8 231.09			658.49		1.22	1		803		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	332			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	243			
										=(65* (0.8))				
	
20.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	12.14	6.56	1 284	467	4	
				4 116.09			329.29		2.47	1		813		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	332			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	243			
										=(65* (0.8))				
	
21.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.92	1 357.93	327.73	1.01	1 249.30	301.51	0.93	12.14	6.57	7 567	3 660	6	
				1 029.19			946.85		4.12	1		3 901		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			250.25				71%	2 599			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			195.98				52%	1 903			
										=(65* (0.8))				
	
22.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.0092												
									4.12					
	Объем: (0.92)*0.01													
	
23.	ТЕР 07-05-030-11 
Демонтаж мелких конструкций (плит покрытия вентканалов) массой до 0,5 т, 100 шт. сборных конструкций	0.43	951.36	755.42	195.94	409.08	324.83	84.25	12.14	6.42	4 484	3 943	541	
					38.06			16.36	5.03	12.13			198	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9020	
	Поправки: ПЗ: *0.8;  ОЗП: *0.8;  ЭМ: *0.8;  М: *0	
	Накладные расходы		140%			477.67				119%	4 928			
										=(139.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			290.01				68%	2 816			
										=(85* (0.8))				
	
24.	ТЕР 46-01-008-03 
Изготовление крышек вентканалов (применительно), 1 м3	1.56632	2 168.88	240.58	37.36	3 397.16	376.83	58.52	12.14	6.07	19 502	4 575	355	
				1 890.94	2.11		2 961.82	3.30	4.92	12.15		14 572	40	
	Объем: 0.40*4.3*0.07*8+0.40*2.5*0.07*3+0.4*1.5*0.07*3+0.4*3.27*0.07*2+0.40*1.5*0.07*2													
	Накладные расходы		99%			376.33				84%	3 877			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			228.08				48%	2 215			
										=(59.5* (0.8))				
	
25.	ТЕР 07-05-030-11 
Установка мелких конструкций (плит покрытия вентканалов) массой до 0,5 т, 100 шт. сборных конструкций	0.43	3 617.99	1 357.40	382.69	1 555.74	583.68	164.56	12.14	6.42	12 204	7 086	1 056	
				1 877.90	59.46		807.50	25.57	5.03	12.13		4 062	310	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9020	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		140%			852.95				119%	8 801			
										=(139.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			517.86				68%	5 029			
										=(85* (0.8))				
	
26.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка вентиляционных каналов (применительно)  а х в х h х n, 1 м3	21.75652	218.68	77.46	141.22	4 757.72	1 685.26	3 072.46	12.14	4.29	33 640	20 459	13 181	
					12.93			281.31	1	12.12			3 409	
	Объем: 0.38*4.3*1.1*8+0.38*2.5*1.0*3+0.38*1.5*1.1*3+0.38*3.26*0.7*2+0.38*1.5*0.8*2													
	Накладные расходы		99%			1 946.90				84%	20 049			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 179.94				48%	11 457			
										=(59.5* (0.8))				
	
27.	ТЕР 08-02-001-09 
Кладка стен  каналов, 1 м3 кладки	21.75652	1 385.93	71.82	43.74	30 152.90	1 562.50	951.58	12.14	6.42	128 171	18 969	6 109	
				1 270.37	6.80		27 638.83	147.94	3.73	12.12		103 093	1 793	
	Объем: 0.38*4.3*1.1*8+0.38*2.5*1.0*3+0.38*1.5*1.1*3+0.38*3.26*0.7*2+0.38*1.5*0.8*2													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		110%			1 881.48				93%	19 309			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 163.10				54%	11 211			
										=(68* (0.8))				
	
28.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.6188	2 074.12	832.23	83.91	5 431.72	2 179.45	219.75	12.14	7.74	40 896	26 459	1 701	
				1 157.98	39.06		3 032.52	102.30	4.2	12.13		12 737	1 241	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			2 167.66				80%	22 160			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 072.42				37%	10 249			
										=(46.75* (0.8))				
	
29.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.6188	2 273.86	99.29	11.39	5 954.78	260.02	29.83	12.14	6.5	18 476	3 157	194	
				2 163.18			5 664.94		2.67	1		15 125		
	Накладные расходы		95%			247.02				80%	2 526			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			122.21				37%	1 168			
										=(46.75* (0.8))				
	
	Прочие работы	
	
30.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т.	35.858	7.57		7.57	271.58		271.58		5.21	1 415		1 415	
										1				
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21	
	
31.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., т.	35.858	27.35		27.35	980.69		980.69		5.21	5 109		5 109	
										1				
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	343 148.89	22 725.89	8 733.77			1 345 149	279 634	44 685	
			311 689.30	737.55				1 020 834	9 098	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	342 298.30	22 118.00	8 650.27			1 336 887	272 254	44 276	
			311 530.10	737.55				1 020 361	9 098	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 354.29					9 888			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 24, 26; %=71 - по стр. 2, 11, 13, 15, 16, 18-21; %=92 - по стр. 4-8; %=119 - по стр. 23, 25; %=93 - по стр. 27; %=80 - по стр. 28, 29)	22 421.02					235 068			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 24, 26; %=52 - по стр. 2, 11, 13, 15, 16, 18-21; %=44 - по стр. 4-8; %=68 - по стр. 23, 25; %=54 - по стр. 27; %=37 - по стр. 28, 29)	13 845.57					135 909			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	378 564.89					1 707 864			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	850.59	607.89	83.50			8 262	7 380	409	
			159.20					473		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 9)	699.07					7 232			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 9)	431.60					4 133			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 981.26					19 627			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	380 546.15					1 727 491			
	Строительный  контроль 1%	3 805.46					17 275			
	Всего по смете	384 351.61					1 744 766			
	Непредвиденные затраты  2%	7 687.03					34 895			
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	392 038.64					1 779 661			
	НДС	70 566.96					320 339			
	ВСЕГО   С   НДС	462 605.60					2 100 000			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	23 120.09					242 300			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	14 277.17					140 042			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)